{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Главная","Региональные настройки","Прайс","Настройки","Pictures","Настройки2","листы данных"],"not_rendered":{"charts":1,"images":17,"macros":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Главная","index":0,"n_rows":645,"n_cols":157,"rows_kept":645}
["Q",{"$nulls":9},30,"H",{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.0"},null,null,"Hs",{"$nulls":19},8,{"$nulls":48},"L:\\08_Engineering\\04_0_Общая_Техническая_Информация\\04_1_Чертежи\\УПТ",{"$nulls":28},0,{"$f":"0.3*$K$1","v":9},{"$f":"0.6*$K$1","v":18},{"$f":"0.95*$K$1","v":28.5},{"$f":"1.3*$K$1","v":39},{"$f":"$EC$1*DM1^2+$EE$1","v":0},{"$f":"$EC$1*DN1^2+$EE$1","v":0.9},{"$f":"$EC$1*DO1^2+$EE$1","v":3.6},{"$f":"$EC$1*DP1^2+$EE$1","v":9.025},{"$f":"$EC$1*DQ1^2+$EE$1","v":16.900000000000002},{"$f":"DM1^2*$EF$4+DM1*$EG$4+$EH$4","v":32},{"$f":"DN1^2*$EF$4+DN1*$EG$4+$EH$4","v":35.015},{"$f":"DO1^2*$EF$4+DO1*$EG$4+$EH$4","v":32.36},{"$f":"DP1^2*$EF$4+DP1*$EG$4+$EH$4","v":22.096249999999998},{"$f":"DQ1^2*$EF$4+DQ1*$EG$4+$EH$4","v":4.114999999999998},null,{"$f":"($P$1-$T$1)/($K$1^2)","v":0.011111111111111112},0,{"$f":"$T$1","v":0}]
[]
["Листы Данных",{"$nulls":8},"Артикул","Hазвание","Q1 мин","Q2","Q3","Q4","Q5 макс","H1 (Qмин)","H2","H3","H4","H5 (Qмакс)",{"$nulls":4},"H(Q)","Cтоимость EUR, c НДС, регион Россия",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},"масса","Dвых","Dвх","Поколение станций",{"$f":"\"Выбранная рабочая точка: \"&\"Расход м3/ч,\"&K1&\" Напор \"&P1&\"м\"","v":"Выбранная рабочая точка: Расход м3/ч,30 Напор 10м"},"short","Pump","BL/Helix","материал корпуса","материал колеса","Статическое уплотнение","Вал насоса","Система накопительных трубопроводов","жидкость","температура","плотность","вязкость","Управление ЧП","Класс защиты прибора упр.","Мембранный напорный бак","Защита от сухого хода","класс энергоэф","подключение к сети","перепад напряжения","номинальная мощьность ","номинальный ток","число рабочих насосов","максимальное рабочее давление","максимальное давление на входе","H0","H1","H2","H3","L1","L2","L5","L6","L7","P0","P1","P2","P3","P4","P5","P7","P12","Чертеж в PDF","Чертеж в DWG","3D модель STEP","Чертеж в 3D DWG",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":5,"d":"5.0"},1,2,3,4,5,1,{"v":2,"d":"2.000"},{"v":3,"d":"3.000"},{"v":4,"d":"4.000"},"H(Q)"," ",1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,5,"кривая трубопровода","q1","q2","q3","q4","q5","h обьекта 1","h обьекта 2","h обьекта 3","h обьекта 4","h обьекта 5","р Насоса1","р Насоса2","р Насоса3","р Насоса4","р Насоса5","zzz","a (син)","b (син)","Hs (син)","a","b","c","a(рез вычитания)","b(рез вычитания)","c (результат вычитания)","q пересечения","h пересечения","Наличие концевых выключателей","покраска значений Q id","dQ+","dQ-","d H ",null,"a","b","c","a(рез вычитания)","b(рез вычитания)","c (результат вычитания)","q пересечения","h пересечения"]
[{"$nulls":9},2453563,"CO 2 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.6514,"d":"34.7"},{"v":30.1288,"d":"30.1"},{"v":18.4322,"d":"18.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J4,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03587000000000001,"d":"-0.0"},{"v":0.6238400000000004,"d":"0.6"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.0"},{"$f":"$K$1^2*W4+$K$1*X4+Y4","v":{"v":18.432199999999998,"d":"18.4"}},{"$f":"IF($K$1=0,V4,IF(OR($K$1<CK4,$K$1>CO4,EL4>CO4,CY4<$P$1),\"не подходит\",V4))","v":"по запросу"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.377818125,"d":"34.4"},{"v":30.5253125,"d":"30.5"},{"v":22.363923124999996,"d":"22.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"v":268.25377656487893,"d":"268.3"},364,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 2202","Helix V 2202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,null,210,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1784,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},34.04,35,31,20,11.874999999999993,null,-0.035,{"v":0.6500000000000001,"d":"0.650"},{"v":32,"d":"32.000"},{"$f":"$K$1^2*CV4+$K$1*CW4+CX4","v":{"v":20,"d":"20.0"}},"CO-2 Helix V 2202 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":34.04,"d":"34.0"},{"v":34.8053125,"d":"34.8"},{"v":31.36625,"d":"31.4"},{"v":23.7228125,"d":"23.7"},{"v":11.874999999999996,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"$f":"CV4","v":-0.035},{"$f":"CW4","v":{"v":0.6500000000000001,"d":"0.650"}},{"$f":"CX4","v":{"v":32,"d":"32.000"}},{"$f":"$EC$1-EF4","v":0.04611111111111112},{"$f":"$ED$1-EG4","v":-0.6500000000000001},{"$f":"$EE$1-EH4","v":-32},{"$f":"(-EJ4+SQRT(EJ4^2-4*EI4*EK4))/(2*EI4)","v":{"v":34.31819322859852,"d":"34.3"}},{"$f":"$EC$1*EL4^2+$EE$1","v":{"v":13.08598207194917,"d":"13.1"}},"да",{"$f":"(P4-L4)*0.5+L4","v":19.5},{"$f":"(P4-L4)*0.66+L4","v":24.46},{"$f":"(P4-L4)*0.33+L4","v":14.23},{"$f":"EM4-$P$1","v":{"v":3.0859820719491697,"d":"3.1"}},null,{"$f":"W4","v":{"v":-0.03587000000000001,"d":"-0.036"}},{"$f":"X4","v":{"v":0.6238400000000004,"d":"0.624"}},{"$f":"Y4","v":{"v":31.999999999999996,"d":"32.000"}},{"$f":"$EC$1-ET4","v":0.046981111111111126},{"$f":"$ED$1-EU4","v":{"v":-0.6238400000000004,"d":"-0.624"}},{"$f":"$EE$1-EV4","v":-31.999999999999996},{"$f":"(-EX4+SQRT(EX4^2-4*EW4*EY4))/(2*EW4)","v":{"v":33.56888762991435,"d":"33.6"}},{"$f":"$EC$1*EZ4^2+$EE$1","v":{"v":12.52078018566463,"d":"12.5"}}]
[{"$nulls":9},2453632,"CO 3 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":25.402,"d":"25.4"},{"v":23.7198,"d":"23.7"},{"v":19.868,"d":"19.9"},{"v":13.176599999999999,"d":"13.2"},{"v":5.0456,"d":"5.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J5,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.009546911643159685,"d":"-0.0"},{"v":0.1159770377963185,"d":"0.1"},{"v":24.946421659632705,"d":"24.9"},{"v":19.833512314678543,"d":"19.8"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":25.298595067256866,"d":"25.3"},{"v":24.052278130350626,"d":"24.1"},{"v":20.280803063828646,"d":"20.3"},{"v":13.98416986769093,"d":"14.0"},{"v":5.162378541937478,"d":"5.2"},{"v":337.20466422534594,"d":"337.2"},369.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1602","Helix V 1602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-1,5(4A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1664,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},25.44,24.08,20.86,15.11,8,null,{"v":-0.008471911643159689,"d":"-0.008"},{"v":0.11702703779631875,"d":"0.117"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},{"v":20.825512314678548,"d":"20.8"},"CO-3 Helix V 1602 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":25.33659506725687,"d":"25.3"},{"v":24.39287188035063,"d":"24.4"},{"v":21.208328063828652,"d":"21.2"},{"v":15.782963617690935,"d":"15.8"},{"v":8.116778541937485,"d":"8.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.008471911643159689,"d":"-0.008"},{"v":0.11702703779631875,"d":"0.117"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},0.0195830227542708,-0.11702703779631875,-24.939421659632707,{"v":38.799290569015014,"d":"38.8"},{"v":16.726499429542862,"d":"16.7"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":6.726499429542862,"d":"6.7"},null,{"v":-0.009546911643159685,"d":"-0.010"},{"v":0.1159770377963185,"d":"0.116"},{"v":24.946421659632705,"d":"24.946"},0.020658022754270797,-0.1159770377963185,-24.946421659632705,{"v":37.670656317971435,"d":"37.7"},{"v":15.767537193630236,"d":"15.8"}]
[{"$nulls":9},2453633,"CO 3 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":38.332,"d":"38.3"},{"v":36.089800000000004,"d":"36.1"},{"v":30.778,"d":"30.8"},{"v":21.276600000000002,"d":"21.3"},{"v":9.675600000000001,"d":"9.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J6,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.013849252844601992,"d":"-0.0"},{"v":0.1874574643959484,"d":"0.2"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.5"},{"v":30.70675948439263,"d":"30.7"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":38.173534796625994,"d":"38.2"},{"v":36.58653505592571,"d":"36.6"},{"v":31.336407937828202,"d":"31.3"},{"v":22.423153442333465,"d":"22.4"},{"v":9.8467715694415,"d":"9.8"},{"v":340.2016462315744,"d":"340.2"},378.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1603","Helix V 1603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-2,2(6A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1664,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},38.37,36.45,31.77,23.21,12.63,null,{"v":-0.012774252844601992,"d":"-0.013"},{"v":0.1885074643959486,"d":"0.189"},{"v":37.54036311265596,"d":"37.540"},{"v":31.698759484392625,"d":"31.7"},"CO-3 Helix V 1603 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":38.21153479662598,"d":"38.2"},{"v":36.9271288059257,"d":"36.9"},{"v":32.263932937828194,"d":"32.3"},{"v":24.22194719233346,"d":"24.2"},{"v":12.801171569441497,"d":"12.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.012774252844601992,"d":"-0.013"},{"v":0.1885074643959486,"d":"0.189"},{"v":37.54036311265596,"d":"37.540"},0.023885363955713106,-0.1885074643959486,-37.54036311265596,{"v":43.78652629958798,"d":"43.8"},{"v":21.302887615383447,"d":"21.3"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":11.302887615383447,"d":"11.3"},null,{"v":-0.013849252844601992,"d":"-0.014"},{"v":0.1874574643959484,"d":"0.187"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.547"},0.024960363955713105,-0.1874574643959484,-37.54736311265597,{"v":42.72150201459265,"d":"42.7"},{"v":20.279185937587158,"d":"20.3"}]
[{"$nulls":9},2453622,"CO 3 Helix V 1004/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":40.10805,"d":"40.1"},{"v":39.8491,"d":"39.8"},{"v":33.656699999999994,"d":"33.7"},{"v":23.3751,"d":"23.4"},{"v":6.2745,"d":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J7,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.043538573861080114,"d":"-0.0"},{"v":0.3687407943351112,"d":"0.4"},{"v":39.205796936043576,"d":"39.2"},{"v":11.083304291124804,"d":"11.1"},"по запросу",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":39.92017215429919,"d":"39.9"},{"v":38.41111866169874,"d":"38.4"},{"v":32.325072591952235,"d":"32.3"},{"v":21.66203394505969,"d":"21.7"},{"v":6.422002721021094,"d":"6.4"},{"v":298.6193014100346,"d":"298.6"},366.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1004","Helix V 1004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-1,5(4A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},40.12,39.87,33.98,24.1,7.561,null,{"v":-0.042288573861080155,"d":"-0.042"},{"v":0.3689407943351123,"d":"0.369"},{"v":39.20589693604358,"d":"39.206"},{"v":12.214404291124808,"d":"12.2"},"CO-3 Helix V 1004 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":39.93212215429919,"d":"39.9"},{"v":38.54459678669875,"d":"38.5"},{"v":32.71148509195225,"d":"32.7"},{"v":22.432787070059696,"d":"22.4"},{"v":7.708502721021095,"d":"7.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.042288573861080155,"d":"-0.042"},{"v":0.3689407943351123,"d":"0.369"},{"v":39.20589693604358,"d":"39.206"},0.05339968497219127,-0.3689407943351123,-39.20589693604358,{"v":30.769918617045207,"d":"30.8"},{"v":10.519865463328724,"d":"10.5"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":0.5198654633287241,"d":"0.5"},null,{"v":-0.043538573861080114,"d":"-0.044"},{"v":0.3687407943351112,"d":"0.369"},{"v":39.205796936043576,"d":"39.206"},0.05464968497219123,-0.3687407943351112,-39.205796936043576,{"v":30.369672560652038,"d":"30.4"},{"v":10.247966793791349,"d":"10.2"}]
[{"$nulls":9},2453570,"CO 2 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":24.9953,"d":"25.0"},{"v":23.9729,"d":"24.0"},{"v":19.7169,"d":"19.7"},{"v":16.2209,"d":"16.2"},{"v":5.2594,"d":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J8,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007784660782451308,"d":"-0.0"},{"v":0.15192044703907054,"d":"0.2"},{"v":23.660114378152674,"d":"23.7"},{"v":21.21153308511861,"d":"21.2"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":24.29138927221885,"d":"24.3"},{"v":23.839883954760523,"d":"23.8"},{"v":21.052007319968997,"d":"21.1"},{"v":15.92775936784427,"d":"15.9"},{"v":8.467140098386347,"d":"8.5"},{"v":339.7597528546713,"d":"339.8"},408,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 3601","Helix V 3601","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,null,225,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1954,null,500,null,1444,412,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},25,24,20,17,6.2,null,{"v":-0.007484660782451312,"d":"-0.007"},{"v":0.1527204470390707,"d":"0.153"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},{"v":21.49463308511862,"d":"21.5"},"CO-2 Helix V 3601 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":24.296089272218854,"d":"24.3"},{"v":23.943502704760526,"d":"23.9"},{"v":21.344582319969,"d":"21.3"},{"v":16.499328117844275,"d":"16.5"},{"v":9.407740098386348,"d":"9.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.007484660782451312,"d":"-0.007"},{"v":0.1527204470390707,"d":"0.153"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},0.018595771893562422,-0.1527204470390707,-23.649214378152678,{"v":40.00359340884886,"d":"40.0"},{"v":17.780972062449955,"d":"17.8"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":7.780972062449955,"d":"7.8"},null,{"v":-0.007784660782451308,"d":"-0.008"},{"v":0.15192044703907054,"d":"0.152"},{"v":23.660114378152674,"d":"23.660"},0.01889577189356242,-0.15192044703907054,-23.660114378152674,{"v":39.63313168846987,"d":"39.6"},{"v":17.453168082617715,"d":"17.5"}]
[{"$nulls":9},2453634,"CO 3 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":51.55200000000001,"d":"51.6"},{"v":48.9498,"d":"48.9"},{"v":42.378,"d":"42.4"},{"v":30.196600000000004,"d":"30.2"},{"v":15.005600000000001,"d":"15.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J9,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01850741386024085,"d":"-0.0"},{"v":0.28968269617302983,"d":"0.3"},{"v":50.243885511570234,"d":"50.2"},{"v":42.277693922544366,"d":"42.3"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":51.31571478963974,"d":"51.3"},{"v":49.6454371998995,"d":"49.6"},{"v":43.079948644125544,"d":"43.1"},{"v":31.619249122317886,"d":"31.6"},{"v":15.263338634476526,"d":"15.3"},{"v":334.14238727128026,"d":"334.1"},405.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1604","Helix V 1604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},51.59,49.31,43.37,32.13,17.96,null,{"v":-0.01743241386024086,"d":"-0.017"},{"v":0.2907326961730301,"d":"0.291"},{"v":50.236885511570236,"d":"50.237"},{"v":43.26969392254436,"d":"43.3"},"CO-3 Helix V 1604 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":51.353714789639746,"d":"51.4"},{"v":49.9860309498995,"d":"50.0"},{"v":44.00747364412555,"d":"44.0"},{"v":33.41804287231788,"d":"33.4"},{"v":18.217738634476525,"d":"18.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.01743241386024086,"d":"-0.017"},{"v":0.2907326961730301,"d":"0.291"},{"v":50.236885511570236,"d":"50.237"},0.028543524971351972,-0.2907326961730301,-50.236885511570236,{"v":47.35325541202881,"d":"47.4"},{"v":24.914786645742616,"d":"24.9"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":14.914786645742616,"d":"14.9"},null,{"v":-0.01850741386024085,"d":"-0.019"},{"v":0.28968269617302983,"d":"0.290"},{"v":50.243885511570234,"d":"50.244"},0.029618524971351964,-0.28968269617302983,-50.243885511570234,{"v":46.36650144586678,"d":"46.4"},{"v":23.88724951477296,"d":"23.9"}]
[{"$nulls":9},2453278,"CO 2 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":14.391061599999999,"d":"14.4"},{"v":13.6634536,"d":"13.7"},{"v":10.1558902,"d":"10.2"},{"v":8.033039200000001,"d":"8.0"},{"v":7.559737800000001,"d":"7.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J10,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00857178255648965,"d":"-0.0"},{"v":0.08156400128738739,"d":"0.1"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.2"},{"v":8.934188974962293,"d":"8.9"},"по запросу",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.25,"d":"11.3"},18.5,{"v":25.75,"d":"25.8"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":14.390980721427072,"d":"14.4"},{"v":14.034602021858744,"d":"14.0"},{"v":12.777114681039441,"d":"12.8"},{"v":10.618518698969163,"d":"10.6"},{"v":7.558814075647912,"d":"7.6"},{"v":326.6917385839101,"d":"326.7"},377.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/210-1.5/4","BL 40/210-1.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-1,5(4A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,1,16,10,1845,472,806,null,1054,null,null,600,1054,1423,{"$nulls":4},1198,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":33,"d":"33.0"},14.45,14.34,12.66,11.55,11.3,null,{"v":-5.138985744279111E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.08147755480860085,"d":"0.081"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},{"v":12.025625761223289,"d":"12.0"},"CO-2 BL 40/210-1.5/4 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.25,"d":"11.3"},18.5,{"v":25.75,"d":"25.8"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":14.4500727341424,"d":"14.5"},{"v":14.472605895152897,"d":"14.5"},{"v":13.954903179796052,"d":"14.0"},{"v":12.896964588071866,"d":"12.9"},{"v":11.298790119980339,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-5.138985744279111E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.08147755480860085,"d":"0.081"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},0.016250096855390223,-0.08147755480860085,-14.206386286816462,{"v":32.18052593160938,"d":"32.2"},{"v":11.50651388038871,"d":"11.5"},"да",18.5,23.14,13.57,{"v":1.5065138803887095,"d":"1.5"},null,{"v":-0.00857178255648965,"d":"-0.009"},{"v":0.08156400128738739,"d":"0.082"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.202"},0.01968289366760076,-0.08156400128738739,-14.201873237181356,{"v":29.01312427782508,"d":"29.0"},{"v":9.352904226228036,"d":"9.4"}]
[{"$nulls":9},2453635,"CO 3 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":64.2237,"d":"64.2"},{"v":60.9113,"d":"60.9"},{"v":52.6789,"d":"52.7"},{"v":37.4965,"d":"37.5"},{"v":18.5795,"d":"18.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J11,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.02295435728506339,"d":"-0.0"},{"v":0.35249340764325227,"d":"0.4"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.6"},{"v":52.55656751226887,"d":"52.6"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":63.929290423125586,"d":"63.9"},{"v":61.77954955473461,"d":"61.8"},{"v":53.55838118444436,"d":"53.6"},{"v":39.26578531225485,"d":"39.3"},{"v":18.90176193816606,"d":"18.9"},{"v":291.7638603607266,"d":"291.8"},426.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1605","Helix V 1605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},64.27,61.32,53.81,39.71,21.97,null,{"v":-0.0217043572850634,"d":"-0.022"},{"v":0.3526934076432528,"d":"0.353"},{"v":62.640786839528346,"d":"62.641"},{"v":53.68766751226887,"d":"53.7"},"CO-3 Helix V 1605 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":63.97559042312558,"d":"64.0"},{"v":62.16596205473461,"d":"62.2"},{"v":54.61553118444436,"d":"54.6"},{"v":41.32429781225484,"d":"41.3"},{"v":22.29226193816605,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.0217043572850634,"d":"-0.022"},{"v":0.3526934076432528,"d":"0.353"},{"v":62.640786839528346,"d":"62.641"},0.03281546839617451,-0.3526934076432528,-62.640786839528346,{"v":49.39386860497289,"d":"49.4"},{"v":27.10838061961474,"d":"27.1"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":17.10838061961474,"d":"17.1"},null,{"v":-0.02295435728506339,"d":"-0.023"},{"v":0.35249340764325227,"d":"0.352"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.641"},0.034065468396174504,-0.35249340764325227,-62.64068683952836,{"v":48.366358929931984,"d":"48.4"},{"v":25.99227417932235,"d":"26.0"}]
[{"$nulls":9},2453572,"CO 2 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":36.8253,"d":"36.8"},{"v":36.572900000000004,"d":"36.6"},{"v":29.7169,"d":"29.7"},{"v":12.2209,"d":"12.2"},{"v":6.554399999999998,"d":"6.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J12,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.012854463278601133,"d":"-0.0"},{"v":0.16483099751608019,"d":"0.2"},{"v":36.26781058919478,"d":"36.3"},{"v":29.643723563936167,"d":"29.6"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":36.79403589626162,"d":"36.8"},{"v":34.99463661813415,"d":"35.0"},{"v":29.33729154851652,"d":"29.3"},{"v":19.822000687408725,"d":"19.8"},{"v":6.448764034810765,"d":"6.4"},{"v":322.09499376903113,"d":"322.1"},424,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 3602/2","Helix V 3602/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,225,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1954,null,500,null,1444,412,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},36.83,36.6,30,13,7.494999999999997,null,{"v":-0.01255446327860114,"d":"-0.013"},{"v":0.16563099751608049,"d":"0.166"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},{"v":29.926823563936175,"d":"29.9"},"CO-2 Helix V 3602/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":36.79873589626163,"d":"36.8"},{"v":35.09825536813416,"d":"35.1"},{"v":29.62986654851653,"d":"29.6"},{"v":20.393569437408733,"d":"20.4"},{"v":7.3893640348107645,"d":"7.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.01255446327860114,"d":"-0.013"},{"v":0.16563099751608049,"d":"0.166"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},0.02366557438971225,-0.16563099751608049,-36.25691058919479,{"v":42.79697403566761,"d":"42.8"},{"v":20.350899851217864,"d":"20.4"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":10.350899851217864,"d":"10.4"},null,{"v":-0.012854463278601133,"d":"-0.013"},{"v":0.16483099751608019,"d":"0.165"},{"v":36.26781058919478,"d":"36.268"},0.023965574389712245,-0.16483099751608019,-36.26781058919478,{"v":42.49215260252136,"d":"42.5"},{"v":20.062033697732918,"d":"20.1"}]
[{"$nulls":9},2453636,"CO 3 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":76.7437,"d":"76.7"},{"v":72.43130000000001,"d":"72.4"},{"v":62.3689,"d":"62.4"},{"v":44.216499999999996,"d":"44.2"},{"v":21.7695,"d":"21.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J13,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.026774130203650787,"d":"-0.0"},{"v":0.3734583032218781,"d":"0.4"},{"v":75.12405778593475,"d":"75.1"},{"v":62.231089699305386,"d":"62.2"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":76.4009389179346,"d":"76.4"},{"v":73.46000071744956,"d":"73.5"},{"v":63.4373050780989,"d":"63.4"},{"v":46.332851999882614,"d":"46.3"},{"v":22.14664148280069,"d":"22.1"},{"v":293.6660482938581,"d":"293.7"},429.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1606","Helix V 1606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},76.79,72.84,63.5,46.43,25.16,null,{"v":-0.025524130203650797,"d":"-0.026"},{"v":0.37365830322187843,"d":"0.374"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},{"v":63.36218969930539,"d":"63.4"},"CO-3 Helix V 1606 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":76.4472389179346,"d":"76.4"},{"v":73.84641321744957,"d":"73.8"},{"v":64.49445507809891,"d":"64.5"},{"v":48.39136449988261,"d":"48.4"},{"v":25.537141482800678,"d":"25.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.025524130203650797,"d":"-0.026"},{"v":0.37365830322187843,"d":"0.374"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},0.03663524131476191,-0.37365830322187843,-75.12415778593476,{"v":50.669495047720666,"d":"50.7"},{"v":28.526641426566545,"d":"28.5"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":18.526641426566545,"d":"18.5"},null,{"v":-0.026774130203650787,"d":"-0.027"},{"v":0.3734583032218781,"d":"0.373"},{"v":75.12405778593475,"d":"75.124"},0.0378852413147619,-0.3734583032218781,-75.12405778593475,{"v":49.73093547375601,"d":"49.7"},{"v":27.47962158994316,"d":"27.5"}]
[{"$nulls":9},2453583,"CO 2 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":26.891299999999998,"d":"26.9"},{"v":25.1983,"d":"25.2"},{"v":23.0773,"d":"23.1"},{"v":17.5353,"d":"17.5"},{"v":4.2513,"d":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J14,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9168718893777474E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.057690096515614075,"d":"-0.1"},{"v":27.569057627228737,"d":"27.6"},{"v":23.21317003132034,"d":"23.2"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":26.813580135548612,"d":"26.8"},{"v":23.938643404093195,"d":"23.9"},{"v":19.225712773343627,"d":"19.2"},{"v":12.674788243299904,"d":"12.7"},{"v":4.28586981396203,"d":"4.3"},{"v":358.18413178546723,"d":"358.2"},512,150,150,"2R",null,"CO-2 Helix V 5201","Helix V 5201","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,2063,null,500,null,1527,438.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},26.9,25.24,23.17,17.79,4.899,null,{"v":-2.8168718893777484E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.05759009651561401,"d":"-0.058"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},{"v":23.30587003132034,"d":"23.3"},"CO-2 Helix V 5201 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":26.82228013554861,"d":"26.8"},{"v":24.012574654093193,"d":"24.0"},{"v":19.427887773343624,"d":"19.4"},{"v":13.068219493299901,"d":"13.1"},{"v":4.933569813962023,"d":"4.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.8168718893777484E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.05759009651561401,"d":"-0.058"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},0.01392798300048886,0.05759009651561401,-27.568757627228734,{"v":42.47079858119503,"d":"42.5"},{"v":20.04187480138264,"d":"20.0"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":10.04187480138264,"d":"10.0"},null,{"v":-2.9168718893777474E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.057690096515614075,"d":"-0.058"},{"v":27.569057627228737,"d":"27.569"},0.01402798300048886,0.057690096515614075,-27.569057627228737,{"v":42.32300554117155,"d":"42.3"},{"v":19.902631089311527,"d":"19.9"}]
[{"$nulls":9},2453571,"CO 2 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":44.10714,"d":"44.1"},{"v":43.4515,"d":"43.5"},{"v":35.658500000000004,"d":"35.7"},{"v":14.557500000000001,"d":"14.6"},{"v":7.412750000000001,"d":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J15,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01589815614994447,"d":"-0.0"},{"v":0.2252308569689004,"d":"0.2"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.1"},{"v":35.54565179361333,"d":"35.5"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":43.876118139911746,"d":"43.9"},{"v":41.9124501264879,"d":"41.9"},{"v":35.17734799856196,"d":"35.2"},{"v":23.670811756133947,"d":"23.7"},{"v":7.392841399203846,"d":"7.4"},{"v":328.6790432906574,"d":"328.7"},434,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 3602/1","Helix V 3602/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,225,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},44.28,43.75,36.71,16.57,9.698,null,{"v":-0.015638156149944463,"d":"-0.016"},{"v":0.25248085696890016,"d":"0.252"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},{"v":36.597151793613335,"d":"36.6"},"CO-2 Helix V 3602/1 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":44.048978139911746,"d":"44.0"},{"v":42.496358876487896,"d":"42.5"},{"v":36.25033799856196,"d":"36.3"},{"v":25.310915506133945,"d":"25.3"},{"v":9.67809139920385,"d":"9.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.015638156149944463,"d":"-0.016"},{"v":0.25248085696890016,"d":"0.252"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.026749267261055573,-0.25248085696890016,-43.097066619496346,{"v":45.13501516644987,"d":"45.1"},{"v":22.635217711951775,"d":"22.6"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":12.635217711951775,"d":"12.6"},null,{"v":-0.01589815614994447,"d":"-0.016"},{"v":0.2252308569689004,"d":"0.225"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.027009267261055583,-0.2252308569689004,-43.097066619496346,{"v":44.33199065758833,"d":"44.3"},{"v":21.836948840716655,"d":"21.8"}]
[{"$nulls":9},2453573,"CO 2 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":50.51714,"d":"50.5"},{"v":49.4915,"d":"49.5"},{"v":40.7485,"d":"40.7"},{"v":20.1175,"d":"20.1"},{"v":12.684750000000001,"d":"12.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J16,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.014656322276777906,"d":"-0.0"},{"v":0.13120165180325102,"d":"0.1"},{"v":49.98161420712979,"d":"50.0"},{"v":40.726973712127204,"d":"40.7"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":50.24119651598529,"d":"50.2"},{"v":47.49457301422978,"d":"47.5"},{"v":40.3492207891563,"d":"40.3"},{"v":28.80513984076485,"d":"28.8"},{"v":12.862330169055426,"d":"12.9"},{"v":300.37817542889275,"d":"300.4"},434,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 3602","Helix V 3602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,225,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},50.69,49.79,41.8,22.13,14.97,null,{"v":-0.014396322276777906,"d":"-0.014"},{"v":0.15845165180325105,"d":"0.158"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},{"v":41.778473712127195,"d":"41.8"},"CO-2 Helix V 3602 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":50.41405651598528,"d":"50.4"},{"v":48.07848176422977,"d":"48.1"},{"v":41.42221078915629,"d":"41.4"},{"v":30.44524359076484,"d":"30.4"},{"v":15.147580169055423,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.014396322276777906,"d":"-0.014"},{"v":0.15845165180325105,"d":"0.158"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},0.025507433387889016,-0.15845165180325105,-49.98161420712978,{"v":47.48097447374485,"d":"47.5"},{"v":25.049365966404558,"d":"25.0"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":15.049365966404558,"d":"15.0"},null,{"v":-0.014656322276777906,"d":"-0.015"},{"v":0.13120165180325102,"d":"0.131"},{"v":49.98161420712979,"d":"49.982"},0.02576743338788902,-0.13120165180325102,-49.98161420712979,{"v":46.66165887482339,"d":"46.7"},{"v":24.19233787722649,"d":"24.2"}]
[{"$nulls":9},2453574,"CO 2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":69.62714,"d":"69.6"},{"v":65.7015,"d":"65.7"},{"v":54.9485,"d":"54.9"},{"v":24.9875,"d":"25.0"},{"v":14.647250000000005,"d":"14.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J17,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.020611422786789024,"d":"-0.0"},{"v":0.16898244489613296,"d":"0.2"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.9"},{"v":54.44460998373521,"d":"54.4"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":68.19730059401374,"d":"68.2"},{"v":64.14445476239085,"d":"64.1"},{"v":53.90560566688291,"d":"53.9"},{"v":37.48075330748991,"d":"37.5"},{"v":14.869897684211857,"d":"14.9"},{"v":315.81866223840825,"d":"315.8"},494,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 3603/1","Helix V 3603/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,225,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},69.8,66,56,27,16.932500000000005,null,{"v":-0.02035142278678903,"d":"-0.020"},{"v":0.19623244489613326,"d":"0.196"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},{"v":55.49610998373521,"d":"55.5"},"CO-2 Helix V 3603/1 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":68.37016059401374,"d":"68.4"},{"v":64.72836351239086,"d":"64.7"},{"v":54.97859566688291,"d":"55.0"},{"v":39.120857057489914,"d":"39.1"},{"v":17.155147684211855,"d":"17.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.02035142278678903,"d":"-0.020"},{"v":0.19623244489613326,"d":"0.196"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.031462533897900144,-0.19623244489613326,-67.92541714496134,{"v":49.68733403944688,"d":"49.7"},{"v":27.4314573771953,"d":"27.4"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":17.4314573771953,"d":"17.4"},null,{"v":-0.020611422786789024,"d":"-0.021"},{"v":0.16898244489613296,"d":"0.169"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.03172253389790013,-0.16898244489613296,-67.92541714496134,{"v":49.013520275983645,"d":"49.0"},{"v":26.692501887158446,"d":"26.7"}]
[{"$nulls":9},2453576,"CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":76.81172,"d":"76.8"},{"v":75.6514,"d":"75.7"},{"v":63.4322,"d":"63.4"},{"v":32.517,"d":"32.5"},{"v":21.86695,"d":"21.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J18,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.022601015163408945,"d":"-0.0"},{"v":0.2655511727198223,"d":"0.3"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.7"},{"v":63.318882215813204,"d":"63.3"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":76.4729311717228,"d":"76.5"},{"v":73.01201897056045,"d":"73.0"},{"v":62.76797709348,"d":"62.8"},{"v":45.74080554048143,"d":"45.7"},{"v":21.930504311564754,"d":"21.9"},{"v":303.5127231825259,"d":"303.5"},476,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3603","Helix V 3603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},77,76,65,36,25.9375,null,{"v":-0.021731015163408945,"d":"-0.022"},{"v":0.2917111727198219,"d":"0.292"},{"v":75.6932606812866,"d":"75.693"},{"v":64.88668221581321,"d":"64.9"},"CO-2 Helix V 3603 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":76.66121117172281,"d":"76.7"},{"v":73.77920334556046,"d":"73.8"},{"v":64.37517459348,"d":"64.4"},{"v":48.44912491548142,"d":"48.4"},{"v":26.001054311564744,"d":"26.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.021731015163408945,"d":"-0.022"},{"v":0.2917111727198219,"d":"0.292"},{"v":75.6932606812866,"d":"75.693"},0.03284212627452006,-0.2917111727198219,-75.6932606812866,{"v":52.65402341769085,"d":"52.7"},{"v":30.80495757856374,"d":"30.8"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":20.80495757856374,"d":"20.8"},null,{"v":-0.022601015163408945,"d":"-0.023"},{"v":0.2655511727198223,"d":"0.266"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},0.033712126274520055,-0.2655511727198223,-75.69326068128659,{"v":51.486326815659275,"d":"51.5"},{"v":29.45379832187639,"d":"29.5"}]
[{"$nulls":9},2453584,"CO 2 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":37.761300000000006,"d":"37.8"},{"v":37.0183,"d":"37.0"},{"v":35.2573,"d":"35.3"},{"v":26.3453,"d":"26.3"},{"v":0.7973,"d":"0.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J19,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008044980521041833,"d":"-0.0"},{"v":0.19741057443500887,"d":"0.2"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.5"},{"v":35.1977039978355,"d":"35.2"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":37.640920981433574,"d":"37.6"},{"v":36.03991572577137,"d":"36.0"},{"v":29.369567119287687,"d":"29.4"},{"v":17.629875161982515,"d":"17.6"},{"v":0.8208398538558583,"d":"0.8"},{"v":341.82621477871976,"d":"341.8"},532,150,150,"2R",null,"CO-2 Helix V 5202/2","Helix V 5202/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,2063,null,500,null,1527,438.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},37.77,37.06,35.35,26.6,1.445,null,{"v":-7.944980521041832E-3,"d":"-0.008"},{"v":0.19751057443500905,"d":"0.198"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},{"v":35.2904039978355,"d":"35.3"},"CO-2 Helix V 5202/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":37.649620981433564,"d":"37.6"},{"v":36.11384697577137,"d":"36.1"},{"v":29.571742119287684,"d":"29.6"},{"v":18.02330641198252,"d":"18.0"},{"v":1.468539853855873,"d":"1.5"},{"$nulls":21},{"v":-7.944980521041832E-3,"d":"-0.008"},{"v":0.19751057443500905,"d":"0.198"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},0.019056091632152945,-0.19751057443500905,-36.51556923372287,{"v":49.262635034443285,"d":"49.3"},{"v":26.964524561519546,"d":"27.0"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":16.964524561519546,"d":"17.0"},null,{"v":-0.008044980521041833,"d":"-0.008"},{"v":0.19741057443500887,"d":"0.197"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.516"},0.019156091632152945,-0.19741057443500887,-36.51586923372288,{"v":49.11605152478879,"d":"49.1"},{"v":26.80429463761897,"d":"26.8"}]
[{"$nulls":9},2453287,"CO 2 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":22,"d":"22.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":18.1245,"d":"18.1"},{"v":17.956,"d":"18.0"},{"v":17.4123,"d":"17.4"},{"v":15.179300000000001,"d":"15.2"},{"v":12.947000000000001,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J20,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.8677518545818827E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06504598818840523,"d":"0.1"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.9"},{"v":16.321979292712296,"d":"16.3"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":17.25,"d":"17.3"},26.5,{"v":35.75,"d":"35.8"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":18.124408102997837,"d":"18.1"},{"v":17.822721701204802,"d":"17.8"},{"v":16.859166263296444,"d":"16.9"},{"v":15.233741789272765,"d":"15.2"},{"v":12.946448279133758,"d":"12.9"},{"v":330.9664722290658,"d":"331.0"},383.80000000000007,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/120-3/2","BL 50/120-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,1845,475,809,null,1048,null,null,600,1048,1401,{"$nulls":4},1176,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":22,"d":"22.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":45,"d":"45.0"},18.28,18.5,18.58,18.3,17.82,null,{"v":-1.4677518545818831E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.06534598818840522,"d":"0.065"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},{"v":18.490479292712298,"d":"18.5"},"CO-2 BL 50/120-3/2 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":17.25,"d":"17.3"},26.5,{"v":35.75,"d":"35.8"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":18.279908102997837,"d":"18.3"},{"v":18.541546701204805,"d":"18.5"},{"v":18.552016263296448,"d":"18.6"},{"v":18.311316789272762,"d":"18.3"},{"v":17.819448279133756,"d":"17.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.4677518545818831E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.06534598818840522,"d":"0.065"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},0.012578862965692994,-0.06534598818840522,-17.851076316183836,{"v":40.358271765271446,"d":"40.4"},{"v":18.09766777643896,"d":"18.1"},"да",26.5,32.42,20.21,{"v":8.09766777643896,"d":"8.1"},null,{"v":-3.8677518545818827E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.06504598818840523,"d":"0.065"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.852"},0.014978862965692993,-0.06504598818840523,-17.851576316183834,{"v":36.761703553581036,"d":"36.8"},{"v":15.01580942401525,"d":"15.0"}]
[{"$nulls":9},2453286,"CO 2 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},44.5,{"v":25.491061600000002,"d":"25.5"},{"v":24.583453600000002,"d":"24.6"},{"v":21.412725,"d":"21.4"},{"v":18.2030392,"d":"18.2"},{"v":9.543577325000001,"d":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J21,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010312621459025348,"d":"-0.0"},{"v":0.10857195578300163,"d":"0.1"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.2"},{"v":19.150372398049722,"d":"19.2"},"по запросу",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":14.125,"d":"14.1"},{"v":24.25,"d":"24.3"},{"v":34.375,"d":"34.4"},44.5,{"v":25.443858917470088,"d":"25.4"},{"v":24.65062279733153,"d":"24.7"},{"v":21.74297700867218,"d":"21.7"},{"v":16.72092155149204,"d":"16.7"},{"v":9.584456425791114,"d":"9.6"},{"v":337.87786643875427,"d":"337.9"},437.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/265-4/4","BL 40/265-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,1845,470,804,null,1054,null,null,600,1054,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},44.5,25.55,25.26,23.56,21.72,16.35,null,{"v":-0.006868473246527321,"d":"-0.007"},{"v":0.10810301654517239,"d":"0.108"},{"v":25.181042476214994,"d":"25.181"},{"v":22.24250705069558,"d":"22.2"},"CO-2 BL 40/265-4/4 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":14.125,"d":"14.1"},{"v":24.25,"d":"24.3"},{"v":34.375,"d":"34.4"},44.5,{"v":25.503558970451248,"d":"25.5"},{"v":25.33762985233888,"d":"25.3"},{"v":23.763449078899452,"d":"23.8"},{"v":20.781016650132973,"d":"20.8"},{"v":16.39033256603944,"d":"16.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.006868473246527321,"d":"-0.007"},{"v":0.10810301654517239,"d":"0.108"},{"v":25.181042476214994,"d":"25.181"},0.017979584357638433,-0.10810301654517239,-25.181042476214994,{"v":40.55055130420468,"d":"40.6"},{"v":18.27052456749929,"d":"18.3"},"да",{"v":24.25,"d":"24.3"},30.73,17.365000000000002,{"v":8.27052456749929,"d":"8.3"},null,{"v":-0.010312621459025348,"d":"-0.010"},{"v":0.10857195578300163,"d":"0.109"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.175"},0.02142373257013646,-0.10857195578300163,-25.174573037682485,{"v":36.90686498809579,"d":"36.9"},{"v":15.134629813883679,"d":"15.1"}]
[{"$nulls":9},2453577,"CO 2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":88.81172,"d":"88.8"},{"v":87.6514,"d":"87.7"},{"v":74.4322,"d":"74.4"},{"v":34.517,"d":"34.5"},{"v":20.67945,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J22,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03172283124966351,"d":"-0.0"},{"v":0.5569264313645209,"d":"0.6"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.0"},{"v":74.18311975483839,"d":"74.2"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":88.22541160179917,"d":"88.2"},{"v":85.62409682791139,"d":"85.6"},{"v":73.50196732521833,"d":"73.5"},{"v":51.859023093720026,"d":"51.9"},{"v":20.695264133416444,"d":"20.7"},{"v":309.92805140449826,"d":"309.9"},546,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3604/2","Helix V 3604/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},89,88,76,38,24.75,null,{"v":-0.03085283124966351,"d":"-0.031"},{"v":0.5830864313645207,"d":"0.583"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},{"v":75.75091975483839,"d":"75.8"},"CO-2 Helix V 3604/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":88.41369160179916,"d":"88.4"},{"v":86.39128120291137,"d":"86.4"},{"v":75.10916482521833,"d":"75.1"},{"v":54.56734246872002,"d":"54.6"},{"v":24.76581413341645,"d":"24.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.03085283124966351,"d":"-0.031"},{"v":0.5830864313645207,"d":"0.583"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.04196394236077462,-0.5830864313645207,-86.02587493859993,{"v":52.75426394329364,"d":"52.8"},{"v":30.92235960220768,"d":"30.9"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":20.92235960220768,"d":"20.9"},null,{"v":-0.03172283124966351,"d":"-0.032"},{"v":0.5569264313645209,"d":"0.557"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.042833942360774625,-0.5569264313645209,-86.02587493859993,{"v":51.784772384863686,"d":"51.8"},{"v":29.79625167724601,"d":"29.8"}]
[{"$nulls":9},2453701,"CO 4 Helix V 1004/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":40.10805,"d":"40.1"},{"v":39.8491,"d":"39.8"},{"v":33.656699999999994,"d":"33.7"},{"v":23.3751,"d":"23.4"},{"v":6.2745,"d":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J23,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.019350477271591154,"d":"-0.0"},{"v":0.24582719622340696,"d":"0.2"},{"v":39.20579693604358,"d":"39.2"},{"v":29.165183278313755,"d":"29.2"},"по запросу",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":39.920172154299195,"d":"39.9"},{"v":38.41111866169874,"d":"38.4"},{"v":32.325072591952235,"d":"32.3"},{"v":21.66203394505969,"d":"21.7"},{"v":6.4220027210211015,"d":"6.4"},{"v":374.68941975778546,"d":"374.7"},409,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1004","Helix V 1004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,3,16,10,null,180,1875,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},40.12,39.87,33.98,24.1,7.561,null,{"v":-0.018794921716035612,"d":"-0.019"},{"v":0.24596052955674072,"d":"0.246"},{"v":39.20589693604359,"d":"39.206"},{"v":29.669283278313756,"d":"29.7"},"CO-4 Helix V 1004 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":39.9321221542992,"d":"39.9"},{"v":38.54459678669875,"d":"38.5"},{"v":32.71148509195224,"d":"32.7"},{"v":22.43278707005969,"d":"22.4"},{"v":7.708502721021091,"d":"7.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.018794921716035612,"d":"-0.019"},{"v":0.24596052955674072,"d":"0.246"},{"v":39.20589693604359,"d":"39.206"},0.029906032827146725,-0.24596052955674072,-39.20589693604359,{"v":40.55230873825536,"d":"40.6"},{"v":18.272108266697582,"d":"18.3"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":8.272108266697582,"d":"8.3"},null,{"v":-0.019350477271591154,"d":"-0.019"},{"v":0.24582719622340696,"d":"0.246"},{"v":39.20579693604358,"d":"39.206"},0.030461588382702263,-0.24582719622340696,-39.20579693604358,{"v":40.1368140237694,"d":"40.1"},{"v":17.899598221985027,"d":"17.9"}]
[{"$nulls":9},2453305,"CO 2 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.333419999999998,"d":"13.3"},{"v":13.39672,"d":"13.4"},{"v":13.25388,"d":"13.3"},{"v":12.94918,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J24,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.3017817900553814E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05439820645420718,"d":"0.1"},{"v":12.506970531632984,"d":"12.5"},{"v":13.391756364154215,"d":"13.4"},"по запросу",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":22.25,"d":"22.3"},33.5,{"v":44.75,"d":"44.8"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":13.004899242969593,"d":"13.0"},{"v":13.306340540495164,"d":"13.3"},{"v":13.397642986459958,"d":"13.4"},{"v":13.278806580863977,"d":"13.3"},{"v":12.949831323707219,"d":"12.9"},{"v":378.1829393128028,"d":"378.2"},547.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/200-3/4","BL 80/200-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,1845,331,787,null,1044,null,null,600,1060,1644,{"$nulls":4},1376,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":56,"d":"56.0"},13.03,13.45,13.63,13.68,13.58,null,{"v":-0.000630178179005538,"d":"-0.001"},{"v":0.054468206454207156,"d":"0.054"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},{"v":13.573556364154214,"d":"13.6"},"CO-2 BL 80/200-3/4 без учёта потерь напора",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":22.25,"d":"22.3"},33.5,{"v":44.75,"d":"44.8"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":13.029569242969593,"d":"13.0"},{"v":13.406610540495164,"d":"13.4"},{"v":13.62413798645996,"d":"13.6"},{"v":13.682151580863977,"d":"13.7"},{"v":13.580651323707219,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.000630178179005538,"d":"-0.001"},{"v":0.054468206454207156,"d":"0.054"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},0.01174128929011665,-0.054468206454207156,-12.506670531632984,{"v":35.03904042350153,"d":"35.0"},{"v":13.641492819997495,"d":"13.6"},"да",33.5,40.7,25.85,{"v":3.641492819997495,"d":"3.6"},null,{"v":-8.3017817900553814E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05439820645420718,"d":"0.054"},{"v":12.506970531632984,"d":"12.507"},0.01194128929011665,-0.05439820645420718,-12.506970531632984,{"v":34.72091628523572,"d":"34.7"},{"v":13.394911418737186,"d":"13.4"}]
[{"$nulls":9},2453585,"CO 2 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":54.36014,"d":"54.4"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.7"},{"v":46.609,"d":"46.6"},{"v":36.405,"d":"36.4"},{"v":10.314,"d":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J25,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005673082218821925,"d":"-0.0"},{"v":-0.10845872463680024,"d":"-0.1"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.4"},{"v":47.08042371356895,"d":"47.1"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":54.00431126815691,"d":"54.0"},{"v":48.47924367037252,"d":"48.5"},{"v":39.37942513945296,"d":"39.4"},{"v":26.704855675398235,"d":"26.7"},{"v":10.455535278208345,"d":"10.5"},{"v":321.64340086868515,"d":"321.6"},584,150,150,"2R",null,"CO-2 Helix V 5202","Helix V 5202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1965,null,500,null,1429,438.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},54.59,51.19,47.35,37.6,12.13,null,{"v":-5.7130822188219245E-3,"d":"-0.006"},{"v":-0.08255872463680045,"d":"-0.083"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},{"v":47.82142371356895,"d":"47.8"},"CO-2 Helix V 5202 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":54.23417126815691,"d":"54.2"},{"v":49.14344617037252,"d":"49.1"},{"v":40.45276513945296,"d":"40.5"},{"v":28.162128175398234,"d":"28.2"},{"v":12.27153527820834,"d":"12.3"},{"$nulls":21},{"v":-5.7130822188219245E-3,"d":"-0.006"},{"v":-0.08255872463680045,"d":"-0.083"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},0.016824193329933037,0.08255872463680045,-55.439959449612694,{"v":55.003126704199,"d":"55.0"},{"v":33.61493274709076,"d":"33.6"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":23.614932747090762,"d":"23.6"},null,{"v":-0.005673082218821925,"d":"-0.006"},{"v":-0.10845872463680024,"d":"-0.108"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.440"},0.016784193329933035,0.10845872463680024,-55.43995944961269,{"v":54.33241826538596,"d":"54.3"},{"v":32.80012971738718,"d":"32.8"}]
[{"$nulls":9},2453702,"CO 4 Helix V 1005/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":50.94805,"d":"50.9"},{"v":50.649100000000004,"d":"50.6"},{"v":43.646699999999996,"d":"43.6"},{"v":31.4051,"d":"31.4"},{"v":10.3835,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J26,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.024289521946209848,"d":"-0.0"},{"v":0.35354479170001074,"d":"0.4"},{"v":49.58734428807908,"d":"49.6"},{"v":38.33311828749054,"d":"38.3"},"по запросу",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":50.68643303131838,"d":"50.7"},{"v":49.28128018665098,"d":"49.3"},{"v":42.13089635414414,"d":"42.1"},{"v":29.23528153379785,"d":"29.2"},{"v":10.594435725612108,"d":"10.6"},{"v":378.33182252595157,"d":"378.3"},421,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1005","Helix V 1005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,3,16,10,null,180,1875,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},50.96,50.67,43.97,32.13,11.67,null,{"v":-0.023733966390654296,"d":"-0.024"},{"v":0.35367812503334434,"d":"0.354"},{"v":49.58744428807907,"d":"49.587"},{"v":38.837218287490536,"d":"38.8"},"CO-4 Helix V 1005 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":50.69838303131837,"d":"50.7"},{"v":49.41475831165098,"d":"49.4"},{"v":42.51730885414413,"d":"42.5"},{"v":30.006034658797844,"d":"30.0"},{"v":11.880935725612105,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.023733966390654296,"d":"-0.024"},{"v":0.35367812503334434,"d":"0.354"},{"v":49.58744428807907,"d":"49.587"},0.03484507750176541,-0.35367812503334434,-49.58744428807907,{"v":43.13862502905821,"d":"43.1"},{"v":20.677121882196527,"d":"20.7"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":10.677121882196527,"d":"10.7"},null,{"v":-0.024289521946209848,"d":"-0.024"},{"v":0.35354479170001074,"d":"0.354"},{"v":49.58734428807908,"d":"49.587"},0.03540063305732096,-0.35354479170001074,-49.58734428807908,{"v":42.75168882414434,"d":"42.8"},{"v":20.30785441462742,"d":"20.3"}]
[{"$nulls":9},2453579,"CO 2 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":114.81172,"d":"114.8"},{"v":109.6514,"d":"109.7"},{"v":96.4322,"d":"96.4"},{"v":46.517,"d":"46.5"},{"v":28.30445,"d":"28.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J27,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04032690096957281,"d":"-0.0"},{"v":0.7536747033553847,"d":"0.8"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.3"},{"v":95.61536763898684,"d":"95.6"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":112.3696171961685,"d":"112.4"},{"v":109.62252229299826,"d":"109.6"},{"v":94.77231623633494,"d":"94.8"},{"v":67.8189990261786,"d":"67.8"},{"v":28.762570662529228,"d":"28.8"},{"v":344.29072303027675,"d":"344.3"},586,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3605/2","Helix V 3605/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},115,110,98,50,32.375,null,{"v":-0.0394569009695728,"d":"-0.039"},{"v":0.7798347033553843,"d":"0.780"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},{"v":97.18316763898683,"d":"97.2"},"CO-2 Helix V 3605/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":112.55789719616851,"d":"112.6"},{"v":110.38970666799824,"d":"110.4"},{"v":96.37951373633494,"d":"96.4"},{"v":70.5273184011786,"d":"70.5"},{"v":32.83312066252924,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.0394569009695728,"d":"-0.039"},{"v":0.7798347033553843,"d":"0.780"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},0.05056801208068391,-0.7798347033553843,-109.29933741094082,{"v":54.83704981151851,"d":"54.8"},{"v":33.41224480034403,"d":"33.4"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":23.412244800344027,"d":"23.4"},null,{"v":-0.04032690096957281,"d":"-0.040"},{"v":0.7536747033553847,"d":"0.754"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},0.05143801208068392,-0.7536747033553847,-109.29933741094082,{"v":54.00094303779036,"d":"54.0"},{"v":32.40113165522977,"d":"32.4"}]
[{"$nulls":9},2453711,"CO 4 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":25.402,"d":"25.4"},{"v":23.7198,"d":"23.7"},{"v":19.868,"d":"19.9"},{"v":13.176599999999999,"d":"13.2"},{"v":5.0456,"d":"5.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J28,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004243071841404302,"d":"-0.0"},{"v":0.07731802519754546,"d":"0.1"},{"v":24.946421659632712,"d":"24.9"},{"v":23.447197758295204,"d":"23.4"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":25.298595067256873,"d":"25.3"},{"v":24.05227813035063,"d":"24.1"},{"v":20.28080306382865,"d":"20.3"},{"v":13.984169867690934,"d":"14.0"},{"v":5.162378541937482,"d":"5.2"},{"v":439.06384785986165,"d":"439.1"},441,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1602","Helix V 1602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,3,16,10,null,180,1875,100,1154,1200,null,760,null,null,1688,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},25.44,24.08,20.86,15.11,8,null,{"v":-0.003765294063626525,"d":"-0.004"},{"v":0.07801802519754554,"d":"0.078"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},{"v":23.8911977582952,"d":"23.9"},"CO-4 Helix V 1602 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":25.33659506725687,"d":"25.3"},{"v":24.392871880350626,"d":"24.4"},{"v":21.208328063828645,"d":"21.2"},{"v":15.782963617690932,"d":"15.8"},{"v":8.116778541937482,"d":"8.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.003765294063626525,"d":"-0.004"},{"v":0.07801802519754554,"d":"0.078"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},0.014876405174737636,-0.07801802519754554,-24.939421659632707,{"v":43.65045790238259,"d":"43.7"},{"v":21.170694167640832,"d":"21.2"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":11.170694167640832,"d":"11.2"},null,{"v":-0.004243071841404302,"d":"-0.004"},{"v":0.07731802519754546,"d":"0.077"},{"v":24.946421659632712,"d":"24.946"},0.015354182952515415,-0.07731802519754546,-24.946421659632712,{"v":42.9043326594161,"d":"42.9"},{"v":20.453130677220432,"d":"20.5"}]
[{"$nulls":9},2453703,"CO 4 Helix V 1006/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60.76805,"d":"60.8"},{"v":60.3891,"d":"60.4"},{"v":51.726699999999994,"d":"51.7"},{"v":36.8151,"d":"36.8"},{"v":11.6435,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J29,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.028877970025200744,"d":"-0.0"},{"v":0.39903294279192136,"d":"0.4"},{"v":59.25516698366263,"d":"59.3"},{"v":45.2359822447396,"d":"45.2"},"по запросу",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60.46603633321597,"d":"60.5"},{"v":58.56381709609995,"d":"58.6"},{"v":49.83105551146068,"d":"49.8"},{"v":34.26775157929814,"d":"34.3"},{"v":11.873905299612346,"d":"11.9"},{"v":380.6301136297578,"d":"380.6"},425,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1006","Helix V 1006","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},60.78,60.41,52.05,37.54,12.93,null,{"v":-0.028322414469645205,"d":"-0.028"},{"v":0.3991662761252553,"d":"0.399"},{"v":59.25526698366264,"d":"59.255"},{"v":45.74008224473961,"d":"45.7"},"CO-4 Helix V 1006 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60.477986333215966,"d":"60.5"},{"v":58.697295221099964,"d":"58.7"},{"v":50.21746801146069,"d":"50.2"},{"v":35.03850470429815,"d":"35.0"},{"v":13.160405299612336,"d":"13.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.028322414469645205,"d":"-0.028"},{"v":0.3991662761252553,"d":"0.399"},{"v":59.25526698366264,"d":"59.255"},0.039433525580756315,-0.3991662761252553,-59.25526698366264,{"v":44.154457607418664,"d":"44.2"},{"v":21.66240140672591,"d":"21.7"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":11.662401406725909,"d":"11.7"},null,{"v":-0.028877970025200744,"d":"-0.029"},{"v":0.39903294279192136,"d":"0.399"},{"v":59.25516698366263,"d":"59.255"},0.03998908113631185,-0.39903294279192136,-59.25516698366263,{"v":43.80520487257808,"d":"43.8"},{"v":21.32106637698376,"d":"21.3"}]
[{"$nulls":9},2453712,"CO 4 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":38.332,"d":"38.3"},{"v":36.089800000000004,"d":"36.1"},{"v":30.778,"d":"30.8"},{"v":21.276600000000002,"d":"21.3"},{"v":9.675600000000001,"d":"9.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J30,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006155223486489768,"d":"-0.0"},{"v":0.12497164293063183,"d":"0.1"},{"v":37.54736311265598,"d":"37.5"},{"v":35.756811262734146,"d":"35.8"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":38.173534796625994,"d":"38.2"},{"v":36.58653505592571,"d":"36.6"},{"v":31.3364079378282,"d":"31.3"},{"v":22.42315344233347,"d":"22.4"},{"v":9.846771569441511,"d":"9.8"},{"v":443.05982386816606,"d":"443.1"},453,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1603","Helix V 1603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,3,16,10,null,180,1875,100,1154,1200,null,760,null,null,1688,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},38.37,36.45,31.77,23.21,12.63,null,{"v":-5.6774457087119925E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.125671642930632,"d":"0.126"},{"v":37.54036311265597,"d":"37.540"},{"v":36.200811262734135,"d":"36.2"},"CO-4 Helix V 1603 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":38.21153479662598,"d":"38.2"},{"v":36.9271288059257,"d":"36.9"},{"v":32.26393293782819,"d":"32.3"},{"v":24.22194719233346,"d":"24.2"},{"v":12.8011715694415,"d":"12.8"},{"$nulls":21},{"v":-5.6774457087119925E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.125671642930632,"d":"0.126"},{"v":37.54036311265597,"d":"37.540"},0.016788556819823105,-0.125671642930632,-37.54036311265597,{"v":51.17775212425611,"d":"51.2"},{"v":29.101803472131117,"d":"29.1"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":19.101803472131117,"d":"19.1"},null,{"v":-0.006155223486489768,"d":"-0.006"},{"v":0.12497164293063183,"d":"0.125"},{"v":37.54736311265598,"d":"37.547"},0.01726633459760088,-0.12497164293063183,-37.54736311265598,{"v":50.3917549019155,"d":"50.4"},{"v":28.21476624549694,"d":"28.2"}]
[{"$nulls":9},2453586,"CO 2 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":65.65014,"d":"65.7"},{"v":63.117999999999995,"d":"63.1"},{"v":59.569,"d":"59.6"},{"v":46.045,"d":"46.0"},{"v":9.223999999999998,"d":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J31,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010365495055045894,"d":"-0.0"},{"v":0.13295426699277477,"d":"0.1"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.0"},{"v":59.66877010010042,"d":"59.7"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":65.36607094333473,"d":"65.4"},{"v":61.14845472658892,"d":"61.1"},{"v":50.399280938282324,"d":"50.4"},{"v":33.11854957841493,"d":"33.1"},{"v":9.306260646986736,"d":"9.3"},{"v":336.50051784913506,"d":"336.5"},668,150,150,"2R",null,"CO-2 Helix V 5203/2","Helix V 5203/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1965,null,500,null,1429,438.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},65.88,63.62,60.31,47.24,11.04,null,{"v":-0.010405495055045894,"d":"-0.010"},{"v":0.15885426699277438,"d":"0.159"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},{"v":60.40977010010042,"d":"60.4"},"CO-2 Helix V 5203/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":65.59593094333475,"d":"65.6"},{"v":61.81265722658893,"d":"61.8"},{"v":51.47262093828232,"d":"51.5"},{"v":34.575822078414916,"d":"34.6"},{"v":11.122260646986717,"d":"11.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.010405495055045894,"d":"-0.010"},{"v":0.15885426699277438,"d":"0.159"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},0.021516606166157005,-0.15885426699277438,-65.00908763985849,{"v":58.78201000523875,"d":"58.8"},{"v":38.39249666951099,"d":"38.4"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":28.39249666951099,"d":"28.4"},null,{"v":-0.010365495055045894,"d":"-0.010"},{"v":0.13295426699277477,"d":"0.133"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.009"},0.021476606166157007,-0.13295426699277477,-65.00908763985848,{"v":58.200256242916815,"d":"58.2"},{"v":37.636331408235314,"d":"37.6"}]
[{"$nulls":9},2453587,"CO 2 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":82.09013999999999,"d":"82.1"},{"v":76.688,"d":"76.7"},{"v":70.829,"d":"70.8"},{"v":56.285,"d":"56.3"},{"v":17.624000000000002,"d":"17.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J32,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008569240277851262,"d":"-0.0"},{"v":-0.13284747849160142,"d":"-0.1"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.3"},{"v":71.64719394148614,"d":"71.6"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":81.45519877736994,"d":"81.5"},{"v":73.65943750033003,"d":"73.7"},{"v":60.46398369320909,"d":"60.5"},{"v":41.86883735600711,"d":"41.9"},{"v":17.873998488724112,"d":"17.9"},{"v":336.48438720830444,"d":"336.5"},668,150,150,"2R",null,"CO-2 Helix V 5203","Helix V 5203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1965,null,500,null,1429,438.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},82.32,77.19,71.57,57.48,19.44,null,{"v":-0.008609240277851255,"d":"-0.009"},{"v":-0.10694747849160187,"d":"-0.107"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},{"v":72.38819394148611,"d":"72.4"},"CO-2 Helix V 5203 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":81.68505877736993,"d":"81.7"},{"v":74.32364000033,"d":"74.3"},{"v":61.53732369320906,"d":"61.5"},{"v":43.32610985600709,"d":"43.3"},{"v":19.689998488724115,"d":"19.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.008609240277851255,"d":"-0.009"},{"v":-0.10694747849160187,"d":"-0.107"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},0.019720351388962366,0.10694747849160187,-83.3449345463003,{"v":62.355241073078986,"d":"62.4"},{"v":43.20195654757552,"d":"43.2"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":33.20195654757552,"d":"33.2"},null,{"v":-0.008569240277851262,"d":"-0.009"},{"v":-0.13284747849160142,"d":"-0.133"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.345"},0.019680351388962375,0.13284747849160142,-83.34493454630031,{"v":61.7886847765393,"d":"61.8"},{"v":42.42046184905043,"d":"42.4"}]
[{"$nulls":9},2453296,"CO 2 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":15.2795,"d":"15.3"},{"v":15.3853,"d":"15.4"},{"v":14.553700000000001,"d":"14.6"},{"v":12.421700000000001,"d":"12.4"},{"v":6.0383,"d":"6.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J33,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5055210734140954E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06817823970442398,"d":"0.1"},{"v":14.747610921556062,"d":"14.7"},{"v":15.437989146616095,"d":"15.4"},"по запросу",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":15.278841211258891,"d":"15.3"},{"v":15.357980382854103,"d":"15.4"},{"v":13.844278258777202,"d":"13.8"},{"v":10.737734839028185,"d":"10.7"},{"v":6.038350123607058,"d":"6.0"},{"v":352.71438107854675,"d":"352.7"},463.40000000000003,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/120-4/2","BL 65/120-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,1845,334,803,null,1044,null,null,600,1044,1459,{"$nulls":4},1204,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":102,"d":"102.0"},15.33,15.9,15.71,14.74,11.25,null,{"v":-1.0055210734140954E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.06827823970442398,"d":"0.068"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},{"v":15.890489146616098,"d":"15.9"},"CO-2 BL 65/120-4/2 без учёта потерь напора",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":15.329341211258894,"d":"15.3"},{"v":15.905280382854105,"d":"15.9"},{"v":15.417378258777205,"d":"15.4"},{"v":13.86563483902819,"d":"13.9"},{"v":11.250050123607062,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.0055210734140954E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.06827823970442398,"d":"0.068"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},0.012116632184525206,-0.06827823970442398,-14.747110921556065,{"v":37.81804294073508,"d":"37.8"},{"v":15.891159687414252,"d":"15.9"},"да",{"v":56,"d":"56.0"},70.72,40.36,{"v":5.891159687414252,"d":"5.9"},null,{"v":-1.5055210734140954E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.06817823970442398,"d":"0.068"},{"v":14.747610921556062,"d":"14.748"},0.012616632184525207,-0.06817823970442398,-14.747610921556062,{"v":36.99773097326938,"d":"37.0"},{"v":15.209245524115735,"d":"15.2"}]
[{"$nulls":9},2453332,"CO 3 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":30.0969,"d":"30.1"},{"v":29.312,"d":"29.3"},{"v":27.6645,"d":"27.7"},{"v":25.117,"d":"25.1"},{"v":20.8696,"d":"20.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J34,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004512557052054744,"d":"-0.0"},{"v":0.06111400726949621,"d":"0.1"},{"v":29.893189739540663,"d":"29.9"},{"v":27.66530861077628,"d":"27.7"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":30.09742172928367,"d":"30.1"},{"v":29.58071426956508,"d":"29.6"},{"v":27.870435469578013,"d":"27.9"},{"v":24.966585329322466,"d":"25.0"},{"v":20.869163848798436,"d":"20.9"},{"v":456.2755912315744,"d":"456.3"},521.4,65,80,"2R",null,"CO-3 BL 32/150-3/2","BL 32/150-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,1845,433,820,null,1604,null,null,600,1604,1351,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},30.17,30.16,29.57,28.5,26.58,null,{"v":-0.002412557052054741,"d":"-0.002"},{"v":0.061864007269496084,"d":"0.062"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},{"v":29.570808610776282,"d":"29.6"},"CO-3 BL 32/150-3/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":30.17052172928367,"d":"30.2"},{"v":30.229964269565084,"d":"30.2"},{"v":29.651285469578013,"d":"29.7"},{"v":28.434485329322467,"d":"28.4"},{"v":26.579563848798443,"d":"26.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.002412557052054741,"d":"-0.002"},{"v":0.061864007269496084,"d":"0.062"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},0.013523668163165851,-0.061864007269496084,-29.886189739540665,{"v":49.3526181324363,"d":"49.4"},{"v":27.063121294734227,"d":"27.1"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":17.063121294734227,"d":"17.1"},null,{"v":-0.004512557052054744,"d":"-0.005"},{"v":0.06111400726949621,"d":"0.061"},{"v":29.893189739540663,"d":"29.893"},0.015623668163165856,-0.06111400726949621,-29.893189739540663,{"v":45.74111433246835,"d":"45.7"},{"v":23.247217115288237,"d":"23.2"}]
[{"$nulls":9},2453704,"CO 4 Helix V 1007/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":71.83805,"d":"71.8"},{"v":71.4391,"d":"71.4"},{"v":61.906699999999994,"d":"61.9"},{"v":45.0251,"d":"45.0"},{"v":15.933499999999999,"d":"15.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J35,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03376929578534197,"d":"-0.0"},{"v":0.5028431690434213,"d":"0.5"},{"v":69.89512731117362,"d":"69.9"},{"v":54.58805617566849,"d":"54.6"},"по запросу",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":71.47409333221584,"d":"71.5"},{"v":69.64359609870937,"d":"69.6"},{"v":59.82560512147623,"d":"59.8"},{"v":42.020120400516426,"d":"42.0"},{"v":16.22714193582994,"d":"16.2"},{"v":389.77937408304496,"d":"389.8"},461,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1007","Helix V 1007","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},71.85,71.46,62.23,45.75,17.22,null,{"v":-0.033213740229786425,"d":"-0.033"},{"v":0.5029765023767552,"d":"0.503"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},{"v":55.092156175668485,"d":"55.1"},"CO-4 Helix V 1007 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":71.48604333221584,"d":"71.5"},{"v":69.77707422370936,"d":"69.8"},{"v":60.21201762147623,"d":"60.2"},{"v":42.79087352551642,"d":"42.8"},{"v":17.513641935829945,"d":"17.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.033213740229786425,"d":"-0.033"},{"v":0.5029765023767552,"d":"0.503"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},0.04432485134089754,-0.5029765023767552,-69.89522731117361,{"v":45.78705787376786,"d":"45.8"},{"v":23.293940763730745,"d":"23.3"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":13.293940763730745,"d":"13.3"},null,{"v":-0.03376929578534197,"d":"-0.034"},{"v":0.5028431690434213,"d":"0.503"},{"v":69.89512731117362,"d":"69.895"},0.04488040689645308,-0.5028431690434213,-69.89512731117362,{"v":45.46112033798087,"d":"45.5"},{"v":22.96348291538198,"d":"23.0"}]
[{"$nulls":9},2453713,"CO 4 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":51.55200000000001,"d":"51.6"},{"v":48.9498,"d":"48.9"},{"v":42.378,"d":"42.4"},{"v":30.196600000000004,"d":"30.2"},{"v":15.005600000000001,"d":"15.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J36,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00822551727121815,"d":"-0.0"},{"v":0.19312179744868593,"d":"0.2"},{"v":50.24388551157025,"d":"50.2"},{"v":48.63457389093449,"d":"48.6"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":51.31571478963975,"d":"51.3"},{"v":49.6454371998995,"d":"49.6"},{"v":43.07994864412554,"d":"43.1"},{"v":31.619249122317882,"d":"31.6"},{"v":15.263338634476526,"d":"15.3"},{"v":434.81820465467126,"d":"434.8"},489,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1604","Helix V 1604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},51.59,49.31,43.37,32.13,17.96,null,{"v":-0.007747739493440372,"d":"-0.008"},{"v":0.19382179744868597,"d":"0.194"},{"v":50.23688551157025,"d":"50.237"},{"v":49.07857389093449,"d":"49.1"},"CO-4 Helix V 1604 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":51.35371478963975,"d":"51.4"},{"v":49.9860309498995,"d":"50.0"},{"v":44.00747364412555,"d":"44.0"},{"v":33.41804287231789,"d":"33.4"},{"v":18.217738634476532,"d":"18.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.007747739493440372,"d":"-0.008"},{"v":0.19382179744868597,"d":"0.194"},{"v":50.23688551157025,"d":"50.237"},0.01885885060455148,-0.19382179744868597,-50.23688551157025,{"v":57.006299107647926,"d":"57.0"},{"v":36.107979310562456,"d":"36.1"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":26.107979310562456,"d":"26.1"},null,{"v":-0.00822551727121815,"d":"-0.008"},{"v":0.19312179744868593,"d":"0.193"},{"v":50.24388551157025,"d":"50.244"},0.01933662838232926,-0.19312179744868593,-50.24388551157025,{"v":56.21199162604029,"d":"56.2"},{"v":35.10875558406693,"d":"35.1"}]
[{"$nulls":9},2453705,"CO 4 Helix V 1008/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":81.79805,"d":"81.8"},{"v":81.3191,"d":"81.3"},{"v":70.1167,"d":"70.1"},{"v":50.695100000000004,"d":"50.7"},{"v":17.4835,"d":"17.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J37,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.038254168278947495,"d":"-0.0"},{"v":0.5467555271755423,"d":"0.5"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.7"},{"v":61.6785391098683,"d":"61.7"},"по запросу",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":81.39037771029602,"d":"81.4"},{"v":79.06806422766316,"d":"79.1"},{"v":67.69744450430049,"d":"67.7"},{"v":47.27851854020803,"d":"47.3"},{"v":17.811286335385766,"d":"17.8"},{"v":391.84643765397925,"d":"391.8"},465,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1008","Helix V 1008","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},81.81,81.34,70.44,51.42,18.77,null,{"v":-0.03769861272339194,"d":"-0.038"},{"v":0.5468888605088759,"d":"0.547"},{"v":79.70472474565474,"d":"79.705"},{"v":62.182639109868276,"d":"62.2"},"CO-4 Helix V 1008 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":81.40232771029599,"d":"81.4"},{"v":79.20154235266314,"d":"79.2"},{"v":68.08385700430047,"d":"68.1"},{"v":48.04927166520801,"d":"48.0"},{"v":19.097786335385756,"d":"19.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.03769861272339194,"d":"-0.038"},{"v":0.5468888605088759,"d":"0.547"},{"v":79.70472474565474,"d":"79.705"},0.048809723834503056,-0.5468888605088759,-79.70472474565474,{"v":46.398740731311115,"d":"46.4"},{"v":23.920479349460322,"d":"23.9"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":13.920479349460322,"d":"13.9"},null,{"v":-0.038254168278947495,"d":"-0.038"},{"v":0.5467555271755423,"d":"0.547"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.705"},0.04936527939005861,-0.5467555271755423,-79.70462474565477,{"v":46.09961773355513,"d":"46.1"},{"v":23.613052835332336,"d":"23.6"}]
[{"$nulls":9},2453307,"CO 2 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.39326,"d":"13.4"},{"v":13.08586,"d":"13.1"},{"v":11.5347,"d":"11.5"},{"v":8.16366,"d":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J38,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.3162615650334947E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.054365589901965876,"d":"0.1"},{"v":12.507028136663328,"d":"12.5"},{"v":13.38953229286929,"d":"13.4"},"по запросу",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":36.25,"d":"36.3"},61.5,{"v":86.75,"d":"86.8"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":13.004422860648047,"d":"13.0"},{"v":13.384972024329407,"d":"13.4"},{"v":12.705093885199435,"d":"12.7"},{"v":10.96478844325813,"d":"11.0"},{"v":8.16405569850549,"d":"8.2"},{"v":379.6765520979239,"d":"379.7"},553.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/200-4/4","BL 80/200-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,1845,331,787,null,1044,null,null,600,1060,1644,{"$nulls":4},1376,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":112,"d":"112.0"},13.03,13.6,13.63,12.82,10.68,null,{"v":-6.3162615650334927E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.054435589901965856,"d":"0.054"},{"v":12.506728136663328,"d":"12.507"},{"v":13.57133229286929,"d":"13.6"},"CO-2 BL 80/200-4/4 без учёта потерь напора",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":36.25,"d":"36.3"},61.5,{"v":86.75,"d":"86.8"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":13.029092860648047,"d":"13.0"},{"v":13.650022024329408,"d":"13.7"},{"v":13.465548885199436,"d":"13.5"},{"v":12.475673443258131,"d":"12.5"},{"v":10.680395698505492,"d":"10.7"},{"$nulls":21},{"v":-6.3162615650334927E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.054435589901965856,"d":"0.054"},{"v":12.506728136663328,"d":"12.507"},0.011742737267614461,-0.054435589901965856,-12.506728136663328,{"v":35.03531466768463,"d":"35.0"},{"v":13.638591931818643,"d":"13.6"},"да",61.5,77.66,44.33,{"v":3.6385919318186435,"d":"3.6"},null,{"v":-8.3162615650334947E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.054365589901965876,"d":"0.054"},{"v":12.507028136663328,"d":"12.507"},0.01194273726761446,-0.054365589901965876,-12.507028136663328,{"v":34.717276577906645,"d":"34.7"},{"v":13.392103255409616,"d":"13.4"}]
[{"$nulls":9},2453714,"CO 4 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":64.2237,"d":"64.2"},{"v":60.9113,"d":"60.9"},{"v":52.6789,"d":"52.7"},{"v":37.4965,"d":"37.5"},{"v":18.5795,"d":"18.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J39,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010201936571139278,"d":"-0.0"},{"v":0.23499560509550085,"d":"0.2"},{"v":62.640686839528364,"d":"62.6"},{"v":60.50881207836804,"d":"60.5"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":63.92929042312559,"d":"63.9"},{"v":61.7795495547346,"d":"61.8"},{"v":53.55838118444436,"d":"53.6"},{"v":39.265785312254835,"d":"39.3"},{"v":18.90176193816606,"d":"18.9"},{"v":378.0966924186851,"d":"378.1"},517,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1605","Helix V 1605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},64.27,61.32,53.81,39.71,21.97,null,{"v":-0.009646381015583723,"d":"-0.010"},{"v":0.2351289384288341,"d":"0.235"},{"v":62.640786839528374,"d":"62.641"},{"v":61.012912078368046,"d":"61.0"},"CO-4 Helix V 1605 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":63.9755904231256,"d":"64.0"},{"v":62.16596205473461,"d":"62.2"},{"v":54.61553118444436,"d":"54.6"},{"v":41.32429781225485,"d":"41.3"},{"v":22.292261938166064,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.009646381015583723,"d":"-0.010"},{"v":0.2351289384288341,"d":"0.235"},{"v":62.640786839528374,"d":"62.641"},0.020757492126694834,-0.2351289384288341,-62.640786839528374,{"v":60.88889827314892,"d":"60.9"},{"v":41.19397703242086,"d":"41.2"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":31.19397703242086,"d":"31.2"},null,{"v":-0.010201936571139278,"d":"-0.010"},{"v":0.23499560509550085,"d":"0.235"},{"v":62.640686839528364,"d":"62.641"},0.02131304768225039,-0.23499560509550085,-62.640686839528364,{"v":60.005791331865666,"d":"60.0"},{"v":40.00772214848227,"d":"40.0"}]
[{"$nulls":9},2453715,"CO 4 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":76.7437,"d":"76.7"},{"v":72.43130000000001,"d":"72.4"},{"v":62.3689,"d":"62.4"},{"v":44.216499999999996,"d":"44.2"},{"v":21.7695,"d":"21.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J40,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011899613423844786,"d":"-0.0"},{"v":0.24897220214791782,"d":"0.2"},{"v":75.12405778593477,"d":"75.1"},{"v":71.88357176891199,"d":"71.9"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":76.4009389179346,"d":"76.4"},{"v":73.46000071744956,"d":"73.5"},{"v":63.4373050780989,"d":"63.4"},{"v":46.33285199988261,"d":"46.3"},{"v":22.146641482800675,"d":"22.1"},{"v":380.63294299619383,"d":"380.6"},521,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1606","Helix V 1606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},76.79,72.84,63.5,46.43,25.16,null,{"v":-0.011344057868289233,"d":"-0.011"},{"v":0.24910553548125144,"d":"0.249"},{"v":75.12415778593477,"d":"75.124"},{"v":72.387671768912,"d":"72.4"},"CO-4 Helix V 1606 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":76.4472389179346,"d":"76.4"},{"v":73.84641321744957,"d":"73.8"},{"v":64.49445507809891,"d":"64.5"},{"v":48.39136449988261,"d":"48.4"},{"v":25.537141482800685,"d":"25.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.011344057868289233,"d":"-0.011"},{"v":0.24910553548125144,"d":"0.249"},{"v":75.12415778593477,"d":"75.124"},0.022455168979400343,-0.24910553548125144,-75.12415778593477,{"v":63.65252684666953,"d":"63.7"},{"v":45.01826859962206,"d":"45.0"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":35.01826859962206,"d":"35.0"},null,{"v":-0.011899613423844786,"d":"-0.012"},{"v":0.24897220214791782,"d":"0.249"},{"v":75.12405778593477,"d":"75.124"},0.023010724534955895,-0.24897220214791782,-75.12405778593477,{"v":62.80336818670089,"d":"62.8"},{"v":43.82514506215903,"d":"43.8"}]
[{"$nulls":9},2453706,"CO 4 Helix V 1009/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":93.17805,"d":"93.2"},{"v":92.6991,"d":"92.7"},{"v":81.13669999999999,"d":"81.1"},{"v":60.015100000000004,"d":"60.0"},{"v":23.0035,"d":"23.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J41,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.043440687389194974,"d":"-0.0"},{"v":0.6877773058361808,"d":"0.7"},{"v":90.4765376922666,"d":"90.5"},{"v":72.01323821707655,"d":"72.0"},"по запросу",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":92.69186164889823,"d":"92.7"},{"v":90.78214252713647,"d":"90.8"},{"v":78.5973433163492,"d":"78.6"},{"v":56.137464016536384,"d":"56.1"},{"v":23.402504627698065,"d":"23.4"},{"v":398.6008182871972,"d":"398.6"},493,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1009","Helix V 1009","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},93.19,92.72,81.46,60.74,24.29,null,{"v":-0.04288513183363943,"d":"-0.043"},{"v":0.6879106391695146,"d":"0.688"},{"v":90.47663769226659,"d":"90.477"},{"v":72.51733821707654,"d":"72.5"},"CO-4 Helix V 1009 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":92.70381164889821,"d":"92.7"},{"v":90.91562065213645,"d":"90.9"},{"v":78.98375581634917,"d":"79.0"},{"v":56.90821714153638,"d":"56.9"},{"v":24.689004627698054,"d":"24.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.04288513183363943,"d":"-0.043"},{"v":0.6879106391695146,"d":"0.688"},{"v":90.47663769226659,"d":"90.477"},0.05399624294475054,-0.6879106391695146,-90.47663769226659,{"v":47.79686866180036,"d":"47.8"},{"v":25.383785043037705,"d":"25.4"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":15.383785043037705,"d":"15.4"},null,{"v":-0.043440687389194974,"d":"-0.043"},{"v":0.6877773058361808,"d":"0.688"},{"v":90.4765376922666,"d":"90.477"},0.05455179850030609,-0.6877773058361808,-90.4765376922666,{"v":47.51411757794332,"d":"47.5"},{"v":25.08434854678469,"d":"25.1"}]
[{"$nulls":9},2453588,"CO 2 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":93.58368999999999,"d":"93.6"},{"v":89.221,"d":"89.2"},{"v":83.76849999999999,"d":"83.8"},{"v":65.4675,"d":"65.5"},{"v":14.905999999999999,"d":"14.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J42,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.013575958636963594,"d":"-0.0"},{"v":0.11094935082362417,"d":"0.1"},{"v":93.11033868819152,"d":"93.1"},{"v":84.22045643963301,"d":"84.2"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":93.00923019601008,"d":"93.0"},{"v":86.36378692056121,"d":"86.4"},{"v":71.16379270899564,"d":"71.2"},{"v":47.409247561313386,"d":"47.4"},{"v":15.100151477514444,"d":"15.1"},{"v":365.9996386572664,"d":"366.0"},638,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 5204/2","Helix V 5204/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1923,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},93.85,89.87,84.82,67.48,18.75,null,{"v":-0.013315958636963597,"d":"-0.013"},{"v":0.13819935082362406,"d":"0.138"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},{"v":85.27195643963303,"d":"85.3"},"CO-2 Helix V 5204/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":93.27554019601011,"d":"93.3"},{"v":87.27877067056123,"d":"87.3"},{"v":72.89128270899565,"d":"72.9"},{"v":50.11307631131339,"d":"50.1"},{"v":18.94415147751444,"d":"18.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.013315958636963597,"d":"-0.013"},{"v":0.13819935082362406,"d":"0.138"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},0.02442706974807471,-0.13819935082362406,-93.11033868819155,{"v":64.63311031503648,"d":"64.6"},{"v":46.415988322174165,"d":"46.4"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":36.415988322174165,"d":"36.4"},null,{"v":-0.013575958636963594,"d":"-0.014"},{"v":0.11094935082362417,"d":"0.111"},{"v":93.11033868819152,"d":"93.110"},0.024687069748074705,-0.11094935082362417,-93.11033868819152,{"v":63.701758698352805,"d":"63.7"},{"v":45.08793401403519,"d":"45.1"}]
[{"$nulls":9},2453589,"CO 2 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":110.13369,"d":"110.1"},{"v":102.951,"d":"103.0"},{"v":95.15849999999999,"d":"95.2"},{"v":75.8475,"d":"75.8"},{"v":23.506,"d":"23.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J43,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01176759488167259,"d":"-0.0"},{"v":-0.15495512606276077,"d":"-0.2"},{"v":111.57317036086752,"d":"111.6"},{"v":96.33368118547936,"d":"96.3"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":109.2253990408872,"d":"109.2"},{"v":99.00767112617183,"d":"99.0"},{"v":81.37488748664252,"d":"81.4"},{"v":56.327048122299274,"d":"56.3"},{"v":23.864153033142088,"d":"23.9"},{"v":365.983508016436,"d":"366.0"},638,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 5204","Helix V 5204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,260,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1923,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},110.4,103.6,96.21,77.86,27.35,null,{"v":-0.011507594881672592,"d":"-0.012"},{"v":-0.12770512606276088,"d":"-0.128"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},{"v":97.38518118547938,"d":"97.4"},"CO-2 Helix V 5204 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":109.49170904088722,"d":"109.5"},{"v":99.92265487617185,"d":"99.9"},{"v":83.10237748664254,"d":"83.1"},{"v":59.03087687229928,"d":"59.0"},{"v":27.708153033142096,"d":"27.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.011507594881672592,"d":"-0.012"},{"v":-0.12770512606276088,"d":"-0.128"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},0.022618705992783705,0.12770512606276088,-111.57317036086755,{"v":67.46748781988009,"d":"67.5"},{"v":50.57624347472966,"d":"50.6"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":40.57624347472966,"d":"40.6"},null,{"v":-0.01176759488167259,"d":"-0.012"},{"v":-0.15495512606276077,"d":"-0.155"},{"v":111.57317036086752,"d":"111.573"},0.0228787059927837,0.15495512606276077,-111.57317036086752,{"v":66.5291690423371,"d":"66.5"},{"v":49.17922592737628,"d":"49.2"}]
[{"$nulls":9},2453642,"CO 3 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.6514,"d":"34.7"},{"v":30.1288,"d":"30.1"},{"v":18.4322,"d":"18.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J44,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008967500000000003,"d":"-0.0"},{"v":0.3119200000000002,"d":"0.3"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.0"},{"v":33.28685,"d":"33.3"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.377818125,"d":"34.4"},{"v":30.5253125,"d":"30.5"},{"v":22.363923124999996,"d":"22.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"v":381.6888901933391,"d":"381.7"},543.5,100,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2202","Helix V 2202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,null,210,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1784,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},34.04,35,31,20,11.874999999999993,null,{"v":-0.00875,"d":"-0.009"},{"v":0.32500000000000007,"d":"0.325"},{"v":32,"d":"32.000"},{"v":33.875,"d":"33.9"},"CO-3 Helix V 2202 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":34.04,"d":"34.0"},{"v":34.8053125,"d":"34.8"},{"v":31.36625,"d":"31.4"},{"v":23.7228125,"d":"23.7"},{"v":11.874999999999996,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.00875,"d":"-0.009"},{"v":0.32500000000000007,"d":"0.325"},{"v":32,"d":"32.000"},0.019861111111111114,-0.32500000000000007,-32,{"v":49.146814946728846,"d":"49.1"},{"v":26.837882437866778,"d":"26.8"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":16.837882437866778,"d":"16.8"},null,{"v":-0.008967500000000003,"d":"-0.009"},{"v":0.3119200000000002,"d":"0.312"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.000"},0.020078611111111117,-0.3119200000000002,-31.999999999999996,{"v":48.437720525166526,"d":"48.4"},{"v":26.069030774157095,"d":"26.1"}]
[{"$nulls":9},2453590,"CO 2 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120.93369,"d":"120.9"},{"v":114.751,"d":"114.8"},{"v":107.4485,"d":"107.4"},{"v":84.6575,"d":"84.7"},{"v":21.465999999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J45,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.016405267226930087,"d":"-0.0"},{"v":0.07523108425620739,"d":"0.1"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.7"},{"v":108.23230551057816,"d":"108.2"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120.08836660005355,"d":"120.1"},{"v":111.01355096091241,"d":"111.0"},{"v":91.60136631040194,"d":"91.6"},{"v":61.85181264852216,"d":"61.9"},{"v":21.76488997527305,"d":"21.8"},{"v":378.4652255273356,"d":"378.5"},658,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 5205/2","Helix V 5205/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,null,260,1709,120,944,1080,null,600,null,null,1923,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},121.2,115.4,108.5,86.67,25.31,null,{"v":-0.016145267226930084,"d":"-0.016"},{"v":0.10248108425620711,"d":"0.102"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},{"v":109.28380551057816,"d":"109.3"},"CO-2 Helix V 5205/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120.35467660005355,"d":"120.4"},{"v":111.9285347109124,"d":"111.9"},{"v":93.32885631040195,"d":"93.3"},{"v":64.55564139852216,"d":"64.6"},{"v":25.608889975273044,"d":"25.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.016145267226930084,"d":"-0.016"},{"v":0.10248108425620711,"d":"0.102"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.027256378338041197,-0.10248108425620711,-120.74011348712902,{"v":68.46318182833191,"d":"68.5"},{"v":52.08008073399152,"d":"52.1"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":42.08008073399152,"d":"42.1"},null,{"v":-0.016405267226930087,"d":"-0.016"},{"v":0.07523108425620739,"d":"0.075"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.0275163783380412,-0.07523108425620739,-120.74011348712902,{"v":67.62262716031677,"d":"67.6"},{"v":50.809107822924574,"d":"50.8"}]
[{"$nulls":9},2453304,"CO 2 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":25.4895,"d":"25.5"},{"v":25.7481,"d":"25.7"},{"v":25.8171,"d":"25.8"},{"v":25.5447,"d":"25.5"},{"v":24.4633,"d":"24.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J46,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8156391996117785E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08895627381950899,"d":"0.1"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.8"},{"v":25.79309395745404,"d":"25.8"},"по запросу",{"v":10,"d":"10.0"},20.5,{"v":31,"d":"31.0"},41.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":25.466479840753284,"d":"25.5"},{"v":25.819062262182456,"d":"25.8"},{"v":25.771296240097232,"d":"25.8"},{"v":25.32318177449761,"d":"25.3"},{"v":24.47471886538359,"d":"24.5"},{"v":361.30111795432526,"d":"361.3"},563.4000000000001,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/265-5.5/4","BL 65/265-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,378,847,null,1044,null,null,600,1044,1623,{"$nulls":4},1368,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":52,"d":"52.0"},25.54,25.93,26.24,26.27,25.82,null,{"v":-1.3156391996117785E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08905627381950901,"d":"0.089"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},{"v":26.24559395745404,"d":"26.2"},"CO-2 BL 65/265-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":10,"d":"10.0"},20.5,{"v":31,"d":"31.0"},41.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":25.516979840753283,"d":"25.5"},{"v":26.030737262182456,"d":"26.0"},{"v":26.25439624009723,"d":"26.3"},{"v":26.187956774497607,"d":"26.2"},{"v":25.83141886538359,"d":"25.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.3156391996117785E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08905627381950901,"d":"0.089"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},0.01242675031072289,-0.08905627381950901,-24.75798102251937,{"v":48.36218415057882,"d":"48.4"},{"v":25.98778728682775,"d":"26.0"},"да",{"v":31,"d":"31.0"},37.72,23.86,{"v":15.98778728682775,"d":"16.0"},null,{"v":-1.8156391996117785E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08895627381950899,"d":"0.089"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.758"},0.012926750310722889,-0.08895627381950899,-24.758481022519373,{"v":47.33986458965941,"d":"47.3"},{"v":24.900697548525436,"d":"24.9"}]
[{"$nulls":9},2453643,"CO 3 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":47.6514,"d":"47.7"},{"v":40.1288,"d":"40.1"},{"v":23.4322,"d":"23.4"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J47,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011467499999999995,"d":"-0.0"},{"v":0.31191999999999964,"d":"0.3"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":45.036849999999994,"d":"45.0"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":46.997193124999995,"d":"47.0"},{"v":40.72281249999999,"d":"40.7"},{"v":28.938298125,"d":"28.9"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"v":390.25082133062284,"d":"390.3"},564.5,100,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2203","Helix V 2203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,210,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1784,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},47.88,48,41,25,13.625,null,{"v":-0.011249999999999996,"d":"-0.011"},{"v":0.3249999999999995,"d":"0.325"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},{"v":45.625,"d":"45.6"},"CO-3 Helix V 2203 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":47.88000000000001,"d":"47.9"},{"v":47.424687500000005,"d":"47.4"},{"v":41.56375,"d":"41.6"},{"v":30.297187499999996,"d":"30.3"},{"v":13.625,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.011249999999999996,"d":"-0.011"},{"v":0.3249999999999995,"d":"0.325"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},0.02236111111111111,-0.3249999999999995,-46.000000000000014,{"v":53.201308938511154,"d":"53.2"},{"v":31.448658586343413,"d":"31.4"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":21.448658586343413,"d":"21.4"},null,{"v":-0.011467499999999995,"d":"-0.011"},{"v":0.31191999999999964,"d":"0.312"},{"v":46,"d":"46.000"},0.022578611111111105,-0.31191999999999964,-46,{"v":52.56964796005874,"d":"52.6"},{"v":30.706309851605642,"d":"30.7"}]
[{"$nulls":9},2453591,"CO 2 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":137.23369,"d":"137.2"},{"v":128.251,"d":"128.3"},{"v":118.6485,"d":"118.6"},{"v":94.8575,"d":"94.9"},{"v":29.796,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J48,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01466124619583657,"d":"-0.0"},{"v":-0.18510522404686963,"d":"-0.2"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.9"},{"v":120.15249159919182,"d":"120.2"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":136.04726193856624,"d":"136.0"},{"v":123.45816717258874,"d":"123.5"},{"v":101.63065464745975,"d":"101.6"},{"v":70.56472436317924,"d":"70.6"},{"v":30.260376319747195,"d":"30.3"},{"v":378.4652255273356,"d":"378.5"},658,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 5205","Helix V 5205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,null,260,1709,120,944,1080,null,600,null,null,1923,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},137.5,128.9,119.7,96.87,33.64,null,{"v":-0.014401246195836563,"d":"-0.014"},{"v":-0.1578552240468701,"d":"-0.158"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},{"v":121.20399159919181,"d":"121.2"},"CO-2 Helix V 5205 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":136.3135719385662,"d":"136.3"},{"v":124.37315092258874,"d":"124.4"},{"v":103.35814464745974,"d":"103.4"},{"v":73.26855311317924,"d":"73.3"},{"v":34.1043763197472,"d":"34.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.014401246195836563,"d":"-0.014"},{"v":-0.1578552240468701,"d":"-0.158"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.025512357306947675,0.1578552240468701,-138.90076989685082,{"v":70.75764686824682,"d":"70.8"},{"v":55.62938433701689,"d":"55.6"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":45.62938433701689,"d":"45.6"},null,{"v":-0.01466124619583657,"d":"-0.015"},{"v":-0.18510522404686963,"d":"-0.185"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.025772357306947682,0.18510522404686963,-138.90076989685082,{"v":69.91000945618363,"d":"69.9"},{"v":54.30454913515205,"d":"54.3"}]
[{"$nulls":9},2453311,"CO 2 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.22328,"d":"21.2"},{"v":21.2975,"d":"21.3"},{"v":20.87332,"d":"20.9"},{"v":20.27662,"d":"20.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J49,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2618626862608768E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08864930700238825,"d":"0.1"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.8"},{"v":21.293403729305755,"d":"21.3"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":20.65168439407599,"d":"20.7"},{"v":21.197169433015556,"d":"21.2"},{"v":21.316144883998945,"d":"21.3"},{"v":21.008610747026157,"d":"21.0"},{"v":20.274567022097195,"d":"20.3"},{"v":384.49858928044983,"d":"384.5"},621.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/250-5.5/4","BL 80/250-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,395,851,null,1344,null,null,600,1344,1728,{"$nulls":4},1460,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":64,"d":"64.0"},20.68,21.36,21.62,21.46,21.1,null,{"v":-1.0618626862608771E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08871930700238825,"d":"0.089"},{"v":19.7693009368689,"d":"19.769"},{"v":21.475203729305758,"d":"21.5"},"CO-2 BL 80/250-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":20.68102439407599,"d":"20.7"},{"v":21.32361943301556,"d":"21.3"},{"v":21.607304883998946,"d":"21.6"},{"v":21.532080747026157,"d":"21.5"},{"v":21.097947022097195,"d":"21.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.0618626862608771E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08871930700238825,"d":"0.089"},{"v":19.7693009368689,"d":"19.769"},0.012172973797371988,-0.08871930700238825,-19.7693009368689,{"v":44.10781822683024,"d":"44.1"},{"v":21.616662541456645,"d":"21.6"},"да",{"v":38,"d":"38.0"},46.32,29.16,{"v":11.616662541456645,"d":"11.6"},null,{"v":-1.2618626862608768E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08864930700238825,"d":"0.089"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.770"},0.012372973797371989,-0.08864930700238825,-19.769600936868898,{"v":43.71513825982736,"d":"43.7"},{"v":21.233481256398022,"d":"21.2"}]
[{"$nulls":9},2453310,"CO 2 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":16.510659999999998,"d":"16.5"},{"v":16.577499999999997,"d":"16.6"},{"v":16.36586,"d":"16.4"},{"v":14.663219999999999,"d":"14.7"},{"v":10.01496,"d":"10.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J50,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.1910610054915971E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05180791052074988,"d":"0.1"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.9"},{"v":16.754305729100007,"d":"16.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},39.5,{"v":67,"d":"67.0"},94.5,{"v":122,"d":"122.0"},{"v":16.441007551741674,"d":"16.4"},{"v":16.70566607615955,"d":"16.7"},{"v":15.731426623496818,"d":"15.7"},{"v":13.518289193753485,"d":"13.5"},{"v":10.066253786929547,"d":"10.1"},{"v":386.7534805048442,"d":"386.8"},595.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/220-5.5/4","BL 80/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,386,842,null,1044,null,null,600,1060,1698,{"$nulls":4},1430,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":122,"d":"122.0"},16.54,16.9,16.91,16.08,13,null,{"v":-6.1910610054915962E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05187791052074985,"d":"0.052"},{"v":15.936963903971753,"d":"15.937"},{"v":16.936105729100007,"d":"16.9"},"CO-2 BL 80/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},39.5,{"v":67,"d":"67.0"},94.5,{"v":122,"d":"122.0"},{"v":16.47034755174167,"d":"16.5"},{"v":17.020181076159545,"d":"17.0"},{"v":16.633616623496817,"d":"16.6"},{"v":15.310654193753482,"d":"15.3"},{"v":13.051293786929543,"d":"13.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.1910610054915962E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05187791052074985,"d":"0.052"},{"v":15.936963903971753,"d":"15.937"},0.01173021721166027,-0.05187791052074985,-15.936963903971753,{"v":39.13709239761371,"d":"39.1"},{"v":17.019022237103922,"d":"17.0"},"да",{"v":67,"d":"67.0"},84.60000000000001,48.300000000000004,{"v":7.019022237103922,"d":"7.0"},null,{"v":-8.1910610054915971E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05180791052074988,"d":"0.052"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.937"},0.01193021721166027,-0.05180791052074988,-15.937263903971754,{"v":38.78533378577004,"d":"38.8"},{"v":16.71446796526217,"d":"16.7"}]
[{"$nulls":9},2453333,"CO 3 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":35.2269,"d":"35.2"},{"v":34.652,"d":"34.7"},{"v":33.1845,"d":"33.2"},{"v":30.837,"d":"30.8"},{"v":20.609900000000003,"d":"20.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J51,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004403566532743912,"d":"-0.0"},{"v":0.07344261410099885,"d":"0.1"},{"v":34.94468073448136,"d":"34.9"},{"v":33.18474927804181,"d":"33.2"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":35.226808023908575,"d":"35.2"},{"v":34.54500278966227,"d":"34.5"},{"v":31.881592615681207,"d":"31.9"},{"v":27.236577501965385,"d":"27.2"},{"v":20.609957448514805,"d":"20.6"},{"v":466.57972914290656,"d":"466.6"},555.5999999999999,65,100,"2R",null,"CO-3 BL 32/160-4/2","BL 32/160-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,1845,433,820,null,1604,null,null,600,1604,1375,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":66,"d":"66.0"},35.3,35.5,35.09,34.22,29.8,null,{"v":-0.002303566532743918,"d":"-0.002"},{"v":0.0741926141009993,"d":"0.074"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},{"v":35.09024927804182,"d":"35.1"},"CO-3 BL 32/160-4/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":35.29990802390858,"d":"35.3"},{"v":35.47985278966228,"d":"35.5"},{"v":34.62319261568122,"d":"34.6"},{"v":32.72992750196539,"d":"32.7"},{"v":29.80005744851481,"d":"29.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.002303566532743918,"d":"-0.002"},{"v":0.0741926141009993,"d":"0.074"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},0.01341467764385503,-0.0741926141009993,-34.93768073448136,{"v":53.87390342770815,"d":"53.9"},{"v":32.24886078375582,"d":"32.2"},"да",{"v":36,"d":"36.0"},45.6,25.8,{"v":22.248860783755823,"d":"22.2"},null,{"v":-0.004403566532743912,"d":"-0.004"},{"v":0.07344261410099885,"d":"0.073"},{"v":34.94468073448136,"d":"34.945"},0.015514677643855022,-0.07344261410099885,-34.94468073448136,{"v":49.88492203262132,"d":"49.9"},{"v":27.6500605133412,"d":"27.7"}]
[{"$nulls":9},2453593,"CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":19.8332,"d":"19.8"},{"v":17.5252,"d":"17.5"},{"v":14.953800000000001,"d":"15.0"},{"v":7.3967,"d":"7.4"},{"v":0.07909999999999995,"d":"0.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J52,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9218257150012527E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03538147858752819,"d":"0.0"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.6"},{"v":18.909724852491863,"d":"18.9"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":19.67623503130479,"d":"19.7"},{"v":18.063214508452294,"d":"18.1"},{"v":14.282134350864014,"d":"14.3"},{"v":8.332994558539946,"d":"8.3"},{"v":0.215795131480089,"d":"0.2"},{"v":394.6509251782006,"d":"394.7"},616,200,200,"2R",null,"CO-2 MVI 7001/1","MVI 7001/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,262,1697,122,940,1000,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},19.85,17.64,15.21,7.97,0.9338,null,{"v":-1.8518257150012525E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03545147858752819,"d":"0.035"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},{"v":18.97482485249186,"d":"19.0"},"CO-2 MVI 7001/1 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":19.693035031304785,"d":"19.7"},{"v":18.17103638345229,"d":"18.2"},{"v":14.559946850864012,"d":"14.6"},{"v":8.859766433539944,"d":"8.9"},{"v":1.0704951314800866,"d":"1.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.8518257150012525E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03545147858752819,"d":"0.035"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},0.012962936826112364,-0.03545147858752819,-19.577923638367142,{"v":40.254044975099255,"d":"40.3"},{"v":18.00431263174793,"d":"18.0"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":8.00431263174793,"d":"8.0"},null,{"v":-1.9218257150012527E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03538147858752819,"d":"0.035"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},0.013032936826112364,-0.03538147858752819,-19.577923638367146,{"v":40.13922140990222,"d":"40.1"},{"v":17.901745504368364,"d":"17.9"}]
[{"$nulls":9},2453594,"CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":26.0732,"d":"26.1"},{"v":22.8552,"d":"22.9"},{"v":20.3738,"d":"20.4"},{"v":13.8667,"d":"13.9"},{"v":6.6633,"d":"6.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J53,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5119676433759078E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.008391728024042098,"d":"-0.0"},{"v":26.24395303781618,"d":"26.2"},{"v":24.6314303180566,"d":"24.6"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":25.77788439769597,"d":"25.8"},{"v":23.648459662377913,"d":"23.6"},{"v":19.81334642937641,"d":"19.8"},{"v":14.27254469869146,"d":"14.3"},{"v":7.026054470323064,"d":"7.0"},{"v":398.7998495813149,"d":"398.8"},624,200,200,"2R",null,"CO-2 MVI 7001","MVI 7001","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,262,1697,122,940,1000,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},26.09,22.97,20.63,14.44,7.518,null,{"v":-1.4419676433759076E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.008321728024042081,"d":"-0.008"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},{"v":24.696530318056595,"d":"24.7"},"CO-2 MVI 7001 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":25.794684397695967,"d":"25.8"},{"v":23.75628153737791,"d":"23.8"},{"v":20.091158929376405,"d":"20.1"},{"v":14.79931657369146,"d":"14.8"},{"v":7.880754470323065,"d":"7.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.4419676433759076E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.008321728024042081,"d":"-0.008"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.012553078754487019,0.008321728024042081,-26.243953037816176,{"v":45.3932431719654,"d":"45.4"},{"v":22.894961396324263,"d":"22.9"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":12.894961396324263,"d":"12.9"},null,{"v":-1.5119676433759078E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.008391728024042098,"d":"-0.008"},{"v":26.24395303781618,"d":"26.244"},0.012623078754487019,0.008391728024042098,-26.24395303781618,{"v":45.26536494113592,"d":"45.3"},{"v":22.7661473694913,"d":"22.8"}]
[{"$nulls":9},2453716,"CO 4 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":90.6737,"d":"90.7"},{"v":86.6213,"d":"86.6"},{"v":75.8689,"d":"75.9"},{"v":55.296499999999995,"d":"55.3"},{"v":29.1895,"d":"29.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J54,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.014346403794032764,"d":"-0.0"},{"v":0.3707726476638407,"d":"0.4"},{"v":88.04696486322432,"d":"88.0"},{"v":86.25838087851005,"d":"86.3"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":90.22185998488223,"d":"90.2"},{"v":87.89417800007443,"d":"87.9"},{"v":77.0285924573429,"d":"77.0"},{"v":57.6251033566876,"d":"57.6"},{"v":29.68371069810857,"d":"29.7"},{"v":394.4111770245675,"d":"394.4"},553,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1607","Helix V 1607","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},90.72,87.03,77,57.51,32.58,null,{"v":-0.013790848238477208,"d":"-0.014"},{"v":0.37090598099717403,"d":"0.371"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},{"v":86.76248087851005,"d":"86.8"},"CO-4 Helix V 1607 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":90.26815998488222,"d":"90.3"},{"v":88.28059050007442,"d":"88.3"},{"v":78.08574245734289,"d":"78.1"},{"v":59.68361585668759,"d":"59.7"},{"v":33.074210698108544,"d":"33.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.013790848238477208,"d":"-0.014"},{"v":0.37090598099717403,"d":"0.371"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},0.024901959349588318,-0.37090598099717403,-88.0470648632243,{"v":67.37403991356476,"d":"67.4"},{"v":50.43623615860686,"d":"50.4"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":40.43623615860686,"d":"40.4"},null,{"v":-0.014346403794032764,"d":"-0.014"},{"v":0.3707726476638407,"d":"0.371"},{"v":88.04696486322432,"d":"88.047"},0.025457514905143877,-0.3707726476638407,-88.04696486322432,{"v":66.54106287333683,"d":"66.5"},{"v":49.19681164792628,"d":"49.2"}]
[{"$nulls":9},2453717,"CO 4 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":103.3537,"d":"103.4"},{"v":98.5013,"d":"98.5"},{"v":86.0489,"d":"86.0"},{"v":62.586499999999994,"d":"62.6"},{"v":32.9195,"d":"32.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J55,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.016159011071726022,"d":"-0.0"},{"v":0.40040085151950666,"d":"0.4"},{"v":100.55564913101489,"d":"100.6"},{"v":98.02456471204667,"d":"98.0"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":102.85037689788064,"d":"102.9"},{"v":99.93160291679072,"d":"99.9"},{"v":87.39619747163987,"d":"87.4"},{"v":65.24416056242805,"d":"65.2"},{"v":33.47549218915529,"d":"33.5"},{"v":396.80657718788933,"d":"396.8"},557,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1608","Helix V 1608","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},103.4,98.91,87.18,64.8,36.31,null,{"v":-0.015603455516170452,"d":"-0.016"},{"v":0.40053418485283926,"d":"0.401"},{"v":100.55574913101489,"d":"100.556"},{"v":98.52866471204666,"d":"98.5"},"CO-4 Helix V 1608 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":102.89667689788064,"d":"102.9"},{"v":100.31801541679071,"d":"100.3"},{"v":88.45334747163986,"d":"88.5"},{"v":67.30267306242806,"d":"67.3"},{"v":36.86599218915532,"d":"36.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.015603455516170452,"d":"-0.016"},{"v":0.40053418485283926,"d":"0.401"},{"v":100.55574913101489,"d":"100.556"},0.026714566627281562,-0.40053418485283926,-100.55574913101489,{"v":69.30494484805575,"d":"69.3"},{"v":53.36861533768945,"d":"53.4"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":43.36861533768945,"d":"43.4"},null,{"v":-0.016159011071726022,"d":"-0.016"},{"v":0.40040085151950666,"d":"0.400"},{"v":100.55564913101489,"d":"100.556"},0.027270122182837135,-0.40040085151950666,-100.55564913101489,{"v":68.50745745508661,"d":"68.5"},{"v":52.147463632894464,"d":"52.1"}]
[{"$nulls":9},2453592,"CO 2 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":149.23369,"d":"149.2"},{"v":141.351,"d":"141.4"},{"v":132.3485,"d":"132.3"},{"v":105.3875,"d":"105.4"},{"v":29.756,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J56,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.019318196606954247,"d":"-0.0"},{"v":0.05852240342108939,"d":"0.1"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.1"},{"v":133.494562170276,"d":"133.5"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":148.08719471952867,"d":"148.1"},{"v":136.8673642458526,"d":"136.9"},{"v":113.47465513521948,"d":"113.5"},{"v":77.90906738762932,"d":"77.9"},{"v":30.170601003082126,"d":"30.2"},{"v":397.81527884377164,"d":"397.8"},706,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 5206/2","Helix V 5206/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,null,260,1809,120,944,1080,null,600,null,null,1923,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":80,"d":"80.0"},149.5,142,133.4,107.4,33.6,null,{"v":-0.019058196606954243,"d":"-0.019"},{"v":0.08577240342108867,"d":"0.086"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},{"v":134.546062170276,"d":"134.5"},"CO-2 Helix V 5206/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.75,"d":"26.8"},44.5,{"v":62.25,"d":"62.3"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":148.35350471952864,"d":"148.4"},{"v":137.78234799585258,"d":"137.8"},{"v":115.20214513521944,"d":"115.2"},{"v":80.61289613762928,"d":"80.6"},{"v":34.01460100308208,"d":"34.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.019058196606954243,"d":"-0.019"},{"v":0.08577240342108867,"d":"0.086"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.030169307718065357,-0.08577240342108867,-149.12526701390215,{"v":71.74197678556556,"d":"71.7"},{"v":57.18790259000697,"d":"57.2"},"да",44.5,55.86,32.43,{"v":47.18790259000697,"d":"47.2"},null,{"v":-0.019318196606954247,"d":"-0.019"},{"v":0.05852240342108939,"d":"0.059"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.03042930771806536,-0.05852240342108939,-149.12526701390215,{"v":70.97330067742772,"d":"71.0"},{"v":55.96899343387291,"d":"56.0"}]
[{"$nulls":9},2453649,"CO 3 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":24.9953,"d":"25.0"},{"v":23.9729,"d":"24.0"},{"v":19.7169,"d":"19.7"},{"v":16.2209,"d":"16.2"},{"v":5.2594,"d":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J57,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001946165195612827,"d":"-0.0"},{"v":0.07596022351953527,"d":"0.1"},{"v":23.660114378152674,"d":"23.7"},{"v":24.18737240768719,"d":"24.2"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":24.29138927221885,"d":"24.3"},{"v":23.839883954760523,"d":"23.8"},{"v":21.052007319968997,"d":"21.1"},{"v":15.92775936784427,"d":"15.9"},{"v":8.467140098386347,"d":"8.5"},{"v":489.2730691608996,"d":"489.3"},609.5,125,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3601","Helix V 3601","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,null,225,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1954,null,500,null,1444,412,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},25,24,20,17,6.2,null,{"v":-1.871165195612828E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07636022351953535,"d":"0.076"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},{"v":24.255972407687192,"d":"24.3"},"CO-3 Helix V 3601 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":24.296089272218854,"d":"24.3"},{"v":23.943502704760526,"d":"23.9"},{"v":21.344582319969,"d":"21.3"},{"v":16.499328117844275,"d":"16.5"},{"v":9.407740098386348,"d":"9.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.871165195612828E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07636022351953535,"d":"0.076"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},0.012982276306723939,-0.07636022351953535,-23.649214378152678,{"v":45.72298237821945,"d":"45.7"},{"v":23.228790195099627,"d":"23.2"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":13.228790195099627,"d":"13.2"},null,{"v":-0.001946165195612827,"d":"-0.002"},{"v":0.07596022351953527,"d":"0.076"},{"v":23.660114378152674,"d":"23.660"},0.01305727630672394,-0.07596022351953527,-23.660114378152674,{"v":45.575884862289094,"d":"45.6"},{"v":23.07956978867369,"d":"23.1"}]
[{"$nulls":9},2453644,"CO 3 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":70.6514,"d":"70.7"},{"v":58.1288,"d":"58.1"},{"v":36.4322,"d":"36.4"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J58,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.0114675,"d":"-0.0"},{"v":0.061920000000000044,"d":"0.1"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":65.53685,"d":"65.5"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":69.122193125,"d":"69.1"},{"v":58.9728125,"d":"59.0"},{"v":43.313298125,"d":"43.3"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"v":398.770824184256,"d":"398.8"},582.5,100,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2204","Helix V 2204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,210,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1784,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},73.88,71,59,38,24.125,null,{"v":-0.011249999999999994,"d":"-0.011"},{"v":0.07499999999999947,"d":"0.075"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},{"v":66.125,"d":"66.1"},"CO-3 Helix V 2204 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":73.88000000000001,"d":"73.9"},{"v":69.5496875,"d":"69.5"},{"v":59.81375,"d":"59.8"},{"v":44.6721875,"d":"44.7"},{"v":24.125000000000007,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.011249999999999994,"d":"-0.011"},{"v":0.07499999999999947,"d":"0.075"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},0.022361111111111106,-0.07499999999999947,-74.00000000000001,{"v":59.228119072051335,"d":"59.2"},{"v":38.97744543125657,"d":"39.0"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":28.97744543125657,"d":"29.0"},null,{"v":-0.0114675,"d":"-0.011"},{"v":0.061920000000000044,"d":"0.062"},{"v":74,"d":"74.000"},0.022578611111111112,-0.061920000000000044,-74,{"v":58.63654168922054,"d":"58.6"},{"v":38.20271134746332,"d":"38.2"}]
[{"$nulls":9},2453609,"CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":29.8506,"d":"29.9"},{"v":26.2844,"d":"26.3"},{"v":22.9083,"d":"22.9"},{"v":18.5053,"d":"18.5"},{"v":8.318100000000001,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J59,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0696651878613242E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.009255415898130838,"d":"0.0"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.8"},{"v":29.085023008049767,"d":"29.1"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":29.52730144299912,"d":"29.5"},{"v":27.43485679496823,"d":"27.4"},{"v":23.25322232689569,"d":"23.3"},{"v":16.9823980387815,"d":"17.0"},{"v":8.622383930625666,"d":"8.6"},{"v":423.03434874913495,"d":"423.0"},684,200,200,"2R",null,"CO-2 MVI 9501","MVI 9501","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,1,16,10,null,262,1697,122,940,1000,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},29.88,26.5,23.42,19.36,9.8,null,{"v":-9.9966518786132421E-4,"d":"-0.001"},{"v":9.325415898130858E-3,"d":"0.009"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},{"v":29.150123008049764,"d":"29.2"},"CO-2 MVI 9501 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":29.556701442999117,"d":"29.6"},{"v":27.62230366996823,"d":"27.6"},{"v":23.735434826895688,"d":"23.7"},{"v":17.8960949137815,"d":"17.9"},{"v":10.104283930625662,"d":"10.1"},{"$nulls":21},{"v":-9.9966518786132421E-4,"d":"-0.001"},{"v":9.325415898130858E-3,"d":"0.009"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},0.012110776298972436,-9.325415898130858E-3,-29.77005920018103,{"v":49.96619553401937,"d":"50.0"},{"v":27.74022995715397,"d":"27.7"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":17.74022995715397,"d":"17.7"},null,{"v":-1.0696651878613242E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.009255415898130838,"d":"0.009"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.770"},0.012180776298972436,-0.009255415898130838,-29.770059200181034,{"v":49.818408018325066,"d":"49.8"},{"v":27.57637530533684,"d":"27.6"}]
[{"$nulls":9},2453338,"CO 3 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":14.391061599999999,"d":"14.4"},{"v":13.6634536,"d":"13.7"},{"v":10.1558902,"d":"10.2"},{"v":8.033039200000001,"d":"8.0"},{"v":7.559737800000001,"d":"7.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J60,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1429456391224124E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.040782000643693694,"d":"0.0"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.2"},{"v":13.496682181281995,"d":"13.5"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},22.5,{"v":37,"d":"37.0"},51.5,{"v":66,"d":"66.0"},{"v":14.390980721427072,"d":"14.4"},{"v":14.034602021858744,"d":"14.0"},{"v":12.777114681039441,"d":"12.8"},{"v":10.618518698969163,"d":"10.6"},{"v":7.558814075647912,"d":"7.6"},{"v":471.0938613360726,"d":"471.1"},550.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/210-1.5/4","BL 40/210-1.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-1,5(4A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,2,16,10,1845,472,806,null,1604,null,null,600,1604,1423,{"$nulls":4},1198,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":66,"d":"66.0"},14.45,14.34,12.66,11.55,11.3,null,{"v":-1.2847464360697777E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04073877740430042,"d":"0.041"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},{"v":14.272277816482674,"d":"14.3"},"CO-3 BL 40/210-1.5/4 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},22.5,{"v":37,"d":"37.0"},51.5,{"v":66,"d":"66.0"},{"v":14.4500727341424,"d":"14.5"},{"v":14.472605895152897,"d":"14.5"},{"v":13.954903179796052,"d":"14.0"},{"v":12.896964588071866,"d":"12.9"},{"v":11.298790119980339,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.2847464360697777E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04073877740430042,"d":"0.041"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},0.012395857547180889,-0.04073877740430042,-14.206386286816462,{"v":35.53659520355552,"d":"35.5"},{"v":14.031662207348504,"d":"14.0"},"да",{"v":37,"d":"37.0"},46.28,27.14,{"v":4.031662207348504,"d":"4.0"},null,{"v":-2.1429456391224124E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.040782000643693694,"d":"0.041"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.202"},0.013254056750233525,-0.040782000643693694,-14.201873237181356,{"v":34.30855512099823,"d":"34.3"},{"v":13.078632827673044,"d":"13.1"}]
[{"$nulls":9},2453298,"CO 2 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":40.7065,"d":"40.7"},{"v":40.8099,"d":"40.8"},{"v":40.4665,"d":"40.5"},{"v":39.7733,"d":"39.8"},{"v":36.692499999999995,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J61,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3046960120743885E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06214273245587946,"d":"0.1"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.1"},{"v":40.760714604213625,"d":"40.8"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":31.25,"d":"31.3"},47.5,{"v":63.75,"d":"63.8"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":40.70924342552564,"d":"40.7"},{"v":40.73850223135903,"d":"40.7"},{"v":40.078718455815626,"d":"40.1"},{"v":38.72989209889544,"d":"38.7"},{"v":36.69202316059846,"d":"36.7"},{"v":387.83511151972317,"d":"387.8"},611.4000000000001,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/170-11/2","BL 65/170-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,1845,341.5,810.5,null,1044,null,null,600,1044,1611,{"$nulls":4},1356,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},40.82,41.15,41.27,41.13,39.9,null,{"v":-8.0469601207438721E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06224273245587939,"d":"0.062"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},{"v":41.21321460421362,"d":"41.2"},"CO-2 BL 65/170-11/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":31.25,"d":"31.3"},47.5,{"v":63.75,"d":"63.8"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":40.822743425525644,"d":"40.8"},{"v":41.22940848135902,"d":"41.2"},{"v":41.21109345581562,"d":"41.2"},{"v":40.76779834889544,"d":"40.8"},{"v":39.89952316059846,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-8.0469601207438721E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06224273245587939,"d":"0.062"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},0.011915807123185499,-0.06224273245587939,-40.07015904140419,{"v":60.65998199989939,"d":"60.7"},{"v":40.884815735867974,"d":"40.9"},"да",47.5,57.9,36.45,{"v":30.884815735867974,"d":"30.9"},null,{"v":-1.3046960120743885E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.06214273245587946,"d":"0.062"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.071"},0.012415807123185501,-0.06214273245587946,-40.07065904140419,{"v":59.367786679606894,"d":"59.4"},{"v":39.161489947059,"d":"39.2"}]
[{"$nulls":9},2453651,"CO 3 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":36.8253,"d":"36.8"},{"v":36.572900000000004,"d":"36.6"},{"v":29.7169,"d":"29.7"},{"v":12.2209,"d":"12.2"},{"v":6.554399999999998,"d":"6.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J62,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.2136158196502834E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08241549875804009,"d":"0.1"},{"v":36.26781058919478,"d":"36.3"},{"v":35.84802131425073,"d":"35.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":36.79403589626162,"d":"36.8"},{"v":34.99463661813415,"d":"35.0"},{"v":29.33729154851652,"d":"29.3"},{"v":19.822000687408725,"d":"19.8"},{"v":6.448764034810765,"d":"6.4"},{"v":462.7759305324395,"d":"462.8"},633.5,125,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3602/2","Helix V 3602/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,225,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1954,null,500,null,1444,412,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},36.83,36.6,30,13,7.494999999999997,null,{"v":-0.003138615819650285,"d":"-0.003"},{"v":0.08281549875804024,"d":"0.083"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},{"v":35.91662131425074,"d":"35.9"},"CO-3 Helix V 3602/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":36.79873589626163,"d":"36.8"},{"v":35.09825536813416,"d":"35.1"},{"v":29.62986654851653,"d":"29.6"},{"v":20.393569437408733,"d":"20.4"},{"v":7.3893640348107645,"d":"7.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.003138615819650285,"d":"-0.003"},{"v":0.08281549875804024,"d":"0.083"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},0.014249726930761396,-0.08281549875804024,-36.25691058919479,{"v":53.43147396704143,"d":"53.4"},{"v":31.721360114340285,"d":"31.7"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":21.721360114340285,"d":"21.7"},null,{"v":-3.2136158196502834E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.08241549875804009,"d":"0.082"},{"v":36.26781058919478,"d":"36.268"},0.014324726930761394,-0.08241549875804009,-36.26781058919478,{"v":53.27616991373709,"d":"53.3"},{"v":31.537225340859838,"d":"31.5"}]
[{"$nulls":9},2453391,"CO 4 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":26.6504,"d":"26.7"},{"v":25.362000000000002,"d":"25.4"},{"v":24.6994,"d":"24.7"},{"v":23.4445,"d":"23.4"},{"v":20.687,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J63,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001889977366119497,"d":"-0.0"},{"v":0.01427352934713334,"d":"0.0"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.6"},{"v":25.360513745138107,"d":"25.4"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},19.5,{"v":33,"d":"33.0"},46.5,{"v":60,"d":"60.0"},{"v":26.650889485134154,"d":"26.7"},{"v":26.192957423033818,"d":"26.2"},{"v":25.046128610982922,"d":"25.0"},{"v":23.210403048981473,"d":"23.2"},{"v":20.685780737029468,"d":"20.7"},{"v":573.430882683737,"d":"573.4"},682.2,65,80,"2R",null,"CO-4 BL 32/140-2.2/2","BL 32/140-2.2/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,3,16,10,1845,433,820,null,2154,null,null,760,2154,1351,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},26.68,26.21,25.92,25.35,24.07,null,{"v":-9.5664403278616613E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.014773529347133512,"d":"0.015"},{"v":26.626287494231654,"d":"26.626"},{"v":26.20851374513811,"d":"26.2"},"CO-4 BL 32/140-2.2/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},19.5,{"v":33,"d":"33.0"},46.5,{"v":60,"d":"60.0"},{"v":26.680489485134153,"d":"26.7"},{"v":26.550607423033817,"d":"26.6"},{"v":26.072028610982926,"d":"26.1"},{"v":25.244753048981476,"d":"25.2"},{"v":24.068780737029467,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-9.5664403278616613E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.014773529347133512,"d":"0.015"},{"v":26.626287494231654,"d":"26.626"},0.012067755143897277,-0.014773529347133512,-26.626287494231654,{"v":47.588421399686595,"d":"47.6"},{"v":25.162865014601657,"d":"25.2"},"да",{"v":33,"d":"33.0"},41.64,23.82,{"v":15.162865014601657,"d":"15.2"},null,{"v":-0.001889977366119497,"d":"-0.002"},{"v":0.01427352934713334,"d":"0.014"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.633"},0.013001088477230608,-0.01427352934713334,-26.633287494231656,{"v":45.81309649177932,"d":"45.8"},{"v":23.320442335167588,"d":"23.3"}]
[{"$nulls":9},2453645,"CO 3 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":92.60480000000001,"d":"92.6"},{"v":86.45,"d":"86.5"},{"v":69.36,"d":"69.4"},{"v":43.73,"d":"43.7"},{"v":25.7125,"d":"25.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J64,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01186196149906608,"d":"-0.0"},{"v":-0.1434089293245782,"d":"-0.1"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.3"},{"v":79.33437262758329,"d":"79.3"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":92.40596888594325,"d":"92.4"},{"v":84.39152777949329,"d":"84.4"},{"v":70.67741417274206,"d":"70.7"},{"v":51.26362806568957,"d":"51.3"},{"v":26.15016945833584,"d":"26.2"},{"v":403.21110015700697,"d":"403.2"},642.5,80,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2205","Helix V 2205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,210,1695,120,1454,1580,null,600,null,null,1742,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},92.76,87,71,47,30,null,{"v":-0.011186961499066086,"d":"-0.011"},{"v":-0.12940892932457754,"d":"-0.129"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},{"v":80.36187262758328,"d":"80.4"},"CO-3 Helix V 2205 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":92.56116888594323,"d":"92.6"},{"v":85.09329652949327,"d":"85.1"},{"v":72.25008917274204,"d":"72.3"},{"v":54.031546815689566,"d":"54.0"},{"v":30.437669458335833,"d":"30.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.011186961499066086,"d":"-0.011"},{"v":-0.12940892932457754,"d":"-0.129"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},0.022298072610177196,0.12940892932457754,-94.31240585648008,{"v":62.19844836731748,"d":"62.2"},{"v":42.98496643668732,"d":"43.0"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":32.98496643668732,"d":"33.0"},null,{"v":-0.01186196149906608,"d":"-0.012"},{"v":-0.1434089293245782,"d":"-0.143"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.312"},0.02297307261017719,0.1434089293245782,-94.31240585648011,{"v":61.02771110447092,"d":"61.0"},{"v":41.38201691834181,"d":"41.4"}]
[{"$nulls":9},2453349,"CO 3 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":10.6523,"d":"10.7"},{"v":10.5434,"d":"10.5"},{"v":10.116,"d":"10.1"},{"v":9.6784,"d":"9.7"},{"v":7.7965,"d":"7.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J65,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.9668449844033031E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.01231212232331313,"d":"0.0"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.6"},{"v":10.118752756486282,"d":"10.1"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":10.650628035487536,"d":"10.7"},{"v":10.36780580004107,"d":"10.4"},{"v":9.79793842904379,"d":"9.8"},{"v":8.941025922495694,"d":"8.9"},{"v":7.797068280396784,"d":"7.8"},{"v":475.1766371032007,"d":"475.2"},544.2,100,100,"2R",null,"CO-3 BL 50/170-1.1/4","BL 50/170-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-1,5(4A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,2,16,10,1845,474,808,null,1598,null,null,600,1598,1421,{"$nulls":4},1196,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":60,"d":"60.0"},10.74,10.74,10.66,10.55,9.965,null,{"v":-3.9668449844033177E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012462122323313233,"d":"0.012"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},{"v":10.662752756486283,"d":"10.7"},"CO-3 BL 50/170-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":10.738328035487536,"d":"10.7"},{"v":10.716505800041071,"d":"10.7"},{"v":10.580438429043792,"d":"10.6"},{"v":10.330125922495695,"d":"10.3"},{"v":9.965568280396784,"d":"10.0"},{"$nulls":21},{"v":-3.9668449844033177E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012462122323313233,"d":"0.012"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},0.011507795609551444,-0.012462122323313233,-10.645905135383185,{"v":30.961802233889873,"d":"31.0"},{"v":10.651479973005644,"d":"10.7"},"да",{"v":36,"d":"36.0"},43.68,27.84,{"v":0.6514799730056442,"d":"0.7"},null,{"v":-9.9668449844033031E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.01231212232331313,"d":"0.012"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.646"},0.012107795609551442,-0.01231212232331313,-10.646405135383185,{"v":30.165817985556615,"d":"30.2"},{"v":10.110850830419233,"d":"10.1"}]
[{"$nulls":9},2453646,"CO 3 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":106.8448,"d":"106.8"},{"v":99.45,"d":"99.5"},{"v":85.36,"d":"85.4"},{"v":51.73,"d":"51.7"},{"v":27.5875,"d":"27.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J66,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.019275328920341554,"d":"-0.0"},{"v":0.261328098725398,"d":"0.3"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.6"},{"v":95.06282916682642,"d":"95.1"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":105.42778597227321,"d":"105.4"},{"v":100.06719215716012,"d":"100.1"},{"v":85.44480279582291,"d":"85.4"},{"v":61.560617888261575,"d":"61.6"},{"v":28.414637434476134,"d":"28.4"},{"v":407.80230819446365,"d":"407.8"},648.5,80,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2206","Helix V 2206","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,210,1695,120,1454,1580,null,600,null,null,1742,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},107,100,87,55,31.875,null,{"v":-0.018600328920341563,"d":"-0.019"},{"v":0.27532809872539865,"d":"0.275"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},{"v":96.09032916682641,"d":"96.1"},"CO-3 Helix V 2206 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":105.58298597227319,"d":"105.6"},{"v":100.76896090716009,"d":"100.8"},{"v":87.01747779582288,"d":"87.0"},{"v":64.32853663826155,"d":"64.3"},{"v":32.702137434476114,"d":"32.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.018600328920341563,"d":"-0.019"},{"v":0.27532809872539865,"d":"0.275"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},0.029711440031452672,-0.27532809872539865,-104.57078223337186,{"v":64.13978981265223,"d":"64.1"},{"v":45.71014041345784,"d":"45.7"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":35.71014041345784,"d":"35.7"},null,{"v":-0.019275328920341554,"d":"-0.019"},{"v":0.261328098725398,"d":"0.261"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},0.030386440031452668,-0.261328098725398,-104.57078223337189,{"v":63.12060167776041,"d":"63.1"},{"v":44.26900395736101,"d":"44.3"}]
[{"$nulls":9},2453312,"CO 2 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.31326,"d":"21.3"},{"v":21.23002,"d":"21.2"},{"v":19.21978,"d":"19.2"},{"v":12.2619,"d":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J67,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.25837249009993E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08840969275582584,"d":"0.1"},{"v":19.772435765374365,"d":"19.8"},{"v":21.292191306959204,"d":"21.3"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":93,"d":"93.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":20.652146439869885,"d":"20.7"},{"v":21.30642922540958,"d":"21.3"},{"v":20.126004920383576,"d":"20.1"},{"v":17.110873524791874,"d":"17.1"},{"v":12.261035038634475,"d":"12.3"},{"v":391.1906262877162,"d":"391.2"},683.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/250-7.5/4","BL 80/250-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,1845,395,851,null,1344,null,null,600,1344,1728,{"$nulls":4},1460,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":120,"d":"120.0"},20.68,21.52,21.62,20.38,15.15,null,{"v":-1.0583724900999295E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08847969275582575,"d":"0.088"},{"v":19.772135765374372,"d":"19.772"},{"v":21.473991306959206,"d":"21.5"},"CO-2 BL 80/250-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":93,"d":"93.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":20.681486439869893,"d":"20.7"},{"v":21.613059225409582,"d":"21.6"},{"v":21.001524920383577,"d":"21.0"},{"v":18.846883524791878,"d":"18.8"},{"v":15.149135038634476,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.0583724900999295E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08847969275582575,"d":"0.088"},{"v":19.772135765374372,"d":"19.772"},0.012169483601211041,-0.08847969275582575,-19.772135765374372,{"v":44.10686004166797,"d":"44.1"},{"v":21.61572336372541,"d":"21.6"},"да",{"v":66,"d":"66.0"},83.28,47.64,{"v":11.615723363725412,"d":"11.6"},null,{"v":-1.25837249009993E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08840969275582584,"d":"0.088"},{"v":19.772435765374365,"d":"19.772"},0.012369483601211042,-0.08840969275582584,-19.772435765374365,{"v":43.714161335818794,"d":"43.7"},{"v":21.232532236599944,"d":"21.2"}]
[{"$nulls":9},2453597,"CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":50.9205,"d":"50.9"},{"v":46.077999999999996,"d":"46.1"},{"v":41.61,"d":"41.6"},{"v":29.493,"d":"29.5"},{"v":16.715,"d":"16.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J68,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9873568745304286E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.022645529676934634,"d":"0.0"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.8"},{"$f":"$K$1^2*W68+$K$1*X68+Y68","v":{"v":48.83758031555221,"d":"48.8"}},{"$f":"IF($K$1=0,V68,IF(OR($K$1<CK68,$K$1>CO68,EL68>CO68,CY68<$P$1),\"не подходит\",V68))","v":"по запросу"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":50.514363260706226,"d":"50.5"},{"v":47.23864683039068,"d":"47.2"},{"v":40.59281842599548,"d":"40.6"},{"v":30.57687804752065,"d":"30.6"},{"v":17.19082569496618,"d":"17.2"},{"v":414.71113320934256,"d":"414.7"},596,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7002","MVI 7002","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},51.3,47.05,43.02,31.5,19.08,null,{"v":-3.0273568745304296E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.048545529676934845,"d":"0.049"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},{"$f":"$K$1^2*CV68+$K$1*CW68+CX68","v":{"v":49.578580315552216,"d":"49.6"}},"CO-2 MVI 7002 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":50.89386326070623,"d":"50.9"},{"v":48.182209330390684,"d":"48.2"},{"v":42.055318425995495,"d":"42.1"},{"v":32.513190547520665,"d":"32.5"},{"v":19.555825694966188,"d":"19.6"},{"$nulls":21},{"$f":"CV68","v":{"v":-3.0273568745304296E-3,"d":"-0.003"}},{"$f":"CW68","v":{"v":0.048545529676934845,"d":"0.049"}},{"$f":"CX68","v":{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"}},{"$f":"$EC$1-EF68","v":0.01413846798564154},{"$f":"$ED$1-EG68","v":-0.048545529676934845},{"$f":"$EE$1-EH68","v":-50.846835612321556},{"$f":"(-EJ68+SQRT(EJ68^2-4*EI68*EK68))/(2*EI68)","v":{"v":61.71090753471353,"d":"61.7"}},{"$f":"$EC$1*EL68^2+$EE$1","v":{"v":42.313734541755146,"d":"42.3"}},"да",{"$f":"(P68-L68)*0.5+L68","v":62.5},{"$f":"(P68-L68)*0.66+L68","v":77.7},{"$f":"(P68-L68)*0.33+L68","v":46.35},{"$f":"EM68-$P$1","v":{"v":32.313734541755146,"d":"32.3"}},null,{"$f":"W68","v":{"v":-2.9873568745304286E-3,"d":"-0.003"}},{"$f":"X68","v":{"v":0.022645529676934634,"d":"0.023"}},{"$f":"Y68","v":{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"}},{"$f":"$EC$1-ET68","v":0.01409846798564154},{"$f":"$ED$1-EU68","v":-0.022645529676934634},{"$f":"$EE$1-EV68","v":-50.846835612321556},{"$f":"(-EX68+SQRT(EX68^2-4*EW68*EY68))/(2*EW68)","v":{"v":60.863052134612175,"d":"60.9"}},{"$f":"$EC$1*EZ68^2+$EE$1","v":{"v":41.15901239045022,"d":"41.2"}}]
[{"$nulls":9},2453596,"CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":39.103199999999994,"d":"39.1"},{"v":35.9252,"d":"35.9"},{"v":30.6538,"d":"30.7"},{"v":16.0567,"d":"16.1"},{"v":2.3343,"d":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J69,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.9169572752316565E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.10441353869271233,"d":"0.1"},{"v":38.31099309792137,"d":"38.3"},{"v":37.918137710994245,"d":"37.9"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":38.995880791384934,"d":"39.0"},{"v":36.47546156367394,"d":"36.5"},{"v":29.536224909842232,"d":"29.5"},{"v":18.17817082988981,"d":"18.2"},{"v":2.40129932381668,"d":"2.4"},{"v":445.0811297543253,"d":"445.1"},672,200,200,"2R",null,"CO-2 MVI 7002/2","MVI 7002/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,262,1697,122,940,1000,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},39.12,36.04,30.91,16.63,3.189,null,{"v":-3.8469572752316554E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.10448353869271222,"d":"0.104"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},{"v":37.98323771099424,"d":"38.0"},"CO-2 MVI 7002/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":39.01268079138492,"d":"39.0"},{"v":36.58328343867393,"d":"36.6"},{"v":29.81403740984222,"d":"29.8"},{"v":18.704942704889806,"d":"18.7"},{"v":3.255999323816674,"d":"3.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.8469572752316554E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.10448353869271222,"d":"0.104"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},0.014958068386342767,-0.10448353869271222,-38.31099309792136,{"v":54.22147304198592,"d":"54.2"},{"v":32.66631265380895,"d":"32.7"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":22.66631265380895,"d":"22.7"},null,{"v":-3.9169572752316565E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.10441353869271233,"d":"0.104"},{"v":38.31099309792137,"d":"38.311"},0.015028068386342769,-0.10441353869271233,-38.31099309792137,{"v":54.083873013420295,"d":"54.1"},{"v":32.50072577924191,"d":"32.5"}]
[{"$nulls":9},2453292,"CO 2 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":65.3668,"d":"65.4"},{"v":67.4205,"d":"67.4"},{"v":66.3935,"d":"66.4"},{"v":59.2995,"d":"59.3"},{"v":48.345299999999995,"d":"48.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J70,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007766442836308738,"d":"-0.0"},{"v":0.4106624494603175,"d":"0.4"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.9"},{"v":67.2109719131765,"d":"67.2"},"по запросу",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":27.25,"d":"27.3"},43.5,{"v":59.75,"d":"59.8"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":65.45844434291497,"d":"65.5"},{"v":67.30437952120198,"d":"67.3"},{"v":65.04866207656343,"d":"65.0"},{"v":58.69129200899934,"d":"58.7"},{"v":48.232269318509694,"d":"48.2"},{"v":385.90909349169544,"d":"385.9"},603.8000000000001,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/220-18.5/2","BL 50/220-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1845,362,696,null,1048,null,null,600,1048,1583,{"$nulls":4},1358,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":76,"d":"76.0"},65.66,69.31,69.87,67.39,62.23,null,{"v":-0.005366442836308739,"d":"-0.005"},{"v":0.41096244946031757,"d":"0.411"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},{"v":69.37947191317649,"d":"69.4"},"CO-2 BL 50/220-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":11,"d":"11.0"},{"v":27.25,"d":"27.3"},43.5,{"v":59.75,"d":"59.8"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":65.75164434291496,"d":"65.8"},{"v":69.09420452120197,"d":"69.1"},{"v":69.60261207656343,"d":"69.6"},{"v":67.27686700899933,"d":"67.3"},{"v":62.11696931850969,"d":"62.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.005366442836308739,"d":"-0.005"},{"v":0.41096244946031757,"d":"0.411"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},0.01647755394741985,-0.41096244946031757,-61.88039698204483,{"v":75.00792882720359,"d":"75.0"},{"v":62.51321541052043,"d":"62.5"},"да",43.5,53.9,32.45,{"v":52.51321541052043,"d":"52.5"},null,{"v":-0.007766442836308738,"d":"-0.008"},{"v":0.4106624494603175,"d":"0.411"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.881"},0.01887755394741985,-0.4106624494603175,-61.88089698204483,{"v":69.15499087331911,"d":"69.2"},{"v":53.13791958543166,"d":"53.1"}]
[{"$nulls":9},2453595,"CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":45.4705,"d":"45.5"},{"v":40.888,"d":"40.9"},{"v":35.519999999999996,"d":"35.5"},{"v":21.892999999999997,"d":"21.9"},{"v":8.254999999999999,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J71,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.370677685950414E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03577024793388431,"d":"0.0"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.4"},{"v":43.465995041322316,"d":"43.5"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":45.20464876033058,"d":"45.2"},{"v":41.75131141528926,"d":"41.8"},{"v":34.495428305785126,"d":"34.5"},{"v":23.43699943181818,"d":"23.4"},{"v":8.57602479338842,"d":"8.6"},{"v":416.85901259169543,"d":"416.9"},596,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7002/1","MVI 7002/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},45.85,41.86,36.93,23.9,10.62,null,{"v":-0.003410677685950413,"d":"-0.003"},{"v":0.061670247933884176,"d":"0.062"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},{"v":44.20699504132232,"d":"44.2"},"CO-2 MVI 7002/1 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":45.58414876033059,"d":"45.6"},{"v":42.694873915289264,"d":"42.7"},{"v":35.95792830578513,"d":"36.0"},{"v":25.373311931818186,"d":"25.4"},{"v":10.941024793388436,"d":"10.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.003410677685950413,"d":"-0.003"},{"v":0.061670247933884176,"d":"0.062"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},0.014521788797061525,-0.061670247933884176,-45.42649752066117,{"v":58.093629358122726,"d":"58.1"},{"v":37.49855302221043,"d":"37.5"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":27.49855302221043,"d":"27.5"},null,{"v":-3.370677685950414E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.03577024793388431,"d":"0.036"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.426"},0.014481788797061525,-0.03577024793388431,-45.42649752066116,{"v":57.255779011614294,"d":"57.3"},{"v":36.4247136691868,"d":"36.4"}]
[{"$nulls":9},2453647,"CO 3 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":122.8448,"d":"122.8"},{"v":118.45,"d":"118.5"},{"v":103.36,"d":"103.4"},{"v":61.73,"d":"61.7"},{"v":31.3375,"d":"31.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J72,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.02795132184348758,"d":"-0.0"},{"v":0.7375058855105233,"d":"0.7"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.4"},{"v":114.36376663088073,"d":"114.4"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":121.50594221080483,"d":"121.5"},{"v":119.29005054613513,"d":"119.3"},{"v":103.64354873566965,"d":"103.6"},{"v":74.56643677940838,"d":"74.6"},{"v":32.05871467735133,"d":"32.1"},{"v":423.36637652647056,"d":"423.4"},669.5,80,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2207","Helix V 2207","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,2,16,10,null,210,1695,120,1454,1580,null,600,null,null,1742,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},123,119,105,65,35.625,null,{"v":-0.027276321843487585,"d":"-0.027"},{"v":0.7515058855105239,"d":"0.752"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},{"v":115.39126663088072,"d":"115.4"},"CO-3 Helix V 2207 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":121.66114221080481,"d":"121.7"},{"v":119.99181929613512,"d":"120.0"},{"v":105.21622373566964,"d":"105.2"},{"v":77.33435552940838,"d":"77.3"},{"v":36.34621467735133,"d":"36.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.027276321843487585,"d":"-0.027"},{"v":0.7515058855105239,"d":"0.752"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},0.0383874329545987,-0.7515058855105239,-117.39477972470382,{"v":65.94865391218748,"d":"65.9"},{"v":48.32472169810535,"d":"48.3"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":38.32472169810535,"d":"38.3"},null,{"v":-0.02795132184348758,"d":"-0.028"},{"v":0.7375058855105233,"d":"0.738"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.395"},0.03906243295459869,-0.7375058855105233,-117.39477972470385,{"v":65.06766426314371,"d":"65.1"},{"v":47.042232585124324,"d":"47.0"}]
[{"$nulls":9},2453299,"CO 2 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.7757,"d":"50.8"},{"v":50.3065,"d":"50.3"},{"v":49.3533,"d":"49.4"},{"v":47.063500000000005,"d":"47.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J73,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6326491413581347E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0715869212443898,"d":"0.1"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.1"},{"v":50.72909787334207,"d":"50.7"},"по запросу",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":27.25,"d":"27.3"},41.5,{"v":55.75,"d":"55.8"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":50.70558673452024,"d":"50.7"},{"v":50.78927403911257,"d":"50.8"},{"v":50.20990171117082,"d":"50.2"},{"v":48.96746975069501,"d":"49.0"},{"v":47.06197815768512,"d":"47.1"},{"v":399.37632486228375,"d":"399.4"},659.4000000000001,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/190-15/2","BL 65/190-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,1845,337,806,null,1044,null,null,600,1044,1636,{"$nulls":4},1381,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":70,"d":"70.0"},50.79,51.17,51.11,50.71,49.52,null,{"v":-0.00113264914135814,"d":"-0.001"},{"v":0.07168692124439029,"d":"0.072"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},{"v":51.181597873342064,"d":"51.2"},"CO-2 BL 65/190-15/2 без учёта потерь напора",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":27.25,"d":"27.3"},41.5,{"v":55.75,"d":"55.8"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":50.79088673452023,"d":"50.8"},{"v":51.16278028911256,"d":"51.2"},{"v":51.07467671117082,"d":"51.1"},{"v":50.526576000695,"d":"50.5"},{"v":49.51847815768511,"d":"49.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.00113264914135814,"d":"-0.001"},{"v":0.07168692124439029,"d":"0.072"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},0.012243760252469251,-0.07168692124439029,-50.05037446323268,{"v":66.93059135023886,"d":"66.9"},{"v":49.77448953880742,"d":"49.8"},"да",41.5,50.620000000000005,31.810000000000002,{"v":39.77448953880742,"d":"39.8"},null,{"v":-1.6326491413581347E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0715869212443898,"d":"0.072"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.051"},0.012743760252469247,-0.0715869212443898,-50.050874463232695,{"v":65.54122971308468,"d":"65.5"},{"v":47.729475470037045,"d":"47.7"}]
[{"$nulls":9},2453652,"CO 3 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":50.51714,"d":"50.5"},{"v":49.4915,"d":"49.5"},{"v":40.7485,"d":"40.7"},{"v":20.1175,"d":"20.1"},{"v":12.684750000000001,"d":"12.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J74,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.6640805691944764E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06560082590162551,"d":"0.1"},{"v":49.98161420712979,"d":"50.0"},{"v":48.65196647190353,"d":"48.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":50.24119651598529,"d":"50.2"},{"v":47.49457301422978,"d":"47.5"},{"v":40.3492207891563,"d":"40.3"},{"v":28.80513984076485,"d":"28.8"},{"v":12.862330169055426,"d":"12.9"},{"v":430.20070302223183,"d":"430.2"},648.5,125,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3602","Helix V 3602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,225,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},50.69,49.79,41.8,22.13,14.97,null,{"v":-3.5990805691944764E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.07922582590162552,"d":"0.079"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},{"v":49.11921647190352,"d":"49.1"},"CO-3 Helix V 3602 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":50.41405651598528,"d":"50.4"},{"v":48.07848176422977,"d":"48.1"},{"v":41.42221078915629,"d":"41.4"},{"v":30.44524359076484,"d":"30.4"},{"v":15.147580169055423,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.5990805691944764E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.07922582590162552,"d":"0.079"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},0.014710191680305587,-0.07922582590162552,-49.98161420712978,{"v":61.04531615997602,"d":"61.0"},{"v":41.405895834126994,"d":"41.4"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":31.405895834126994,"d":"31.4"},null,{"v":-3.6640805691944764E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.06560082590162551,"d":"0.066"},{"v":49.98161420712979,"d":"49.982"},0.014775191680305588,-0.06560082590162551,-49.98161420712979,{"v":60.42421540378447,"d":"60.4"},{"v":40.56762007958827,"d":"40.6"}]
[{"$nulls":9},2453650,"CO 3 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":44.10714,"d":"44.1"},{"v":43.4515,"d":"43.5"},{"v":35.658500000000004,"d":"35.7"},{"v":14.557500000000001,"d":"14.6"},{"v":7.412750000000001,"d":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J75,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.9745390374861175E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.1126154284844502,"d":"0.1"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.1"},{"v":42.89844434029234,"d":"42.9"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":43.876118139911746,"d":"43.9"},{"v":41.9124501264879,"d":"41.9"},{"v":35.17734799856196,"d":"35.2"},{"v":23.670811756133947,"d":"23.7"},{"v":7.392841399203846,"d":"7.4"},{"v":472.6520048148789,"d":"472.7"},648.5,125,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3602/1","Helix V 3602/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,225,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},44.28,43.75,36.71,16.57,9.698,null,{"v":-0.003909539037486116,"d":"-0.004"},{"v":0.12624042848445008,"d":"0.126"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},{"v":43.36569434029234,"d":"43.4"},"CO-3 Helix V 3602/1 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":44.048978139911746,"d":"44.0"},{"v":42.496358876487896,"d":"42.5"},{"v":36.25033799856196,"d":"36.3"},{"v":25.310915506133945,"d":"25.3"},{"v":9.67809139920385,"d":"9.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.003909539037486116,"d":"-0.004"},{"v":0.12624042848445008,"d":"0.126"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.015020650148597228,-0.12624042848445008,-43.097066619496346,{"v":57.931611831935484,"d":"57.9"},{"v":37.28968499384497,"d":"37.3"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":27.289684993844972,"d":"27.3"},null,{"v":-3.9745390374861175E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.1126154284844502,"d":"0.113"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.015085650148597229,-0.1126154284844502,-43.097066619496346,{"v":57.31198133198024,"d":"57.3"},{"v":36.49625782441391,"d":"36.5"}]
[{"$nulls":9},2453662,"CO 3 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":26.891299999999998,"d":"26.9"},{"v":25.1983,"d":"25.2"},{"v":23.0773,"d":"23.1"},{"v":17.5353,"d":"17.5"},{"v":4.2513,"d":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J76,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.2921797234443684E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.028845048257807038,"d":"-0.0"},{"v":27.569057627228737,"d":"27.6"},{"v":26.04741000438453,"d":"26.0"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":26.813580135548612,"d":"26.8"},{"v":23.938643404093195,"d":"23.9"},{"v":19.225712773343627,"d":"19.2"},{"v":12.674788243299904,"d":"12.7"},{"v":4.28586981396203,"d":"4.3"},{"v":517.3974593564014,"d":"517.4"},765.5,150,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5201","Helix V 5201","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,2063,null,500,null,1527,438.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},26.9,25.24,23.17,17.79,4.899,null,{"v":-7.042179723444371E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.028795048257807005,"d":"-0.029"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},{"v":26.07111000438453,"d":"26.1"},"CO-3 Helix V 5201 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":26.82228013554861,"d":"26.8"},{"v":24.012574654093193,"d":"24.0"},{"v":19.427887773343624,"d":"19.4"},{"v":13.068219493299901,"d":"13.1"},{"v":4.933569813962023,"d":"4.9"},{"$nulls":21},{"v":-7.042179723444371E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.028795048257807005,"d":"-0.029"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},0.01181532908345555,0.028795048257807005,-27.568757627228734,{"v":47.101109343819516,"d":"47.1"},{"v":24.65016112687158,"d":"24.7"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":14.65016112687158,"d":"14.7"},null,{"v":-7.2921797234443684E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.028845048257807038,"d":"-0.029"},{"v":27.569057627228737,"d":"27.569"},0.011840329083455548,0.028845048257807038,-27.569057627228737,{"v":47.05081538901005,"d":"47.1"},{"v":24.597546986341165,"d":"24.6"}]
[{"$nulls":9},2453353,"CO 3 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":16.6708,"d":"16.7"},{"v":16.7959,"d":"16.8"},{"v":16.4484,"d":"16.4"},{"v":15.290300000000002,"d":"15.3"},{"v":13.0959,"d":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J77,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8848558995648835E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08829614923077256,"d":"0.1"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.8"},{"v":16.757151144595227,"d":"16.8"},"по запросу",{"v":14,"d":"14.0"},27.5,{"v":41,"d":"41.0"},54.5,{"v":68,"d":"68.0"},{"v":16.671351310196545,"d":"16.7"},{"v":16.807358807080746,"d":"16.8"},{"v":16.25633632857355,"d":"16.3"},{"v":15.018283874674955,"d":"15.0"},{"v":13.09320144538496,"d":"13.1"},{"v":488.82108600311415,"d":"488.8"},592.2,100,100,"2R",null,"CO-3 BL 50/220-2.2/4","BL 50/220-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-2,2(6A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,2,16,10,1845,472,806,null,1598,null,null,600,1598,1461,{"$nulls":4},1236,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":68,"d":"68.0"},16.79,17.27,17.32,16.92,15.88,null,{"v":-1.2848558995648838E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08844614923077261,"d":"0.088"},{"v":15.804136977280447,"d":"15.804"},{"v":17.30115114459523,"d":"17.3"},"CO-3 BL 50/220-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":14,"d":"14.0"},27.5,{"v":41,"d":"41.0"},54.5,{"v":68,"d":"68.0"},{"v":16.790551310196545,"d":"16.8"},{"v":17.26473380708075,"d":"17.3"},{"v":17.270586328573554,"d":"17.3"},{"v":16.808108874674957,"d":"16.8"},{"v":15.877301445384962,"d":"15.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.2848558995648838E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08844614923077261,"d":"0.088"},{"v":15.804136977280447,"d":"15.804"},0.012395967010675996,-0.08844614923077261,-15.804136977280447,{"v":39.45164465988042,"d":"39.5"},{"v":17.29369184854968,"d":"17.3"},"да",{"v":41,"d":"41.0"},49.64,31.82,{"v":7.293691848549681,"d":"7.3"},null,{"v":-1.8848558995648835E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08829614923077256,"d":"0.088"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.805"},0.012995967010675995,-0.08829614923077256,-15.804636977280445,{"v":38.43501897248388,"d":"38.4"},{"v":16.413896482391067,"d":"16.4"}]
[{"$nulls":9},2453655,"CO 3 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":76.81172,"d":"76.8"},{"v":75.6514,"d":"75.7"},{"v":63.4322,"d":"63.4"},{"v":32.517,"d":"32.5"},{"v":21.86695,"d":"21.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J78,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005650253790852236,"d":"-0.0"},{"v":0.13277558635991116,"d":"0.1"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.7"},{"v":74.59129986031691,"d":"74.6"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":76.4729311717228,"d":"76.5"},{"v":73.01201897056045,"d":"73.0"},{"v":62.76797709348,"d":"62.8"},{"v":45.74080554048143,"d":"45.7"},{"v":21.930504311564754,"d":"21.9"},{"v":441.5287707599481,"d":"441.5"},732.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3603","Helix V 3603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},77,76,65,36,25.9375,null,{"v":-0.005432753790852236,"d":"-0.005"},{"v":0.14585558635991094,"d":"0.146"},{"v":75.6932606812866,"d":"75.693"},{"v":75.17944986031692,"d":"75.2"},"CO-3 Helix V 3603 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":76.66121117172281,"d":"76.7"},{"v":73.77920334556046,"d":"73.8"},{"v":64.37517459348,"d":"64.4"},{"v":48.44912491548142,"d":"48.4"},{"v":26.001054311564744,"d":"26.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.005432753790852236,"d":"-0.005"},{"v":0.14585558635991094,"d":"0.146"},{"v":75.6932606812866,"d":"75.693"},0.01654386490196335,-0.14585558635991094,-75.6932606812866,{"v":72.19264956938251,"d":"72.2"},{"v":57.90865168719628,"d":"57.9"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":47.90865168719628,"d":"47.9"},null,{"v":-0.005650253790852236,"d":"-0.006"},{"v":0.13277558635991116,"d":"0.133"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},0.01676136490196335,-0.13277558635991116,-75.69326068128659,{"v":71.2781025537437,"d":"71.3"},{"v":56.45075448513337,"d":"56.5"}]
[{"$nulls":9},2453718,"CO 4 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":116.8537,"d":"116.9"},{"v":111.99130000000001,"d":"112.0"},{"v":98.5989,"d":"98.6"},{"v":72.5865,"d":"72.6"},{"v":39.299499999999995,"d":"39.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J79,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01844179872970909,"d":"-0.0"},{"v":0.49861929684582074,"d":"0.5"},{"v":113.2628636257437,"d":"113.3"},{"v":111.62382367438015,"d":"111.6"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":116.25665160024965,"d":"116.3"},{"v":113.64406823075633,"d":"113.6"},{"v":100.05630939224488,"d":"100.1"},{"v":75.49337508471531,"d":"75.5"},{"v":39.95526530816761,"d":"40.0"},{"v":483.55433420761244,"d":"483.6"},633,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1609","Helix V 1609","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},116.9,112.4,99.73,74.8,42.69,null,{"v":-0.01788624317415353,"d":"-0.018"},{"v":0.4987526301791534,"d":"0.499"},{"v":113.26296362574372,"d":"113.263"},{"v":112.12792367438014,"d":"112.1"},"CO-4 Helix V 1609 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":116.30295160024967,"d":"116.3"},{"v":114.03048073075632,"d":"114.0"},{"v":101.11345939224488,"d":"101.1"},{"v":77.5518875847153,"d":"77.6"},{"v":43.3457653081676,"d":"43.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.01788624317415353,"d":"-0.018"},{"v":0.4987526301791534,"d":"0.499"},{"v":113.26296362574372,"d":"113.263"},0.02899735428526464,-0.4987526301791534,-113.26296362574372,{"v":71.68669571780046,"d":"71.7"},{"v":57.099803810405675,"d":"57.1"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":47.099803810405675,"d":"47.1"},null,{"v":-0.01844179872970909,"d":"-0.018"},{"v":0.49861929684582074,"d":"0.499"},{"v":113.2628636257437,"d":"113.263"},0.0295529098408202,-0.49861929684582074,-113.2628636257437,{"v":70.91573726938694,"d":"70.9"},{"v":55.87824213845239,"d":"55.9"}]
[{"$nulls":9},2453653,"CO 3 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":69.62714,"d":"69.6"},{"v":65.7015,"d":"65.7"},{"v":54.9485,"d":"54.9"},{"v":24.9875,"d":"25.0"},{"v":14.647250000000005,"d":"14.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J80,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005152855696697256,"d":"-0.0"},{"v":0.08449122244806648,"d":"0.1"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.9"},{"v":65.82258369137581,"d":"65.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":68.19730059401374,"d":"68.2"},{"v":64.14445476239085,"d":"64.1"},{"v":53.90560566688291,"d":"53.9"},{"v":37.48075330748991,"d":"37.5"},{"v":14.869897684211857,"d":"14.9"},{"v":454.499684101557,"d":"454.5"},738.5,125,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3603/1","Helix V 3603/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,225,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},69.8,66,56,27,16.932500000000005,null,{"v":-0.005087855696697258,"d":"-0.005"},{"v":0.09811622244806663,"d":"0.098"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},{"v":66.2898336913758,"d":"66.3"},"CO-3 Helix V 3603/1 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":68.37016059401374,"d":"68.4"},{"v":64.72836351239086,"d":"64.7"},{"v":54.97859566688291,"d":"55.0"},{"v":39.120857057489914,"d":"39.1"},{"v":17.155147684211855,"d":"17.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.005087855696697258,"d":"-0.005"},{"v":0.09811622244806663,"d":"0.098"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.01619896680780837,-0.09811622244806663,-67.92541714496134,{"v":67.85413054442968,"d":"67.9"},{"v":51.157589243783384,"d":"51.2"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":41.157589243783384,"d":"41.2"},null,{"v":-0.005152855696697256,"d":"-0.005"},{"v":0.08449122244806648,"d":"0.084"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.016263966807808367,-0.08449122244806648,-67.92541714496134,{"v":67.27502851735191,"d":"67.3"},{"v":50.288105133450145,"d":"50.3"}]
[{"$nulls":9},2453336,"CO 3 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":27.0474942,"d":"27.0"},{"v":26.8725,"d":"26.9"},{"v":26.304074999999997,"d":"26.3"},{"v":24.112725,"d":"24.1"},{"v":21.3497378,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J81,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7531308784567575E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03069083377618612,"d":"0.0"},{"v":26.960866203431465,"d":"27.0"},{"v":26.303773426105966,"d":"26.3"},"по запросу",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":27.046924224120545,"d":"27.0"},{"v":26.511486304993515,"d":"26.5"},{"v":25.3834901489481,"d":"25.4"},{"v":23.662935755984297,"d":"23.7"},{"v":21.349823126102113,"d":"21.3"},{"v":465.901949534948,"d":"465.9"},532.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/140-3/2","BL 40/140-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,1845,422,816,null,1604,null,null,600,1604,1363,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":66,"d":"66.0"},27.22,27.22,27.08,26.26,25.09,null,{"v":-8.9412362004052774E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030572800001186815,"d":"0.031"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},{"v":27.079396036872105,"d":"27.1"},"CO-3 BL 40/140-3/2 без учёта потерь напора",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":27.219694265361646,"d":"27.2"},{"v":27.14057277589547,"d":"27.1"},{"v":26.7592375028556,"d":"26.8"},{"v":26.075688446242033,"d":"26.1"},{"v":25.089925606054763,"d":"25.1"},{"$nulls":21},{"v":-8.9412362004052774E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030572800001186815,"d":"0.031"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},0.01200523473115164,-0.030572800001186815,-26.966923294872974,{"v":48.685177313674984,"d":"48.7"},{"v":26.336072111821927,"d":"26.3"},"да",{"v":40,"d":"40.0"},48.32,31.16,{"v":16.336072111821927,"d":"16.3"},null,{"v":-1.7531308784567575E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03069083377618612,"d":"0.031"},{"v":26.960866203431465,"d":"26.961"},0.012864241989567869,-0.03069083377618612,-26.960866203431465,{"v":46.9883102572342,"d":"47.0"},{"v":24.532236675890005,"d":"24.5"}]
[{"$nulls":9},2453345,"CO 3 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":25.4610616,"d":"25.5"},{"v":25.1825,"d":"25.2"},{"v":24.414075,"d":"24.4"},{"v":23.154300000000003,"d":"23.2"},{"v":19.1889,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J82,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.4311463565146736E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04466773387037196,"d":"0.0"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.3"},{"v":24.41227616177666,"d":"24.4"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":25.462024370674744,"d":"25.5"},{"v":25.12616273458355,"d":"25.1"},{"v":23.96857362999039,"d":"24.0"},{"v":21.989257056895276,"d":"22.0"},{"v":19.188213015298203,"d":"19.2"},{"v":485.5894373203287,"d":"485.6"},631.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/265-3/4","BL 40/265-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,1845,470,804,null,1604,null,null,600,1604,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},25.52,25.53,25.19,24.53,22.28,null,{"v":-1.5735736457024637E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.04465818860394669,"d":"0.045"},{"v":25.264588722193476,"d":"25.265"},{"v":25.18811809917966,"d":"25.2"},"CO-3 BL 40/265-3/4 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":25.52114551770009,"d":"25.5"},{"v":25.508464705121572,"d":"25.5"},{"v":24.963916000295615,"d":"25.0"},{"v":23.88749940322223,"d":"23.9"},{"v":22.27921491390141,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.5735736457024637E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.04465818860394669,"d":"0.045"},{"v":25.264588722193476,"d":"25.265"},0.012684684756813575,-0.04465818860394669,-25.264588722193476,{"v":46.42393199088065,"d":"46.4"},{"v":23.946460683265688,"d":"23.9"},"да",{"v":34,"d":"34.0"},42.32,25.16,{"v":13.946460683265688,"d":"13.9"},null,{"v":-2.4311463565146736E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.04466773387037196,"d":"0.045"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.260"},0.013542257467625786,-0.04466773387037196,-25.26027586652871,{"v":44.86971063097378,"d":"44.9"},{"v":22.3698992456369,"d":"22.4"}]
[{"$nulls":9},2453301,"CO 2 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":57.0499,"d":"57.0"},{"v":55.9579,"d":"56.0"},{"v":54.5345,"d":"54.5"},{"v":50.0397,"d":"50.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J83,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3924619708935101E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04566067738682782,"d":"0.0"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.8"},{"v":56.92199068030084,"d":"56.9"},"по запросу",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":31.75,"d":"31.8"},50.5,{"v":69.25,"d":"69.3"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":57.16364886544792,"d":"57.2"},{"v":56.85142394399811,"d":"56.9"},{"v":55.56012419926379,"d":"55.6"},{"v":53.28974963124498,"d":"53.3"},{"v":50.040300239941665,"d":"50.0"},{"v":406.951709583737,"d":"407.0"},707.4000000000001,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/210-18.5/2","BL 65/210-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1845,312,781,null,1044,null,null,600,1044,1646,{"$nulls":4},1391,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":88,"d":"88.0"},57.25,57.39,57.02,56.34,53.92,null,{"v":-0.000892461970893513,"d":"-0.001"},{"v":0.045760677386828166,"d":"0.046"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},{"v":57.37449068030084,"d":"57.4"},"CO-2 BL 65/210-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":31.75,"d":"31.8"},50.5,{"v":69.25,"d":"69.3"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":57.248948865447915,"d":"57.2"},{"v":57.3581301939981,"d":"57.4"},{"v":56.839799199263794,"d":"56.8"},{"v":55.69395588124498,"d":"55.7"},{"v":53.92060023994166,"d":"53.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.000892461970893513,"d":"-0.001"},{"v":0.045760677386828166,"d":"0.046"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},0.012003573082004625,-0.045760677386828166,-56.80488613250015,{"v":70.7244733449348,"d":"70.7"},{"v":55.57723477687103,"d":"55.6"},"да",50.5,62.5,37.75,{"v":45.57723477687103,"d":"45.6"},null,{"v":-1.3924619708935101E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04566067738682782,"d":"0.046"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.805"},0.012503573082004622,-0.04566067738682782,-56.80538613250016,{"v":69.25339348977806,"d":"69.3"},{"v":53.28925010944483,"d":"53.3"}]
[{"$nulls":9},2453721,"CO 4 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.6514,"d":"34.7"},{"v":30.1288,"d":"30.1"},{"v":18.4322,"d":"18.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J84,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.003985555555555556,"d":"-0.0"},{"v":0.20794666666666667,"d":"0.2"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":34.6514,"d":"34.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.377818125,"d":"34.4"},{"v":30.5253125,"d":"30.5"},{"v":22.363923124999992,"d":"22.4"},{"v":9.89364999999999,"d":"9.9"},{"v":493.3353238910035,"d":"493.3"},673,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2202","Helix V 2202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1814,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},34.04,35,31,20,11.874999999999993,null,{"v":-0.00388888888888889,"d":"-0.004"},{"v":0.21666666666666667,"d":"0.217"},{"v":32,"d":"32.000"},{"v":35,"d":"35.0"},"CO-4 Helix V 2202 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":34.04,"d":"34.0"},{"v":34.8053125,"d":"34.8"},{"v":31.366249999999997,"d":"31.4"},{"v":23.722812499999993,"d":"23.7"},{"v":11.874999999999986,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.00388888888888889,"d":"-0.004"},{"v":0.21666666666666667,"d":"0.217"},{"v":32,"d":"32.000"},0.015000000000000001,-0.21666666666666667,-32,{"v":53.971487747580944,"d":"54.0"},{"v":32.365794329858666,"d":"32.4"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":22.365794329858666,"d":"22.4"},null,{"v":-0.003985555555555556,"d":"-0.004"},{"v":0.20794666666666667,"d":"0.208"},{"v":32,"d":"32.000"},0.015096666666666668,-0.20794666666666667,-32,{"v":53.439361081599394,"d":"53.4"},{"v":31.730725697884,"d":"31.7"}]
[{"$nulls":9},2453392,"CO 4 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":30.0969,"d":"30.1"},{"v":29.312,"d":"29.3"},{"v":27.6645,"d":"27.7"},{"v":25.117,"d":"25.1"},{"v":20.8696,"d":"20.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J85,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.0055809120243288E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04074267151299737,"d":"0.0"},{"v":29.893189739540666,"d":"29.9"},{"v":29.310447064108693,"d":"29.3"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":30.09742172928367,"d":"30.1"},{"v":29.580714269565085,"d":"29.6"},{"v":27.870435469578016,"d":"27.9"},{"v":24.96658532932247,"d":"25.0"},{"v":20.869163848798443,"d":"20.9"},{"v":587.1201054944637,"d":"587.1"},730.2,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 32/150-3/2","BL 32/150-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,1845,433,820,null,2154,null,null,760,2154,1375,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":78,"d":"78.0"},30.17,30.16,29.57,28.5,26.58,null,{"v":-1.0722475786909954E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04124267151299734,"d":"0.041"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},{"v":30.15844706410869,"d":"30.2"},"CO-4 BL 32/150-3/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":30.17052172928367,"d":"30.2"},{"v":30.22996426956508,"d":"30.2"},{"v":29.651285469578013,"d":"29.7"},{"v":28.434485329322467,"d":"28.4"},{"v":26.57956384879844,"d":"26.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.0722475786909954E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04124267151299734,"d":"0.041"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},0.012183358689802106,-0.04124267151299734,-29.886189739540665,{"v":51.24960547772852,"d":"51.2"},{"v":29.183578462475793,"d":"29.2"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":19.183578462475793,"d":"19.2"},null,{"v":-2.0055809120243288E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.04074267151299737,"d":"0.041"},{"v":29.893189739540666,"d":"29.893"},0.01311669202313544,-0.04074267151299737,-29.893189739540666,{"v":49.317412832672844,"d":"49.3"},{"v":27.024524538980934,"d":"27.0"}]
[{"$nulls":9},2453648,"CO 3 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":137.45,"d":"137.5"},{"v":115.36,"d":"115.4"},{"v":72.73,"d":"72.7"},{"v":43.7125,"d":"43.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J86,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.025674999999999996,"d":"-0.0"},{"v":0.4359999999999997,"d":"0.4"},{"v":139,"d":"139.0"},{"v":128.9725,"d":"129.0"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":135.06698125,"d":"135.1"},{"v":116.952325,"d":"117.0"},{"v":86.50083124999999,"d":"86.5"},{"v":43.712500000000006,"d":"43.7"},{"v":425.54415938512113,"d":"425.5"},774.5,80,100,"2R",null,"CO-3 Helix V 2208","Helix V 2208","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,null,210,1695,120,1454,1580,null,600,null,null,1742,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":70,"d":"70.0"},141,138,117,76,48,null,{"v":-0.024999999999999994,"d":"-0.025"},{"v":0.44999999999999923,"d":"0.450"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},{"v":130,"d":"130.0"},"CO-3 Helix V 2208 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},23.5,{"v":39,"d":"39.0"},54.5,{"v":70,"d":"70.0"},{"v":141.00000000000003,"d":"141.0"},{"v":135.76875,"d":"135.8"},{"v":118.525,"d":"118.5"},{"v":89.26875000000001,"d":"89.3"},{"v":48,"d":"48.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.024999999999999994,"d":"-0.025"},{"v":0.44999999999999923,"d":"0.450"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},0.03611111111111111,-0.44999999999999923,-139.00000000000003,{"v":68.58502533600931,"d":"68.6"},{"v":52.26561889267821,"d":"52.3"},"да",{"v":39,"d":"39.0"},48.92,28.46,{"v":42.26561889267821,"d":"42.3"},null,{"v":-0.025674999999999996,"d":"-0.026"},{"v":0.4359999999999997,"d":"0.436"},{"v":139,"d":"139.000"},0.03678611111111111,-0.4359999999999997,-139,{"v":67.68146736975591,"d":"67.7"},{"v":50.897566948037046,"d":"50.9"}]
[{"$nulls":9},2453611,"CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":47.340599999999995,"d":"47.3"},{"v":42.194399999999995,"d":"42.2"},{"v":35.4683,"d":"35.5"},{"v":26.5353,"d":"26.5"},{"v":7.011100000000001,"d":"7.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J87,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002306103978553513,"d":"-0.0"},{"v":0.06404986991253299,"d":"0.1"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.6"},{"v":46.42974364617359,"d":"46.4"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":46.942296936325015,"d":"46.9"},{"v":43.80917073134362,"d":"43.8"},{"v":36.17193519324989,"d":"36.2"},{"v":24.030590322043828,"d":"24.0"},{"v":7.3851361177254375,"d":"7.4"},{"v":496.4481147923875,"d":"496.4"},752,200,200,"2R",null,"CO-2 MVI 9502/2","MVI 9502/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,262,1697,122,940,1000,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},47.37,42.41,35.98,27.39,8.493,null,{"v":-2.2361039785535127E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.06411986991253288,"d":"0.064"},{"v":46.58374112949577,"d":"46.584"},{"v":46.49484364617359,"d":"46.5"},"CO-2 MVI 9502/2 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":46.971696936325024,"d":"47.0"},{"v":43.99661760634362,"d":"44.0"},{"v":36.65414769324989,"d":"36.7"},{"v":24.944287197043824,"d":"24.9"},{"v":8.867036117725434,"d":"8.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.2361039785535127E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.06411986991253288,"d":"0.064"},{"v":46.58374112949577,"d":"46.584"},0.013347215089664624,-0.06411986991253288,-46.58374112949577,{"v":61.52826986579176,"d":"61.5"},{"v":42.063644363085544,"d":"42.1"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":32.063644363085544,"d":"32.1"},null,{"v":-0.002306103978553513,"d":"-0.002"},{"v":0.06404986991253299,"d":"0.064"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},0.013417215089664624,-0.06404986991253299,-46.58374112949576,{"v":61.358332272676215,"d":"61.4"},{"v":41.831610436490436,"d":"41.8"}]
[{"$nulls":9},2453313,"CO 2 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":25.80798,"d":"25.8"},{"v":26.73285,"d":"26.7"},{"v":26.7368,"d":"26.7"},{"v":22.03795,"d":"22.0"},{"v":10.42297,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J88,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.217546721470716E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.10496901117425896,"d":"0.1"},{"v":24.49523313785724,"d":"24.5"},{"v":26.548511423761365,"d":"26.5"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":51.75,"d":"51.8"},87.5,{"v":123.25,"d":"123.3"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":25.86304535594888,"d":"25.9"},{"v":26.666713249356473,"d":"26.7"},{"v":24.35817952934473,"d":"24.4"},{"v":18.937444195913656,"d":"18.9"},{"v":10.404507249063244,"d":"10.4"},{"v":411.269680501038,"d":"411.3"},763.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/270-11/4","BL 80/270-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,1845,355,811,null,1344,null,null,600,1344,1766,{"$nulls":4},1498,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":159,"d":"159.0"},25.86,26.98,27.24,24.25,15.49,null,{"v":-1.0175467214707163E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.10503901117425901,"d":"0.105"},{"v":24.494933137857238,"d":"24.495"},{"v":26.730311423761364,"d":"26.7"},"CO-2 BL 80/270-11/4 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":51.75,"d":"51.8"},87.5,{"v":123.25,"d":"123.3"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":25.91506535594888,"d":"25.9"},{"v":27.20564824935647,"d":"27.2"},{"v":25.89525452934473,"d":"25.9"},{"v":21.983884195913653,"d":"22.0"},{"v":15.471537249063243,"d":"15.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.0175467214707163E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.10503901117425901,"d":"0.105"},{"v":24.494933137857238,"d":"24.495"},0.012128657832581827,-0.10503901117425901,-24.494933137857238,{"v":49.47820072278026,"d":"49.5"},{"v":27.20102607515259,"d":"27.2"},"да",87.5,110.38000000000001,63.190000000000005,{"v":17.20102607515259,"d":"17.2"},null,{"v":-1.217546721470716E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.10496901117425896,"d":"0.105"},{"v":24.49523313785724,"d":"24.495"},0.012328657832581828,-0.10496901117425896,-24.49523313785724,{"v":49.03407502718602,"d":"49.0"},{"v":26.71489459746342,"d":"26.7"}]
[{"$nulls":9},2453610,"CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":52.9606,"d":"53.0"},{"v":47.1344,"d":"47.1"},{"v":40.9483,"d":"40.9"},{"v":32.1453,"d":"32.1"},{"v":14.6781,"d":"14.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J89,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9358150486008063E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.01872131153188828,"d":"0.0"},{"v":52.967531893353325,"d":"53.0"},{"v":51.78693769556925,"d":"51.8"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":52.56763210455077,"d":"52.6"},{"v":48.842459895772045,"d":"48.8"},{"v":41.33639892019487,"d":"41.3"},{"v":30.04944917781925,"d":"30.0"},{"v":14.981610668645168,"d":"15.0"},{"v":495.1083935242214,"d":"495.1"},752,200,200,"2R",null,"CO-2 MVI 9502/1","MVI 9502/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,262,1697,122,940,1000,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},52.99,47.35,41.46,33,16.16,null,{"v":-1.8658150486008062E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.01879131153188824,"d":"0.019"},{"v":52.96753189335334,"d":"52.968"},{"v":51.85203769556926,"d":"51.9"},"CO-2 MVI 9502/1 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":52.597032104550784,"d":"52.6"},{"v":49.02990677077206,"d":"49.0"},{"v":41.818611420194884,"d":"41.8"},{"v":30.96314605281926,"d":"31.0"},{"v":16.463510668645185,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.8658150486008062E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.01879131153188824,"d":"0.019"},{"v":52.96753189335334,"d":"52.968"},0.012976926159711917,-0.01879131153188824,-52.96753189335334,{"v":64.61608013464607,"d":"64.6"},{"v":46.391531244077804,"d":"46.4"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":36.391531244077804,"d":"36.4"},null,{"v":-1.9358150486008063E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.01872131153188828,"d":"0.019"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.013046926159711918,-0.01872131153188828,-52.967531893353325,{"v":64.4378318247358,"d":"64.4"},{"v":46.13593522525482,"d":"46.1"}]
[{"$nulls":9},2453300,"CO 2 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":131,"d":"131.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.6753,"d":"50.7"},{"v":47.9461,"d":"47.9"},{"v":42.80929999999999,"d":"42.8"},{"v":31.396900000000002,"d":"31.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J90,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6341685501782201E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.07166129147125713,"d":"0.1"},{"v":50.05188755835043,"d":"50.1"},{"v":50.730974607327745,"d":"50.7"},"по запросу",{"v":13,"d":"13.0"},42.5,{"v":72,"d":"72.0"},101.5,{"v":131,"d":"131.0"},{"v":50.70730986249665,"d":"50.7"},{"v":50.14577550211945,"d":"50.1"},{"v":46.73997078015705,"d":"46.7"},{"v":40.489895696609466,"d":"40.5"},{"v":31.395550251476678,"d":"31.4"},{"v":406.951709583737,"d":"407.0"},667.4000000000001,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/190-18.5/2","BL 65/190-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1845,312,781,null,1044,null,null,600,1044,1646,{"$nulls":4},1391,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":131,"d":"131.0"},50.79,51.19,50,47.05,39.99,null,{"v":-1.1341685501782212E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.07176129147125725,"d":"0.072"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},{"v":51.18347460732774,"d":"51.2"},"CO-2 BL 65/190-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":13,"d":"13.0"},42.5,{"v":72,"d":"72.0"},101.5,{"v":131,"d":"131.0"},{"v":50.79260986249665,"d":"50.8"},{"v":51.05265050211944,"d":"51.1"},{"v":49.338670780157045,"d":"49.3"},{"v":45.65067069660945,"d":"45.7"},{"v":39.98865025147666,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.1341685501782212E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.07176129147125725,"d":"0.072"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},0.012245279661289334,-0.07176129147125725,-50.05138755835042,{"v":66.93007089374957,"d":"66.9"},{"v":49.77371544269271,"d":"49.8"},"да",{"v":72,"d":"72.0"},90.88000000000001,51.940000000000005,{"v":39.77371544269271,"d":"39.8"},null,{"v":-1.6341685501782201E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07166129147125713,"d":"0.072"},{"v":50.05188755835043,"d":"50.052"},0.012745279661289332,-0.07166129147125713,-50.05188755835043,{"v":65.54082981626458,"d":"65.5"},{"v":47.728893033383955,"d":"47.7"}]
[{"$nulls":9},2453599,"CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":64.7505,"d":"64.8"},{"v":59.378,"d":"59.4"},{"v":51.45,"d":"51.5"},{"v":30.743,"d":"30.7"},{"v":10.735,"d":"10.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J91,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005401644878537442,"d":"-0.0"},{"v":0.11147700976709247,"d":"0.1"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.1"},{"v":62.55450828950664,"d":"62.6"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":64.52846343601303,"d":"64.5"},{"v":60.28050512772353,"d":"60.3"},{"v":49.93881619083396,"d":"49.9"},{"v":33.50339662534435,"d":"33.5"},{"v":10.974246431254699,"d":"11.0"},{"v":485.22918905190306,"d":"485.2"},660,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7003/2","MVI 7003/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},65.13,60.35,52.86,32.75,13.1,null,{"v":-0.005441644878537441,"d":"-0.005"},{"v":0.1373770097670926,"d":"0.137"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},{"v":63.29550828950662,"d":"63.3"},"CO-2 MVI 7003/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":64.907963436013,"d":"64.9"},{"v":61.22406762772351,"d":"61.2"},{"v":51.40131619083395,"d":"51.4"},{"v":35.43970912534435,"d":"35.4"},{"v":13.339246431254693,"d":"13.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.005441644878537441,"d":"-0.005"},{"v":0.1373770097670926,"d":"0.137"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},0.016552755989648553,-0.1373770097670926,-64.07167838717754,{"v":66.50330606551604,"d":"66.5"},{"v":49.140996862707816,"d":"49.1"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":39.140996862707816,"d":"39.1"},null,{"v":-0.005401644878537442,"d":"-0.005"},{"v":0.11147700976709247,"d":"0.111"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.072"},0.016512755989648555,-0.11147700976709247,-64.07167838717757,{"v":65.75758010486676,"d":"65.8"},{"v":48.0451037916441,"d":"48.0"}]
[{"$nulls":9},2453719,"CO 4 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":129.6537,"d":"129.7"},{"v":123.99130000000001,"d":"124.0"},{"v":108.96889999999999,"d":"109.0"},{"v":80.0365,"d":"80.0"},{"v":43.189499999999995,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J92,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.02027773429936014,"d":"-0.0"},{"v":0.5309812502187173,"d":"0.5"},{"v":125.86030042031963,"d":"125.9"},{"v":123.53977705745703,"d":"123.5"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":128.99663519403992,"d":"129.0"},{"v":125.82593194790812,"d":"125.8"},{"v":110.58744207686962,"d":"110.6"},{"v":83.28116558092441,"d":"83.3"},{"v":43.907102460072494,"d":"43.9"},{"v":515.8061846470588,"d":"515.8"},641,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1610","Helix V 1610","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},129.7,124.4,110.1,82.25,46.58,null,{"v":-0.019722178743804584,"d":"-0.020"},{"v":0.531114583552051,"d":"0.531"},{"v":125.86040042031962,"d":"125.860"},{"v":124.04387705745702,"d":"124.0"},"CO-4 Helix V 1610 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":129.0429351940399,"d":"129.0"},{"v":126.21234444790811,"d":"126.2"},{"v":111.64459207686961,"d":"111.6"},{"v":85.33967808092441,"d":"85.3"},{"v":47.29760246007251,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.019722178743804584,"d":"-0.020"},{"v":0.531114583552051,"d":"0.531"},{"v":125.86040042031962,"d":"125.860"},0.030833289854915694,-0.531114583552051,-125.86040042031962,{"v":73.08083571547257,"d":"73.1"},{"v":59.342317209687685,"d":"59.3"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":49.342317209687685,"d":"49.3"},null,{"v":-0.02027773429936014,"d":"-0.020"},{"v":0.5309812502187173,"d":"0.531"},{"v":125.86030042031963,"d":"125.860"},0.03138884541047125,-0.5309812502187173,-125.86030042031963,{"v":72.342813411188,"d":"72.3"},{"v":58.149807247177364,"d":"58.1"}]
[{"$nulls":9},2453612,"CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":58.338,"d":"58.3"},{"v":51.4465,"d":"51.4"},{"v":45.747499999999995,"d":"45.7"},{"v":37.714999999999996,"d":"37.7"},{"v":19.3655,"d":"19.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J93,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8914168399840065E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0104621185431354,"d":"0.0"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.2"},{"v":56.825086995288196,"d":"56.8"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":57.66617422984884,"d":"57.7"},{"v":53.78175762654494,"d":"53.8"},{"v":46.203167507647265,"d":"46.2"},{"v":34.93040387315583,"d":"34.9"},{"v":19.96346672307064,"d":"20.0"},{"v":468.97838145155714,"d":"469.0"},686,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9502","MVI 9502","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},58.84,52.75,47.66,40.08,22.28,null,{"v":-1.931416839984006E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03636211854313533,"d":"0.036"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},{"v":57.566086995288195,"d":"57.6"},"CO-2 MVI 9502 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":58.168174229848844,"d":"58.2"},{"v":55.00407012654493,"d":"55.0"},{"v":48.067667507647265,"d":"48.1"},{"v":37.35896637315583,"d":"37.4"},{"v":22.877966723070635,"d":"22.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.931416839984006E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03636211854313533,"d":"0.036"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.013042527951095118,-0.03636211854313533,-58.21349859497974,{"v":68.21690748867975,"d":"68.2"},{"v":51.70607185910102,"d":"51.7"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":41.70607185910102,"d":"41.7"},null,{"v":-1.8914168399840065E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0104621185431354,"d":"0.010"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.013002527951095117,-0.0104621185431354,-58.21349859497974,{"v":67.31458694112268,"d":"67.3"},{"v":50.3472623894885,"d":"50.3"}]
[{"$nulls":9},2453720,"CO 4 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":142.3537,"d":"142.4"},{"v":135.79129999999998,"d":"135.8"},{"v":119.0689,"d":"119.1"},{"v":87.26650000000001,"d":"87.3"},{"v":46.869499999999995,"d":"46.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J94,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.02203129576501123,"d":"-0.0"},{"v":0.5547560925670348,"d":"0.6"},{"v":138.4266774539166,"d":"138.4"},{"v":135.24119404241753,"d":"135.2"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":141.634947330054,"d":"141.6"},{"v":137.8080851457232,"d":"137.8"},{"v":120.8698480692401,"d":"120.9"},{"v":90.82023610060472,"d":"90.8"},{"v":47.65924923981699,"d":"47.7"},{"v":494.2812103598615,"d":"494.3"},645,80,100,"2R",null,"CO-4 Helix V 1611","Helix V 1611","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":63,"d":"63.0"},{"v":78,"d":"78.0"},142.4,136.2,120.2,89.48,50.26,null,{"v":-0.021475740209455675,"d":"-0.021"},{"v":0.5548894259003686,"d":"0.555"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},{"v":135.74529404241756,"d":"135.7"},"CO-4 Helix V 1611 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26.25,"d":"26.3"},43.5,{"v":60.75,"d":"60.8"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":141.68124733005402,"d":"141.7"},{"v":138.19449764572323,"d":"138.2"},{"v":121.92699806924014,"d":"121.9"},{"v":92.87874860060472,"d":"92.9"},{"v":51.04974923981702,"d":"51.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.021475740209455675,"d":"-0.021"},{"v":0.5548894259003686,"d":"0.555"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},0.03258685132056679,-0.5548894259003686,-138.4267774539166,{"v":74.2439238289094,"d":"74.2"},{"v":61.246224727921124,"d":"61.2"},"да",43.5,54.54,31.77,{"v":51.246224727921124,"d":"51.2"},null,{"v":-0.02203129576501123,"d":"-0.022"},{"v":0.5547560925670348,"d":"0.555"},{"v":138.4266774539166,"d":"138.427"},0.03314240687612234,-0.5547560925670348,-138.4266774539166,{"v":73.5365142537294,"d":"73.5"},{"v":60.084654762099404,"d":"60.1"}]
[{"$nulls":9},2453722,"CO 4 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":47.6514,"d":"47.7"},{"v":40.1288,"d":"40.1"},{"v":23.4322,"d":"23.4"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J95,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.096666666666666E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.20794666666666636,"d":"0.2"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.0"},{"v":47.6514,"d":"47.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":47.76144000000001,"d":"47.8"},{"v":46.997193125,"d":"47.0"},{"v":40.7228125,"d":"40.7"},{"v":28.938298124999992,"d":"28.9"},{"v":11.643649999999987,"d":"11.6"},{"v":504.7512320740484,"d":"504.8"},701,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2203","Helix V 2203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1814,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},47.88,48,41,25,13.625,null,{"v":-0.004999999999999998,"d":"-0.005"},{"v":0.21666666666666634,"d":"0.217"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},{"v":48.00000000000001,"d":"48.0"},"CO-4 Helix V 2203 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":47.88000000000001,"d":"47.9"},{"v":47.424687500000005,"d":"47.4"},{"v":41.56375,"d":"41.6"},{"v":30.297187499999996,"d":"30.3"},{"v":13.625,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.004999999999999998,"d":"-0.005"},{"v":0.21666666666666634,"d":"0.217"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},0.01611111111111111,-0.21666666666666634,-46.000000000000014,{"v":60.579373931897756,"d":"60.6"},{"v":40.77622828867437,"d":"40.8"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":30.776228288674368,"d":"30.8"},null,{"v":-5.096666666666666E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.20794666666666636,"d":"0.208"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},0.01620777777777778,-0.20794666666666636,-46.000000000000014,{"v":60.07410016912361,"d":"60.1"},{"v":40.09886123477664,"d":"40.1"}]
[{"$nulls":9},2453302,"CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":56.4065,"d":"56.4"},{"v":52.2349,"d":"52.2"},{"v":47.4405,"d":"47.4"},{"v":38.5553,"d":"38.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J96,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3947888603914136E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0458589261114084,"d":"0.0"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.8"},{"v":56.92469767555176,"d":"56.9"},"по запросу",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":42.75,"d":"42.8"},72.5,{"v":102.25,"d":"102.3"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":57.16468658860394,"d":"57.2"},{"v":56.215645141155406,"d":"56.2"},{"v":52.79765306220652,"d":"52.8"},{"v":46.91071035175729,"d":"46.9"},{"v":38.55481700980769,"d":"38.6"},{"v":416.3150099818339,"d":"416.3"},733.4000000000001,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/210-22/2","BL 65/210-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1845,399,868,null,1044,null,null,600,1044,1666,{"$nulls":4},1411,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":132,"d":"132.0"},57.25,57.21,55.13,52.45,47.28,null,{"v":-8.9478886039141457E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04595892611140858,"d":"0.046"},{"v":56.80373986656179,"d":"56.804"},{"v":57.37719767555178,"d":"57.4"},"CO-2 BL 65/210-22/2 без учёта потерь напора",{"v":13,"d":"13.0"},{"v":42.75,"d":"42.8"},72.5,{"v":102.25,"d":"102.3"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":57.24998658860395,"d":"57.2"},{"v":57.133201391155424,"d":"57.1"},{"v":55.43252806220654,"d":"55.4"},{"v":52.147966601757304,"d":"52.1"},{"v":47.27951700980772,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-8.9478886039141457E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04595892611140858,"d":"0.046"},{"v":56.80373986656179,"d":"56.804"},0.012005899971502526,-0.04595892611140858,-56.80373986656179,{"v":70.72522127455942,"d":"70.7"},{"v":55.57841027039325,"d":"55.6"},"да",72.5,91.54,52.27,{"v":45.57841027039325,"d":"45.6"},null,{"v":-1.3947888603914136E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.0458589261114084,"d":"0.046"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.804"},0.012505899971502525,-0.0458589261114084,-56.80423986656178,{"v":69.25423752122688,"d":"69.3"},{"v":53.290549051627885,"d":"53.3"}]
[{"$nulls":9},2453656,"CO 3 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":88.81172,"d":"88.8"},{"v":87.6514,"d":"87.7"},{"v":74.4322,"d":"74.4"},{"v":34.517,"d":"34.5"},{"v":20.67945,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J97,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.930707812415878E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.27846321568226046,"d":"0.3"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.0"},{"v":87.24213437789345,"d":"87.2"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":88.22541160179917,"d":"88.2"},{"v":85.62409682791139,"d":"85.6"},{"v":73.50196732521833,"d":"73.5"},{"v":51.859023093720026,"d":"51.9"},{"v":20.695264133416444,"d":"20.7"},{"v":451.15176309290655,"d":"451.2"},837.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3604/2","Helix V 3604/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},89,88,76,38,24.75,null,{"v":-0.007713207812415877,"d":"-0.008"},{"v":0.2915432156822603,"d":"0.292"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},{"v":87.83028437789345,"d":"87.8"},"CO-3 Helix V 3604/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":88.41369160179916,"d":"88.4"},{"v":86.39128120291137,"d":"86.4"},{"v":75.10916482521833,"d":"75.1"},{"v":54.56734246872002,"d":"54.6"},{"v":24.76581413341645,"d":"24.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.007713207812415877,"d":"-0.008"},{"v":0.2915432156822603,"d":"0.292"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.01882431892352699,-0.2915432156822603,-86.02587493859993,{"v":75.78715482938333,"d":"75.8"},{"v":63.8188093014769,"d":"63.8"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":53.8188093014769,"d":"53.8"},null,{"v":-7.930707812415878E-3,"d":"-0.008"},{"v":0.27846321568226046,"d":"0.278"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.01904181892352699,-0.27846321568226046,-86.02587493859993,{"v":74.92251963050613,"d":"74.9"},{"v":62.37093275315085,"d":"62.4"}]
[{"$nulls":9},2453657,"CO 3 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":101.81172,"d":"101.8"},{"v":99.6514,"d":"99.7"},{"v":81.4322,"d":"81.4"},{"v":43.517,"d":"43.5"},{"v":31.11695,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J98,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005945098776850691,"d":"-0.0"},{"v":0.007084432556961374,"d":"0.0"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.3"},{"v":97.14453281103663,"d":"97.1"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":101.51150770031045,"d":"101.5"},{"v":94.62081267636317,"d":"94.6"},{"v":80.59302657080664,"d":"80.6"},{"v":59.42814938364085,"d":"59.4"},{"v":31.1261811148658,"d":"31.1"},{"v":451.15176309290655,"d":"451.2"},837.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3604","Helix V 3604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},102,100,83,47,35.1875,null,{"v":-0.005727598776850693,"d":"-0.006"},{"v":0.020164432556961483,"d":"0.020"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},{"v":97.73268281103667,"d":"97.7"},"CO-3 Helix V 3604 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":101.69978770031048,"d":"101.7"},{"v":95.3879970513632,"d":"95.4"},{"v":82.20022407080666,"d":"82.2"},{"v":62.13646875864087,"d":"62.1"},{"v":35.19673111486583,"d":"35.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.005727598776850693,"d":"-0.006"},{"v":0.020164432556961483,"d":"0.020"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},0.016838709887961805,-0.020164432556961483,-102.28258873349344,{"v":78.53854818316768,"d":"78.5"},{"v":68.53670611910835,"d":"68.5"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":58.536706119108345,"d":"58.5"},null,{"v":-0.005945098776850691,"d":"-0.006"},{"v":0.007084432556961374,"d":"0.007"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.283"},0.017056209887961804,-0.007084432556961374,-102.28258873349341,{"v":77.64693137552293,"d":"77.6"},{"v":66.9893994670574,"d":"67.0"}]
[{"$nulls":9},2453354,"CO 3 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":62,"d":"62.0"},{"v":22.8923,"d":"22.9"},{"v":22.966,"d":"23.0"},{"v":22.3945,"d":"22.4"},{"v":21.640900000000002,"d":"21.6"},{"v":19.8448,"d":"19.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J99,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9688020626551644E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08418455210593473,"d":"0.1"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.2"},{"v":22.930569452893348,"d":"22.9"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},24.5,{"v":37,"d":"37.0"},49.5,{"v":62,"d":"62.0"},{"v":22.903661874353826,"d":"22.9"},{"v":23.05770283459159,"d":"23.1"},{"v":22.596493150249618,"d":"22.6"},{"v":21.520032821327906,"d":"21.5"},{"v":19.828321847826455,"d":"19.8"},{"v":501.7091915942906,"d":"501.7"},634.2,100,100,"2R",null,"CO-3 BL 50/250-3/4","BL 50/250-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,1845,465,799,null,1598,null,null,600,1598,1506,{"$nulls":4},1281,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":62,"d":"62.0"},22.98,23.51,23.36,23.03,22.16,null,{"v":-1.368802062655162E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08433455210593453,"d":"0.084"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},{"v":23.474569452893338,"d":"23.5"},"CO-3 BL 50/250-3/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},24.5,{"v":37,"d":"37.0"},49.5,{"v":62,"d":"62.0"},{"v":22.99136187435382,"d":"23.0"},{"v":23.421027834591584,"d":"23.4"},{"v":23.42294315024961,"d":"23.4"},{"v":22.997107821327898,"d":"23.0"},{"v":22.143521847826445,"d":"22.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.368802062655162E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08433455210593453,"d":"0.084"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},0.012479913173766274,-0.08433455210593453,-22.176454746104948,{"v":45.66815127719053,"d":"45.7"},{"v":23.1731115675151,"d":"23.2"},"да",{"v":37,"d":"37.0"},45,28.5,{"v":13.1731115675151,"d":"13.2"},null,{"v":-1.9688020626551644E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08418455210593473,"d":"0.084"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.177"},0.013079913173766276,-0.08418455210593473,-22.176954746104954,{"v":44.52006059141316,"d":"44.5"},{"v":22.02261994514555,"d":"22.0"}]
[{"$nulls":9},2453347,"CO 3 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":18.1245,"d":"18.1"},{"v":17.956,"d":"18.0"},{"v":17.4123,"d":"17.4"},{"v":15.179300000000001,"d":"15.2"},{"v":12.947000000000001,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J100,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.6693796364547067E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03252299409420262,"d":"0.0"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.9"},{"v":17.957021971728988,"d":"18.0"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},34.5,{"v":53,"d":"53.0"},71.5,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":18.124408102997837,"d":"18.1"},{"v":17.822721701204802,"d":"17.8"},{"v":16.859166263296444,"d":"16.9"},{"v":15.233741789272765,"d":"15.2"},{"v":12.946448279133758,"d":"12.9"},{"v":477.5059618038062,"d":"477.5"},559.2,100,100,"2R",null,"CO-3 BL 50/120-3/2","BL 50/120-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,1845,475,809,null,1598,null,null,600,1598,1401,{"$nulls":4},1176,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":90,"d":"90.0"},18.28,18.5,18.58,18.3,17.82,null,{"v":-3.6693796364547078E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03267299409420261,"d":"0.033"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},{"v":18.50102197172899,"d":"18.5"},"CO-3 BL 50/120-3/2 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},34.5,{"v":53,"d":"53.0"},71.5,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":18.279908102997837,"d":"18.3"},{"v":18.541546701204805,"d":"18.5"},{"v":18.552016263296448,"d":"18.6"},{"v":18.311316789272762,"d":"18.3"},{"v":17.819448279133756,"d":"17.8"},{"$nulls":21},{"v":-3.6693796364547078E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03267299409420261,"d":"0.033"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},0.011478049074756582,-0.03267299409420261,-17.851076316183836,{"v":40.885438673247464,"d":"40.9"},{"v":18.57354550559866,"d":"18.6"},"да",{"v":53,"d":"53.0"},64.84,40.42,{"v":8.57354550559866,"d":"8.6"},null,{"v":-9.6693796364547067E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03252299409420262,"d":"0.033"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.852"},0.012078049074756582,-0.03252299409420262,-17.851576316183834,{"v":39.81493818842248,"d":"39.8"},{"v":17.613658921643367,"d":"17.6"}]
[{"$nulls":9},2453663,"CO 3 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":37.761300000000006,"d":"37.8"},{"v":37.0183,"d":"37.0"},{"v":35.2573,"d":"35.3"},{"v":26.3453,"d":"26.3"},{"v":0.7973,"d":"0.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J101,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.0112451302604583E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.09870528721750443,"d":"0.1"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.5"},{"v":37.6669072330136,"d":"37.7"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":37.640920981433574,"d":"37.6"},{"v":36.03991572577137,"d":"36.0"},{"v":29.369567119287687,"d":"29.4"},{"v":17.629875161982515,"d":"17.6"},{"v":0.8208398538558583,"d":"0.8"},{"v":492.86058384628024,"d":"492.9"},795.5,150,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5202/2","Helix V 5202/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,2063,null,500,null,1527,438.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},37.77,37.06,35.35,26.6,1.445,null,{"v":-1.986245130260458E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09875528721750453,"d":"0.099"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},{"v":37.690607233013594,"d":"37.7"},"CO-3 Helix V 5202/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":37.649620981433564,"d":"37.6"},{"v":36.11384697577137,"d":"36.1"},{"v":29.571742119287684,"d":"29.6"},{"v":18.02330641198252,"d":"18.0"},{"v":1.468539853855873,"d":"1.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.986245130260458E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09875528721750453,"d":"0.099"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},0.01309735624137157,-0.09875528721750453,-36.51556923372287,{"v":56.70608295657243,"d":"56.7"},{"v":35.7286649364186,"d":"35.7"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":25.728664936418603,"d":"25.7"},null,{"v":-2.0112451302604583E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09870528721750443,"d":"0.099"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.516"},0.01312235624137157,-0.09870528721750443,-36.51586923372288,{"v":56.64637095695491,"d":"56.6"},{"v":35.653459362143835,"d":"35.7"}]
[{"$nulls":9},2453346,"CO 3 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":25.491061600000002,"d":"25.5"},{"v":24.583453600000002,"d":"24.6"},{"v":21.412725,"d":"21.4"},{"v":18.2030392,"d":"18.2"},{"v":9.543577325000001,"d":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J102,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002578155364756337,"d":"-0.0"},{"v":0.05428597789150082,"d":"0.1"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.2"},{"v":24.482812546146807,"d":"24.5"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":28.25,"d":"28.3"},48.5,{"v":68.75,"d":"68.8"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":25.443858917470088,"d":"25.4"},{"v":24.65062279733153,"d":"24.7"},{"v":21.74297700867218,"d":"21.7"},{"v":16.72092155149204,"d":"16.7"},{"v":9.584456425791114,"d":"9.6"},{"v":487.87305311833904,"d":"487.9"},640.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/265-4/4","BL 40/265-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,1845,470,804,null,1604,null,null,600,1604,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":89,"d":"89.0"},25.55,25.26,23.56,21.72,16.35,null,{"v":-1.7171183116318303E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.054051508272586195,"d":"0.054"},{"v":25.181042476214994,"d":"25.181"},{"v":25.257181243923934,"d":"25.3"},"CO-3 BL 40/265-4/4 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":28.25,"d":"28.3"},48.5,{"v":68.75,"d":"68.8"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":25.503558970451248,"d":"25.5"},{"v":25.33762985233888,"d":"25.3"},{"v":23.763449078899452,"d":"23.8"},{"v":20.781016650132973,"d":"20.8"},{"v":16.39033256603944,"d":"16.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.7171183116318303E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.054051508272586195,"d":"0.054"},{"v":25.181042476214994,"d":"25.181"},0.012828229422742941,-0.054051508272586195,-25.181042476214994,{"v":46.46187787586896,"d":"46.5"},{"v":23.985623286135127,"d":"24.0"},"да",48.5,61.46,34.730000000000004,{"v":13.985623286135127,"d":"14.0"},null,{"v":-0.002578155364756337,"d":"-0.003"},{"v":0.05428597789150082,"d":"0.054"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.175"},0.013689266475867448,-0.05428597789150082,-25.174573037682485,{"v":44.912181431508834,"d":"44.9"},{"v":22.412267121519633,"d":"22.4"}]
[{"$nulls":9},2453598,"CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":70.4405,"d":"70.4"},{"v":64.72800000000001,"d":"64.7"},{"v":57.59,"d":"57.6"},{"v":38.353,"d":"38.4"},{"v":19.235000000000003,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J103,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004981882294014529,"d":"-0.0"},{"v":0.09147235161532716,"d":"0.1"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.8"},{"v":68.0991650889056,"d":"68.1"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":70.08985036313548,"d":"70.1"},{"v":65.90263459804659,"d":"65.9"},{"v":56.09523287002254,"d":"56.1"},{"v":40.667645179063356,"d":"40.7"},{"v":19.61987152516904,"d":"19.6"},{"v":483.89402078719723,"d":"483.9"},660,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7003/1","MVI 7003/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},70.82,65.7,59,40.36,21.6,null,{"v":-5.021882294014529E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.11737235161532734,"d":"0.117"},{"v":69.83868860505883,"d":"69.839"},{"v":68.84016508890558,"d":"68.8"},"CO-2 MVI 7003/1 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":70.46935036313548,"d":"70.5"},{"v":66.84619709804657,"d":"66.8"},{"v":57.55773287002254,"d":"57.6"},{"v":42.60395767906336,"d":"42.6"},{"v":21.98487152516904,"d":"22.0"},{"$nulls":21},{"v":-5.021882294014529E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.11737235161532734,"d":"0.117"},{"v":69.83868860505883,"d":"69.839"},0.01613299340512564,-0.11737235161532734,-69.83868860505883,{"v":69.53277862839437,"d":"69.5"},{"v":53.720081153169964,"d":"53.7"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":43.720081153169964,"d":"43.7"},null,{"v":-0.004981882294014529,"d":"-0.005"},{"v":0.09147235161532716,"d":"0.091"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},0.01609299340512564,-0.09147235161532716,-69.83868860505885,{"v":68.77963234069755,"d":"68.8"},{"v":52.56264249912809,"d":"52.6"}]
[{"$nulls":9},2453308,"CO 2 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":54.77342,"d":"54.8"},{"v":54.71846,"d":"54.7"},{"v":53.139939999999996,"d":"53.1"},{"v":51.001580000000004,"d":"51.0"},{"v":49.40886,"d":"49.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J104,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.0998883239988292E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04788253546189881,"d":"0.0"},{"v":53.9171266792633,"d":"53.9"},{"v":54.89461279396037,"d":"54.9"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":54.77255396288653,"d":"54.8"},{"v":54.999223686723596,"d":"55.0"},{"v":54.1814362818057,"d":"54.2"},{"v":52.31919174813284,"d":"52.3"},{"v":49.41249008570502,"d":"49.4"},{"v":462.5279788422145,"d":"462.5"},893.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/210-30/2","BL 80/210-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,1845,358.5,814.5,null,1044,null,null,600,1060,1746,{"$nulls":4},1478,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":152,"d":"152.0"},54.89,55.76,55.48,54.71,54.04,null,{"v":-3.0998883239988239E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.047952535461898746,"d":"0.048"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},{"v":55.076412793960365,"d":"55.1"},"CO-2 BL 80/210-30/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":54.88913396288653,"d":"54.9"},{"v":55.630043686723596,"d":"55.6"},{"v":55.73609628180569,"d":"55.7"},{"v":55.20729174813284,"d":"55.2"},{"v":54.04363008570502,"d":"54.0"},{"$nulls":21},{"v":-3.0998883239988239E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.047952535461898746,"d":"0.048"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},0.011421099943510994,-0.047952535461898746,-53.916826679263295,{"v":70.83949973143183,"d":"70.8"},{"v":55.758163579994786,"d":"55.8"},"да",{"v":88,"d":"88.0"},108.48,66.24000000000001,{"v":45.758163579994786,"d":"45.8"},null,{"v":-5.0998883239988292E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04788253546189881,"d":"0.048"},{"v":53.9171266792633,"d":"53.917"},0.011621099943510994,-0.04788253546189881,-53.9171266792633,{"v":70.20583114977859,"d":"70.2"},{"v":54.765096971458014,"d":"54.8"}]
[{"$nulls":9},2453306,"CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":48.33196,"d":"48.3"},{"v":48.92145,"d":"48.9"},{"v":48.57005,"d":"48.6"},{"v":44.35585,"d":"44.4"},{"v":31.07398,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J105,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000663496059904148,"d":"-0.0"},{"v":0.06896412975065777,"d":"0.1"},{"v":47.13459872184493,"d":"47.1"},{"v":48.60637616045093,"d":"48.6"},"по запросу",{"v":22,"d":"22.0"},70.5,{"v":119,"d":"119.0"},167.5,{"v":216,"d":"216.0"},{"v":48.3306774833658,"d":"48.3"},{"v":48.69882857752771,"d":"48.7"},{"v":45.945562457870565,"d":"45.9"},{"v":40.07087912439435,"d":"40.1"},{"v":31.07477857709908,"d":"31.1"},{"v":462.5279788422145,"d":"462.5"},893.4000000000001,150,150,"2R",null,"CO-2 BL 80/200-30/2","BL 80/200-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,1845,359.5,815.5,null,1044,null,null,600,1060,1721,{"$nulls":4},1453,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":216,"d":"216.0"},48.43,49.53,49.7,48.01,40.42,null,{"v":-4.6349605990414819E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06903412975065784,"d":"0.069"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},{"v":48.78817616045093,"d":"48.8"},"CO-2 BL 80/200-30/2 без учёта потерь напора",{"v":22,"d":"22.0"},70.5,{"v":119,"d":"119.0"},167.5,{"v":216,"d":"216.0"},{"v":48.428717483365794,"d":"48.4"},{"v":49.697513577527715,"d":"49.7"},{"v":48.78579245787057,"d":"48.8"},{"v":45.69355412439436,"d":"45.7"},{"v":40.420798577099085,"d":"40.4"},{"$nulls":21},{"v":-4.6349605990414819E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06903412975065784,"d":"0.069"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},0.01157460717101526,-0.06903412975065784,-47.13429872184493,{"v":66.86569507802099,"d":"66.9"},{"v":49.678013091854226,"d":"49.7"},"да",{"v":119,"d":"119.0"},150.04,86.02,{"v":39.678013091854226,"d":"39.7"},null,{"v":-0.000663496059904148,"d":"-0.001"},{"v":0.06896412975065777,"d":"0.069"},{"v":47.13459872184493,"d":"47.135"},0.01177460717101526,-0.06896412975065777,-47.13459872184493,{"v":66.26608298477544,"d":"66.3"},{"v":48.791041712723825,"d":"48.8"}]
[{"$nulls":9},2453303,"CO 2 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",17.5,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":68.655625,"d":"68.7"},{"v":68.5665,"d":"68.6"},{"v":65.87349999999999,"d":"65.9"},{"v":60.26049999999999,"d":"60.3"},{"v":37.109300000000005,"d":"37.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J106,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6299665007320158E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0897225155913584,"d":"0.1"},{"v":67.58433056821033,"d":"67.6"},{"v":68.80903618529227,"d":"68.8"},"по запросу",17.5,{"v":54.875,"d":"54.9"},{"v":92.25,"d":"92.3"},{"v":129.625,"d":"129.6"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":68.65529735020992,"d":"68.7"},{"v":67.59959151773027,"d":"67.6"},{"v":61.990115837377395,"d":"62.0"},{"v":51.8268703091513,"d":"51.8"},{"v":37.109854933052,"d":"37.1"},{"v":446.91220139948086,"d":"446.9"},835.4000000000001,125,150,"2R",null,"CO-2 BL 65/220-30/2","BL 65/220-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,1845,349.5,818.5,null,1044,null,null,600,1044,1659,{"$nulls":4},1391,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",17.5,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":167,"d":"167.0"},68.81,69.37,68.33,65.27,51.07,null,{"v":-1.1299665007320167E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08982251559135854,"d":"0.090"},{"v":67.58383056821033,"d":"67.584"},{"v":69.26153618529227,"d":"69.3"},"CO-2 BL 65/220-30/2 без учёта потерь напора",17.5,{"v":54.875,"d":"54.9"},{"v":92.25,"d":"92.3"},{"v":129.625,"d":"129.6"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":68.80967235020992,"d":"68.8"},{"v":69.11021183023027,"d":"69.1"},{"v":66.2538720873774,"d":"66.3"},{"v":60.240653121651306,"d":"60.2"},{"v":51.070554933051994,"d":"51.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1299665007320167E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08982251559135854,"d":"0.090"},{"v":67.58383056821033,"d":"67.584"},0.012241077611843128,-0.08982251559135854,-67.58383056821033,{"v":78.0633159867672,"d":"78.1"},{"v":67.70979225388736,"d":"67.7"},"да",{"v":92.25,"d":"92.3"},116.17,66.83500000000001,{"v":57.70979225388736,"d":"57.7"},null,{"v":-1.6299665007320158E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0897225155913584,"d":"0.090"},{"v":67.58433056821033,"d":"67.584"},0.012741077611843128,-0.0897225155913584,-67.58433056821033,{"v":76.43766720808934,"d":"76.4"},{"v":64.91907742460684,"d":"64.9"}]
[{"$nulls":9},2453600,"CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":76.35050000000001,"d":"76.4"},{"v":70.578,"d":"70.6"},{"v":64.55,"d":"64.6"},{"v":47.143,"d":"47.1"},{"v":28.875,"d":"28.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J107,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004634498372151259,"d":"-0.0"},{"v":0.09113621337340279,"d":"0.1"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.5"},{"v":74.07256058101676,"d":"74.1"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":75.83380378161782,"d":"75.8"},{"v":72.0820620210368,"d":"72.1"},{"v":63.10202678437263,"d":"63.1"},{"v":48.89369807162533,"d":"48.9"},{"v":29.457075882794882,"d":"29.5"},{"v":492.72115624567476,"d":"492.7"},690,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7003","MVI 7003","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},76.73,71.55,65.96,49.15,31.24,null,{"v":-0.004674498372151264,"d":"-0.005"},{"v":0.11703621337340331,"d":"0.117"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},{"v":74.81356058101677,"d":"74.8"},"CO-2 MVI 7003 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":76.21330378161782,"d":"76.2"},{"v":73.02562452103682,"d":"73.0"},{"v":64.56452678437265,"d":"64.6"},{"v":50.83001057162534,"d":"50.8"},{"v":31.82207588279489,"d":"31.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.004674498372151264,"d":"-0.005"},{"v":0.11703621337340331,"d":"0.117"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.015785609483262374,-0.11703621337340331,-75.50952271475082,{"v":72.96875109786225,"d":"73.0"},{"v":59.16042929757526,"d":"59.2"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":49.16042929757526,"d":"49.2"},null,{"v":-0.004634498372151259,"d":"-0.005"},{"v":0.09113621337340279,"d":"0.091"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.015745609483262372,-0.09113621337340279,-75.50952271475082,{"v":72.20467990711825,"d":"72.2"},{"v":57.927953338771175,"d":"57.9"}]
[{"$nulls":9},2453393,"CO 4 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":35.2269,"d":"35.2"},{"v":34.652,"d":"34.7"},{"v":33.1845,"d":"33.2"},{"v":30.837,"d":"30.8"},{"v":20.609900000000003,"d":"20.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J108,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9571406812195166E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0489617427339993,"d":"0.0"},{"v":34.94468073448135,"d":"34.9"},{"v":34.652106403403764,"d":"34.7"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},31.5,{"v":54,"d":"54.0"},76.5,{"v":99,"d":"99.0"},{"v":35.22680802390857,"d":"35.2"},{"v":34.54500278966226,"d":"34.5"},{"v":31.881592615681203,"d":"31.9"},{"v":27.23657750196538,"d":"27.2"},{"v":20.609957448514802,"d":"20.6"},{"v":590.7773055238754,"d":"590.8"},758.2,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 32/160-4/2","BL 32/160-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,1845,433,820,null,2154,null,null,760,2154,1375,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":99,"d":"99.0"},35.3,35.5,35.09,34.22,29.8,null,{"v":-1.0238073478861856E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.049461742733999545,"d":"0.049"},{"v":34.937680734481354,"d":"34.938"},{"v":35.50010640340378,"d":"35.5"},"CO-4 BL 32/160-4/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},31.5,{"v":54,"d":"54.0"},76.5,{"v":99,"d":"99.0"},{"v":35.29990802390857,"d":"35.3"},{"v":35.479852789662274,"d":"35.5"},{"v":34.62319261568121,"d":"34.6"},{"v":32.72992750196539,"d":"32.7"},{"v":29.800057448514803,"d":"29.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.0238073478861856E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.049461742733999545,"d":"0.049"},{"v":34.937680734481354,"d":"34.938"},0.012134918458997297,-0.049461742733999545,-34.937680734481354,{"v":55.73395556224905,"d":"55.7"},{"v":34.51415336238613,"d":"34.5"},"да",{"v":54,"d":"54.0"},68.4,38.7,{"v":24.514153362386132,"d":"24.5"},null,{"v":-1.9571406812195166E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0489617427339993,"d":"0.049"},{"v":34.94468073448135,"d":"34.945"},0.013068251792330628,-0.0489617427339993,-34.94468073448135,{"v":53.61809320604438,"d":"53.6"},{"v":31.943332433911802,"d":"31.9"}]
[{"$nulls":9},2453664,"CO 3 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":54.36014,"d":"54.4"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.7"},{"v":46.609,"d":"46.6"},{"v":36.405,"d":"36.4"},{"v":10.314,"d":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J109,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4182705547054813E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.05422936231840012,"d":"-0.1"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.4"},{"v":52.53663508082575,"d":"52.5"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":54.00431126815691,"d":"54.0"},{"v":48.47924367037252,"d":"48.5"},{"v":39.37942513945296,"d":"39.4"},{"v":26.704855675398235,"d":"26.7"},{"v":10.455535278208345,"d":"10.5"},{"v":463.72461384628025,"d":"463.7"},873.5,150,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5202","Helix V 5202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1965,null,500,null,1429,438.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},54.59,51.19,47.35,37.6,12.13,null,{"v":-1.4282705547054811E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.04127936231840022,"d":"-0.041"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},{"v":52.916135080825754,"d":"52.9"},"CO-3 Helix V 5202 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":54.23417126815691,"d":"54.2"},{"v":49.14344617037252,"d":"49.1"},{"v":40.45276513945296,"d":"40.5"},{"v":28.162128175398234,"d":"28.2"},{"v":12.27153527820834,"d":"12.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.4282705547054811E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.04127936231840022,"d":"-0.041"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},0.012539381665816593,0.04127936231840022,-55.439959449612694,{"v":64.86699257576761,"d":"64.9"},{"v":46.752519175829896,"d":"46.8"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":36.752519175829896,"d":"36.8"},null,{"v":-1.4182705547054813E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.05422936231840012,"d":"-0.054"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.440"},0.012529381665816592,0.05422936231840012,-55.43995944961269,{"v":64.3902464704177,"d":"64.4"},{"v":46.067820450234876,"d":"46.1"}]
[{"$nulls":9},2453337,"CO 3 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":41.2321704,"d":"41.2"},{"v":41.014075,"d":"41.0"},{"v":40.5379846,"d":"40.5"},{"v":39.382725,"d":"39.4"},{"v":37.3730392,"d":"37.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J110,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.826551955359955E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0645966252372567,"d":"0.1"},{"v":40.7201293732924,"d":"40.7"},{"v":41.01413137058614,"d":"41.0"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":41.23226539456765,"d":"41.2"},{"v":41.19345003212385,"d":"41.2"},{"v":40.53726010876838,"d":"40.5"},{"v":39.26369562450125,"d":"39.3"},{"v":37.372756579322456,"d":"37.4"},{"v":488.0848409525086,"d":"488.1"},628.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/170-5.5/2","BL 40/170-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,280.8600000000001,674.8600000000001,null,1604,null,null,600,1604,1477,{"$nulls":4},1252,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},41.36,41.79,41.78,41.53,40.89,null,{"v":-9.6802585432915794E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06451872082101338,"d":"0.065"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},{"v":41.78972136002406,"d":"41.8"},"CO-3 BL 40/170-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":41.36021193111866,"d":"41.4"},{"v":41.73333486585951,"d":"41.7"},{"v":41.77926506183711,"d":"41.8"},{"v":41.49800251905145,"d":"41.5"},{"v":40.889547237502526,"d":"40.9"},{"$nulls":21},{"v":-9.6802585432915794E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06451872082101338,"d":"0.065"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},0.01207913696544027,-0.06451872082101338,-40.7253830042899,{"v":60.79708058675887,"d":"60.8"},{"v":41.069833420809466,"d":"41.1"},"да",{"v":38,"d":"38.0"},46.32,29.16,{"v":31.069833420809466,"d":"31.1"},null,{"v":-1.826551955359955E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0645966252372567,"d":"0.065"},{"v":40.7201293732924,"d":"40.720"},0.012937663066471067,-0.0645966252372567,-40.7201293732924,{"v":58.65375552675183,"d":"58.7"},{"v":38.22514485991079,"d":"38.2"}]
[{"$nulls":9},2453658,"CO 3 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":114.81172,"d":"114.8"},{"v":109.6514,"d":"109.7"},{"v":96.4322,"d":"96.4"},{"v":46.517,"d":"46.5"},{"v":28.30445,"d":"28.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J111,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010081725242393202,"d":"-0.0"},{"v":0.37683735167769233,"d":"0.4"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.3"},{"v":111.53090524311772,"d":"111.5"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":112.3696171961685,"d":"112.4"},{"v":109.62252229299826,"d":"109.6"},{"v":94.77231623633494,"d":"94.8"},{"v":67.8189990261786,"d":"67.8"},{"v":28.762570662529228,"d":"28.8"},{"v":510.6635265869377,"d":"510.7"},897.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3605/2","Helix V 3605/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},115,110,98,50,32.375,null,{"v":-9.8642252423932E-3,"d":"-0.010"},{"v":0.38991735167769215,"d":"0.390"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},{"v":112.11905524311771,"d":"112.1"},"CO-3 Helix V 3605/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":112.55789719616851,"d":"112.6"},{"v":110.38970666799824,"d":"110.4"},{"v":96.37951373633494,"d":"96.4"},{"v":70.5273184011786,"d":"70.5"},{"v":32.83312066252924,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-9.8642252423932E-3,"d":"-0.010"},{"v":0.38991735167769215,"d":"0.390"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},0.020975336353504313,-0.38991735167769215,-109.29933741094082,{"v":82.07681047606542,"d":"82.1"},{"v":74.85114242137736,"d":"74.9"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":64.85114242137736,"d":"64.9"},null,{"v":-0.010081725242393202,"d":"-0.010"},{"v":0.37683735167769233,"d":"0.377"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},0.021192836353504316,-0.37683735167769233,-109.29933741094082,{"v":81.25376204770573,"d":"81.3"},{"v":73.35748718783539,"d":"73.4"}]
[{"$nulls":9},2453659,"CO 3 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":128.61172000000002,"d":"128.6"},{"v":124.6514,"d":"124.7"},{"v":108.4322,"d":"108.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":38.11695,"d":"38.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J112,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010120042129258202,"d":"-0.0"},{"v":0.3320063240182458,"d":"0.3"},{"v":124.33074915734844,"d":"124.3"},{"v":125.18290096156343,"d":"125.2"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":126.85753897895421,"d":"126.9"},{"v":122.96655385731017,"d":"123.0"},{"v":106.92645815949166,"d":"106.9"},{"v":78.73725188549868,"d":"78.7"},{"v":38.398935035331235,"d":"38.4"},{"v":510.6635265869377,"d":"510.7"},897.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3605","Helix V 3605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},128.8,125,110,60,42.1875,null,{"v":-0.009902542129258203,"d":"-0.010"},{"v":0.34508632401824624,"d":"0.345"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},{"v":125.77105096156339,"d":"125.8"},"CO-3 Helix V 3605 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":127.04581897895414,"d":"127.0"},{"v":123.73373823231013,"d":"123.7"},{"v":108.53365565949163,"d":"108.5"},{"v":81.44557126049864,"d":"81.4"},{"v":42.4694850353312,"d":"42.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.009902542129258203,"d":"-0.010"},{"v":0.34508632401824624,"d":"0.345"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},0.021013653240369315,-0.34508632401824624,-124.33074915734838,{"v":85.56787487434151,"d":"85.6"},{"v":81.35401345012184,"d":"81.4"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":71.35401345012184,"d":"71.4"},null,{"v":-0.010120042129258202,"d":"-0.010"},{"v":0.3320063240182458,"d":"0.332"},{"v":124.33074915734844,"d":"124.331"},0.021231153240369314,-0.3320063240182458,-124.33074915734844,{"v":84.7421016601509,"d":"84.7"},{"v":79.79137548643722,"d":"79.8"}]
[{"$nulls":9},2453365,"CO 3 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.333419999999998,"d":"13.3"},{"v":13.39672,"d":"13.4"},{"v":13.25388,"d":"13.3"},{"v":12.94918,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J113,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.0754454475138454E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02719910322710359,"d":"0.0"},{"v":12.506970531632984,"d":"12.5"},{"v":13.136153538169845,"d":"13.1"},"по запросу",{"v":22,"d":"22.0"},44.5,{"v":67,"d":"67.0"},89.5,{"v":112,"d":"112.0"},{"v":13.004899242969593,"d":"13.0"},{"v":13.306340540495164,"d":"13.3"},{"v":13.397642986459958,"d":"13.4"},{"v":13.278806580863977,"d":"13.3"},{"v":12.949831323707219,"d":"12.9"},{"v":548.3306624294119,"d":"548.3"},804.5999999999999,150,150,"2R",null,"CO-3 BL 80/200-3/4","BL 80/200-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,1845,331,787,null,1594,null,null,600,1610,1644,{"$nulls":4},1376,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":112,"d":"112.0"},13.03,13.45,13.63,13.68,13.58,null,{"v":-1.5754454475138451E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027234103227103578,"d":"0.027"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},{"v":13.181903538169845,"d":"13.2"},"CO-3 BL 80/200-3/4 без учёта потерь напора",{"v":22,"d":"22.0"},44.5,{"v":67,"d":"67.0"},89.5,{"v":112,"d":"112.0"},{"v":13.029569242969593,"d":"13.0"},{"v":13.406610540495164,"d":"13.4"},{"v":13.62413798645996,"d":"13.6"},{"v":13.682151580863977,"d":"13.7"},{"v":13.580651323707219,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.5754454475138451E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027234103227103578,"d":"0.027"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},0.011268655655862495,-0.027234103227103578,-12.506670531632984,{"v":34.54492445045613,"d":"34.5"},{"v":13.259464503196908,"d":"13.3"},"да",{"v":67,"d":"67.0"},81.4,51.7,{"v":3.2594645031969076,"d":"3.3"},null,{"v":-2.0754454475138454E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02719910322710359,"d":"0.027"},{"v":12.506970531632984,"d":"12.507"},0.011318655655862497,-0.02719910322710359,-12.506970531632984,{"v":34.46457292719212,"d":"34.5"},{"v":13.197853189486048,"d":"13.2"}]
[{"$nulls":9},2453614,"CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":76.778,"d":"76.8"},{"v":68.3665,"d":"68.4"},{"v":59.3475,"d":"59.3"},{"v":47.175,"d":"47.2"},{"v":21.5855,"d":"21.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J114,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.806639505857236E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03076905826256002,"d":"0.0"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.7"},{"v":75.0658932305929,"d":"75.1"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":76.16152240089592,"d":"76.2"},{"v":70.87389719684067,"d":"70.9"},{"v":60.10455420790801,"d":"60.1"},{"v":43.85349343409792,"d":"43.9"},{"v":22.120714875410428,"d":"22.1"},{"v":515.4099107387542,"d":"515.4"},741,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9503/2","MVI 9503/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},77.28,69.67,61.26,49.54,24.5,null,{"v":-2.8466395058572348E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.05666905826255993,"d":"0.057"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},{"v":75.8068932305929,"d":"75.8"},"CO-2 MVI 9503/2 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":76.66352240089591,"d":"76.7"},{"v":72.09620969684067,"d":"72.1"},{"v":61.96905420790801,"d":"62.0"},{"v":46.28205593409793,"d":"46.3"},{"v":25.035214875410446,"d":"25.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.8466395058572348E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.05666905826255993,"d":"0.057"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.013957750616968346,-0.05666905826255993,-76.66879703798762,{"v":76.17204861650787,"d":"76.2"},{"v":64.4686776715071,"d":"64.5"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":54.468677671507095,"d":"54.5"},null,{"v":-2.806639505857236E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.03076905826256002,"d":"0.031"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.013917750616968348,-0.03076905826256002,-76.66879703798762,{"v":75.33427787229412,"d":"75.3"},{"v":63.05837136155583,"d":"63.1"}]
[{"$nulls":9},2453602,"CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":89.4705,"d":"89.5"},{"v":82.888,"d":"82.9"},{"v":73.21000000000001,"d":"73.2"},{"v":46.983000000000004,"d":"47.0"},{"v":21.295,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J115,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.029570748810424E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.16839534184823512,"d":"0.2"},{"v":88.18694355121463,"d":"88.2"},{"v":86.91219013273229,"d":"86.9"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":89.1312202604558,"d":"89.1"},{"v":84.15692322032308,"d":"84.2"},{"v":71.2523916791886,"d":"71.3"},{"v":50.41762563705236,"d":"50.4"},{"v":21.652625093914367,"d":"21.7"},{"v":524.9040612041522,"d":"524.9"},698,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7004/2","MVI 7004/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},89.85,83.86,74.62,48.99,23.66,null,{"v":-0.007069570748810422,"d":"-0.007"},{"v":0.19429534184823502,"d":"0.194"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},{"v":87.65319013273228,"d":"87.7"},"CO-2 MVI 7004/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":89.5107202604558,"d":"89.5"},{"v":85.10048572032306,"d":"85.1"},{"v":72.71489167918858,"d":"72.7"},{"v":52.35393813705235,"d":"52.4"},{"v":24.01762509391436,"d":"24.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.007069570748810422,"d":"-0.007"},{"v":0.19429534184823502,"d":"0.194"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},0.018180681859921534,-0.19429534184823502,-88.18694355121461,{"v":75.19427951623882,"d":"75.2"},{"v":62.82421857740282,"d":"62.8"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":52.82421857740282,"d":"52.8"},null,{"v":-7.029570748810424E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.16839534184823512,"d":"0.168"},{"v":88.18694355121463,"d":"88.187"},0.018140681859921536,-0.16839534184823512,-88.18694355121463,{"v":74.5185715283746,"d":"74.5"},{"v":61.7001944736609,"d":"61.7"}]
[{"$nulls":9},2453666,"CO 3 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":82.09013999999999,"d":"82.1"},{"v":76.688,"d":"76.7"},{"v":70.829,"d":"70.8"},{"v":56.285,"d":"56.3"},{"v":17.624000000000002,"d":"17.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J116,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1423100694628154E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.06642373924580071,"d":"-0.1"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.3"},{"v":79.42414330640975,"d":"79.4"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":81.45519877736994,"d":"81.5"},{"v":73.65943750033003,"d":"73.7"},{"v":60.46398369320909,"d":"60.5"},{"v":41.86883735600711,"d":"41.9"},{"v":17.873998488724112,"d":"17.9"},{"v":486.2706560719722,"d":"486.3"},999.5,150,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5203","Helix V 5203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1965,null,500,null,1429,438.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},82.32,77.19,71.57,57.48,19.44,null,{"v":-2.1523100694628137E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.053473739245800934,"d":"-0.053"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},{"v":79.80364330640974,"d":"79.8"},"CO-3 Helix V 5203 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":81.68505877736993,"d":"81.7"},{"v":74.32364000033,"d":"74.3"},{"v":61.53732369320906,"d":"61.5"},{"v":43.32610985600709,"d":"43.3"},{"v":19.689998488724115,"d":"19.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.1523100694628137E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.053473739245800934,"d":"-0.053"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},0.013263421180573925,0.053473739245800934,-83.3449345463003,{"v":77.2803333650534,"d":"77.3"},{"v":66.35833250015317,"d":"66.4"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":56.35833250015317,"d":"56.4"},null,{"v":-2.1423100694628154E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.06642373924580071,"d":"-0.066"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.345"},0.013253421180573927,0.06642373924580071,-83.34493454630031,{"v":76.83411603766878,"d":"76.8"},{"v":65.59423763655501,"d":"65.6"}]
[{"$nulls":9},2453665,"CO 3 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":65.65014,"d":"65.7"},{"v":63.117999999999995,"d":"63.1"},{"v":59.569,"d":"59.6"},{"v":46.045,"d":"46.0"},{"v":9.223999999999998,"d":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J117,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.5913737637614735E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06647713349638738,"d":"0.1"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.0"},{"v":64.67116525736478,"d":"64.7"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":65.36607094333473,"d":"65.4"},{"v":61.14845472658892,"d":"61.1"},{"v":50.399280938282324,"d":"50.4"},{"v":33.11854957841493,"d":"33.1"},{"v":9.306260646986736,"d":"9.3"},{"v":486.2948520332179,"d":"486.3"},999.5,150,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5203/2","Helix V 5203/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1965,null,500,null,1429,438.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},65.88,63.62,60.31,47.24,11.04,null,{"v":-2.6013737637614735E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.07942713349638719,"d":"0.079"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},{"v":65.05066525736478,"d":"65.1"},"CO-3 Helix V 5203/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":65.59593094333475,"d":"65.6"},{"v":61.81265722658893,"d":"61.8"},{"v":51.47262093828232,"d":"51.5"},{"v":34.575822078414916,"d":"34.6"},{"v":11.122260646986717,"d":"11.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.6013737637614735E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.07942713349638719,"d":"0.079"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},0.013712484874872585,-0.07942713349638719,-65.00908763985849,{"v":71.81100904593838,"d":"71.8"},{"v":57.29801133550938,"d":"57.3"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":47.29801133550938,"d":"47.3"},null,{"v":-2.5913737637614735E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.06647713349638738,"d":"0.066"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.009"},0.013702484874872585,-0.06647713349638738,-65.00908763985848,{"v":71.3475184725404,"d":"71.3"},{"v":56.5607599132166,"d":"56.6"}]
[{"$nulls":9},2453728,"CO 4 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":24.9953,"d":"25.0"},{"v":23.9729,"d":"24.0"},{"v":19.7169,"d":"19.7"},{"v":16.2209,"d":"16.2"},{"v":5.2594,"d":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J118,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.6496230916125567E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05064014901302338,"d":"0.1"},{"v":23.660114378152677,"d":"23.7"},{"v":24.400852770298247,"d":"24.4"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":24.29138927221885,"d":"24.3"},{"v":23.83988395476052,"d":"23.8"},{"v":21.052007319968993,"d":"21.1"},{"v":15.92775936784427,"d":"15.9"},{"v":8.46714009838635,"d":"8.5"},{"v":637.4855273356401,"d":"637.5"},805,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3601","Helix V 3601","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1967,null,500,null,1444,412,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},25,24,20,17,6.2,null,{"v":-8.3162897582792286E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05090681567969012,"d":"0.051"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},{"v":24.42795277029825,"d":"24.4"},"CO-4 Helix V 3601 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":24.296089272218854,"d":"24.3"},{"v":23.943502704760522,"d":"23.9"},{"v":21.344582319968996,"d":"21.3"},{"v":16.49932811784427,"d":"16.5"},{"v":9.407740098386347,"d":"9.4"},{"$nulls":21},{"v":-8.3162897582792286E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05090681567969012,"d":"0.051"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},0.011942740086939034,-0.05090681567969012,-23.649214378152678,{"v":46.68192311417124,"d":"46.7"},{"v":24.21335495152661,"d":"24.2"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":14.213354951526611,"d":"14.2"},null,{"v":-8.6496230916125567E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05064014901302338,"d":"0.051"},{"v":23.660114378152677,"d":"23.660"},0.011976073420272368,-0.05064014901302338,-23.660114378152677,{"v":46.612370833443116,"d":"46.6"},{"v":24.14125683016021,"d":"24.1"}]
[{"$nulls":9},2453660,"CO 3 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":140.81172,"d":"140.8"},{"v":139.6514,"d":"139.7"},{"v":116.4322,"d":"116.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":35.80445,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J119,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011283264049566725,"d":"-0.0"},{"v":0.30898993692824755,"d":"0.3"},{"v":138.4039581528997,"d":"138.4"},{"v":137.51871861613705,"d":"137.5"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":140.48704737290106,"d":"140.5"},{"v":134.64996232074546,"d":"134.6"},{"v":115.26731877708501,"d":"115.3"},{"v":82.3391167419197,"d":"82.3"},{"v":35.865356215249534,"d":"35.9"},{"v":519.48014948564,"d":"519.5"},909.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3606/2","Helix V 3606/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,600,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},141,140,118,60,39.875,null,{"v":-0.011065764049566726,"d":"-0.011"},{"v":0.3220699369282482,"d":"0.322"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},{"v":138.10686861613704,"d":"138.1"},"CO-3 Helix V 3606/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":140.675327372901,"d":"140.7"},{"v":135.41714669574543,"d":"135.4"},{"v":116.87451627708498,"d":"116.9"},{"v":85.0474361169197,"d":"85.0"},{"v":39.93590621524953,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.011065764049566726,"d":"-0.011"},{"v":0.3220699369282482,"d":"0.322"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},0.022176875160677838,-0.3220699369282482,-138.40395815289963,{"v":86.59386409781084,"d":"86.6"},{"v":83.31663665989036,"d":"83.3"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":73.31663665989036,"d":"73.3"},null,{"v":-0.011283264049566725,"d":"-0.011"},{"v":0.30898993692824755,"d":"0.309"},{"v":138.4039581528997,"d":"138.404"},0.022394375160677837,-0.30898993692824755,-138.4039581528997,{"v":85.81583559461195,"d":"85.8"},{"v":81.82619598668298,"d":"81.8"}]
[{"$nulls":9},2453348,"CO 3 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":17,"d":"17.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":32.62455,"d":"32.6"},{"v":32.271300000000004,"d":"32.3"},{"v":30.3815,"d":"30.4"},{"v":28.0685,"d":"28.1"},{"v":26.2883,"d":"26.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J120,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0113175362480068E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.025736373105255016,"d":"0.0"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.5"},{"v":32.342516624894486,"d":"32.3"},"по запросу",{"v":17,"d":"17.0"},{"v":35.75,"d":"35.8"},54.5,{"v":73.25,"d":"73.3"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":32.6258587891737,"d":"32.6"},{"v":32.10815953420194,"d":"32.1"},{"v":30.879377636555795,"d":"30.9"},{"v":28.939513096235274,"d":"28.9"},{"v":26.28856591324037,"d":"26.3"},{"v":499.8457367120242,"d":"499.8"},655.2,100,100,"2R",null,"CO-3 BL 50/150-5.5/2","BL 50/150-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,333,667,null,1598,null,null,600,1598,1515,{"$nulls":4},1290,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":17,"d":"17.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":92,"d":"92.0"},32.8,32.89,32.55,31.92,31.38,null,{"v":-4.1131753624800723E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.025886373105255076,"d":"0.026"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},{"v":32.88651662489448,"d":"32.9"},"CO-3 BL 50/150-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":17,"d":"17.0"},{"v":35.75,"d":"35.8"},54.5,{"v":73.25,"d":"73.3"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":32.801308789173696,"d":"32.8"},{"v":32.879859534201934,"d":"32.9"},{"v":32.669202636555795,"d":"32.7"},{"v":32.16933809623527,"d":"32.2"},{"v":31.380265913240372,"d":"31.4"},{"$nulls":21},{"v":-4.1131753624800723E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.025886373105255076,"d":"0.026"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},0.011522428647359119,-0.025886373105255076,-32.480111214360036,{"v":54.228121143563996,"d":"54.2"},{"v":32.67432358623392,"d":"32.7"},"да",54.5,66.5,41.75,{"v":22.674323586233918,"d":"22.7"},null,{"v":-1.0113175362480068E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.025736373105255016,"d":"0.026"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.481"},0.012122428647359119,-0.025736373105255016,-32.48061121436004,{"v":52.83514472174014,"d":"52.8"},{"v":31.017250197413617,"d":"31.0"}]
[{"$nulls":9},2453730,"CO 4 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":36.8253,"d":"36.8"},{"v":36.572900000000004,"d":"36.6"},{"v":29.7169,"d":"29.7"},{"v":12.2209,"d":"12.2"},{"v":6.554399999999998,"d":"6.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J121,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4282736976223484E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.05494366583869343,"d":"0.1"},{"v":36.26781058919479,"d":"36.3"},{"v":36.63067423649548,"d":"36.6"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":36.794035896261626,"d":"36.8"},{"v":34.994636618134166,"d":"35.0"},{"v":29.33729154851653,"d":"29.3"},{"v":19.822000687408732,"d":"19.8"},{"v":6.448764034810772,"d":"6.4"},{"v":602.1560091643598,"d":"602.2"},837,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3602/2","Helix V 3602/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1967,null,500,null,1444,412,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},36.83,36.6,30,13,7.494999999999997,null,{"v":-1.3949403642890157E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.055210332505360164,"d":"0.055"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},{"v":36.65777423649548,"d":"36.7"},"CO-4 Helix V 3602/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":36.79873589626163,"d":"36.8"},{"v":35.09825536813416,"d":"35.1"},{"v":29.62986654851653,"d":"29.6"},{"v":20.39356943740873,"d":"20.4"},{"v":7.389364034810768,"d":"7.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.3949403642890157E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.055210332505360164,"d":"0.055"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},0.012506051475400128,-0.055210332505360164,-36.25691058919479,{"v":56.09632024786829,"d":"56.1"},{"v":34.964412726126646,"d":"35.0"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":24.964412726126646,"d":"25.0"},null,{"v":-1.4282736976223484E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.05494366583869343,"d":"0.055"},{"v":36.26781058919479,"d":"36.268"},0.01253938480873346,-0.05494366583869343,-36.26781058919479,{"v":56.01566694951438,"d":"56.0"},{"v":34.86394381998797,"d":"34.9"}]
[{"$nulls":9},2453309,"CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":54.332609999999995,"d":"54.3"},{"v":54.6054,"d":"54.6"},{"v":53.382600000000004,"d":"53.4"},{"v":47.2384,"d":"47.2"},{"v":25.54674,"d":"25.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J122,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.9665620249780361E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.08729717205509725,"d":"0.1"},{"v":52.26401823578692,"d":"52.3"},{"v":54.255942815191815,"d":"54.3"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":87.25,"d":"87.3"},147.5,{"v":207.75,"d":"207.8"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":54.11317950965365,"d":"54.1"},{"v":54.57735761506697,"d":"54.6"},{"v":49.98372460832093,"d":"50.0"},{"v":40.33228048941551,"d":"40.3"},{"v":25.62302525835074,"d":"25.6"},{"v":487.3117003131488,"d":"487.3"},936.4000000000001,150,200,"2R",null,"CO-2 BL 80/210-37/2","BL 80/210-37/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-37(80A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,1,16,10,1845,458.5,914.5,null,1044,null,null,760,1060,1818,{"$nulls":4},1478,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":268,"d":"268.0"},54.48,55.59,55.81,53.03,39.93,null,{"v":-4.9665620249780352E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08736717205509723,"d":"0.087"},{"v":52.26371823578691,"d":"52.264"},{"v":54.437742815191804,"d":"54.4"},"CO-2 BL 80/210-37/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":87.25,"d":"87.3"},147.5,{"v":207.75,"d":"207.8"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":54.260569509653635,"d":"54.3"},{"v":56.10567761506696,"d":"56.1"},{"v":54.34499960832091,"d":"54.3"},{"v":48.978535489415506,"d":"49.0"},{"v":40.00628525835073,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-4.9665620249780352E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08736717205509723,"d":"0.087"},{"v":52.26371823578691,"d":"52.264"},0.011607767313608915,-0.08736717205509723,-52.26371823578691,{"v":70.96926296184787,"d":"71.0"},{"v":55.96262539275458,"d":"56.0"},"да",147.5,186.06,106.53,{"v":45.96262539275458,"d":"46.0"},null,{"v":-6.9665620249780361E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08729717205509725,"d":"0.087"},{"v":52.26401823578692,"d":"52.264"},0.011807767313608915,-0.08729717205509725,-52.26401823578692,{"v":70.32921439606223,"d":"70.3"},{"v":54.95775997296985,"d":"55.0"}]
[{"$nulls":9},2453601,"CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":96.30050000000001,"d":"96.3"},{"v":89.61800000000001,"d":"89.6"},{"v":81.13000000000001,"d":"81.1"},{"v":56.853,"d":"56.9"},{"v":31.855,"d":"31.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J123,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.7029752066115715E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.17156694214876017,"d":"0.2"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.7"},{"v":93.80966115702482,"d":"93.8"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":95.76066528925622,"d":"95.8"},{"v":91.2786133780992,"d":"91.3"},{"v":79.23476756198349,"d":"79.2"},{"v":59.6291278409091,"d":"59.6"},{"v":32.46169421487603,"d":"32.5"},{"v":538.8521873044982,"d":"538.9"},744,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7004/1","MVI 7004/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},96.68,90.59,82.54,58.86,34.22,null,{"v":-0.006742975206611571,"d":"-0.007"},{"v":0.1974669421487604,"d":"0.197"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},{"v":94.55066115702479,"d":"94.6"},"CO-2 MVI 7004/1 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":96.1401652892562,"d":"96.1"},{"v":92.22217587809918,"d":"92.2"},{"v":80.69726756198348,"d":"80.7"},{"v":61.5654403409091,"d":"61.6"},{"v":34.82669421487604,"d":"34.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.006742975206611571,"d":"-0.007"},{"v":0.1974669421487604,"d":"0.197"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},0.017854086317722683,-0.1974669421487604,-94.6953305785124,{"v":78.56718601463464,"d":"78.6"},{"v":68.58669686953557,"d":"68.6"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":58.58669686953557,"d":"58.6"},null,{"v":-6.7029752066115715E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.17156694214876017,"d":"0.172"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.695"},0.01781408631772268,-0.17156694214876017,-94.69533057851243,{"v":77.88356714136252,"d":"77.9"},{"v":67.3983336740347,"d":"67.4"}]
[{"$nulls":9},2453723,"CO 4 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":70.6514,"d":"70.7"},{"v":58.1288,"d":"58.1"},{"v":36.4322,"d":"36.4"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J124,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.096666666666666E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04127999999999999,"d":"0.0"},{"v":73.99999999999999,"d":"74.0"},{"v":70.65139999999998,"d":"70.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":73.76143999999998,"d":"73.8"},{"v":69.12219312499998,"d":"69.1"},{"v":58.97281249999999,"d":"59.0"},{"v":43.31329812499999,"d":"43.3"},{"v":22.143649999999994,"d":"22.1"},{"v":518.9568630415225,"d":"519.0"},725,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2204","Helix V 2204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1814,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},73.88,71,59,38,24.125,null,{"v":-0.004999999999999998,"d":"-0.005"},{"v":0.04999999999999975,"d":"0.050"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},{"v":71.00000000000001,"d":"71.0"},"CO-4 Helix V 2204 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":73.88000000000001,"d":"73.9"},{"v":69.5496875,"d":"69.5"},{"v":59.813750000000006,"d":"59.8"},{"v":44.67218750000001,"d":"44.7"},{"v":24.125000000000007,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.004999999999999998,"d":"-0.005"},{"v":0.04999999999999975,"d":"0.050"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},0.01611111111111111,-0.04999999999999975,-74.00000000000001,{"v":69.34192472825309,"d":"69.3"},{"v":53.425583611319084,"d":"53.4"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":43.425583611319084,"d":"43.4"},null,{"v":-5.096666666666666E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.04127999999999999,"d":"0.041"},{"v":73.99999999999999,"d":"74.000"},0.01620777777777778,-0.04127999999999999,-73.99999999999999,{"v":68.8554935702167,"d":"68.9"},{"v":52.678655497757255,"d":"52.7"}]
[{"$nulls":9},2453661,"CO 3 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":153.81172,"d":"153.8"},{"v":152.6514,"d":"152.7"},{"v":128.4322,"d":"128.4"},{"v":72.517,"d":"72.5"},{"v":53.74195,"d":"53.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J125,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.009847293692425999,"d":"-0.0"},{"v":0.1801570933553644,"d":"0.2"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.0"},{"v":149.5779891716191,"d":"149.6"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":153.7797155226966,"d":"153.8"},{"v":146.49251757987784,"d":"146.5"},{"v":127.38364355930166,"d":"127.4"},{"v":96.45309346096808,"d":"96.5"},{"v":53.70086728487706,"d":"53.7"},{"v":528.4290777866781,"d":"528.4"},918.5,100,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3606","Helix V 3606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,null,225,1695,120,1448,1580,null,760,null,null,1834,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},154,153,130,76,57.8125,null,{"v":-9.629793692426003E-3,"d":"-0.010"},{"v":0.19323709335536515,"d":"0.193"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},{"v":150.16613917161908,"d":"150.2"},"CO-3 Helix V 3606 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":153.96799552269658,"d":"154.0"},{"v":147.25970195487784,"d":"147.3"},{"v":128.99084105930166,"d":"129.0"},{"v":99.16141283596806,"d":"99.2"},{"v":57.77141728487706,"d":"57.8"},{"$nulls":21},{"v":-9.629793692426003E-3,"d":"-0.010"},{"v":0.19323709335536515,"d":"0.193"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},0.020740904803537116,-0.19323709335536515,-153.03584069414154,{"v":90.68251488200013,"d":"90.7"},{"v":91.37020561471307,"d":"91.4"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":81.37020561471307,"d":"81.4"},null,{"v":-0.009847293692425999,"d":"-0.010"},{"v":0.1801570933553644,"d":"0.180"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},0.020958404803537112,-0.1801570933553644,-153.03584069414157,{"v":89.85704976751141,"d":"89.9"},{"v":89.71432658801137,"d":"89.7"}]
[{"$nulls":9},2453356,"CO 3 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":15.2795,"d":"15.3"},{"v":15.3853,"d":"15.4"},{"v":14.553700000000001,"d":"14.6"},{"v":12.421700000000001,"d":"12.4"},{"v":6.0383,"d":"6.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J126,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7638026835352386E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03408911985221199,"d":"0.0"},{"v":14.747610921556062,"d":"14.7"},{"v":15.431542275604249,"d":"15.4"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":158,"d":"158.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":15.278841211258891,"d":"15.3"},{"v":15.357980382854103,"d":"15.4"},{"v":13.844278258777202,"d":"13.8"},{"v":10.737734839028185,"d":"10.7"},{"v":6.038350123607058,"d":"6.0"},{"v":515.0060430711072,"d":"515.0"},693.5999999999999,125,150,"2R",null,"CO-3 BL 65/120-4/2","BL 65/120-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,1845,334,803,null,1594,null,null,600,1594,1472,{"$nulls":4},1204,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":204,"d":"204.0"},15.33,15.9,15.71,14.74,11.25,null,{"v":-2.5138026835352386E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03413911985221199,"d":"0.034"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},{"v":15.545042275604253,"d":"15.5"},"CO-3 BL 65/120-4/2 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":158,"d":"158.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":15.329341211258894,"d":"15.3"},{"v":15.905280382854105,"d":"15.9"},{"v":15.417378258777205,"d":"15.4"},{"v":13.86563483902819,"d":"13.9"},{"v":11.250050123607062,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.5138026835352386E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03413911985221199,"d":"0.034"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},0.011362491379464636,-0.03413911985221199,-14.747110921556065,{"v":37.55963466834701,"d":"37.6"},{"v":15.67473507132994,"d":"15.7"},"да",{"v":112,"d":"112.0"},141.44,80.72,{"v":5.674735071329939,"d":"5.7"},null,{"v":-3.7638026835352386E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03408911985221199,"d":"0.034"},{"v":14.747610921556062,"d":"14.748"},0.011487491379464636,-0.03408911985221199,-14.747610921556062,{"v":37.34457574126611,"d":"37.3"},{"v":15.495748192168461,"d":"15.5"}]
[{"$nulls":9},2453613,"CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":83.50800000000001,"d":"83.5"},{"v":74.7265,"d":"74.7"},{"v":66.67750000000001,"d":"66.7"},{"v":55.144999999999996,"d":"55.1"},{"v":29.145500000000002,"d":"29.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J127,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002830536503580479,"d":"-0.0"},{"v":0.04504313244322818,"d":"0.0"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.9"},{"v":81.68707821613357,"d":"81.7"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":82.65191514349154,"d":"82.7"},{"v":77.757146598589,"d":"77.8"},{"v":67.33398644513085,"d":"67.3"},{"v":51.38243468311707,"d":"51.4"},{"v":29.902491312547667,"d":"29.9"},{"v":549.1704313961936,"d":"549.2"},835,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9503/1","MVI 9503/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},84.01,76.03,68.59,57.51,32.06,null,{"v":-0.002870536503580479,"d":"-0.003"},{"v":0.07094313244322825,"d":"0.071"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},{"v":82.42807821613357,"d":"82.4"},"CO-2 MVI 9503/1 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":83.15391514349153,"d":"83.2"},{"v":78.979459098589,"d":"79.0"},{"v":69.19848644513085,"d":"69.2"},{"v":53.81099718311708,"d":"53.8"},{"v":32.816991312547685,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.002870536503580479,"d":"-0.003"},{"v":0.07094313244322825,"d":"0.071"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.01398164761469159,-0.07094313244322825,-82.88326709605916,{"v":79.57233020405891,"d":"79.6"},{"v":70.35284149004207,"d":"70.4"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":60.35284149004207,"d":"60.4"},null,{"v":-0.002830536503580479,"d":"-0.003"},{"v":0.04504313244322818,"d":"0.045"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.01394164761469159,-0.04504313244322818,-82.88326709605916,{"v":78.73624309061614,"d":"78.7"},{"v":68.88217751138443,"d":"68.9"}]
[{"$nulls":9},2453335,"CO 3 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":86,"d":"86.0"},{"v":72.8995,"d":"72.9"},{"v":73.012,"d":"73.0"},{"v":71.7945,"d":"71.8"},{"v":57.762,"d":"57.8"},{"v":35.1109,"d":"35.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J128,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007638195580255076,"d":"-0.0"},{"v":0.2340052064085947,"d":"0.2"},{"v":71.41137997853427,"d":"71.4"},{"v":71.55716014856255,"d":"71.6"},"по запросу",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":67,"d":"67.0"},{"v":86,"d":"86.0"},{"v":72.9876124845947,"d":"73.0"},{"v":71.773808481389,"d":"71.8"},{"v":65.04522726923912,"d":"65.0"},{"v":52.80186884814508,"d":"52.8"},{"v":35.04373321810687,"d":"35.0"},{"v":526.700042201211,"d":"526.7"},819.5999999999999,65,100,"2R",null,"CO-3 BL 32/220-11/2","BL 32/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,1845,341,728,null,1604,null,null,600,1604,1527,{"$nulls":4},1302,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":86,"d":"86.0"},73.11,73.86,73.7,65.36,50.7,null,{"v":-0.00553819558025508,"d":"-0.006"},{"v":0.234755206408595,"d":"0.235"},{"v":71.40437997853428,"d":"71.404"},{"v":73.46266014856256,"d":"73.5"},"CO-3 BL 32/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":67,"d":"67.0"},{"v":86,"d":"86.0"},{"v":73.19811248459472,"d":"73.2"},{"v":73.55465848138901,"d":"73.6"},{"v":69.91262726923914,"d":"69.9"},{"v":62.272018848145095,"d":"62.3"},{"v":50.63283321810688,"d":"50.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.00553819558025508,"d":"-0.006"},{"v":0.234755206408595,"d":"0.235"},{"v":71.40437997853428,"d":"71.404"},0.016649306691366193,-0.234755206408595,-71.40437997853428,{"v":72.91677732276692,"d":"72.9"},{"v":59.076182390421955,"d":"59.1"},"да",{"v":48,"d":"48.0"},60.160000000000004,35.08,{"v":49.076182390421955,"d":"49.1"},null,{"v":-0.007638195580255076,"d":"-0.008"},{"v":0.2340052064085947,"d":"0.234"},{"v":71.41137997853427,"d":"71.411"},0.018749306691366187,-0.2340052064085947,-71.41137997853427,{"v":68.27012033951482,"d":"68.3"},{"v":51.78677034635372,"d":"51.8"}]
[{"$nulls":9},2453409,"CO 4 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":10.6523,"d":"10.7"},{"v":10.5434,"d":"10.5"},{"v":10.116,"d":"10.1"},{"v":9.6784,"d":"9.7"},{"v":7.7965,"d":"7.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J129,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.4297088819570215E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.008208081548875389,"d":"0.0"},{"v":10.646405135383187,"d":"10.6"},{"v":10.493973782473317,"d":"10.5"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":10.650628035487536,"d":"10.7"},{"v":10.36780580004107,"d":"10.4"},{"v":9.797938429043791,"d":"9.8"},{"v":8.941025922495696,"d":"8.9"},{"v":7.797068280396784,"d":"7.8"},{"v":601.9146349380624,"d":"601.9"},740.6000000000001,100,100,"2R",null,"CO-4 BL 50/170-1.1/4","BL 50/170-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,3,16,10,1845,474,808,null,2148,null,null,760,2148,1421,{"$nulls":4},1196,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":90,"d":"90.0"},10.74,10.74,10.66,10.55,9.965,null,{"v":-1.7630422152903617E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00830808154887547,"d":"0.008"},{"v":10.645905135383183,"d":"10.646"},{"v":10.736473782473315,"d":"10.7"},"CO-4 BL 50/170-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":10.738328035487534,"d":"10.7"},{"v":10.71650580004107,"d":"10.7"},{"v":10.580438429043788,"d":"10.6"},{"v":10.330125922495693,"d":"10.3"},{"v":9.965568280396782,"d":"10.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.7630422152903617E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00830808154887547,"d":"0.008"},{"v":10.645905135383183,"d":"10.646"},0.011287415332640148,-0.00830808154887547,-10.645905135383183,{"v":31.081235131574516,"d":"31.1"},{"v":10.733813081158022,"d":"10.7"},"да",{"v":54,"d":"54.0"},65.52000000000001,41.760000000000005,{"v":0.7338130811580221,"d":"0.7"},null,{"v":-4.4297088819570215E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008208081548875389,"d":"0.008"},{"v":10.646405135383187,"d":"10.646"},0.011554081999306813,-0.008208081548875389,-10.646405135383187,{"v":30.712527844787566,"d":"30.7"},{"v":10.48065962907613,"d":"10.5"}]
[{"$nulls":9},2453724,"CO 4 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":92.60480000000001,"d":"92.6"},{"v":86.45,"d":"86.5"},{"v":69.36,"d":"69.4"},{"v":43.73,"d":"43.7"},{"v":25.7125,"d":"25.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J130,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005271982888473819,"d":"-0.0"},{"v":-0.09560595288305167,"d":"-0.1"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.3"},{"v":86.69944267036212,"d":"86.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":92.40596888594327,"d":"92.4"},{"v":84.39152777949329,"d":"84.4"},{"v":70.67741417274206,"d":"70.7"},{"v":51.26362806568957,"d":"51.3"},{"v":26.150169458335824,"d":"26.2"},{"v":534.3897560916954,"d":"534.4"},833,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2205","Helix V 2205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1796,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},92.76,87,71,47,30,null,{"v":-0.004971982888473818,"d":"-0.005"},{"v":-0.08627261954971814,"d":"-0.086"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},{"v":87.2494426703621,"d":"87.2"},"CO-4 Helix V 2205 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":92.56116888594323,"d":"92.6"},{"v":85.09329652949327,"d":"85.1"},{"v":72.25008917274205,"d":"72.3"},{"v":54.031546815689566,"d":"54.0"},{"v":30.437669458335833,"d":"30.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.004971982888473818,"d":"-0.005"},{"v":-0.08627261954971814,"d":"-0.086"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},0.01608309399958493,0.08627261954971814,-94.31240585648008,{"v":73.94208774082804,"d":"73.9"},{"v":60.74924821635903,"d":"60.7"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":50.74924821635903,"d":"50.7"},null,{"v":-0.005271982888473819,"d":"-0.005"},{"v":-0.09560595288305167,"d":"-0.096"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.312"},0.01638309399958493,0.09560595288305167,-94.31240585648011,{"v":73.01111997082735,"d":"73.0"},{"v":59.22915154882828,"d":"59.2"}]
[{"$nulls":9},2453402,"CO 4 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":51,"d":"51.0"},58.5,{"v":20.7810616,"d":"20.8"},{"v":20.6625,"d":"20.7"},{"v":19.974075,"d":"20.0"},{"v":19.5147522,"d":"19.5"},{"v":18.802001075,"d":"18.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J131,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2943111831920239E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04901494868965674,"d":"0.0"},{"v":20.374230662572028,"d":"20.4"},{"v":20.67979905838891,"d":"20.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":23.625,"d":"23.6"},{"v":35.25,"d":"35.3"},{"v":46.875,"d":"46.9"},58.5,{"v":20.776029236468258,"d":"20.8"},{"v":20.809801172633883,"d":"20.8"},{"v":20.493745064317388,"d":"20.5"},{"v":19.827860911518776,"d":"19.8"},{"v":18.81214871423804,"d":"18.8"},{"v":614.2957148117648,"d":"614.3"},824.6,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 40/240-2.2/4","BL 40/240-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,3,16,10,1845,470,804,null,2154,null,null,760,2154,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":51,"d":"51.0"},58.5,20.84,21.01,20.75,20.51,20.11,null,{"v":-9.1416003114076219E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04907414703037825,"d":"0.049"},{"v":20.377740330334053,"d":"20.378"},{"v":21.027220713218714,"d":"21.0"},"CO-4 BL 40/240-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":23.625,"d":"23.6"},{"v":35.25,"d":"35.3"},{"v":46.875,"d":"46.9"},58.5,{"v":20.83499105021432,"d":"20.8"},{"v":21.026887202795816,"d":"21.0"},{"v":20.971703039460543,"d":"21.0"},{"v":20.66943856020851,"d":"20.7"},{"v":20.120093765039705,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-9.1416003114076219E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04907414703037825,"d":"0.049"},{"v":20.377740330334053,"d":"20.378"},0.012025271142251874,-0.04907414703037825,-20.377740330334053,{"v":43.25623085252722,"d":"43.3"},{"v":20.790016750745863,"d":"20.8"},"да",{"v":35.25,"d":"35.3"},42.69,27.345,{"v":10.790016750745863,"d":"10.8"},null,{"v":-1.2943111831920239E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04901494868965674,"d":"0.049"},{"v":20.374230662572028,"d":"20.374"},0.012405422294303135,-0.04901494868965674,-20.374230662572028,{"v":42.54977018790612,"d":"42.5"},{"v":20.11647714492916,"d":"20.1"}]
[{"$nulls":9},2453398,"CO 4 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":14.391061599999999,"d":"14.4"},{"v":13.6634536,"d":"13.7"},{"v":10.1558902,"d":"10.2"},{"v":8.033039200000001,"d":"8.0"},{"v":7.559737800000001,"d":"7.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J132,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.5242028405440624E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02718800042912918,"d":"0.0"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.2"},{"$f":"$K$1^2*W132+$K$1*X132+Y132","v":{"v":14.160334994406266,"d":"14.2"}},{"$f":"IF($K$1=0,V132,IF(OR($K$1<CK132,$K$1>CO132,EL132>CO132,CY132<$P$1),\"не подходит\",V132))","v":"по запросу"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":33.75,"d":"33.8"},55.5,{"v":77.25,"d":"77.3"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":14.390980721427072,"d":"14.4"},{"v":14.034602021858744,"d":"14.0"},{"v":12.777114681039441,"d":"12.8"},{"v":10.618518698969163,"d":"10.6"},{"v":7.55881407564791,"d":"7.6"},{"v":602.9752245726644,"d":"603.0"},776.6,80,125,"2R",null,"CO-4 BL 40/210-1.5/4","BL 40/210-1.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,3,16,10,1845,392,806,null,2154,null,null,760,2154,1453,{"$nulls":4},1198,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":99,"d":"99.0"},14.45,14.34,12.66,11.55,11.3,null,{"v":-5.7099841603101234E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.027159184936200276,"d":"0.027"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},{"$f":"$K$1^2*CV132+$K$1*CW132+CX132","v":{"v":14.50726326047456,"d":"14.5"}},"CO-4 BL 40/210-1.5/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":33.75,"d":"33.8"},55.5,{"v":77.25,"d":"77.3"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":14.4500727341424,"d":"14.5"},{"v":14.472605895152897,"d":"14.5"},{"v":13.954903179796052,"d":"14.0"},{"v":12.896964588071866,"d":"12.9"},{"v":11.298790119980337,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"$f":"CV132","v":{"v":-5.7099841603101234E-4,"d":"-0.001"}},{"$f":"CW132","v":{"v":0.027159184936200276,"d":"0.027"}},{"$f":"CX132","v":{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"}},{"$f":"$EC$1-EF132","v":0.011682109527142125},{"$f":"$ED$1-EG132","v":-0.027159184936200276},{"$f":"$EE$1-EH132","v":-14.206386286816462},{"$f":"(-EJ132+SQRT(EJ132^2-4*EI132*EK132))/(2*EI132)","v":{"v":36.054141663625046,"d":"36.1"}},{"$f":"$EC$1*EL132^2+$EE$1","v":{"v":14.443345901119372,"d":"14.4"}},"да",{"$f":"(P132-L132)*0.5+L132","v":55.5},{"$f":"(P132-L132)*0.66+L132","v":69.42},{"$f":"(P132-L132)*0.33+L132","v":40.71},{"$f":"EM132-$P$1","v":{"v":4.443345901119372,"d":"4.4"}},null,{"$f":"W132","v":{"v":-9.5242028405440624E-4,"d":"-0.001"}},{"$f":"X132","v":{"v":0.02718800042912918,"d":"0.027"}},{"$f":"Y132","v":{"v":14.201873237181356,"d":"14.202"}},{"$f":"$EC$1-ET132","v":0.012063531395165517},{"$f":"$ED$1-EU132","v":-0.02718800042912918},{"$f":"$EE$1-EV132","v":-14.201873237181356},{"$f":"(-EX132+SQRT(EX132^2-4*EW132*EY132))/(2*EW132)","v":{"v":35.456541680830796,"d":"35.5"}},{"$f":"$EC$1*EZ132^2+$EE$1","v":{"v":13.96851497738324,"d":"14.0"}}]
[{"$nulls":9},2453605,"CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":116.1205,"d":"116.1"},{"v":108.528,"d":"108.5"},{"v":97.63000000000001,"d":"97.6"},{"v":66.48299999999999,"d":"66.5"},{"v":34.705,"d":"34.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J133,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008789713999499127,"d":"-0.0"},{"v":0.25450856498873053,"d":"0.3"},{"v":113.706544653143,"d":"113.7"},{"v":113.4310590032557,"d":"113.4"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":115.54648747808665,"d":"115.5"},{"v":110.3704466190834,"d":"110.4"},{"v":95.2785096543952,"d":"95.3"},{"v":70.27067658402203,"d":"70.3"},{"v":35.346947407963924,"d":"35.3"},{"v":601.1725604169549,"d":"601.2"},846,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7005/2","MVI 7005/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},116.5,109.5,99.04,68.49,37.07,null,{"v":-8.829713999499127E-3,"d":"-0.009"},{"v":0.2804085649887306,"d":"0.280"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},{"v":114.1720590032557,"d":"114.2"},"CO-2 MVI 7005/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":115.92598747808665,"d":"115.9"},{"v":111.31400911908341,"d":"111.3"},{"v":96.7410096543952,"d":"96.7"},{"v":72.20698908402204,"d":"72.2"},{"v":37.71194740796393,"d":"37.7"},{"$nulls":21},{"v":-8.829713999499127E-3,"d":"-0.009"},{"v":0.2804085649887306,"d":"0.280"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.01994082511061024,-0.2804085649887306,-113.706544653143,{"v":82.87054362746395,"d":"82.9"},{"v":76.3058555679045,"d":"76.3"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":66.3058555679045,"d":"66.3"},null,{"v":-0.008789713999499127,"d":"-0.009"},{"v":0.25450856498873053,"d":"0.255"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.01990082511061024,-0.25450856498873053,-113.706544653143,{"v":82.25316253371494,"d":"82.3"},{"v":75.17314163108587,"d":"75.2"}]
[{"$nulls":9},2453725,"CO 4 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":106.8448,"d":"106.8"},{"v":99.45,"d":"99.5"},{"v":85.36,"d":"85.4"},{"v":51.73,"d":"51.7"},{"v":27.5875,"d":"27.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J134,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00856681285348514,"d":"-0.0"},{"v":0.1742187324835989,"d":"0.2"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.6"},{"v":102.08721263974323,"d":"102.1"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":105.42778597227321,"d":"105.4"},{"v":100.06719215716012,"d":"100.1"},{"v":85.44480279582291,"d":"85.4"},{"v":61.56061788826156,"d":"61.6"},{"v":28.414637434476106,"d":"28.4"},{"v":540.5113668083045,"d":"540.5"},841,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2206","Helix V 2206","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1796,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},107,100,87,55,31.875,null,{"v":-0.008266812853485146,"d":"-0.008"},{"v":0.18355206581693284,"d":"0.184"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},{"v":102.63721263974324,"d":"102.6"},"CO-4 Helix V 2206 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":105.58298597227322,"d":"105.6"},{"v":100.76896090716014,"d":"100.8"},{"v":87.01747779582291,"d":"87.0"},{"v":64.32853663826157,"d":"64.3"},{"v":32.702137434476114,"d":"32.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.008266812853485146,"d":"-0.008"},{"v":0.18355206581693284,"d":"0.184"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},0.019377923964596255,-0.18355206581693284,-104.57078223337189,{"v":78.34873420070194,"d":"78.3"},{"v":68.20582389835825,"d":"68.2"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":58.20582389835825,"d":"58.2"},null,{"v":-0.00856681285348514,"d":"-0.009"},{"v":0.1742187324835989,"d":"0.174"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},0.01967792396459625,-0.1742187324835989,-104.57078223337189,{"v":77.45902795468974,"d":"77.5"},{"v":66.66556679650452,"d":"66.7"}]
[{"$nulls":9},2453668,"CO 3 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":110.13369,"d":"110.1"},{"v":102.951,"d":"103.0"},{"v":95.15849999999999,"d":"95.2"},{"v":75.8475,"d":"75.8"},{"v":23.506,"d":"23.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J135,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9418987204181475E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.07747756303138038,"d":"-0.1"},{"v":111.57317036086752,"d":"111.6"},{"v":106.60113462154978,"d":"106.6"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":109.2253990408872,"d":"109.2"},{"v":99.00767112617183,"d":"99.0"},{"v":81.37488748664252,"d":"81.4"},{"v":56.327048122299274,"d":"56.3"},{"v":23.864153033142088,"d":"23.9"},{"v":543.8531331319203,"d":"543.9"},1008.5,125,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5204","Helix V 5204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1936,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},110.4,103.6,96.21,77.86,27.35,null,{"v":-2.876898720418148E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.06385256303138044,"d":"-0.064"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},{"v":107.0683846215498,"d":"107.1"},"CO-3 Helix V 5204 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":109.49170904088722,"d":"109.5"},{"v":99.92265487617185,"d":"99.9"},{"v":83.10237748664254,"d":"83.1"},{"v":59.03087687229928,"d":"59.0"},{"v":27.708153033142096,"d":"27.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.876898720418148E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.06385256303138044,"d":"-0.064"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},0.01398800983152926,0.06385256303138044,-111.57317036086755,{"v":87.05713316900238,"d":"87.1"},{"v":84.21049372894906,"d":"84.2"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":74.21049372894906,"d":"74.2"},null,{"v":-2.9418987204181475E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.07747756303138038,"d":"-0.077"},{"v":111.57317036086752,"d":"111.573"},0.014053009831529259,0.07747756303138038,-111.57317036086752,{"v":86.38960472340031,"d":"86.4"},{"v":82.924042269615,"d":"82.9"}]
[{"$nulls":9},2453667,"CO 3 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":93.58368999999999,"d":"93.6"},{"v":89.221,"d":"89.2"},{"v":83.76849999999999,"d":"83.8"},{"v":65.4675,"d":"65.5"},{"v":14.905999999999999,"d":"14.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J136,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3939896592408984E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.055474675411812086,"d":"0.1"},{"v":93.11033868819152,"d":"93.1"},{"v":91.71998825722908,"d":"91.7"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":93.00923019601008,"d":"93.0"},{"v":86.36378692056121,"d":"86.4"},{"v":71.16379270899564,"d":"71.2"},{"v":47.409247561313386,"d":"47.4"},{"v":15.100151477514444,"d":"15.1"},{"v":543.877329093166,"d":"543.9"},1008.5,125,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5204/2","Helix V 5204/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,260,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1936,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},93.85,89.87,84.82,67.48,18.75,null,{"v":-3.3289896592408994E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.06909967541181203,"d":"0.069"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},{"v":92.1872382572291,"d":"92.2"},"CO-3 Helix V 5204/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":93.27554019601011,"d":"93.3"},{"v":87.27877067056123,"d":"87.3"},{"v":72.89128270899565,"d":"72.9"},{"v":50.11307631131339,"d":"50.1"},{"v":18.94415147751444,"d":"18.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.3289896592408994E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.06909967541181203,"d":"0.069"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},0.01444010077035201,-0.06909967541181203,-93.11033868819155,{"v":82.72795410642523,"d":"82.7"},{"v":76.04349322927554,"d":"76.0"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":66.04349322927554,"d":"66.0"},null,{"v":-3.3939896592408984E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.055474675411812086,"d":"0.055"},{"v":93.11033868819152,"d":"93.110"},0.01450510077035201,-0.055474675411812086,-93.11033868819152,{"v":82.05462825571875,"d":"82.1"},{"v":74.81068909093554,"d":"74.8"}]
[{"$nulls":9},2453603,"CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":102.02050000000001,"d":"102.0"},{"v":94.918,"d":"94.9"},{"v":87.37,"d":"87.4"},{"v":64.673,"d":"64.7"},{"v":40.455,"d":"40.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J137,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006291202604557974,"d":"-0.0"},{"v":0.15426205860255404,"d":"0.2"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.4"},{"v":99.37698307037317,"d":"99.4"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":101.3096139494115,"d":"101.3"},{"v":96.94222451634111,"d":"96.9"},{"v":85.47757214500376,"d":"85.5"},{"v":66.91565683539946,"d":"66.9"},{"v":41.25647858752818,"d":"41.3"},{"v":537.5147425380623,"d":"537.5"},744,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7004","MVI 7004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},102.4,95.89,88.78,66.68,42.82,null,{"v":-0.006331202604557977,"d":"-0.006"},{"v":0.1801620586025544,"d":"0.180"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},{"v":100.11798307037317,"d":"100.1"},"CO-2 MVI 7004 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":101.68911394941148,"d":"101.7"},{"v":97.88578701634111,"d":"97.9"},{"v":86.94007214500377,"d":"86.9"},{"v":68.85196933539946,"d":"68.9"},{"v":43.62147858752819,"d":"43.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.006331202604557977,"d":"-0.006"},{"v":0.1801620586025544,"d":"0.180"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},0.017442313715669087,-0.1801620586025544,-100.41120365639871,{"v":81.2133878035973,"d":"81.2"},{"v":73.28460398374986,"d":"73.3"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":63.28460398374986,"d":"63.3"},null,{"v":-0.006291202604557974,"d":"-0.006"},{"v":0.15426205860255404,"d":"0.154"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.411"},0.017402313715669086,-0.15426205860255404,-100.41120365639873,{"v":80.52188757407662,"d":"80.5"},{"v":72.0419375388026,"d":"72.0"}]
[{"$nulls":9},2453615,"CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":89.69800000000001,"d":"89.7"},{"v":80.4065,"d":"80.4"},{"v":73.23750000000001,"d":"73.2"},{"v":62.255,"d":"62.3"},{"v":35.795500000000004,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J138,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002842528342358249,"d":"-0.0"},{"v":0.05434485528954342,"d":"0.1"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.7"},{"v":87.72628279887824,"d":"87.7"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":88.60409841716194,"d":"88.6"},{"v":83.97330813267813,"d":"84.0"},{"v":73.79070467952587,"d":"73.8"},{"v":58.05628805770516,"d":"58.1"},{"v":36.77005826721599,"d":"36.8"},{"v":547.8364013823528,"d":"547.8"},835,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9503","MVI 9503","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},90.2,81.71,75.15,64.62,38.71,null,{"v":-2.882528342358249E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.08024485528954357,"d":"0.080"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},{"v":88.46728279887824,"d":"88.5"},"CO-2 MVI 9503 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":89.10609841716193,"d":"89.1"},{"v":85.19562063267813,"d":"85.2"},{"v":75.65520467952587,"d":"75.7"},{"v":60.48485055770516,"d":"60.5"},{"v":39.684558267215984,"d":"39.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.882528342358249E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.08024485528954357,"d":"0.080"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},0.013993639453469361,-0.08024485528954357,-88.65421264831436,{"v":82.51355141252571,"d":"82.5"},{"v":75.64984629675028,"d":"75.6"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":65.64984629675028,"d":"65.6"},null,{"v":-0.002842528342358249,"d":"-0.003"},{"v":0.05434485528954342,"d":"0.054"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.654"},0.01395363945346936,-0.05434485528954342,-88.65421264831437,{"v":81.6798592835601,"d":"81.7"},{"v":74.12888236202423,"d":"74.1"}]
[{"$nulls":9},2453367,"CO 3 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.39326,"d":"13.4"},{"v":13.08586,"d":"13.1"},{"v":11.5347,"d":"11.5"},{"v":8.16366,"d":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J139,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.0790653912583737E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.027182794950982938,"d":"0.0"},{"v":12.507028136663328,"d":"12.5"},{"v":13.135396099979562,"d":"13.1"},"по запросу",{"v":22,"d":"22.0"},72.5,{"v":123,"d":"123.0"},173.5,{"v":224,"d":"224.0"},{"v":13.004422860648047,"d":"13.0"},{"v":13.384972024329407,"d":"13.4"},{"v":12.705093885199435,"d":"12.7"},{"v":10.96478844325813,"d":"11.0"},{"v":8.16405569850549,"d":"8.2"},{"v":550.5710816070933,"d":"550.6"},813.5999999999999,150,150,"2R",null,"CO-3 BL 80/200-4/4","BL 80/200-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,1845,331,787,null,1594,null,null,600,1610,1644,{"$nulls":4},1376,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":224,"d":"224.0"},13.03,13.6,13.63,12.82,10.68,null,{"v":-1.5790653912583732E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027217794950982928,"d":"0.027"},{"v":12.506728136663328,"d":"12.507"},{"v":13.181146099979562,"d":"13.2"},"CO-3 BL 80/200-4/4 без учёта потерь напора",{"v":22,"d":"22.0"},72.5,{"v":123,"d":"123.0"},173.5,{"v":224,"d":"224.0"},{"v":13.029092860648047,"d":"13.0"},{"v":13.650022024329408,"d":"13.7"},{"v":13.465548885199436,"d":"13.5"},{"v":12.475673443258131,"d":"12.5"},{"v":10.680395698505492,"d":"10.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.5790653912583732E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027217794950982928,"d":"0.027"},{"v":12.506728136663328,"d":"12.507"},0.011269017650236949,-0.027217794950982928,-12.506728136663328,{"v":34.54367635212752,"d":"34.5"},{"v":13.258506399117046,"d":"13.3"},"да",{"v":123,"d":"123.0"},155.32,88.66,{"v":3.2585063991170458,"d":"3.3"},null,{"v":-2.0790653912583737E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027182794950982938,"d":"0.027"},{"v":12.507028136663328,"d":"12.507"},0.011319017650236948,-0.027182794950982938,-12.507028136663328,{"v":34.46333200353255,"d":"34.5"},{"v":13.196902808730123,"d":"13.2"}]
[{"$nulls":9},2453726,"CO 4 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":122.8448,"d":"122.8"},{"v":118.45,"d":"118.5"},{"v":103.36,"d":"103.4"},{"v":61.73,"d":"61.7"},{"v":31.3375,"d":"31.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J140,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.012422809708216702,"d":"-0.0"},{"v":0.49167059034034893,"d":"0.5"},{"v":117.39477972470384,"d":"117.4"},{"v":120.96436869751928,"d":"121.0"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":121.50594221080482,"d":"121.5"},{"v":119.29005054613512,"d":"119.3"},{"v":103.64354873566964,"d":"103.6"},{"v":74.56643677940838,"d":"74.6"},{"v":32.05871467735132,"d":"32.1"},{"v":564.8679189903114,"d":"564.9"},869,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2207","Helix V 2207","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1796,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},123,119,105,65,35.625,null,{"v":-0.012122809708216711,"d":"-0.012"},{"v":0.5010039236736828,"d":"0.501"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.395"},{"v":121.5143686975193,"d":"121.5"},"CO-4 Helix V 2207 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":121.66114221080484,"d":"121.7"},{"v":119.99181929613515,"d":"120.0"},{"v":105.21622373566966,"d":"105.2"},{"v":77.33435552940838,"d":"77.3"},{"v":36.34621467735133,"d":"36.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.012122809708216711,"d":"-0.012"},{"v":0.5010039236736828,"d":"0.501"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.395"},0.023233920819327823,-0.5010039236736828,-117.39477972470385,{"v":82.67733913552851,"d":"82.7"},{"v":75.95047118367994,"d":"76.0"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":65.95047118367994,"d":"66.0"},null,{"v":-0.012422809708216702,"d":"-0.012"},{"v":0.49167059034034893,"d":"0.492"},{"v":117.39477972470384,"d":"117.395"},0.023533920819327814,-0.49167059034034893,-117.39477972470384,{"v":81.84236424896936,"d":"81.8"},{"v":74.42413984289976,"d":"74.4"}]
[{"$nulls":9},2453364,"CO 3 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":25.4895,"d":"25.5"},{"v":25.7481,"d":"25.7"},{"v":25.8171,"d":"25.8"},{"v":25.5447,"d":"25.5"},{"v":24.4633,"d":"24.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J141,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.5390979990294462E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.044478136909754495,"d":"0.0"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.8"},{"v":25.68430630989936,"d":"25.7"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":62,"d":"62.0"},{"v":83,"d":"83.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":25.466479840753284,"d":"25.5"},{"v":25.819062262182456,"d":"25.8"},{"v":25.771296240097232,"d":"25.8"},{"v":25.32318177449761,"d":"25.3"},{"v":24.47471886538359,"d":"24.5"},{"v":523.0079303916955,"d":"523.0"},828.5999999999999,125,125,"2R",null,"CO-3 BL 65/265-5.5/4","BL 65/265-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,378,847,null,1594,null,null,600,1594,1623,{"$nulls":4},1368,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":104,"d":"104.0"},25.54,25.93,26.24,26.27,25.82,null,{"v":-3.2890979990294461E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044528136909754504,"d":"0.045"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},{"v":25.797806309899354,"d":"25.8"},"CO-3 BL 65/265-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":62,"d":"62.0"},{"v":83,"d":"83.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":25.516979840753283,"d":"25.5"},{"v":26.030737262182456,"d":"26.0"},{"v":26.25439624009723,"d":"26.3"},{"v":26.187956774497607,"d":"26.2"},{"v":25.83141886538359,"d":"25.8"},{"$nulls":21},{"v":-3.2890979990294461E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044528136909754504,"d":"0.045"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},0.011440020911014056,-0.044528136909754504,-24.75798102251937,{"v":48.50732838736537,"d":"48.5"},{"v":26.14401008088558,"d":"26.1"},"да",{"v":62,"d":"62.0"},75.44,47.72,{"v":16.14401008088558,"d":"16.1"},null,{"v":-4.5390979990294462E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044478136909754495,"d":"0.044"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.758"},0.011565020911014056,-0.044478136909754495,-24.758481022519373,{"v":48.231760739505226,"d":"48.2"},{"v":25.847808267031976,"d":"25.8"}]
[{"$nulls":9},2453669,"CO 3 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":120.93369,"d":"120.9"},{"v":114.751,"d":"114.8"},{"v":107.4485,"d":"107.4"},{"v":84.6575,"d":"84.7"},{"v":21.465999999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J142,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004101316806732522,"d":"-0.0"},{"v":0.037615542128103696,"d":"0.0"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.7"},{"v":118.17739462491286,"d":"118.2"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":120.08836660005355,"d":"120.1"},{"v":111.01355096091241,"d":"111.0"},{"v":91.60136631040194,"d":"91.6"},{"v":61.85181264852216,"d":"61.9"},{"v":21.76488997527305,"d":"21.8"},{"v":563.9985229795848,"d":"564.0"},1038.5,125,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5205/2","Helix V 5205/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,null,260,1709,120,1444,1580,null,760,null,null,1936,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},121.2,115.4,108.5,86.67,25.31,null,{"v":-0.004036316806732521,"d":"-0.004"},{"v":0.051240542128103556,"d":"0.051"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},{"v":118.64464462491286,"d":"118.6"},"CO-3 Helix V 5205/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":120.35467660005355,"d":"120.4"},{"v":111.9285347109124,"d":"111.9"},{"v":93.32885631040195,"d":"93.3"},{"v":64.55564139852216,"d":"64.6"},{"v":25.608889975273044,"d":"25.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.004036316806732521,"d":"-0.004"},{"v":0.051240542128103556,"d":"0.051"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.015147427917843632,-0.051240542128103556,-120.74011348712902,{"v":90.98785847685636,"d":"91.0"},{"v":91.98655989116047,"d":"92.0"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":81.98655989116047,"d":"82.0"},null,{"v":-0.004101316806732522,"d":"-0.004"},{"v":0.037615542128103696,"d":"0.038"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.015212427917843633,-0.037615542128103696,-120.74011348712902,{"v":90.33442110648711,"d":"90.3"},{"v":90.67008485160162,"d":"90.7"}]
[{"$nulls":9},2453315,"CO 2 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":14.3497,"d":"14.3"},{"v":14.3573,"d":"14.4"},{"v":14.296980000000001,"d":"14.3"},{"v":14.01586,"d":"14.0"},{"v":13.64666,"d":"13.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J143,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7591736129494664E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.00984759121636894,"d":"0.0"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.2"},{"v":14.363489140554885,"d":"14.4"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":14.352971909038668,"d":"14.4"},{"v":14.346570825741386,"d":"14.3"},{"v":14.226175292324976,"d":"14.2"},{"v":13.991785308789442,"d":"14.0"},{"v":13.643400875134782,"d":"13.6"},{"v":413.6037452034602,"d":"413.6"},681.4000000000001,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/220-5.5/4","BL 100/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,406,929,null,1040,null,null,600,1086,1806,{"$nulls":4},1466,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":92,"d":"92.0"},14.39,14.46,14.47,14.39,14.25,null,{"v":-1.0591736129494671E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00982759121636894,"d":"0.010"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},{"v":14.438589140554887,"d":"14.4"},"CO-2 BL 100/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":14.39327190903867,"d":"14.4"},{"v":14.459590825741389,"d":"14.5"},{"v":14.45727529232498,"d":"14.5"},{"v":14.386325308789445,"d":"14.4"},{"v":14.246740875134785,"d":"14.2"},{"$nulls":21},{"v":-1.0591736129494671E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00982759121636894,"d":"0.010"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},0.011217028472406057,-0.00982759121636894,-14.239087029229271,{"v":36.06963790902251,"d":"36.1"},{"v":14.455764209866599,"d":"14.5"},"да",{"v":56,"d":"56.0"},67.52000000000001,43.760000000000005,{"v":4.455764209866599,"d":"4.5"},null,{"v":-1.7591736129494664E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00984759121636894,"d":"0.010"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.226"},0.011287028472406058,-0.00984759121636894,-14.226387029229269,{"v":35.941297460628334,"d":"35.9"},{"v":14.353076257259653,"d":"14.4"}]
[{"$nulls":9},2453617,"CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":106.89800000000001,"d":"106.9"},{"v":95.9465,"d":"95.9"},{"v":85.1675,"d":"85.2"},{"v":69.775,"d":"69.8"},{"v":35.975500000000004,"d":"36.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J144,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7530064160569854E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06685736842060673,"d":"0.1"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.1"},{"v":104.68892487183547,"d":"104.7"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":105.8968543956579,"d":"105.9"},{"v":99.62984381054997,"d":"99.6"},{"v":86.03274256908075,"d":"86.0"},{"v":65.10555067125023,"d":"65.1"},{"v":36.84826811705841,"d":"36.8"},{"v":583.3486901211072,"d":"583.3"},864,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9504/2","MVI 9504/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},107.4,97.25,87.08,72.14,38.89,null,{"v":-3.7930064160569847E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.09275736842060672,"d":"0.093"},{"v":106.06090959366854,"d":"106.061"},{"v":105.42992487183545,"d":"105.4"},"CO-2 MVI 9504/2 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":106.39885439565788,"d":"106.4"},{"v":100.85215631054996,"d":"100.9"},{"v":87.89724256908075,"d":"87.9"},{"v":67.53411317125023,"d":"67.5"},{"v":39.762768117058414,"d":"39.8"},{"$nulls":21},{"v":-3.7930064160569847E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.09275736842060672,"d":"0.093"},{"v":106.06090959366854,"d":"106.061"},0.014904117527168095,-0.09275736842060672,-106.06090959366854,{"v":87.52684148796932,"d":"87.5"},{"v":85.12164423177897,"d":"85.1"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":75.12164423177897,"d":"75.1"},null,{"v":-3.7530064160569854E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.06685736842060673,"d":"0.067"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.061"},0.014864117527168097,-0.06685736842060673,-106.06090959366855,{"v":86.74997645210081,"d":"86.7"},{"v":83.6173157160005,"d":"83.6"}]
[{"$nulls":9},2453413,"CO 4 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":16.6708,"d":"16.7"},{"v":16.7959,"d":"16.8"},{"v":16.4484,"d":"16.4"},{"v":15.290300000000002,"d":"15.3"},{"v":13.0959,"d":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J145,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.3771373313994851E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.058864099487181756,"d":"0.1"},{"v":15.804636977280444,"d":"15.8"},{"v":16.816617602069943,"d":"16.8"},"по запросу",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":41.25,"d":"41.3"},61.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":16.671351310196542,"d":"16.7"},{"v":16.807358807080746,"d":"16.8"},{"v":16.256336328573553,"d":"16.3"},{"v":15.018283874674955,"d":"15.0"},{"v":13.09320144538496,"d":"13.1"},{"v":620.1072334712801,"d":"620.1"},804.6000000000001,100,100,"2R",null,"CO-4 BL 50/220-2.2/4","BL 50/220-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,3,16,10,1845,472,806,null,2148,null,null,760,2148,1461,{"$nulls":4},1236,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":102,"d":"102.0"},16.79,17.27,17.32,16.92,15.88,null,{"v":-5.7104706647328216E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0589640994871818,"d":"0.059"},{"v":15.804136977280445,"d":"15.804"},{"v":17.059117602069946,"d":"17.1"},"CO-4 BL 50/220-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":41.25,"d":"41.3"},61.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":16.790551310196545,"d":"16.8"},{"v":17.26473380708075,"d":"17.3"},{"v":17.270586328573554,"d":"17.3"},{"v":16.808108874674957,"d":"16.8"},{"v":15.877301445384962,"d":"15.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.7104706647328216E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0589640994871818,"d":"0.059"},{"v":15.804136977280445,"d":"15.804"},0.011682158177584393,-0.0589640994871818,-15.804136977280445,{"v":39.39118666744223,"d":"39.4"},{"v":17.240728745214202,"d":"17.2"},"да",61.5,74.46000000000001,47.730000000000004,{"v":7.240728745214202,"d":"7.2"},null,{"v":-8.3771373313994851E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.058864099487181756,"d":"0.059"},{"v":15.804636977280444,"d":"15.805"},0.01194882484425106,-0.058864099487181756,-15.804636977280444,{"v":38.915350353778585,"d":"38.9"},{"v":16.82671659063706,"d":"16.8"}]
[{"$nulls":9},2453673,"CO 3 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":26.0732,"d":"26.1"},{"v":22.8552,"d":"22.9"},{"v":20.3738,"d":"20.4"},{"v":13.8667,"d":"13.9"},{"v":6.6633,"d":"6.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J146,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7799191084397695E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.004195864012021049,"d":"-0.0"},{"v":26.24395303781618,"d":"26.2"},{"v":25.77788439769597,"d":"25.8"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":25.77788439769597,"d":"25.8"},{"v":23.648459662377913,"d":"23.6"},{"v":19.81334642937641,"d":"19.8"},{"v":14.27254469869146,"d":"14.3"},{"v":7.026054470323064,"d":"7.0"},{"v":582.6301286107266,"d":"582.6"},933.5,200,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7001","MVI 7001","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,262,1697,122,1440,1500,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},26.09,22.97,20.63,14.44,7.518,null,{"v":-3.604919108439769E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.004160864012021041,"d":"-0.004"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},{"v":25.794684397695967,"d":"25.8"},"CO-3 MVI 7001 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":25.794684397695967,"d":"25.8"},{"v":23.75628153737791,"d":"23.8"},{"v":20.091158929376405,"d":"20.1"},{"v":14.79931657369146,"d":"14.8"},{"v":7.880754470323065,"d":"7.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.604919108439769E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.004160864012021041,"d":"-0.004"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.01147160302195509,0.004160864012021041,-26.243953037816176,{"v":47.649230082005246,"d":"47.6"},{"v":25.22721252675415,"d":"25.2"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":15.227212526754151,"d":"15.2"},null,{"v":-3.7799191084397695E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.004195864012021049,"d":"-0.004"},{"v":26.24395303781618,"d":"26.244"},0.01148910302195509,0.004195864012021049,-26.24395303781618,{"v":47.61154717252157,"d":"47.6"},{"v":25.18732693512496,"d":"25.2"}]
[{"$nulls":9},2453672,"CO 3 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":19.8332,"d":"19.8"},{"v":17.5252,"d":"17.5"},{"v":14.953800000000001,"d":"15.0"},{"v":7.3967,"d":"7.4"},{"v":0.07909999999999995,"d":"0.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J147,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8045642875031318E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.017690739293764093,"d":"0.0"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.6"},{"v":19.67623503130479,"d":"19.7"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":19.67623503130479,"d":"19.7"},{"v":18.063214508452294,"d":"18.1"},{"v":14.282134350864014,"d":"14.3"},{"v":8.332994558539946,"d":"8.3"},{"v":0.215795131480089,"d":"0.2"},{"v":576.4067420060552,"d":"576.4"},921.5,200,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7001/1","MVI 7001/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,262,1697,122,1440,1500,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},19.85,17.64,15.21,7.97,0.9338,null,{"v":-4.6295642875031313E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017725739293764094,"d":"0.018"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},{"v":19.693035031304785,"d":"19.7"},"CO-3 MVI 7001/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":19.693035031304785,"d":"19.7"},{"v":18.17103638345229,"d":"18.2"},{"v":14.559946850864012,"d":"14.6"},{"v":8.859766433539944,"d":"8.9"},{"v":1.0704951314800866,"d":"1.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.6295642875031313E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017725739293764094,"d":"0.018"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},0.011574067539861425,-0.017725739293764094,-19.577923638367142,{"v":41.90113779417892,"d":"41.9"},{"v":19.507837204964105,"d":"19.5"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":9.507837204964105,"d":"9.5"},null,{"v":-4.8045642875031318E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017690739293764093,"d":"0.018"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},0.011591567539861425,-0.017690739293764093,-19.577923638367146,{"v":41.86737005067583,"d":"41.9"},{"v":19.476407499558086,"d":"19.5"}]
[{"$nulls":9},2453316,"CO 2 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":197,"d":"197.0"},{"v":14.354980000000001,"d":"14.4"},{"v":14.21665,"d":"14.2"},{"v":13.4893,"d":"13.5"},{"v":12.0881,"d":"12.1"},{"v":7.984610000000001,"d":"8.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J148,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.6843579964595262E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.023086523920824692,"d":"0.0"},{"v":13.924385782274737,"d":"13.9"},{"v":14.37538928021812,"d":"14.4"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":62.75,"d":"62.8"},107.5,{"v":152.25,"d":"152.3"},{"v":197,"d":"197.0"},{"v":14.252970013764292,"d":"14.3"},{"v":14.31608241996307,"d":"14.3"},{"v":13.304075894104852,"d":"13.3"},{"v":11.216950436189636,"d":"11.2"},{"v":8.054706046217426,"d":"8.1"},{"v":420.1374189939446,"d":"420.1"},743.4000000000001,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/220-7.5/4","BL 100/220-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,1845,406,929,null,1040,null,null,600,1086,1806,{"$nulls":4},1466,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":197,"d":"197.0"},14.39,14.44,14.2,13.47,10.71,null,{"v":-1.9843579964595276E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02306652392082471,"d":"0.023"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},{"v":14.450489280218122,"d":"14.5"},"CO-2 BL 100/220-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":62.75,"d":"62.8"},107.5,{"v":152.25,"d":"152.3"},{"v":197,"d":"197.0"},{"v":14.287990013764293,"d":"14.3"},{"v":14.603156794963072,"d":"14.6"},{"v":14.123563394104853,"d":"14.1"},{"v":12.849209811189636,"d":"12.8"},{"v":10.780096046217425,"d":"10.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.9843579964595276E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02306652392082471,"d":"0.023"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},0.011309546910757064,-0.02306652392082471,-13.937085782274737,{"v":36.13913801774607,"d":"36.1"},{"v":14.51152551850777,"d":"14.5"},"да",107.5,136.14,77.07,{"v":4.511525518507771,"d":"4.5"},null,{"v":-2.6843579964595262E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023086523920824692,"d":"0.023"},{"v":13.924385782274737,"d":"13.924"},0.011379546910757064,-0.023086523920824692,-13.924385782274737,{"v":36.00955340141844,"d":"36.0"},{"v":14.407643735217846,"d":"14.4"}]
[{"$nulls":9},2453670,"CO 3 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":137.23369,"d":"137.2"},{"v":128.251,"d":"128.3"},{"v":118.6485,"d":"118.6"},{"v":94.8575,"d":"94.9"},{"v":29.796,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J149,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.6653115489591426E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.09255261202343482,"d":"-0.1"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.9"},{"v":132.82541114208453,"d":"132.8"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":136.04726193856624,"d":"136.0"},{"v":123.45816717258874,"d":"123.5"},{"v":101.63065464745975,"d":"101.6"},{"v":70.56472436317924,"d":"70.6"},{"v":30.260376319747195,"d":"30.3"},{"v":563.9985229795848,"d":"564.0"},1038.5,125,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5205","Helix V 5205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,null,260,1709,120,1444,1580,null,760,null,null,1936,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},137.5,128.9,119.7,96.87,33.64,null,{"v":-0.003600311548959141,"d":"-0.004"},{"v":-0.07892761202343505,"d":"-0.079"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},{"v":133.29266114208454,"d":"133.3"},"CO-3 Helix V 5205 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":136.3135719385662,"d":"136.3"},{"v":124.37315092258874,"d":"124.4"},{"v":103.35814464745974,"d":"103.4"},{"v":73.26855311317924,"d":"73.3"},{"v":34.1043763197472,"d":"34.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.003600311548959141,"d":"-0.004"},{"v":-0.07892761202343505,"d":"-0.079"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.014711422660070252,0.07892761202343505,-138.90076989685082,{"v":94.52287926092309,"d":"94.5"},{"v":99.27305226416716,"d":"99.3"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":89.27305226416716,"d":"89.3"},null,{"v":-3.6653115489591426E-3,"d":"-0.004"},{"v":-0.09255261202343482,"d":"-0.093"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.014776422660070255,0.09255261202343482,-138.90076989685082,{"v":93.87323422263717,"d":"93.9"},{"v":97.91315670464553,"d":"97.9"}]
[{"$nulls":9},2453604,"CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":121.82050000000001,"d":"121.8"},{"v":113.828,"d":"113.8"},{"v":103.89,"d":"103.9"},{"v":74.283,"d":"74.3"},{"v":43.214999999999996,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J150,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008408431755572253,"d":"-0.0"},{"v":0.24037971450037574,"d":"0.2"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.4"},{"v":119.00039358878036,"d":"119.0"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":121.07038930628599,"d":"121.1"},{"v":116.04551886269721,"d":"116.0"},{"v":101.53488634485348,"d":"101.5"},{"v":77.53849175275481,"d":"77.5"},{"v":44.05633508640119,"d":"44.1"},{"v":599.8385304031141,"d":"599.8"},846,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7005/1","MVI 7005/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},122.2,114.8,105.3,76.29,45.58,null,{"v":-0.008448431755572255,"d":"-0.008"},{"v":0.26627971450037574,"d":"0.266"},{"v":119.35659073378415,"d":"119.357"},{"v":119.74139358878038,"d":"119.7"},"CO-2 MVI 7005/1 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":121.44988930628602,"d":"121.4"},{"v":116.98908136269725,"d":"117.0"},{"v":102.99738634485351,"d":"103.0"},{"v":79.47480425275482,"d":"79.5"},{"v":46.421335086401186,"d":"46.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.008448431755572255,"d":"-0.008"},{"v":0.26627971450037574,"d":"0.266"},{"v":119.35659073378415,"d":"119.357"},0.019559542866683367,-0.26627971450037574,-119.35659073378415,{"v":85.21960136368392,"d":"85.2"},{"v":80.69311618427999,"d":"80.7"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":70.69311618427999,"d":"70.7"},null,{"v":-0.008408431755572253,"d":"-0.008"},{"v":0.24037971450037574,"d":"0.240"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},0.019519542866683365,-0.24037971450037574,-119.35659073378412,{"v":84.59615418858561,"d":"84.6"},{"v":79.51677003887724,"d":"79.5"}]
[{"$nulls":9},2453618,"CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":119.798,"d":"119.8"},{"v":107.9965,"d":"108.0"},{"v":98.98750000000001,"d":"99.0"},{"v":84.75500000000001,"d":"84.8"},{"v":50.0555,"d":"50.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J151,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.003794570637150378,"d":"-0.0"},{"v":0.09030353846713839,"d":"0.1"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.0"},{"v":117.33876481605789,"d":"117.3"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":118.33301474996169,"d":"118.3"},{"v":112.70615164277963,"d":"112.7"},{"v":99.66801775991323,"d":"99.7"},{"v":79.2186131013625,"d":"79.2"},{"v":51.357937667127445,"d":"51.4"},{"v":599.1111881003459,"d":"599.1"},908,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9504","MVI 9504","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-37(80A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,760,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},120.3,109.3,100.9,87.12,52.97,null,{"v":-3.8345706371503783E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.1162035384671384,"d":"0.116"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},{"v":118.0797648160579,"d":"118.1"},"CO-2 MVI 9504 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":118.8350147499617,"d":"118.8"},{"v":113.92846414277963,"d":"113.9"},{"v":101.53251775991325,"d":"101.5"},{"v":81.64717560136252,"d":"81.6"},{"v":54.27243766712745,"d":"54.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.8345706371503783E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.1162035384671384,"d":"0.116"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},0.01494568174826149,-0.1162035384671384,-118.04477223547909,{"v":92.84462891267076,"d":"92.8"},{"v":95.7791679770171,"d":"95.8"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":85.7791679770171,"d":"85.8"},null,{"v":-0.003794570637150378,"d":"-0.004"},{"v":0.09030353846713839,"d":"0.090"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.045"},0.01490568174826149,-0.09030353846713839,-118.04477223547907,{"v":92.07198552228776,"d":"92.1"},{"v":94.1916724224041,"d":"94.2"}]
[{"$nulls":9},2453616,"CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":113.598,"d":"113.6"},{"v":102.2965,"d":"102.3"},{"v":92.4375,"d":"92.4"},{"v":77.655,"d":"77.7"},{"v":43.42550000000001,"d":"43.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J152,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7815780300484423E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08112872031279209,"d":"0.1"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.3"},{"v":111.28697324945252,"d":"111.3"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":112.36647506134882,"d":"112.4"},{"v":106.48182773859384,"d":"106.5"},{"v":93.21128582590049,"d":"93.2"},{"v":72.55484932326878,"d":"72.6"},{"v":44.5125182306987,"d":"44.5"},{"v":600.4463563650519,"d":"600.4"},889,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 9504/1","MVI 9504/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-37(80A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,760,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":145,"d":"145.0"},114.1,103.6,94.35,80.02,46.34,null,{"v":-3.8215780300484424E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.10702872031279213,"d":"0.107"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},{"v":112.02797324945253,"d":"112.0"},"CO-2 MVI 9504/1 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":51.25,"d":"51.3"},82.5,{"v":113.75,"d":"113.8"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":112.86847506134882,"d":"112.9"},{"v":107.70414023859384,"d":"107.7"},{"v":95.0757858259005,"d":"95.1"},{"v":74.98341182326878,"d":"75.0"},{"v":47.42701823069872,"d":"47.4"},{"$nulls":21},{"v":-3.8215780300484424E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.10702872031279213,"d":"0.107"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.014932689141159554,-0.10702872031279213,-112.25653186711236,{"v":90.36127003608723,"d":"90.4"},{"v":90.7239902503853,"d":"90.7"},"да",82.5,102.5,61.25,{"v":80.7239902503853,"d":"80.7"},null,{"v":-3.7815780300484423E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.08112872031279209,"d":"0.081"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.014892689141159553,-0.08112872031279209,-112.25653186711236,{"v":89.58638574426801,"d":"89.6"},{"v":89.17467234134209,"d":"89.2"}]
[{"$nulls":9},2453370,"CO 3 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":244,"d":"244.0"},{"v":16.510659999999998,"d":"16.5"},{"v":16.577499999999997,"d":"16.6"},{"v":16.36586,"d":"16.4"},{"v":14.663219999999999,"d":"14.7"},{"v":10.01496,"d":"10.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J153,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.0477652513728993E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02590395526037494,"d":"0.0"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.9"},{"v":16.53008368915944,"d":"16.5"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":134,"d":"134.0"},{"v":189,"d":"189.0"},{"v":244,"d":"244.0"},{"v":16.441007551741674,"d":"16.4"},{"v":16.70566607615955,"d":"16.7"},{"v":15.731426623496818,"d":"15.7"},{"v":13.518289193753485,"d":"13.5"},{"v":10.066253786929547,"d":"10.1"},{"v":574.113751899135,"d":"574.1"},915.5999999999999,150,200,"2R",null,"CO-3 BL 80/220-5.5/4","BL 80/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,386,842,null,1594,null,null,600,1610,1770,{"$nulls":4},1430,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":244,"d":"244.0"},16.54,16.9,16.91,16.08,13,null,{"v":-1.5477652513728991E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.025938955260374926,"d":"0.026"},{"v":15.936963903971753,"d":"15.937"},{"v":16.575833689159438,"d":"16.6"},"CO-3 BL 80/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":134,"d":"134.0"},{"v":189,"d":"189.0"},{"v":244,"d":"244.0"},{"v":16.47034755174167,"d":"16.5"},{"v":17.020181076159545,"d":"17.0"},{"v":16.633616623496817,"d":"16.6"},{"v":15.310654193753482,"d":"15.3"},{"v":13.051293786929543,"d":"13.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.5477652513728991E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.025938955260374926,"d":"0.026"},{"v":15.936963903971753,"d":"15.937"},0.011265887636248402,-0.025938955260374926,-15.936963903971753,{"v":38.780281722130056,"d":"38.8"},{"v":16.71011389386416,"d":"16.7"},"да",{"v":134,"d":"134.0"},169.20000000000002,96.60000000000001,{"v":6.710113893864161,"d":"6.7"},null,{"v":-2.0477652513728993E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02590395526037494,"d":"0.026"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.937"},0.011315887636248401,-0.02590395526037494,-15.937263903971754,{"v":38.69065143820746,"d":"38.7"},{"v":16.632961207920722,"d":"16.6"}]
[{"$nulls":9},2453371,"CO 3 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.22328,"d":"21.2"},{"v":21.2975,"d":"21.3"},{"v":20.87332,"d":"20.9"},{"v":20.27662,"d":"20.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J154,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.154656715652192E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.044324653501194126,"d":"0.0"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.8"},{"v":20.815421437496024,"d":"20.8"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":20.65168439407599,"d":"20.7"},{"v":21.197169433015556,"d":"21.2"},{"v":21.316144883998945,"d":"21.3"},{"v":21.008610747026157,"d":"21.0"},{"v":20.274567022097195,"d":"20.3"},{"v":548.9826931767302,"d":"549.0"},916.5999999999999,150,150,"2R",null,"CO-3 BL 80/250-5.5/4","BL 80/250-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,395,851,null,2044,null,null,600,2044,1728,{"$nulls":4},1460,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":128,"d":"128.0"},20.68,21.36,21.62,21.46,21.1,null,{"v":-2.6546567156521928E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04435965350119413,"d":"0.044"},{"v":19.7693009368689,"d":"19.769"},{"v":20.861171437496026,"d":"20.9"},"CO-3 BL 80/250-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":20.68102439407599,"d":"20.7"},{"v":21.32361943301556,"d":"21.3"},{"v":21.607304883998946,"d":"21.6"},{"v":21.532080747026157,"d":"21.5"},{"v":21.097947022097195,"d":"21.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.6546567156521928E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04435965350119413,"d":"0.044"},{"v":19.7693009368689,"d":"19.769"},0.011376576782676331,-0.04435965350119413,-19.7693009368689,{"v":43.681134680139444,"d":"43.7"},{"v":21.20046141049423,"d":"21.2"},"да",{"v":76,"d":"76.0"},92.64,58.32,{"v":11.200461410494231,"d":"11.2"},null,{"v":-3.154656715652192E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044324653501194126,"d":"0.044"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.770"},0.01142657678267633,-0.044324653501194126,-19.769600936868898,{"v":43.579713449470376,"d":"43.6"},{"v":21.102126937088325,"d":"21.1"}]
[{"$nulls":9},2453606,"CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":127.52050000000001,"d":"127.5"},{"v":119.028,"d":"119.0"},{"v":109.99000000000001,"d":"110.0"},{"v":82.053,"d":"82.1"},{"v":51.614999999999995,"d":"51.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J155,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00799389130979214,"d":"-0.0"},{"v":0.22150255447032308,"d":"0.2"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.1"},{"v":124.50590648635114,"d":"124.5"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":126.57924480340597,"d":"126.6"},{"v":121.63522859691962,"d":"121.6"},{"v":107.67310375657401,"d":"107.7"},{"v":84.69287028236914,"d":"84.7"},{"v":52.694528174305006,"d":"52.7"},{"v":598.5022238875432,"d":"598.5"},846,150,150,"2R",null,"CO-2 MVI 7005","MVI 7005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,null,262,1697,122,944,1000,null,600,null,null,1980,null,650,null,1444,371,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":110,"d":"110.0"},127.9,120,111.4,84.06,53.98,null,{"v":-0.008033891309792138,"d":"-0.008"},{"v":0.24740255447032306,"d":"0.247"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},{"v":125.24690648635112,"d":"125.2"},"CO-2 MVI 7005 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":38.75,"d":"38.8"},62.5,{"v":86.25,"d":"86.3"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":126.95874480340596,"d":"127.0"},{"v":122.57879109691962,"d":"122.6"},{"v":109.135603756574,"d":"109.1"},{"v":86.62918278236914,"d":"86.6"},{"v":55.059528174305015,"d":"55.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.008033891309792138,"d":"-0.008"},{"v":0.24740255447032306,"d":"0.247"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},0.01914500242090325,-0.24740255447032306,-125.05533203105435,{"v":87.53999394924209,"d":"87.5"},{"v":85.14722822925935,"d":"85.1"},"да",62.5,77.7,46.35,{"v":75.14722822925935,"d":"75.1"},null,{"v":-0.00799389130979214,"d":"-0.008"},{"v":0.22150255447032308,"d":"0.222"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.055"},0.019105002420903253,-0.22150255447032308,-125.05533203105436,{"v":86.90980166767935,"d":"86.9"},{"v":83.92570695461511,"d":"83.9"}]
[{"$nulls":9},2453731,"CO 4 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":50.51714,"d":"50.5"},{"v":49.4915,"d":"49.5"},{"v":40.7485,"d":"40.7"},{"v":20.1175,"d":"20.1"},{"v":12.684750000000001,"d":"12.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J156,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001628480252975323,"d":"-0.0"},{"v":0.04373388393441705,"d":"0.0"},{"v":49.98161420712978,"d":"50.0"},{"v":49.8279984974845,"d":"49.8"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":50.24119651598528,"d":"50.2"},{"v":47.49457301422977,"d":"47.5"},{"v":40.34922078915629,"d":"40.3"},{"v":28.80513984076484,"d":"28.8"},{"v":12.862330169055426,"d":"12.9"},{"v":561.5679996467127,"d":"561.6"},857,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3602","Helix V 3602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1891,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},50.69,49.79,41.8,22.13,14.97,null,{"v":-1.599591364086434E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.05281721726775038,"d":"0.053"},{"v":49.98161420712977,"d":"49.982"},{"v":50.12649849748449,"d":"50.1"},"CO-4 Helix V 3602 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":50.41405651598527,"d":"50.4"},{"v":48.078481764229764,"d":"48.1"},{"v":41.42221078915628,"d":"41.4"},{"v":30.44524359076484,"d":"30.4"},{"v":15.147580169055423,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.599591364086434E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.05281721726775038,"d":"0.053"},{"v":49.98161420712977,"d":"49.982"},0.012710702475197545,-0.05281721726775038,-49.98161420712977,{"v":64.81970337444399,"d":"64.8"},{"v":46.68437717278783,"d":"46.7"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":36.68437717278783,"d":"36.7"},null,{"v":-0.001628480252975323,"d":"-0.002"},{"v":0.04373388393441705,"d":"0.044"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},0.012739591364086434,-0.04373388393441705,-49.98161420712978,{"v":64.37645622131113,"d":"64.4"},{"v":46.04809017349321,"d":"46.0"}]
[{"$nulls":9},2453732,"CO 4 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":69.62714,"d":"69.6"},{"v":65.7015,"d":"65.7"},{"v":54.9485,"d":"54.9"},{"v":24.9875,"d":"25.0"},{"v":14.647250000000005,"d":"14.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J157,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.2901580874210023E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.05632748163204434,"d":"0.1"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.9"},{"v":67.55409931524377,"d":"67.6"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":68.19730059401374,"d":"68.2"},{"v":64.14445476239085,"d":"64.1"},{"v":53.90560566688291,"d":"53.9"},{"v":37.48075330748992,"d":"37.5"},{"v":14.869897684211871,"d":"14.9"},{"v":594.1563495633219,"d":"594.2"},977,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3603/1","Helix V 3603/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1891,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},69.8,66,56,27,16.932500000000005,null,{"v":-2.2612691985321146E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.06541081496537773,"d":"0.065"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},{"v":67.85259931524378,"d":"67.9"},"CO-4 Helix V 3603/1 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":68.37016059401374,"d":"68.4"},{"v":64.72836351239086,"d":"64.7"},{"v":54.97859566688291,"d":"55.0"},{"v":39.12085705748991,"d":"39.1"},{"v":17.155147684211848,"d":"17.2"},{"$nulls":21},{"v":-2.2612691985321146E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.06541081496537773,"d":"0.065"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.013372380309643226,-0.06541081496537773,-67.92541714496134,{"v":73.75852195561903,"d":"73.8"},{"v":60.44799512308372,"d":"60.4"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":50.44799512308372,"d":"50.4"},null,{"v":-2.2901580874210023E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.05632748163204434,"d":"0.056"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.013401269198532115,-0.05632748163204434,-67.92541714496134,{"v":73.32655079126111,"d":"73.3"},{"v":59.74203389937107,"d":"59.7"}]
[{"$nulls":9},2453729,"CO 4 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":44.10714,"d":"44.1"},{"v":43.4515,"d":"43.5"},{"v":35.658500000000004,"d":"35.7"},{"v":14.557500000000001,"d":"14.6"},{"v":7.412750000000001,"d":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J158,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7664617944382745E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.07507695232296682,"d":"0.1"},{"v":43.09706661949634,"d":"43.1"},{"v":43.759559574190895,"d":"43.8"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":43.87611813991174,"d":"43.9"},{"v":41.91245012648789,"d":"41.9"},{"v":35.177347998561956,"d":"35.2"},{"v":23.670811756133944,"d":"23.7"},{"v":7.392841399203846,"d":"7.4"},{"v":618.1697353702423,"d":"618.2"},857,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3602/1","Helix V 3602/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1891,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},44.28,43.75,36.71,16.57,9.698,null,{"v":-1.737572905549385E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08416028565630006,"d":"0.084"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},{"v":44.0580595741909,"d":"44.1"},"CO-4 Helix V 3602/1 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":44.048978139911746,"d":"44.0"},{"v":42.496358876487896,"d":"42.5"},{"v":36.25033799856196,"d":"36.3"},{"v":25.31091550613395,"d":"25.3"},{"v":9.67809139920385,"d":"9.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.737572905549385E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08416028565630006,"d":"0.084"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.012848684016660497,-0.08416028565630006,-43.097066619496346,{"v":61.28304392491377,"d":"61.3"},{"v":41.72901636336567,"d":"41.7"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":31.729016363365673,"d":"31.7"},null,{"v":-1.7664617944382745E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07507695232296682,"d":"0.075"},{"v":43.09706661949634,"d":"43.097"},0.012877572905549386,-0.07507695232296682,-43.09706661949634,{"v":60.83888740591837,"d":"60.8"},{"v":41.1263357865557,"d":"41.1"}]
[{"$nulls":9},2453396,"CO 4 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":27.0474942,"d":"27.0"},{"v":26.8725,"d":"26.9"},{"v":26.304074999999997,"d":"26.3"},{"v":24.112725,"d":"24.1"},{"v":21.3497378,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J159,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.7916927931411461E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02046055585079076,"d":"0.0"},{"v":26.96086620343147,"d":"27.0"},{"v":26.873430527572488,"d":"26.9"},"по запросу",{"v":21,"d":"21.0"},40.5,{"v":60,"d":"60.0"},79.5,{"v":99,"d":"99.0"},{"v":27.04692422412055,"d":"27.0"},{"v":26.511486304993518,"d":"26.5"},{"v":25.383490148948102,"d":"25.4"},{"v":23.6629357559843,"d":"23.7"},{"v":21.349823126102116,"d":"21.3"},{"v":596.0526755044983,"d":"596.1"},752.6,80,125,"2R",null,"CO-4 BL 40/140-3/2","BL 40/140-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,1845,422,816,null,2154,null,null,760,2154,1393,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":99,"d":"99.0"},27.22,27.22,27.08,26.26,25.09,null,{"v":-3.9738827557356786E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020381866667457886,"d":"0.020"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},{"v":27.2207298468805,"d":"27.2"},"CO-4 BL 40/140-3/2 без учёта потерь напора",{"v":21,"d":"21.0"},40.5,{"v":60,"d":"60.0"},79.5,{"v":99,"d":"99.0"},{"v":27.219694265361646,"d":"27.2"},{"v":27.140572775895475,"d":"27.1"},{"v":26.7592375028556,"d":"26.8"},{"v":26.075688446242033,"d":"26.1"},{"v":25.089925606054766,"d":"25.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.9738827557356786E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020381866667457886,"d":"0.020"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},0.01150849938668468,-0.020381866667457886,-26.966923294872974,{"v":49.300409783975695,"d":"49.3"},{"v":27.005893387421406,"d":"27.0"},"да",{"v":60,"d":"60.0"},72.48,46.74,{"v":17.005893387421406,"d":"17.0"},null,{"v":-7.7916927931411461E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02046055585079076,"d":"0.020"},{"v":26.96086620343147,"d":"26.961"},0.011890280390425226,-0.02046055585079076,-26.96086620343147,{"v":48.48613185669099,"d":"48.5"},{"v":26.121166471382498,"d":"26.1"}]
[{"$nulls":9},2453405,"CO 4 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":25.4610616,"d":"25.5"},{"v":25.1825,"d":"25.2"},{"v":24.414075,"d":"24.4"},{"v":23.154300000000003,"d":"23.2"},{"v":19.1889,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J160,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0805094917842992E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.029778489246914598,"d":"0.0"},{"v":25.260275866528712,"d":"25.3"},{"v":25.18117200133028,"d":"25.2"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},31.5,{"v":51,"d":"51.0"},70.5,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":25.462024370674747,"d":"25.5"},{"v":25.126162734583552,"d":"25.1"},{"v":23.968573629990395,"d":"24.0"},{"v":21.98925705689528,"d":"22.0"},{"v":19.188213015298203,"d":"19.2"},{"v":615.7983685608996,"d":"615.8"},856.6,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 40/265-3/4","BL 40/265-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,1845,470,804,null,2154,null,null,760,2154,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},25.52,25.53,25.19,24.53,22.28,null,{"v":-6.993660647566499E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.029772125735964407,"d":"0.030"},{"v":25.26458872219348,"d":"25.265"},{"v":25.528323035991427,"d":"25.5"},"CO-4 BL 40/265-3/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},31.5,{"v":51,"d":"51.0"},70.5,{"v":90,"d":"90.0"},{"v":25.521145517700095,"d":"25.5"},{"v":25.508464705121572,"d":"25.5"},{"v":24.96391600029562,"d":"25.0"},{"v":23.887499403222233,"d":"23.9"},{"v":22.279214913901413,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-6.993660647566499E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.029772125735964407,"d":"0.030"},{"v":25.26458872219348,"d":"25.265"},0.011810477175867761,-0.029772125735964407,-25.26458872219348,{"v":47.52871741457921,"d":"47.5"},{"v":25.099766434165836,"d":"25.1"},"да",{"v":51,"d":"51.0"},63.480000000000004,37.74,{"v":15.099766434165836,"d":"15.1"},null,{"v":-1.0805094917842992E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.029778489246914598,"d":"0.030"},{"v":25.260275866528712,"d":"25.260"},0.012191620602895411,-0.029778489246914598,-25.260275866528712,{"v":46.75618929146483,"d":"46.8"},{"v":24.29045818954767,"d":"24.3"}]
[{"$nulls":9},2453340,"CO 3 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":106,"d":"106.0"},{"v":71.3059928,"d":"71.3"},{"v":71.3147522,"d":"71.3"},{"v":69.1358902,"d":"69.1"},{"v":64.1693768,"d":"64.2"},{"v":52.8659738,"d":"52.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J161,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.8518570823735253E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.143134799381823,"d":"0.1"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.7"},{"v":71.47018527024845,"d":"71.5"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},38.5,{"v":61,"d":"61.0"},83.5,{"v":106,"d":"106.0"},{"v":71.30289403995148,"d":"71.3"},{"v":71.02633727878197,"d":"71.0"},{"v":67.86227522170925,"d":"67.9"},{"v":61.810707868733346,"d":"61.8"},{"v":52.87163521985424,"d":"52.9"},{"v":560.8378523685985,"d":"560.8"},919.2,80,125,"2R",null,"CO-3 BL 40/230-15/2","BL 40/230-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,1845,303,717,null,1604,null,null,600,1604,1610,{"$nulls":4},1355,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":106,"d":"106.0"},71.53,72.31,71.64,69.13,62.53,null,{"v":-0.00198815747356082,"d":"-0.002"},{"v":0.1426320261055655,"d":"0.143"},{"v":69.75490420391922,"d":"69.755"},{"v":72.24452326088145,"d":"72.2"},"CO-3 BL 40/230-15/2 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},38.5,{"v":61,"d":"61.0"},83.5,{"v":106,"d":"106.0"},{"v":71.5280483083767,"d":"71.5"},{"v":72.29929079379797,"d":"72.3"},{"v":71.0575238372389,"d":"71.1"},{"v":67.80274743869951,"d":"67.8"},{"v":62.53496159817979,"d":"62.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.00198815747356082,"d":"-0.002"},{"v":0.1426320261055655,"d":"0.143"},{"v":69.75490420391922,"d":"69.755"},0.013099268584671931,-0.1426320261055655,-69.75490420391922,{"v":78.62035856775597,"d":"78.6"},{"v":68.67956423691689,"d":"68.7"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},75.4,45.7,{"v":58.67956423691689,"d":"58.7"},null,{"v":-2.8518570823735253E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.143134799381823,"d":"0.143"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.743"},0.013962968193484637,-0.143134799381823,-69.74281266292994,{"v":75.98532268400564,"d":"76.0"},{"v":64.1529918154718,"d":"64.2"}]
[{"$nulls":9},2453350,"CO 3 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":51.113400000000006,"d":"51.1"},{"v":51.6303,"d":"51.6"},{"v":50.9033,"d":"50.9"},{"v":48.9138,"d":"48.9"},{"v":47.348299999999995,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J162,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6529774843605483E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.13094496338517791,"d":"0.1"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.3"},{"v":51.732526147314395,"d":"51.7"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},36.5,{"v":55,"d":"55.0"},73.5,{"v":92,"d":"92.0"},{"v":51.11330161768394,"d":"51.1"},{"v":51.869168891703204,"d":"51.9"},{"v":51.49357307767768,"d":"51.5"},{"v":49.986514175607354,"d":"50.0"},{"v":47.34799218549224,"d":"47.3"},{"v":538.2204174225778,"d":"538.2"},856.2,100,100,"2R",null,"CO-3 BL 50/200-11/2","BL 50/200-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,1845,287,621,null,1598,null,null,600,1598,1573,{"$nulls":4},1348,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":92,"d":"92.0"},51.31,53.26,53.37,52.96,52.44,null,{"v":-1.052977484360547E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.13109496338517782,"d":"0.131"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},{"v":52.27652614731441,"d":"52.3"},"CO-3 BL 50/200-11/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},36.5,{"v":55,"d":"55.0"},73.5,{"v":92,"d":"92.0"},{"v":51.30990161768395,"d":"51.3"},{"v":52.67349389170322,"d":"52.7"},{"v":53.31632307767769,"d":"53.3"},{"v":53.23838917560737,"d":"53.2"},{"v":52.439692185492255,"d":"52.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.052977484360547E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.13109496338517782,"d":"0.131"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},0.012164088595471658,-0.13109496338517782,-49.29135698168356,{"v":69.27319053366395,"d":"69.3"},{"v":53.319721407925655,"d":"53.3"},"да",{"v":55,"d":"55.0"},66.84,42.42,{"v":43.319721407925655,"d":"43.3"},null,{"v":-1.6529774843605483E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13094496338517791,"d":"0.131"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.292"},0.01276408859547166,-0.13094496338517791,-49.29185698168355,{"v":67.48383376731769,"d":"67.5"},{"v":50.60075355483298,"d":"50.6"}]
[{"$nulls":9},2453727,"CO 4 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":137.45,"d":"137.5"},{"v":115.36,"d":"115.4"},{"v":72.73,"d":"72.7"},{"v":43.7125,"d":"43.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J163,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011411111111111111,"d":"-0.0"},{"v":0.2906666666666666,"d":"0.3"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.0"},{"v":137.45000000000002,"d":"137.5"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":140.84480000000002,"d":"140.8"},{"v":135.06698125000003,"d":"135.1"},{"v":116.95232500000002,"d":"117.0"},{"v":86.50083125000003,"d":"86.5"},{"v":43.712500000000006,"d":"43.7"},{"v":567.7716294685122,"d":"567.8"},1009,100,125,"2R",null,"CO-4 Helix V 2208","Helix V 2208","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,null,210,1695,120,1948,2080,null,760,null,null,1796,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":105,"d":"105.0"},141,138,117,76,48,null,{"v":-0.011111111111111112,"d":"-0.011"},{"v":0.29999999999999966,"d":"0.300"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},{"v":138.00000000000003,"d":"138.0"},"CO-4 Helix V 2208 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35.25,"d":"35.3"},58.5,{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":141.00000000000003,"d":"141.0"},{"v":135.76875,"d":"135.8"},{"v":118.525,"d":"118.5"},{"v":89.26874999999998,"d":"89.3"},{"v":48,"d":"48.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.011111111111111112,"d":"-0.011"},{"v":0.29999999999999966,"d":"0.300"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},0.022222222222222223,-0.29999999999999966,-139.00000000000003,{"v":86.12608266978158,"d":"86.1"},{"v":82.41891240046724,"d":"82.4"},"да",58.5,73.38,42.69,{"v":72.41891240046724,"d":"72.4"},null,{"v":-0.011411111111111111,"d":"-0.011"},{"v":0.2906666666666666,"d":"0.291"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},0.02252222222222222,-0.2906666666666666,-139.00000000000003,{"v":85.27751434285507,"d":"85.3"},{"v":80.80282724995392,"d":"80.8"}]
[{"$nulls":9},2453317,"CO 2 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":197,"d":"197.0"},{"v":20.689700000000002,"d":"20.7"},{"v":21.0765,"d":"21.1"},{"v":20.2193,"d":"20.2"},{"v":17.385299999999997,"d":"17.4"},{"v":12.94461,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J164,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.9032904750201894E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04094599129844882,"d":"0.0"},{"v":20.0264325648094,"d":"20.0"},{"v":20.903516161011048,"d":"20.9"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":64.25,"d":"64.3"},108.5,{"v":152.75,"d":"152.8"},{"v":197,"d":"197.0"},{"v":20.68922077177757,"d":"20.7"},{"v":21.045909802080935,"d":"21.0"},{"v":19.874021491235457,"d":"19.9"},{"v":17.173555839241132,"d":"17.2"},{"v":12.944512846097966,"d":"12.9"},{"v":453.4884295115917,"d":"453.5"},865.4000000000001,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/250-11/4","BL 100/250-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,1845,359,897,null,1340,null,null,600,1340,1844,{"$nulls":4},1504,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":197,"d":"197.0"},20.73,21.34,20.93,18.97,15.67,null,{"v":-3.2032904750201903E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04092599129844885,"d":"0.041"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},{"v":20.978616161011047,"d":"21.0"},"CO-2 BL 100/250-11/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":64.25,"d":"64.3"},108.5,{"v":152.75,"d":"152.8"},{"v":197,"d":"197.0"},{"v":20.72952077177757,"d":"20.7"},{"v":21.346289177080934,"d":"21.3"},{"v":20.708608991235458,"d":"20.7"},{"v":18.816480214241132,"d":"18.8"},{"v":15.669902846097967,"d":"15.7"},{"$nulls":21},{"v":-3.2032904750201903E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04092599129844885,"d":"0.041"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},0.01143144015861313,-0.04092599129844885,-20.0391325648094,{"v":43.69696437873013,"d":"43.7"},{"v":21.215829954622333,"d":"21.2"},"да",108.5,136.82,78.41,{"v":11.215829954622333,"d":"11.2"},null,{"v":-3.9032904750201894E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04094599129844882,"d":"0.041"},{"v":20.0264325648094,"d":"20.026"},0.011501440158613131,-0.04094599129844882,-20.0264325648094,{"v":43.54580583744009,"d":"43.5"},{"v":21.069302289244796,"d":"21.1"}]
[{"$nulls":9},2453734,"CO 4 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":76.81172,"d":"76.8"},{"v":75.6514,"d":"75.7"},{"v":63.4322,"d":"63.4"},{"v":32.517,"d":"32.5"},{"v":21.86695,"d":"21.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J165,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.5112239070454387E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0885170575732741,"d":"0.1"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.7"},{"v":76.08867089214392,"d":"76.1"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":76.4729311717228,"d":"76.5"},{"v":73.01201897056045,"d":"73.0"},{"v":62.76797709348,"d":"62.8"},{"v":45.74080554048143,"d":"45.7"},{"v":21.930504311564754,"d":"21.9"},{"v":587.8377889256054,"d":"587.8"},997,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3603","Helix V 3603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},77,76,65,36,25.9375,null,{"v":-0.002414557240378772,"d":"-0.002"},{"v":0.097237057573274,"d":"0.097"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},{"v":76.43727089214391,"d":"76.4"},"CO-4 Helix V 3603 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":76.6612111717228,"d":"76.7"},{"v":73.77920334556045,"d":"73.8"},{"v":64.37517459347998,"d":"64.4"},{"v":48.44912491548141,"d":"48.4"},{"v":26.00105431156473,"d":"26.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.002414557240378772,"d":"-0.002"},{"v":0.097237057573274,"d":"0.097"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},0.013525668351489883,-0.097237057573274,-75.69326068128659,{"v":78.48905305381771,"d":"78.5"},{"v":68.45034943650013,"d":"68.5"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":58.45034943650013,"d":"58.5"},null,{"v":-2.5112239070454387E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.0885170575732741,"d":"0.089"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},0.01362233501815655,-0.0885170575732741,-75.69326068128659,{"v":77.86204514548973,"d":"77.9"},{"v":67.36108971375869,"d":"67.4"}]
[{"$nulls":9},2453318,"CO 2 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":296,"d":"296.0"},{"v":25.7349,"d":"25.7"},{"v":25.585700000000003,"d":"25.6"},{"v":23.706899999999997,"d":"23.7"},{"v":18.201300000000003,"d":"18.2"},{"v":4.4601,"d":"4.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J166,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.6489879984705166E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.039554293774989625,"d":"0.0"},{"v":24.764522143433393,"d":"24.8"},{"v":25.622742036820735,"d":"25.6"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},96.5,{"v":163,"d":"163.0"},229.5,{"v":296,"d":"296.0"},{"v":25.622742036820735,"d":"25.6"},{"v":25.183482643844187,"d":"25.2"},{"v":21.516875815620388,"d":"21.5"},{"v":14.62292155214934,"d":"14.6"},{"v":4.501619853431041,"d":"4.5"},{"v":461.12711724186846,"d":"461.1"},887.4000000000001,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/270-15/4","BL 100/270-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,1845,359,897,null,1340,null,null,600,1340,1844,{"$nulls":4},1504,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":296,"d":"296.0"},25.81,25.94,24.9,21.01,10.6,null,{"v":-2.9489879984705153E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.039534293774989605,"d":"0.040"},{"v":24.77722214343339,"d":"24.777"},{"v":25.697842036820735,"d":"25.7"},"CO-2 BL 100/270-15/4 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},96.5,{"v":163,"d":"163.0"},229.5,{"v":296,"d":"296.0"},{"v":25.697842036820735,"d":"25.7"},{"v":25.846110143844182,"d":"25.8"},{"v":23.386145815620385,"d":"23.4"},{"v":18.317949052149338,"d":"18.3"},{"v":10.64151985343105,"d":"10.6"},{"$nulls":21},{"v":-2.9489879984705153E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.039534293774989605,"d":"0.040"},{"v":24.77722214343339,"d":"24.777"},0.011406009910958163,-0.039534293774989605,-24.77722214343339,{"v":48.37314511138217,"d":"48.4"},{"v":25.999568532964854,"d":"26.0"},"да",{"v":163,"d":"163.0"},205.56,117.78,{"v":15.999568532964854,"d":"16.0"},null,{"v":-3.6489879984705166E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.039554293774989625,"d":"0.040"},{"v":24.764522143433393,"d":"24.765"},0.011476009910958164,-0.039554293774989625,-24.764522143433393,{"v":48.20891781227991,"d":"48.2"},{"v":25.8233306292351,"d":"25.8"}]
[{"$nulls":9},2453341,"CO 3 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":83.4559928,"d":"83.5"},{"v":83.51345359999999,"d":"83.5"},{"v":81.5714666,"d":"81.6"},{"v":74.7759896,"d":"74.8"},{"v":66.140275,"d":"66.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J167,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002726184894567422,"d":"-0.0"},{"v":0.1626322449126391,"d":"0.2"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.4"},{"v":83.77980803220431,"d":"83.8"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},39.5,{"v":63,"d":"63.0"},86.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":83.25861967552879,"d":"83.3"},{"v":83.52485078223624,"d":"83.5"},{"v":80.78001067289398,"d":"80.8"},{"v":75.02409934750202,"d":"75.0"},{"v":66.25711680606031,"d":"66.3"},{"v":573.8175058507785,"d":"573.8"},1012.2,80,125,"2R",null,"CO-3 BL 40/240-18.5/2","BL 40/240-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1845,378,792,null,1604,null,null,760,1604,1620,{"$nulls":4},1365,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":110,"d":"110.0"},83.68,84.19,84.46,81.43,76.55,null,{"v":-1.8618601407126617E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.16205942834511308,"d":"0.162"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},{"v":84.55381996140534,"d":"84.6"},"CO-3 BL 40/240-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},39.5,{"v":63,"d":"63.0"},86.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":83.48402589519272,"d":"83.5"},{"v":84.86409137277838,"d":"84.9"},{"v":84.18773232494691,"d":"84.2"},{"v":81.45494875169831,"d":"81.5"},{"v":76.66574065303257,"d":"76.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.8618601407126617E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.16205942834511308,"d":"0.162"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},0.012972971251823773,-0.16205942834511308,-81.36771123769334,{"v":85.6885253453557,"d":"85.7"},{"v":81.58359306512962,"d":"81.6"},"да",{"v":63,"d":"63.0"},78.04,47.02,{"v":71.58359306512962,"d":"71.6"},null,{"v":-0.002726184894567422,"d":"-0.003"},{"v":0.1626322449126391,"d":"0.163"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.354"},0.013837296005678533,-0.1626322449126391,-81.35440708993582,{"v":82.77842145590837,"d":"82.8"},{"v":76.13630065257769,"d":"76.1"}]
[{"$nulls":9},2453326,"CO 2 BL 125/185-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":10.71095,"d":"10.7"},{"v":10.724200000000002,"d":"10.7"},{"v":9.9982,"d":"10.0"},{"v":6.896199999999999,"d":"6.9"},{"v":4.1752,"d":"4.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J168,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000134969696969697,"d":"-0.0"},{"v":0.008149999999999994,"d":"0.0"},{"v":10.603374242424243,"d":"10.6"},{"v":10.726401515151515,"d":"10.7"},"по запросу",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":81.25,"d":"81.3"},137.5,{"v":193.75,"d":"193.8"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":10.722768181818182,"d":"10.7"},{"v":10.374550852272726,"d":"10.4"},{"v":9.17222840909091,"d":"9.2"},{"v":7.115800852272726,"d":"7.1"},{"v":4.2052681818181785,"d":"4.2"},{"v":529.8033368382353,"d":"529.8"},915.3999999999999,250,250,"2R",null,"CO-2 BL 125/185-5.5/4","BL 125/185-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,394,1017,null,1332,null,null,600,1380,1963,{"$nulls":4},1520,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":250,"d":"250.0"},10.73,10.8,10.3,8.1,6.055,null,{"v":-0.000104969696969697,"d":"-0.000"},{"v":0.008170000000000007,"d":"0.008"},{"v":10.603174242424242,"d":"10.603"},{"v":10.753801515151515,"d":"10.8"},"CO-2 BL 125/185-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":81.25,"d":"81.3"},137.5,{"v":193.75,"d":"193.8"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":10.74181818181818,"d":"10.7"},{"v":10.574022727272727,"d":"10.6"},{"v":9.741965909090908,"d":"9.7"},{"v":8.245647727272727,"d":"8.2"},{"v":6.0850681818181815,"d":"6.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.000104969696969697,"d":"-0.000"},{"v":0.008170000000000007,"d":"0.008"},{"v":10.603174242424242,"d":"10.603"},0.011216080808080809,-0.008170000000000007,-10.603174242424242,{"v":31.112986539671954,"d":"31.1"},{"v":10.755754793531203,"d":"10.8"},"да",137.5,173.5,99.25,{"v":0.755754793531203,"d":"0.8"},null,{"v":-0.000134969696969697,"d":"-0.000"},{"v":0.008149999999999994,"d":"0.008"},{"v":10.603374242424243,"d":"10.603"},0.01124608080808081,-0.008149999999999994,-10.603374242424243,{"v":31.070359048156952,"d":"31.1"},{"v":10.726302348682095,"d":"10.7"}]
[{"$nulls":9},2453671,"CO 3 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":149.23369,"d":"149.2"},{"v":141.351,"d":"141.4"},{"v":132.3485,"d":"132.3"},{"v":105.3875,"d":"105.4"},{"v":29.756,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J169,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004829549151738562,"d":"-0.0"},{"v":0.029261201710544697,"d":"0.0"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.1"},{"v":145.65650882865378,"d":"145.7"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":148.08719471952867,"d":"148.1"},{"v":136.8673642458526,"d":"136.9"},{"v":113.47465513521948,"d":"113.5"},{"v":77.90906738762932,"d":"77.9"},{"v":30.170601003082126,"d":"30.2"},{"v":599.5685454282872,"d":"599.6"},1110.5,125,150,"2R",null,"CO-3 Helix V 5206/2","Helix V 5206/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,null,260,1809,120,1444,1580,null,760,null,null,1936,null,500,null,1413,434.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":160,"d":"160.0"},149.5,142,133.4,107.4,33.6,null,{"v":-0.004764549151738561,"d":"-0.005"},{"v":0.04288620171054434,"d":"0.043"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},{"v":146.12375882865376,"d":"146.1"},"CO-3 Helix V 5206/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},53.5,{"v":89,"d":"89.0"},124.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":148.35350471952864,"d":"148.4"},{"v":137.78234799585258,"d":"137.8"},{"v":115.20214513521944,"d":"115.2"},{"v":80.61289613762928,"d":"80.6"},{"v":34.01460100308208,"d":"34.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.004764549151738561,"d":"-0.005"},{"v":0.04288620171054434,"d":"0.043"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.015875660262849672,-0.04288620171054434,-149.12526701390215,{"v":98.27927894546887,"d":"98.3"},{"v":107.32018522268092,"d":"107.3"},"да",{"v":89,"d":"89.0"},111.72,64.86,{"v":97.32018522268092,"d":"97.3"},null,{"v":-0.004829549151738562,"d":"-0.005"},{"v":0.029261201710544697,"d":"0.029"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.015940660262849675,-0.029261201710544697,-149.12526701390215,{"v":97.64354661851921,"d":"97.6"},{"v":105.93624662492151,"d":"105.9"}]
[{"$nulls":9},2453741,"CO 4 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":26.891299999999998,"d":"26.9"},{"v":25.1983,"d":"25.2"},{"v":23.0773,"d":"23.1"},{"v":17.5353,"d":"17.5"},{"v":4.2513,"d":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J170,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.2409687659752759E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.019230032171871348,"d":"-0.0"},{"v":27.56905762722874,"d":"27.6"},{"v":26.700469473134824,"d":"26.7"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":26.813580135548616,"d":"26.8"},{"v":23.9386434040932,"d":"23.9"},{"v":19.22571277334363,"d":"19.2"},{"v":12.674788243299906,"d":"12.7"},{"v":4.285869813962027,"d":"4.3"},{"v":695.6358371003462,"d":"695.6"},1037,150,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5201","Helix V 5201","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,260,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,2195,null,500,null,1577,488.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},26.9,25.24,23.17,17.79,4.899,null,{"v":-3.129857654864165E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.019196698838538,"d":"-0.019"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},{"v":26.71116947313482,"d":"26.7"},"CO-4 Helix V 5201 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":26.82228013554861,"d":"26.8"},{"v":24.012574654093193,"d":"24.0"},{"v":19.427887773343624,"d":"19.4"},{"v":13.068219493299901,"d":"13.1"},{"v":4.933569813962023,"d":"4.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.129857654864165E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.019196698838538,"d":"-0.019"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},0.011424096876597529,0.019196698838538,-27.568757627228734,{"v":48.29144511108921,"d":"48.3"},{"v":25.911818565748245,"d":"25.9"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":15.911818565748245,"d":"15.9"},null,{"v":-3.2409687659752759E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.019230032171871348,"d":"-0.019"},{"v":27.56905762722874,"d":"27.569"},0.01143520798770864,0.019230032171871348,-27.56905762722874,{"v":48.26721369512806,"d":"48.3"},{"v":25.885821309901758,"d":"25.9"}]
[{"$nulls":9},2453414,"CO 4 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":93,"d":"93.0"},{"v":22.8923,"d":"22.9"},{"v":22.966,"d":"23.0"},{"v":22.3945,"d":"22.4"},{"v":21.640900000000002,"d":"21.6"},{"v":19.8448,"d":"19.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J171,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.7502313895785147E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05612303473728988,"d":"0.1"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.2"},{"v":23.073124963161582,"d":"23.1"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":36.75,"d":"36.8"},55.5,{"v":74.25,"d":"74.3"},{"v":93,"d":"93.0"},{"v":22.90366187435383,"d":"22.9"},{"v":23.057702834591595,"d":"23.1"},{"v":22.59649315024962,"d":"22.6"},{"v":21.52003282132791,"d":"21.5"},{"v":19.828321847826455,"d":"19.8"},{"v":637.2913742595156,"d":"637.3"},860.6000000000001,100,100,"2R",null,"CO-4 BL 50/250-3/4","BL 50/250-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,1845,465,799,null,2148,null,null,760,2148,1506,{"$nulls":4},1281,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":93,"d":"93.0"},22.98,23.51,23.36,23.03,22.16,null,{"v":-6.0835647229118348E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05622303473728972,"d":"0.056"},{"v":22.17645474610495,"d":"22.176"},{"v":23.31562496316158,"d":"23.3"},"CO-4 BL 50/250-3/4 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":36.75,"d":"36.8"},55.5,{"v":74.25,"d":"74.3"},{"v":93,"d":"93.0"},{"v":22.991361874353824,"d":"23.0"},{"v":23.421027834591587,"d":"23.4"},{"v":23.422943150249612,"d":"23.4"},{"v":22.9971078213279,"d":"23.0"},{"v":22.14352184782645,"d":"22.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.0835647229118348E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05622303473728972,"d":"0.056"},{"v":22.17645474610495,"d":"22.176"},0.011719467583402294,-0.05622303473728972,-22.17645474610495,{"v":45.96507389777001,"d":"46.0"},{"v":23.475422426971758,"d":"23.5"},"да",55.5,67.5,42.75,{"v":13.475422426971758,"d":"13.5"},null,{"v":-8.7502313895785147E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05612303473728988,"d":"0.056"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.177"},0.011986134250068963,-0.05612303473728988,-22.176954746104954,{"v":45.41898410355153,"d":"45.4"},{"v":22.92093463331852,"d":"22.9"}]
[{"$nulls":9},2453407,"CO 4 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":18.1245,"d":"18.1"},{"v":17.956,"d":"18.0"},{"v":17.4123,"d":"17.4"},{"v":15.179300000000001,"d":"15.2"},{"v":12.947000000000001,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J172,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.2975020606465352E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.021681996062801745,"d":"0.0"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.9"},{"v":18.1152610126097,"d":"18.1"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":51.75,"d":"51.8"},79.5,{"v":107.25,"d":"107.3"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":18.124408102997837,"d":"18.1"},{"v":17.822721701204802,"d":"17.8"},{"v":16.859166263296448,"d":"16.9"},{"v":15.233741789272765,"d":"15.2"},{"v":12.94644827913376,"d":"12.9"},{"v":611.5246918629756,"d":"611.5"},788.6000000000001,100,125,"2R",null,"CO-4 BL 50/120-3/2","BL 50/120-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,1845,395,809,null,2148,null,null,760,2148,1431,{"$nulls":4},1176,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":135,"d":"135.0"},18.28,18.5,18.58,18.3,17.82,null,{"v":-0.000163083539397987,"d":"-0.000"},{"v":0.021781996062801748,"d":"0.022"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},{"v":18.3577610126097,"d":"18.4"},"CO-4 BL 50/120-3/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":51.75,"d":"51.8"},79.5,{"v":107.25,"d":"107.3"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":18.279908102997837,"d":"18.3"},{"v":18.541546701204805,"d":"18.5"},{"v":18.552016263296448,"d":"18.6"},{"v":18.311316789272766,"d":"18.3"},{"v":17.81944827913376,"d":"17.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.000163083539397987,"d":"-0.000"},{"v":0.021781996062801748,"d":"0.022"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},0.0112741946505091,-0.021781996062801748,-17.851076316183836,{"v":40.76915543142349,"d":"40.8"},{"v":18.468044828795197,"d":"18.5"},"да",79.5,97.26,60.63,{"v":8.468044828795197,"d":"8.5"},null,{"v":-4.2975020606465352E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021681996062801745,"d":"0.022"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.852"},0.011540861317175764,-0.021681996062801745,-17.851576316183834,{"v":40.280141966716855,"d":"40.3"},{"v":18.027664853987382,"d":"18.0"}]
[{"$nulls":9},2453675,"CO 3 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":39.103199999999994,"d":"39.1"},{"v":35.9252,"d":"35.9"},{"v":30.6538,"d":"30.7"},{"v":16.0567,"d":"16.1"},{"v":2.3343,"d":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J173,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.7923931880791412E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.052206769346356166,"d":"0.1"},{"v":38.31099309792137,"d":"38.3"},{"v":38.995880791384934,"d":"39.0"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":38.995880791384934,"d":"39.0"},{"v":36.47546156367394,"d":"36.5"},{"v":29.536224909842232,"d":"29.5"},{"v":18.17817082988981,"d":"18.2"},{"v":2.40129932381668,"d":"2.4"},{"v":653.1902997352942,"d":"653.2"},1005.5,200,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7002/2","MVI 7002/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,262,1697,122,1440,1500,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},39.12,36.04,30.91,16.63,3.189,null,{"v":-9.6173931880791385E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05224176934635611,"d":"0.052"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},{"v":39.01268079138492,"d":"39.0"},"CO-3 MVI 7002/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":39.01268079138492,"d":"39.0"},{"v":36.58328343867393,"d":"36.6"},{"v":29.81403740984222,"d":"29.8"},{"v":18.704942704889806,"d":"18.7"},{"v":3.255999323816674,"d":"3.3"},{"$nulls":21},{"v":-9.6173931880791385E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05224176934635611,"d":"0.052"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},0.012072850429919025,-0.05224176934635611,-38.31099309792136,{"v":58.53735062911697,"d":"58.5"},{"v":38.07357131862424,"d":"38.1"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":28.07357131862424,"d":"28.1"},null,{"v":-9.7923931880791412E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.052206769346356166,"d":"0.052"},{"v":38.31099309792137,"d":"38.311"},0.012090350429919025,-0.052206769346356166,-38.31099309792137,{"v":58.491842520230115,"d":"58.5"},{"v":38.014396015682216,"d":"38.0"}]
[{"$nulls":9},2453735,"CO 4 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":88.81172,"d":"88.8"},{"v":87.6514,"d":"87.7"},{"v":74.4322,"d":"74.4"},{"v":34.517,"d":"34.5"},{"v":20.67945,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J174,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.003524759027740389,"d":"-0.0"},{"v":0.18564214378817354,"d":"0.2"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.0"},{"v":88.42285612727878,"d":"88.4"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":88.22541160179917,"d":"88.2"},{"v":85.62409682791137,"d":"85.6"},{"v":73.50196732521833,"d":"73.5"},{"v":51.859023093720026,"d":"51.9"},{"v":20.695264133416472,"d":"20.7"},{"v":600.6684453695502,"d":"600.7"},1137,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3604/2","Helix V 3604/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},89,88,76,38,24.75,null,{"v":-3.4280923610737223E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.19436214378817346,"d":"0.194"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},{"v":88.77145612727878,"d":"88.8"},"CO-4 Helix V 3604/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":88.41369160179916,"d":"88.4"},{"v":86.39128120291137,"d":"86.4"},{"v":75.10916482521833,"d":"75.1"},{"v":54.56734246872002,"d":"54.6"},{"v":24.765814133416463,"d":"24.8"},{"$nulls":21},{"v":-3.4280923610737223E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.19436214378817346,"d":"0.194"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.014539203472184833,-0.19436214378817346,-86.02587493859993,{"v":83.89481228421133,"d":"83.9"},{"v":78.20377253558951,"d":"78.2"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":68.20377253558951,"d":"68.2"},null,{"v":-0.003524759027740389,"d":"-0.004"},{"v":0.18564214378817354,"d":"0.186"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.0146358701388515,-0.18564214378817354,-86.02587493859993,{"v":83.2703287165843,"d":"83.3"},{"v":77.04386271742227,"d":"77.0"}]
[{"$nulls":9},2453736,"CO 4 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":101.81172,"d":"101.8"},{"v":99.6514,"d":"99.7"},{"v":81.4322,"d":"81.4"},{"v":43.517,"d":"43.5"},{"v":31.11695,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J175,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002642266123044751,"d":"-0.0"},{"v":0.004722955037974207,"d":"0.0"},{"v":102.28258873349343,"d":"102.3"},{"v":100.04623787389238,"d":"100.0"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":101.51150770031046,"d":"101.5"},{"v":94.62081267636319,"d":"94.6"},{"v":80.59302657080664,"d":"80.6"},{"v":59.428149383640864,"d":"59.4"},{"v":31.12618111486583,"d":"31.1"},{"v":600.6684453695502,"d":"600.7"},1137,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3604","Helix V 3604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},102,100,83,47,35.1875,null,{"v":-2.545599456378085E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.013442955037974328,"d":"0.013"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},{"v":100.3948378738924,"d":"100.4"},"CO-4 Helix V 3604 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":101.69978770031048,"d":"101.7"},{"v":95.3879970513632,"d":"95.4"},{"v":82.20022407080667,"d":"82.2"},{"v":62.13646875864089,"d":"62.1"},{"v":35.19673111486584,"d":"35.2"},{"$nulls":21},{"v":-2.545599456378085E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.013442955037974328,"d":"0.013"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},0.013656710567489197,-0.013442955037974328,-102.28258873349344,{"v":87.035747927025,"d":"87.0"},{"v":84.16912685796264,"d":"84.2"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":74.16912685796264,"d":"74.2"},null,{"v":-0.002642266123044751,"d":"-0.003"},{"v":0.004722955037974207,"d":"0.005"},{"v":102.28258873349343,"d":"102.283"},0.013753377234155862,-0.004722955037974207,-102.28258873349343,{"v":86.40937657187823,"d":"86.4"},{"v":82.96200399489621,"d":"83.0"}]
[{"$nulls":9},2453358,"CO 3 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":40.7065,"d":"40.7"},{"v":40.8099,"d":"40.8"},{"v":40.4665,"d":"40.5"},{"v":39.7733,"d":"39.8"},{"v":36.692499999999995,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J176,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.2617400301859713E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03107136622793973,"d":"0.0"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.1"},{"v":40.70924342552564,"d":"40.7"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},62.5,{"v":95,"d":"95.0"},127.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":40.70924342552564,"d":"40.7"},{"v":40.73850223135903,"d":"40.7"},{"v":40.078718455815626,"d":"40.1"},{"v":38.72989209889544,"d":"38.7"},{"v":36.69202316059846,"d":"36.7"},{"v":569.1099523141867,"d":"569.1"},915.5999999999999,125,150,"2R",null,"CO-3 BL 65/170-11/2","BL 65/170-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,1845,341.5,810.5,null,1594,null,null,600,1594,1624,{"$nulls":4},1356,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},40.82,41.15,41.27,41.13,39.9,null,{"v":-2.011740030185968E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.031121366227939696,"d":"0.031"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},{"v":40.822743425525644,"d":"40.8"},"CO-3 BL 65/170-11/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},62.5,{"v":95,"d":"95.0"},127.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":40.822743425525644,"d":"40.8"},{"v":41.22940848135902,"d":"41.2"},{"v":41.21109345581562,"d":"41.2"},{"v":40.76779834889544,"d":"40.8"},{"v":39.89952316059846,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.011740030185968E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.031121366227939696,"d":"0.031"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},0.011312285114129707,-0.031121366227939696,-40.07015904140419,{"v":60.907673059876586,"d":"60.9"},{"v":41.21938486187573,"d":"41.2"},"да",{"v":95,"d":"95.0"},115.8,72.9,{"v":31.21938486187573,"d":"31.2"},null,{"v":-3.2617400301859713E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03107136622793973,"d":"0.031"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.071"},0.01143728511412971,-0.03107136622793973,-40.07065904140419,{"v":60.56438783156156,"d":"60.6"},{"v":40.756056371242245,"d":"40.8"}]
[{"$nulls":9},2453319,"CO 2 BL 100/305-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":243,"d":"243.0"},{"v":30.614050000000002,"d":"30.6"},{"v":31.1665,"d":"31.2"},{"v":31.0609,"d":"31.1"},{"v":26.93865,"d":"26.9"},{"v":16.00873,"d":"16.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J177,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.465986832839388E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05238516853600162,"d":"0.1"},{"v":29.628366027850575,"d":"29.6"},{"v":30.79798226897508,"d":"30.8"},"по запросу",{"v":25,"d":"25.0"},79.5,{"v":134,"d":"134.0"},188.5,{"v":243,"d":"243.0"},{"v":30.658871064198152,"d":"30.7"},{"v":30.97037159843739,"d":"31.0"},{"v":28.628852654628385,"d":"28.6"},{"v":23.634314232771146,"d":"23.6"},{"v":15.986756332865665,"d":"16.0"},{"v":497.6023174302768,"d":"497.6"},1099.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/305-18.5/4","BL 100/305-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1845,386,924,null,1340,null,null,600,1340,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":243,"d":"243.0"},30.67,31.43,31.52,28.63,20.15,null,{"v":-3.7659868328393888E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.052365168536001636,"d":"0.052"},{"v":29.641066027850577,"d":"29.641"},{"v":30.873082268975082,"d":"30.9"},"CO-2 BL 100/305-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":25,"d":"25.0"},79.5,{"v":134,"d":"134.0"},188.5,{"v":243,"d":"243.0"},{"v":30.714821064198155,"d":"30.7"},{"v":31.423899098437392,"d":"31.4"},{"v":29.89579265462839,"d":"29.9"},{"v":26.130501732771148,"d":"26.1"},{"v":20.128026332865666,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.7659868328393888E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.052365168536001636,"d":"0.052"},{"v":29.641066027850577,"d":"29.641"},0.01148770979439505,-0.052365168536001636,-29.641066027850577,{"v":53.126367160325294,"d":"53.1"},{"v":31.360120973929888,"d":"31.4"},"да",{"v":134,"d":"134.0"},168.88,96.94,{"v":21.360120973929888,"d":"21.4"},null,{"v":-4.465986832839388E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05238516853600162,"d":"0.052"},{"v":29.628366027850575,"d":"29.628"},0.01155770979439505,-0.05238516853600162,-29.628366027850575,{"v":52.94810581311783,"d":"52.9"},{"v":31.150021213301354,"d":"31.2"}]
[{"$nulls":9},2453320,"CO 2 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":169,"d":"169.0"},{"v":34.32405,"d":"34.3"},{"v":34.7565,"d":"34.8"},{"v":34.7109,"d":"34.7"},{"v":31.728099999999998,"d":"31.7"},{"v":29.00141,"d":"29.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J178,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8473754161282957E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05745998633778945,"d":"0.1"},{"v":33.15614151942792,"d":"33.2"},{"v":34.443677322110055,"d":"34.4"},"по запросу",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":61,"d":"61.0"},{"v":97,"d":"97.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":169,"d":"169.0"},{"v":34.28968021436464,"d":"34.3"},{"v":34.857492293691735,"d":"34.9"},{"v":34.16886466515838,"d":"34.2"},{"v":32.223797328764576,"d":"32.2"},{"v":29.022290284510312,"d":"29.0"},{"v":497.6023174302768,"d":"497.6"},1121.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/315-18.5/4","BL 100/315-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1845,386,924,null,1340,null,null,600,1340,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":169,"d":"169.0"},34.38,35.02,35.17,33.11,31.01,null,{"v":-4.1473754161282928E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05743998633778938,"d":"0.057"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},{"v":34.518777322110054,"d":"34.5"},"CO-2 BL 100/315-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":61,"d":"61.0"},{"v":97,"d":"97.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":169,"d":"169.0"},{"v":34.34563021436464,"d":"34.3"},{"v":35.12944229369174,"d":"35.1"},{"v":34.83825466515838,"d":"34.8"},{"v":33.472067328764574,"d":"33.5"},{"v":31.03088028451031,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-4.1473754161282928E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05743998633778938,"d":"0.057"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},0.01152584865272394,-0.05743998633778938,-33.16884151942792,{"v":56.19456167019324,"d":"56.2"},{"v":35.0869862367239,"d":"35.1"},"да",{"v":97,"d":"97.0"},120.04,72.52000000000001,{"v":25.086986236723902,"d":"25.1"},null,{"v":-4.8473754161282957E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05745998633778945,"d":"0.057"},{"v":33.15614151942792,"d":"33.156"},0.011595848652723941,-0.05745998633778945,-33.15614151942792,{"v":56.00750738182879,"d":"56.0"},{"v":34.85378759028451,"d":"34.9"}]
[{"$nulls":9},2453324,"CO 2 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.716649999999994,"d":"41.7"},{"v":41.7409,"d":"41.7"},{"v":39.8369,"d":"39.8"},{"v":36.70841,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J179,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.7032099401266556E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05895677801828021,"d":"0.1"},{"v":40.02648722805994,"d":"40.0"},{"v":41.37190167399695,"d":"41.4"},"по запросу",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":62.75,"d":"62.8"},97.5,{"v":132.25,"d":"132.3"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":41.308545353265856,"d":"41.3"},{"v":41.87410673972003,"d":"41.9"},{"v":41.30378413550936,"d":"41.3"},{"v":39.59757754063386,"d":"39.6"},{"v":36.75548695509351,"d":"36.8"},{"v":502.05699227647057,"d":"502.1"},1151.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/345-22/4","BL 100/345-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1845,386,924,null,1340,null,null,600,1340,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":167,"d":"167.0"},41.45,41.94,42.2,41.03,38.67,null,{"v":-4.0032099401266587E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05893677801828026,"d":"0.059"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},{"v":41.44700167399695,"d":"41.4"},"CO-2 BL 100/345-22/4 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":62.75,"d":"62.8"},97.5,{"v":132.25,"d":"132.3"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":41.37556535326586,"d":"41.4"},{"v":42.16118111472004,"d":"42.2"},{"v":41.979971635509365,"d":"42.0"},{"v":40.831936915633854,"d":"40.8"},{"v":38.71707695509351,"d":"38.7"},{"$nulls":21},{"v":-4.0032099401266587E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05893677801828026,"d":"0.059"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},0.011511432105123778,-0.05893677801828026,-40.039187228059944,{"v":61.59181339044682,"d":"61.6"},{"v":42.15057196359583,"d":"42.2"},"да",97.5,119.74000000000001,73.87,{"v":32.15057196359583,"d":"32.2"},null,{"v":-4.7032099401266556E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05895677801828021,"d":"0.059"},{"v":40.02648722805994,"d":"40.026"},0.011581432105123777,-0.05895677801828021,-40.02648722805994,{"v":61.38892068299677,"d":"61.4"},{"v":41.873328695814095,"d":"41.9"}]
[{"$nulls":9},2453321,"CO 2 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":34.274049999999995,"d":"34.3"},{"v":34.8065,"d":"34.8"},{"v":34.7209,"d":"34.7"},{"v":28.8777,"d":"28.9"},{"v":16.37065,"d":"16.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J180,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8172580584184926E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.056924619989142125,"d":"0.1"},{"v":33.1657414414343,"d":"33.2"},{"v":34.439926815850896,"d":"34.4"},"по запросу",{"v":25,"d":"25.0"},82.5,{"v":140,"d":"140.0"},197.5,{"v":255,"d":"255.0"},{"v":34.2877783125117,"d":"34.3"},{"v":34.58327632452744,"d":"34.6"},{"v":31.693362445413953,"d":"31.7"},{"v":25.618036675171233,"d":"25.6"},{"v":16.35729901379929,"d":"16.4"},{"v":502.05699227647057,"d":"502.1"},1151.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/315-22/4","BL 100/315-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1845,386,924,null,1340,null,null,600,1340,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":255,"d":"255.0"},34.33,35.07,35.18,30.91,20.93,null,{"v":-4.1172580584184919E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05690461998914208,"d":"0.057"},{"v":33.1784414414343,"d":"33.178"},{"v":34.5150268158509,"d":"34.5"},"CO-2 BL 100/315-22/4 без учёта потерь напора",{"v":25,"d":"25.0"},82.5,{"v":140,"d":"140.0"},197.5,{"v":255,"d":"255.0"},{"v":34.3437283125117,"d":"34.3"},{"v":35.07076382452744,"d":"35.1"},{"v":33.07526244541395,"d":"33.1"},{"v":28.357224175171233,"d":"28.4"},{"v":20.916649013799287,"d":"20.9"},{"$nulls":21},{"v":-4.1172580584184919E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05690461998914208,"d":"0.057"},{"v":33.1784414414343,"d":"33.178"},0.011522836916952961,-0.05690461998914208,-33.1784414414343,{"v":56.185697452774036,"d":"56.2"},{"v":35.0759177583851,"d":"35.1"},"да",{"v":140,"d":"140.0"},176.8,100.9,{"v":25.075917758385103,"d":"25.1"},null,{"v":-4.8172580584184926E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.056924619989142125,"d":"0.057"},{"v":33.1657414414343,"d":"33.166"},0.01159283691695296,-0.056924619989142125,-33.1657414414343,{"v":55.998697973905294,"d":"56.0"},{"v":34.84282416414072,"d":"34.8"}]
[{"$nulls":9},2453322,"CO 2 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":37.50405,"d":"37.5"},{"v":37.9265,"d":"37.9"},{"v":37.72325,"d":"37.7"},{"v":34.225300000000004,"d":"34.2"},{"v":27.9045,"d":"27.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J181,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.3485848469215359E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.050218773415402256,"d":"0.1"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.5"},{"v":37.636861530251004,"d":"37.6"},"по запросу",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":71.25,"d":"71.3"},117.5,{"v":163.75,"d":"163.8"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":37.50535374646434,"d":"37.5"},{"v":37.892172293664274,"d":"37.9"},{"v":36.418611886040594,"d":"36.4"},{"v":33.0846725235933,"d":"33.1"},{"v":27.890354206322378,"d":"27.9"},{"v":502.05699227647057,"d":"502.1"},1151.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/330-22/4","BL 100/330-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1845,386,924,null,1340,null,null,600,1340,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":210,"d":"210.0"},37.56,38.19,38.24,35.81,31,null,{"v":-3.6485848469215319E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05019877341540216,"d":"0.050"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},{"v":37.71196153025101,"d":"37.7"},"CO-2 BL 100/330-22/4 без учёта потерь напора",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":71.25,"d":"71.3"},117.5,{"v":163.75,"d":"163.8"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":37.56130374646434,"d":"37.6"},{"v":38.25880666866428,"d":"38.3"},{"v":37.3953993860406,"d":"37.4"},{"v":34.9710818985933,"d":"35.0"},{"v":30.985854206322387,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-3.6485848469215319E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05019877341540216,"d":"0.050"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},0.011475969595803265,-0.05019877341540216,-36.534370964011885,{"v":58.65249282169481,"d":"58.7"},{"v":38.22349904665512,"d":"38.2"},"да",117.5,147.10000000000002,86.05000000000001,{"v":28.22349904665512,"d":"28.2"},null,{"v":-4.3485848469215359E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.050218773415402256,"d":"0.050"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.522"},0.011545969595803266,-0.050218773415402256,-36.521670964011875,{"v":58.458678695232834,"d":"58.5"},{"v":37.97130127547188,"d":"38.0"}]
[{"$nulls":9},2453406,"CO 4 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":96,"d":"96.0"},133.5,{"v":25.491061600000002,"d":"25.5"},{"v":24.583453600000002,"d":"24.6"},{"v":21.412725,"d":"21.4"},{"v":18.2030392,"d":"18.2"},{"v":9.543577325000001,"d":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J182,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1458468287805941E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03619065192766722,"d":"0.0"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.2"},{"v":25.22903044960997,"d":"25.2"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42.375,"d":"42.4"},{"v":72.75,"d":"72.8"},{"v":103.125,"d":"103.1"},133.5,{"v":25.443858917470088,"d":"25.4"},{"v":24.65062279733153,"d":"24.7"},{"v":21.74297700867218,"d":"21.7"},{"v":16.720921551492044,"d":"16.7"},{"v":9.584456425791114,"d":"9.6"},{"v":635.4291308013841,"d":"635.4"},914.2,100,125,"2R",null,"CO-4 BL 40/265-4/4","BL 40/265-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,1845,390,804,null,2148,null,null,760,2148,1518,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":96,"d":"96.0"},133.5,25.55,25.26,23.56,21.72,16.35,null,{"v":-7.6316369405859149E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03603433884839082,"d":"0.036"},{"v":25.18104247621499,"d":"25.181"},{"v":25.575225317013984,"d":"25.6"},"CO-4 BL 40/265-4/4 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42.375,"d":"42.4"},{"v":72.75,"d":"72.8"},{"v":103.125,"d":"103.1"},133.5,{"v":25.503558970451245,"d":"25.5"},{"v":25.337629852338875,"d":"25.3"},{"v":23.76344907889945,"d":"23.8"},{"v":20.78101665013297,"d":"20.8"},{"v":16.390332566039433,"d":"16.4"},{"$nulls":21},{"v":-7.6316369405859149E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03603433884839082,"d":"0.036"},{"v":25.18104247621499,"d":"25.181"},0.011874274805169702,-0.03603433884839082,-25.18104247621499,{"v":47.59270784611476,"d":"47.6"},{"v":25.167398223618154,"d":"25.2"},"да",{"v":72.75,"d":"72.8"},92.19,52.095,{"v":15.167398223618154,"d":"15.2"},null,{"v":-1.1458468287805941E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.03619065192766722,"d":"0.036"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.175"},0.012256957939891705,-0.03619065192766722,-25.174573037682485,{"v":46.82035074697575,"d":"46.8"},{"v":24.357169378553696,"d":"24.4"}]
[{"$nulls":9},2453343,"CO 3 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":93.0859928,"d":"93.1"},{"v":92.7548008,"d":"92.8"},{"v":91.03589020000001,"d":"91.0"},{"v":78.9321,"d":"78.9"},{"v":65.8978136,"d":"65.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J183,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00257602377563513,"d":"-0.0"},{"v":0.1297724265845999,"d":"0.1"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.6"},{"v":93.14236988879412,"d":"93.1"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":92.98451522811875,"d":"93.0"},{"v":92.29042322942053,"d":"92.3"},{"v":87.55712595052643,"d":"87.6"},{"v":78.78462339143643,"d":"78.8"},{"v":65.97291555215055,"d":"66.0"},{"v":602.9945504462803,"d":"603.0"},1205.4,100,125,"2R",null,"CO-3 BL 40/245-22/2","BL 40/245-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1845,365,779,null,1598,null,null,760,1598,1640,{"$nulls":4},1385,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},93.31,93.87,93.54,87.53,80.01,null,{"v":-1.7101409874082326E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.1290446417666401,"d":"0.129"},{"v":91.58407187869221,"d":"91.584"},{"v":93.91628424302401,"d":"93.9"},"CO-3 BL 40/245-22/2 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":93.21099005418195,"d":"93.2"},{"v":93.95120316480204,"d":"94.0"},{"v":92.00991520716602,"d":"92.0"},{"v":87.3871261812739,"d":"87.4"},{"v":80.08283608712566,"d":"80.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.7101409874082326E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.1290446417666401,"d":"0.129"},{"v":91.58407187869221,"d":"91.584"},0.012821252098519344,-0.1290446417666401,-91.58407187869221,{"v":89.69927591191653,"d":"89.7"},{"v":89.39955665691254,"d":"89.4"},"да",{"v":72,"d":"72.0"},89.92,52.96,{"v":79.39955665691254,"d":"79.4"},null,{"v":-0.00257602377563513,"d":"-0.003"},{"v":0.1297724265845999,"d":"0.130"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.568"},0.013687134886746243,-0.1297724265845999,-91.56761848932774,{"v":86.67066681086351,"d":"86.7"},{"v":83.46449428266354,"d":"83.5"}]
[{"$nulls":9},2453344,"CO 3 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":102.1176626,"d":"102.1"},{"v":101.52430000000001,"d":"101.5"},{"v":99.5089,"d":"99.5"},{"v":95.0027,"d":"95.0"},{"v":86.6983352,"d":"86.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J184,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.6112051591621792E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.1412442287277446,"d":"0.1"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.3"},{"v":102.20223142730019,"d":"102.2"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},39.5,{"v":61,"d":"61.0"},82.5,{"v":104,"d":"104.0"},{"v":102.01135485424467,"d":"102.0"},{"v":101.82000339387693,"d":"101.8"},{"v":99.21459276386376,"d":"99.2"},{"v":94.19512296420515,"d":"94.2"},{"v":86.76159399490112,"d":"86.8"},{"v":595.638392841436,"d":"595.6"},1192.2,80,125,"2R",null,"CO-3 BL 40/260-22/2","BL 40/260-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1845,365,779,null,1604,null,null,760,1604,1640,{"$nulls":4},1385,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},102.4,102.9,102.6,100.5,96,null,{"v":-1.7474781937354801E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.14072613442379206,"d":"0.141"},{"v":100.32767230591193,"d":"100.328"},{"v":102.97672596426376,"d":"103.0"},"CO-3 BL 40/260-22/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},39.5,{"v":61,"d":"61.0"},82.5,{"v":104,"d":"104.0"},{"v":102.2945597907699,"d":"102.3"},{"v":103.15985176387593,"d":"103.2"},{"v":102.40960014687353,"d":"102.4"},{"v":100.04380493976267,"d":"100.0"},{"v":96.06246614254336,"d":"96.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.7474781937354801E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.14072613442379206,"d":"0.141"},{"v":100.32767230591193,"d":"100.328"},0.012858589304846593,-0.14072613442379206,-100.32767230591193,{"v":93.97251452464504,"d":"94.0"},{"v":98.12037206760692,"d":"98.1"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},74.76,46.38,{"v":88.12037206760692,"d":"88.1"},null,{"v":-2.6112051591621792E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1412442287277446,"d":"0.141"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.315"},0.013722316270273292,-0.1412442287277446,-100.31498920871381,{"v":90.80187495688382,"d":"90.8"},{"v":91.6108943965063,"d":"91.6"}]
[{"$nulls":9},2453394,"CO 4 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":60.636900000000004,"d":"60.6"},{"v":60.312,"d":"60.3"},{"v":58.034499999999994,"d":"58.0"},{"v":54.056999999999995,"d":"54.1"},{"v":48.3595,"d":"48.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J185,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7920183778810657E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.13255646965194315,"d":"0.1"},{"v":59.75004198521755,"d":"59.8"},{"v":60.31391953468288,"d":"60.3"},"по запросу",{"v":9,"d":"9.0"},25.5,{"v":42,"d":"42.0"},58.5,{"v":75,"d":"75.0"},{"v":60.63589672347667,"d":"60.6"},{"v":60.664472011124936,"d":"60.7"},{"v":58.62829329201696,"d":"58.6"},{"v":54.52736056615275,"d":"54.5"},{"v":48.36167383353229,"d":"48.4"},{"v":633.5644807557094,"d":"633.6"},898.2,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 32/210-7.5/2","BL 32/210-7.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,1845,281,668,null,2154,null,null,760,2154,1489,{"$nulls":4},1264,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":75,"d":"75.0"},60.71,61.16,59.94,57.44,53.64,null,{"v":-2.858685044547735E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.13305646965194345,"d":"0.133"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},{"v":61.16191953468289,"d":"61.2"},"CO-4 BL 32/210-7.5/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},25.5,{"v":42,"d":"42.0"},58.5,{"v":75,"d":"75.0"},{"v":60.708996723476666,"d":"60.7"},{"v":61.27712201112494,"d":"61.3"},{"v":60.288693292016966,"d":"60.3"},{"v":57.74371056615275,"d":"57.7"},{"v":53.6421738335323,"d":"53.6"},{"$nulls":21},{"v":-2.858685044547735E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.13305646965194345,"d":"0.133"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},0.013969796155658847,-0.13305646965194345,-59.743041985217545,{"v":70.33107887211887,"d":"70.3"},{"v":54.96067394795784,"d":"55.0"},"да",{"v":42,"d":"42.0"},52.56,30.78,{"v":44.96067394795784,"d":"45.0"},null,{"v":-3.7920183778810657E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.13255646965194315,"d":"0.133"},{"v":59.75004198521755,"d":"59.750"},0.014903129488992178,-0.13255646965194315,-59.75004198521755,{"v":67.92172170725588,"d":"67.9"},{"v":51.259558663087944,"d":"51.3"}]
[{"$nulls":9},2453359,"CO 3 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.7757,"d":"50.8"},{"v":50.3065,"d":"50.3"},{"v":49.3533,"d":"49.4"},{"v":47.063500000000005,"d":"47.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J186,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.0816228533953368E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0357934606221949,"d":"0.0"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.1"},{"v":50.75733222509296,"d":"50.8"},"по запросу",{"v":26,"d":"26.0"},54.5,{"v":83,"d":"83.0"},111.5,{"v":140,"d":"140.0"},{"v":50.70558673452024,"d":"50.7"},{"v":50.78927403911257,"d":"50.8"},{"v":50.20990171117082,"d":"50.2"},{"v":48.96746975069501,"d":"49.0"},{"v":47.06197815768512,"d":"47.1"},{"v":589.5113103903115,"d":"589.5"},972.5999999999999,125,125,"2R",null,"CO-3 BL 65/190-15/2","BL 65/190-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,1845,337,806,null,1594,null,null,600,1594,1636,{"$nulls":4},1381,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":140,"d":"140.0"},50.79,51.17,51.11,50.71,49.52,null,{"v":-0.000283162285339535,"d":"-0.000"},{"v":0.03584346062219514,"d":"0.036"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},{"v":50.870832225092954,"d":"50.9"},"CO-3 BL 65/190-15/2 без учёта потерь напора",{"v":26,"d":"26.0"},54.5,{"v":83,"d":"83.0"},111.5,{"v":140,"d":"140.0"},{"v":50.79088673452023,"d":"50.8"},{"v":51.16278028911256,"d":"51.2"},{"v":51.07467671117082,"d":"51.1"},{"v":50.526576000695,"d":"50.5"},{"v":49.51847815768511,"d":"49.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.000283162285339535,"d":"-0.000"},{"v":0.03584346062219514,"d":"0.036"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},0.011394273396450647,-0.03584346062219514,-50.05037446323268,{"v":67.86815205857793,"d":"67.9"},{"v":51.17873404273618,"d":"51.2"},"да",{"v":83,"d":"83.0"},101.24000000000001,63.620000000000005,{"v":41.17873404273618,"d":"41.2"},null,{"v":-4.0816228533953368E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0357934606221949,"d":"0.036"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.051"},0.011519273396450645,-0.0357934606221949,-50.050874463232695,{"v":67.4883118328886,"d":"67.5"},{"v":50.607469267257905,"d":"50.6"}]
[{"$nulls":9},2453351,"CO 3 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":57.4675,"d":"57.5"},{"v":58.6609,"d":"58.7"},{"v":57.5493,"d":"57.5"},{"v":52.9853,"d":"53.0"},{"v":47.2609,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J187,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7150893558623367E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.15932969277704656,"d":"0.2"},{"v":54.966461921087266,"d":"55.0"},{"v":58.20277228412256,"d":"58.2"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":101,"d":"101.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":57.467020034283266,"d":"57.5"},{"v":58.66632509450855,"d":"58.7"},{"v":57.365029873886556,"d":"57.4"},{"v":53.563134372417274,"d":"53.6"},{"v":47.2606385901007,"d":"47.3"},{"v":562.8256042453287,"d":"562.8"},898.2,100,125,"2R",null,"CO-3 BL 50/210-15/2","BL 50/210-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,1845,307,721,null,1598,null,null,600,1598,1603,{"$nulls":4},1348,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":128,"d":"128.0"},57.71,60.05,60.67,59.49,57.11,null,{"v":-1.1150893558623364E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.15947969277704654,"d":"0.159"},{"v":54.96596192108728,"d":"54.966"},{"v":58.74677228412257,"d":"58.7"},"CO-3 BL 50/210-15/2 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":101,"d":"101.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":57.70952003428327,"d":"57.7"},{"v":59.998275094508564,"d":"60.0"},{"v":60.66122987388657,"d":"60.7"},{"v":59.69838437241729,"d":"59.7"},{"v":57.10973859010072,"d":"57.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1150893558623364E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.15947969277704654,"d":"0.159"},{"v":54.96596192108728,"d":"54.966"},0.012226200466973447,-0.15947969277704654,-54.96596192108728,{"v":73.88886921839757,"d":"73.9"},{"v":60.66183327081623,"d":"60.7"},"да",{"v":74,"d":"74.0"},91.28,55.64,{"v":50.66183327081623,"d":"50.7"},null,{"v":-1.7150893558623367E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.15932969277704656,"d":"0.159"},{"v":54.966461921087266,"d":"54.966"},0.012826200466973449,-0.15932969277704656,-54.966461921087266,{"v":71.96869243906117,"d":"72.0"},{"v":57.54991879320201,"d":"57.5"}]
[{"$nulls":9},2453325,"CO 2 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.7957,"d":"41.8"},{"v":41.5521,"d":"41.6"},{"v":36.5177,"d":"36.5"},{"v":21.474899999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J188,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1355725679146125E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0479550285776883,"d":"0.0"},{"v":40.44064772975443,"d":"40.4"},{"v":41.507097055972764,"d":"41.5"},"по запросу",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":154,"d":"154.0"},{"v":217,"d":"217.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":41.4591596406052,"d":"41.5"},{"v":41.379887686833975,"d":"41.4"},{"v":38.01779822865213,"d":"38.0"},{"v":31.372891266059675,"d":"31.4"},{"v":21.445166799056594,"d":"21.4"},{"v":532.1803623804498,"d":"532.2"},1291.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/345-30/4","BL 100/345-30/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,1926.5,436.5,974.5,null,1340,null,null,600,1340,1889,{"$nulls":4},1549,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":280,"d":"280.0"},41.45,42.15,42.13,38.55,26.97,null,{"v":-3.4355725679146117E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04793502857768826,"d":"0.048"},{"v":40.45334772975443,"d":"40.453"},{"v":41.582197055972756,"d":"41.6"},"CO-2 BL 100/345-30/4 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":154,"d":"154.0"},{"v":217,"d":"217.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":41.52617964060519,"d":"41.5"},{"v":41.97043768683397,"d":"42.0"},{"v":39.68753822865212,"d":"39.7"},{"v":34.677481266059665,"d":"34.7"},{"v":26.940266799056587,"d":"26.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.4355725679146117E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04793502857768826,"d":"0.048"},{"v":40.45334772975443,"d":"40.453"},0.011454668367902572,-0.04793502857768826,-40.45334772975443,{"v":61.55650007187164,"d":"61.6"},{"v":42.102252234425926,"d":"42.1"},"да",{"v":154,"d":"154.0"},194.32000000000002,111.16000000000001,{"v":32.102252234425926,"d":"32.1"},null,{"v":-4.1355725679146125E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0479550285776883,"d":"0.048"},{"v":40.44064772975443,"d":"40.441"},0.011524668367902573,-0.0479550285776883,-40.44064772975443,{"v":61.35430592005249,"d":"61.4"},{"v":41.82612061034875,"d":"41.8"}]
[{"$nulls":9},2453323,"CO 2 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":37.57298,"d":"37.6"},{"v":37.8857,"d":"37.9"},{"v":37.5921,"d":"37.6"},{"v":30.284100000000002,"d":"30.3"},{"v":17.014900000000004,"d":"17.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J189,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1507886757430383E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.045787388486779226,"d":"0.0"},{"v":36.693931164720254,"d":"36.7"},{"v":37.69398183850676,"d":"37.7"},"по запросу",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":154,"d":"154.0"},{"v":217,"d":"217.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":37.65055621017182,"d":"37.7"},{"v":37.42331541463435,"d":"37.4"},{"v":33.90117856829207,"d":"33.9"},{"v":27.084145671144952,"d":"27.1"},{"v":16.97221672319302,"d":"17.0"},{"v":532.1803623804498,"d":"532.2"},1291.4,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/330-30/4","BL 100/330-30/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,1926.5,436.5,974.5,null,1340,null,null,600,1340,1889,{"$nulls":4},1549,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":280,"d":"280.0"},37.64,38.24,38.17,32.82,22.51,null,{"v":-3.4507886757430381E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04576738848677921,"d":"0.046"},{"v":36.70663116472025,"d":"36.707"},{"v":37.76908183850675,"d":"37.8"},"CO-2 BL 100/330-30/4 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":91,"d":"91.0"},{"v":154,"d":"154.0"},{"v":217,"d":"217.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":37.71757621017181,"d":"37.7"},{"v":38.013865414634346,"d":"38.0"},{"v":35.57091856829206,"d":"35.6"},{"v":30.388735671144946,"d":"30.4"},{"v":22.46731672319301,"d":"22.5"},{"$nulls":21},{"v":-3.4507886757430381E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04576738848677921,"d":"0.046"},{"v":36.70663116472025,"d":"36.707"},0.011456189978685416,-0.04576738848677921,-36.70663116472025,{"v":58.637386113169335,"d":"58.6"},{"v":38.20381166872116,"d":"38.2"},"да",{"v":154,"d":"154.0"},194.32000000000002,111.16000000000001,{"v":28.20381166872116,"d":"28.2"},null,{"v":-4.1507886757430383E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.045787388486779226,"d":"0.046"},{"v":36.693931164720254,"d":"36.694"},0.011526189978685415,-0.045787388486779226,-36.693931164720254,{"v":58.443930151712095,"d":"58.4"},{"v":37.952144128646694,"d":"38.0"}]
[{"$nulls":9},2453397,"CO 4 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":41.2321704,"d":"41.2"},{"v":41.014075,"d":"41.0"},{"v":40.5379846,"d":"40.5"},{"v":39.382725,"d":"39.4"},{"v":37.3730392,"d":"37.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J190,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.1180086904886878E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04306441682483775,"d":"0.0"},{"v":40.72012937329241,"d":"40.7"},{"v":41.28144109589356,"d":"41.3"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},37.5,{"v":57,"d":"57.0"},76.5,{"v":96,"d":"96.0"},{"v":41.232265394567655,"d":"41.2"},{"v":41.19345003212385,"d":"41.2"},{"v":40.537260108768386,"d":"40.5"},{"v":39.26369562450125,"d":"39.3"},{"v":37.372756579322456,"d":"37.4"},{"v":621.971200566436,"d":"622.0"},852.6,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 40/170-5.5/2","BL 40/170-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,280.8600000000001,674.8600000000001,null,2154,null,null,760,2154,1477,{"$nulls":4},1252,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":96,"d":"96.0"},41.36,41.79,41.78,41.53,40.89,null,{"v":-4.3023371303518122E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04301248054734223,"d":"0.043"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},{"v":41.62854707897851,"d":"41.6"},"CO-4 BL 40/170-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},37.5,{"v":57,"d":"57.0"},76.5,{"v":96,"d":"96.0"},{"v":41.36021193111866,"d":"41.4"},{"v":41.73333486585951,"d":"41.7"},{"v":41.77926506183711,"d":"41.8"},{"v":41.49800251905145,"d":"41.5"},{"v":40.889547237502526,"d":"40.9"},{"$nulls":21},{"v":-4.3023371303518122E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04301248054734223,"d":"0.043"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},0.011541344824146293,-0.04301248054734223,-40.7253830042899,{"v":61.295081294378704,"d":"61.3"},{"v":41.74541100982771,"d":"41.7"},"да",{"v":57,"d":"57.0"},69.48,43.74,{"v":31.745411009827713,"d":"31.7"},null,{"v":-8.1180086904886878E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04306441682483775,"d":"0.043"},{"v":40.72012937329241,"d":"40.720"},0.01192291198015998,-0.04306441682483775,-40.72012937329241,{"v":60.274280037136805,"d":"60.3"},{"v":40.36654259994654,"d":"40.4"}]
[{"$nulls":9},2453372,"CO 3 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.31326,"d":"21.3"},{"v":21.23002,"d":"21.2"},{"v":19.21978,"d":"19.2"},{"v":12.2619,"d":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J191,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1459312252498251E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04420484637791292,"d":"0.0"},{"v":19.772435765374365,"d":"19.8"},{"v":20.815447346439267,"d":"20.8"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":186,"d":"186.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":20.652146439869885,"d":"20.7"},{"v":21.30642922540958,"d":"21.3"},{"v":20.126004920383576,"d":"20.1"},{"v":17.110873524791874,"d":"17.1"},{"v":12.261035038634475,"d":"12.3"},{"v":573.0862772343426,"d":"573.1"},1048.6,150,200,"2R",null,"CO-3 BL 80/250-7.5/4","BL 80/250-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,1845,395,851,null,2044,null,null,600,2044,1800,{"$nulls":4},1460,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":240,"d":"240.0"},20.68,21.52,21.62,20.38,15.15,null,{"v":-2.6459312252498238E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044239846377912874,"d":"0.044"},{"v":19.772135765374372,"d":"19.772"},{"v":20.861197346439276,"d":"20.9"},"CO-3 BL 80/250-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":186,"d":"186.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":20.681486439869893,"d":"20.7"},{"v":21.613059225409582,"d":"21.6"},{"v":21.001524920383577,"d":"21.0"},{"v":18.846883524791878,"d":"18.8"},{"v":15.149135038634476,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.6459312252498238E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044239846377912874,"d":"0.044"},{"v":19.772135765374372,"d":"19.772"},0.011375704233636093,-0.044239846377912874,-19.772135765374372,{"v":43.68036208674695,"d":"43.7"},{"v":21.19971146699245,"d":"21.2"},"да",{"v":132,"d":"132.0"},166.56,95.28,{"v":11.19971146699245,"d":"11.2"},null,{"v":-3.1459312252498251E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04420484637791292,"d":"0.044"},{"v":19.772435765374365,"d":"19.772"},0.011425704233636095,-0.04420484637791292,-19.772435765374365,{"v":43.578947203096405,"d":"43.6"},{"v":21.10138488144738,"d":"21.1"}]
[{"$nulls":9},2453737,"CO 4 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":114.81172,"d":"114.8"},{"v":109.6514,"d":"109.7"},{"v":96.4322,"d":"96.4"},{"v":46.517,"d":"46.5"},{"v":28.30445,"d":"28.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J192,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004480766774396978,"d":"-0.0"},{"v":0.25122490111846146,"d":"0.3"},{"v":109.29933741094081,"d":"109.3"},{"v":112.80339434753738,"d":"112.8"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":112.36961719616849,"d":"112.4"},{"v":109.62252229299824,"d":"109.6"},{"v":94.77231623633493,"d":"94.8"},{"v":67.8189990261786,"d":"67.8"},{"v":28.762570662529242,"d":"28.8"},{"v":689.8010005588234,"d":"689.8"},1217,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3605/2","Helix V 3605/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,225,1541,120,1944,2080,null,0,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},115,110,98,50,32.375,null,{"v":-0.004384100107730311,"d":"-0.004"},{"v":0.25994490111846136,"d":"0.260"},{"v":109.29933741094084,"d":"109.299"},{"v":113.1519943475374,"d":"113.2"},"CO-4 Helix V 3605/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":112.55789719616853,"d":"112.6"},{"v":110.38970666799825,"d":"110.4"},{"v":96.37951373633496,"d":"96.4"},{"v":70.52731840117863,"d":"70.5"},{"v":32.83312066252924,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.004384100107730311,"d":"-0.004"},{"v":0.25994490111846136,"d":"0.260"},{"v":109.29933741094084,"d":"109.299"},0.015495211218841422,-0.25994490111846136,-109.29933741094084,{"v":92.7923330591208,"d":"92.8"},{"v":95.6713008283867,"d":"95.7"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":85.6713008283867,"d":"85.7"},null,{"v":-0.004480766774396978,"d":"-0.004"},{"v":0.25122490111846146,"d":"0.251"},{"v":109.29933741094081,"d":"109.299"},0.01559187788550809,-0.25122490111846146,-109.29933741094081,{"v":92.1688248325272,"d":"92.2"},{"v":94.38991412232315,"d":"94.4"}]
[{"$nulls":9},2453738,"CO 4 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":128.61172000000002,"d":"128.6"},{"v":124.6514,"d":"124.7"},{"v":108.4322,"d":"108.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":38.11695,"d":"38.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J193,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.497796501892532E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.22133754934549704,"d":"0.2"},{"v":124.33074915734841,"d":"124.3"},{"v":126.92285878601004,"d":"126.9"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":126.85753897895417,"d":"126.9"},{"v":122.96655385731013,"d":"123.0"},{"v":106.92645815949163,"d":"106.9"},{"v":78.73725188549867,"d":"78.7"},{"v":38.398935035331235,"d":"38.4"},{"v":689.8010005588234,"d":"689.8"},1217,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3605","Helix V 3605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,225,1541,120,1944,2080,null,0,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},128.8,125,110,60,42.1875,null,{"v":-0.004401129835225869,"d":"-0.004"},{"v":0.23005754934549758,"d":"0.230"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},{"v":127.27145878601003,"d":"127.3"},"CO-4 Helix V 3605 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":127.04581897895416,"d":"127.0"},{"v":123.73373823231013,"d":"123.7"},{"v":108.53365565949163,"d":"108.5"},{"v":81.44557126049865,"d":"81.4"},{"v":42.4694850353312,"d":"42.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.004401129835225869,"d":"-0.004"},{"v":0.23005754934549758,"d":"0.230"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},0.015512240946336981,-0.23005754934549758,-124.33074915734838,{"v":97.24851368527342,"d":"97.2"},{"v":105.08081571105346,"d":"105.1"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":95.08081571105346,"d":"95.1"},null,{"v":-4.497796501892532E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.22133754934549704,"d":"0.221"},{"v":124.33074915734841,"d":"124.331"},0.015608907613003643,-0.22133754934549704,-124.33074915734841,{"v":96.62021688810898,"d":"96.6"},{"v":103.72740346116912,"d":"103.7"}]
[{"$nulls":9},2453676,"CO 3 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":50.9205,"d":"50.9"},{"v":46.077999999999996,"d":"46.1"},{"v":41.61,"d":"41.6"},{"v":29.493,"d":"29.5"},{"v":16.715,"d":"16.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J194,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.4683921863260715E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.011322764838467317,"d":"0.0"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.8"},{"v":50.514363260706226,"d":"50.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":50.514363260706226,"d":"50.5"},{"v":47.23864683039068,"d":"47.2"},{"v":40.59281842599548,"d":"40.6"},{"v":30.57687804752065,"d":"30.6"},{"v":17.19082569496618,"d":"17.2"},{"v":625.4814524091696,"d":"625.5"},963.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7002","MVI 7002","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,600,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},51.3,47.05,43.02,31.5,19.08,null,{"v":-7.5683921863260739E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.024272764838467423,"d":"0.024"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},{"v":50.89386326070623,"d":"50.9"},"CO-3 MVI 7002 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":50.89386326070623,"d":"50.9"},{"v":48.182209330390684,"d":"48.2"},{"v":42.055318425995495,"d":"42.1"},{"v":32.513190547520665,"d":"32.5"},{"v":19.555825694966188,"d":"19.6"},{"$nulls":21},{"v":-7.5683921863260739E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.024272764838467423,"d":"0.024"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.011867950329743719,-0.024272764838467423,-50.846835612321556,{"v":66.4857986311538,"d":"66.5"},{"v":49.115126884692586,"d":"49.1"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":39.115126884692586,"d":"39.1"},null,{"v":-7.4683921863260715E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.011322764838467317,"d":"0.011"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.01185795032974372,-0.011322764838467317,-50.846835612321556,{"v":65.96196042961756,"d":"66.0"},{"v":48.34422470798259,"d":"48.3"}]
[{"$nulls":9},2453742,"CO 4 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":37.761300000000006,"d":"37.8"},{"v":37.0183,"d":"37.0"},{"v":35.2573,"d":"35.3"},{"v":26.3453,"d":"26.3"},{"v":0.7973,"d":"0.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J195,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.938867245602036E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.06580352481166962,"d":"0.1"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.5"},{"v":37.685476925968786,"d":"37.7"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":37.640920981433574,"d":"37.6"},{"v":36.03991572577137,"d":"36.0"},{"v":29.369567119287687,"d":"29.4"},{"v":17.62987516198252,"d":"17.6"},{"v":0.8208398538558654,"d":"0.8"},{"v":665.765630249481,"d":"665.8"},1077,150,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5202/2","Helix V 5202/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,260,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,2195,null,500,null,1577,488.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},37.77,37.06,35.35,26.6,1.445,null,{"v":-8.8277561344909266E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06583685814500302,"d":"0.066"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},{"v":37.69617692596878,"d":"37.7"},"CO-4 Helix V 5202/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":37.649620981433564,"d":"37.6"},{"v":36.11384697577137,"d":"36.1"},{"v":29.571742119287684,"d":"29.6"},{"v":18.023306411982517,"d":"18.0"},{"v":1.4685398538558587,"d":"1.5"},{"$nulls":21},{"v":-8.8277561344909266E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06583685814500302,"d":"0.066"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},0.011993886724560204,-0.06583685814500302,-36.51556923372287,{"v":57.98994371121334,"d":"58.0"},{"v":37.36481746255213,"d":"37.4"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":27.364817462552132,"d":"27.4"},null,{"v":-8.938867245602036E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06580352481166962,"d":"0.066"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.516"},0.012004997835671315,-0.06580352481166962,-36.51586923372288,{"v":57.9605376245229,"d":"58.0"},{"v":37.32693246359705,"d":"37.3"}]
[{"$nulls":9},2453674,"CO 3 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":45.4705,"d":"45.5"},{"v":40.888,"d":"40.9"},{"v":35.519999999999996,"d":"35.5"},{"v":21.892999999999997,"d":"21.9"},{"v":8.254999999999999,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J196,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.4266942148760349E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.017885123966942154,"d":"0.0"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.4"},{"$f":"$K$1^2*W196+$K$1*X196+Y196","v":{"v":45.20464876033058,"d":"45.2"}},{"$f":"IF($K$1=0,V196,IF(OR($K$1<CK196,$K$1>CO196,EL196>CO196,CY196<$P$1),\"не подходит\",V196))","v":"по запросу"},{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":45.20464876033058,"d":"45.2"},{"v":41.75131141528926,"d":"41.8"},{"v":34.495428305785126,"d":"34.5"},{"v":23.43699943181818,"d":"23.4"},{"v":8.57602479338842,"d":"8.6"},{"v":628.7032714826989,"d":"628.7"},963.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7002/1","MVI 7002/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,600,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},45.85,41.86,36.93,23.9,10.62,null,{"v":-8.526694214876033E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030835123966942088,"d":"0.031"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},{"$f":"$K$1^2*CV196+$K$1*CW196+CX196","v":{"v":45.58414876033059,"d":"45.6"}},"CO-3 MVI 7002/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":45.58414876033059,"d":"45.6"},{"v":42.694873915289264,"d":"42.7"},{"v":35.95792830578513,"d":"36.0"},{"v":25.373311931818186,"d":"25.4"},{"v":10.941024793388436,"d":"10.9"},{"$nulls":21},{"$f":"CV196","v":{"v":-8.526694214876033E-4,"d":"-0.001"}},{"$f":"CW196","v":{"v":0.030835123966942088,"d":"0.031"}},{"$f":"CX196","v":{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"}},{"$f":"$EC$1-EF196","v":0.011963780532598715},{"$f":"$ED$1-EG196","v":-0.030835123966942088},{"$f":"$EE$1-EH196","v":-45.42649752066117},{"$f":"(-EJ196+SQRT(EJ196^2-4*EI196*EK196))/(2*EI196)","v":{"v":62.92197796515971,"d":"62.9"}},{"$f":"$EC$1*EL196^2+$EE$1","v":{"v":43.990836789422715,"d":"44.0"}},"да",{"$f":"(P196-L196)*0.5+L196","v":{"v":125,"d":"125.0"}},{"$f":"(P196-L196)*0.66+L196","v":155.4},{"$f":"(P196-L196)*0.33+L196","v":92.7},{"$f":"EM196-$P$1","v":{"v":33.990836789422715,"d":"34.0"}},null,{"$f":"W196","v":{"v":-8.4266942148760349E-4,"d":"-0.001"}},{"$f":"X196","v":{"v":0.017885123966942154,"d":"0.018"}},{"$f":"Y196","v":{"v":45.42649752066116,"d":"45.426"}},{"$f":"$EC$1-ET196","v":0.011953780532598716},{"$f":"$ED$1-EU196","v":-0.017885123966942154},{"$f":"$EE$1-EV196","v":-45.42649752066116},{"$f":"(-EX196+SQRT(EX196^2-4*EW196*EY196))/(2*EW196)","v":{"v":62.39822024208792,"d":"62.4"}},{"$f":"$EC$1*EZ196^2+$EE$1","v":{"v":43.26153210422346,"d":"43.3"}}]
[{"$nulls":9},2453352,"CO 3 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":65.3668,"d":"65.4"},{"v":67.4205,"d":"67.4"},{"v":66.3935,"d":"66.4"},{"v":59.2995,"d":"59.3"},{"v":48.345299999999995,"d":"48.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J197,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9416107090771844E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.20533122473015875,"d":"0.2"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.9"},{"v":66.29338408578013,"d":"66.3"},"по запросу",{"v":22,"d":"22.0"},54.5,{"v":87,"d":"87.0"},119.5,{"v":152,"d":"152.0"},{"v":65.45844434291497,"d":"65.5"},{"v":67.30437952120198,"d":"67.3"},{"v":65.04866207656343,"d":"65.0"},{"v":58.69129200899934,"d":"58.7"},{"v":48.232269318509694,"d":"48.2"},{"v":580.4897129019032,"d":"580.5"},952.2,100,150,"2R",null,"CO-3 BL 50/220-18.5/2","BL 50/220-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1845,382,796,null,1598,null,null,760,1598,1626,{"$nulls":4},1358,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":22,"d":"22.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":152,"d":"152.0"},65.66,69.31,69.87,67.39,62.23,null,{"v":-1.3416107090771848E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.20548122473015878,"d":"0.205"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},{"v":66.83738408578013,"d":"66.8"},"CO-3 BL 50/220-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":22,"d":"22.0"},54.5,{"v":87,"d":"87.0"},119.5,{"v":152,"d":"152.0"},{"v":65.75164434291496,"d":"65.8"},{"v":69.09420452120197,"d":"69.1"},{"v":69.60261207656343,"d":"69.6"},{"v":67.27686700899933,"d":"67.3"},{"v":62.11696931850969,"d":"62.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.3416107090771848E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.20548122473015878,"d":"0.205"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},0.012452721820188296,-0.20548122473015878,-61.88039698204483,{"v":79.22436947269102,"d":"79.2"},{"v":69.73889687050509,"d":"69.7"},"да",{"v":87,"d":"87.0"},107.8,64.9,{"v":59.73889687050509,"d":"59.7"},null,{"v":-1.9416107090771844E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.20533122473015875,"d":"0.205"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.881"},0.013052721820188296,-0.20533122473015875,-61.88089698204483,{"v":77.16702763829866,"d":"77.2"},{"v":66.16389060588834,"d":"66.2"}]
[{"$nulls":9},2453395,"CO 4 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":129,"d":"129.0"},{"v":72.8995,"d":"72.9"},{"v":73.012,"d":"73.0"},{"v":71.7945,"d":"71.8"},{"v":57.762,"d":"57.8"},{"v":35.1109,"d":"35.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J198,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3947535912244794E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.1560034709390632,"d":"0.2"},{"v":71.41137997853428,"d":"71.4"},{"v":73.03620587460415,"d":"73.0"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},43.5,{"v":72,"d":"72.0"},100.5,{"v":129,"d":"129.0"},{"v":72.98761248459472,"d":"73.0"},{"v":71.77380848138901,"d":"71.8"},{"v":65.04522726923913,"d":"65.0"},{"v":52.801868848145084,"d":"52.8"},{"v":35.04373321810687,"d":"35.0"},{"v":677.5775196477507,"d":"677.6"},1110.2,80,100,"2R",null,"CO-4 BL 32/220-11/2","BL 32/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,1845,341,728,null,2154,null,null,760,2154,1527,{"$nulls":4},1302,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":129,"d":"129.0"},73.11,73.86,73.7,65.36,50.7,null,{"v":-0.002461420257891148,"d":"-0.002"},{"v":0.15650347093906336,"d":"0.157"},{"v":71.4043799785343,"d":"71.404"},{"v":73.88420587460416,"d":"73.9"},"CO-4 BL 32/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},43.5,{"v":72,"d":"72.0"},100.5,{"v":129,"d":"129.0"},{"v":73.19811248459473,"d":"73.2"},{"v":73.55465848138903,"d":"73.6"},{"v":69.91262726923915,"d":"69.9"},{"v":62.272018848145095,"d":"62.3"},{"v":50.632833218106875,"d":"50.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.002461420257891148,"d":"-0.002"},{"v":0.15650347093906336,"d":"0.157"},{"v":71.4043799785343,"d":"71.404"},0.01357253136900226,-0.15650347093906336,-71.4043799785343,{"v":78.52662167076268,"d":"78.5"},{"v":68.51589234470106,"d":"68.5"},"да",{"v":72,"d":"72.0"},90.24000000000001,52.620000000000005,{"v":58.51589234470106,"d":"58.5"},null,{"v":-3.3947535912244794E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1560034709390632,"d":"0.156"},{"v":71.41137997853428,"d":"71.411"},0.014505864702335591,-0.1560034709390632,-71.41137997853428,{"v":75.74661274287334,"d":"75.7"},{"v":63.75054824465357,"d":"63.8"}]
[{"$nulls":9},2453739,"CO 4 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":140.81172,"d":"140.8"},{"v":139.6514,"d":"139.7"},{"v":116.4322,"d":"116.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":35.80445,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J199,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005014784022029655,"d":"-0.0"},{"v":0.20599329128549837,"d":"0.2"},{"v":138.40395815289966,"d":"138.4"},{"v":140.07045127163792,"d":"140.1"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":140.48704737290103,"d":"140.5"},{"v":134.64996232074543,"d":"134.6"},{"v":115.267318777085,"d":"115.3"},{"v":82.3391167419197,"d":"82.3"},{"v":35.865356215249534,"d":"35.9"},{"v":701.5564977570934,"d":"701.6"},1233,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3606/2","Helix V 3606/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,225,1608,120,1944,2080,null,0,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},141,140,118,60,39.875,null,{"v":-0.004918117355362989,"d":"-0.005"},{"v":0.21471329128549865,"d":"0.215"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},{"v":140.4190512716379,"d":"140.4"},"CO-4 Helix V 3606/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":140.675327372901,"d":"140.7"},{"v":135.41714669574543,"d":"135.4"},{"v":116.87451627708498,"d":"116.9"},{"v":85.0474361169197,"d":"85.0"},{"v":39.935906215249545,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.004918117355362989,"d":"-0.005"},{"v":0.21471329128549865,"d":"0.215"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},0.016029228466474102,-0.21471329128549865,-138.40395815289963,{"v":99.86048448232992,"d":"99.9"},{"v":110.80129290050728,"d":"110.8"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":100.80129290050728,"d":"100.8"},null,{"v":-0.005014784022029655,"d":"-0.005"},{"v":0.20599329128549837,"d":"0.206"},{"v":138.40395815289966,"d":"138.404"},0.016125895133140767,-0.20599329128549837,-138.40395815289966,{"v":99.24988461935332,"d":"99.2"},{"v":109.4504399661661,"d":"109.5"}]
[{"$nulls":9},2453743,"CO 4 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":54.36014,"d":"54.4"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.7"},{"v":46.609,"d":"46.6"},{"v":36.405,"d":"36.4"},{"v":10.314,"d":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J200,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.3034246875799183E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.036152908212266736,"d":"-0.0"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.4"},{"v":53.78806398136249,"d":"53.8"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":54.00431126815691,"d":"54.0"},{"v":48.47924367037252,"d":"48.5"},{"v":39.37942513945296,"d":"39.4"},{"v":26.704855675398232,"d":"26.7"},{"v":10.455535278208338,"d":"10.5"},{"v":627.1073787269897,"d":"627.1"},1181,150,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5202","Helix V 5202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,260,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,2097,null,500,null,1479,488.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},54.59,51.19,47.35,37.6,12.13,null,{"v":-6.3478691320243612E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.027519574878933473,"d":"-0.028"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},{"v":54.043063981362494,"d":"54.0"},"CO-4 Helix V 5202 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":54.23417126815691,"d":"54.2"},{"v":49.14344617037252,"d":"49.1"},{"v":40.45276513945296,"d":"40.5"},{"v":28.16212817539823,"d":"28.2"},{"v":12.27153527820834,"d":"12.3"},{"$nulls":21},{"v":-6.3478691320243612E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.027519574878933473,"d":"-0.028"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},0.011745898024313547,0.027519574878933473,-55.439959449612694,{"v":67.540367278534,"d":"67.5"},{"v":50.685569023547416,"d":"50.7"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":40.685569023547416,"d":"40.7"},null,{"v":-6.3034246875799183E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.036152908212266736,"d":"-0.036"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.440"},0.011741453579869103,0.036152908212266736,-55.43995944961269,{"v":67.19253974848714,"d":"67.2"},{"v":50.1648599761336,"d":"50.2"}]
[{"$nulls":9},2453360,"CO 3 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":262,"d":"262.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.6753,"d":"50.7"},{"v":47.9461,"d":"47.9"},{"v":42.80929999999999,"d":"42.8"},{"v":31.396900000000002,"d":"31.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J201,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.0854213754455503E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.035830645735628566,"d":"0.0"},{"v":50.05188755835043,"d":"50.1"},{"v":50.759119006629184,"d":"50.8"},"по запросу",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":203,"d":"203.0"},{"v":262,"d":"262.0"},{"v":50.70730986249665,"d":"50.7"},{"v":50.14577550211945,"d":"50.1"},{"v":46.73997078015705,"d":"46.7"},{"v":40.489895696609466,"d":"40.5"},{"v":31.395550251476678,"d":"31.4"},{"v":620.1026967285467,"d":"620.1"},1065.6,125,200,"2R",null,"CO-3 BL 65/190-18.5/2","BL 65/190-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1845,412,881,null,1594,null,null,760,1594,1731,{"$nulls":4},1391,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":262,"d":"262.0"},50.79,51.19,50,47.05,39.99,null,{"v":-2.835421375445553E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03588064573562862,"d":"0.036"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},{"v":50.87261900662918,"d":"50.9"},"CO-3 BL 65/190-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":203,"d":"203.0"},{"v":262,"d":"262.0"},{"v":50.79260986249665,"d":"50.8"},{"v":51.05265050211944,"d":"51.1"},{"v":49.338670780157045,"d":"49.3"},{"v":45.65067069660945,"d":"45.7"},{"v":39.98865025147666,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.835421375445553E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03588064573562862,"d":"0.036"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},0.011394653248655667,-0.03588064573562862,-50.05138755835042,{"v":67.86933497291257,"d":"67.9"},{"v":51.18051810739348,"d":"51.2"},"да",{"v":144,"d":"144.0"},181.76000000000002,103.88000000000001,{"v":41.18051810739348,"d":"41.2"},null,{"v":-4.0854213754455503E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.035830645735628566,"d":"0.036"},{"v":50.05188755835043,"d":"50.052"},0.011519653248655667,-0.035830645735628566,-50.05188755835043,{"v":67.48949186874971,"d":"67.5"},{"v":50.60923903002259,"d":"50.6"}]
[{"$nulls":9},2453361,"CO 3 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":57.0499,"d":"57.0"},{"v":55.9579,"d":"56.0"},{"v":54.5345,"d":"54.5"},{"v":50.0397,"d":"50.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J202,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.4811549272337753E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02283033869341391,"d":"0.0"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.8"},{"v":57.17699234985154,"d":"57.2"},"по запросу",{"v":26,"d":"26.0"},63.5,{"v":101,"d":"101.0"},138.5,{"v":176,"d":"176.0"},{"v":57.16364886544792,"d":"57.2"},{"v":56.85142394399811,"d":"56.9"},{"v":55.56012419926379,"d":"55.6"},{"v":53.28974963124498,"d":"53.3"},{"v":50.040300239941665,"d":"50.0"},{"v":607.1754190468857,"d":"607.2"},1086.6,125,150,"2R",null,"CO-3 BL 65/210-18.5/2","BL 65/210-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1845,412,881,null,1594,null,null,760,1594,1659,{"$nulls":4},1391,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":92,"d":"92.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":176,"d":"176.0"},57.25,57.39,57.02,56.34,53.92,null,{"v":-2.2311549272337826E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022880338693414083,"d":"0.023"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},{"v":57.29049234985153,"d":"57.3"},"CO-3 BL 65/210-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":26,"d":"26.0"},63.5,{"v":101,"d":"101.0"},138.5,{"v":176,"d":"176.0"},{"v":57.248948865447915,"d":"57.2"},{"v":57.3581301939981,"d":"57.4"},{"v":56.839799199263794,"d":"56.8"},{"v":55.69395588124498,"d":"55.7"},{"v":53.92060023994166,"d":"53.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.2311549272337826E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022880338693414083,"d":"0.023"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},0.01133422660383449,-0.022880338693414083,-56.80488613250015,{"v":71.81061548033666,"d":"71.8"},{"v":57.297383285164095,"d":"57.3"},"да",{"v":101,"d":"101.0"},125,75.5,{"v":47.297383285164095,"d":"47.3"},null,{"v":-3.4811549272337753E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02283033869341391,"d":"0.023"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.805"},0.011459226603834489,-0.02283033869341391,-56.80538613250016,{"v":71.41040701915053,"d":"71.4"},{"v":56.660513673786035,"d":"56.7"}]
[{"$nulls":9},2453399,"CO 4 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":62.517494199999994,"d":"62.5"},{"v":63.1834536,"d":"63.2"},{"v":62.217754400000004,"d":"62.2"},{"v":58.5993768,"d":"58.6"},{"v":61.30890000000001,"d":"61.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J203,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00102485178294976,"d":"-0.0"},{"v":0.09622183974046929,"d":"0.1"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.9"},{"v":62.91343137386265,"d":"62.9"},"по запросу",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":38.25,"d":"38.3"},55.5,{"v":72.75,"d":"72.8"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":62.51784178457237,"d":"62.5"},{"v":63.13020594468437,"d":"63.1"},{"v":63.1326551874684,"d":"63.1"},{"v":62.525189512924456,"d":"62.5"},{"v":61.30780892105253,"d":"61.3"},{"v":693.912590333564,"d":"693.9"},1170.2,100,125,"2R",null,"CO-4 BL 40/220-11/2","BL 40/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,1845,307,721,null,2148,null,null,760,2148,1565,{"$nulls":4},1310,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":90,"d":"90.0"},62.69,63.86,64.54,63.56,64.4,null,{"v":-6.4244412277785564E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09607419385011792,"d":"0.096"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},{"v":63.26055083891079,"d":"63.3"},"CO-4 BL 40/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":38.25,"d":"38.3"},55.5,{"v":72.75,"d":"72.8"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":62.69076494661476,"d":"62.7"},{"v":63.691426744292656,"d":"63.7"},{"v":64.30975398340237,"d":"64.3"},{"v":64.54574666394393,"d":"64.5"},{"v":64.39940478591731,"d":"64.4"},{"$nulls":21},{"v":-6.4244412277785564E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09607419385011792,"d":"0.096"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},0.011753555233888968,-0.09607419385011792,-60.95652473390732,{"v":76.21832332472596,"d":"76.2"},{"v":64.54703122702739,"d":"64.5"},"да",55.5,66.53999999999999,43.769999999999996,{"v":54.54703122702739,"d":"54.5"},null,{"v":-0.00102485178294976,"d":"-0.001"},{"v":0.09622183974046929,"d":"0.096"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.949"},0.01213596289406087,-0.09622183974046929,-60.949142786303355,{"v":74.94255182758104,"d":"74.9"},{"v":62.404289715885234,"d":"62.4"}]
[{"$nulls":9},2453740,"CO 4 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":153.81172,"d":"153.8"},{"v":152.6514,"d":"152.7"},{"v":128.4322,"d":"128.4"},{"v":72.517,"d":"72.5"},{"v":53.74195,"d":"53.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J204,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.376574974411556E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.12010472890357647,"d":"0.1"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.0"},{"v":152.70006508427846,"d":"152.7"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":153.7797155226966,"d":"153.8"},{"v":146.49251757987784,"d":"146.5"},{"v":127.38364355930167,"d":"127.4"},{"v":96.45309346096808,"d":"96.5"},{"v":53.70086728487708,"d":"53.7"},{"v":718.9899480062282,"d":"719.0"},1245,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3606","Helix V 3606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,null,225,1608,120,1944,2080,null,0,null,null,1877,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},154,153,130,76,57.8125,null,{"v":-4.279908307744891E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.12882472890357682,"d":"0.129"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},{"v":153.04866508427844,"d":"153.0"},"CO-4 Helix V 3606 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":153.96799552269658,"d":"154.0"},{"v":147.2597019548778,"d":"147.3"},{"v":128.99084105930166,"d":"129.0"},{"v":99.16141283596806,"d":"99.2"},{"v":57.77141728487706,"d":"57.8"},{"$nulls":21},{"v":-4.279908307744891E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.12882472890357682,"d":"0.129"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},0.015391019418856003,-0.12882472890357682,-153.03584069414154,{"v":103.98839527352204,"d":"104.0"},{"v":120.15095946180291,"d":"120.2"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":110.15095946180291,"d":"110.2"},null,{"v":-4.376574974411556E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.12010472890357647,"d":"0.120"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},0.015487686085522668,-0.12010472890357647,-153.03584069414157,{"v":103.35689426219176,"d":"103.4"},{"v":118.69608435028763,"d":"118.7"}]
[{"$nulls":9},2453745,"CO 4 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":82.09013999999999,"d":"82.1"},{"v":76.688,"d":"76.7"},{"v":70.829,"d":"70.8"},{"v":56.285,"d":"56.3"},{"v":17.624000000000002,"d":"17.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J205,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.5213780865014048E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.04428249283053378,"d":"-0.0"},{"v":83.34493454630032,"d":"83.3"},{"v":81.15953573359918,"d":"81.2"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":81.45519877736996,"d":"81.5"},{"v":73.65943750033004,"d":"73.7"},{"v":60.4639836932091,"d":"60.5"},{"v":41.86883735600713,"d":"41.9"},{"v":17.873998488724126,"d":"17.9"},{"v":660.7732294339099,"d":"660.8"},1349,150,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5203","Helix V 5203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,null,260,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,2097,null,500,null,1479,488.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},82.32,77.19,71.57,57.48,19.44,null,{"v":-9.5658225309458423E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03564915949720057,"d":"-0.036"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},{"v":81.41453573359915,"d":"81.4"},"CO-4 Helix V 5203 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":81.68505877736993,"d":"81.7"},{"v":74.32364000033,"d":"74.3"},{"v":61.53732369320906,"d":"61.5"},{"v":43.3261098560071,"d":"43.3"},{"v":19.689998488724108,"d":"19.7"},{"$nulls":21},{"v":-9.5658225309458423E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03564915949720057,"d":"-0.036"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},0.012067693364205696,0.03564915949720057,-83.3449345463003,{"v":81.64113636141815,"d":"81.6"},{"v":74.05861273759636,"d":"74.1"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":64.05861273759636,"d":"64.1"},null,{"v":-9.5213780865014048E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.04428249283053378,"d":"-0.044"},{"v":83.34493454630032,"d":"83.345"},0.012063248919761252,0.04428249283053378,-83.34493454630032,{"v":81.30520090400748,"d":"81.3"},{"v":73.45039660045576,"d":"73.5"}]
[{"$nulls":9},2453744,"CO 4 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":65.65014,"d":"65.7"},{"v":63.117999999999995,"d":"63.1"},{"v":59.569,"d":"59.6"},{"v":46.045,"d":"46.0"},{"v":9.223999999999998,"d":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J206,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1517216727828777E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04431808899759163,"d":"0.0"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.0"},{"v":65.30208080428164,"d":"65.3"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":65.36607094333473,"d":"65.4"},{"v":61.14845472658892,"d":"61.1"},{"v":50.39928093828232,"d":"50.4"},{"v":33.118549578414914,"d":"33.1"},{"v":9.306260646986715,"d":"9.3"},{"v":660.805490715571,"d":"660.8"},1349,150,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5203/2","Helix V 5203/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,null,260,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,2097,null,500,null,1479,488.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},65.88,63.62,60.31,47.24,11.04,null,{"v":-1.1561661172273217E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.05295142233092483,"d":"0.053"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},{"v":65.55708080428165,"d":"65.6"},"CO-4 Helix V 5203/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":65.59593094333475,"d":"65.6"},{"v":61.81265722658893,"d":"61.8"},{"v":51.47262093828232,"d":"51.5"},{"v":34.575822078414916,"d":"34.6"},{"v":11.122260646986724,"d":"11.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1561661172273217E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.05295142233092483,"d":"0.053"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},0.012267277228338433,-0.05295142233092483,-65.00908763985849,{"v":74.98713468274556,"d":"75.0"},{"v":62.47855964364692,"d":"62.5"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":52.47855964364692,"d":"52.5"},null,{"v":-1.1517216727828777E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04431808899759163,"d":"0.044"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.009"},0.01226283278389399,-0.04431808899759163,-65.00908763985848,{"v":74.63952924322274,"d":"74.6"},{"v":61.9006591738878,"d":"61.9"}]
[{"$nulls":9},2453408,"CO 4 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",25.5,{"v":48,"d":"48.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":32.62455,"d":"32.6"},{"v":32.271300000000004,"d":"32.3"},{"v":30.3815,"d":"30.4"},{"v":28.0685,"d":"28.1"},{"v":26.2883,"d":"26.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J207,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.4947446055467014E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.017157582070170072,"d":"0.0"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.5"},{"v":32.59081166196594,"d":"32.6"},"по запросу",25.5,{"v":53.625,"d":"53.6"},{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":109.875,"d":"109.9"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":32.6258587891737,"d":"32.6"},{"v":32.10815953420194,"d":"32.1"},{"v":30.879377636555798,"d":"30.9"},{"v":28.939513096235274,"d":"28.9"},{"v":26.28856591324037,"d":"26.3"},{"v":644.1566855698962,"d":"644.2"},916.6000000000001,100,125,"2R",null,"CO-4 BL 50/150-5.5/2","BL 50/150-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,353,767,null,2148,null,null,760,2148,1545,{"$nulls":4},1290,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",25.5,{"v":48,"d":"48.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":138,"d":"138.0"},32.8,32.89,32.55,31.92,31.38,null,{"v":-1.8280779388800332E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017257582070170065,"d":"0.017"},{"v":32.48011121436003,"d":"32.480"},{"v":32.83331166196593,"d":"32.8"},"CO-4 BL 50/150-5.5/2 без учёта потерь напора",25.5,{"v":53.625,"d":"53.6"},{"v":81.75,"d":"81.8"},{"v":109.875,"d":"109.9"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":32.80130878917369,"d":"32.8"},{"v":32.87985953420193,"d":"32.9"},{"v":32.66920263655579,"d":"32.7"},{"v":32.169338096235265,"d":"32.2"},{"v":31.380265913240365,"d":"31.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.8280779388800332E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017257582070170065,"d":"0.017"},{"v":32.48011121436003,"d":"32.480"},0.011293918904999116,-0.017257582070170065,-32.48011121436003,{"v":54.396823590904695,"d":"54.4"},{"v":32.87793796422228,"d":"32.9"},"да",{"v":81.75,"d":"81.8"},99.75,62.625,{"v":22.877937964222284,"d":"22.9"},null,{"v":-4.4947446055467014E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017157582070170072,"d":"0.017"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.481"},0.011560585571665782,-0.017157582070170072,-32.48061121436004,{"v":53.75291847532688,"d":"53.8"},{"v":32.10418049572375,"d":"32.1"}]
[{"$nulls":9},2453678,"CO 3 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":64.7505,"d":"64.8"},{"v":59.378,"d":"59.4"},{"v":51.45,"d":"51.5"},{"v":30.743,"d":"30.7"},{"v":10.735,"d":"10.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J208,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3504112196343605E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.05573850488354624,"d":"0.1"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.1"},{"v":64.52846343601303,"d":"64.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":64.52846343601303,"d":"64.5"},{"v":60.28050512772353,"d":"60.3"},{"v":49.93881619083396,"d":"49.9"},{"v":33.50339662534435,"d":"33.5"},{"v":10.974246431254699,"d":"11.0"},{"v":739.2262922283738,"d":"739.2"},1059.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7003/2","MVI 7003/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,600,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},65.13,60.35,52.86,32.75,13.1,null,{"v":-1.3604112196343604E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.0686885048835463,"d":"0.069"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},{"v":64.907963436013,"d":"64.9"},"CO-3 MVI 7003/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":64.907963436013,"d":"64.9"},{"v":61.22406762772351,"d":"61.2"},{"v":51.40131619083395,"d":"51.4"},{"v":35.43970912534435,"d":"35.4"},{"v":13.339246431254693,"d":"13.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.3604112196343604E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.0686885048835463,"d":"0.069"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},0.012471522330745471,-0.0686885048835463,-64.07167838717754,{"v":74.48262230000665,"d":"74.5"},{"v":61.640678052060544,"d":"61.6"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":51.640678052060544,"d":"51.6"},null,{"v":-1.3504112196343605E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.05573850488354624,"d":"0.056"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.072"},0.012461522330745472,-0.05573850488354624,-64.07167838717757,{"v":73.97597197420248,"d":"74.0"},{"v":60.80493810586657,"d":"60.8"}]
[{"$nulls":9},2453416,"CO 4 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":306,"d":"306.0"},{"v":15.2795,"d":"15.3"},{"v":15.3853,"d":"15.4"},{"v":14.553700000000001,"d":"14.6"},{"v":12.421700000000001,"d":"12.4"},{"v":6.0383,"d":"6.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J209,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6728011926823278E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022726079901474645,"d":"0.0"},{"v":14.747610921556063,"d":"14.7"},{"v":15.278841211258893,"d":"15.3"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":237,"d":"237.0"},{"v":306,"d":"306.0"},{"v":15.278841211258893,"d":"15.3"},{"v":15.357980382854103,"d":"15.4"},{"v":13.844278258777202,"d":"13.8"},{"v":10.737734839028189,"d":"10.7"},{"v":6.03835012360706,"d":"6.0"},{"v":678.7611704615917,"d":"678.8"},1011.8000000000001,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 65/120-4/2","BL 65/120-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,1845,334,803,null,2144,null,null,760,2144,1544,{"$nulls":4},1204,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":306,"d":"306.0"},15.33,15.9,15.71,14.74,11.25,null,{"v":-1.1172456371267726E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022759413234807988,"d":"0.023"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},{"v":15.329341211258894,"d":"15.3"},"CO-4 BL 65/120-4/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":237,"d":"237.0"},{"v":306,"d":"306.0"},{"v":15.329341211258894,"d":"15.3"},{"v":15.905280382854105,"d":"15.9"},{"v":15.417378258777203,"d":"15.4"},{"v":13.86563483902819,"d":"13.9"},{"v":11.25005012360706,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.1172456371267726E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022759413234807988,"d":"0.023"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},0.01122283567482379,-0.022759413234807988,-14.747110921556065,{"v":37.277669234779914,"d":"37.3"},{"v":15.440273595307298,"d":"15.4"},"да",{"v":168,"d":"168.0"},212.16,121.08,{"v":5.440273595307298,"d":"5.4"},null,{"v":-1.6728011926823278E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022726079901474645,"d":"0.023"},{"v":14.747610921556063,"d":"14.748"},0.011278391230379345,-0.022726079901474645,-14.747610921556063,{"v":37.182273867790016,"d":"37.2"},{"v":15.361349888659337,"d":"15.4"}]
[{"$nulls":9},2453424,"CO 4 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":87,"d":"87.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":25.4895,"d":"25.5"},{"v":25.7481,"d":"25.7"},{"v":25.8171,"d":"25.8"},{"v":25.5447,"d":"25.5"},{"v":24.4633,"d":"24.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J210,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.0173768884575307E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.029652091273169635,"d":"0.0"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.8"},{"v":25.466479840753284,"d":"25.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},61.5,{"v":93,"d":"93.0"},124.5,{"v":156,"d":"156.0"},{"v":25.466479840753284,"d":"25.5"},{"v":25.819062262182456,"d":"25.8"},{"v":25.77129624009723,"d":"25.8"},{"v":25.32318177449761,"d":"25.3"},{"v":24.47471886538359,"d":"24.5"},{"v":675.0396104761246,"d":"675.0"},1139.8000000000002,125,150,"2R",null,"CO-4 BL 65/265-5.5/4","BL 65/265-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,378,847,null,2144,null,null,760,2144,1636,{"$nulls":4},1368,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":87,"d":"87.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":156,"d":"156.0"},25.54,25.93,26.24,26.27,25.82,null,{"v":-1.4618213329019736E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02968542460650295,"d":"0.030"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},{"v":25.51697984075328,"d":"25.5"},"CO-4 BL 65/265-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},61.5,{"v":93,"d":"93.0"},124.5,{"v":156,"d":"156.0"},{"v":25.51697984075328,"d":"25.5"},{"v":26.030737262182452,"d":"26.0"},{"v":26.25439624009723,"d":"26.3"},{"v":26.187956774497607,"d":"26.2"},{"v":25.831418865383586,"d":"25.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.4618213329019736E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02968542460650295,"d":"0.030"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},0.01125729324440131,-0.02968542460650295,-24.75798102251937,{"v":48.233549283548044,"d":"48.2"},{"v":25.8497252943162,"d":"25.8"},"да",{"v":93,"d":"93.0"},113.16000000000001,71.58000000000001,{"v":15.849725294316201,"d":"15.8"},null,{"v":-2.0173768884575307E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029652091273169635,"d":"0.030"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.758"},0.011312848799956865,-0.029652091273169635,-24.758481022519373,{"v":48.11060340317609,"d":"48.1"},{"v":25.718112886863327,"d":"25.7"}]
[{"$nulls":9},2453362,"CO 3 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":56.4065,"d":"56.4"},{"v":52.2349,"d":"52.2"},{"v":47.4405,"d":"47.4"},{"v":38.5553,"d":"38.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J211,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.486972150978534E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0229294630557042,"d":"0.0"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.8"},{"v":57.178296264644835,"d":"57.2"},"по запросу",{"v":26,"d":"26.0"},85.5,{"v":145,"d":"145.0"},204.5,{"v":264,"d":"264.0"},{"v":57.16468658860394,"d":"57.2"},{"v":56.215645141155406,"d":"56.2"},{"v":52.79765306220652,"d":"52.8"},{"v":46.91071035175729,"d":"46.9"},{"v":38.55481700980769,"d":"38.6"},{"v":640.6925897997404,"d":"640.7"},1164.6,125,200,"2R",null,"CO-3 BL 65/210-22/2","BL 65/210-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1845,399,868,null,1594,null,null,760,1594,1751,{"$nulls":4},1411,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":26,"d":"26.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":264,"d":"264.0"},57.25,57.21,55.13,52.45,47.28,null,{"v":-2.2369721509785364E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02297946305570429,"d":"0.023"},{"v":56.80373986656179,"d":"56.804"},{"v":57.29179626464485,"d":"57.3"},"CO-3 BL 65/210-22/2 без учёта потерь напора",{"v":26,"d":"26.0"},85.5,{"v":145,"d":"145.0"},204.5,{"v":264,"d":"264.0"},{"v":57.24998658860395,"d":"57.2"},{"v":57.133201391155424,"d":"57.1"},{"v":55.43252806220654,"d":"55.4"},{"v":52.147966601757304,"d":"52.1"},{"v":47.27951700980772,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.2369721509785364E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02297946305570429,"d":"0.023"},{"v":56.80373986656179,"d":"56.804"},0.011334808326208964,-0.02297946305570429,-56.80373986656179,{"v":71.81246730781723,"d":"71.8"},{"v":57.30033845373688,"d":"57.3"},"да",{"v":145,"d":"145.0"},183.08,104.54,{"v":47.30033845373688,"d":"47.3"},null,{"v":-3.486972150978534E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0229294630557042,"d":"0.023"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.804"},0.011459808326208965,-0.0229294630557042,-56.80423986656178,{"v":71.41224479343816,"d":"71.4"},{"v":56.66343007153262,"d":"56.7"}]
[{"$nulls":9},2453677,"CO 3 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":70.4405,"d":"70.4"},{"v":64.72800000000001,"d":"64.7"},{"v":57.59,"d":"57.6"},{"v":38.353,"d":"38.4"},{"v":19.235000000000003,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J212,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2454705735036322E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04573617580766358,"d":"0.0"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.8"},{"v":70.08985036313548,"d":"70.1"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":70.08985036313548,"d":"70.1"},{"v":65.90263459804659,"d":"65.9"},{"v":56.09523287002254,"d":"56.1"},{"v":40.667645179063356,"d":"40.7"},{"v":19.61987152516904,"d":"19.6"},{"v":737.2235398313148,"d":"737.2"},1059.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7003/1","MVI 7003/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,600,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},70.82,65.7,59,40.36,21.6,null,{"v":-1.2554705735036322E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.05868617580766367,"d":"0.059"},{"v":69.83868860505883,"d":"69.839"},{"v":70.46935036313548,"d":"70.5"},"CO-3 MVI 7003/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":70.46935036313548,"d":"70.5"},{"v":66.84619709804657,"d":"66.8"},{"v":57.55773287002254,"d":"57.6"},{"v":42.60395767906336,"d":"42.6"},{"v":21.98487152516904,"d":"22.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.2554705735036322E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.05868617580766367,"d":"0.059"},{"v":69.83868860505883,"d":"69.839"},0.012366581684614743,-0.05868617580766367,-69.83868860505883,{"v":77.55922210939042,"d":"77.6"},{"v":66.83814371348618,"d":"66.8"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":56.838143713486176,"d":"56.8"},null,{"v":-1.2454705735036322E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04573617580766358,"d":"0.046"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},0.012356581684614744,-0.04573617580766358,-69.83868860505885,{"v":77.0528580683738,"d":"77.1"},{"v":65.96825485005508,"d":"66.0"}]
[{"$nulls":9},2453355,"CO 3 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",{"v":23,"d":"23.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":112,"d":"112.0"},154.8,{"v":97.43965,"d":"97.4"},{"v":99.1105,"d":"99.1"},{"v":97.9485,"d":"97.9"},{"v":92.2773,"d":"92.3"},{"v":79.269456,"d":"79.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J213,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9197650645490236E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.20295668648317267,"d":"0.2"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.8"},{"v":98.16767689085,"d":"98.2"},"по запросу",{"v":23,"d":"23.0"},{"v":55.95,"d":"56.0"},88.9,{"v":121.85000000000001,"d":"121.9"},154.8,{"v":97.45921292441548,"d":"97.5"},{"v":99.15255410570553,"d":"99.2"},{"v":96.6773078270085,"d":"96.7"},{"v":90.0334740883244,"d":"90.0"},{"v":79.22105288965322,"d":"79.2"},{"v":655.7205501046711,"d":"655.7"},1482.2,100,125,"2R",null,"CO-3 BL 50/260-30/2","BL 50/260-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,1845,393.5,807.5,null,1598,null,null,800,1598,1728,{"$nulls":4},1473,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":23,"d":"23.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":112,"d":"112.0"},154.8,97.76,101,101.8,99.82,93.67,null,{"v":-1.3197650645490238E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.20310668648317257,"d":"0.203"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},{"v":98.71167689085003,"d":"98.7"},"CO-3 BL 50/260-30/2 без учёта потерь напора",{"v":23,"d":"23.0"},{"v":55.95,"d":"56.0"},88.9,{"v":121.85000000000001,"d":"121.9"},154.8,{"v":97.7795629244155,"d":"97.8"},{"v":101.03868810570555,"d":"101.0"},{"v":101.43206882700852,"d":"101.4"},{"v":98.95970508832441,"d":"99.0"},{"v":93.62159688965323,"d":"93.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.3197650645490238E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.20310668648317257,"d":"0.203"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},0.012430876175660136,-0.20310668648317257,-93.80626485444897,{"v":95.42178435612773,"d":"95.4"},{"v":101.17018810785937,"d":"101.2"},"да",88.9,109.98800000000001,66.494,{"v":91.17018810785937,"d":"91.2"},null,{"v":-1.9197650645490236E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.20295668648317267,"d":"0.203"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.807"},0.013030876175660136,-0.20295668648317267,-93.80676485444894,{"v":92.98995281018503,"d":"93.0"},{"v":96.07923692933821,"d":"96.1"}]
[{"$nulls":9},2453746,"CO 4 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":93.58368999999999,"d":"93.6"},{"v":89.221,"d":"89.2"},{"v":83.76849999999999,"d":"83.8"},{"v":65.4675,"d":"65.5"},{"v":14.905999999999999,"d":"14.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J214,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.508439848551511E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03698311694120811,"d":"0.0"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.1"},{"v":92.86223633273143,"d":"92.9"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":93.00923019601011,"d":"93.0"},{"v":86.36378692056124,"d":"86.4"},{"v":71.16379270899566,"d":"71.2"},{"v":47.40924756131341,"d":"47.4"},{"v":15.100151477514459,"d":"15.1"},{"v":737.4466207401383,"d":"737.4"},1361,125,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5204/2","Helix V 5204/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,260,1609,120,1944,2080,null,0,null,null,2068,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},93.85,89.87,84.82,67.48,18.75,null,{"v":-1.479550959662622E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04606645027454135,"d":"0.046"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},{"v":93.16073633273143,"d":"93.2"},"CO-4 Helix V 5204/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":93.27554019601011,"d":"93.3"},{"v":87.27877067056123,"d":"87.3"},{"v":72.89128270899565,"d":"72.9"},{"v":50.11307631131339,"d":"50.1"},{"v":18.94415147751444,"d":"18.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.479550959662622E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04606645027454135,"d":"0.046"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},0.012590662070773733,-0.04606645027454135,-93.11033868819155,{"v":87.84413651268763,"d":"87.8"},{"v":85.73991466288555,"d":"85.7"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":75.73991466288555,"d":"75.7"},null,{"v":-1.508439848551511E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.03698311694120811,"d":"0.037"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},0.012619550959662622,-0.03698311694120811,-93.11033868819155,{"v":87.37461120897257,"d":"87.4"},{"v":84.82580759910128,"d":"84.8"}]
[{"$nulls":9},2453747,"CO 4 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":110.13369,"d":"110.1"},{"v":102.951,"d":"103.0"},{"v":95.15849999999999,"d":"95.2"},{"v":75.8475,"d":"75.8"},{"v":23.506,"d":"23.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J215,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3075105424080657E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.0516517086875869,"d":"-0.1"},{"v":111.57317036086754,"d":"111.6"},{"v":108.84685961207268,"d":"108.8"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":109.22539904088721,"d":"109.2"},{"v":99.00767112617184,"d":"99.0"},{"v":81.37488748664254,"d":"81.4"},{"v":56.32704812229929,"d":"56.3"},{"v":23.864153033142088,"d":"23.9"},{"v":737.4143594584775,"d":"737.4"},1361,125,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5204","Helix V 5204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,260,1609,120,1944,2080,null,0,null,null,2068,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},110.4,103.6,96.21,77.86,27.35,null,{"v":-1.2786216535191771E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.04256837535425361,"d":"-0.043"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},{"v":109.14535961207268,"d":"109.1"},"CO-4 Helix V 5204 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":109.49170904088723,"d":"109.5"},{"v":99.92265487617185,"d":"99.9"},{"v":83.10237748664254,"d":"83.1"},{"v":59.03087687229928,"d":"59.0"},{"v":27.708153033142082,"d":"27.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.2786216535191771E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.04256837535425361,"d":"-0.043"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},0.012389732764630288,0.04256837535425361,-111.57317036086755,{"v":93.19387970809629,"d":"93.2"},{"v":96.50110238941247,"d":"96.5"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":86.50110238941247,"d":"86.5"},null,{"v":-1.3075105424080657E-3,"d":"-0.001"},{"v":-0.0516517086875869,"d":"-0.052"},{"v":111.57317036086754,"d":"111.573"},0.012418621653519177,0.0516517086875869,-111.57317036086754,{"v":92.72898360434218,"d":"92.7"},{"v":95.54071555882622,"d":"95.5"}]
[{"$nulls":9},2453679,"CO 3 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":76.35050000000001,"d":"76.4"},{"v":70.578,"d":"70.6"},{"v":64.55,"d":"64.6"},{"v":47.143,"d":"47.1"},{"v":28.875,"d":"28.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J216,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1586245930378148E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.045568106686701394,"d":"0.0"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.5"},{"v":75.83380378161782,"d":"75.8"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":75.83380378161782,"d":"75.8"},{"v":72.0820620210368,"d":"72.1"},{"v":63.10202678437263,"d":"63.1"},{"v":48.89369807162533,"d":"48.9"},{"v":29.457075882794882,"d":"29.5"},{"v":751.887056600346,"d":"751.9"},1104.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7003","MVI 7003","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},76.73,71.55,65.96,49.15,31.24,null,{"v":-1.168624593037816E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.058518106686701654,"d":"0.059"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},{"v":76.21330378161782,"d":"76.2"},"CO-3 MVI 7003 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":76.21330378161782,"d":"76.2"},{"v":73.02562452103682,"d":"73.0"},{"v":64.56452678437265,"d":"64.6"},{"v":50.83001057162534,"d":"50.8"},{"v":31.82207588279489,"d":"31.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.168624593037816E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.058518106686701654,"d":"0.059"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.012279735704148927,-0.058518106686701654,-75.50952271475082,{"v":80.83520289792008,"d":"80.8"},{"v":72.60366697275454,"d":"72.6"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":62.60366697275454,"d":"62.6"},null,{"v":-1.1586245930378148E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.045568106686701394,"d":"0.046"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.012269735704148927,-0.045568106686701394,-75.50952271475082,{"v":80.32715524976054,"d":"80.3"},{"v":71.6939096724348,"d":"71.7"}]
[{"$nulls":9},2453410,"CO 4 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":123,"d":"123.0"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":51.113400000000006,"d":"51.1"},{"v":51.6303,"d":"51.6"},{"v":50.9033,"d":"50.9"},{"v":48.9138,"d":"48.9"},{"v":47.348299999999995,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J217,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.346566597157989E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.08729664225678524,"d":"0.1"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.3"},{"v":51.24956525564289,"d":"51.2"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},82.5,{"v":110.25,"d":"110.3"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":51.11330161768394,"d":"51.1"},{"v":51.869168891703204,"d":"51.9"},{"v":51.49357307767768,"d":"51.5"},{"v":49.986514175607354,"d":"50.0"},{"v":47.34799218549224,"d":"47.3"},{"v":699.117096067474,"d":"699.1"},1184.6000000000001,100,125,"2R",null,"CO-4 BL 50/200-11/2","BL 50/200-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,1845,307,721,null,2148,null,null,760,2148,1603,{"$nulls":4},1348,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":123,"d":"123.0"},{"v":138,"d":"138.0"},51.31,53.26,53.37,52.96,52.44,null,{"v":-4.6798999304913168E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08739664225678519,"d":"0.087"},{"v":49.291356981683556,"d":"49.291"},{"v":51.49206525564289,"d":"51.5"},"CO-4 BL 50/200-11/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},82.5,{"v":110.25,"d":"110.3"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":51.30990161768394,"d":"51.3"},{"v":52.67349389170321,"d":"52.7"},{"v":53.31632307767768,"d":"53.3"},{"v":53.23838917560736,"d":"53.2"},{"v":52.43969218549225,"d":"52.4"},{"$nulls":21},{"v":-4.6798999304913168E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08739664225678519,"d":"0.087"},{"v":49.291356981683556,"d":"49.291"},0.011579101104160243,-0.08739664225678519,-49.291356981683556,{"v":69.12805864402483,"d":"69.1"},{"v":53.09653879879708,"d":"53.1"},"да",82.5,100.26,63.63,{"v":43.09653879879708,"d":"43.1"},null,{"v":-7.346566597157989E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08729664225678524,"d":"0.087"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.292"},0.011845767770826911,-0.08729664225678524,-49.29185698168355,{"v":68.29674289290922,"d":"68.3"},{"v":51.82716766422385,"d":"51.8"}]
[{"$nulls":9},2453748,"CO 4 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":120.93369,"d":"120.9"},{"v":114.751,"d":"114.8"},{"v":107.4485,"d":"107.4"},{"v":84.6575,"d":"84.7"},{"v":21.465999999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J218,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8228074696588989E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.02507702808540244,"d":"0.0"},{"v":120.74011348712904,"d":"120.7"},{"v":119.85189760699811,"d":"119.9"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":120.08836660005356,"d":"120.1"},{"v":111.01355096091243,"d":"111.0"},{"v":91.60136631040194,"d":"91.6"},{"v":61.85181264852216,"d":"61.9"},{"v":21.76488997527305,"d":"21.8"},{"v":769.776425103114,"d":"769.8"},1401,125,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5205/2","Helix V 5205/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,null,260,1709,120,1944,2080,null,0,null,null,2068,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},121.2,115.4,108.5,86.67,25.31,null,{"v":-1.79391858077001E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.034160361418735775,"d":"0.034"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},{"v":120.15039760699808,"d":"120.2"},"CO-4 Helix V 5205/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":120.35467660005355,"d":"120.4"},{"v":111.9285347109124,"d":"111.9"},{"v":93.32885631040193,"d":"93.3"},{"v":64.55564139852214,"d":"64.6"},{"v":25.60888997527303,"d":"25.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.79391858077001E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.034160361418735775,"d":"0.034"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.012905029691881122,-0.034160361418735775,-120.74011348712902,{"v":98.05926455210037,"d":"98.1"},{"v":106.84021516109787,"d":"106.8"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":96.84021516109787,"d":"96.8"},null,{"v":-1.8228074696588989E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02507702808540244,"d":"0.025"},{"v":120.74011348712904,"d":"120.740"},0.012933918580770011,-0.02507702808540244,-120.74011348712904,{"v":97.59288953599633,"d":"97.6"},{"v":105.8263565331687,"d":"105.8"}]
[{"$nulls":9},2453400,"CO 4 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":71.3059928,"d":"71.3"},{"v":71.3147522,"d":"71.3"},{"v":69.1358902,"d":"69.1"},{"v":64.1693768,"d":"64.2"},{"v":52.8659738,"d":"52.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J219,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2674920366104554E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.09542319958788197,"d":"0.1"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.7"},{"v":71.46476581761698,"d":"71.5"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":57.75,"d":"57.8"},91.5,{"v":125.25,"d":"125.3"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":71.30289403995148,"d":"71.3"},{"v":71.02633727878197,"d":"71.0"},{"v":67.86227522170925,"d":"67.9"},{"v":61.810707868733346,"d":"61.8"},{"v":52.87163521985425,"d":"52.9"},{"v":750.9275436425605,"d":"750.9"},1328.2,100,150,"2R",null,"CO-4 BL 40/230-15/2","BL 40/230-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,1845,403,817,null,2148,null,null,800,2148,1713,{"$nulls":4},1445,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":159,"d":"159.0"},71.53,72.31,71.64,69.13,62.53,null,{"v":-8.8362554380480855E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09508801740371027,"d":"0.095"},{"v":69.75490420391924,"d":"69.755"},{"v":71.81228173660622,"d":"71.8"},"CO-4 BL 40/230-15/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":57.75,"d":"57.8"},91.5,{"v":125.25,"d":"125.3"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":71.52804830837671,"d":"71.5"},{"v":72.29929079379798,"d":"72.3"},{"v":71.05752383723892,"d":"71.1"},{"v":67.80274743869953,"d":"67.8"},{"v":62.534961598179805,"d":"62.5"},{"$nulls":21},{"v":-8.8362554380480855E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09508801740371027,"d":"0.095"},{"v":69.75490420391924,"d":"69.755"},0.01199473665491592,-0.09508801740371027,-69.75490420391924,{"v":80.32584141058626,"d":"80.3"},{"v":71.69156442576283,"d":"71.7"},"да",91.5,113.10000000000001,68.55000000000001,{"v":61.691564425762834,"d":"61.7"},null,{"v":-1.2674920366104554E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.09542319958788197,"d":"0.095"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.743"},0.012378603147721566,-0.09542319958788197,-69.74281266292994,{"v":79.01418015035937,"d":"79.0"},{"v":69.3693407203716,"d":"69.4"}]
[{"$nulls":9},2453749,"CO 4 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":137.23369,"d":"137.2"},{"v":128.251,"d":"128.3"},{"v":118.6485,"d":"118.6"},{"v":94.8575,"d":"94.9"},{"v":29.796,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J220,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6290273550929523E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.06170174134895654,"d":"-0.1"},{"v":138.90076989685085,"d":"138.9"},{"v":135.5835930367985,"d":"135.6"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":136.04726193856627,"d":"136.0"},{"v":123.45816717258877,"d":"123.5"},{"v":101.63065464745978,"d":"101.6"},{"v":70.56472436317927,"d":"70.6"},{"v":30.260376319747223,"d":"30.3"},{"v":769.776425103114,"d":"769.8"},1401,125,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5205","Helix V 5205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,null,260,1709,120,1944,2080,null,0,null,null,2068,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},137.5,128.9,119.7,96.87,33.64,null,{"v":-1.6001384662040624E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.0526184080156234,"d":"-0.053"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},{"v":135.88209303679847,"d":"135.9"},"CO-4 Helix V 5205 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":136.3135719385662,"d":"136.3"},{"v":124.37315092258874,"d":"124.4"},{"v":103.35814464745974,"d":"103.4"},{"v":73.26855311317924,"d":"73.3"},{"v":34.10437631974722,"d":"34.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.6001384662040624E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.0526184080156234,"d":"-0.053"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.012711249577315174,0.0526184080156234,-138.90076989685082,{"v":102.48488364069968,"d":"102.5"},{"v":116.7016819427528,"d":"116.7"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":106.7016819427528,"d":"106.7"},null,{"v":-1.6290273550929523E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.06170174134895654,"d":"-0.062"},{"v":138.90076989685085,"d":"138.901"},0.012740138466204063,0.06170174134895654,-138.90076989685085,{"v":102.02209406509434,"d":"102.0"},{"v":115.65008530474397,"d":"115.7"}]
[{"$nulls":9},2453681,"CO 3 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":89.4705,"d":"89.5"},{"v":82.888,"d":"82.9"},{"v":73.21000000000001,"d":"73.2"},{"v":46.983000000000004,"d":"47.0"},{"v":21.295,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J221,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.757392687202606E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08419767092411756,"d":"0.1"},{"v":88.18694355121463,"d":"88.2"},{"v":89.1312202604558,"d":"89.1"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":89.1312202604558,"d":"89.1"},{"v":84.15692322032308,"d":"84.2"},{"v":71.2523916791886,"d":"71.3"},{"v":50.41762563705236,"d":"50.4"},{"v":21.652625093914367,"d":"21.7"},{"v":800.1614140380622,"d":"800.2"},1151.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7004/2","MVI 7004/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},89.85,83.86,74.62,48.99,23.66,null,{"v":-1.7673926872026056E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09714767092411751,"d":"0.097"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},{"v":89.5107202604558,"d":"89.5"},"CO-3 MVI 7004/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":89.5107202604558,"d":"89.5"},{"v":85.10048572032306,"d":"85.1"},{"v":72.71489167918858,"d":"72.7"},{"v":52.35393813705235,"d":"52.4"},{"v":24.01762509391436,"d":"24.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.7673926872026056E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09714767092411751,"d":"0.097"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},0.012878503798313717,-0.09714767092411751,-88.18694355121461,{"v":86.60788367615328,"d":"86.6"},{"v":83.34361683180109,"d":"83.3"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":73.34361683180109,"d":"73.3"},null,{"v":-1.757392687202606E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08419767092411756,"d":"0.084"},{"v":88.18694355121463,"d":"88.187"},0.012868503798313717,-0.08419767092411756,-88.18694355121463,{"v":86.11850001650865,"d":"86.1"},{"v":82.40440050103778,"d":"82.4"}]
[{"$nulls":9},2453401,"CO 4 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":87,"d":"87.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":83.4559928,"d":"83.5"},{"v":83.51345359999999,"d":"83.5"},{"v":81.5714666,"d":"81.6"},{"v":74.7759896,"d":"74.8"},{"v":66.140275,"d":"66.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J222,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001211637730918854,"d":"-0.0"},{"v":0.10842149660842605,"d":"0.1"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.4"},{"v":83.51657803036163,"d":"83.5"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":59.25,"d":"59.3"},94.5,{"v":129.75,"d":"129.8"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":83.25861967552879,"d":"83.3"},{"v":83.52485078223624,"d":"83.5"},{"v":80.78001067289398,"d":"80.8"},{"v":75.02409934750202,"d":"75.0"},{"v":66.25711680606031,"d":"66.3"},{"v":773.735294133218,"d":"773.7"},1421.2,100,150,"2R",null,"CO-4 BL 40/240-18.5/2","BL 40/240-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1845,378,792,null,2148,null,null,800,2148,1723,{"$nulls":4},1455,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":87,"d":"87.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":165,"d":"165.0"},83.68,84.19,84.46,81.43,76.55,null,{"v":-8.2749339587229371E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.10803961889674199,"d":"0.108"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},{"v":83.86415574831054,"d":"83.9"},"CO-4 BL 40/240-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":59.25,"d":"59.3"},94.5,{"v":129.75,"d":"129.8"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":83.48402589519272,"d":"83.5"},{"v":84.86409137277838,"d":"84.9"},{"v":84.18773232494691,"d":"84.2"},{"v":81.45494875169831,"d":"81.5"},{"v":76.66574065303257,"d":"76.7"},{"$nulls":21},{"v":-8.2749339587229371E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.10803961889674199,"d":"0.108"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},0.011938604506983405,-0.10803961889674199,-81.36771123769334,{"v":87.20482622958671,"d":"87.2"},{"v":84.49646353036016,"d":"84.5"},"да",94.5,117.06,70.53,{"v":74.49646353036016,"d":"74.5"},null,{"v":-0.001211637730918854,"d":"-0.001"},{"v":0.10842149660842605,"d":"0.108"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.354"},0.012322748842029966,-0.10842149660842605,-81.35440708993582,{"v":85.7707502069881,"d":"85.8"},{"v":81.74023990077278,"d":"81.7"}]
[{"$nulls":9},2453680,"CO 3 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":96.30050000000001,"d":"96.3"},{"v":89.61800000000001,"d":"89.6"},{"v":81.13000000000001,"d":"81.1"},{"v":56.853,"d":"56.9"},{"v":31.855,"d":"31.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J223,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6757438016528929E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08578347107438009,"d":"0.1"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.7"},{"v":95.76066528925622,"d":"95.8"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":95.76066528925622,"d":"95.8"},{"v":91.2786133780992,"d":"91.3"},{"v":79.23476756198349,"d":"79.2"},{"v":59.6291278409091,"d":"59.6"},{"v":32.46169421487603,"d":"32.5"},{"v":827.6285456626298,"d":"827.6"},1185.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7004/1","MVI 7004/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},96.68,90.59,82.54,58.86,34.22,null,{"v":-1.6857438016528927E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0987334710743802,"d":"0.099"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},{"v":96.1401652892562,"d":"96.1"},"CO-3 MVI 7004/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":96.1401652892562,"d":"96.1"},{"v":92.22217587809918,"d":"92.2"},{"v":80.69726756198348,"d":"80.7"},{"v":61.5654403409091,"d":"61.6"},{"v":34.82669421487604,"d":"34.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.6857438016528927E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0987334710743802,"d":"0.099"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},0.012796854912764005,-0.0987334710743802,-94.6953305785124,{"v":89.96680005913822,"d":"90.0"},{"v":89.93361236534393,"d":"89.9"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":79.93361236534393,"d":"79.9"},null,{"v":-1.6757438016528929E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.08578347107438009,"d":"0.086"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.695"},0.012786854912764004,-0.08578347107438009,-94.69533057851243,{"v":89.47596042354843,"d":"89.5"},{"v":88.95497215240451,"d":"89.0"}]
[{"$nulls":9},2453750,"CO 4 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":149.23369,"d":"149.2"},{"v":141.351,"d":"141.4"},{"v":132.3485,"d":"132.3"},{"v":105.3875,"d":"105.4"},{"v":29.756,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J224,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1464662896615834E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.019507467807029853,"d":"0.0"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.1"},{"v":147.7786713874176,"d":"147.8"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":148.08719471952867,"d":"148.1"},{"v":136.8673642458526,"d":"136.9"},{"v":113.47465513521948,"d":"113.5"},{"v":77.90906738762932,"d":"77.9"},{"v":30.170601003082112,"d":"30.2"},{"v":811.3221588986158,"d":"811.3"},1497,125,200,"2R",null,"CO-4 Helix V 5206/2","Helix V 5206/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,null,260,1809,120,1944,2080,null,0,null,null,2068,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":240,"d":"240.0"},149.5,142,133.4,107.4,33.6,null,{"v":-2.1175774007726944E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.028590801140362953,"d":"0.029"},{"v":149.12526701390217,"d":"149.125"},{"v":148.07717138741765,"d":"148.1"},"CO-4 Helix V 5206/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":80.25,"d":"80.3"},133.5,{"v":186.75,"d":"186.8"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":148.35350471952867,"d":"148.4"},{"v":137.7823479958526,"d":"137.8"},{"v":115.20214513521948,"d":"115.2"},{"v":80.6128961376293,"d":"80.6"},{"v":34.01460100308209,"d":"34.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.1175774007726944E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.028590801140362953,"d":"0.029"},{"v":149.12526701390217,"d":"149.125"},0.013228688511883805,-0.028590801140362953,-149.12526701390217,{"v":107.259901426062,"d":"107.3"},{"v":127.82984948809487,"d":"127.8"},"да",133.5,167.58,97.29,{"v":117.82984948809487,"d":"117.8"},null,{"v":-2.1464662896615834E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.019507467807029853,"d":"0.020"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.013257577400772696,-0.019507467807029853,-149.12526701390215,{"v":106.79628588063723,"d":"106.8"},{"v":126.72718530998662,"d":"126.7"}]
[{"$nulls":9},2453684,"CO 3 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":116.1205,"d":"116.1"},{"v":108.528,"d":"108.5"},{"v":97.63000000000001,"d":"97.6"},{"v":66.48299999999999,"d":"66.5"},{"v":34.705,"d":"34.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J225,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1974284998747817E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.12725428249436527,"d":"0.1"},{"v":113.706544653143,"d":"113.7"},{"v":115.54648747808665,"d":"115.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":115.54648747808665,"d":"115.5"},{"v":110.3704466190834,"d":"110.4"},{"v":95.2785096543952,"d":"95.3"},{"v":70.27067658402203,"d":"70.3"},{"v":35.346947407963924,"d":"35.3"},{"v":924.4425542932524,"d":"924.4"},1373.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7005/2","MVI 7005/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,null,262,1689,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},116.5,109.5,99.04,68.49,37.07,null,{"v":-2.2074284998747818E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.1402042824943653,"d":"0.140"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},{"v":115.92598747808665,"d":"115.9"},"CO-3 MVI 7005/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":115.92598747808665,"d":"115.9"},{"v":111.31400911908341,"d":"111.3"},{"v":96.7410096543952,"d":"96.7"},{"v":72.20698908402204,"d":"72.2"},{"v":37.71194740796393,"d":"37.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.2074284998747818E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.1402042824943653,"d":"0.140"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.013318539610985893,-0.1402042824943653,-113.706544653143,{"v":97.81169265419011,"d":"97.8"},{"v":106.3014135541972,"d":"106.3"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":96.3014135541972,"d":"96.3"},null,{"v":-2.1974284998747817E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12725428249436527,"d":"0.127"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.013308539610985893,-0.12725428249436527,-113.706544653143,{"v":97.33758792821891,"d":"97.3"},{"v":105.27340026315275,"d":"105.3"}]
[{"$nulls":9},2453404,"CO 4 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":102.1176626,"d":"102.1"},{"v":101.52430000000001,"d":"101.5"},{"v":99.5089,"d":"99.5"},{"v":95.0027,"d":"95.0"},{"v":86.6983352,"d":"86.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J226,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.160535626294303E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.09416281915182995,"d":"0.1"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.3"},{"v":102.09539171960384,"d":"102.1"},"по запросу",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":59.25,"d":"59.3"},91.5,{"v":123.75,"d":"123.8"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":102.01135485424467,"d":"102.0"},{"v":101.82000339387695,"d":"101.8"},{"v":99.21459276386378,"d":"99.2"},{"v":94.19512296420517,"d":"94.2"},{"v":86.76159399490113,"d":"86.8"},{"v":796.9488473179931,"d":"796.9"},1666.2,100,150,"2R",null,"CO-4 BL 40/260-22/2","BL 40/260-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,1845,365,779,null,2148,null,null,800,2148,1743,{"$nulls":4},1475,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},102.4,102.9,102.6,100.5,96,null,{"v":-7.7665697499354784E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09381742294919493,"d":"0.094"},{"v":100.3276723059119,"d":"100.328"},{"v":102.44320371689356,"d":"102.4"},"CO-4 BL 40/260-22/2 без учёта потерь напора",{"v":27,"d":"27.0"},{"v":59.25,"d":"59.3"},91.5,{"v":123.75,"d":"123.8"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":102.29455979076987,"d":"102.3"},{"v":103.15985176387592,"d":"103.2"},{"v":102.40960014687352,"d":"102.4"},{"v":100.04380493976265,"d":"100.0"},{"v":96.06246614254333,"d":"96.1"},{"$nulls":21},{"v":-7.7665697499354784E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09381742294919493,"d":"0.094"},{"v":100.3276723059119,"d":"100.328"},0.01188776808610466,-0.09381742294919493,-100.3276723059119,{"v":95.8978130186942,"d":"95.9"},{"v":102.18211713076036,"d":"102.2"},"да",91.5,112.14,69.57,{"v":92.18211713076036,"d":"92.2"},null,{"v":-1.160535626294303E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.09416281915182995,"d":"0.094"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.315"},0.012271646737405415,-0.09416281915182995,-100.31498920871381,{"v":94.33109320143585,"d":"94.3"},{"v":98.87061271753306,"d":"98.9"}]
[{"$nulls":9},2453403,"CO 4 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":93.0859928,"d":"93.1"},{"v":92.7548008,"d":"92.8"},{"v":91.03589020000001,"d":"91.0"},{"v":78.9321,"d":"78.9"},{"v":65.8978136,"d":"65.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J227,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1448994558378367E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.08651495105640013,"d":"0.1"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.6"},{"v":93.1326575107657,"d":"93.1"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":92.98451522811875,"d":"93.0"},{"v":92.29042322942054,"d":"92.3"},{"v":87.55712595052643,"d":"87.6"},{"v":78.78462339143644,"d":"78.8"},{"v":65.97291555215055,"d":"66.0"},{"v":803.1796975961938,"d":"803.2"},1694.2,125,150,"2R",null,"CO-4 BL 40/245-22/2","BL 40/245-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,1845,365,779,null,2144,null,null,800,2144,1743,{"$nulls":4},1475,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":192,"d":"192.0"},93.31,93.87,93.54,87.53,80.01,null,{"v":-7.6006266107032645E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08602976117776023,"d":"0.086"},{"v":91.58407187869219,"d":"91.584"},{"v":93.4809083190617,"d":"93.5"},"CO-4 BL 40/245-22/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":66,"d":"66.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":93.21099005418192,"d":"93.2"},{"v":93.95120316480202,"d":"94.0"},{"v":92.009915207166,"d":"92.0"},{"v":87.38712618127387,"d":"87.4"},{"v":80.08283608712563,"d":"80.1"},{"$nulls":21},{"v":-7.6006266107032645E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08602976117776023,"d":"0.086"},{"v":91.58407187869219,"d":"91.584"},0.011871173772181437,-0.08602976117776023,-91.58407187869219,{"v":91.53227962183279,"d":"91.5"},{"v":93.09064680854873,"d":"93.1"},"да",{"v":108,"d":"108.0"},134.88,79.44,{"v":83.09064680854873,"d":"83.1"},null,{"v":-1.1448994558378367E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.08651495105640013,"d":"0.087"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.568"},0.012256010566948947,-0.08651495105640013,-91.56761848932774,{"v":90.03786665874559,"d":"90.0"},{"v":90.07574924953389,"d":"90.1"}]
[{"$nulls":9},2453682,"CO 3 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":102.02050000000001,"d":"102.0"},{"v":94.918,"d":"94.9"},{"v":87.37,"d":"87.4"},{"v":64.673,"d":"64.7"},{"v":40.455,"d":"40.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J228,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5728006511394935E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.07713102930127702,"d":"0.1"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.4"},{"v":101.3096139494115,"d":"101.3"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":101.3096139494115,"d":"101.3"},{"v":96.94222451634111,"d":"96.9"},{"v":85.47757214500376,"d":"85.5"},{"v":66.91565683539946,"d":"66.9"},{"v":41.25647858752818,"d":"41.3"},{"v":825.6223785129758,"d":"825.6"},1185.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7004","MVI 7004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},102.4,95.89,88.78,66.68,42.82,null,{"v":-1.5828006511394942E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0900810293012772,"d":"0.090"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},{"v":101.68911394941148,"d":"101.7"},"CO-3 MVI 7004 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":101.68911394941148,"d":"101.7"},{"v":97.88578701634111,"d":"97.9"},{"v":86.94007214500377,"d":"86.9"},{"v":68.85196933539946,"d":"68.9"},{"v":43.62147858752819,"d":"43.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.5828006511394942E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0900810293012772,"d":"0.090"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},0.012693911762250605,-0.0900810293012772,-100.41120365639871,{"v":92.55817376796868,"d":"92.6"},{"v":95.18906145846096,"d":"95.2"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":85.18906145846096,"d":"85.2"},null,{"v":-1.5728006511394935E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07713102930127702,"d":"0.077"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.411"},0.012683911762250605,-0.07713102930127702,-100.41120365639873,{"v":92.06672226994957,"d":"92.1"},{"v":94.1809038836892,"d":"94.2"}]
[{"$nulls":9},2453411,"CO 4 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":57.4675,"d":"57.5"},{"v":58.6609,"d":"58.7"},{"v":57.5493,"d":"57.5"},{"v":52.9853,"d":"53.0"},{"v":47.2609,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J229,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.6226193593881568E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.10621979518469757,"d":"0.1"},{"v":54.96646192108727,"d":"55.0"},{"v":57.467020034283266,"d":"57.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},70.5,{"v":111,"d":"111.0"},151.5,{"v":192,"d":"192.0"},{"v":57.467020034283266,"d":"57.5"},{"v":58.66632509450855,"d":"58.7"},{"v":57.365029873886556,"d":"57.4"},{"v":53.563134372417274,"d":"53.6"},{"v":47.260638590100704,"d":"47.3"},{"v":750.0005196166089,"d":"750.0"},1310.6000000000001,125,150,"2R",null,"CO-4 BL 50/210-15/2","BL 50/210-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,1845,407,821,null,2144,null,null,800,2144,1706,{"$nulls":4},1438,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":192,"d":"192.0"},57.71,60.05,60.67,59.49,57.11,null,{"v":-4.9559526927214932E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10631979518469764,"d":"0.106"},{"v":54.965961921087285,"d":"54.966"},{"v":57.70952003428328,"d":"57.7"},"CO-4 BL 50/210-15/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},70.5,{"v":111,"d":"111.0"},151.5,{"v":192,"d":"192.0"},{"v":57.70952003428328,"d":"57.7"},{"v":59.99827509450857,"d":"60.0"},{"v":60.66122987388657,"d":"60.7"},{"v":59.69838437241729,"d":"59.7"},{"v":57.10973859010072,"d":"57.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.9559526927214932E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10631979518469764,"d":"0.106"},{"v":54.965961921087285,"d":"54.966"},0.011606706380383261,-0.10631979518469764,-54.965961921087285,{"v":73.54882262348336,"d":"73.5"},{"v":60.1047701033402,"d":"60.1"},"да",{"v":111,"d":"111.0"},136.92000000000002,83.46000000000001,{"v":50.1047701033402,"d":"50.1"},null,{"v":-7.6226193593881568E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.10621979518469757,"d":"0.106"},{"v":54.96646192108727,"d":"54.966"},0.011873373047049928,-0.10621979518469757,-54.96646192108727,{"v":72.65951145871335,"d":"72.7"},{"v":58.660051171321086,"d":"58.7"}]
[{"$nulls":9},2453683,"CO 3 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":121.82050000000001,"d":"121.8"},{"v":113.828,"d":"113.8"},{"v":103.89,"d":"103.9"},{"v":74.283,"d":"74.3"},{"v":43.214999999999996,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J230,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1021079388930633E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.12018985725018787,"d":"0.1"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.4"},{"v":121.07038930628599,"d":"121.1"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":121.07038930628599,"d":"121.1"},{"v":116.04551886269721,"d":"116.0"},{"v":101.53488634485348,"d":"101.5"},{"v":77.53849175275481,"d":"77.5"},{"v":44.05633508640119,"d":"44.1"},{"v":922.4415092724913,"d":"922.4"},1373.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7005/1","MVI 7005/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,null,262,1689,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},122.2,114.8,105.3,76.29,45.58,null,{"v":-2.1121079388930638E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13313985725018787,"d":"0.133"},{"v":119.35659073378415,"d":"119.357"},{"v":121.44988930628602,"d":"121.4"},"CO-3 MVI 7005/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":121.44988930628602,"d":"121.4"},{"v":116.98908136269725,"d":"117.0"},{"v":102.99738634485351,"d":"103.0"},{"v":79.47480425275482,"d":"79.5"},{"v":46.421335086401186,"d":"46.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.1121079388930638E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13313985725018787,"d":"0.133"},{"v":119.35659073378415,"d":"119.357"},0.013223219050004176,-0.13313985725018787,-119.35659073378415,{"v":100.17439104986994,"d":"100.2"},{"v":111.49898469124736,"d":"111.5"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":101.49898469124736,"d":"101.5"},null,{"v":-2.1021079388930633E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12018985725018787,"d":"0.120"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},0.013213219050004174,-0.12018985725018787,-119.35659073378412,{"v":99.69957564666325,"d":"99.7"},{"v":110.44450426805254,"d":"110.4"}]
[{"$nulls":9},2453685,"CO 3 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":127.52050000000001,"d":"127.5"},{"v":119.028,"d":"119.0"},{"v":109.99000000000001,"d":"110.0"},{"v":82.053,"d":"82.1"},{"v":51.614999999999995,"d":"51.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J231,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001998472827448035,"d":"-0.0"},{"v":0.11075127723516154,"d":"0.1"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.1"},{"v":126.57924480340597,"d":"126.6"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":126.57924480340597,"d":"126.6"},{"v":121.63522859691962,"d":"121.6"},{"v":107.67310375657401,"d":"107.7"},{"v":84.69287028236914,"d":"84.7"},{"v":52.694528174305006,"d":"52.7"},{"v":920.4370494991348,"d":"920.4"},1373.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 7005","MVI 7005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,null,262,1689,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":220,"d":"220.0"},127.9,120,111.4,84.06,53.98,null,{"v":-2.0084728274480344E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12370127723516153,"d":"0.124"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},{"v":126.95874480340596,"d":"127.0"},"CO-3 MVI 7005 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},77.5,{"v":125,"d":"125.0"},172.5,{"v":220,"d":"220.0"},{"v":126.95874480340596,"d":"127.0"},{"v":122.57879109691962,"d":"122.6"},{"v":109.135603756574,"d":"109.1"},{"v":86.62918278236914,"d":"86.6"},{"v":55.059528174305015,"d":"55.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.0084728274480344E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12370127723516153,"d":"0.124"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},0.013119583938559146,-0.12370127723516153,-125.05533203105435,{"v":102.4598813687509,"d":"102.5"},{"v":116.6447476677612,"d":"116.6"},"да",{"v":125,"d":"125.0"},155.4,92.7,{"v":106.6447476677612,"d":"106.6"},null,{"v":-0.001998472827448035,"d":"-0.002"},{"v":0.11075127723516154,"d":"0.111"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.055"},0.013109583938559146,-0.11075127723516154,-125.05533203105436,{"v":101.98433759423786,"d":"102.0"},{"v":115.56450127261641,"d":"115.6"}]
[{"$nulls":9},2453553,"CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":25.402,"d":"25.4"},{"v":23.7198,"d":"23.7"},{"v":19.868,"d":"19.9"},{"v":13.176599999999999,"d":"13.2"},{"v":5.0456,"d":"5.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J232,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03818764657263874,"d":"-0.0"},{"v":0.231954075592637,"d":"0.2"},{"v":24.946421659632705,"d":"24.9"},{"v":-2.46383798796305,"d":"-2.5"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":25.298595067256866,"d":"25.3"},{"v":24.052278130350626,"d":"24.1"},{"v":20.280803063828646,"d":"20.3"},{"v":13.98416986769093,"d":"14.0"},{"v":5.162378541937478,"d":"5.2"},{"v":239.73587678460206,"d":"239.7"},248,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1602","Helix V 1602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-1,5(4A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1664,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},25.44,24.08,20.86,15.11,8,null,{"v":-0.033887646572638756,"d":"-0.034"},{"v":0.2340540755926375,"d":"0.234"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},{"v":1.462162012036952,"d":"1.5"},"CO-2 Helix V 1602 без учета потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":25.33659506725687,"d":"25.3"},{"v":24.39287188035063,"d":"24.4"},{"v":21.208328063828652,"d":"21.2"},{"v":15.782963617690935,"d":"15.8"},{"v":8.116778541937485,"d":"8.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.033887646572638756,"d":"-0.034"},{"v":0.2340540755926375,"d":"0.234"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},0.04499875768374987,-0.2340540755926375,-24.939421659632707,{"v":26.285861444821663,"d":"26.3"},{"v":7.677183465515134,"d":"7.7"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":-2.3228165344848657,"d":"-2.3"},null,{"v":-0.03818764657263874,"d":"-0.038"},{"v":0.231954075592637,"d":"0.232"},{"v":24.946421659632705,"d":"24.946"},0.049298757683749854,-0.231954075592637,-24.946421659632705,{"v":24.970222033320002,"d":"25.0"},{"v":6.9279109821477745,"d":"6.9"}]
[{"$nulls":9},2453554,"CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":38.332,"d":"38.3"},{"v":36.089800000000004,"d":"36.1"},{"v":30.778,"d":"30.8"},{"v":21.276600000000002,"d":"21.3"},{"v":9.675600000000001,"d":"9.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J233,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.05539701137840797,"d":"-0.1"},{"v":0.3749149287918968,"d":"0.4"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.5"},{"v":-1.0624992641542974,"d":"-1.1"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":38.173534796625994,"d":"38.2"},{"v":36.58653505592571,"d":"36.6"},{"v":31.336407937828202,"d":"31.3"},{"v":22.423153442333465,"d":"22.4"},{"v":9.8467715694415,"d":"9.8"},{"v":241.73386478875432,"d":"241.7"},254,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1603","Helix V 1603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-2,2(6A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1664,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},38.37,36.45,31.77,23.21,12.63,null,{"v":-0.05109701137840797,"d":"-0.051"},{"v":0.3770149287918972,"d":"0.377"},{"v":37.54036311265596,"d":"37.540"},{"v":2.8635007358456974,"d":"2.9"},"CO-2 Helix V 1603 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":38.21153479662598,"d":"38.2"},{"v":36.9271288059257,"d":"36.9"},{"v":32.263932937828194,"d":"32.3"},{"v":24.22194719233346,"d":"24.2"},{"v":12.801171569441497,"d":"12.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.05109701137840797,"d":"-0.051"},{"v":0.3770149287918972,"d":"0.377"},{"v":37.54036311265596,"d":"37.540"},0.06220812248951908,-0.3770149287918972,-37.54036311265596,{"v":27.781968895464466,"d":"27.8"},{"v":8.575975507872835,"d":"8.6"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":-1.424024492127165,"d":"-1.4"},null,{"v":-0.05539701137840797,"d":"-0.055"},{"v":0.3749149287918968,"d":"0.375"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.547"},0.06650812248951908,-0.3749149287918968,-37.54736311265597,{"v":26.74548190998447,"d":"26.7"},{"v":7.948008917747851,"d":"7.9"}]
[{"$nulls":9},2453543,"CO 2 Helix V 1004/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40.10805,"d":"40.1"},{"v":39.8491,"d":"39.8"},{"v":33.656699999999994,"d":"33.7"},{"v":23.3751,"d":"23.4"},{"v":6.2745,"d":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J234,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.17415429544432046,"d":"-0.2"},{"v":0.7374815886702224,"d":"0.7"},{"v":39.205796936043576,"d":"39.2"},{"v":-95.40862130373816,"d":"-95.4"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":39.92017215429919,"d":"39.9"},{"v":38.41111866169874,"d":"38.4"},{"v":32.325072591952235,"d":"32.3"},{"v":21.66203394505969,"d":"21.7"},{"v":6.422002721021094,"d":"6.4"},{"v":214.01230157439448,"d":"214.0"},246,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1004","Helix V 1004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-1,5(4A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},40.12,39.87,33.98,24.1,7.561,null,{"v":-0.16915429544432062,"d":"-0.169"},{"v":0.7378815886702246,"d":"0.738"},{"v":39.20589693604358,"d":"39.206"},{"v":-90.89652130373824,"d":"-90.9"},"CO-2 Helix V 1004 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":39.93212215429919,"d":"39.9"},{"v":38.54459678669875,"d":"38.5"},{"v":32.71148509195225,"d":"32.7"},{"v":22.432787070059696,"d":"22.4"},{"v":7.708502721021095,"d":"7.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.16915429544432062,"d":"-0.169"},{"v":0.7378815886702246,"d":"0.738"},{"v":39.20589693604358,"d":"39.206"},0.18026540655543172,-0.7378815886702246,-39.20589693604358,{"v":16.93552983924151,"d":"16.9"},{"v":3.186801899287107,"d":"3.2"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.813198100712893,"d":"-6.8"},null,{"v":-0.17415429544432046,"d":"-0.174"},{"v":0.7374815886702224,"d":"0.737"},{"v":39.205796936043576,"d":"39.206"},0.18526540655543156,-0.7374815886702224,-39.205796936043576,{"v":16.67301755664396,"d":"16.7"},{"v":3.0887723827128633,"d":"3.1"}]
[{"$nulls":9},2453544,"CO 2 Helix V 1005/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":50.94805,"d":"50.9"},{"v":50.649100000000004,"d":"50.6"},{"v":43.646699999999996,"d":"43.6"},{"v":31.4051,"d":"31.4"},{"v":10.3835,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J235,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.2186056975158888,"d":"-0.2"},{"v":1.0606343751000353,"d":"1.1"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.6"},{"v":-115.33875222321979,"d":"-115.3"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":50.68643303131837,"d":"50.7"},{"v":49.28128018665098,"d":"49.3"},{"v":42.13089635414414,"d":"42.1"},{"v":29.235281533797846,"d":"29.2"},{"v":10.594435725612101,"d":"10.6"},{"v":215.83350295847754,"d":"215.8"},252,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1005","Helix V 1005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-2,2(6A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},50.96,50.67,43.97,32.13,11.67,null,{"v":-0.21360569751588884,"d":"-0.214"},{"v":1.061034375100036,"d":"1.061"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},{"v":-110.82665222321982,"d":"-110.8"},"CO-2 Helix V 1005 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":50.69838303131836,"d":"50.7"},{"v":49.41475831165097,"d":"49.4"},{"v":42.51730885414413,"d":"42.5"},{"v":30.006034658797837,"d":"30.0"},{"v":11.88093572561209,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.21360569751588884,"d":"-0.214"},{"v":1.061034375100036,"d":"1.061"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},0.22471680862699994,-1.061034375100036,-49.587444288079055,{"v":17.402097975122853,"d":"17.4"},{"v":3.3648112659530542,"d":"3.4"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.635188734046945,"d":"-6.6"},null,{"v":-0.2186056975158888,"d":"-0.219"},{"v":1.0606343751000353,"d":"1.061"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.587"},0.2297168086269999,-1.0606343751000353,-49.587344288079066,{"v":17.18110870914016,"d":"17.2"},{"v":3.2798944052810213,"d":"3.3"}]
[{"$nulls":9},2453545,"CO 2 Helix V 1006/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":60.76805,"d":"60.8"},{"v":60.3891,"d":"60.4"},{"v":51.726699999999994,"d":"51.7"},{"v":36.8151,"d":"36.8"},{"v":11.6435,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J236,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.2599017302268069,"d":"-0.3"},{"v":1.1970988283757673,"d":"1.2"},{"v":59.25516698366262,"d":"59.3"},{"v":-138.74342536919056,"d":"-138.7"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":60.46603633321595,"d":"60.5"},{"v":58.56381709609995,"d":"58.6"},{"v":49.831055511460676,"d":"49.8"},{"v":34.26775157929814,"d":"34.3"},{"v":11.873905299612332,"d":"11.9"},{"v":217.06395214359864,"d":"217.1"},254,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1006","Helix V 1006","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-2,2(6A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},60.78,60.41,52.05,37.54,12.93,null,{"v":-0.254901730226807,"d":"-0.255"},{"v":1.1974988283757693,"d":"1.197"},{"v":59.25526698366262,"d":"59.255"},{"v":-134.23132536919059,"d":"-134.2"},"CO-2 Helix V 1006 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":60.47798633321596,"d":"60.5"},{"v":58.697295221099964,"d":"58.7"},{"v":50.21746801146069,"d":"50.2"},{"v":35.03850470429815,"d":"35.0"},{"v":13.160405299612336,"d":"13.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.254901730226807,"d":"-0.255"},{"v":1.1974988283757693,"d":"1.197"},{"v":59.25526698366262,"d":"59.255"},0.26601284133791814,-1.1974988283757693,-59.25526698366262,{"v":17.344524331150442,"d":"17.3"},{"v":3.3425836030429967,"d":"3.3"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.657416396957004,"d":"-6.7"},null,{"v":-0.2599017302268069,"d":"-0.260"},{"v":1.1970988283757673,"d":"1.197"},{"v":59.25516698366262,"d":"59.255"},0.27101284133791803,-1.1970988283757673,-59.25516698366262,{"v":17.159188526416088,"d":"17.2"},{"v":3.271530565389884,"d":"3.3"}]
[{"$nulls":9},2453555,"CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":51.55200000000001,"d":"51.6"},{"v":48.9498,"d":"48.9"},{"v":42.378,"d":"42.4"},{"v":30.196600000000004,"d":"30.2"},{"v":15.005600000000001,"d":"15.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J237,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.0740296554409634,"d":"-0.1"},{"v":0.5793653923460597,"d":"0.6"},{"v":50.243885511570234,"d":"50.2"},{"v":0.9981573850849585,"d":"1.0"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":51.31571478963974,"d":"51.3"},{"v":49.6454371998995,"d":"49.6"},{"v":43.079948644125544,"d":"43.1"},{"v":31.619249122317886,"d":"31.6"},{"v":15.263338634476526,"d":"15.3"},{"v":237.69435881522492,"d":"237.7"},272,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1604","Helix V 1604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},51.59,49.31,43.37,32.13,17.96,null,{"v":-0.06972965544096343,"d":"-0.070"},{"v":0.5814653923460602,"d":"0.581"},{"v":50.236885511570236,"d":"50.237"},{"v":4.924157385084953,"d":"4.9"},"CO-2 Helix V 1604 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":51.353714789639746,"d":"51.4"},{"v":49.9860309498995,"d":"50.0"},{"v":44.00747364412555,"d":"44.0"},{"v":33.41804287231788,"d":"33.4"},{"v":18.217738634476525,"d":"18.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.06972965544096343,"d":"-0.070"},{"v":0.5814653923460602,"d":"0.581"},{"v":50.236885511570236,"d":"50.237"},0.08084076655207455,-0.5814653923460602,-50.236885511570236,{"v":28.782944601610335,"d":"28.8"},{"v":9.205087777104106,"d":"9.2"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":-0.7949122228958938,"d":"-0.8"},null,{"v":-0.0740296554409634,"d":"-0.074"},{"v":0.5793653923460597,"d":"0.579"},{"v":50.243885511570234,"d":"50.244"},0.08514076655207452,-0.5793653923460597,-50.243885511570234,{"v":27.9320433383744,"d":"27.9"},{"v":8.668878278409174,"d":"8.7"}]
[{"$nulls":9},2453556,"CO 2 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":64.2237,"d":"64.2"},{"v":60.9113,"d":"60.9"},{"v":52.6789,"d":"52.7"},{"v":37.4965,"d":"37.5"},{"v":18.5795,"d":"18.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J238,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.09181742914025356,"d":"-0.1"},{"v":0.7049868152865045,"d":"0.7"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.6"},{"v":1.1546050718952898,"d":"1.2"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":63.929290423125586,"d":"63.9"},{"v":61.77954955473461,"d":"61.8"},{"v":53.55838118444436,"d":"53.6"},{"v":39.26578531225485,"d":"39.3"},{"v":18.90176193816606,"d":"18.9"},{"v":209.4962099636678,"d":"209.5"},286,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1605","Helix V 1605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},64.27,61.32,53.81,39.71,21.97,null,{"v":-0.0868174291402536,"d":"-0.087"},{"v":0.7053868152865056,"d":"0.705"},{"v":62.640786839528346,"d":"62.641"},{"v":5.666705071895265,"d":"5.7"},"CO-2 Helix V 1605 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":63.97559042312558,"d":"64.0"},{"v":62.16596205473461,"d":"62.2"},{"v":54.61553118444436,"d":"54.6"},{"v":41.32429781225484,"d":"41.3"},{"v":22.29226193816605,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.0868174291402536,"d":"-0.087"},{"v":0.7053868152865056,"d":"0.705"},{"v":62.640786839528346,"d":"62.641"},0.09792854025136472,-0.7053868152865056,-62.640786839528346,{"v":29.148147050721292,"d":"29.1"},{"v":9.440160849894138,"d":"9.4"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":-0.5598391501058622,"d":"-0.6"},null,{"v":-0.09181742914025356,"d":"-0.092"},{"v":0.7049868152865045,"d":"0.705"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.641"},0.10292854025136468,-0.7049868152865045,-62.64068683952836,{"v":28.330713751703534,"d":"28.3"},{"v":8.918103796455153,"d":"8.9"}]
[{"$nulls":9},2453546,"CO 2 Helix V 1007/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":71.83805,"d":"71.8"},{"v":71.4391,"d":"71.4"},{"v":61.906699999999994,"d":"61.9"},{"v":45.0251,"d":"45.0"},{"v":15.933499999999999,"d":"15.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J239,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.3039236620680779,"d":"-0.3"},{"v":1.5085295071302678,"d":"1.5"},{"v":69.89512731117361,"d":"69.9"},{"v":-158.38028333618848,"d":"-158.4"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":71.47409333221583,"d":"71.5"},{"v":69.64359609870937,"d":"69.6"},{"v":59.82560512147624,"d":"59.8"},{"v":42.02012040051643,"d":"42.0"},{"v":16.22714193582995,"d":"16.2"},{"v":221.8011896366782,"d":"221.8"},272,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1007","Helix V 1007","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},71.85,71.46,62.23,45.75,17.22,null,{"v":-0.298923662068078,"d":"-0.299"},{"v":1.508929507130269,"d":"1.509"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},{"v":-153.86818333618854,"d":"-153.9"},"CO-2 Helix V 1007 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":71.48604333221584,"d":"71.5"},{"v":69.77707422370938,"d":"69.8"},{"v":60.21201762147624,"d":"60.2"},{"v":42.79087352551643,"d":"42.8"},{"v":17.513641935829945,"d":"17.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.298923662068078,"d":"-0.299"},{"v":1.508929507130269,"d":"1.509"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},0.31003477317918915,-1.508929507130269,-69.89522731117361,{"v":17.64417241036782,"d":"17.6"},{"v":3.4590757782976103,"d":"3.5"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.54092422170239,"d":"-6.5"},null,{"v":-0.3039236620680779,"d":"-0.304"},{"v":1.5085295071302678,"d":"1.509"},{"v":69.89512731117361,"d":"69.895"},0.31503477317918904,-1.5085295071302678,-69.89512731117361,{"v":17.48054939448441,"d":"17.5"},{"v":3.3952178570334364,"d":"3.4"}]
[{"$nulls":9},2453547,"CO 2 Helix V 1008/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":81.79805,"d":"81.8"},{"v":81.3191,"d":"81.3"},{"v":70.1167,"d":"70.1"},{"v":50.695100000000004,"d":"50.7"},{"v":17.4835,"d":"17.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J240,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.3442875145105277,"d":"-0.3"},{"v":1.6402665815266302,"d":"1.6"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.7"},{"v":-180.94614086802125,"d":"-180.9"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":81.39037771029602,"d":"81.4"},{"v":79.06806422766317,"d":"79.1"},{"v":67.6974445043005,"d":"67.7"},{"v":47.27851854020804,"d":"47.3"},{"v":17.81128633538576,"d":"17.8"},{"v":222.83472142214532,"d":"222.8"},274,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1008","Helix V 1008","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},81.81,81.34,70.44,51.42,18.77,null,{"v":-0.33928751451052763,"d":"-0.339"},{"v":1.6406665815266306,"d":"1.641"},{"v":79.70472474565473,"d":"79.705"},{"v":-176.4340408680212,"d":"-176.4"},"CO-2 Helix V 1008 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":81.40232771029599,"d":"81.4"},{"v":79.20154235266314,"d":"79.2"},{"v":68.08385700430047,"d":"68.1"},{"v":48.04927166520801,"d":"48.0"},{"v":19.09778633538575,"d":"19.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.33928751451052763,"d":"-0.339"},{"v":1.6406665815266306,"d":"1.641"},{"v":79.70472474565473,"d":"79.705"},0.35039862562163876,-1.6406665815266306,-79.70472474565473,{"v":17.603831643587885,"d":"17.6"},{"v":3.443276539286513,"d":"3.4"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.556723460713487,"d":"-6.6"},null,{"v":-0.3442875145105277,"d":"-0.344"},{"v":1.6402665815266302,"d":"1.640"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.705"},0.3553986256216388,-1.6402665815266302,-79.70462474565477,{"v":17.45998510717247,"d":"17.5"},{"v":3.3872342215853837,"d":"3.4"}]
[{"$nulls":9},2453557,"CO 2 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":76.7437,"d":"76.7"},{"v":72.43130000000001,"d":"72.4"},{"v":62.3689,"d":"62.4"},{"v":44.216499999999996,"d":"44.2"},{"v":21.7695,"d":"21.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J241,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.10709652081460315,"d":"-0.1"},{"v":0.7469166064437562,"d":"0.7"},{"v":75.12405778593475,"d":"75.1"},{"v":1.1446872461046098,"d":"1.1"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":76.4009389179346,"d":"76.4"},{"v":73.46000071744956,"d":"73.5"},{"v":63.4373050780989,"d":"63.4"},{"v":46.332851999882614,"d":"46.3"},{"v":22.14664148280069,"d":"22.1"},{"v":210.76433525242214,"d":"210.8"},288,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1606","Helix V 1606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},76.79,72.84,63.5,46.43,25.16,null,{"v":-0.10209652081460319,"d":"-0.102"},{"v":0.7473166064437569,"d":"0.747"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},{"v":5.656787246104599,"d":"5.7"},"CO-2 Helix V 1606 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":76.4472389179346,"d":"76.4"},{"v":73.84641321744957,"d":"73.8"},{"v":64.49445507809891,"d":"64.5"},{"v":48.39136449988261,"d":"48.4"},{"v":25.537141482800678,"d":"25.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.10209652081460319,"d":"-0.102"},{"v":0.7473166064437569,"d":"0.747"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},0.1132076319257143,-0.7473166064437569,-75.12415778593476,{"v":29.27160067885478,"d":"29.3"},{"v":9.520295625581463,"d":"9.5"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":-0.47970437441853697,"d":"-0.5"},null,{"v":-0.10709652081460315,"d":"-0.107"},{"v":0.7469166064437562,"d":"0.747"},{"v":75.12405778593475,"d":"75.124"},0.11820763192571426,-0.7469166064437562,-75.12405778593475,{"v":28.566185882303515,"d":"28.6"},{"v":9.066966398470184,"d":"9.1"}]
[{"$nulls":9},2453548,"CO 2 Helix V 1009/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":93.17805,"d":"93.2"},{"v":92.6991,"d":"92.7"},{"v":81.13669999999999,"d":"81.1"},{"v":60.015100000000004,"d":"60.0"},{"v":23.0035,"d":"23.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J242,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.39096618650275494,"d":"-0.4"},{"v":2.0633319175085476,"d":"2.1"},{"v":90.47653769226658,"d":"90.5"},{"v":-199.4930726349565,"d":"-199.5"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":92.6918616488982,"d":"92.7"},{"v":90.78214252713646,"d":"90.8"},{"v":78.5973433163492,"d":"78.6"},{"v":56.1374640165364,"d":"56.1"},{"v":23.402504627698065,"d":"23.4"},{"v":226.21191173875434,"d":"226.2"},288,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1009","Helix V 1009","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},93.19,92.72,81.46,60.74,24.29,null,{"v":-0.385966186502755,"d":"-0.386"},{"v":2.063731917508549,"d":"2.064"},{"v":90.47663769226656,"d":"90.477"},{"v":-194.9809726349565,"d":"-195.0"},"CO-2 Helix V 1009 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":92.7038116488982,"d":"92.7"},{"v":90.91562065213645,"d":"90.9"},{"v":78.98375581634919,"d":"79.0"},{"v":56.9082171415364,"d":"56.9"},{"v":24.68900462769807,"d":"24.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.385966186502755,"d":"-0.386"},{"v":2.063731917508549,"d":"2.064"},{"v":90.47663769226656,"d":"90.477"},0.3970772976138661,-2.063731917508549,-90.47663769226656,{"v":17.915619725632233,"d":"17.9"},{"v":3.566327001705142,"d":"3.6"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.433672998294858,"d":"-6.4"},null,{"v":-0.39096618650275494,"d":"-0.391"},{"v":2.0633319175085476,"d":"2.063"},{"v":90.47653769226658,"d":"90.477"},0.40207729761386607,-2.0633319175085476,-90.47653769226658,{"v":17.784456109088268,"d":"17.8"},{"v":3.5142986566231893,"d":"3.5"}]
[{"$nulls":9},2453549,"CO 2 Helix V 1010/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":103.28805,"d":"103.3"},{"v":102.7791,"d":"102.8"},{"v":89.7367,"d":"89.7"},{"v":66.2051,"d":"66.2"},{"v":25.1135,"d":"25.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J243,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.43252806373207225,"d":"-0.4"},{"v":2.2438722817212846,"d":"2.2"},{"v":100.37716336840325,"d":"100.4"},{"v":-221.58192553882324,"d":"-221.6"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":102.76978364758801,"d":"102.8"},{"v":100.51638888826211,"d":"100.5"},{"v":86.89561595397771,"d":"86.9"},{"v":61.90746484473476,"d":"61.9"},{"v":25.55193556053331,"d":"25.6"},{"v":227.56073901384082,"d":"227.6"},290,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1010","Helix V 1010","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},103.3,102.8,90.06,66.93,26.4,null,{"v":-0.42752806373207247,"d":"-0.428"},{"v":2.2442722817212877,"d":"2.244"},{"v":100.37726336840323,"d":"100.377"},{"v":-217.06982553882335,"d":"-217.1"},"CO-2 Helix V 1010 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":102.781733647588,"d":"102.8"},{"v":100.64986701326211,"d":"100.6"},{"v":87.2820284539777,"d":"87.3"},{"v":62.67821796973476,"d":"62.7"},{"v":26.838435560533284,"d":"26.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.42752806373207247,"d":"-0.428"},{"v":2.2442722817212877,"d":"2.244"},{"v":100.37726336840323,"d":"100.377"},0.4386391748431836,-2.2442722817212877,-100.37726336840323,{"v":17.90039818159682,"d":"17.9"},{"v":3.5602695006634977,"d":"3.6"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.439730499336502,"d":"-6.4"},null,{"v":-0.43252806373207225,"d":"-0.433"},{"v":2.2438722817212846,"d":"2.244"},{"v":100.37716336840325,"d":"100.377"},0.4436391748431834,-2.2438722817212846,-100.37716336840325,{"v":17.781941211046256,"d":"17.8"},{"v":3.513304813701169,"d":"3.5"}]
[{"$nulls":9},2453558,"CO 2 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":90.6737,"d":"90.7"},{"v":86.6213,"d":"86.6"},{"v":75.8689,"d":"75.9"},{"v":55.296499999999995,"d":"55.3"},{"v":29.1895,"d":"29.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J244,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.129117634146295,"d":"-0.1"},{"v":1.1123179429915264,"d":"1.1"},{"v":88.04696486322429,"d":"88.0"},{"v":5.210632421304567,"d":"5.2"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":90.22185998488222,"d":"90.2"},{"v":87.89417800007443,"d":"87.9"},{"v":77.0285924573429,"d":"77.0"},{"v":57.6251033566876,"d":"57.6"},{"v":29.68371069810855,"d":"29.7"},{"v":216.23063868529405,"d":"216.2"},304,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1607","Helix V 1607","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,180,1875,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},90.72,87.03,77,57.51,32.58,null,{"v":-0.12411763414629495,"d":"-0.124"},{"v":1.1127179429915244,"d":"1.113"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},{"v":9.722732421304585,"d":"9.7"},"CO-2 Helix V 1607 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":90.26815998488223,"d":"90.3"},{"v":88.28059050007444,"d":"88.3"},{"v":78.08574245734289,"d":"78.1"},{"v":59.68361585668761,"d":"59.7"},{"v":33.07421069810855,"d":"33.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.12411763414629495,"d":"-0.124"},{"v":1.1127179429915244,"d":"1.113"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},0.13522874525740605,-1.1127179429915244,-88.0470648632243,{"v":29.9603656994565,"d":"30.0"},{"v":9.97359458716855,"d":"10.0"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":-0.026405412831449482,"d":"-0.0"},null,{"v":-0.129117634146295,"d":"-0.129"},{"v":1.1123179429915264,"d":"1.112"},{"v":88.04696486322429,"d":"88.047"},0.1402287452574061,-1.1123179429915264,-88.04696486322429,{"v":29.335569961786057,"d":"29.3"},{"v":9.561951833142716,"d":"9.6"}]
[{"$nulls":9},2453550,"CO 2 Helix V 1011/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":113.38805,"d":"113.4"},{"v":112.7791,"d":"112.8"},{"v":98.24669999999999,"d":"98.2"},{"v":72.29509999999999,"d":"72.3"},{"v":27.1135,"d":"27.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J245,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.47371018068126586,"d":"-0.5"},{"v":2.413201009009886,"d":"2.4"},{"v":110.25264452189495,"d":"110.3"},{"v":-243.6904878209477,"d":"-243.7"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":112.80659812887693,"d":"112.8"},{"v":110.17800572861424,"d":"110.2"},{"v":95.09971764232203,"d":"95.1"},{"v":67.5717338700003,"d":"67.6"},{"v":27.59405441164907,"d":"27.6"},{"v":230.96427170761245,"d":"231.0"},292,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1011","Helix V 1011","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},113.4,112.8,98.57,73.02,28.4,null,{"v":-0.4687101806812659,"d":"-0.469"},{"v":2.4136010090098865,"d":"2.414"},{"v":110.25274452189493,"d":"110.253"},{"v":-239.1783878209478,"d":"-239.2"},"CO-2 Helix V 1011 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":112.81854812887691,"d":"112.8"},{"v":110.31148385361422,"d":"110.3"},{"v":95.48613014232201,"d":"95.5"},{"v":68.34248699500029,"d":"68.3"},{"v":28.88055441164903,"d":"28.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.4687101806812659,"d":"-0.469"},{"v":2.4136010090098865,"d":"2.414"},{"v":110.25274452189493,"d":"110.253"},0.47982129179237704,-2.4136010090098865,-110.25274452189493,{"v":17.880796909066458,"d":"17.9"},{"v":3.552476645592007,"d":"3.6"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.447523354407993,"d":"-6.4"},null,{"v":-0.47371018068126586,"d":"-0.474"},{"v":2.413201009009886,"d":"2.413"},{"v":110.25264452189495,"d":"110.253"},0.484821291792377,-2.413201009009886,-110.25264452189495,{"v":17.772820835687998,"d":"17.8"},{"v":3.509701782860727,"d":"3.5"}]
[{"$nulls":9},2453559,"CO 2 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":103.3537,"d":"103.4"},{"v":98.5013,"d":"98.5"},{"v":86.0489,"d":"86.0"},{"v":62.586499999999994,"d":"62.6"},{"v":32.9195,"d":"32.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J246,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.14543109964553433,"d":"-0.1"},{"v":1.201202554558524,"d":"1.2"},{"v":100.55564913101486,"d":"100.6"},{"v":5.703736086789689,"d":"5.7"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":102.85037689788062,"d":"102.9"},{"v":99.93160291679072,"d":"99.9"},{"v":87.39619747163987,"d":"87.4"},{"v":65.24416056242805,"d":"65.2"},{"v":33.475492189155275,"d":"33.5"},{"v":217.26573150051905,"d":"217.3"},306,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1608","Helix V 1608","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},103.4,98.91,87.18,64.8,36.31,null,{"v":-0.14043109964553424,"d":"-0.140"},{"v":1.2016025545585227,"d":"1.202"},{"v":100.55574913101488,"d":"100.556"},{"v":10.215836086789736,"d":"10.2"},"CO-2 Helix V 1608 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":102.89667689788064,"d":"102.9"},{"v":100.31801541679073,"d":"100.3"},{"v":88.45334747163989,"d":"88.5"},{"v":67.30267306242808,"d":"67.3"},{"v":36.86599218915532,"d":"36.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.14043109964553424,"d":"-0.140"},{"v":1.2016025545585227,"d":"1.202"},{"v":100.55574913101488,"d":"100.556"},0.15154221075664534,-1.2016025545585227,-100.55574913101488,{"v":30.02733807373308,"d":"30.0"},{"v":10.018233686602892,"d":"10.0"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":0.018233686602892263,"d":"0.0"},null,{"v":-0.14543109964553433,"d":"-0.145"},{"v":1.201202554558524,"d":"1.201"},{"v":100.55564913101486,"d":"100.556"},0.15654221075664543,-1.201202554558524,-100.55564913101486,{"v":29.470145578450065,"d":"29.5"},{"v":9.649883115722666,"d":"9.6"}]
[{"$nulls":9},2453551,"CO 2 Helix V 1012/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":124.68805,"d":"124.7"},{"v":124.0791,"d":"124.1"},{"v":109.3767,"d":"109.4"},{"v":81.7751,"d":"81.8"},{"v":32.80350000000001,"d":"32.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J247,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.5219225144857491,"d":"-0.5"},{"v":2.880926340912049,"d":"2.9"},{"v":120.87198439417953,"d":"120.9"},{"v":-262.4304884156332,"d":"-262.4"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":124.01904824795467,"d":"124.0"},{"v":121.92811084681404,"d":"121.9"},{"v":106.1203973618448,"d":"106.1"},{"v":76.59590779304696,"d":"76.6"},{"v":33.35464214042055,"d":"33.4"},{"v":236.40283434083045,"d":"236.4"},306,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1012","Helix V 1012","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},124.7,124.1,109.7,82.5,34.09,null,{"v":-0.5169225144857493,"d":"-0.517"},{"v":2.8813263409120515,"d":"2.881"},{"v":120.87208439417952,"d":"120.872"},{"v":-257.91838841563333,"d":"-257.9"},"CO-2 Helix V 1012 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":124.03099824795467,"d":"124.0"},{"v":122.06158897181403,"d":"122.1"},{"v":106.5068098618448,"d":"106.5"},{"v":77.36666091804696,"d":"77.4"},{"v":34.64114214042053,"d":"34.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.5169225144857493,"d":"-0.517"},{"v":2.8813263409120515,"d":"2.881"},{"v":120.87208439417952,"d":"120.872"},0.5280336255968604,-2.8813263409120515,-120.87208439417952,{"v":18.102155582528503,"d":"18.1"},{"v":3.6409781859340873,"d":"3.6"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.359021814065913,"d":"-6.4"},null,{"v":-0.5219225144857491,"d":"-0.522"},{"v":2.880926340912049,"d":"2.881"},{"v":120.87198439417953,"d":"120.872"},0.5330336255968602,-2.880926340912049,-120.87198439417953,{"v":18.00157971903951,"d":"18.0"},{"v":3.600631915343717,"d":"3.6"}]
[{"$nulls":9},2453552,"CO 2 Helix V 1013/SK-FFS-R",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":134.88805,"d":"134.9"},{"v":134.17909999999998,"d":"134.2"},{"v":118.1767,"d":"118.2"},{"v":88.23509999999999,"d":"88.2"},{"v":35.1935,"d":"35.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J248,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.5644100639273545,"d":"-0.6"},{"v":3.093942934781086,"d":"3.1"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.8"},{"v":-284.37566216358937,"d":"-284.4"},"не подходит",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":134.14609908593218,"d":"134.1"},{"v":131.80698178300824,"d":"131.8"},{"v":114.63446248749351,"d":"114.6"},{"v":82.628541199388,"d":"82.6"},{"v":35.78921791869172,"d":"35.8"},{"v":238.43233563321795,"d":"238.4"},308,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1013","Helix V 1013","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",1.5,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":16,"d":"16.0"},134.9,134.2,118.5,88.96,36.48,null,{"v":-0.5594100639273542,"d":"-0.559"},{"v":3.09434293478108,"d":"3.094"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},{"v":-279.8635621635892,"d":"-279.9"},"CO-2 Helix V 1013 без учёта потерь напора",1.5,{"v":5.125,"d":"5.1"},{"v":8.75,"d":"8.8"},{"v":12.375,"d":"12.4"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":134.1580490859322,"d":"134.2"},{"v":131.94045990800825,"d":"131.9"},{"v":115.02087498749351,"d":"115.0"},{"v":83.399294324388,"d":"83.4"},{"v":37.07571791869174,"d":"37.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.5594100639273542,"d":"-0.559"},{"v":3.09434293478108,"d":"3.094"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},0.5705211750384652,-3.09434293478108,-130.77520732759712,{"v":18.092843536889003,"d":"18.1"},{"v":3.6372331916705134,"d":"3.6"},"да",{"v":8.75,"d":"8.8"},11.07,6.285,{"v":-6.362766808329487,"d":"-6.4"},null,{"v":-0.5644100639273545,"d":"-0.564"},{"v":3.093942934781086,"d":"3.094"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.775"},0.5755211750384656,-3.093942934781086,-130.77510732759708,{"v":17.999842235368607,"d":"18.0"},{"v":3.599936894423995,"d":"3.6"}]
[{"$nulls":9},2453560,"CO 2 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":116.8537,"d":"116.9"},{"v":111.99130000000001,"d":"112.0"},{"v":98.5989,"d":"98.6"},{"v":72.5865,"d":"72.6"},{"v":39.299499999999995,"d":"39.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J249,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.16597618856738203,"d":"-0.2"},{"v":1.4958578905374675,"d":"1.5"},{"v":113.26286362574369,"d":"113.3"},{"v":8.760030631223884,"d":"8.8"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":116.25665160024965,"d":"116.3"},{"v":113.64406823075635,"d":"113.6"},{"v":100.0563093922449,"d":"100.1"},{"v":75.49337508471531,"d":"75.5"},{"v":39.9552653081676,"d":"40.0"},{"v":259.7859218615917,"d":"259.8"},344,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1609","Helix V 1609","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},116.9,112.4,99.73,74.8,42.69,null,{"v":-0.16097618856738194,"d":"-0.161"},{"v":1.496257890537465,"d":"1.496"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},{"v":13.272130631223916,"d":"13.3"},"CO-2 Helix V 1609 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":116.30295160024967,"d":"116.3"},{"v":114.03048073075635,"d":"114.0"},{"v":101.11345939224489,"d":"101.1"},{"v":77.55188758471532,"d":"77.6"},{"v":43.345765308167614,"d":"43.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.16097618856738194,"d":"-0.161"},{"v":1.496257890537465,"d":"1.496"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},0.17208729967849304,-1.496257890537465,-113.26296362574371,{"v":30.367973336059627,"d":"30.4"},{"v":10.246820050440318,"d":"10.2"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":0.24682005044031818,"d":"0.2"},null,{"v":-0.16597618856738203,"d":"-0.166"},{"v":1.4958578905374675,"d":"1.496"},{"v":113.26286362574369,"d":"113.263"},0.17708729967849313,-1.4958578905374675,-113.26286362574369,{"v":29.863818406509544,"d":"29.9"},{"v":9.909418331299758,"d":"9.9"}]
[{"$nulls":9},2453561,"CO 2 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":129.6537,"d":"129.7"},{"v":123.99130000000001,"d":"124.0"},{"v":108.96889999999999,"d":"109.0"},{"v":80.0365,"d":"80.0"},{"v":43.189499999999995,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J250,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.18249960869424142,"d":"-0.2"},{"v":1.5929437506561572,"d":"1.6"},{"v":125.8603004203196,"d":"125.9"},{"v":9.398965115187039,"d":"9.4"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":128.9966351940399,"d":"129.0"},{"v":125.82593194790812,"d":"125.8"},{"v":110.58744207686962,"d":"110.6"},{"v":83.28116558092441,"d":"83.3"},{"v":43.907102460072494,"d":"43.9"},{"v":275.9118470813149,"d":"275.9"},348,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1610","Helix V 1610","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},129.7,124.4,110.1,82.25,46.58,null,{"v":-0.1774996086942414,"d":"-0.177"},{"v":1.593343750656158,"d":"1.593"},{"v":125.86040042031959,"d":"125.860"},{"v":13.911065115187085,"d":"13.9"},"CO-2 Helix V 1610 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":129.0429351940399,"d":"129.0"},{"v":126.21234444790812,"d":"126.2"},{"v":111.64459207686963,"d":"111.6"},{"v":85.33967808092444,"d":"85.3"},{"v":47.297602460072525,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.1774996086942414,"d":"-0.177"},{"v":1.593343750656158,"d":"1.593"},{"v":125.86040042031959,"d":"125.860"},0.1886107198053525,-1.593343750656158,-125.86040042031959,{"v":30.399146004452053,"d":"30.4"},{"v":10.267867531111037,"d":"10.3"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":0.2678675311110368,"d":"0.3"},null,{"v":-0.18249960869424142,"d":"-0.182"},{"v":1.5929437506561572,"d":"1.593"},{"v":125.8603004203196,"d":"125.860"},0.19361071980535252,-1.5929437506561572,-125.8603004203196,{"v":29.93996900971159,"d":"29.9"},{"v":9.960019381138782,"d":"10.0"}]
[{"$nulls":9},2453562,"CO 2 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":142.3537,"d":"142.4"},{"v":135.79129999999998,"d":"135.8"},{"v":119.0689,"d":"119.1"},{"v":87.26650000000001,"d":"87.3"},{"v":46.869499999999995,"d":"46.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J251,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.19828166188510116,"d":"-0.2"},{"v":1.6642682777011077,"d":"1.7"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.4"},{"v":9.901230088358773,"d":"9.9"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":141.634947330054,"d":"141.6"},{"v":137.8080851457232,"d":"137.8"},{"v":120.8698480692401,"d":"120.9"},{"v":90.8202361006047,"d":"90.8"},{"v":47.65924923981697,"d":"47.7"},{"v":265.14935993771627,"d":"265.1"},350,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 1611","Helix V 1611","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,180,1675,100,554,600,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":21,"d":"21.0"},{"v":26,"d":"26.0"},142.4,136.2,120.2,89.48,50.26,null,{"v":-0.19328166188510118,"d":"-0.193"},{"v":1.6646682777011086,"d":"1.665"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},{"v":14.413330088358805,"d":"14.4"},"CO-2 Helix V 1611 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":141.68124733005402,"d":"141.7"},{"v":138.19449764572323,"d":"138.2"},{"v":121.92699806924016,"d":"121.9"},{"v":92.87874860060475,"d":"92.9"},{"v":51.04974923981703,"d":"51.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.19328166188510118,"d":"-0.193"},{"v":1.6646682777011086,"d":"1.665"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},0.20439277299621228,-1.6646682777011086,-138.4267774539166,{"v":30.413104209471054,"d":"30.4"},{"v":10.277298973957178,"d":"10.3"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":0.27729897395717806,"d":"0.3"},null,{"v":-0.19828166188510116,"d":"-0.198"},{"v":1.6642682777011077,"d":"1.664"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.427"},0.20939277299621226,-1.6642682777011077,-138.42667745391657,{"v":29.99093637845554,"d":"30.0"},{"v":9.993958498406311,"d":"10.0"}]
[{"$nulls":9},2453564,"CO 2 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":47.6514,"d":"47.7"},{"v":40.1288,"d":"40.1"},{"v":23.4322,"d":"23.4"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J252,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04586999999999998,"d":"-0.0"},{"v":0.6238399999999993,"d":"0.6"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":23.432199999999998,"d":"23.4"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":46.997193124999995,"d":"47.0"},{"v":40.72281249999999,"d":"40.7"},{"v":28.938298125,"d":"28.9"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"v":273.96173065640136,"d":"274.0"},378,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 2203","Helix V 2203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,null,210,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1784,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},47.88,48,41,25,13.625,null,{"v":-0.044999999999999984,"d":"-0.045"},{"v":0.649999999999999,"d":"0.650"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},{"v":25,"d":"25.0"},"CO-2 Helix V 2203 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":47.88000000000001,"d":"47.9"},{"v":47.424687500000005,"d":"47.4"},{"v":41.56375,"d":"41.6"},{"v":30.297187499999996,"d":"30.3"},{"v":13.625,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.044999999999999984,"d":"-0.045"},{"v":0.649999999999999,"d":"0.650"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},0.0561111111111111,-0.649999999999999,-46.000000000000014,{"v":35.00423698082159,"d":"35.0"},{"v":13.614406740105752,"d":"13.6"},"да",19.5,24.46,14.23,{"v":3.6144067401057516,"d":"3.6"},null,{"v":-0.04586999999999998,"d":"-0.046"},{"v":0.6238399999999993,"d":"0.624"},{"v":46,"d":"46.000"},0.056981111111111094,-0.6238399999999993,-46,{"v":34.40938077122519,"d":"34.4"},{"v":13.155616500657352,"d":"13.2"}]
[{"$nulls":9},2453271,"CO 2 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":26.6504,"d":"26.7"},{"v":25.362000000000002,"d":"25.4"},{"v":24.6994,"d":"24.7"},{"v":23.4445,"d":"23.4"},{"v":20.687,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J253,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"$f":"LINEST(Q253:U253,L253:P253^TRANSPOSE({1,2}),1,FALSE)","v":{"v":-0.017009796295075482,"d":"-0.0"}},{"v":0.042820588041400154,"d":"0.0"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.6"},{"v":12.609088469905727,"d":"12.6"},"не подходит",{"$f":"L253","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"AB253+(AF253-AB253)*0.25","v":6.5},{"$f":"AB253+(AF253-AB253)*0.5","v":{"v":11,"d":"11.0"}},{"$f":"AB253+(AF253-AB253)*0.75","v":15.5},{"$f":"P253","v":{"v":20,"d":"20.0"}},{"$f":"AB253^2*$W253+AB253*$X253+$Y253","v":{"v":26.650889485134154,"d":"26.7"}},{"$f":"AC253^2*$W253+AC253*$X253+$Y253","v":{"v":26.192957423033818,"d":"26.2"}},{"$f":"AD253^2*$W253+AD253*$X253+$Y253","v":{"v":25.046128610982926,"d":"25.0"}},{"$f":"AE253^2*$W253+AE253*$X253+$Y253","v":{"v":23.210403048981473,"d":"23.2"}},{"$f":"AF253^2*$W253+AF253*$X253+$Y253","v":{"v":20.685780737029468,"d":"20.7"}},{"$f":"(V253*1.18)/68","v":{"$error":"#VALUE!"}},344.6,65,80,"2R",null,"CO-2 BL 32/140-2.2/2","BL 32/140-2.2/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-2,2(6A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,1,16,10,1845,433,820,null,1054,null,null,600,1054,1351,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"$f":"L253","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"M253","v":{"v":10,"d":"10.0"}},{"$f":"N253","v":{"v":12,"d":"12.0"}},{"$f":"O253","v":{"v":15,"d":"15.0"}},{"$f":"P253","v":{"v":20,"d":"20.0"}},26.68,26.21,25.92,25.35,24.07,null,{"$f":"LINEST(CP253:CT253,CK253:CO253^TRANSPOSE({1,2}),1,FALSE)","v":{"v":-0.008609796295075498,"d":"-0.009"}},{"v":0.04432058804140064,"d":"0.044"},{"v":26.62628749423165,"d":"26.626"},{"v":20.20708846990572,"d":"20.2"},{"$f":"AR253&\" без учёта потерь напора\"","v":"CO-2 BL 32/140-2.2/2 без учёта потерь напора"},{"$f":"CK253","v":{"v":2,"d":"2.0"}},{"$f":"DA253+(DE253-DA253)*0.25","v":6.5},{"$f":"DA253+(DE253-DA253)*0.5","v":{"v":11,"d":"11.0"}},{"$f":"DA253+(DE253-DA253)*0.75","v":15.5},{"$f":"CO253","v":{"v":20,"d":"20.0"}},{"$f":"DA253^2*$CV253+DA253*$CW253+$CX253","v":{"v":26.68048948513415,"d":"26.7"}},{"$f":"DB253^2*$CV253+DB253*$CW253+$CX253","v":{"v":26.550607423033814,"d":"26.6"}},{"$f":"DC253^2*$CV253+DC253*$CW253+$CX253","v":{"v":26.072028610982922,"d":"26.1"}},{"$f":"DD253^2*$CV253+DD253*$CW253+$CX253","v":{"v":25.244753048981472,"d":"25.2"}},{"$f":"DE253^2*$CV253+DE253*$CW253+$CX253","v":{"v":24.068780737029464,"d":"24.1"}},{"$nulls":21},{"v":-0.008609796295075498,"d":"-0.009"},{"v":0.04432058804140064,"d":"0.044"},{"v":26.62628749423165,"d":"26.626"},0.019720907406186608,-0.04432058804140064,-26.62628749423165,{"v":37.88533284112848,"d":"37.9"},{"v":15.947760494256535,"d":"15.9"},"да",{"v":11,"d":"11.0"},13.88,7.94,{"v":5.947760494256535,"d":"5.9"},null,{"v":-0.017009796295075482,"d":"-0.017"},{"v":0.042820588041400154,"d":"0.043"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.633"},0.028120907406186592,-0.042820588041400154,-26.633287494231656,{"v":31.545758283303286,"d":"31.5"},{"v":11.05705406298442,"d":"11.1"}]
[{"$nulls":9},2453623,"CO 3 Helix V 1005/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":50.94805,"d":"50.9"},{"v":50.649100000000004,"d":"50.6"},{"v":43.646699999999996,"d":"43.6"},{"v":31.4051,"d":"31.4"},{"v":10.3835,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J254,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.0546514243789722,"d":"-0.1"},{"v":0.5303171875500177,"d":"0.5"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.6"},{"v":16.310577973504614,"d":"16.3"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":50.68643303131837,"d":"50.7"},{"v":49.28128018665098,"d":"49.3"},{"v":42.13089635414414,"d":"42.1"},{"v":29.235281533797846,"d":"29.2"},{"v":10.594435725612101,"d":"10.6"},{"v":301.35110348615916,"d":"301.4"},375.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1005","Helix V 1005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-2,2(6A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},50.96,50.67,43.97,32.13,11.67,null,{"v":-0.05340142437897221,"d":"-0.053"},{"v":0.530517187550018,"d":"0.531"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},{"v":17.44167797350461,"d":"17.4"},"CO-3 Helix V 1005 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":50.69838303131836,"d":"50.7"},{"v":49.41475831165097,"d":"49.4"},{"v":42.51730885414413,"d":"42.5"},{"v":30.006034658797837,"d":"30.0"},{"v":11.88093572561209,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.05340142437897221,"d":"-0.053"},{"v":0.530517187550018,"d":"0.531"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},0.06451253549008332,-0.530517187550018,-49.587444288079055,{"v":32.13948389190614,"d":"32.1"},{"v":11.477182498201046,"d":"11.5"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":1.4771824982010457,"d":"1.5"},null,{"v":-0.0546514243789722,"d":"-0.055"},{"v":0.5303171875500177,"d":"0.530"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.587"},0.0657625354900833,-0.5303171875500177,-49.587344288079066,{"v":31.78623068850885,"d":"31.8"},{"v":11.226271793145576,"d":"11.2"}]
[{"$nulls":9},2453624,"CO 3 Helix V 1006/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60.76805,"d":"60.8"},{"v":60.3891,"d":"60.4"},{"v":51.726699999999994,"d":"51.7"},{"v":36.8151,"d":"36.8"},{"v":11.6435,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J255,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.06497543255670173,"d":"-0.1"},{"v":0.5985494141878837,"d":"0.6"},{"v":59.25516698366262,"d":"59.3"},{"v":18.733760108267575,"d":"18.7"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60.46603633321595,"d":"60.5"},{"v":58.56381709609995,"d":"58.6"},{"v":49.831055511460676,"d":"49.8"},{"v":34.26775157929814,"d":"34.3"},{"v":11.873905299612332,"d":"11.9"},{"v":303.1967772638408,"d":"303.2"},378.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1006","Helix V 1006","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-2,2(6A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},60.78,60.41,52.05,37.54,12.93,null,{"v":-0.06372543255670175,"d":"-0.064"},{"v":0.5987494141878846,"d":"0.599"},{"v":59.25526698366262,"d":"59.255"},{"v":19.864860108267585,"d":"19.9"},"CO-3 Helix V 1006 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60.47798633321596,"d":"60.5"},{"v":58.697295221099964,"d":"58.7"},{"v":50.21746801146069,"d":"50.2"},{"v":35.03850470429815,"d":"35.0"},{"v":13.160405299612336,"d":"13.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.06372543255670175,"d":"-0.064"},{"v":0.5987494141878846,"d":"0.599"},{"v":59.25526698366262,"d":"59.255"},0.07483654366781287,-0.5987494141878846,-59.25526698366262,{"v":32.42218505374366,"d":"32.4"},{"v":11.679978707324432,"d":"11.7"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":1.679978707324432,"d":"1.7"},null,{"v":-0.06497543255670173,"d":"-0.065"},{"v":0.5985494141878837,"d":"0.599"},{"v":59.25516698366262,"d":"59.255"},0.07608654366781284,-0.5985494141878837,-59.25516698366262,{"v":32.11592280369023,"d":"32.1"},{"v":11.460361083695448,"d":"11.5"}]
[{"$nulls":9},2453565,"CO 2 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":70.6514,"d":"70.7"},{"v":58.1288,"d":"58.1"},{"v":36.4322,"d":"36.4"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J256,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04587,"d":"-0.0"},{"v":0.12384000000000009,"d":"0.1"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":36.4322,"d":"36.4"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":69.122193125,"d":"69.1"},{"v":58.9728125,"d":"59.0"},{"v":43.313298125,"d":"43.3"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"v":279.6417325588235,"d":"279.6"},390,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 2204","Helix V 2204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,null,210,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1784,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},73.88,71,59,38,24.125,null,{"v":-0.04499999999999998,"d":"-0.045"},{"v":0.14999999999999894,"d":"0.150"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},{"v":38,"d":"38.0"},"CO-2 Helix V 2204 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":73.88000000000001,"d":"73.9"},{"v":69.5496875,"d":"69.5"},{"v":59.81375,"d":"59.8"},{"v":44.6721875,"d":"44.7"},{"v":24.125000000000007,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.04499999999999998,"d":"-0.045"},{"v":0.14999999999999894,"d":"0.150"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},0.05611111111111109,-0.14999999999999894,-74.00000000000001,{"v":37.676673161668525,"d":"37.7"},{"v":15.772574450346593,"d":"15.8"},"да",19.5,24.46,14.23,{"v":5.772574450346593,"d":"5.8"},null,{"v":-0.04587,"d":"-0.046"},{"v":0.12384000000000009,"d":"0.124"},{"v":74,"d":"74.000"},0.056981111111111114,-0.12384000000000009,-74,{"v":37.140203310585335,"d":"37.1"},{"v":15.326607799462376,"d":"15.3"}]
[{"$nulls":9},2453625,"CO 3 Helix V 1007/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":71.83805,"d":"71.8"},{"v":71.4391,"d":"71.4"},{"v":61.906699999999994,"d":"61.9"},{"v":45.0251,"d":"45.0"},{"v":15.933499999999999,"d":"15.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J257,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.07598091551701948,"d":"-0.1"},{"v":0.7542647535651339,"d":"0.8"},{"v":69.89512731117361,"d":"69.9"},{"v":24.140245952810098,"d":"24.1"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":71.47409333221583,"d":"71.5"},{"v":69.64359609870937,"d":"69.6"},{"v":59.82560512147624,"d":"59.8"},{"v":42.02012040051643,"d":"42.0"},{"v":16.22714193582995,"d":"16.2"},{"v":310.2213298702422,"d":"310.2"},405.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1007","Helix V 1007","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},71.85,71.46,62.23,45.75,17.22,null,{"v":-0.0747309155170195,"d":"-0.075"},{"v":0.7544647535651345,"d":"0.754"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},{"v":25.271345952810094,"d":"25.3"},"CO-3 Helix V 1007 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":71.48604333221584,"d":"71.5"},{"v":69.77707422370938,"d":"69.8"},{"v":60.21201762147624,"d":"60.2"},{"v":42.79087352551643,"d":"42.8"},{"v":17.513641935829945,"d":"17.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.0747309155170195,"d":"-0.075"},{"v":0.7544647535651345,"d":"0.754"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},0.08584202662813062,-0.7544647535651345,-69.89522731117361,{"v":33.265630472700664,"d":"33.3"},{"v":12.295579674958567,"d":"12.3"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":2.2955796749585673,"d":"2.3"},null,{"v":-0.07598091551701948,"d":"-0.076"},{"v":0.7542647535651339,"d":"0.754"},{"v":69.89512731117361,"d":"69.895"},0.08709202662813059,-0.7542647535651339,-69.89512731117361,{"v":32.988512914444186,"d":"33.0"},{"v":12.09157760340501,"d":"12.1"}]
[{"$nulls":9},2453626,"CO 3 Helix V 1008/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":81.79805,"d":"81.8"},{"v":81.3191,"d":"81.3"},{"v":70.1167,"d":"70.1"},{"v":50.695100000000004,"d":"50.7"},{"v":17.4835,"d":"17.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J258,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.08607187862763192,"d":"-0.1"},{"v":0.8201332907633151,"d":"0.8"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.7"},{"v":26.843932703685482,"d":"26.8"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":81.39037771029602,"d":"81.4"},{"v":79.06806422766317,"d":"79.1"},{"v":67.6974445043005,"d":"67.7"},{"v":47.27851854020804,"d":"47.3"},{"v":17.81128633538576,"d":"17.8"},{"v":311.7716275484429,"d":"311.8"},408.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1008","Helix V 1008","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-3,0(8A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},81.81,81.34,70.44,51.42,18.77,null,{"v":-0.08482187862763191,"d":"-0.085"},{"v":0.8203332907633153,"d":"0.820"},{"v":79.70472474565473,"d":"79.705"},{"v":27.97503270368547,"d":"28.0"},"CO-3 Helix V 1008 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":81.40232771029599,"d":"81.4"},{"v":79.20154235266314,"d":"79.2"},{"v":68.08385700430047,"d":"68.1"},{"v":48.04927166520801,"d":"48.0"},{"v":19.09778633538575,"d":"19.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.08482187862763191,"d":"-0.085"},{"v":0.8203332907633153,"d":"0.820"},{"v":79.70472474565473,"d":"79.705"},0.09593298973874302,-0.8203332907633153,-79.70472474565473,{"v":33.415180505015954,"d":"33.4"},{"v":12.40638097980887,"d":"12.4"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":2.406380979808869,"d":"2.4"},null,{"v":-0.08607187862763192,"d":"-0.086"},{"v":0.8201332907633151,"d":"0.820"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.705"},0.09718298973874304,-0.8201332907633151,-79.70462474565477,{"v":33.16697307792258,"d":"33.2"},{"v":12.2227567016849,"d":"12.2"}]
[{"$nulls":9},2453272,"CO 2 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":30.0969,"d":"30.1"},{"v":29.312,"d":"29.3"},{"v":27.6645,"d":"27.7"},{"v":25.117,"d":"25.1"},{"v":20.8696,"d":"20.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J259,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.018050228208218975,"d":"-0.0"},{"v":0.12222801453899242,"d":"0.1"},{"v":29.893189739540663,"d":"29.9"},{"v":17.31482478831336,"d":"17.3"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":30.09742172928367,"d":"30.1"},{"v":29.58071426956508,"d":"29.6"},{"v":27.870435469578013,"d":"27.9"},{"v":24.966585329322466,"d":"25.0"},{"v":20.869163848798436,"d":"20.9"},{"v":316.8128918475779,"d":"316.8"},358.6,65,80,"2R",null,"CO-2 BL 32/150-3/2","BL 32/150-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,1845,433,820,null,1054,null,null,600,1054,1351,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":26,"d":"26.0"},30.17,30.16,29.57,28.5,26.58,null,{"v":-0.009650228208218963,"d":"-0.010"},{"v":0.12372801453899217,"d":"0.124"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},{"v":24.912824788313365,"d":"24.9"},"CO-2 BL 32/150-3/2 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":8.75,"d":"8.8"},14.5,{"v":20.25,"d":"20.3"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":30.17052172928367,"d":"30.2"},{"v":30.229964269565084,"d":"30.2"},{"v":29.651285469578013,"d":"29.7"},{"v":28.434485329322467,"d":"28.4"},{"v":26.579563848798443,"d":"26.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.009650228208218963,"d":"-0.010"},{"v":0.12372801453899217,"d":"0.124"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},0.020761339319330073,-0.12372801453899217,-29.886189739540665,{"v":41.03749773856693,"d":"41.0"},{"v":18.711958007143174,"d":"18.7"},"да",14.5,18.18,10.59,{"v":8.711958007143174,"d":"8.7"},null,{"v":-0.018050228208218975,"d":"-0.018"},{"v":0.12222801453899242,"d":"0.122"},{"v":29.893189739540663,"d":"29.893"},0.029161339319330085,-0.12222801453899242,-29.893189739540663,{"v":34.18136559005558,"d":"34.2"},{"v":12.981841706678173,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":9},2453289,"CO 2 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":10.6523,"d":"10.7"},{"v":10.5434,"d":"10.5"},{"v":10.116,"d":"10.1"},{"v":9.6784,"d":"9.7"},{"v":7.7965,"d":"7.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J260,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.003986737993761321,"d":"-0.0"},{"v":0.02462424464662626,"d":"0.0"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.6"},{"$f":"$K$1^2*W260+$K$1*X260+Y260","v":{"v":7.797068280396784,"d":"7.8"}},{"$f":"IF($K$1=0,V260,IF(OR($K$1<CK260,$K$1>CO260,EL260>CO260,CY260<$P$1),\"не подходит\",V260))","v":"не подходит"},{"v":6,"d":"6.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":10.650628035487536,"d":"10.7"},{"v":10.36780580004107,"d":"10.4"},{"v":9.79793842904379,"d":"9.8"},{"v":8.941025922495694,"d":"8.9"},{"v":7.797068280396784,"d":"7.8"},{"v":329.41358909532875,"d":"329.4"},373.80000000000007,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/170-1.1/4","BL 50/170-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-1,5(4A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,1,16,10,1845,474,808,null,1048,null,null,600,1048,1421,{"$nulls":4},1196,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":30,"d":"30.0"},10.74,10.74,10.66,10.55,9.965,null,{"v":-0.001586737993761327,"d":"-0.002"},{"v":0.024924244646626466,"d":"0.025"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},{"$f":"$K$1^2*CV260+$K$1*CW260+CX260","v":{"v":9.965568280396784,"d":"10.0"}},"CO-2 BL 50/170-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":10.738328035487536,"d":"10.7"},{"v":10.716505800041071,"d":"10.7"},{"v":10.580438429043792,"d":"10.6"},{"v":10.330125922495695,"d":"10.3"},{"v":9.965568280396784,"d":"10.0"},{"$nulls":21},{"$f":"CV260","v":{"v":-0.001586737993761327,"d":"-0.002"}},{"$f":"CW260","v":{"v":0.024924244646626466,"d":"0.025"}},{"$f":"CX260","v":{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"}},{"$f":"$EC$1-EF260","v":0.012697849104872438},{"$f":"$ED$1-EG260","v":-0.024924244646626466},{"$f":"$EE$1-EH260","v":-10.645905135383185},{"$f":"(-EJ260+SQRT(EJ260^2-4*EI260*EK260))/(2*EI260)","v":{"v":29.953240196190745,"d":"30.0"}},{"$f":"$EC$1*EL260^2+$EE$1","v":{"v":9.968851091674411,"d":"10.0"}},"да",{"$f":"(P260-L260)*0.5+L260","v":{"v":18,"d":"18.0"}},{"$f":"(P260-L260)*0.66+L260","v":21.84},{"$f":"(P260-L260)*0.33+L260","v":13.92},{"$f":"EM260-$P$1","v":{"v":-0.03114890832558892,"d":"-0.0"}},null,{"$f":"W260","v":{"v":-0.003986737993761321,"d":"-0.004"}},{"$f":"X260","v":{"v":0.02462424464662626,"d":"0.025"}},{"$f":"Y260","v":{"v":10.646405135383185,"d":"10.646"}},{"$f":"$EC$1-ET260","v":0.015097849104872434},{"$f":"$ED$1-EU260","v":-0.02462424464662626},{"$f":"$EE$1-EV260","v":-10.646405135383185},{"$f":"(-EX260+SQRT(EX260^2-4*EW260*EY260))/(2*EW260)","v":{"v":27.38286341135415,"d":"27.4"}},{"$f":"$EC$1*EZ260^2+$EE$1","v":{"v":8.331346762276421,"d":"8.3"}}]
[{"$nulls":9},2453566,"CO 2 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":92.60480000000001,"d":"92.6"},{"v":86.45,"d":"86.5"},{"v":69.36,"d":"69.4"},{"v":43.73,"d":"43.7"},{"v":25.7125,"d":"25.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J261,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04744784599626432,"d":"-0.0"},{"v":-0.2868178586491564,"d":"-0.3"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.3"},{"v":43.004808700367526,"d":"43.0"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":92.40596888594325,"d":"92.4"},{"v":84.39152777949329,"d":"84.4"},{"v":70.67741417274206,"d":"70.7"},{"v":51.26362806568957,"d":"51.3"},{"v":26.15016945833584,"d":"26.2"},{"v":277.88630581401384,"d":"277.9"},416,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 2205","Helix V 2205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,210,1695,120,954,1080,null,600,null,null,1718,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},92.76,87,71,47,30,null,{"v":-0.04474784599626434,"d":"-0.045"},{"v":-0.2588178586491551,"d":"-0.259"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},{"v":46.27480870036752,"d":"46.3"},"CO-2 Helix V 2205 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":92.56116888594323,"d":"92.6"},{"v":85.09329652949327,"d":"85.1"},{"v":72.25008917274204,"d":"72.3"},{"v":54.031546815689566,"d":"54.0"},{"v":30.437669458335833,"d":"30.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.04474784599626434,"d":"-0.045"},{"v":-0.2588178586491551,"d":"-0.259"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},0.055858957107375456,0.2588178586491551,-94.31240585648008,{"v":38.83872468385327,"d":"38.8"},{"v":16.760517056312818,"d":"16.8"},"да",19.5,24.46,14.23,{"v":6.760517056312818,"d":"6.8"},null,{"v":-0.04744784599626432,"d":"-0.047"},{"v":-0.2868178586491564,"d":"-0.287"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.312"},0.05855895710737544,0.2868178586491564,-94.31240585648011,{"v":37.757403255858584,"d":"37.8"},{"v":15.840238895839116,"d":"15.8"}]
[{"$nulls":9},2453282,"CO 2 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":17,"d":"17.0"},19.5,{"v":20.7810616,"d":"20.8"},{"v":20.6625,"d":"20.7"},{"v":19.974075,"d":"20.0"},{"v":19.5147522,"d":"19.5"},{"v":18.802001075,"d":"18.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J262,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011648800648728202,"d":"-0.0"},{"v":0.14704484606896998,"d":"0.1"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.4"},{"v":14.301655460785742,"d":"14.3"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":7.875,"d":"7.9"},{"v":11.75,"d":"11.8"},{"v":15.625,"d":"15.6"},19.5,{"v":20.776029236468254,"d":"20.8"},{"v":20.80980117263388,"d":"20.8"},{"v":20.493745064317384,"d":"20.5"},{"v":19.827860911518773,"d":"19.8"},{"v":18.81214871423804,"d":"18.8"},{"v":335.6041290321799,"d":"335.6"},415.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/240-2.2/4","BL 40/240-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-2,2(6A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,1,16,10,1845,470,804,null,1054,null,null,600,1054,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":17,"d":"17.0"},19.5,20.84,21.01,20.75,20.51,20.11,null,{"v":-0.008227440280266849,"d":"-0.008"},{"v":0.1472224410911345,"d":"0.147"},{"v":20.377740330334056,"d":"20.378"},{"v":17.389717310827926,"d":"17.4"},"CO-2 BL 40/240-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":7.875,"d":"7.9"},{"v":11.75,"d":"11.8"},{"v":15.625,"d":"15.6"},19.5,{"v":20.834991050214324,"d":"20.8"},{"v":21.026887202795816,"d":"21.0"},{"v":20.971703039460543,"d":"21.0"},{"v":20.66943856020851,"d":"20.7"},{"v":20.12009376503971,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.008227440280266849,"d":"-0.008"},{"v":0.1472224410911345,"d":"0.147"},{"v":20.377740330334056,"d":"20.378"},0.01933855139137796,-0.1472224410911345,-20.377740330334056,{"v":36.49017191820971,"d":"36.5"},{"v":14.79480718467223,"d":"14.8"},"да",{"v":11.75,"d":"11.8"},14.23,9.115,{"v":4.79480718467223,"d":"4.8"},null,{"v":-0.011648800648728202,"d":"-0.012"},{"v":0.14704484606896998,"d":"0.147"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.374"},0.022759911759839314,-0.14704484606896998,-20.374230662572025,{"v":33.32379706506266,"d":"33.3"},{"v":12.338616120371984,"d":"12.3"}]
[{"$nulls":9},2453627,"CO 3 Helix V 1009/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":93.17805,"d":"93.2"},{"v":92.6991,"d":"92.7"},{"v":81.13669999999999,"d":"81.1"},{"v":60.015100000000004,"d":"60.0"},{"v":23.0035,"d":"23.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J263,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.09774154662568874,"d":"-0.1"},{"v":1.0316659587542738,"d":"1.0"},{"v":90.47653769226658,"d":"90.5"},{"v":33.45912449177492,"d":"33.5"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":92.6918616488982,"d":"92.7"},{"v":90.78214252713646,"d":"90.8"},{"v":78.5973433163492,"d":"78.6"},{"v":56.1374640165364,"d":"56.1"},{"v":23.402504627698065,"d":"23.4"},{"v":316.8374130233564,"d":"316.8"},429.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1009","Helix V 1009","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},93.19,92.72,81.46,60.74,24.29,null,{"v":-0.09649154662568875,"d":"-0.096"},{"v":1.0318659587542744,"d":"1.032"},{"v":90.47663769226656,"d":"90.477"},{"v":34.59022449177492,"d":"34.6"},"CO-3 Helix V 1009 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":92.7038116488982,"d":"92.7"},{"v":90.91562065213645,"d":"90.9"},{"v":78.98375581634919,"d":"79.0"},{"v":56.9082171415364,"d":"56.9"},{"v":24.68900462769807,"d":"24.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.09649154662568875,"d":"-0.096"},{"v":1.0318659587542744,"d":"1.032"},{"v":90.47663769226656,"d":"90.477"},0.10760265773679986,-1.0318659587542744,-90.47663769226656,{"v":34.18578719422077,"d":"34.2"},{"v":12.985200512094988,"d":"13.0"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":2.9852005120949876,"d":"3.0"},null,{"v":-0.09774154662568874,"d":"-0.098"},{"v":1.0316659587542738,"d":"1.032"},{"v":90.47653769226658,"d":"90.477"},0.10885265773679985,-1.0316659587542738,-90.47653769226658,{"v":33.95593570818253,"d":"34.0"},{"v":12.811172997980284,"d":"12.8"}]
[{"$nulls":9},2453637,"CO 3 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":90.6737,"d":"90.7"},{"v":86.6213,"d":"86.6"},{"v":75.8689,"d":"75.9"},{"v":55.296499999999995,"d":"55.3"},{"v":29.1895,"d":"29.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J264,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03227940853657375,"d":"-0.0"},{"v":0.5561589714957632,"d":"0.6"},{"v":88.04696486322429,"d":"88.0"},{"v":75.68026632518081,"d":"75.7"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":90.22185998488222,"d":"90.2"},{"v":87.89417800007443,"d":"87.9"},{"v":77.0285924573429,"d":"77.0"},{"v":57.6251033566876,"d":"57.6"},{"v":29.68371069810855,"d":"29.7"},{"v":301.86550344316606,"d":"301.9"},453.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1607","Helix V 1607","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},90.72,87.03,77,57.51,32.58,null,{"v":-0.031029408536573738,"d":"-0.031"},{"v":0.5563589714957622,"d":"0.556"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},{"v":76.81136632518081,"d":"76.8"},"CO-3 Helix V 1607 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":90.26815998488223,"d":"90.3"},{"v":88.28059050007444,"d":"88.3"},{"v":78.08574245734289,"d":"78.1"},{"v":59.68361585668761,"d":"59.7"},{"v":33.07421069810855,"d":"33.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.031029408536573738,"d":"-0.031"},{"v":0.5563589714957622,"d":"0.556"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},0.04214051964768485,-0.5563589714957622,-88.0470648632243,{"v":52.78504829402823,"d":"52.8"},{"v":30.958459148921026,"d":"31.0"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":20.958459148921026,"d":"21.0"},null,{"v":-0.03227940853657375,"d":"-0.032"},{"v":0.5561589714957632,"d":"0.556"},{"v":88.04696486322429,"d":"88.047"},0.043390519647684866,-0.5561589714957632,-88.04696486322429,{"v":51.90873264802197,"d":"51.9"},{"v":29.939072501375797,"d":"29.9"}]
[{"$nulls":9},2453628,"CO 3 Helix V 1010/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":103.28805,"d":"103.3"},{"v":102.7791,"d":"102.8"},{"v":89.7367,"d":"89.7"},{"v":66.2051,"d":"66.2"},{"v":25.1135,"d":"25.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J265,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.10813201593301806,"d":"-0.1"},{"v":1.1219361408606423,"d":"1.1"},{"v":100.37716336840325,"d":"100.4"},{"v":36.716433254506256,"d":"36.7"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":102.76978364758801,"d":"102.8"},{"v":100.51638888826211,"d":"100.5"},{"v":86.89561595397771,"d":"86.9"},{"v":61.90746484473476,"d":"61.9"},{"v":25.55193556053331,"d":"25.6"},{"v":318.86065393598614,"d":"318.9"},432.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1010","Helix V 1010","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,180,1875,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},103.3,102.8,90.06,66.93,26.4,null,{"v":-0.10688201593301812,"d":"-0.107"},{"v":1.1221361408606438,"d":"1.122"},{"v":100.37726336840323,"d":"100.377"},{"v":37.84753325450624,"d":"37.8"},"CO-3 Helix V 1010 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":102.781733647588,"d":"102.8"},{"v":100.64986701326211,"d":"100.6"},{"v":87.2820284539777,"d":"87.3"},{"v":62.67821796973476,"d":"62.7"},{"v":26.838435560533284,"d":"26.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.10688201593301812,"d":"-0.107"},{"v":1.1221361408606438,"d":"1.122"},{"v":100.37726336840323,"d":"100.377"},0.11799312704412923,-1.1221361408606438,-100.37726336840323,{"v":34.306998255695426,"d":"34.3"},{"v":13.077445881292102,"d":"13.1"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":3.0774458812921015,"d":"3.1"},null,{"v":-0.10813201593301806,"d":"-0.108"},{"v":1.1219361408606423,"d":"1.122"},{"v":100.37716336840325,"d":"100.377"},0.11924312704412918,-1.1219361408606423,-100.37716336840325,{"v":34.09687381451337,"d":"34.1"},{"v":12.917742265809421,"d":"12.9"}]
[{"$nulls":9},2453567,"CO 2 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":106.8448,"d":"106.8"},{"v":99.45,"d":"99.5"},{"v":85.36,"d":"85.4"},{"v":51.73,"d":"51.7"},{"v":27.5875,"d":"27.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J266,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.07710131568136622,"d":"-0.1"},{"v":0.522656197450796,"d":"0.5"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.6"},{"v":50.859284043666165,"d":"50.9"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":105.42778597227321,"d":"105.4"},{"v":100.06719215716012,"d":"100.1"},{"v":85.44480279582291,"d":"85.4"},{"v":61.560617888261575,"d":"61.6"},{"v":28.414637434476134,"d":"28.4"},{"v":280.94711117231833,"d":"280.9"},420,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 2206","Helix V 2206","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,210,1695,120,954,1080,null,600,null,null,1718,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},107,100,87,55,31.875,null,{"v":-0.07440131568136625,"d":"-0.074"},{"v":0.5506561974507973,"d":"0.551"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},{"v":54.12928404366616,"d":"54.1"},"CO-2 Helix V 2206 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":105.58298597227319,"d":"105.6"},{"v":100.76896090716009,"d":"100.8"},{"v":87.01747779582288,"d":"87.0"},{"v":64.32853663826155,"d":"64.3"},{"v":32.702137434476114,"d":"32.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.07440131568136625,"d":"-0.074"},{"v":0.5506561974507973,"d":"0.551"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},0.08551242679247736,-0.5506561974507973,-104.57078223337186,{"v":38.33724787955021,"d":"38.3"},{"v":16.330495277534194,"d":"16.3"},"да",19.5,24.46,14.23,{"v":6.330495277534194,"d":"6.3"},null,{"v":-0.07710131568136622,"d":"-0.077"},{"v":0.522656197450796,"d":"0.523"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},0.08821242679247733,-0.522656197450796,-104.57078223337189,{"v":37.51996123534961,"d":"37.5"},{"v":15.641638790023753,"d":"15.6"}]
[{"$nulls":9},2453629,"CO 3 Helix V 1011/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":113.38805,"d":"113.4"},{"v":112.7791,"d":"112.8"},{"v":98.24669999999999,"d":"98.2"},{"v":72.29509999999999,"d":"72.3"},{"v":27.1135,"d":"27.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J267,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.11842754517031646,"d":"-0.1"},{"v":1.206600504504943,"d":"1.2"},{"v":110.25264452189495,"d":"110.3"},{"v":39.865869003758434,"d":"39.9"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":112.80659812887693,"d":"112.8"},{"v":110.17800572861424,"d":"110.2"},{"v":95.09971764232203,"d":"95.1"},{"v":67.5717338700003,"d":"67.6"},{"v":27.59405441164907,"d":"27.6"},{"v":324.04725660986156,"d":"324.0"},435.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1011","Helix V 1011","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},113.4,112.8,98.57,73.02,28.4,null,{"v":-0.11717754517031648,"d":"-0.117"},{"v":1.2068005045049432,"d":"1.207"},{"v":110.25274452189493,"d":"110.253"},{"v":40.996969003758394,"d":"41.0"},"CO-3 Helix V 1011 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":112.81854812887691,"d":"112.8"},{"v":110.31148385361422,"d":"110.3"},{"v":95.48613014232201,"d":"95.5"},{"v":68.34248699500029,"d":"68.3"},{"v":28.88055441164903,"d":"28.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.11717754517031648,"d":"-0.117"},{"v":1.2068005045049432,"d":"1.207"},{"v":110.25274452189493,"d":"110.253"},0.12828865628142758,-1.2068005045049432,-110.25274452189493,{"v":34.39409578919599,"d":"34.4"},{"v":13.143931390626545,"d":"13.1"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":3.1439313906265447,"d":"3.1"},null,{"v":-0.11842754517031646,"d":"-0.118"},{"v":1.206600504504943,"d":"1.207"},{"v":110.25264452189495,"d":"110.253"},0.12953865628142758,-1.206600504504943,-110.25264452189495,{"v":34.200625540908064,"d":"34.2"},{"v":12.996475415437924,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":9},2453638,"CO 3 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":103.3537,"d":"103.4"},{"v":98.5013,"d":"98.5"},{"v":86.0489,"d":"86.0"},{"v":62.586499999999994,"d":"62.6"},{"v":32.9195,"d":"32.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J268,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03635777491138358,"d":"-0.0"},{"v":0.600601277279262,"d":"0.6"},{"v":100.55564913101486,"d":"100.6"},{"v":85.8516900291475,"d":"85.9"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":102.85037689788062,"d":"102.9"},{"v":99.93160291679072,"d":"99.9"},{"v":87.39619747163987,"d":"87.4"},{"v":65.24416056242805,"d":"65.2"},{"v":33.475492189155275,"d":"33.5"},{"v":303.4994462992214,"d":"303.5"},456.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1608","Helix V 1608","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},103.4,98.91,87.18,64.8,36.31,null,{"v":-0.03510777491138356,"d":"-0.035"},{"v":0.6008012772792614,"d":"0.601"},{"v":100.55574913101488,"d":"100.556"},{"v":86.98279002914751,"d":"87.0"},"CO-3 Helix V 1608 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":102.89667689788064,"d":"102.9"},{"v":100.31801541679073,"d":"100.3"},{"v":88.45334747163989,"d":"88.5"},{"v":67.30267306242808,"d":"67.3"},{"v":36.86599218915532,"d":"36.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.03510777491138356,"d":"-0.035"},{"v":0.6008012772792614,"d":"0.601"},{"v":100.55574913101488,"d":"100.556"},0.046218886022494673,-0.6008012772792614,-100.55574913101488,{"v":53.593955969548524,"d":"53.6"},{"v":31.914579071843402,"d":"31.9"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":21.914579071843402,"d":"21.9"},null,{"v":-0.03635777491138358,"d":"-0.036"},{"v":0.600601277279262,"d":"0.601"},{"v":100.55564913101486,"d":"100.556"},0.047468886022494695,-0.600601277279262,-100.55564913101486,{"v":52.784525781016065,"d":"52.8"},{"v":30.957846243630552,"d":"31.0"}]
[{"$nulls":9},2453568,"CO 2 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":122.8448,"d":"122.8"},{"v":118.45,"d":"118.5"},{"v":103.36,"d":"103.4"},{"v":61.73,"d":"61.7"},{"v":31.3375,"d":"31.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J269,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.11180528737395032,"d":"-0.1"},{"v":1.4750117710210466,"d":"1.5"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.4"},{"v":61.02037421877996,"d":"61.0"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":121.50594221080483,"d":"121.5"},{"v":119.29005054613513,"d":"119.3"},{"v":103.64354873566965,"d":"103.6"},{"v":74.56643677940838,"d":"74.6"},{"v":32.05871467735133,"d":"32.1"},{"v":291.1334482494809,"d":"291.1"},434,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 2207","Helix V 2207","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,1,16,10,null,210,1695,120,954,1080,null,600,null,null,1718,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},123,119,105,65,35.625,null,{"v":-0.10910528737395034,"d":"-0.109"},{"v":1.5030117710210478,"d":"1.503"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},{"v":64.29037421877996,"d":"64.3"},"CO-2 Helix V 2207 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":121.66114221080481,"d":"121.7"},{"v":119.99181929613512,"d":"120.0"},{"v":105.21622373566964,"d":"105.2"},{"v":77.33435552940838,"d":"77.3"},{"v":36.34621467735133,"d":"36.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.10910528737395034,"d":"-0.109"},{"v":1.5030117710210478,"d":"1.503"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},0.12021639848506145,-1.5030117710210478,-117.39477972470382,{"v":38.11987005853136,"d":"38.1"},{"v":16.14582770310351,"d":"16.1"},"да",19.5,24.46,14.23,{"v":6.14582770310351,"d":"6.1"},null,{"v":-0.11180528737395032,"d":"-0.112"},{"v":1.4750117710210466,"d":"1.475"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.395"},0.12291639848506143,-1.4750117710210466,-117.39477972470385,{"v":37.48146801792093,"d":"37.5"},{"v":15.609560497538107,"d":"15.6"}]
[{"$nulls":9},2453630,"CO 3 Helix V 1012/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":124.68805,"d":"124.7"},{"v":124.0791,"d":"124.1"},{"v":109.3767,"d":"109.4"},{"v":81.7751,"d":"81.8"},{"v":32.80350000000001,"d":"32.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J270,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.13048062862143728,"d":"-0.1"},{"v":1.4404631704560245,"d":"1.4"},{"v":120.87198439417953,"d":"120.9"},{"v":46.65331374856672,"d":"46.7"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":124.01904824795467,"d":"124.0"},{"v":121.92811084681404,"d":"121.9"},{"v":106.1203973618448,"d":"106.1"},{"v":76.59590779304696,"d":"76.6"},{"v":33.35464214042055,"d":"33.4"},{"v":332.20510055968856,"d":"332.2"},456.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1012","Helix V 1012","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},124.7,124.1,109.7,82.5,34.09,null,{"v":-0.12923062862143733,"d":"-0.129"},{"v":1.4406631704560258,"d":"1.441"},{"v":120.87208439417952,"d":"120.872"},{"v":47.78441374856669,"d":"47.8"},"CO-3 Helix V 1012 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":124.03099824795467,"d":"124.0"},{"v":122.06158897181403,"d":"122.1"},{"v":106.5068098618448,"d":"106.5"},{"v":77.36666091804696,"d":"77.4"},{"v":34.64114214042053,"d":"34.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.12923062862143733,"d":"-0.129"},{"v":1.4406631704560258,"d":"1.441"},{"v":120.87208439417952,"d":"120.872"},0.14034173973254843,-1.4406631704560258,-120.87208439417952,{"v":34.92555238028422,"d":"34.9"},{"v":13.553268989644188,"d":"13.6"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":3.553268989644188,"d":"3.6"},null,{"v":-0.13048062862143728,"d":"-0.130"},{"v":1.4404631704560245,"d":"1.440"},{"v":120.87198439417953,"d":"120.872"},0.14159173973254838,-1.4404631704560245,-120.87198439417953,{"v":34.743714260157645,"d":"34.7"},{"v":13.412507562127576,"d":"13.4"}]
[{"$nulls":9},2453293,"CO 2 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":16.6708,"d":"16.7"},{"v":16.7959,"d":"16.8"},{"v":16.4484,"d":"16.4"},{"v":15.290300000000002,"d":"15.3"},{"v":13.0959,"d":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J271,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007539423598259534,"d":"-0.0"},{"v":0.17659229846154512,"d":"0.2"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.8"},{"v":14.316924692693219,"d":"14.3"},"не подходит",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":13.75,"d":"13.8"},20.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":16.671351310196545,"d":"16.7"},{"v":16.807358807080746,"d":"16.8"},{"v":16.25633632857355,"d":"16.3"},{"v":15.018283874674955,"d":"15.0"},{"v":13.09320144538496,"d":"13.1"},{"v":338.50988836193767,"d":"338.5"},405.80000000000007,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/220-2.2/4","BL 50/220-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-2,2(6A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,1,16,10,1845,472,806,null,1048,null,null,600,1048,1461,{"$nulls":4},1236,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":34,"d":"34.0"},16.79,17.27,17.32,16.92,15.88,null,{"v":-0.005139423598259535,"d":"-0.005"},{"v":0.17689229846154522,"d":"0.177"},{"v":15.804136977280447,"d":"15.804"},{"v":16.485424692693222,"d":"16.5"},"CO-2 BL 50/220-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":13.75,"d":"13.8"},20.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":16.790551310196545,"d":"16.8"},{"v":17.26473380708075,"d":"17.3"},{"v":17.270586328573554,"d":"17.3"},{"v":16.808108874674957,"d":"16.8"},{"v":15.877301445384962,"d":"15.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.005139423598259535,"d":"-0.005"},{"v":0.17689229846154522,"d":"0.177"},{"v":15.804136977280447,"d":"15.804"},0.016250534709370646,-0.17689229846154522,-15.804136977280447,{"v":37.099458416456265,"d":"37.1"},{"v":15.29299794215964,"d":"15.3"},"да",20.5,24.82,15.91,{"v":5.292997942159641,"d":"5.3"},null,{"v":-0.007539423598259534,"d":"-0.008"},{"v":0.17659229846154512,"d":"0.177"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.805"},0.018650534709370645,-0.17659229846154512,-15.804636977280445,{"v":34.22699341477019,"d":"34.2"},{"v":13.01652309127469,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":9},2453273,"CO 2 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":35.2269,"d":"35.2"},{"v":34.652,"d":"34.7"},{"v":33.1845,"d":"33.2"},{"v":30.837,"d":"30.8"},{"v":20.609900000000003,"d":"20.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J272,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.017614266130975647,"d":"-0.0"},{"v":0.1468852282019977,"d":"0.1"},{"v":34.94468073448136,"d":"34.9"},{"v":23.498398062663206,"d":"23.5"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},10.5,{"v":18,"d":"18.0"},25.5,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":35.226808023908575,"d":"35.2"},{"v":34.54500278966227,"d":"34.5"},{"v":31.881592615681207,"d":"31.9"},{"v":27.236577501965385,"d":"27.2"},{"v":20.609957448514805,"d":"20.6"},{"v":318.6414918622838,"d":"318.6"},372.6,65,80,"2R",null,"CO-2 BL 32/160-4/2","BL 32/160-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,1845,433,820,null,1054,null,null,600,1054,1351,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":33,"d":"33.0"},35.3,35.5,35.09,34.22,29.8,null,{"v":-0.009214266130975672,"d":"-0.009"},{"v":0.1483852282019986,"d":"0.148"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},{"v":31.096398062663216,"d":"31.1"},"CO-2 BL 32/160-4/2 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},10.5,{"v":18,"d":"18.0"},25.5,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":35.29990802390858,"d":"35.3"},{"v":35.47985278966228,"d":"35.5"},{"v":34.62319261568122,"d":"34.6"},{"v":32.72992750196539,"d":"32.7"},{"v":29.80005744851481,"d":"29.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.009214266130975672,"d":"-0.009"},{"v":0.1483852282019986,"d":"0.148"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},0.020325377242086783,-0.1483852282019986,-34.93768073448136,{"v":45.27047444916018,"d":"45.3"},{"v":22.77128729835628,"d":"22.8"},"да",{"v":18,"d":"18.0"},22.8,12.9,{"v":12.771287298356281,"d":"12.8"},null,{"v":-0.017614266130975647,"d":"-0.018"},{"v":0.1468852282019977,"d":"0.147"},{"v":34.94468073448136,"d":"34.945"},0.028725377242086757,-0.1468852282019977,-34.94468073448136,{"v":37.52878740731394,"d":"37.5"},{"v":15.648998714037395,"d":"15.6"}]
[{"$nulls":9},2453276,"CO 2 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":33,"d":"33.0"},{"v":27.0474942,"d":"27.0"},{"v":26.8725,"d":"26.9"},{"v":26.304074999999997,"d":"26.3"},{"v":24.112725,"d":"24.1"},{"v":21.3497378,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J273,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00701252351382703,"d":"-0.0"},{"v":0.06138166755237224,"d":"0.1"},{"v":26.960866203431465,"d":"27.0"},{"v":22.491045067558304,"d":"22.5"},"не подходит",{"v":7,"d":"7.0"},13.5,{"v":20,"d":"20.0"},26.5,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":27.046924224120545,"d":"27.0"},{"v":26.511486304993515,"d":"26.5"},{"v":25.3834901489481,"d":"25.4"},{"v":23.662935755984297,"d":"23.7"},{"v":21.349823126102113,"d":"21.3"},{"v":323.23046404982694,"d":"323.2"},365.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/140-3/2","BL 40/140-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,1845,422,816,null,1054,null,null,600,1054,1363,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":33,"d":"33.0"},27.22,27.22,27.08,26.26,25.09,null,{"v":-3.576494480162111E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.06114560000237363,"d":"0.061"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},{"v":25.582446262798282,"d":"25.6"},"CO-2 BL 40/140-3/2 без учёта потерь напора",{"v":7,"d":"7.0"},13.5,{"v":20,"d":"20.0"},26.5,{"v":33,"d":"33.0"},{"v":27.219694265361646,"d":"27.2"},{"v":27.14057277589547,"d":"27.1"},{"v":26.7592375028556,"d":"26.8"},{"v":26.075688446242033,"d":"26.1"},{"v":25.089925606054763,"d":"25.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.576494480162111E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.06114560000237363,"d":"0.061"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},0.014687605591273223,-0.06114560000237363,-26.966923294872974,{"v":44.981018020892414,"d":"45.0"},{"v":22.481022024398314,"d":"22.5"},"да",{"v":20,"d":"20.0"},24.16,15.58,{"v":12.481022024398314,"d":"12.5"},null,{"v":-0.00701252351382703,"d":"-0.007"},{"v":0.06138166755237224,"d":"0.061"},{"v":26.960866203431465,"d":"26.961"},0.018123634624938142,-0.06138166755237224,-26.960866203431465,{"v":40.30009550465021,"d":"40.3"},{"v":18.045529974265865,"d":"18.0"}]
[{"$nulls":9},2453285,"CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":25.4610616,"d":"25.5"},{"v":25.1825,"d":"25.2"},{"v":24.414075,"d":"24.4"},{"v":23.154300000000003,"d":"23.2"},{"v":19.1889,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J274,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.009724585426058694,"d":"-0.0"},{"v":0.08933546774074393,"d":"0.1"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.3"},{"v":19.188213015298203,"d":"19.2"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},10.5,{"v":17,"d":"17.0"},23.5,{"v":30,"d":"30.0"},{"v":25.462024370674744,"d":"25.5"},{"v":25.12616273458355,"d":"25.1"},{"v":23.96857362999039,"d":"24.0"},{"v":21.989257056895276,"d":"22.0"},{"v":19.188213015298203,"d":"19.2"},{"v":336.35545590674747,"d":"336.4"},431.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/265-3/4","BL 40/265-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,1845,470,804,null,1054,null,null,600,1054,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},25.52,25.53,25.19,24.53,22.28,null,{"v":-0.006294294582809855,"d":"-0.006"},{"v":0.08931637720789339,"d":"0.089"},{"v":25.264588722193476,"d":"25.265"},{"v":22.27921491390141,"d":"22.3"},"CO-2 BL 40/265-3/4 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},10.5,{"v":17,"d":"17.0"},23.5,{"v":30,"d":"30.0"},{"v":25.52114551770009,"d":"25.5"},{"v":25.508464705121572,"d":"25.5"},{"v":24.963916000295615,"d":"25.0"},{"v":23.88749940322223,"d":"23.9"},{"v":22.27921491390141,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.006294294582809855,"d":"-0.006"},{"v":0.08931637720789339,"d":"0.089"},{"v":25.264588722193476,"d":"25.265"},0.017405405693920968,-0.08931637720789339,-25.264588722193476,{"v":40.75110371118365,"d":"40.8"},{"v":18.451693929773846,"d":"18.5"},"да",{"v":17,"d":"17.0"},21.16,12.58,{"v":8.451693929773846,"d":"8.5"},null,{"v":-0.009724585426058694,"d":"-0.010"},{"v":0.08933546774074393,"d":"0.089"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.260"},0.020835696537169806,-0.08933546774074393,-25.26027586652871,{"v":37.02864189107992,"d":"37.0"},{"v":15.234670225531543,"d":"15.2"}]
[{"$nulls":9},2453631,"CO 3 Helix V 1013/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":134.88805,"d":"134.9"},{"v":134.17909999999998,"d":"134.2"},{"v":118.1767,"d":"118.2"},{"v":88.23509999999999,"d":"88.2"},{"v":35.1935,"d":"35.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J275,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.14110251598183862,"d":"-0.1"},{"v":1.546971467390543,"d":"1.5"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.8"},{"v":50.19198696565863,"d":"50.2"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":134.14609908593218,"d":"134.1"},{"v":131.80698178300824,"d":"131.8"},{"v":114.63446248749351,"d":"114.6"},{"v":82.628541199388,"d":"82.6"},{"v":35.78921791869172,"d":"35.8"},{"v":335.2493524982699,"d":"335.2"},459.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1013","Helix V 1013","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":4,"d":"4.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":32,"d":"32.0"},134.9,134.2,118.5,88.96,36.48,null,{"v":-0.13985251598183854,"d":"-0.140"},{"v":1.54717146739054,"d":"1.547"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},{"v":51.32308696565863,"d":"51.3"},"CO-3 Helix V 1013 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10.25,"d":"10.3"},17.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":134.1580490859322,"d":"134.2"},{"v":131.94045990800825,"d":"131.9"},{"v":115.02087498749351,"d":"115.0"},{"v":83.399294324388,"d":"83.4"},{"v":37.07571791869174,"d":"37.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.13985251598183854,"d":"-0.140"},{"v":1.54717146739054,"d":"1.547"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},0.15096362709294964,-1.54717146739054,-130.77520732759712,{"v":34.999530553959936,"d":"35.0"},{"v":13.610745988861947,"d":"13.6"},"да",17.5,22.14,12.57,{"v":3.6107459888619466,"d":"3.6"},null,{"v":-0.14110251598183862,"d":"-0.141"},{"v":1.546971467390543,"d":"1.547"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.775"},0.15221362709294972,-1.546971467390543,-130.77510732759708,{"v":34.83015166720136,"d":"34.8"},{"v":13.479327390669445,"d":"13.5"}]
[{"$nulls":9},2453569,"CO 2 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":137.45,"d":"137.5"},{"v":115.36,"d":"115.4"},{"v":72.73,"d":"72.7"},{"v":43.7125,"d":"43.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J276,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.10269999999999999,"d":"-0.1"},{"v":0.8719999999999994,"d":"0.9"},{"v":139,"d":"139.0"},{"v":72.72999999999999,"d":"72.7"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":135.06698125,"d":"135.1"},{"v":116.952325,"d":"117.0"},{"v":86.50083124999999,"d":"86.5"},{"v":43.712500000000006,"d":"43.7"},{"v":292.5853034885813,"d":"292.6"},504,80,80,"2R",null,"CO-2 Helix V 2208","Helix V 2208","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,null,210,1695,120,954,1080,null,600,null,null,1718,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":35,"d":"35.0"},141,138,117,76,48,null,{"v":-0.09999999999999998,"d":"-0.100"},{"v":0.8999999999999985,"d":"0.900"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},{"v":76,"d":"76.0"},"CO-2 Helix V 2208 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},19.5,{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":141.00000000000003,"d":"141.0"},{"v":135.76875,"d":"135.8"},{"v":118.525,"d":"118.5"},{"v":89.26875000000001,"d":"89.3"},{"v":48,"d":"48.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.09999999999999998,"d":"-0.100"},{"v":0.8999999999999985,"d":"0.900"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},0.11111111111111109,-0.8999999999999985,-139.00000000000003,{"v":39.65059690510821,"d":"39.7"},{"v":17.46855372145974,"d":"17.5"},"да",19.5,24.46,14.23,{"v":7.468553721459742,"d":"7.5"},null,{"v":-0.10269999999999999,"d":"-0.103"},{"v":0.8719999999999994,"d":"0.872"},{"v":139,"d":"139.000"},0.1138111111111111,-0.8719999999999994,-139,{"v":38.987668454902845,"d":"39.0"},{"v":16.889314350549185,"d":"16.9"}]
[{"$nulls":9},2453297,"CO 2 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":48,"d":"48.0"},62.5,{"v":7.0883,"d":"7.1"},{"v":7.1009,"d":"7.1"},{"v":6.4511,"d":"6.5"},{"v":5.3227,"d":"5.3"},{"v":3.580125,"d":"3.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J277,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3897038718096622E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.03337382946238317,"d":"0.0"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.9"},{"v":6.673236277576937,"d":"6.7"},"не подходит",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":20.875,"d":"20.9"},{"v":34.75,"d":"34.8"},{"v":48.625,"d":"48.6"},62.5,{"v":7.0882761948521456,"d":"7.1"},{"v":7.013848392097328,"d":"7.0"},{"v":6.404341170449797,"d":"6.4"},{"v":5.259754529909552,"d":"5.3"},{"v":3.5800884704765927,"d":"3.6"},{"v":347.6966623115917,"d":"347.7"},437.40000000000003,125,125,"2R",null,"CO-2 BL 65/150-1.1/4","BL 65/150-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-1,5(4A)/J-2,5A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,1,16,10,1845,331,800,null,1044,null,null,600,1044,1479,{"$nulls":4},1224,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":16,"d":"16.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":48,"d":"48.0"},62.5,7.113,7.23,7.032,6.479,5.539,null,{"v":-0.000889703871809662,"d":"-0.001"},{"v":0.03347382946238315,"d":"0.033"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},{"v":7.125736277576937,"d":"7.1"},"CO-2 BL 65/150-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":20.875,"d":"20.9"},{"v":34.75,"d":"34.8"},{"v":48.625,"d":"48.6"},62.5,{"v":7.112976194852147,"d":"7.1"},{"v":7.2333187045973295,"d":"7.2"},{"v":7.011097420449798,"d":"7.0"},{"v":6.446312342409552,"d":"6.4"},{"v":5.5389634704765935,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.000889703871809662,"d":"-0.001"},{"v":0.03347382946238315,"d":"0.033"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},0.012000814982920773,-0.03347382946238315,-6.922254878334138,{"v":25.452088650648918,"d":"25.5"},{"v":7.197875740894349,"d":"7.2"},"да",{"v":34.75,"d":"34.8"},43.63,25.315,{"v":-2.8021242591056508,"d":"-2.8"},null,{"v":-1.3897038718096622E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.03337382946238317,"d":"0.033"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.923"},0.012500814982920773,-0.03337382946238317,-6.922754878334137,{"v":24.905316968330734,"d":"24.9"},{"v":6.891942369922476,"d":"6.9"}]
[{"$nulls":9},2453294,"CO 2 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":22.8923,"d":"22.9"},{"v":22.966,"d":"23.0"},{"v":22.3945,"d":"22.4"},{"v":21.640900000000002,"d":"21.6"},{"v":19.8448,"d":"19.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J278,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007875208250620658,"d":"-0.0"},{"v":0.16836910421186946,"d":"0.2"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.2"},{"v":20.140340446902446,"d":"20.1"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":12.25,"d":"12.3"},18.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":22.903661874353826,"d":"22.9"},{"v":23.05770283459159,"d":"23.1"},{"v":22.596493150249618,"d":"22.6"},{"v":21.520032821327906,"d":"21.5"},{"v":19.828321847826455,"d":"19.8"},{"v":347.1019587560554,"d":"347.1"},433.80000000000007,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/250-3/4","BL 50/250-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-3,0(8A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,1,16,10,1845,465,799,null,1048,null,null,600,1048,1506,{"$nulls":4},1281,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":31,"d":"31.0"},22.98,23.51,23.36,23.03,22.16,null,{"v":-5.475208250620648E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.16866910421186906,"d":"0.169"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},{"v":22.308840446902437,"d":"22.3"},"CO-2 BL 50/250-3/4 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":12.25,"d":"12.3"},18.5,{"v":24.75,"d":"24.8"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":22.99136187435382,"d":"23.0"},{"v":23.421027834591584,"d":"23.4"},{"v":23.42294315024961,"d":"23.4"},{"v":22.997107821327898,"d":"23.0"},{"v":22.143521847826445,"d":"22.1"},{"$nulls":21},{"v":-5.475208250620648E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.16866910421186906,"d":"0.169"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},0.016586319361731758,-0.16866910421186906,-22.176454746104948,{"v":42.00186979021447,"d":"42.0"},{"v":19.601745176379232,"d":"19.6"},"да",18.5,22.5,14.25,{"v":9.601745176379232,"d":"9.6"},null,{"v":-0.007875208250620658,"d":"-0.008"},{"v":0.16836910421186946,"d":"0.168"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.177"},0.01898631936173177,-0.16836910421186946,-22.176954746104954,{"v":38.89711516201891,"d":"38.9"},{"v":16.810950754748465,"d":"16.8"}]
[{"$nulls":9},2453578,"CO 2 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":101.81172,"d":"101.8"},{"v":99.6514,"d":"99.7"},{"v":81.4322,"d":"81.4"},{"v":43.517,"d":"43.5"},{"v":31.11695,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J279,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.023780395107402763,"d":"-0.0"},{"v":0.014168865113922747,"d":"0.0"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.3"},{"v":81.30529909024861,"d":"81.3"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":101.51150770031045,"d":"101.5"},{"v":94.62081267636317,"d":"94.6"},{"v":80.59302657080664,"d":"80.6"},{"v":59.42814938364085,"d":"59.4"},{"v":31.1261811148658,"d":"31.1"},{"v":309.92805140449826,"d":"309.9"},546,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3604","Helix V 3604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},102,100,83,47,35.1875,null,{"v":-0.02291039510740277,"d":"-0.023"},{"v":0.04032886511392297,"d":"0.040"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},{"v":82.87309909024864,"d":"82.9"},"CO-2 Helix V 3604 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":101.69978770031048,"d":"101.7"},{"v":95.3879970513632,"d":"95.4"},{"v":82.20022407080666,"d":"82.2"},{"v":62.13646875864087,"d":"62.1"},{"v":35.19673111486583,"d":"35.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.02291039510740277,"d":"-0.023"},{"v":0.04032886511392297,"d":"0.040"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},0.03402150621851388,-0.04032886511392297,-102.28258873349344,{"v":55.42663741716885,"d":"55.4"},{"v":34.13457928193669,"d":"34.1"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":24.134579281936688,"d":"24.1"},null,{"v":-0.023780395107402763,"d":"-0.024"},{"v":0.014168865113922747,"d":"0.014"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.283"},0.034891506218513876,-0.014168865113922747,-102.28258873349341,{"v":54.346258019792565,"d":"54.3"},{"v":32.816841786154086,"d":"32.8"}]
[{"$nulls":9},2453331,"CO 3 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":26.6504,"d":"26.7"},{"v":25.362000000000002,"d":"25.4"},{"v":24.6994,"d":"24.7"},{"v":23.4445,"d":"23.4"},{"v":20.687,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J280,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.2524490737688705E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.021410294020700077,"d":"0.0"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.6"},{"v":23.448392148460677,"d":"23.4"},"не подходит",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":22,"d":"22.0"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":26.650889485134154,"d":"26.7"},{"v":26.192957423033818,"d":"26.2"},{"v":25.046128610982926,"d":"25.0"},{"v":23.210403048981473,"d":"23.2"},{"v":20.685780737029468,"d":"20.7"},{"v":453.8138229124567,"d":"453.8"},500.4,65,80,"2R",null,"CO-3 BL 32/140-2.2/2","BL 32/140-2.2/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-2,2(6A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,2,16,10,1845,433,820,null,1604,null,null,600,1604,1351,{"$nulls":4},1150,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},26.68,26.21,25.92,25.35,24.07,null,{"v":-2.1524490737688745E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02216029402070032,"d":"0.022"},{"v":26.62628749423165,"d":"26.626"},{"v":25.353892148460673,"d":"25.4"},"CO-3 BL 32/140-2.2/2 без учёта потерь напора",{"v":4,"d":"4.0"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":22,"d":"22.0"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":26.68048948513415,"d":"26.7"},{"v":26.550607423033814,"d":"26.6"},{"v":26.072028610982922,"d":"26.1"},{"v":25.244753048981472,"d":"25.2"},{"v":24.068780737029464,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.1524490737688745E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02216029402070032,"d":"0.022"},{"v":26.62628749423165,"d":"26.626"},0.013263560184879987,-0.02216029402070032,-26.62628749423165,{"v":45.64804287641402,"d":"45.6"},{"v":23.152709093854806,"d":"23.2"},"да",{"v":22,"d":"22.0"},27.76,15.88,{"v":13.152709093854806,"d":"13.2"},null,{"v":-4.2524490737688705E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.021410294020700077,"d":"0.021"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.633"},0.015363560184879981,-0.021410294020700077,-26.633287494231656,{"v":42.338374328582894,"d":"42.3"},{"v":19.917088230968968,"d":"19.9"}]
[{"$nulls":9},2453274,"CO 2 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60.636900000000004,"d":"60.6"},{"v":60.312,"d":"60.3"},{"v":58.034499999999994,"d":"58.0"},{"v":54.056999999999995,"d":"54.1"},{"v":48.3595,"d":"48.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J281,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03412816540092957,"d":"-0.0"},{"v":0.39766940895582864,"d":"0.4"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.8"},{"v":40.96477539305581,"d":"41.0"},"не подходит",{"v":3,"d":"3.0"},8.5,{"v":14,"d":"14.0"},19.5,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60.635896723476684,"d":"60.6"},{"v":60.66447201112494,"d":"60.7"},{"v":58.62829329201697,"d":"58.6"},{"v":54.52736056615275,"d":"54.5"},{"v":48.36167383353229,"d":"48.4"},{"v":337.7585777480969,"d":"337.8"},442.6,65,80,"2R",null,"CO-2 BL 32/210-7.5/2","BL 32/210-7.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,1845,281,668,null,1054,null,null,600,1054,1465,{"$nulls":4},1264,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":25,"d":"25.0"},60.71,61.16,59.94,57.44,53.64,null,{"v":-0.025728165400929575,"d":"-0.026"},{"v":0.39916940895582925,"d":"0.399"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},{"v":48.5627753930558,"d":"48.6"},"CO-2 BL 32/210-7.5/2 без учёта потерь напора",{"v":3,"d":"3.0"},8.5,{"v":14,"d":"14.0"},19.5,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":60.708996723476666,"d":"60.7"},{"v":61.27712201112493,"d":"61.3"},{"v":60.28869329201696,"d":"60.3"},{"v":57.74371056615274,"d":"57.7"},{"v":53.64217383353229,"d":"53.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.025728165400929575,"d":"-0.026"},{"v":0.39916940895582925,"d":"0.399"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},0.036839276512040685,-0.39916940895582925,-59.743041985217545,{"v":46.05111277725919,"d":"46.1"},{"v":23.563388755820498,"d":"23.6"},"да",{"v":14,"d":"14.0"},17.520000000000003,10.260000000000002,{"v":13.563388755820498,"d":"13.6"},null,{"v":-0.03412816540092957,"d":"-0.034"},{"v":0.39766940895582864,"d":"0.398"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.750"},0.04523927651204068,-0.39766940895582864,-59.750041985217564,{"v":41.00219318386095,"d":"41.0"},{"v":18.679776065407264,"d":"18.7"}]
[{"$nulls":9},2453277,"CO 2 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":41.2321704,"d":"41.2"},{"v":41.014075,"d":"41.0"},{"v":40.5379846,"d":"40.5"},{"v":39.382725,"d":"39.4"},{"v":37.3730392,"d":"37.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J282,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00730620782143982,"d":"-0.0"},{"v":0.1291932504745134,"d":"0.1"},{"v":40.7201293732924,"d":"40.7"},{"v":38.02033984823196,"d":"38.0"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},12.5,{"v":19,"d":"19.0"},25.5,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":41.23226539456765,"d":"41.2"},{"v":41.19345003212385,"d":"41.2"},{"v":40.53726010876838,"d":"40.5"},{"v":39.26369562450125,"d":"39.3"},{"v":37.372756579322456,"d":"37.4"},{"v":338.01905832820063,"d":"338.0"},429.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/170-5.5/2","BL 40/170-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,280.8600000000001,674.8600000000001,null,1054,null,null,600,1054,1477,{"$nulls":4},1252,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":19,"d":"19.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},41.36,41.79,41.78,41.53,40.89,null,{"v":-3.8721034173166318E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.12903744164202677,"d":"0.129"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},{"v":41.11161317796574,"d":"41.1"},"CO-2 BL 40/170-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},12.5,{"v":19,"d":"19.0"},25.5,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":41.36021193111866,"d":"41.4"},{"v":41.73333486585951,"d":"41.7"},{"v":41.77926506183711,"d":"41.8"},{"v":41.49800251905145,"d":"41.5"},{"v":40.889547237502526,"d":"40.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.8721034173166318E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.12903744164202677,"d":"0.129"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},0.014983214528427744,-0.12903744164202677,-40.7253830042899,{"v":56.61867841277126,"d":"56.6"},{"v":35.618608280097895,"d":"35.6"},"да",{"v":19,"d":"19.0"},23.16,14.58,{"v":25.618608280097895,"d":"25.6"},null,{"v":-0.00730620782143982,"d":"-0.007"},{"v":0.1291932504745134,"d":"0.129"},{"v":40.7201293732924,"d":"40.720"},0.01841731893255093,-0.1291932504745134,-40.7201293732924,{"v":50.658961601119486,"d":"50.7"},{"v":28.514782116707764,"d":"28.5"}]
[{"$nulls":9},2453580,"CO 2 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":128.61172000000002,"d":"128.6"},{"v":124.6514,"d":"124.7"},{"v":108.4322,"d":"108.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":38.11695,"d":"38.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J283,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04048016851703281,"d":"-0.0"},{"v":0.6640126480364916,"d":"0.7"},{"v":124.33074915734844,"d":"124.3"},{"v":107.81897693311366,"d":"107.8"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":126.85753897895421,"d":"126.9"},{"v":122.96655385731017,"d":"123.0"},{"v":106.92645815949166,"d":"106.9"},{"v":78.73725188549868,"d":"78.7"},{"v":38.398935035331235,"d":"38.4"},{"v":344.29072303027675,"d":"344.3"},586,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3605","Helix V 3605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},128.8,125,110,60,42.1875,null,{"v":-0.039610168517032814,"d":"-0.040"},{"v":0.6901726480364925,"d":"0.690"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},{"v":109.38677693311362,"d":"109.4"},"CO-2 Helix V 3605 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":127.04581897895414,"d":"127.0"},{"v":123.73373823231013,"d":"123.7"},{"v":108.53365565949163,"d":"108.5"},{"v":81.44557126049864,"d":"81.4"},{"v":42.4694850353312,"d":"42.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.039610168517032814,"d":"-0.040"},{"v":0.6901726480364925,"d":"0.690"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},0.05072127962814393,-0.6901726480364925,-124.33074915734838,{"v":56.7790037614754,"d":"56.8"},{"v":35.820614090507085,"d":"35.8"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":25.820614090507085,"d":"25.8"},null,{"v":-0.04048016851703281,"d":"-0.040"},{"v":0.6640126480364916,"d":"0.664"},{"v":124.33074915734844,"d":"124.331"},0.05159127962814392,-0.6640126480364916,-124.33074915734844,{"v":55.946239098251766,"d":"55.9"},{"v":34.77757410265283,"d":"34.8"}]
[{"$nulls":9},2453639,"CO 3 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":116.8537,"d":"116.9"},{"v":111.99130000000001,"d":"112.0"},{"v":98.5989,"d":"98.6"},{"v":72.5865,"d":"72.6"},{"v":39.299499999999995,"d":"39.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J284,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04149404714184551,"d":"-0.0"},{"v":0.7479289452687338,"d":"0.7"},{"v":113.26286362574369,"d":"113.3"},{"v":98.35608955614475,"d":"98.4"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":116.25665160024965,"d":"116.3"},{"v":113.64406823075635,"d":"113.6"},{"v":100.0563093922449,"d":"100.1"},{"v":75.49337508471531,"d":"75.5"},{"v":39.9552653081676,"d":"40.0"},{"v":368.4179827058823,"d":"368.4"},513.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1609","Helix V 1609","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},116.9,112.4,99.73,74.8,42.69,null,{"v":-0.040244047141845485,"d":"-0.040"},{"v":0.7481289452687325,"d":"0.748"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},{"v":99.48718955614476,"d":"99.5"},"CO-3 Helix V 1609 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":116.30295160024967,"d":"116.3"},{"v":114.03048073075635,"d":"114.0"},{"v":101.11345939224489,"d":"101.1"},{"v":77.55188758471532,"d":"77.6"},{"v":43.345765308167614,"d":"43.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.040244047141845485,"d":"-0.040"},{"v":0.7481289452687325,"d":"0.748"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},0.0513551582529566,-0.7481289452687325,-113.26296362574371,{"v":54.80795675843505,"d":"54.8"},{"v":33.376801378160955,"d":"33.4"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":23.376801378160955,"d":"23.4"},null,{"v":-0.04149404714184551,"d":"-0.041"},{"v":0.7479289452687338,"d":"0.748"},{"v":113.26286362574369,"d":"113.263"},0.05260515825295662,-0.7479289452687338,-113.26286362574369,{"v":54.05153525783128,"d":"54.1"},{"v":32.46187181920642,"d":"32.5"}]
[{"$nulls":9},2453581,"CO 2 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":140.81172,"d":"140.8"},{"v":139.6514,"d":"139.7"},{"v":116.4322,"d":"116.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":35.80445,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J285,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.0451330561982669,"d":"-0.0"},{"v":0.6179798738564951,"d":"0.6"},{"v":138.4039581528997,"d":"138.4"},{"v":116.32360379015434,"d":"116.3"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":140.48704737290106,"d":"140.5"},{"v":134.64996232074546,"d":"134.6"},{"v":115.26731877708501,"d":"115.3"},{"v":82.3391167419197,"d":"82.3"},{"v":35.865356215249534,"d":"35.9"},{"v":350.1684716294118,"d":"350.2"},594,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3606/2","Helix V 3606/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},141,140,118,60,39.875,null,{"v":-0.044263056198266905,"d":"-0.044"},{"v":0.6441398738564964,"d":"0.644"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},{"v":117.89140379015431,"d":"117.9"},"CO-2 Helix V 3606/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":140.675327372901,"d":"140.7"},{"v":135.41714669574543,"d":"135.4"},{"v":116.87451627708498,"d":"116.9"},{"v":85.0474361169197,"d":"85.0"},{"v":39.93590621524953,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.044263056198266905,"d":"-0.044"},{"v":0.6441398738564964,"d":"0.644"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},0.05537416730937802,-0.6441398738564964,-138.40395815289963,{"v":56.14775601544023,"d":"56.1"},{"v":35.028561172993385,"d":"35.0"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":25.028561172993385,"d":"25.0"},null,{"v":-0.0451330561982669,"d":"-0.045"},{"v":0.6179798738564951,"d":"0.618"},{"v":138.4039581528997,"d":"138.404"},0.056244167309378014,-0.6179798738564951,-138.4039581528997,{"v":55.40315184612095,"d":"55.4"},{"v":34.10565816093706,"d":"34.1"}]
[{"$nulls":9},2453288,"CO 2 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",8.5,{"v":16,"d":"16.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":32.62455,"d":"32.6"},{"v":32.271300000000004,"d":"32.3"},{"v":30.3815,"d":"30.4"},{"v":28.0685,"d":"28.1"},{"v":26.2883,"d":"26.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J286,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004045270144992027,"d":"-0.0"},{"v":0.05147274621051003,"d":"0.1"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.5"},{"v":30.384050470182515,"d":"30.4"},"не подходит",8.5,{"v":17.875,"d":"17.9"},{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":36.625,"d":"36.6"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":32.6258587891737,"d":"32.6"},{"v":32.10815953420194,"d":"32.1"},{"v":30.879377636555795,"d":"30.9"},{"v":28.939513096235274,"d":"28.9"},{"v":26.28856591324037,"d":"26.3"},{"v":345.859655501211,"d":"345.9"},447.80000000000007,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/150-5.5/2","BL 50/150-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-5,5(12A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,1,16,10,1845,333,667,null,1048,null,null,600,1048,1515,{"$nulls":4},1290,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",8.5,{"v":16,"d":"16.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":46,"d":"46.0"},32.8,32.89,32.55,31.92,31.38,null,{"v":-0.001645270144992029,"d":"-0.002"},{"v":0.05177274621051015,"d":"0.052"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},{"v":32.55255047018252,"d":"32.6"},"CO-2 BL 50/150-5.5/2 без учёта потерь напора",8.5,{"v":17.875,"d":"17.9"},{"v":27.25,"d":"27.3"},{"v":36.625,"d":"36.6"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":32.801308789173696,"d":"32.8"},{"v":32.879859534201934,"d":"32.9"},{"v":32.669202636555795,"d":"32.7"},{"v":32.16933809623527,"d":"32.2"},{"v":31.380265913240372,"d":"31.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.001645270144992029,"d":"-0.002"},{"v":0.05177274621051015,"d":"0.052"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},0.012756381256103141,-0.05177274621051015,-32.480111214360036,{"v":52.529816559964814,"d":"52.5"},{"v":30.65979586470615,"d":"30.7"},"да",{"v":27.25,"d":"27.3"},33.25,20.875,{"v":20.65979586470615,"d":"20.7"},null,{"v":-0.004045270144992027,"d":"-0.004"},{"v":0.05147274621051003,"d":"0.051"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.481"},0.015156381256103139,-0.05147274621051003,-32.48061121436004,{"v":48.02208218577282,"d":"48.0"},{"v":25.623559749523547,"d":"25.6"}]
[{"$nulls":9},2453279,"CO 2 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":62.517494199999994,"d":"62.5"},{"v":63.1834536,"d":"63.2"},{"v":62.217754400000004,"d":"62.2"},{"v":58.5993768,"d":"58.6"},{"v":61.30890000000001,"d":"61.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J287,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.009223666046547837,"d":"-0.0"},{"v":0.28866551922140776,"d":"0.3"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.9"},{"v":61.30780892105253,"d":"61.3"},"не подходит",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":12.75,"d":"12.8"},18.5,{"v":24.25,"d":"24.3"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":62.51784178457237,"d":"62.5"},{"v":63.13020594468437,"d":"63.1"},{"v":63.1326551874684,"d":"63.1"},{"v":62.525189512924456,"d":"62.5"},{"v":61.30780892105253,"d":"61.3"},{"v":362.85115546089963,"d":"362.9"},565.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/220-11/2","BL 40/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,1845,287,621,null,1054,null,null,600,1054,1535,{"$nulls":4},1310,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":30,"d":"30.0"},62.69,63.86,64.54,63.56,64.4,null,{"v":-5.7819971050007005E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.2882225815503538,"d":"0.288"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},{"v":64.39940478591731,"d":"64.4"},"CO-2 BL 40/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":12.75,"d":"12.8"},18.5,{"v":24.25,"d":"24.3"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":62.69076494661476,"d":"62.7"},{"v":63.691426744292656,"d":"63.7"},{"v":64.30975398340237,"d":"64.3"},{"v":64.54574666394393,"d":"64.5"},{"v":64.39940478591731,"d":"64.4"},{"$nulls":21},{"v":-5.7819971050007005E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.2882225815503538,"d":"0.288"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},0.016893108216111813,-0.2882225815503538,-60.95652473390732,{"v":69.20317764208262,"d":"69.2"},{"v":53.211997730684935,"d":"53.2"},"да",18.5,22.18,14.59,{"v":43.211997730684935,"d":"43.2"},null,{"v":-0.009223666046547837,"d":"-0.009"},{"v":0.28866551922140776,"d":"0.289"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.949"},0.020334777157658947,-0.28866551922140776,-60.949142786303355,{"v":62.303490861995456,"d":"62.3"},{"v":43.13027748434168,"d":"43.1"}]
[{"$nulls":9},2453582,"CO 2 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":153.81172,"d":"153.8"},{"v":152.6514,"d":"152.7"},{"v":128.4322,"d":"128.4"},{"v":72.517,"d":"72.5"},{"v":53.74195,"d":"53.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J288,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.039389174769703994,"d":"-0.0"},{"v":0.3603141867107288,"d":"0.4"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.0"},{"v":128.39500900272984,"d":"128.4"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":153.7797155226966,"d":"153.8"},{"v":146.49251757987784,"d":"146.5"},{"v":127.38364355930166,"d":"127.4"},{"v":96.45309346096808,"d":"96.5"},{"v":53.70086728487706,"d":"53.7"},{"v":355.1858814425605,"d":"355.2"},600,100,100,"2R",null,"CO-2 Helix V 3606","Helix V 3606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,null,225,1695,120,948,1080,null,600,null,null,1804,null,500,null,1354,406,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},154,153,130,76,57.8125,null,{"v":-0.03851917476970401,"d":"-0.039"},{"v":0.3864741867107303,"d":"0.386"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},{"v":129.96280900272984,"d":"130.0"},"CO-2 Helix V 3606 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":153.96799552269658,"d":"154.0"},{"v":147.25970195487784,"d":"147.3"},{"v":128.99084105930166,"d":"129.0"},{"v":99.16141283596806,"d":"99.2"},{"v":57.77141728487706,"d":"57.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.03851917476970401,"d":"-0.039"},{"v":0.3864741867107303,"d":"0.386"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},0.049630285880815125,-0.3864741867107303,-153.03584069414154,{"v":59.559291416096684,"d":"59.6"},{"v":39.414546599861424,"d":"39.4"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":29.414546599861424,"d":"29.4"},null,{"v":-0.039389174769703994,"d":"-0.039"},{"v":0.3603141867107288,"d":"0.360"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},0.05050028588081511,-0.3603141867107288,-153.03584069414157,{"v":58.73194835731206,"d":"58.7"},{"v":38.32713064273301,"d":"38.3"}]
[{"$nulls":9},2453275,"CO 2 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":5,"d":"5.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":43,"d":"43.0"},{"v":72.8995,"d":"72.9"},{"v":73.012,"d":"73.0"},{"v":71.7945,"d":"71.8"},{"v":57.762,"d":"57.8"},{"v":35.1109,"d":"35.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J289,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.030552782321020305,"d":"-0.0"},{"v":0.4680104128171894,"d":"0.5"},{"v":71.41137997853427,"d":"71.4"},{"v":57.95418827413168,"d":"58.0"},"не подходит",{"v":5,"d":"5.0"},14.5,{"v":24,"d":"24.0"},33.5,{"v":43,"d":"43.0"},{"v":72.9876124845947,"d":"73.0"},{"v":71.773808481389,"d":"71.8"},{"v":65.04522726923912,"d":"65.0"},{"v":52.80186884814508,"d":"52.8"},{"v":35.04373321810687,"d":"35.0"},{"v":357.7731581802767,"d":"357.8"},548.6,65,80,"2R",null,"CO-2 BL 32/220-11/2","BL 32/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,1845,341,728,null,1054,null,null,600,1054,1503,{"$nulls":4},1302,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":5,"d":"5.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":43,"d":"43.0"},73.11,73.86,73.7,65.36,50.7,null,{"v":-0.02215278232102032,"d":"-0.022"},{"v":0.46951041281719,"d":"0.470"},{"v":71.40437997853428,"d":"71.404"},{"v":65.5521882741317,"d":"65.6"},"CO-2 BL 32/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":5,"d":"5.0"},14.5,{"v":24,"d":"24.0"},33.5,{"v":43,"d":"43.0"},{"v":73.19811248459472,"d":"73.2"},{"v":73.55465848138901,"d":"73.6"},{"v":69.91262726923914,"d":"69.9"},{"v":62.272018848145095,"d":"62.3"},{"v":50.63283321810688,"d":"50.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.02215278232102032,"d":"-0.022"},{"v":0.46951041281719,"d":"0.470"},{"v":71.40437997853428,"d":"71.404"},0.03326389343213143,-0.46951041281719,-71.40437997853428,{"v":53.923225165201934,"d":"53.9"},{"v":32.30793569130075,"d":"32.3"},"да",{"v":24,"d":"24.0"},30.080000000000002,17.54,{"v":22.30793569130075,"d":"22.3"},null,{"v":-0.030552782321020305,"d":"-0.031"},{"v":0.4680104128171894,"d":"0.468"},{"v":71.41137997853427,"d":"71.411"},0.041663893432131414,-0.4680104128171894,-71.41137997853427,{"v":47.39606623164977,"d":"47.4"},{"v":24.959856602610355,"d":"25.0"}]
[{"$nulls":9},2453640,"CO 3 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":129.6537,"d":"129.7"},{"v":123.99130000000001,"d":"124.0"},{"v":108.96889999999999,"d":"109.0"},{"v":80.0365,"d":"80.0"},{"v":43.189499999999995,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J290,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.045624902173560355,"d":"-0.0"},{"v":0.7964718753280786,"d":"0.8"},{"v":125.8603004203196,"d":"125.9"},{"v":108.69204472395764,"d":"108.7"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":128.9966351940399,"d":"129.0"},{"v":125.82593194790812,"d":"125.8"},{"v":110.58744207686962,"d":"110.6"},{"v":83.28116558092441,"d":"83.3"},{"v":43.907102460072494,"d":"43.9"},{"v":392.6068705354671,"d":"392.6"},519.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1610","Helix V 1610","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},129.7,124.4,110.1,82.25,46.58,null,{"v":-0.04437490217356035,"d":"-0.044"},{"v":0.796671875328079,"d":"0.797"},{"v":125.86040042031959,"d":"125.860"},{"v":109.82314472395765,"d":"109.8"},"CO-3 Helix V 1610 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":129.0429351940399,"d":"129.0"},{"v":126.21234444790812,"d":"126.2"},{"v":111.64459207686963,"d":"111.6"},{"v":85.33967808092444,"d":"85.3"},{"v":47.297602460072525,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.04437490217356035,"d":"-0.044"},{"v":0.796671875328079,"d":"0.797"},{"v":125.86040042031959,"d":"125.860"},0.05548601328467146,-0.796671875328079,-125.86040042031959,{"v":55.3440115560701,"d":"55.3"},{"v":34.0328846124269,"d":"34.0"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":24.032884612426898,"d":"24.0"},null,{"v":-0.045624902173560355,"d":"-0.046"},{"v":0.7964718753280786,"d":"0.796"},{"v":125.8603004203196,"d":"125.860"},0.05673601328467147,-0.7964718753280786,-125.8603004203196,{"v":54.63860770340093,"d":"54.6"},{"v":33.17086057517937,"d":"33.2"}]
[{"$nulls":9},2453641,"CO 3 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":142.3537,"d":"142.4"},{"v":135.79129999999998,"d":"135.8"},{"v":119.0689,"d":"119.1"},{"v":87.26650000000001,"d":"87.3"},{"v":46.869499999999995,"d":"46.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J291,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04957041547127529,"d":"-0.0"},{"v":0.8321341388505539,"d":"0.8"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.4"},{"v":118.77732769528542,"d":"118.8"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":141.634947330054,"d":"141.6"},{"v":137.8080851457232,"d":"137.8"},{"v":120.8698480692401,"d":"120.9"},{"v":90.8202361006047,"d":"90.8"},{"v":47.65924923981697,"d":"47.7"},{"v":376.4631398200691,"d":"376.5"},522.5,80,80,"2R",null,"CO-3 Helix V 1611","Helix V 1611","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,180,1675,100,854,900,null,600,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":52,"d":"52.0"},142.4,136.2,120.2,89.48,50.26,null,{"v":-0.048320415471275295,"d":"-0.048"},{"v":0.8323341388505543,"d":"0.832"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},{"v":119.90842769528547,"d":"119.9"},"CO-3 Helix V 1611 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},17.5,{"v":29,"d":"29.0"},40.5,{"v":52,"d":"52.0"},{"v":141.68124733005402,"d":"141.7"},{"v":138.19449764572323,"d":"138.2"},{"v":121.92699806924016,"d":"121.9"},{"v":92.87874860060475,"d":"92.9"},{"v":51.04974923981703,"d":"51.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.048320415471275295,"d":"-0.048"},{"v":0.8323341388505543,"d":"0.832"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},0.05943152658238641,-0.8323341388505543,-138.4267774539166,{"v":55.76941297071025,"d":"55.8"},{"v":34.558082478862495,"d":"34.6"},"да",{"v":29,"d":"29.0"},36.36,21.18,{"v":24.558082478862495,"d":"24.6"},null,{"v":-0.04957041547127529,"d":"-0.050"},{"v":0.8321341388505539,"d":"0.832"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.427"},0.0606815265823864,-0.8321341388505539,-138.42667745391657,{"v":55.10812010708005,"d":"55.1"},{"v":33.743387797070675,"d":"33.7"}]
[{"$nulls":9},2453707,"CO 4 Helix V 1010/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":103.28805,"d":"103.3"},{"v":102.7791,"d":"102.8"},{"v":89.7367,"d":"89.7"},{"v":66.2051,"d":"66.2"},{"v":25.1135,"d":"25.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J292,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.04805867374800801,"d":"-0.0"},{"v":0.7479574272404265,"d":"0.7"},{"v":100.37716336840327,"d":"100.4"},{"v":79.56307981240886,"d":"79.6"},"не подходит",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":102.76978364758803,"d":"102.8"},{"v":100.51638888826213,"d":"100.5"},{"v":86.8956159539777,"d":"86.9"},{"v":61.907464844734754,"d":"61.9"},{"v":25.55193556053328,"d":"25.6"},{"v":401.29847283737024,"d":"401.3"},497,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1010","Helix V 1010","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},103.3,102.8,90.06,66.93,26.4,null,{"v":-0.04750311819245248,"d":"-0.048"},{"v":0.748090760573761,"d":"0.748"},{"v":100.37726336840328,"d":"100.377"},{"v":80.06717981240887,"d":"80.1"},"CO-4 Helix V 1010 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":102.78173364758804,"d":"102.8"},{"v":100.64986701326214,"d":"100.6"},{"v":87.28202845397772,"d":"87.3"},{"v":62.67821796973476,"d":"62.7"},{"v":26.8384355605333,"d":"26.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.04750311819245248,"d":"-0.048"},{"v":0.748090760573761,"d":"0.748"},{"v":100.37726336840328,"d":"100.377"},0.058614229303563595,-0.748090760573761,-100.37726336840328,{"v":48.2530668800836,"d":"48.3"},{"v":25.87064959259801,"d":"25.9"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":15.87064959259801,"d":"15.9"},null,{"v":-0.04805867374800801,"d":"-0.048"},{"v":0.7479574272404265,"d":"0.748"},{"v":100.37716336840327,"d":"100.377"},0.059169784859119126,-0.7479574272404265,-100.37716336840327,{"v":47.990254110453044,"d":"48.0"},{"v":25.58960543984284,"d":"25.6"}]
[{"$nulls":9},2453708,"CO 4 Helix V 1011/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":113.38805,"d":"113.4"},{"v":112.7791,"d":"112.8"},{"v":98.24669999999999,"d":"98.2"},{"v":72.29509999999999,"d":"72.3"},{"v":27.1135,"d":"27.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J293,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.05263446452014062,"d":"-0.1"},{"v":0.8044003363366267,"d":"0.8"},{"v":110.25264452189498,"d":"110.3"},{"v":87.01363654386722,"d":"87.0"},"не подходит",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":112.80659812887696,"d":"112.8"},{"v":110.17800572861425,"d":"110.2"},{"v":95.09971764232203,"d":"95.1"},{"v":67.57173387000032,"d":"67.6"},{"v":27.59405441164907,"d":"27.6"},{"v":408.4307527577854,"d":"408.4"},501,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1011","Helix V 1011","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},113.4,112.8,98.57,73.02,28.4,null,{"v":-0.05207890896458508,"d":"-0.052"},{"v":0.8045336696699603,"d":"0.805"},{"v":110.25274452189498,"d":"110.253"},{"v":87.51773654386722,"d":"87.5"},"CO-4 Helix V 1011 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":112.81854812887696,"d":"112.8"},{"v":110.31148385361425,"d":"110.3"},{"v":95.48613014232204,"d":"95.5"},{"v":68.3424869950003,"d":"68.3"},{"v":28.880554411649058,"d":"28.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.05207890896458508,"d":"-0.052"},{"v":0.8045336696699603,"d":"0.805"},{"v":110.25274452189498,"d":"110.253"},0.06319002007569618,-0.8045336696699603,-110.25274452189498,{"v":48.61887734837048,"d":"48.6"},{"v":26.264391495732138,"d":"26.3"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":16.264391495732138,"d":"16.3"},null,{"v":-0.05263446452014062,"d":"-0.053"},{"v":0.8044003363366267,"d":"0.804"},{"v":110.25264452189498,"d":"110.253"},0.06374557563125173,-0.8044003363366267,-110.25264452189498,{"v":48.37348954391866,"d":"48.4"},{"v":25.999938785062312,"d":"26.0"}]
[{"$nulls":9},2453280,"CO 2 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":71.3059928,"d":"71.3"},{"v":71.3147522,"d":"71.3"},{"v":69.1358902,"d":"69.1"},{"v":64.1693768,"d":"64.2"},{"v":52.8659738,"d":"52.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J294,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011407428329494101,"d":"-0.0"},{"v":0.286269598763646,"d":"0.3"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.7"},{"v":68.06421512929462,"d":"68.1"},"не подходит",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":19.25,"d":"19.3"},30.5,{"v":41.75,"d":"41.8"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":71.30289403995148,"d":"71.3"},{"v":71.02633727878197,"d":"71.0"},{"v":67.86227522170925,"d":"67.9"},{"v":61.810707868733346,"d":"61.8"},{"v":52.87163521985424,"d":"52.9"},{"v":377.0085408524222,"d":"377.0"},609.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/230-15/2","BL 40/230-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,1845,283,617,null,1054,null,null,600,1054,1580,{"$nulls":4},1355,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":53,"d":"53.0"},71.53,72.31,71.64,69.13,62,null,{"v":-0.008522950639946484,"d":"-0.009"},{"v":0.3098141527566319,"d":"0.310"},{"v":69.55530356398323,"d":"69.555"},{"v":71.17907257073036,"d":"71.2"},"CO-2 BL 40/230-15/2 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":19.25,"d":"19.3"},30.5,{"v":41.75,"d":"41.8"},{"v":53,"d":"53.0"},{"v":71.48834794507971,"d":"71.5"},{"v":72.36094010803322,"d":"72.4"},{"v":71.07616039025028,"d":"71.1"},{"v":67.63400879173089,"d":"67.6"},{"v":62.03448531247504,"d":"62.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.008522950639946484,"d":"-0.009"},{"v":0.3098141527566319,"d":"0.310"},{"v":69.55530356398323,"d":"69.555"},0.019634061751057596,-0.3098141527566319,-69.55530356398323,{"v":67.9299565184095,"d":"67.9"},{"v":51.27198880658895,"d":"51.3"},"да",30.5,37.7,22.85,{"v":41.27198880658895,"d":"41.3"},null,{"v":-0.011407428329494101,"d":"-0.011"},{"v":0.286269598763646,"d":"0.286"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.743"},0.022518539440605213,-0.286269598763646,-69.74281266292994,{"v":62.36997960534182,"d":"62.4"},{"v":43.22238173300838,"d":"43.2"}]
[{"$nulls":9},2453281,"CO 2 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":83.4559928,"d":"83.5"},{"v":83.51345359999999,"d":"83.5"},{"v":81.5714666,"d":"81.6"},{"v":74.7759896,"d":"74.8"},{"v":66.140275,"d":"66.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J295,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010904739578269687,"d":"-0.0"},{"v":0.3252644898252782,"d":"0.3"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.4"},{"v":81.29807616425146,"d":"81.3"},"не подходит",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":19.75,"d":"19.8"},31.5,{"v":43.25,"d":"43.3"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":83.25861967552879,"d":"83.3"},{"v":83.52485078223624,"d":"83.5"},{"v":80.78001067289398,"d":"80.8"},{"v":75.02409934750202,"d":"75.0"},{"v":66.25711680606031,"d":"66.3"},{"v":384.7131007863322,"d":"384.7"},653.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/240-18.5/2","BL 40/240-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1845,358,692,null,1054,null,null,600,1054,1590,{"$nulls":4},1365,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":14,"d":"14.0"},{"v":29,"d":"29.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":55,"d":"55.0"},83.68,84.19,84.46,81.43,76.55,null,{"v":-0.007447440562850647,"d":"-0.007"},{"v":0.32411885669022616,"d":"0.324"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},{"v":84.38858043183454,"d":"84.4"},"CO-2 BL 40/240-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":19.75,"d":"19.8"},31.5,{"v":43.25,"d":"43.3"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":83.48402589519272,"d":"83.5"},{"v":84.86409137277838,"d":"84.9"},{"v":84.18773232494691,"d":"84.2"},{"v":81.45494875169831,"d":"81.5"},{"v":76.66574065303257,"d":"76.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.007447440562850647,"d":"-0.007"},{"v":0.32411885669022616,"d":"0.324"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},0.018558551673961757,-0.32411885669022616,-81.36771123769334,{"v":75.52029401964958,"d":"75.5"},{"v":63.370164542381346,"d":"63.4"},"да",31.5,39.02,23.51,{"v":53.370164542381346,"d":"53.4"},null,{"v":-0.010904739578269687,"d":"-0.011"},{"v":0.3252644898252782,"d":"0.325"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.354"},0.0220158506893808,-0.3252644898252782,-81.35440708993582,{"v":68.62293865724223,"d":"68.6"},{"v":52.323418999507,"d":"52.3"}]
[{"$nulls":9},2453290,"CO 2 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":51.113400000000006,"d":"51.1"},{"v":51.6303,"d":"51.6"},{"v":50.9033,"d":"50.9"},{"v":48.9138,"d":"48.9"},{"v":47.348299999999995,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J296,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006611909937442193,"d":"-0.0"},{"v":0.26188992677035583,"d":"0.3"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.3"},{"v":51.19783584109625,"d":"51.2"},"не подходит",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},27.5,{"v":36.75,"d":"36.8"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":51.11330161768394,"d":"51.1"},{"v":51.869168891703204,"d":"51.9"},{"v":51.49357307767768,"d":"51.5"},{"v":49.986514175607354,"d":"50.0"},{"v":47.34799218549224,"d":"47.3"},{"v":370.4942335873702,"d":"370.5"},581.8000000000001,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/200-11/2","BL 50/200-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,1,16,10,1845,287,621,null,1048,null,null,600,1048,1573,{"$nulls":4},1348,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":41,"d":"41.0"},{"v":46,"d":"46.0"},51.31,53.26,53.37,52.96,52.44,null,{"v":-0.004211909937442188,"d":"-0.004"},{"v":0.26218992677035563,"d":"0.262"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},{"v":53.36633584109626,"d":"53.4"},"CO-2 BL 50/200-11/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},27.5,{"v":36.75,"d":"36.8"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":51.30990161768395,"d":"51.3"},{"v":52.67349389170322,"d":"52.7"},{"v":53.31632307767769,"d":"53.3"},{"v":53.23838917560737,"d":"53.2"},{"v":52.439692185492255,"d":"52.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.004211909937442188,"d":"-0.004"},{"v":0.26218992677035563,"d":"0.262"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},0.0153230210485533,-0.26218992677035563,-49.29135698168356,{"v":65.91405559928305,"d":"65.9"},{"v":48.27403028383752,"d":"48.3"},"да",27.5,33.42,21.21,{"v":38.27403028383752,"d":"38.3"},null,{"v":-0.006611909937442193,"d":"-0.007"},{"v":0.26188992677035583,"d":"0.262"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.292"},0.017723021048553306,-0.26188992677035583,-49.29185698168355,{"v":60.640847119676046,"d":"60.6"},{"v":40.859025993243584,"d":"40.9"}]
[{"$nulls":9},2453709,"CO 4 Helix V 1012/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":124.68805,"d":"124.7"},{"v":124.0791,"d":"124.1"},{"v":109.3767,"d":"109.4"},{"v":81.7751,"d":"81.8"},{"v":32.80350000000001,"d":"32.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J297,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.05799139049841655,"d":"-0.1"},{"v":0.9603087803040143,"d":"1.0"},{"v":120.87198439417956,"d":"120.9"},{"v":97.4889963547251,"d":"97.5"},"не подходит",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":124.01904824795469,"d":"124.0"},{"v":121.92811084681404,"d":"121.9"},{"v":106.12039736184478,"d":"106.1"},{"v":76.59590779304695,"d":"76.6"},{"v":33.35464214042054,"d":"33.4"},{"v":422.1535051868512,"d":"422.2"},529,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1012","Helix V 1012","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},124.7,124.1,109.7,82.5,34.09,null,{"v":-0.057435834942860996,"d":"-0.057"},{"v":0.9604421136373479,"d":"0.960"},{"v":120.87208439417955,"d":"120.872"},{"v":97.9930963547251,"d":"98.0"},"CO-4 Helix V 1012 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":124.03099824795468,"d":"124.0"},{"v":122.06158897181402,"d":"122.1"},{"v":106.50680986184477,"d":"106.5"},{"v":77.36666091804695,"d":"77.4"},{"v":34.6411421404205,"d":"34.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.057435834942860996,"d":"-0.057"},{"v":0.9604421136373479,"d":"0.960"},{"v":120.87208439417955,"d":"120.872"},0.0685469460539721,-0.9604421136373479,-120.87208439417955,{"v":49.57834136979924,"d":"49.6"},{"v":27.311243699781635,"d":"27.3"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":17.311243699781635,"d":"17.3"},null,{"v":-0.05799139049841655,"d":"-0.058"},{"v":0.9603087803040143,"d":"0.960"},{"v":120.87198439417956,"d":"120.872"},0.06910250160952766,-0.9603087803040143,-120.87198439417956,{"v":49.34478398634727,"d":"49.3"},{"v":27.05453007399193,"d":"27.1"}]
[{"$nulls":9},2453284,"CO 2 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":102.1176626,"d":"102.1"},{"v":101.52430000000001,"d":"101.5"},{"v":99.5089,"d":"99.5"},{"v":95.0027,"d":"95.0"},{"v":86.6983352,"d":"86.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J298,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010444820636648717,"d":"-0.0"},{"v":0.2824884574554892,"d":"0.3"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.3"},{"v":99.38930435939464,"d":"99.4"},"не подходит",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":19.75,"d":"19.8"},30.5,{"v":41.25,"d":"41.3"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":102.01135485424467,"d":"102.0"},{"v":101.82000339387693,"d":"101.8"},{"v":99.21459276386376,"d":"99.2"},{"v":94.19512296420515,"d":"94.2"},{"v":86.76159399490112,"d":"86.8"},{"v":394.8970637974048,"d":"394.9"},773.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/260-22/2","BL 40/260-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1845,345,679,null,1054,null,null,600,1054,1610,{"$nulls":4},1385,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":52,"d":"52.0"},102.4,102.9,102.6,100.5,96,null,{"v":-6.9899127749419206E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.2814522688475841,"d":"0.281"},{"v":100.32767230591193,"d":"100.328"},{"v":102.48031887389173,"d":"102.5"},"CO-2 BL 40/260-22/2 без учёта потерь напора",{"v":9,"d":"9.0"},{"v":19.75,"d":"19.8"},30.5,{"v":41.25,"d":"41.3"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":102.2945597907699,"d":"102.3"},{"v":103.15985176387593,"d":"103.2"},{"v":102.40960014687353,"d":"102.4"},{"v":100.04380493976267,"d":"100.0"},{"v":96.06246614254336,"d":"96.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.9899127749419206E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.2814522688475841,"d":"0.281"},{"v":100.32767230591193,"d":"100.328"},0.01810102388605303,-0.2814522688475841,-100.32767230591193,{"v":82.62830494614337,"d":"82.6"},{"v":75.86040864747623,"d":"75.9"},"да",30.5,37.38,23.19,{"v":65.86040864747623,"d":"65.9"},null,{"v":-0.010444820636648717,"d":"-0.010"},{"v":0.2824884574554892,"d":"0.282"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.315"},0.021555931747759827,-0.2824884574554892,-100.31498920871381,{"v":75.08450079935744,"d":"75.1"},{"v":62.640914003207875,"d":"62.6"}]
[{"$nulls":9},2453283,"CO 2 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":93.0859928,"d":"93.1"},{"v":92.7548008,"d":"92.8"},{"v":91.03589020000001,"d":"91.0"},{"v":78.9321,"d":"78.9"},{"v":65.8978136,"d":"65.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J299,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01030409510254052,"d":"-0.0"},{"v":0.2595448531691998,"d":"0.3"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.6"},{"v":90.08027849211727,"d":"90.1"},"не подходит",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":22,"d":"22.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":92.98451522811875,"d":"93.0"},{"v":92.29042322942053,"d":"92.3"},{"v":87.55712595052643,"d":"87.6"},{"v":78.78462339143643,"d":"78.8"},{"v":65.97291555215055,"d":"66.0"},{"v":394.7603436077855,"d":"394.8"},773.8,80,100,"2R",null,"CO-2 BL 40/245-22/2","BL 40/245-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1845,345,679,null,1054,null,null,600,1054,1610,{"$nulls":4},1385,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":27,"d":"27.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},93.31,93.87,93.54,87.53,80.01,null,{"v":-6.8405639496329305E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.2580892835332802,"d":"0.258"},{"v":91.58407187869221,"d":"91.584"},{"v":93.17024283002098,"d":"93.2"},"CO-2 BL 40/245-22/2 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":22,"d":"22.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":93.21099005418195,"d":"93.2"},{"v":93.95120316480204,"d":"94.0"},{"v":92.00991520716602,"d":"92.0"},{"v":87.3871261812739,"d":"87.4"},{"v":80.08283608712566,"d":"80.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.8405639496329305E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.2580892835332802,"d":"0.258"},{"v":91.58407187869221,"d":"91.584"},0.017951675060744042,-0.2580892835332802,-91.58407187869221,{"v":78.97545274101698,"d":"79.0"},{"v":69.30135706276229,"d":"69.3"},"да",{"v":36,"d":"36.0"},44.96,26.48,{"v":59.30135706276229,"d":"59.3"},null,{"v":-0.01030409510254052,"d":"-0.010"},{"v":0.2595448531691998,"d":"0.260"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.568"},0.02141520621365163,-0.2595448531691998,-91.56761848932774,{"v":71.72978804691957,"d":"71.7"},{"v":57.16847214728895,"d":"57.2"}]
[{"$nulls":9},2453710,"CO 4 Helix V 1013/SK-FFS-R",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":134.88805,"d":"134.9"},{"v":134.17909999999998,"d":"134.2"},{"v":118.1767,"d":"118.2"},{"v":88.23509999999999,"d":"88.2"},{"v":35.1935,"d":"35.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J300,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.06271222932526158,"d":"-0.1"},{"v":1.0313143115936934,"d":"1.0"},{"v":130.7751073275971,"d":"130.8"},{"v":105.2735302826725,"d":"105.3"},"не подходит",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":134.14609908593218,"d":"134.1"},{"v":131.80698178300824,"d":"131.8"},{"v":114.63446248749351,"d":"114.6"},{"v":82.628541199388,"d":"82.6"},{"v":35.78921791869173,"d":"35.8"},{"v":426.2125077716263,"d":"426.2"},533,80,80,"2R",null,"CO-4 Helix V 1013","Helix V 1013","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,180,1675,100,1154,1200,null,760,null,null,1618,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",4.5,{"v":6,"d":"6.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":48,"d":"48.0"},134.9,134.2,118.5,88.96,36.48,null,{"v":-0.06215667376970598,"d":"-0.062"},{"v":1.0314476449270245,"d":"1.031"},{"v":130.77520732759714,"d":"130.775"},{"v":105.7776302826725,"d":"105.8"},"CO-4 Helix V 1013 без учёта потерь напора",4.5,{"v":15.375,"d":"15.4"},{"v":26.25,"d":"26.3"},{"v":37.125,"d":"37.1"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":134.15804908593222,"d":"134.2"},{"v":131.94045990800825,"d":"131.9"},{"v":115.02087498749351,"d":"115.0"},{"v":83.39929432438801,"d":"83.4"},{"v":37.07571791869174,"d":"37.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.06215667376970598,"d":"-0.062"},{"v":1.0314476449270245,"d":"1.031"},{"v":130.77520732759714,"d":"130.775"},0.07326778488081709,-1.0314476449270245,-130.77520732759714,{"v":49.8692482992262,"d":"49.9"},{"v":27.632688065887503,"d":"27.6"},"да",{"v":26.25,"d":"26.3"},33.21,18.855,{"v":17.632688065887503,"d":"17.6"},null,{"v":-0.06271222932526158,"d":"-0.063"},{"v":1.0313143115936934,"d":"1.031"},{"v":130.7751073275971,"d":"130.775"},0.07382334043637269,-1.0313143115936934,-130.7751073275971,{"v":49.649410309602615,"d":"49.6"},{"v":27.389599378791942,"d":"27.4"}]
[{"$nulls":9},2453291,"CO 2 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":57.4675,"d":"57.5"},{"v":58.6609,"d":"58.7"},{"v":57.5493,"d":"57.5"},{"v":52.9853,"d":"53.0"},{"v":47.2609,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J301,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006860357423449347,"d":"-0.0"},{"v":0.3186593855540931,"d":"0.3"},{"v":54.966461921087266,"d":"55.0"},{"v":58.351921806605645,"d":"58.4"},"не подходит",{"v":10,"d":"10.0"},23.5,{"v":37,"d":"37.0"},50.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":57.467020034283266,"d":"57.5"},{"v":58.66632509450855,"d":"58.7"},{"v":57.365029873886556,"d":"57.4"},{"v":53.563134372417274,"d":"53.6"},{"v":47.2606385901007,"d":"47.3"},{"v":378.33370877024225,"d":"378.3"},595.8000000000001,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/210-15/2","BL 50/210-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,1845,287,621,null,1048,null,null,600,1048,1573,{"$nulls":4},1348,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":64,"d":"64.0"},57.71,60.05,60.67,59.49,57.11,null,{"v":-0.004460357423449346,"d":"-0.004"},{"v":0.3189593855540931,"d":"0.319"},{"v":54.96596192108728,"d":"54.966"},{"v":60.52042180660566,"d":"60.5"},"CO-2 BL 50/210-15/2 без учёта потерь напора",{"v":10,"d":"10.0"},23.5,{"v":37,"d":"37.0"},50.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":57.70952003428327,"d":"57.7"},{"v":59.998275094508564,"d":"60.0"},{"v":60.66122987388657,"d":"60.7"},{"v":59.69838437241729,"d":"59.7"},{"v":57.10973859010072,"d":"57.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.004460357423449346,"d":"-0.004"},{"v":0.3189593855540931,"d":"0.319"},{"v":54.96596192108728,"d":"54.966"},0.015571468534560456,-0.3189593855540931,-54.96596192108728,{"v":70.53116883732747,"d":"70.5"},{"v":55.27384197288438,"d":"55.3"},"да",{"v":37,"d":"37.0"},45.64,27.82,{"v":45.27384197288438,"d":"45.3"},null,{"v":-0.006860357423449347,"d":"-0.007"},{"v":0.3186593855540931,"d":"0.319"},{"v":54.966461921087266,"d":"54.966"},0.01797146853456046,-0.3186593855540931,-54.966461921087266,{"v":64.8758894298755,"d":"64.9"},{"v":46.76534477019369,"d":"46.8"}]
[{"$nulls":9},2453342,"CO 3 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":20.7810616,"d":"20.8"},{"v":20.6625,"d":"20.7"},{"v":19.974075,"d":"20.0"},{"v":19.5147522,"d":"19.5"},{"v":18.802001075,"d":"18.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J302,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9122001621820505E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.07352242303448499,"d":"0.1"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.4"},{"v":19.95892320764273,"d":"20.0"},"не подходит",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":15.75,"d":"15.8"},23.5,{"v":31.25,"d":"31.3"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":20.776029236468254,"d":"20.8"},{"v":20.80980117263388,"d":"20.8"},{"v":20.493745064317384,"d":"20.5"},{"v":19.827860911518773,"d":"19.8"},{"v":18.81214871423804,"d":"18.8"},{"v":484.46244700847745,"d":"484.5"},607.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/240-2.2/4","BL 40/240-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-2,2(6A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,2,16,10,1845,470,804,null,1604,null,null,600,1604,1488,{"$nulls":4},1263,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":39,"d":"39.0"},20.84,21.01,20.75,20.51,20.11,null,{"v":-0.002056860070066712,"d":"-0.002"},{"v":0.07361122054556725,"d":"0.074"},{"v":20.377740330334056,"d":"20.378"},{"v":20.734902883641034,"d":"20.7"},"CO-3 BL 40/240-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":15.75,"d":"15.8"},23.5,{"v":31.25,"d":"31.3"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":20.834991050214324,"d":"20.8"},{"v":21.026887202795816,"d":"21.0"},{"v":20.971703039460543,"d":"21.0"},{"v":20.66943856020851,"d":"20.7"},{"v":20.12009376503971,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.002056860070066712,"d":"-0.002"},{"v":0.07361122054556725,"d":"0.074"},{"v":20.377740330334056,"d":"20.378"},0.013167971181177823,-0.07361122054556725,-20.377740330334056,{"v":42.23283000346509,"d":"42.2"},{"v":19.817910334462013,"d":"19.8"},"да",23.5,28.46,18.23,{"v":9.817910334462013,"d":"9.8"},null,{"v":-2.9122001621820505E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.07352242303448499,"d":"0.074"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.374"},0.014023311273293163,-0.07352242303448499,-20.374230662572025,{"v":40.82817527255068,"d":"40.8"},{"v":18.521554400956877,"d":"18.5"}]
[{"$nulls":9},2453357,"CO 3 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":7.0883,"d":"7.1"},{"v":7.1009,"d":"7.1"},{"v":6.4511,"d":"6.5"},{"v":5.3227,"d":"5.3"},{"v":3.580125,"d":"3.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J303,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.4742596795241554E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.016686914731191584,"d":"0.0"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.9"},{"v":7.110678949112711,"d":"7.1"},"не подходит",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":41.75,"d":"41.8"},69.5,{"v":97.25,"d":"97.3"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":7.0882761948521456,"d":"7.1"},{"v":7.013848392097328,"d":"7.0"},{"v":6.404341170449797,"d":"6.4"},{"v":5.259754529909552,"d":"5.3"},{"v":3.5800884704765927,"d":"3.6"},{"v":502.6012469275952,"d":"502.6"},639.5999999999999,125,125,"2R",null,"CO-3 BL 65/150-1.1/4","BL 65/150-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-1,5(4A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,2,16,10,1845,331,800,null,1594,null,null,600,1594,1479,{"$nulls":4},1224,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":125,"d":"125.0"},7.113,7.23,7.032,6.479,5.539,null,{"v":-2.2242596795241551E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016736914731191575,"d":"0.017"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},{"v":7.224178949112711,"d":"7.2"},"CO-3 BL 65/150-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":41.75,"d":"41.8"},69.5,{"v":97.25,"d":"97.3"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":7.112976194852147,"d":"7.1"},{"v":7.2333187045973295,"d":"7.2"},{"v":7.011097420449798,"d":"7.0"},{"v":6.446312342409552,"d":"6.4"},{"v":5.5389634704765935,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-2.2242596795241551E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016736914731191575,"d":"0.017"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},0.011333537079063528,-0.016736914731191575,-6.922254878334138,{"v":25.463294985865872,"d":"25.5"},{"v":7.20421546152469,"d":"7.2"},"да",69.5,87.26,50.63,{"v":-2.79578453847531,"d":"-2.8"},null,{"v":-3.4742596795241554E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016686914731191584,"d":"0.017"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.923"},0.011458537079063528,-0.016686914731191584,-6.922754878334137,{"v":25.318530648743756,"d":"25.3"},{"v":7.1225332690153,"d":"7.1"}]
[{"$nulls":9},2453295,"CO 2 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",11.5,{"v":28,"d":"28.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":56,"d":"56.0"},77.4,{"v":97.43965,"d":"97.4"},{"v":99.1105,"d":"99.1"},{"v":97.9485,"d":"97.9"},{"v":92.2773,"d":"92.3"},{"v":79.269456,"d":"79.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J304,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007679060258196094,"d":"-0.0"},{"v":0.40591337296634533,"d":"0.4"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.8"},{"v":99.07301181106281,"d":"99.1"},"не подходит",11.5,{"v":27.975,"d":"28.0"},{"v":44.45,"d":"44.5"},{"v":60.925000000000004,"d":"60.9"},77.4,{"v":97.45921292441548,"d":"97.5"},{"v":99.15255410570553,"d":"99.2"},{"v":96.6773078270085,"d":"96.7"},{"v":90.0334740883244,"d":"90.0"},{"v":79.22105288965322,"d":"79.2"},{"v":433.1631553754325,"d":"433.2"},953.8000000000001,100,100,"2R",null,"CO-2 BL 50/260-30/2","BL 50/260-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-30(65A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,1,16,10,1845,373.5,707.5,null,1048,null,null,600,1048,1608,{"$nulls":4},1383,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",11.5,{"v":28,"d":"28.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":56,"d":"56.0"},77.4,97.76,101,101.8,99.82,93.67,null,{"v":-0.005279060258196095,"d":"-0.005"},{"v":0.40621337296634513,"d":"0.406"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},{"v":101.24151181106284,"d":"101.2"},"CO-2 BL 50/260-30/2 без учёта потерь напора",11.5,{"v":27.975,"d":"28.0"},{"v":44.45,"d":"44.5"},{"v":60.925000000000004,"d":"60.9"},77.4,{"v":97.7795629244155,"d":"97.8"},{"v":101.03868810570555,"d":"101.0"},{"v":101.43206882700852,"d":"101.4"},{"v":98.95970508832441,"d":"99.0"},{"v":93.62159688965323,"d":"93.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.005279060258196095,"d":"-0.005"},{"v":0.40621337296634513,"d":"0.406"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},0.016390171369307205,-0.40621337296634513,-93.80626485444897,{"v":89.05282730575196,"d":"89.1"},{"v":88.11562279053425,"d":"88.1"},"да",{"v":44.45,"d":"44.5"},54.99400000000001,33.247,{"v":78.11562279053425,"d":"78.1"},null,{"v":-0.007679060258196094,"d":"-0.008"},{"v":0.40591337296634533,"d":"0.406"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.807"},0.018790171369307204,-0.40591337296634533,-93.80676485444894,{"v":82.27846885112324,"d":"82.3"},{"v":75.2194048498362,"d":"75.2"}]
[{"$nulls":9},2453334,"CO 3 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":60.636900000000004,"d":"60.6"},{"v":60.312,"d":"60.3"},{"v":58.034499999999994,"d":"58.0"},{"v":54.056999999999995,"d":"54.1"},{"v":48.3595,"d":"48.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J305,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008532041350232392,"d":"-0.0"},{"v":0.19883470447791432,"d":"0.2"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.8"},{"v":58.03624590434584,"d":"58.0"},"не подходит",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":60.635896723476684,"d":"60.6"},{"v":60.66447201112494,"d":"60.7"},{"v":58.62829329201697,"d":"58.6"},{"v":54.52736056615275,"d":"54.5"},{"v":48.36167383353229,"d":"48.4"},{"v":488.8323709474048,"d":"488.8"},647.4,65,80,"2R",null,"CO-3 BL 32/210-7.5/2","BL 32/210-7.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,1845,281,668,null,1604,null,null,600,1604,1465,{"$nulls":4},1264,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":50,"d":"50.0"},60.71,61.16,59.94,57.44,53.64,null,{"v":-0.006432041350232394,"d":"-0.006"},{"v":0.19958470447791463,"d":"0.200"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},{"v":59.94174590434583,"d":"59.9"},"CO-3 BL 32/210-7.5/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":17,"d":"17.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":39,"d":"39.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":60.708996723476666,"d":"60.7"},{"v":61.27712201112493,"d":"61.3"},{"v":60.28869329201696,"d":"60.3"},{"v":57.74371056615274,"d":"57.7"},{"v":53.64217383353229,"d":"53.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.006432041350232394,"d":"-0.006"},{"v":0.19958470447791463,"d":"0.200"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},0.017543152461343504,-0.19958470447791463,-59.743041985217545,{"v":64.32156220181689,"d":"64.3"},{"v":45.969592934246656,"d":"46.0"},"да",{"v":28,"d":"28.0"},35.040000000000006,20.520000000000003,{"v":35.969592934246656,"d":"36.0"},null,{"v":-0.008532041350232392,"d":"-0.009"},{"v":0.19883470447791432,"d":"0.199"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.750"},0.019643152461343502,-0.19883470447791432,-59.750041985217564,{"v":60.44519425225456,"d":"60.4"},{"v":40.59579453547542,"d":"40.6"}]
[{"$nulls":9},2453339,"CO 3 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":62.517494199999994,"d":"62.5"},{"v":63.1834536,"d":"63.2"},{"v":62.217754400000004,"d":"62.2"},{"v":58.5993768,"d":"58.6"},{"v":61.30890000000001,"d":"61.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J306,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.3059165116369592E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.14433275961070388,"d":"0.1"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.9"},{"v":63.20380071415121,"d":"63.2"},"не подходит",{"v":14,"d":"14.0"},25.5,{"v":37,"d":"37.0"},48.5,{"v":60,"d":"60.0"},{"v":62.51784178457237,"d":"62.5"},{"v":63.13020594468437,"d":"63.1"},{"v":63.1326551874684,"d":"63.1"},{"v":62.525189512924456,"d":"62.5"},{"v":61.30780892105253,"d":"61.3"},{"v":526.755800232872,"d":"526.8"},832.2,80,100,"2R",null,"CO-3 BL 40/220-11/2","BL 40/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,1845,287,621,null,1604,null,null,600,1604,1535,{"$nulls":4},1310,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":14,"d":"14.0"},{"v":28,"d":"28.0"},{"v":52,"d":"52.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":60,"d":"60.0"},62.69,63.86,64.54,63.56,64.4,null,{"v":-1.4454992762501751E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.1441112907751769,"d":"0.144"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},{"v":63.978914108537474,"d":"64.0"},"CO-3 BL 40/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":14,"d":"14.0"},25.5,{"v":37,"d":"37.0"},48.5,{"v":60,"d":"60.0"},{"v":62.69076494661476,"d":"62.7"},{"v":63.691426744292656,"d":"63.7"},{"v":64.30975398340237,"d":"64.3"},{"v":64.54574666394393,"d":"64.5"},{"v":64.39940478591731,"d":"64.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.4454992762501751E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.1441112907751769,"d":"0.144"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},0.012556610387361286,-0.1441112907751769,-60.95652473390732,{"v":75.64888122121579,"d":"75.6"},{"v":63.58614700024016,"d":"63.6"},"да",{"v":37,"d":"37.0"},44.36,29.18,{"v":53.58614700024016,"d":"53.6"},null,{"v":-2.3059165116369592E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.14433275961070388,"d":"0.144"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.949"},0.01341702762274807,-0.14433275961070388,-60.949142786303355,{"v":72.99233599144175,"d":"73.0"},{"v":59.19867903875025,"d":"59.2"}]
[{"$nulls":9},2453314,"CO 2 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":115,"d":"115.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":9.659980000000001,"d":"9.7"},{"v":9.701099999999999,"d":"9.7"},{"v":9.56765,"d":"9.6"},{"v":7.713850000000001,"d":"7.7"},{"v":3.1542600000000003,"d":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J307,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9264330722877707E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.018859859839322344,"d":"0.0"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.4"},{"v":9.7176795866937,"d":"9.7"},"не подходит",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":59,"d":"59.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":9.659923813585607,"d":"9.7"},{"v":9.509303146076574,"d":"9.5"},{"v":8.374815679664392,"d":"8.4"},{"v":6.2564614143490624,"d":"6.3"},{"v":3.154240350130583,"d":"3.2"},{"v":406.84702302560555,"d":"406.8"},635.4000000000001,200,200,"2R",null,"CO-2 BL 100/180-4/4","BL 100/180-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-4,0(10A)/J-4,0A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,1,16,10,1845,351,874,null,1040,null,null,600,1086,1752,{"$nulls":4},1412,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":115,"d":"115.0"},{"v":182,"d":"182.0"},9.695,9.825,9.791,8.65,5.482,null,{"v":-2.2264330722877702E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01883985983932233,"d":"0.019"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},{"v":9.792779586693698,"d":"9.8"},"CO-2 BL 100/180-4/4 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":59,"d":"59.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":9.694943813585606,"d":"9.7"},{"v":9.764493146076573,"d":"9.8"},{"v":9.08551567966439,"d":"9.1"},{"v":7.65801141434906,"d":"7.7"},{"v":5.4819803501305815,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-2.2264330722877702E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01883985983932233,"d":"0.019"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},0.011333754418339888,-0.01883985983932233,-9.427962768019928,{"v":29.684890523508724,"d":"29.7"},{"v":9.791030282141088,"d":"9.8"},"да",{"v":100,"d":"100.0"},126.24000000000001,72.12,{"v":-0.2089697178589116,"d":"-0.2"},null,{"v":-2.9264330722877707E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018859859839322344,"d":"0.019"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.415"},0.011403754418339889,-0.018859859839322344,-9.415262768019929,{"v":29.57255977593096,"d":"29.6"},{"v":9.717069907788998,"d":"9.7"}]
[{"$nulls":9},2453688,"CO 3 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":29.8506,"d":"29.9"},{"v":26.2844,"d":"26.3"},{"v":22.9083,"d":"22.9"},{"v":18.5053,"d":"18.5"},{"v":8.318100000000001,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J308,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.6741629696533104E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.004627707949065419,"d":"0.0"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.8"},{"v":29.668215771384197,"d":"29.7"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":29.52730144299912,"d":"29.5"},{"v":27.43485679496823,"d":"27.4"},{"v":23.25322232689569,"d":"23.3"},{"v":16.9823980387815,"d":"17.0"},{"v":8.622383930625666,"d":"8.6"},{"v":620.4046909437717,"d":"620.4"},1023.5,200,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9501","MVI 9501","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,2,16,10,null,262,1697,122,1440,1500,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},29.88,26.5,23.42,19.36,9.8,null,{"v":-2.4991629696533105E-4,"d":"-0.000"},{"v":4.662707949065429E-3,"d":"0.005"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},{"v":29.685015771384197,"d":"29.7"},"CO-3 MVI 9501 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":29.556701442999117,"d":"29.6"},{"v":27.62230366996823,"d":"27.6"},{"v":23.735434826895688,"d":"23.7"},{"v":17.8960949137815,"d":"17.9"},{"v":10.104283930625662,"d":"10.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.4991629696533105E-4,"d":"-0.000"},{"v":4.662707949065429E-3,"d":"0.005"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},0.011361027408076443,-4.662707949065429E-3,-29.77005920018103,{"v":51.39513617311826,"d":"51.4"},{"v":29.349555802815214,"d":"29.3"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":19.349555802815214,"d":"19.3"},null,{"v":-2.6741629696533104E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.004627707949065419,"d":"0.005"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.770"},0.011378527408076442,-0.004627707949065419,-29.770059200181034,{"v":51.35389600552973,"d":"51.4"},{"v":29.30247372163069,"d":"29.3"}]
[{"$nulls":9},2453417,"CO 4 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":144,"d":"144.0"},187.5,{"v":7.0883,"d":"7.1"},{"v":7.1009,"d":"7.1"},{"v":6.4511,"d":"6.5"},{"v":5.3227,"d":"5.3"},{"v":3.580125,"d":"3.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J309,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5441154131218469E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.011124609820794386,"d":"0.0"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.9"},{"v":7.117522785777003,"d":"7.1"},"не подходит",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":62.625,"d":"62.6"},{"v":104.25,"d":"104.3"},{"v":145.875,"d":"145.9"},187.5,{"v":7.0882761948521456,"d":"7.1"},{"v":7.013848392097328,"d":"7.0"},{"v":6.404341170449797,"d":"6.4"},{"v":5.259754529909552,"d":"5.3"},{"v":3.580088470476592,"d":"3.6"},{"v":644.9850720280276,"d":"645.0"},887.8000000000001,125,150,"2R",null,"CO-4 BL 65/150-1.1/4","BL 65/150-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,3,16,10,1845,331,800,null,2144,null,null,760,2144,1492,{"$nulls":4},1224,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":144,"d":"144.0"},187.5,7.113,7.23,7.032,6.479,5.539,null,{"v":-9.8855985756629117E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011157943154127712,"d":"0.011"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},{"v":7.168022785777004,"d":"7.2"},"CO-4 BL 65/150-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":21,"d":"21.0"},{"v":62.625,"d":"62.6"},{"v":104.25,"d":"104.3"},{"v":145.875,"d":"145.9"},187.5,{"v":7.112976194852147,"d":"7.1"},{"v":7.2333187045973295,"d":"7.2"},{"v":7.011097420449797,"d":"7.0"},{"v":6.446312342409552,"d":"6.4"},{"v":5.538963470476592,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-9.8855985756629117E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011157943154127712,"d":"0.011"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},0.01120996709686774,-0.011157943154127712,-6.922254878334138,{"v":25.352389846911905,"d":"25.4"},{"v":7.141596343886688,"d":"7.1"},"да",{"v":104.25,"d":"104.3"},130.89,75.945,{"v":-2.858403656113312,"d":"-2.9"},null,{"v":-1.5441154131218469E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011124609820794386,"d":"0.011"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.923"},0.011265522652423296,-0.011124609820794386,-6.922754878334137,{"v":25.287936309601697,"d":"25.3"},{"v":7.105330253316355,"d":"7.1"}]
[{"$nulls":9},2453327,"CO 2 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":65,"d":"65.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":212,"d":"212.0"},{"v":23.3414,"d":"23.3"},{"v":23.37215,"d":"23.4"},{"v":23.1082,"d":"23.1"},{"v":21.9098,"d":"21.9"},{"v":20.50764,"d":"20.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J310,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1867452785372028E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.013607280130694776,"d":"0.0"},{"v":22.97862856027948,"d":"23.0"},{"v":23.280039889131974,"d":"23.3"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":83,"d":"83.0"},{"v":126,"d":"126.0"},{"v":169,"d":"169.0"},{"v":212,"d":"212.0"},{"v":23.333040520941317,"d":"23.3"},{"v":23.290483988742867,"d":"23.3"},{"v":22.809069052541357,"d":"22.8"},{"v":21.88879571233679,"d":"21.9"},{"v":20.529663968129167,"d":"20.5"},{"v":585.195502149654,"d":"585.2"},1125.3999999999999,250,250,"2R",null,"CO-2 BL 125/265-15/4","BL 125/265-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-15(32A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,1,16,10,1876,422,1045,null,1332,null,null,600,1380,2061,{"$nulls":4},1618,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":65,"d":"65.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":212,"d":"212.0"},23.39,23.5,23.41,22.78,21.86,null,{"v":-8.86745278537202e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.013627280130694771,"d":"0.014"},{"v":22.97842856027948,"d":"22.978"},{"v":23.307439889131974,"d":"23.3"},"CO-2 BL 125/265-15/4 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":83,"d":"83.0"},{"v":126,"d":"126.0"},{"v":169,"d":"169.0"},{"v":212,"d":"212.0"},{"v":23.381640520941318,"d":"23.4"},{"v":23.498613988742868,"d":"23.5"},{"v":23.287669052541357,"d":"23.3"},{"v":22.748805712336793,"d":"22.7"},{"v":21.882023968129168,"d":"21.9"},{"$nulls":21},{"v":-8.86745278537202e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.013627280130694771,"d":"0.014"},{"v":22.97842856027948,"d":"22.978"},0.011199785638964831,-0.013627280130694771,-22.97842856027948,{"v":45.90798375382214,"d":"45.9"},{"v":23.417144137124414,"d":"23.4"},"да",{"v":126,"d":"126.0"},153.52,96.76,{"v":13.417144137124414,"d":"13.4"},null,{"v":-1.1867452785372028E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.013607280130694776,"d":"0.014"},{"v":22.97862856027948,"d":"22.979"},0.011229785638964832,-0.013607280130694776,-22.97862856027948,{"v":45.84509335482566,"d":"45.8"},{"v":23.353028719029773,"d":"23.4"}]
[{"$nulls":9},2453425,"CO 4 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.333419999999998,"d":"13.3"},{"v":13.39672,"d":"13.4"},{"v":13.25388,"d":"13.3"},{"v":12.94918,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J311,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.2242019889504163E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01813273548473571,"d":"0.0"},{"v":12.506970531632986,"d":"12.5"},{"v":12.967934778274504,"d":"13.0"},"не подходит",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":66.75,"d":"66.8"},100.5,{"v":134.25,"d":"134.3"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":13.004899242969595,"d":"13.0"},{"v":13.306340540495166,"d":"13.3"},{"v":13.39764298645996,"d":"13.4"},{"v":13.278806580863979,"d":"13.3"},{"v":12.949831323707219,"d":"12.9"},{"v":699.4533353730104,"d":"699.5"},1087.8000000000002,150,150,"2R",null,"CO-4 BL 80/200-3/4","BL 80/200-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,3,16,10,1845,331,787,null,2144,null,null,760,2160,1644,{"$nulls":4},1376,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":168,"d":"168.0"},13.03,13.45,13.63,13.68,13.58,null,{"v":-7.0019797667282007E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.018156068818069047,"d":"0.018"},{"v":12.506670531632986,"d":"12.507"},{"v":12.988334778274504,"d":"13.0"},"CO-4 BL 80/200-3/4 без учёта потерь напора",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":66.75,"d":"66.8"},100.5,{"v":134.25,"d":"134.3"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":13.029569242969595,"d":"13.0"},{"v":13.406610540495166,"d":"13.4"},{"v":13.62413798645996,"d":"13.6"},{"v":13.682151580863978,"d":"13.7"},{"v":13.580651323707219,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-7.0019797667282007E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.018156068818069047,"d":"0.018"},{"v":12.506670531632986,"d":"12.507"},0.011181130908778394,-0.018156068818069047,-12.506670531632986,{"v":34.2665127918373,"d":"34.3"},{"v":13.04659887681277,"d":"13.0"},"да",100.5,122.10000000000001,77.55000000000001,{"v":3.0465988768127694,"d":"3.0"},null,{"v":-9.2242019889504163E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01813273548473571,"d":"0.018"},{"v":12.506970531632986,"d":"12.507"},0.011203353131000616,-0.01813273548473571,-12.506970531632986,{"v":34.231021215210944,"d":"34.2"},{"v":13.01958681595802,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":9},2453328,"CO 2 BL 125/265-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":23.28275,"d":"23.3"},{"v":23.296599999999998,"d":"23.3"},{"v":22.139,"d":"22.1"},{"v":20.1838,"d":"20.2"},{"v":11.608199999999998,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J312,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5165593395636469E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.021667330957295484,"d":"0.0"},{"v":22.631644571985653,"d":"22.6"},{"v":23.14517416014379,"d":"23.1"},"не подходит",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":113.75,"d":"113.8"},192.5,{"v":271.25,"d":"271.3"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":23.204222636394448,"d":"23.2"},{"v":23.13401786042074,"d":"23.1"},{"v":21.182805578594497,"d":"21.2"},{"v":17.350585790915716,"d":"17.4"},{"v":11.637358497384398,"d":"11.6"},{"v":599.6488978089966,"d":"599.6"},1273.3999999999999,250,250,"2R",null,"CO-2 BL 125/265-18.5/4","BL 125/265-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1913,397,1020,null,1332,null,null,600,1380,2071,{"$nulls":4},1628,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":350,"d":"350.0"},23.32,23.49,22.91,21.64,15.29,null,{"v":-1.2165593395636467E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021687330957295473,"d":"0.022"},{"v":22.631444571985654,"d":"22.631"},{"v":23.17257416014379,"d":"23.2"},"CO-2 BL 125/265-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":113.75,"d":"113.8"},192.5,{"v":271.25,"d":"271.3"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":23.241472636394448,"d":"23.2"},{"v":23.52426473542074,"d":"23.5"},{"v":22.298143078594492,"d":"22.3"},{"v":19.563107665915716,"d":"19.6"},{"v":15.319158497384397,"d":"15.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.2165593395636467E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021687330957295473,"d":"0.022"},{"v":22.631444571985654,"d":"22.631"},0.011232767045067477,-0.021687330957295473,-22.631444571985654,{"v":45.86193175923526,"d":"45.9"},{"v":23.370186496541688,"d":"23.4"},"да",192.5,242.9,138.95,{"v":13.370186496541688,"d":"13.4"},null,{"v":-1.5165593395636469E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021667330957295484,"d":"0.022"},{"v":22.631644571985653,"d":"22.632"},0.011262767045067476,-0.021667330957295484,-22.631644571985653,{"v":45.79878975395663,"d":"45.8"},{"v":23.305879365856928,"d":"23.3"}]
[{"$nulls":9},2453329,"CO 2 BL 125/275-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":37,"d":"37.0"},{"v":65,"d":"65.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":243,"d":"243.0"},{"v":26.468390000000003,"d":"26.5"},{"v":26.472150000000003,"d":"26.5"},{"v":26.1882,"d":"26.2"},{"v":24.8798,"d":"24.9"},{"v":21.973869999999998,"d":"22.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J313,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2916121426481819E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.014564341566920063,"d":"0.0"},{"v":26.07981590899325,"d":"26.1"},{"v":26.400501063162515,"d":"26.4"},"не подходит",{"v":37,"d":"37.0"},88.5,{"v":140,"d":"140.0"},191.5,{"v":243,"d":"243.0"},{"v":26.441874844640758,"d":"26.4"},{"v":26.357137217240055,"d":"26.4"},{"v":25.587263928771623,"d":"25.6"},{"v":24.132254979235462,"d":"24.1"},{"v":21.99211036863158,"d":"22.0"},{"v":599.6154982764706,"d":"599.6"},1273.3999999999999,250,250,"2R",null,"CO-2 BL 125/275-18.5/4","BL 125/275-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-18(40A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,1,16,10,1913,397,1020,null,1332,null,null,600,1380,2071,{"$nulls":4},1628,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":37,"d":"37.0"},{"v":65,"d":"65.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":243,"d":"243.0"},26.51,26.6,26.49,25.75,23.75,null,{"v":-9.916121426481819E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01458434156692008,"d":"0.015"},{"v":26.079615908993244,"d":"26.080"},{"v":26.42790106316251,"d":"26.4"},"CO-2 BL 125/275-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":37,"d":"37.0"},88.5,{"v":140,"d":"140.0"},191.5,{"v":243,"d":"243.0"},{"v":26.48348484464075,"d":"26.5"},{"v":26.59367471724005,"d":"26.6"},{"v":26.177863928771618,"d":"26.2"},{"v":25.23605247923546,"d":"25.2"},{"v":23.768240368631574,"d":"23.8"},{"$nulls":21},{"v":-9.916121426481819E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01458434156692008,"d":"0.015"},{"v":26.079615908993244,"d":"26.080"},0.01121027232537593,-0.01458434156692008,-26.079615908993244,{"v":48.88768069914398,"d":"48.9"},{"v":26.555614712682832,"d":"26.6"},"да",{"v":140,"d":"140.0"},172.96,104.98,{"v":16.555614712682832,"d":"16.6"},null,{"v":-1.2916121426481819E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.014564341566920063,"d":"0.015"},{"v":26.07981590899325,"d":"26.080"},0.01124027232537593,-0.014564341566920063,-26.07981590899325,{"v":48.82080099190429,"d":"48.8"},{"v":26.48300677212359,"d":"26.5"}]
[{"$nulls":9},2453330,"CO 2 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R",{"v":37,"d":"37.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":379,"d":"379.0"},{"v":26.44839,"d":"26.4"},{"v":26.386599999999998,"d":"26.4"},{"v":24.2734,"d":"24.3"},{"v":19.2914,"d":"19.3"},{"v":12.173389999999998,"d":"12.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J314,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4714122838711352E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.019804536060926713,"d":"0.0"},{"v":25.841796369351886,"d":"25.8"},{"v":26.303505345631287,"d":"26.3"},"не подходит",{"v":37,"d":"37.0"},122.5,{"v":208,"d":"208.0"},293.5,{"v":379,"d":"379.0"},{"v":26.373127861944216,"d":"26.4"},{"v":26.059813978331285,"d":"26.1"},{"v":23.595221765084563,"d":"23.6"},{"v":18.979351222204045,"d":"19.0"},{"v":12.212202349689736,"d":"12.2"},{"v":604.2285363394465,"d":"604.2"},1303.3999999999999,250,250,"2R",null,"CO-2 BL 125/275-22/4","BL 125/275-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-22(50A)/J-10A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,1,16,10,1913,397,1020,null,1332,null,null,600,1380,2071,{"$nulls":4},1628,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":37,"d":"37.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":379,"d":"379.0"},26.49,26.58,25.36,21.82,16.49,null,{"v":-1.1714122838711352E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.019824536060926726,"d":"0.020"},{"v":25.841596369351883,"d":"25.842"},{"v":26.330905345631283,"d":"26.3"},"CO-2 BL 125/275-22/4 без учёта потерь напора",{"v":37,"d":"37.0"},122.5,{"v":208,"d":"208.0"},293.5,{"v":379,"d":"379.0"},{"v":26.414737861944214,"d":"26.4"},{"v":26.512251478331287,"d":"26.5"},{"v":24.897101765084564,"d":"24.9"},{"v":21.569288722204046,"d":"21.6"},{"v":16.52881234968974,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.1714122838711352E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.019824536060926726,"d":"0.020"},{"v":25.841596369351883,"d":"25.842"},0.011228252339498226,-0.019824536060926726,-25.841596369351883,{"v":48.864659956715414,"d":"48.9"},{"v":26.530611029838077,"d":"26.5"},"да",{"v":208,"d":"208.0"},262.72,149.86,{"v":16.530611029838077,"d":"16.5"},null,{"v":-1.4714122838711352E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.019804536060926713,"d":"0.020"},{"v":25.841796369351886,"d":"25.842"},0.011258252339498225,-0.019804536060926713,-25.841796369351886,{"v":48.797595194428844,"d":"48.8"},{"v":26.45783663065939,"d":"26.5"}]
[{"$nulls":9},2453690,"CO 3 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":47.340599999999995,"d":"47.3"},{"v":42.194399999999995,"d":"42.2"},{"v":35.4683,"d":"35.5"},{"v":26.5353,"d":"26.5"},{"v":7.011100000000001,"d":"7.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J315,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.7652599463837821E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.032024934956266495,"d":"0.0"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.6"},{"v":47.025615783009215,"d":"47.0"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":46.942296936325015,"d":"46.9"},{"v":43.80917073134362,"d":"43.8"},{"v":36.17193519324989,"d":"36.2"},{"v":24.030590322043828,"d":"24.0"},{"v":7.3851361177254375,"d":"7.4"},{"v":738.4930960640137,"d":"738.5"},1125.5,200,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9502/2","MVI 9502/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,262,1697,122,1440,1500,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},47.37,42.41,35.98,27.39,8.493,null,{"v":-5.5902599463837817E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03205993495626644,"d":"0.032"},{"v":46.58374112949577,"d":"46.584"},{"v":47.042415783009226,"d":"47.0"},"CO-3 MVI 9502/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":46.971696936325024,"d":"47.0"},{"v":43.99661760634362,"d":"44.0"},{"v":36.65414769324989,"d":"36.7"},{"v":24.944287197043824,"d":"24.9"},{"v":8.867036117725434,"d":"8.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.5902599463837817E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03205993495626644,"d":"0.032"},{"v":46.58374112949577,"d":"46.584"},0.01167013710574949,-0.03205993495626644,-46.58374112949577,{"v":64.56845743674317,"d":"64.6"},{"v":46.32317439733905,"d":"46.3"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":36.32317439733905,"d":"36.3"},null,{"v":-5.7652599463837821E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.032024934956266495,"d":"0.032"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},0.01168763710574949,-0.032024934956266495,-46.58374112949576,{"v":64.51751976928654,"d":"64.5"},{"v":46.25011507978088,"d":"46.3"}]
[{"$nulls":9},2453689,"CO 3 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":52.9606,"d":"53.0"},{"v":47.1344,"d":"47.1"},{"v":40.9483,"d":"40.9"},{"v":32.1453,"d":"32.1"},{"v":14.6781,"d":"14.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J316,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8395376215020159E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.00936065576594414,"d":"0.0"},{"v":52.967531893353325,"d":"53.0"},{"v":52.81279318039647,"d":"52.8"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":52.56763210455077,"d":"52.6"},{"v":48.842459895772045,"d":"48.8"},{"v":41.33639892019487,"d":"41.3"},{"v":30.04944917781925,"d":"30.0"},{"v":14.981610668645168,"d":"15.0"},{"v":736.4835141617648,"d":"736.5"},1125.5,200,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9502/1","MVI 9502/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,null,262,1697,122,1440,1500,null,600,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},52.99,47.35,41.46,33,16.16,null,{"v":-4.6645376215020154E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00939565576594412,"d":"0.009"},{"v":52.96753189335334,"d":"52.968"},{"v":52.82959318039648,"d":"52.8"},"CO-3 MVI 9502/1 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":52.597032104550784,"d":"52.6"},{"v":49.02990677077206,"d":"49.0"},{"v":41.818611420194884,"d":"41.8"},{"v":30.96314605281926,"d":"31.0"},{"v":16.463510668645185,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-4.6645376215020154E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00939565576594412,"d":"0.009"},{"v":52.96753189335334,"d":"52.968"},0.011577564873261312,-0.00939565576594412,-52.96753189335334,{"v":68.04584355142904,"d":"68.0"},{"v":51.44707582917286,"d":"51.4"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":41.44707582917286,"d":"41.4"},null,{"v":-4.8395376215020159E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00936065576594414,"d":"0.009"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.011595064873261313,-0.00936065576594414,-52.967531893353325,{"v":67.99264841208792,"d":"68.0"},{"v":51.366669312108904,"d":"51.4"}]
[{"$nulls":9},2453373,"CO 3 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":318,"d":"318.0"},{"v":25.80798,"d":"25.8"},{"v":26.73285,"d":"26.7"},{"v":26.7368,"d":"26.7"},{"v":22.03795,"d":"22.0"},{"v":10.42297,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J317,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000304386680367679,"d":"-0.0"},{"v":0.05248450558712948,"d":"0.1"},{"v":24.49523313785724,"d":"24.5"},{"v":25.795820293140213,"d":"25.8"},"не подходит",{"v":32,"d":"32.0"},103.5,{"v":175,"d":"175.0"},246.5,{"v":318,"d":"318.0"},{"v":25.86304535594888,"d":"25.9"},{"v":26.666713249356473,"d":"26.7"},{"v":24.35817952934473,"d":"24.4"},{"v":18.937444195913656,"d":"18.9"},{"v":10.404507249063244,"d":"10.4"},{"v":603.4894212705883,"d":"603.5"},1168.6,150,200,"2R",null,"CO-3 BL 80/270-11/4","BL 80/270-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,1845,355,811,null,2044,null,null,600,2044,1838,{"$nulls":4},1498,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":318,"d":"318.0"},25.86,26.98,27.24,24.25,15.49,null,{"v":-2.5438668036767908E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.052519505587129506,"d":"0.053"},{"v":24.494933137857238,"d":"24.495"},{"v":25.84157029314021,"d":"25.8"},"CO-3 BL 80/270-11/4 без учёта потерь напора",{"v":32,"d":"32.0"},103.5,{"v":175,"d":"175.0"},246.5,{"v":318,"d":"318.0"},{"v":25.91506535594888,"d":"25.9"},{"v":27.20564824935647,"d":"27.2"},{"v":25.89525452934473,"d":"25.9"},{"v":21.983884195913653,"d":"22.0"},{"v":15.471537249063243,"d":"15.5"},{"$nulls":21},{"v":-2.5438668036767908E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.052519505587129506,"d":"0.053"},{"v":24.494933137857238,"d":"24.495"},0.011365497791478791,-0.052519505587129506,-24.494933137857238,{"v":48.792082575721246,"d":"48.8"},{"v":26.451859134177788,"d":"26.5"},"да",{"v":175,"d":"175.0"},220.76000000000002,126.38000000000001,{"v":16.451859134177788,"d":"16.5"},null,{"v":-0.000304386680367679,"d":"-0.000"},{"v":0.05248450558712948,"d":"0.052"},{"v":24.49523313785724,"d":"24.495"},0.01141549779147879,-0.05248450558712948,-24.49523313785724,{"v":48.67847932098655,"d":"48.7"},{"v":26.328826100041276,"d":"26.3"}]
[{"$nulls":9},2453751,"CO 4 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":19.8332,"d":"19.8"},{"v":17.5252,"d":"17.5"},{"v":14.953800000000001,"d":"15.0"},{"v":7.3967,"d":"7.4"},{"v":0.07909999999999995,"d":"0.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J318,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1353619055569477E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.011793826195842742,"d":"0.0"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.6"},{"v":19.739555852742303,"d":"19.7"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":19.67623503130479,"d":"19.7"},{"v":18.063214508452297,"d":"18.1"},{"v":14.282134350864016,"d":"14.3"},{"v":8.332994558539948,"d":"8.3"},{"v":0.215795131480089,"d":"0.2"},{"v":746.942657449827,"d":"746.9"},1149,200,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7001/1","MVI 7001/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,null,262,1697,122,1940,2000,null,760,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},19.85,17.64,15.21,7.97,0.9338,null,{"v":-2.0575841277791697E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011817159529176075,"d":"0.012"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},{"v":19.7472558527423,"d":"19.7"},"CO-4 MVI 7001/1 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":19.693035031304785,"d":"19.7"},{"v":18.171036383452293,"d":"18.2"},{"v":14.559946850864012,"d":"14.6"},{"v":8.859766433539946,"d":"8.9"},{"v":1.0704951314800901,"d":"1.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.0575841277791697E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011817159529176075,"d":"0.012"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},0.011316869523889028,-0.011817159529176075,-19.577923638367142,{"v":42.118372326945625,"d":"42.1"},{"v":19.71063652745799,"d":"19.7"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":9.71063652745799,"d":"9.7"},null,{"v":-2.1353619055569477E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011793826195842742,"d":"0.012"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},0.011324647301666806,-0.011793826195842742,-19.577923638367146,{"v":42.10268175065361,"d":"42.1"},{"v":19.695953451075784,"d":"19.7"}]
[{"$nulls":9},2453691,"CO 3 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":58.338,"d":"58.3"},{"v":51.4465,"d":"51.4"},{"v":45.747499999999995,"d":"45.7"},{"v":37.714999999999996,"d":"37.7"},{"v":19.3655,"d":"19.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J319,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.7285420999600164E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0052310592715677,"d":"0.0"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.2"},{"v":57.94486158413037,"d":"57.9"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":57.66617422984884,"d":"57.7"},{"v":53.78175762654494,"d":"53.8"},{"v":46.203167507647265,"d":"46.2"},{"v":34.93040387315583,"d":"34.9"},{"v":19.96346672307064,"d":"20.0"},{"v":716.2728944091695,"d":"716.3"},1098.5,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9502","MVI 9502","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},58.84,52.75,47.66,40.08,22.28,null,{"v":-4.828542099960015E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018181059271567664,"d":"0.018"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},{"v":58.324361584130365,"d":"58.3"},"CO-3 MVI 9502 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":58.168174229848844,"d":"58.2"},{"v":55.00407012654493,"d":"55.0"},{"v":48.067667507647265,"d":"48.1"},{"v":37.35896637315583,"d":"37.4"},{"v":22.877966723070635,"d":"22.9"},{"$nulls":21},{"v":-4.828542099960015E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018181059271567664,"d":"0.018"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.011593965321107113,-0.018181059271567664,-58.21349859497974,{"v":71.64754799944114,"d":"71.6"},{"v":57.03745704813581,"d":"57.0"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":47.03745704813581,"d":"47.0"},null,{"v":-4.7285420999600164E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0052310592715677,"d":"0.005"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.011583965321107113,-0.0052310592715677,-58.21349859497974,{"v":71.11586268192583,"d":"71.1"},{"v":56.194065833272575,"d":"56.2"}]
[{"$nulls":9},2453427,"CO 4 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":336,"d":"336.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.39326,"d":"13.4"},{"v":13.08586,"d":"13.1"},{"v":11.5347,"d":"11.5"},{"v":8.16366,"d":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J320,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.2402906278149993E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.018121863300655315,"d":"0.0"},{"v":12.507028136663324,"d":"12.5"},{"v":12.967521420032648,"d":"13.0"},"не подходит",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":108.75,"d":"108.8"},184.5,{"v":260.25,"d":"260.3"},{"v":336,"d":"336.0"},{"v":13.004422860648045,"d":"13.0"},{"v":13.384972024329407,"d":"13.4"},{"v":12.705093885199435,"d":"12.7"},{"v":10.96478844325813,"d":"11.0"},{"v":8.16405569850549,"d":"8.2"},{"v":719.6769311854671,"d":"719.7"},1151.8000000000002,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 80/200-4/4","BL 80/200-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,1845,331,787,null,2144,null,null,760,2160,1716,{"$nulls":4},1376,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":336,"d":"336.0"},13.03,13.6,13.63,12.82,10.68,null,{"v":-7.0180684055927742E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01814519663398864,"d":"0.018"},{"v":12.506728136663325,"d":"12.507"},{"v":12.987921420032649,"d":"13.0"},"CO-4 BL 80/200-4/4 без учёта потерь напора",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":108.75,"d":"108.8"},184.5,{"v":260.25,"d":"260.3"},{"v":336,"d":"336.0"},{"v":13.029092860648046,"d":"13.0"},{"v":13.650022024329406,"d":"13.7"},{"v":13.465548885199436,"d":"13.5"},{"v":12.47567344325813,"d":"12.5"},{"v":10.680395698505489,"d":"10.7"},{"$nulls":21},{"v":-7.0180684055927742E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01814519663398864,"d":"0.018"},{"v":12.506728136663325,"d":"12.507"},0.01118129179516704,-0.01814519663398864,-12.506728136663325,{"v":34.265839305634174,"d":"34.3"},{"v":13.046086036883821,"d":"13.0"},"да",184.5,232.98000000000002,132.99,{"v":3.046086036883821,"d":"3.0"},null,{"v":-9.2402906278149993E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.018121863300655315,"d":"0.018"},{"v":12.507028136663324,"d":"12.507"},0.011203514017389261,-0.018121863300655315,-12.507028136663324,{"v":34.230349441965096,"d":"34.2"},{"v":13.019075810211557,"d":"13.0"}]
[{"$nulls":9},2453752,"CO 4 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":26.0732,"d":"26.1"},{"v":22.8552,"d":"22.9"},{"v":20.3738,"d":"20.4"},{"v":13.8667,"d":"13.9"},{"v":6.6633,"d":"6.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J321,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6799640481954527E-4,"d":"-0.0"},{"v":-2.7972426746806964E-3,"d":"-0.0"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.2"},{"v":26.008838993238165,"d":"26.0"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":25.777884397695967,"d":"25.8"},{"v":23.64845966237791,"d":"23.6"},{"v":19.813346429376406,"d":"19.8"},{"v":14.272544698691458,"d":"14.3"},{"v":7.026054470323064,"d":"7.0"},{"v":758.0861334186852,"d":"758.1"},1165,200,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7001","MVI 7001","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,null,262,1697,122,1940,2000,null,760,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},26.09,22.97,20.63,14.44,7.518,null,{"v":-1.6021862704176758E-4,"d":"-0.000"},{"v":-2.7739093413473386E-3,"d":"-0.003"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},{"v":26.016538993238164,"d":"26.0"},"CO-4 MVI 7001 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":25.794684397695967,"d":"25.8"},{"v":23.756281537377912,"d":"23.8"},{"v":20.09115892937641,"d":"20.1"},{"v":14.79931657369146,"d":"14.8"},{"v":7.880754470323065,"d":"7.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.6021862704176758E-4,"d":"-0.000"},{"v":-2.7739093413473386E-3,"d":"-0.003"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.01127132973815288,2.7739093413473386E-3,-26.243953037816176,{"v":48.13040853244314,"d":"48.1"},{"v":25.73929139444306,"d":"25.7"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":15.739291394443061,"d":"15.7"},null,{"v":-1.6799640481954527E-4,"d":"-0.000"},{"v":-2.7972426746806964E-3,"d":"-0.003"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.011279107515930658,2.7972426746806964E-3,-26.243953037816176,{"v":48.11282153289445,"d":"48.1"},{"v":25.720484398401688,"d":"25.7"}]
[{"$nulls":9},2453767,"CO 4 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":29.8506,"d":"29.9"},{"v":26.2844,"d":"26.3"},{"v":22.9083,"d":"22.9"},{"v":18.5053,"d":"18.5"},{"v":8.318100000000001,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J322,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.188516875401472E-4,"d":"-0.0"},{"v":3.0851386327102963E-3,"d":"0.0"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.8"},{"v":29.75564684037621,"d":"29.8"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":29.52730144299912,"d":"29.5"},{"v":27.43485679496823,"d":"27.4"},{"v":23.25322232689569,"d":"23.3"},{"v":16.9823980387815,"d":"17.0"},{"v":8.62238393062566,"d":"8.6"},{"v":894.6069665294117,"d":"894.6"},1441,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9501","MVI 9501","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,3,16,10,null,262,1697,122,1940,2000,null,760,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},29.88,26.5,23.42,19.36,9.8,null,{"v":-1.1107390976236948E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.003108471966043657,"d":"0.003"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},{"v":29.763346840376208,"d":"29.8"},"CO-4 MVI 9501 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":29.55670144299912,"d":"29.6"},{"v":27.622303669968232,"d":"27.6"},{"v":23.73543482689569,"d":"23.7"},{"v":17.896094913781496,"d":"17.9"},{"v":10.104283930625655,"d":"10.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1107390976236948E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.003108471966043657,"d":"0.003"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},0.011222185020873481,-0.003108471966043657,-29.77005920018103,{"v":51.643889925720906,"d":"51.6"},{"v":29.63434851844419,"d":"29.6"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":19.63434851844419,"d":"19.6"},null,{"v":-1.188516875401472E-4,"d":"-0.000"},{"v":3.0851386327102963E-3,"d":"0.003"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.770"},0.01122996279865126,-3.0851386327102963E-3,-29.770059200181034,{"v":51.62491301524274,"d":"51.6"},{"v":29.61257382034866,"d":"29.6"}]
[{"$nulls":9},2453363,"CO 3 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":334,"d":"334.0"},{"v":68.655625,"d":"68.7"},{"v":68.5665,"d":"68.6"},{"v":65.87349999999999,"d":"65.9"},{"v":60.26049999999999,"d":"60.3"},{"v":37.109300000000005,"d":"37.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J323,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.0749162518300395E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0448612577956792,"d":"0.0"},{"v":67.58433056821033,"d":"67.6"},{"v":68.56342583941601,"d":"68.6"},"не подходит",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":109.75,"d":"109.8"},184.5,{"v":259.25,"d":"259.3"},{"v":334,"d":"334.0"},{"v":68.65529735020992,"d":"68.7"},{"v":67.59959151773027,"d":"67.6"},{"v":61.990115837377395,"d":"62.0"},{"v":51.8268703091513,"d":"51.8"},{"v":37.109854933052,"d":"37.1"},{"v":691.7105058189446,"d":"691.7"},1337.6,150,200,"2R",null,"CO-3 BL 65/220-30/2","BL 65/220-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,1874.5,449.5,918.5,null,1594,null,null,800,1594,1821,{"$nulls":4},1481,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":334,"d":"334.0"},68.81,69.37,68.33,65.27,51.07,null,{"v":-2.8249162518300416E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04491125779567927,"d":"0.045"},{"v":67.58383056821033,"d":"67.584"},{"v":68.676925839416,"d":"68.7"},"CO-3 BL 65/220-30/2 без учёта потерь напора",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":109.75,"d":"109.8"},184.5,{"v":259.25,"d":"259.3"},{"v":334,"d":"334.0"},{"v":68.80967235020992,"d":"68.8"},{"v":69.11021183023027,"d":"69.1"},{"v":66.2538720873774,"d":"66.3"},{"v":60.240653121651306,"d":"60.2"},{"v":51.070554933051994,"d":"51.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.8249162518300416E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04491125779567927,"d":"0.045"},{"v":67.58383056821033,"d":"67.584"},0.011393602736294115,-0.04491125779567927,-67.58383056821033,{"v":79.01386849594189,"d":"79.0"},{"v":69.36879349659999,"d":"69.4"},"да",184.5,232.34,133.67000000000002,{"v":59.36879349659999,"d":"59.4"},null,{"v":-4.0749162518300395E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0448612577956792,"d":"0.045"},{"v":67.58433056821033,"d":"67.584"},0.011518602736294115,-0.0448612577956792,-67.58433056821033,{"v":78.57108996891218,"d":"78.6"},{"v":68.59351309892102,"d":"68.6"}]
[{"$nulls":9},2453374,"CO 3 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":364,"d":"364.0"},{"v":9.659980000000001,"d":"9.7"},{"v":9.701099999999999,"d":"9.7"},{"v":9.56765,"d":"9.6"},{"v":7.713850000000001,"d":"7.7"},{"v":3.1542600000000003,"d":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J324,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.3160826807194267E-5,"d":"-0.0"},{"v":9.429929919661172E-3,"d":"0.0"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.4"},{"$f":"$K$1^2*W324+$K$1*X324+Y324","v":{"v":9.63231592148329,"d":"9.6"}},{"$f":"IF($K$1=0,V324,IF(OR($K$1<CK324,$K$1>CO324,EL324>CO324,CY324<$P$1),\"не подходит\",V324))","v":"не подходит"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":118,"d":"118.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":282,"d":"282.0"},{"v":364,"d":"364.0"},{"v":9.659923813585607,"d":"9.7"},{"v":9.509303146076574,"d":"9.5"},{"v":8.374815679664392,"d":"8.4"},{"v":6.2564614143490624,"d":"6.3"},{"v":3.154240350130583,"d":"3.2"},{"v":591.3267879986158,"d":"591.3"},936.6000000000001,200,200,"2R",null,"CO-3 BL 100/180-4/4","BL 100/180-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-4,0(10A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,2,16,10,1845,351,874,null,1590,null,null,600,1636,1752,{"$nulls":4},1412,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":364,"d":"364.0"},9.695,9.825,9.791,8.65,5.482,null,{"v":-5.5660826807194255E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009419929919661165,"d":"0.009"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},{"$f":"$K$1^2*CV324+$K$1*CW324+CX324","v":{"v":9.660465921483288,"d":"9.7"}},"CO-3 BL 100/180-4/4 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":118,"d":"118.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":282,"d":"282.0"},{"v":364,"d":"364.0"},{"v":9.694943813585606,"d":"9.7"},{"v":9.764493146076573,"d":"9.8"},{"v":9.08551567966439,"d":"9.1"},{"v":7.65801141434906,"d":"7.7"},{"v":5.4819803501305815,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"$f":"CV324","v":{"v":-5.5660826807194255E-5,"d":"-0.000"}},{"$f":"CW324","v":{"v":0.009419929919661165,"d":"0.009"}},{"$f":"CX324","v":{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"}},{"$f":"$EC$1-EF324","v":0.011166771937918306},{"$f":"$ED$1-EG324","v":-0.009419929919661165},{"$f":"$EE$1-EH324","v":-9.427962768019928},{"$f":"(-EJ324+SQRT(EJ324^2-4*EI324*EK324))/(2*EI324)","v":{"v":29.48146589048129,"d":"29.5"}},{"$f":"$EC$1*EL324^2+$EE$1","v":{"v":9.657298122795686,"d":"9.7"}},"да",{"$f":"(P324-L324)*0.5+L324","v":{"v":200,"d":"200.0"}},{"$f":"(P324-L324)*0.66+L324","v":252.48000000000002},{"$f":"(P324-L324)*0.33+L324","v":144.24},{"$f":"EM324-$P$1","v":{"v":-0.34270187720431444,"d":"-0.3"}},null,{"$f":"W324","v":{"v":-7.3160826807194267E-5,"d":"-0.000"}},{"$f":"X324","v":{"v":9.429929919661172E-3,"d":"0.009"}},{"$f":"Y324","v":{"v":9.415262768019929,"d":"9.415"}},{"$f":"$EC$1-ET324","v":0.011184271937918306},{"$f":"$ED$1-EU324","v":-9.429929919661172E-3},{"$f":"$EE$1-EV324","v":-9.415262768019929},{"$f":"(-EX324+SQRT(EX324^2-4*EW324*EY324))/(2*EW324)","v":{"v":29.43895131391874,"d":"29.4"}},{"$f":"$EC$1*EZ324^2+$EE$1","v":{"v":9.629465049591976,"d":"9.6"}}]
[{"$nulls":9},2453431,"CO 4 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":162,"d":"162.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.22328,"d":"21.2"},{"v":21.2975,"d":"21.3"},{"v":20.87332,"d":"20.9"},{"v":20.27662,"d":"20.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J325,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4020696514009732E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.029549769000796065,"d":"0.0"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.8"},{"v":20.529907738266694,"d":"20.5"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":153,"d":"153.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":20.65168439407599,"d":"20.7"},{"v":21.197169433015556,"d":"21.2"},{"v":21.316144883998945,"d":"21.3"},{"v":21.008610747026157,"d":"21.0"},{"v":20.274567022097195,"d":"20.3"},{"v":726.1501638550172,"d":"726.2"},1290.8000000000002,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 80/250-5.5/4","BL 80/250-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,395,851,null,2744,null,null,760,2744,1800,{"$nulls":4},1460,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":162,"d":"162.0"},{"v":192,"d":"192.0"},20.68,21.36,21.62,21.46,21.1,null,{"v":-1.1798474291787518E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029573102334129412,"d":"0.030"},{"v":19.769300936868902,"d":"19.769"},{"v":20.550307738266696,"d":"20.6"},"CO-4 BL 80/250-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":153,"d":"153.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":20.681024394075994,"d":"20.7"},{"v":21.32361943301556,"d":"21.3"},{"v":21.60730488399895,"d":"21.6"},{"v":21.53208074702616,"d":"21.5"},{"v":21.0979470220972,"d":"21.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1798474291787518E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029573102334129412,"d":"0.030"},{"v":19.769300936868902,"d":"19.769"},0.011229095854028986,-0.029573102334129412,-19.769300936868902,{"v":43.29628429635454,"d":"43.3"},{"v":20.8285359318973,"d":"20.8"},"да",{"v":114,"d":"114.0"},138.96,87.48,{"v":10.8285359318973,"d":"10.8"},null,{"v":-1.4020696514009732E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029549769000796065,"d":"0.030"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.770"},0.011251318076251208,-0.029549769000796065,-19.769600936868898,{"v":43.251414400603515,"d":"43.3"},{"v":20.785387196141482,"d":"20.8"}]
[{"$nulls":9},2453430,"CO 4 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":252,"d":"252.0"},{"v":366,"d":"366.0"},{"v":16.510659999999998,"d":"16.5"},{"v":16.577499999999997,"d":"16.6"},{"v":16.36586,"d":"16.4"},{"v":14.663219999999999,"d":"14.7"},{"v":10.01496,"d":"10.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J326,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.1011788949906585E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.017269303506916613,"d":"0.0"},{"v":15.937263903971752,"d":"15.9"},{"v":16.373432399124333,"d":"16.4"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},118.5,{"v":201,"d":"201.0"},283.5,{"v":366,"d":"366.0"},{"v":16.44100755174167,"d":"16.4"},{"v":16.705666076159545,"d":"16.7"},{"v":15.731426623496816,"d":"15.7"},{"v":13.518289193753482,"d":"13.5"},{"v":10.066253786929547,"d":"10.1"},{"v":736.6764151619377,"d":"736.7"},1235.8000000000002,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 80/220-5.5/4","BL 80/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,386,842,null,2144,null,null,760,2160,1770,{"$nulls":4},1430,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":252,"d":"252.0"},{"v":366,"d":"366.0"},16.54,16.9,16.91,16.08,13,null,{"v":-6.8789566727684362E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01729263684024994,"d":"0.017"},{"v":15.936963903971755,"d":"15.937"},{"v":16.39383239912434,"d":"16.4"},"CO-4 BL 80/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},118.5,{"v":201,"d":"201.0"},283.5,{"v":366,"d":"366.0"},{"v":16.470347551741675,"d":"16.5"},{"v":17.020181076159545,"d":"17.0"},{"v":16.633616623496817,"d":"16.6"},{"v":15.310654193753482,"d":"15.3"},{"v":13.051293786929545,"d":"13.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.8789566727684362E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01729263684024994,"d":"0.017"},{"v":15.936963903971755,"d":"15.937"},0.011179900677838795,-0.01729263684024994,-15.936963903971755,{"v":38.53711325102845,"d":"38.5"},{"v":16.501212196917695,"d":"16.5"},"да",{"v":201,"d":"201.0"},253.8,144.9,{"v":6.501212196917695,"d":"6.5"},null,{"v":-9.1011788949906585E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017269303506916613,"d":"0.017"},{"v":15.937263903971752,"d":"15.937"},0.011202122900061019,-0.017269303506916613,-15.937263903971752,{"v":38.49738001677097,"d":"38.5"},{"v":16.46720297950752,"d":"16.5"}]
[{"$nulls":9},2453693,"CO 3 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":76.778,"d":"76.8"},{"v":68.3665,"d":"68.4"},{"v":59.3475,"d":"59.3"},{"v":47.175,"d":"47.2"},{"v":21.5855,"d":"21.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J327,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000701659876464309,"d":"-0.0"},{"v":0.01538452913128001,"d":"0.0"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.7"},{"v":76.49883902310813,"d":"76.5"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":76.16152240089592,"d":"76.2"},{"v":70.87389719684067,"d":"70.9"},{"v":60.10455420790801,"d":"60.1"},{"v":43.85349343409792,"d":"43.9"},{"v":22.120714875410428,"d":"22.1"},{"v":792.4651308140137,"d":"792.5"},1216,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9503/2","MVI 9503/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,null,262,1697,122,1444,1500,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},77.28,69.67,61.26,49.54,24.5,null,{"v":-7.1165987646430869E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.028334529131279967,"d":"0.028"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},{"v":76.87833902310814,"d":"76.9"},"CO-3 MVI 9503/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":76.66352240089591,"d":"76.7"},{"v":72.09620969684067,"d":"72.1"},{"v":61.96905420790801,"d":"62.0"},{"v":46.28205593409793,"d":"46.3"},{"v":25.035214875410446,"d":"25.0"},{"$nulls":21},{"v":-7.1165987646430869E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.028334529131279967,"d":"0.028"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.01182277098757542,-0.028334529131279967,-76.66879703798762,{"v":81.73573255157591,"d":"81.7"},{"v":74.23033306380829,"d":"74.2"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":64.23033306380829,"d":"64.2"},null,{"v":-0.000701659876464309,"d":"-0.001"},{"v":0.01538452913128001,"d":"0.015"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.011812770987575421,-0.01538452913128001,-76.66879703798762,{"v":81.21640605785635,"d":"81.2"},{"v":73.29005125505117,"d":"73.3"}]
[{"$nulls":9},2453754,"CO 4 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":39.103199999999994,"d":"39.1"},{"v":35.9252,"d":"35.9"},{"v":30.6538,"d":"30.7"},{"v":16.0567,"d":"16.1"},{"v":2.3343,"d":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J328,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.3521747502573983E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03480451289757085,"d":"0.0"},{"v":38.310993097921354,"d":"38.3"},{"v":38.963432757325315,"d":"39.0"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":38.99588079138492,"d":"39.0"},{"v":36.47546156367393,"d":"36.5"},{"v":29.536224909842222,"d":"29.5"},{"v":18.1781708298898,"d":"18.2"},{"v":2.4012993238166658,"d":"2.4"},{"v":852.3560700622837,"d":"852.4"},1261,200,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7002/2","MVI 7002/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,262,1697,122,1940,2000,null,760,null,null,2350,null,650,null,1650,471,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},39.12,36.04,30.91,16.63,3.189,null,{"v":-4.2743969724796206E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03482784623090418,"d":"0.035"},{"v":38.310993097921354,"d":"38.311"},{"v":38.971132757325314,"d":"39.0"},"CO-4 MVI 7002/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":39.012680791384916,"d":"39.0"},{"v":36.58328343867393,"d":"36.6"},{"v":29.81403740984222,"d":"29.8"},{"v":18.704942704889802,"d":"18.7"},{"v":3.255999323816667,"d":"3.3"},{"$nulls":21},{"v":-4.2743969724796206E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03482784623090418,"d":"0.035"},{"v":38.310993097921354,"d":"38.311"},0.011538550808359074,-0.03482784623090418,-38.310993097921354,{"v":59.15065620076274,"d":"59.2"},{"v":38.87555698867591,"d":"38.9"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":28.87555698867591,"d":"28.9"},null,{"v":-4.3521747502573983E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03480451289757085,"d":"0.035"},{"v":38.310993097921354,"d":"38.311"},0.01154632858613685,-0.03480451289757085,-38.310993097921354,{"v":59.1291720795682,"d":"59.1"},{"v":38.847322120168755,"d":"38.8"}]
[{"$nulls":9},2453375,"CO 3 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":14.3497,"d":"14.3"},{"v":14.3573,"d":"14.4"},{"v":14.296980000000001,"d":"14.3"},{"v":14.01586,"d":"14.0"},{"v":13.64666,"d":"13.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J329,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.397934032373666E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.00492379560818447,"d":"0.0"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.2"},{"v":14.334519491183439,"d":"14.3"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":148,"d":"148.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":14.352971909038668,"d":"14.4"},{"v":14.346570825741386,"d":"14.3"},{"v":14.226175292324976,"d":"14.2"},{"v":13.991785308789442,"d":"14.0"},{"v":13.643400875134782,"d":"13.6"},{"v":601.4618712653979,"d":"601.5"},1005.6000000000001,200,200,"2R",null,"CO-3 BL 100/220-5.5/4","BL 100/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,406,929,null,1590,null,null,600,1636,1806,{"$nulls":4},1466,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":184,"d":"184.0"},14.39,14.46,14.47,14.39,14.25,null,{"v":-2.6479340323736679E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00491379560818447,"d":"0.005"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},{"v":14.362669491183443,"d":"14.4"},"CO-3 BL 100/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":148,"d":"148.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":14.39327190903867,"d":"14.4"},{"v":14.459590825741389,"d":"14.5"},{"v":14.45727529232498,"d":"14.5"},{"v":14.386325308789445,"d":"14.4"},{"v":14.246740875134785,"d":"14.2"},{"$nulls":21},{"v":-2.6479340323736679E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00491379560818447,"d":"0.005"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},0.011137590451434849,-0.00491379560818447,-14.239087029229271,{"v":35.976989185880974,"d":"36.0"},{"v":14.381597232011075,"d":"14.4"},"да",{"v":112,"d":"112.0"},135.04000000000002,87.52000000000001,{"v":4.3815972320110745,"d":"4.4"},null,{"v":-4.397934032373666E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00492379560818447,"d":"0.005"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.226"},0.011155090451434849,-0.00492379560818447,-14.226387029229269,{"v":35.93309869217502,"d":"35.9"},{"v":14.346528684684337,"d":"14.3"}]
[{"$nulls":9},2453366,"CO 3 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":432,"d":"432.0"},{"v":48.33196,"d":"48.3"},{"v":48.92145,"d":"48.9"},{"v":48.57005,"d":"48.6"},{"v":44.35585,"d":"44.4"},{"v":31.07398,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J330,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.65874014976037E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.034482064875328886,"d":"0.0"},{"v":47.13459872184493,"d":"47.1"},{"v":48.01977405462637,"d":"48.0"},"не подходит",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":238,"d":"238.0"},{"v":335,"d":"335.0"},{"v":432,"d":"432.0"},{"v":48.3306774833658,"d":"48.3"},{"v":48.69882857752771,"d":"48.7"},{"v":45.945562457870565,"d":"45.9"},{"v":40.07087912439435,"d":"40.1"},{"v":31.07477857709908,"d":"31.1"},{"v":788.0635309795848,"d":"788.1"},1520.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 80/200-30/2","BL 80/200-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,1874.5,459.5,915.5,null,1590,null,null,800,1610,1986,{"$nulls":4},1543,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":432,"d":"432.0"},48.43,49.53,49.7,48.01,40.42,null,{"v":-1.1587401497603705E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03451706487532892,"d":"0.035"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},{"v":48.065524054626366,"d":"48.1"},"CO-3 BL 80/200-30/2 без учёта потерь напора",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":238,"d":"238.0"},{"v":335,"d":"335.0"},{"v":432,"d":"432.0"},{"v":48.428717483365794,"d":"48.4"},{"v":49.697513577527715,"d":"49.7"},{"v":48.78579245787057,"d":"48.8"},{"v":45.69355412439436,"d":"45.7"},{"v":40.420798577099085,"d":"40.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.1587401497603705E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03451706487532892,"d":"0.035"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},0.011226985126087148,-0.03451706487532892,-47.13429872184493,{"v":66.34979162296526,"d":"66.3"},{"v":48.91438720456567,"d":"48.9"},"да",{"v":238,"d":"238.0"},300.08,172.04,{"v":38.91438720456567,"d":"38.9"},null,{"v":-1.65874014976037E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.034482064875328886,"d":"0.034"},{"v":47.13459872184493,"d":"47.135"},0.01127698512608715,-0.034482064875328886,-47.13459872184493,{"v":66.19766943497198,"d":"66.2"},{"v":48.690349318020274,"d":"48.7"}]
[{"$nulls":9},2453368,"CO 3 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":272,"d":"272.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":54.77342,"d":"54.8"},{"v":54.71846,"d":"54.7"},{"v":53.139939999999996,"d":"53.1"},{"v":51.001580000000004,"d":"51.0"},{"v":49.40886,"d":"49.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J331,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2749720809997073E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.023941267730949404,"d":"0.0"},{"v":53.9171266792633,"d":"53.9"},{"v":54.52061722390181,"d":"54.5"},"не подходит",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":54.77255396288653,"d":"54.8"},{"v":54.999223686723596,"d":"55.0"},{"v":54.1814362818057,"d":"54.2"},{"v":52.31919174813284,"d":"52.3"},{"v":49.41249008570502,"d":"49.4"},{"v":712.6950629865051,"d":"712.7"},1409.6,150,200,"2R",null,"CO-3 BL 80/210-30/2","BL 80/210-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,1845,458.5,914.5,null,1594,null,null,800,1610,1908,{"$nulls":4},1568,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":272,"d":"272.0"},{"v":304,"d":"304.0"},54.89,55.76,55.48,54.71,54.04,null,{"v":-7.74972080999706e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.023976267730949373,"d":"0.024"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},{"v":54.5663672239018,"d":"54.6"},"CO-3 BL 80/210-30/2 без учёта потерь напора",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":54.88913396288653,"d":"54.9"},{"v":55.630043686723596,"d":"55.6"},{"v":55.73609628180569,"d":"55.7"},{"v":55.20729174813284,"d":"55.2"},{"v":54.04363008570502,"d":"54.0"},{"$nulls":21},{"v":-7.74972080999706e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.023976267730949373,"d":"0.024"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},0.011188608319211082,-0.023976267730949373,-53.916826679263295,{"v":70.49805165252967,"d":"70.5"},{"v":55.22194763114157,"d":"55.2"},"да",{"v":176,"d":"176.0"},216.96,132.48000000000002,{"v":45.22194763114157,"d":"45.2"},null,{"v":-1.2749720809997073E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023941267730949404,"d":"0.024"},{"v":53.9171266792633,"d":"53.917"},0.011238608319211082,-0.023941267730949404,-53.9171266792633,{"v":70.337249810622,"d":"70.3"},{"v":54.97031901024272,"d":"55.0"}]
[{"$nulls":9},2453692,"CO 3 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":83.50800000000001,"d":"83.5"},{"v":74.7265,"d":"74.7"},{"v":66.67750000000001,"d":"66.7"},{"v":55.144999999999996,"d":"55.1"},{"v":29.145500000000002,"d":"29.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J332,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.076341258951198E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02252156622161409,"d":"0.0"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.9"},{"v":82.92204336940198,"d":"82.9"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":82.65191514349154,"d":"82.7"},{"v":77.757146598589,"d":"77.8"},{"v":67.33398644513085,"d":"67.3"},{"v":51.38243468311707,"d":"51.4"},{"v":29.902491312547667,"d":"29.9"},{"v":846.4393607621108,"d":"846.4"},1322,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9503/1","MVI 9503/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,null,262,1558,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},84.01,76.03,68.59,57.51,32.06,null,{"v":-7.1763412589511972E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.035471566221614126,"d":"0.035"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},{"v":83.30154336940197,"d":"83.3"},"CO-3 MVI 9503/1 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":83.15391514349153,"d":"83.2"},{"v":78.979459098589,"d":"79.0"},{"v":69.19848644513085,"d":"69.2"},{"v":53.81099718311708,"d":"53.8"},{"v":32.816991312547685,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-7.1763412589511972E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.035471566221614126,"d":"0.035"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.01182874523700623,-0.035471566221614126,-82.88326709605916,{"v":85.22025348035433,"d":"85.2"},{"v":80.69435114728716,"d":"80.7"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":70.69435114728716,"d":"70.7"},null,{"v":-7.076341258951198E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02252156622161409,"d":"0.023"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.011818745237006231,-0.02252156622161409,-82.88326709605916,{"v":84.70106170543977,"d":"84.7"},{"v":79.71410948920796,"d":"79.7"}]
[{"$nulls":9},2453432,"CO 4 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.31326,"d":"21.3"},{"v":21.23002,"d":"21.2"},{"v":19.21978,"d":"19.2"},{"v":12.2619,"d":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J333,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3981916556665897E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02946989758527532,"d":"0.0"},{"v":19.77243576537436,"d":"19.8"},{"v":20.530695443922628,"d":"20.5"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":117,"d":"117.0"},{"v":198,"d":"198.0"},{"v":279,"d":"279.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":20.65214643986988,"d":"20.7"},{"v":21.30642922540958,"d":"21.3"},{"v":20.126004920383576,"d":"20.1"},{"v":17.110873524791874,"d":"17.1"},{"v":12.261035038634473,"d":"12.3"},{"v":741.2416141671281,"d":"741.2"},1414.8000000000002,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 80/250-7.5/4","BL 80/250-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,1845,395,851,null,2744,null,null,760,2744,1800,{"$nulls":4},1460,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":360,"d":"360.0"},20.68,21.52,21.62,20.38,15.15,null,{"v":-1.1759694334443668E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029493230918608615,"d":"0.029"},{"v":19.77213576537437,"d":"19.772"},{"v":20.551095443922634,"d":"20.6"},"CO-4 BL 80/250-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":117,"d":"117.0"},{"v":198,"d":"198.0"},{"v":279,"d":"279.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":20.68148643986989,"d":"20.7"},{"v":21.613059225409582,"d":"21.6"},{"v":21.00152492038358,"d":"21.0"},{"v":18.846883524791878,"d":"18.8"},{"v":15.149135038634476,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1759694334443668E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029493230918608615,"d":"0.029"},{"v":19.77213576537437,"d":"19.772"},0.011228708054455548,-0.029493230918608615,-19.77213576537437,{"v":43.29639423099716,"d":"43.3"},{"v":20.828641704510268,"d":"20.8"},"да",{"v":198,"d":"198.0"},249.84,142.92000000000002,{"v":10.828641704510268,"d":"10.8"},null,{"v":-1.3981916556665897E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02946989758527532,"d":"0.029"},{"v":19.77243576537436,"d":"19.772"},0.01125093027667777,-0.02946989758527532,-19.77243576537436,{"v":43.251526427633685,"d":"43.3"},{"v":20.785494870225502,"d":"20.8"}]
[{"$nulls":9},2453418,"CO 4 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":40.7065,"d":"40.7"},{"v":40.8099,"d":"40.8"},{"v":40.4665,"d":"40.5"},{"v":39.7733,"d":"39.8"},{"v":36.692499999999995,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J334,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4496622356382087E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02071424415195979,"d":"0.0"},{"v":40.0706590414042,"d":"40.1"},{"v":40.561616764755556,"d":"40.6"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":93.75,"d":"93.8"},142.5,{"v":191.25,"d":"191.3"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":40.70924342552565,"d":"40.7"},{"v":40.738502231359035,"d":"40.7"},{"v":40.07871845581563,"d":"40.1"},{"v":38.72989209889544,"d":"38.7"},{"v":36.69202316059847,"d":"36.7"},{"v":757.5395128318339,"d":"757.5"},1307.8000000000002,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 65/170-11/2","BL 65/170-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,1845,441.5,910.5,null,2144,null,null,760,2144,1696,{"$nulls":4},1356,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":240,"d":"240.0"},40.82,41.15,41.27,41.13,39.9,null,{"v":-8.9410668008265212E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.020747577485293118,"d":"0.021"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},{"v":40.61211676475554,"d":"40.6"},"CO-4 BL 65/170-11/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":93.75,"d":"93.8"},142.5,{"v":191.25,"d":"191.3"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":40.822743425525644,"d":"40.8"},{"v":41.22940848135902,"d":"41.2"},{"v":41.21109345581562,"d":"41.2"},{"v":40.76779834889543,"d":"40.8"},{"v":39.89952316059846,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-8.9410668008265212E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.020747577485293118,"d":"0.021"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},0.011200521779119376,-0.020747577485293118,-40.07015904140419,{"v":60.74578283911599,"d":"60.7"},{"v":41.00055703041154,"d":"41.0"},"да",142.5,173.70000000000002,109.35000000000001,{"v":31.000557030411542,"d":"31.0"},null,{"v":-1.4496622356382087E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02071424415195979,"d":"0.021"},{"v":40.0706590414042,"d":"40.071"},0.011256077334674932,-0.02071424415195979,-40.0706590414042,{"v":60.59223935363249,"d":"60.6"},{"v":40.793549665421004,"d":"40.8"}]
[{"$nulls":9},2453694,"CO 3 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":89.69800000000001,"d":"89.7"},{"v":80.4065,"d":"80.4"},{"v":73.23750000000001,"d":"73.2"},{"v":62.255,"d":"62.3"},{"v":35.795500000000004,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J335,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.1063208558956223E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02717242764477171,"d":"0.0"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.7"},{"v":88.82981660062691,"d":"88.8"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":88.60409841716194,"d":"88.6"},{"v":83.97330813267813,"d":"84.0"},{"v":73.79070467952587,"d":"73.8"},{"v":58.05628805770516,"d":"58.1"},{"v":36.77005826721599,"d":"36.8"},{"v":844.4383157413496,"d":"844.4"},1322,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9503","MVI 9503","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,null,262,1558,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},90.2,81.71,75.15,64.62,38.71,null,{"v":-7.2063208558956226E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04012242764477179,"d":"0.040"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},{"v":89.2093166006269,"d":"89.2"},"CO-3 MVI 9503 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":89.10609841716193,"d":"89.1"},{"v":85.19562063267813,"d":"85.2"},{"v":75.65520467952587,"d":"75.7"},{"v":60.48485055770516,"d":"60.5"},{"v":39.684558267215984,"d":"39.7"},{"$nulls":21},{"v":-7.2063208558956226E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04012242764477179,"d":"0.040"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},0.011831743196700674,-0.04012242764477179,-88.65421264831436,{"v":88.27375509259362,"d":"88.3"},{"v":86.58062042385775,"d":"86.6"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":76.58062042385775,"d":"76.6"},null,{"v":-7.1063208558956223E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02717242764477171,"d":"0.027"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.654"},0.011821743196700674,-0.02717242764477171,-88.65421264831437,{"v":87.75509458956522,"d":"87.8"},{"v":85.56618473803931,"d":"85.6"}]
[{"$nulls":9},2453755,"CO 4 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":50.9205,"d":"50.9"},{"v":46.077999999999996,"d":"46.1"},{"v":41.61,"d":"41.6"},{"v":29.493,"d":"29.5"},{"v":16.715,"d":"16.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J336,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3192854161449213E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.007548509892311583,"d":"0.0"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.8"},{"v":50.77455522163786,"d":"50.8"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":50.51436326070623,"d":"50.5"},{"v":47.23864683039068,"d":"47.2"},{"v":40.59281842599549,"d":"40.6"},{"v":30.576878047520655,"d":"30.6"},{"v":17.190825694966186,"d":"17.2"},{"v":818.039757768166,"d":"818.0"},1205,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7002","MVI 7002","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,null,262,1697,122,1944,2000,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},51.3,47.05,43.02,31.5,19.08,null,{"v":-3.3637298605893658E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01618184322564495,"d":"0.016"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},{"v":51.029555221637864,"d":"51.0"},"CO-4 MVI 7002 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":50.89386326070623,"d":"50.9"},{"v":48.182209330390684,"d":"48.2"},{"v":42.055318425995495,"d":"42.1"},{"v":32.513190547520665,"d":"32.5"},{"v":19.555825694966195,"d":"19.6"},{"$nulls":21},{"v":-3.3637298605893658E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01618184322564495,"d":"0.016"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.011447484097170049,-0.01618184322564495,-50.846835612321556,{"v":67.35697129640842,"d":"67.4"},{"v":50.41068424694652,"d":"50.4"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":40.41068424694652,"d":"40.4"},null,{"v":-3.3192854161449213E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.007548509892311583,"d":"0.008"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.011443039652725603,-0.007548509892311583,-50.846835612321556,{"v":66.99002478893239,"d":"67.0"},{"v":49.86292690246418,"d":"49.9"}]
[{"$nulls":9},2453753,"CO 4 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":45.4705,"d":"45.5"},{"v":40.888,"d":"40.9"},{"v":35.519999999999996,"d":"35.5"},{"v":21.892999999999997,"d":"21.9"},{"v":8.254999999999999,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J337,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7451974288337946E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.011923415977961467,"d":"0.0"},{"v":45.42649752066115,"d":"45.4"},{"v":45.44713223140495,"d":"45.4"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":45.20464876033057,"d":"45.2"},{"v":41.75131141528925,"d":"41.8"},{"v":34.49542830578512,"d":"34.5"},{"v":23.43699943181817,"d":"23.4"},{"v":8.576024793388413,"d":"8.6"},{"v":822.3355165328718,"d":"822.3"},1205,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7002/1","MVI 7002/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,3,16,10,null,262,1697,122,1944,2000,null,760,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},45.85,41.86,36.93,23.9,10.62,null,{"v":-3.7896418732782374E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02055674931129476,"d":"0.021"},{"v":45.426497520661165,"d":"45.426"},{"v":45.70213223140497,"d":"45.7"},"CO-4 MVI 7002/1 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":45.584148760330585,"d":"45.6"},{"v":42.694873915289264,"d":"42.7"},{"v":35.95792830578513,"d":"36.0"},{"v":25.373311931818186,"d":"25.4"},{"v":10.94102479338843,"d":"10.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.7896418732782374E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02055674931129476,"d":"0.021"},{"v":45.426497520661165,"d":"45.426"},0.011490075298438936,-0.02055674931129476,-45.426497520661165,{"v":63.77810598682009,"d":"63.8"},{"v":45.19607559184507,"d":"45.2"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":35.19607559184507,"d":"35.2"},null,{"v":-3.7451974288337946E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011923415977961467,"d":"0.012"},{"v":45.42649752066115,"d":"45.426"},0.011485630853994492,-0.011923415977961467,-45.42649752066115,{"v":63.410563472736,"d":"63.4"},{"v":44.67666177699868,"d":"44.7"}]
[{"$nulls":9},2453696,"CO 3 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":106.89800000000001,"d":"106.9"},{"v":95.9465,"d":"95.9"},{"v":85.1675,"d":"85.2"},{"v":69.775,"d":"69.8"},{"v":35.975500000000004,"d":"36.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J338,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.3825160401424636E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.033428684210303365,"d":"0.0"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.1"},{"v":106.21934367636483,"d":"106.2"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":105.8968543956579,"d":"105.9"},{"v":99.62984381054997,"d":"99.6"},{"v":86.03274256908075,"d":"86.0"},{"v":65.10555067125023,"d":"65.1"},{"v":36.84826811705841,"d":"36.8"},{"v":897.706748849481,"d":"897.7"},1282,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9504/2","MVI 9504/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,null,262,1656,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},107.4,97.25,87.08,72.14,38.89,null,{"v":-9.4825160401424617E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04637868421030336,"d":"0.046"},{"v":106.06090959366854,"d":"106.061"},{"v":106.59884367636482,"d":"106.6"},"CO-3 MVI 9504/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":106.39885439565788,"d":"106.4"},{"v":100.85215631054996,"d":"100.9"},{"v":87.89724256908075,"d":"87.9"},{"v":67.53411317125023,"d":"67.5"},{"v":39.762768117058414,"d":"39.8"},{"$nulls":21},{"v":-9.4825160401424617E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04637868421030336,"d":"0.046"},{"v":106.06090959366854,"d":"106.061"},0.012059362715125357,-0.04637868421030336,-106.06090959366854,{"v":95.7237821272081,"d":"95.7"},{"v":101.81158294152449,"d":"101.8"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":91.81158294152449,"d":"91.8"},null,{"v":-9.3825160401424636E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.033428684210303365,"d":"0.033"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.061"},0.012049362715125357,-0.033428684210303365,-106.06090959366855,{"v":95.21745440637095,"d":"95.2"},{"v":100.73737359588145,"d":"100.7"}]
[{"$nulls":9},2453376,"CO 3 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":394,"d":"394.0"},{"v":14.354980000000001,"d":"14.4"},{"v":14.21665,"d":"14.2"},{"v":13.4893,"d":"13.5"},{"v":12.0881,"d":"12.1"},{"v":7.984610000000001,"d":"8.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J339,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.7108949911488154E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.011543261960412346,"d":"0.0"},{"v":13.924385782274737,"d":"13.9"},{"v":14.210285586166767,"d":"14.2"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},125.5,{"v":215,"d":"215.0"},304.5,{"v":394,"d":"394.0"},{"v":14.252970013764292,"d":"14.3"},{"v":14.31608241996307,"d":"14.3"},{"v":13.304075894104852,"d":"13.3"},{"v":11.216950436189636,"d":"11.2"},{"v":8.054706046217426,"d":"8.1"},{"v":674.841823127595,"d":"674.8"},1170.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/220-7.5/4","BL 100/220-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,1845,406,929,null,1590,null,null,600,1636,1909,{"$nulls":4},1466,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":394,"d":"394.0"},14.39,14.44,14.2,13.47,10.71,null,{"v":-4.960894991148819E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011533261960412355,"d":"0.012"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},{"v":14.23843558616677,"d":"14.2"},"CO-3 BL 100/220-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},125.5,{"v":215,"d":"215.0"},304.5,{"v":394,"d":"394.0"},{"v":14.287990013764293,"d":"14.3"},{"v":14.603156794963072,"d":"14.6"},{"v":14.123563394104853,"d":"14.1"},{"v":12.849209811189636,"d":"12.8"},{"v":10.780096046217425,"d":"10.8"},{"$nulls":21},{"v":-4.960894991148819E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011533261960412355,"d":"0.012"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},0.0111607200610226,-0.011533261960412355,-13.937085782274737,{"v":35.85829719350511,"d":"35.9"},{"v":14.286860862419294,"d":"14.3"},"да",{"v":215,"d":"215.0"},272.28,154.14,{"v":4.286860862419294,"d":"4.3"},null,{"v":-6.7108949911488154E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011543261960412346,"d":"0.012"},{"v":13.924385782274737,"d":"13.924"},0.0111782200610226,-0.011543261960412346,-13.924385782274737,{"v":35.814171033948746,"d":"35.8"},{"v":14.251720520543705,"d":"14.3"}]
[{"$nulls":9},2453769,"CO 4 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":47.340599999999995,"d":"47.3"},{"v":42.194399999999995,"d":"42.2"},{"v":35.4683,"d":"35.5"},{"v":26.5353,"d":"26.5"},{"v":7.011100000000001,"d":"7.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J340,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.5623377539483474E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02134995663751098,"d":"0.0"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.6"},{"v":46.99362943076574,"d":"47.0"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":46.942296936325015,"d":"46.9"},{"v":43.80917073134361,"d":"43.8"},{"v":36.17193519324989,"d":"36.2"},{"v":24.030590322043828,"d":"24.0"},{"v":7.3851361177254375,"d":"7.4"},{"v":1061.8417105536332,"d":"1061.8"},1577,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9502/2","MVI 9502/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,262,1381,122,1940,2000,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},47.37,42.41,35.98,27.39,8.493,null,{"v":-0.000248455997617057,"d":"-0.000"},{"v":0.021373289970844294,"d":"0.021"},{"v":46.58374112949578,"d":"46.584"},{"v":47.00132943076576,"d":"47.0"},"CO-4 MVI 9502/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":46.97169693632503,"d":"47.0"},{"v":43.99661760634363,"d":"44.0"},{"v":36.65414769324989,"d":"36.7"},{"v":24.944287197043828,"d":"24.9"},{"v":8.867036117725434,"d":"8.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.000248455997617057,"d":"-0.000"},{"v":0.021373289970844294,"d":"0.021"},{"v":46.58374112949578,"d":"46.584"},0.011359567108728168,-0.021373289970844294,-46.58374112949578,{"v":64.98545493333025,"d":"65.0"},{"v":46.923437254354404,"d":"46.9"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":36.923437254354404,"d":"36.9"},null,{"v":-2.5623377539483474E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02134995663751098,"d":"0.021"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},0.011367344886505946,-0.02134995663751098,-46.58374112949576,{"v":64.9618510080645,"d":"65.0"},{"v":46.889356515488565,"d":"46.9"}]
[{"$nulls":9},2453386,"CO 3 BL 125/185-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":10.71095,"d":"10.7"},{"v":10.724200000000002,"d":"10.7"},{"v":9.9982,"d":"10.0"},{"v":6.896199999999999,"d":"6.9"},{"v":4.1752,"d":"4.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J341,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3742424242424248E-5,"d":"-0.0"},{"v":4.074999999999997E-3,"d":"0.0"},{"v":10.603374242424243,"d":"10.6"},{"v":10.695256060606061,"d":"10.7"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},162.5,{"v":275,"d":"275.0"},387.5,{"v":500,"d":"500.0"},{"v":10.722768181818182,"d":"10.7"},{"v":10.374550852272726,"d":"10.4"},{"v":9.17222840909091,"d":"9.2"},{"v":7.115800852272726,"d":"7.1"},{"v":4.2052681818181785,"d":"4.2"},{"v":766.9398145134082,"d":"766.9"},1357.6000000000001,250,250,"2R",null,"CO-3 BL 125/185-5.5/4","BL 125/185-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-5,5(12A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,2,16,10,1845,394,1017,null,2032,null,null,600,2080,1963,{"$nulls":4},1520,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":500,"d":"500.0"},10.73,10.8,10.3,8.1,6.055,null,{"v":-2.6242424242424248E-5,"d":"-0.000"},{"v":4.0850000000000036E-3,"d":"0.004"},{"v":10.603174242424242,"d":"10.603"},{"v":10.70210606060606,"d":"10.7"},"CO-3 BL 125/185-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},162.5,{"v":275,"d":"275.0"},387.5,{"v":500,"d":"500.0"},{"v":10.74181818181818,"d":"10.7"},{"v":10.574022727272727,"d":"10.6"},{"v":9.741965909090908,"d":"9.7"},{"v":8.245647727272727,"d":"8.2"},{"v":6.0850681818181815,"d":"6.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.6242424242424248E-5,"d":"-0.000"},{"v":4.0850000000000036E-3,"d":"0.004"},{"v":10.603174242424242,"d":"10.603"},0.011137353535353535,-4.0850000000000036E-3,-10.603174242424242,{"v":31.039036009290072,"d":"31.0"},{"v":10.70468618206673,"d":"10.7"},"да",{"v":275,"d":"275.0"},347,198.5,{"v":0.7046861820667303,"d":"0.7"},null,{"v":-3.3742424242424248E-5,"d":"-0.000"},{"v":4.074999999999997E-3,"d":"0.004"},{"v":10.603374242424243,"d":"10.603"},0.011144853535353536,-4.074999999999997E-3,-10.603374242424243,{"v":31.02836782413526,"d":"31.0"},{"v":10.697328998109247,"d":"10.7"}]
[{"$nulls":9},2453768,"CO 4 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":52.9606,"d":"53.0"},{"v":47.1344,"d":"47.1"},{"v":40.9483,"d":"40.9"},{"v":32.1453,"d":"32.1"},{"v":14.6781,"d":"14.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J342,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1509056095564522E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.00624043717729613,"d":"0.0"},{"v":52.967531893353325,"d":"53.0"},{"v":52.96116350381213,"d":"53.0"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":52.56763210455077,"d":"52.6"},{"v":48.842459895772045,"d":"48.8"},{"v":41.336398920194874,"d":"41.3"},{"v":30.04944917781925,"d":"30.0"},{"v":14.981610668645175,"d":"15.0"},{"v":1059.162268017301,"d":"1059.2"},1577,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9502/1","MVI 9502/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,262,1381,122,1940,2000,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},52.99,47.35,41.46,33,16.16,null,{"v":-2.0731278317786734E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.006263770510629419,"d":"0.006"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},{"v":52.96886350381212,"d":"53.0"},"CO-4 MVI 9502/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":52.59703210455077,"d":"52.6"},{"v":49.029906770772044,"d":"49.0"},{"v":41.81861142019487,"d":"41.8"},{"v":30.963146052819248,"d":"31.0"},{"v":16.46351066864517,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-2.0731278317786734E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.006263770510629419,"d":"0.006"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.011318423894288979,-0.006263770510629419,-52.967531893353325,{"v":68.6860536409258,"d":"68.7"},{"v":52.41971071960153,"d":"52.4"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":42.41971071960153,"d":"42.4"},null,{"v":-2.1509056095564522E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00624043717729613,"d":"0.006"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.011326201672066757,-0.00624043717729613,-52.967531893353325,{"v":68.66133641331156,"d":"68.7"},{"v":52.381990200688264,"d":"52.4"}]
[{"$nulls":9},2453697,"CO 3 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":119.798,"d":"119.8"},{"v":107.9965,"d":"108.0"},{"v":98.98750000000001,"d":"99.0"},{"v":84.75500000000001,"d":"84.8"},{"v":50.0555,"d":"50.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J343,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.4864265928759454E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04515176923356919,"d":"0.0"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.0"},{"v":118.54554691912732,"d":"118.5"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":118.33301474996169,"d":"118.3"},{"v":112.70615164277963,"d":"112.7"},{"v":99.66801775991323,"d":"99.7"},{"v":79.2186131013625,"d":"79.2"},{"v":51.357937667127445,"d":"51.4"},{"v":928.7491264411765,"d":"928.7"},1348,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9504","MVI 9504","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-37(80A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,2,16,10,null,262,1656,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},120.3,109.3,100.9,87.12,52.97,null,{"v":-9.5864265928759457E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0581017692335692,"d":"0.058"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},{"v":118.92504691912733,"d":"118.9"},"CO-3 MVI 9504 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":118.8350147499617,"d":"118.8"},{"v":113.92846414277963,"d":"113.9"},{"v":101.53251775991325,"d":"101.5"},{"v":81.64717560136252,"d":"81.6"},{"v":54.27243766712745,"d":"54.3"},{"$nulls":21},{"v":-9.5864265928759457E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0581017692335692,"d":"0.058"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},0.012069753770398706,-0.0581017692335692,-118.04477223547909,{"v":101.33116505617728,"d":"101.3"},{"v":114.08894457380272,"d":"114.1"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":104.08894457380272,"d":"104.1"},null,{"v":-9.4864265928759454E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04515176923356919,"d":"0.045"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.045"},0.012059753770398706,-0.04515176923356919,-118.04477223547907,{"v":100.82566791749198,"d":"100.8"},{"v":112.9535034556486,"d":"113.0"}]
[{"$nulls":9},2453695,"CO 3 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":113.598,"d":"113.6"},{"v":102.2965,"d":"102.3"},{"v":92.4375,"d":"92.4"},{"v":77.655,"d":"77.7"},{"v":43.42550000000001,"d":"43.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J344,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.4539450751211058E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04056436015639604,"d":"0.0"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.3"},{"v":112.62260761504334,"d":"112.6"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":112.36647506134882,"d":"112.4"},{"v":106.48182773859384,"d":"106.5"},{"v":93.21128582590049,"d":"93.2"},{"v":72.55484932326878,"d":"72.6"},{"v":44.5125182306987,"d":"44.5"},{"v":930.7518788382355,"d":"930.8"},1438,150,200,"2R",null,"CO-3 MVI 9504/1","MVI 9504/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-37(80A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,2,16,10,null,262,1656,122,1444,1500,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":290,"d":"290.0"},114.1,103.6,94.35,80.02,46.34,null,{"v":-9.5539450751211061E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05351436015639607,"d":"0.054"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},{"v":113.00210761504334,"d":"113.0"},"CO-3 MVI 9504/1 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},102.5,{"v":165,"d":"165.0"},227.5,{"v":290,"d":"290.0"},{"v":112.86847506134882,"d":"112.9"},{"v":107.70414023859384,"d":"107.7"},{"v":95.0757858259005,"d":"95.1"},{"v":74.98341182326878,"d":"75.0"},{"v":47.42701823069872,"d":"47.4"},{"$nulls":21},{"v":-9.5539450751211061E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05351436015639607,"d":"0.054"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.012066505618623222,-0.05351436015639607,-112.25653186711236,{"v":98.69580911388594,"d":"98.7"},{"v":108.23180818494012,"d":"108.2"},"да",{"v":165,"d":"165.0"},205,122.5,{"v":98.23180818494012,"d":"98.2"},null,{"v":-9.4539450751211058E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04056436015639604,"d":"0.041"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.012056505618623222,-0.04056436015639604,-112.25653186711236,{"v":98.18976232993398,"d":"98.2"},{"v":107.1247714045436,"d":"107.1"}]
[{"$nulls":9},2453419,"CO 4 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.7757,"d":"50.8"},{"v":50.3065,"d":"50.3"},{"v":49.3533,"d":"49.4"},{"v":47.063500000000005,"d":"47.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J345,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8140546015090389E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02386230708146327,"d":"0.0"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.1"},{"v":50.60347876154078,"d":"50.6"},"не подходит",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":81.75,"d":"81.8"},124.5,{"v":167.25,"d":"167.3"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":50.70558673452024,"d":"50.7"},{"v":50.78927403911257,"d":"50.8"},{"v":50.20990171117082,"d":"50.2"},{"v":48.96746975069501,"d":"49.0"},{"v":47.06197815768512,"d":"47.1"},{"v":779.077170485813,"d":"779.1"},1381.8000000000002,125,150,"2R",null,"CO-4 BL 65/190-15/2","BL 65/190-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,1845,337,806,null,2144,null,null,800,2144,1739,{"$nulls":4},1471,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":210,"d":"210.0"},50.79,51.17,51.11,50.71,49.52,null,{"v":-1.2584990459534886E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023895640414796752,"d":"0.024"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},{"v":50.65397876154077,"d":"50.7"},"CO-4 BL 65/190-15/2 без учёта потерь напора",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":81.75,"d":"81.8"},124.5,{"v":167.25,"d":"167.3"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":50.79088673452023,"d":"50.8"},{"v":51.16278028911256,"d":"51.2"},{"v":51.07467671117082,"d":"51.1"},{"v":50.526576000695,"d":"50.5"},{"v":49.51847815768511,"d":"49.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.2584990459534886E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023895640414796752,"d":"0.024"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},0.01123696101570646,-0.023895640414796752,-50.05037446323268,{"v":67.81065831763402,"d":"67.8"},{"v":51.0920597941212,"d":"51.1"},"да",124.5,151.86,95.43,{"v":41.0920597941212,"d":"41.1"},null,{"v":-1.8140546015090389E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02386230708146327,"d":"0.024"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.051"},0.011292516571262016,-0.02386230708146327,-50.050874463232695,{"v":67.6398286924659,"d":"67.6"},{"v":50.83496028384593,"d":"50.8"}]
[{"$nulls":9},2453377,"CO 3 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":394,"d":"394.0"},{"v":20.689700000000002,"d":"20.7"},{"v":21.0765,"d":"21.1"},{"v":20.2193,"d":"20.2"},{"v":17.385299999999997,"d":"17.4"},{"v":12.94461,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J346,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.7582261875504736E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.02047299564922441,"d":"0.0"},{"v":20.0264325648094,"d":"20.0"},{"v":20.552798398598178,"d":"20.6"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},128.5,{"v":217,"d":"217.0"},305.5,{"v":394,"d":"394.0"},{"v":20.68922077177757,"d":"20.7"},{"v":21.045909802080935,"d":"21.0"},{"v":19.874021491235457,"d":"19.9"},{"v":17.173555839241132,"d":"17.2"},{"v":12.944512846097966,"d":"12.9"},{"v":716.3314574161766,"d":"716.3"},1354.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/250-11/4","BL 100/250-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-11(24A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,2,16,10,1845,459,997,null,2040,null,null,600,2040,1947,{"$nulls":4},1504,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":394,"d":"394.0"},20.73,21.34,20.93,18.97,15.67,null,{"v":-8.0082261875504758E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.020462995649224425,"d":"0.020"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},{"v":20.580948398598178,"d":"20.6"},"CO-3 BL 100/250-11/4 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},128.5,{"v":217,"d":"217.0"},305.5,{"v":394,"d":"394.0"},{"v":20.72952077177757,"d":"20.7"},{"v":21.346289177080934,"d":"21.3"},{"v":20.708608991235458,"d":"20.7"},{"v":18.816480214241132,"d":"18.8"},{"v":15.669902846097967,"d":"15.7"},{"$nulls":21},{"v":-8.0082261875504758E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.020462995649224425,"d":"0.020"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},0.011191193372986616,-0.020462995649224425,-20.0391325648094,{"v":43.2397942744379,"d":"43.2"},{"v":20.77422009884125,"d":"20.8"},"да",{"v":217,"d":"217.0"},273.64,156.82,{"v":10.774220098841251,"d":"10.8"},null,{"v":-9.7582261875504736E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.02047299564922441,"d":"0.020"},{"v":20.0264325648094,"d":"20.026"},0.011208693372986616,-0.02047299564922441,-20.0264325648094,{"v":43.19235557092413,"d":"43.2"},{"v":20.72866199739045,"d":"20.7"}]
[{"$nulls":9},2453378,"CO 3 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":592,"d":"592.0"},{"v":25.7349,"d":"25.7"},{"v":25.585700000000003,"d":"25.6"},{"v":23.706899999999997,"d":"23.7"},{"v":18.201300000000003,"d":"18.2"},{"v":4.4601,"d":"4.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J347,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.1224699961762914E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.019777146887494813,"d":"0.0"},{"v":24.764522143433393,"d":"24.8"},{"v":25.27573432009265,"d":"25.3"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":193,"d":"193.0"},{"v":326,"d":"326.0"},{"v":459,"d":"459.0"},{"v":592,"d":"592.0"},{"v":25.622742036820735,"d":"25.6"},{"v":25.183482643844187,"d":"25.2"},{"v":21.516875815620388,"d":"21.5"},{"v":14.62292155214934,"d":"14.6"},{"v":4.501619853431041,"d":"4.5"},{"v":735.757245066955,"d":"735.8"},1387.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/270-15/4","BL 100/270-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,1845,459,997,null,2040,null,null,600,2040,1947,{"$nulls":4},1504,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":592,"d":"592.0"},25.81,25.94,24.9,21.01,10.6,null,{"v":-7.3724699961762882E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.019767146887494803,"d":"0.020"},{"v":24.77722214343339,"d":"24.777"},{"v":25.30388432009265,"d":"25.3"},"CO-3 BL 100/270-15/4 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":193,"d":"193.0"},{"v":326,"d":"326.0"},{"v":459,"d":"459.0"},{"v":592,"d":"592.0"},{"v":25.697842036820735,"d":"25.7"},{"v":25.846110143844182,"d":"25.8"},{"v":23.386145815620385,"d":"23.4"},{"v":18.317949052149338,"d":"18.3"},{"v":10.64151985343105,"d":"10.6"},{"$nulls":21},{"v":-7.3724699961762882E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.019767146887494803,"d":"0.020"},{"v":24.77722214343339,"d":"24.777"},0.011184835811072874,-0.019767146887494803,-24.77722214343339,{"v":47.95840909387697,"d":"48.0"},{"v":25.555655586840683,"d":"25.6"},"да",{"v":326,"d":"326.0"},411.12,235.56,{"v":15.555655586840683,"d":"15.6"},null,{"v":-9.1224699961762914E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.019777146887494813,"d":"0.020"},{"v":24.764522143433393,"d":"24.765"},0.011202335811072875,-0.019777146887494813,-24.764522143433393,{"v":47.90863421182786,"d":"47.9"},{"v":25.502635911585813,"d":"25.5"}]
[{"$nulls":9},2453380,"CO 3 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":338,"d":"338.0"},{"v":34.32405,"d":"34.3"},{"v":34.7565,"d":"34.8"},{"v":34.7109,"d":"34.7"},{"v":31.728099999999998,"d":"31.7"},{"v":29.00141,"d":"29.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J348,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2118438540320739E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.028729993168894723,"d":"0.0"},{"v":33.15614151942792,"d":"33.2"},{"v":33.908975367631875,"d":"33.9"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":194,"d":"194.0"},{"v":266,"d":"266.0"},{"v":338,"d":"338.0"},{"v":34.28968021436464,"d":"34.3"},{"v":34.857492293691735,"d":"34.9"},{"v":34.16886466515838,"d":"34.2"},{"v":32.223797328764576,"d":"32.2"},{"v":29.022290284510312,"d":"29.0"},{"v":729.4516686194637,"d":"729.5"},1693.6000000000001,200,200,"2R",null,"CO-3 BL 100/315-18.5/4","BL 100/315-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1845,386,924,null,2040,null,null,760,2040,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":338,"d":"338.0"},34.38,35.02,35.17,33.11,31.01,null,{"v":-1.0368438540320732E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02871999316889469,"d":"0.029"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},{"v":33.93712536763188,"d":"33.9"},"CO-3 BL 100/315-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":194,"d":"194.0"},{"v":266,"d":"266.0"},{"v":338,"d":"338.0"},{"v":34.34563021436464,"d":"34.3"},{"v":35.12944229369174,"d":"35.1"},{"v":34.83825466515838,"d":"34.8"},{"v":33.472067328764574,"d":"33.5"},{"v":31.03088028451031,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.0368438540320732E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02871999316889469,"d":"0.029"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},0.011214795496514319,-0.02871999316889469,-33.16884151942792,{"v":55.67931314909251,"d":"55.7"},{"v":34.44651014171895,"d":"34.4"},"да",{"v":194,"d":"194.0"},240.08,145.04000000000002,{"v":24.446510141718953,"d":"24.4"},null,{"v":-1.2118438540320739E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.028729993168894723,"d":"0.029"},{"v":33.15614151942792,"d":"33.156"},0.011232295496514319,-0.028729993168894723,-33.15614151942792,{"v":55.62495542632593,"d":"55.6"},{"v":34.37928517978607,"d":"34.4"}]
[{"$nulls":9},2453379,"CO 3 BL 100/305-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":310,"d":"310.0"},{"v":486,"d":"486.0"},{"v":30.614050000000002,"d":"30.6"},{"v":31.1665,"d":"31.2"},{"v":31.0609,"d":"31.1"},{"v":26.93865,"d":"26.9"},{"v":16.00873,"d":"16.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J349,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.116496708209847E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02619258426800081,"d":"0.0"},{"v":29.628366027850575,"d":"29.6"},{"v":30.313658852151715,"d":"30.3"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":377,"d":"377.0"},{"v":486,"d":"486.0"},{"v":30.658871064198152,"d":"30.7"},{"v":30.97037159843739,"d":"31.0"},{"v":28.628852654628385,"d":"28.6"},{"v":23.634314232771146,"d":"23.6"},{"v":15.986756332865665,"d":"16.0"},{"v":791.8928589308823,"d":"791.9"},1732.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/305-18.5/4","BL 100/305-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1913,486,1024,null,2040,null,null,760,2040,2012,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":310,"d":"310.0"},{"v":486,"d":"486.0"},30.67,31.43,31.52,28.63,20.15,null,{"v":-9.4149670820984721E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.026182584268000818,"d":"0.026"},{"v":29.641066027850577,"d":"29.641"},{"v":30.341808852151715,"d":"30.3"},"CO-3 BL 100/305-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":377,"d":"377.0"},{"v":486,"d":"486.0"},{"v":30.714821064198155,"d":"30.7"},{"v":31.423899098437392,"d":"31.4"},{"v":29.89579265462839,"d":"29.9"},{"v":26.130501732771148,"d":"26.1"},{"v":20.128026332865666,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-9.4149670820984721E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.026182584268000818,"d":"0.026"},{"v":29.641066027850577,"d":"29.641"},0.011205260781932097,-0.026182584268000818,-29.641066027850577,{"v":52.61388194461416,"d":"52.6"},{"v":30.75800636979773,"d":"30.8"},"да",{"v":268,"d":"268.0"},337.76,193.88,{"v":20.75800636979773,"d":"20.8"},null,{"v":-1.116496708209847E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02619258426800081,"d":"0.026"},{"v":29.628366027850575,"d":"29.628"},0.011222760781932095,-0.02619258426800081,-29.628366027850575,{"v":52.56136105435243,"d":"52.6"},{"v":30.69662973206663,"d":"30.7"}]
[{"$nulls":9},2453412,"CO 4 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":174,"d":"174.0"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":65.3668,"d":"65.4"},{"v":67.4205,"d":"67.4"},{"v":66.3935,"d":"66.4"},{"v":59.2995,"d":"59.3"},{"v":48.345299999999995,"d":"48.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J350,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.629380929231935E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.13688748315343913,"d":"0.1"},{"v":61.880896982044845,"d":"61.9"},{"v":65.21087719301714,"d":"65.2"},"не подходит",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":81.75,"d":"81.8"},130.5,{"v":179.25,"d":"179.3"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":65.45844434291497,"d":"65.5"},{"v":67.30437952120198,"d":"67.3"},{"v":65.04866207656343,"d":"65.0"},{"v":58.69129200899933,"d":"58.7"},{"v":48.23226931850968,"d":"48.2"},{"v":789.7862899245674,"d":"789.8"},1383.6,125,200,"2R",null,"CO-4 BL 50/220-18.5/2","BL 50/220-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1845,382,796,null,2144,null,null,800,2144,1788,{"$nulls":4},1448,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":174,"d":"174.0"},{"v":228,"d":"228.0"},65.66,69.31,69.87,67.39,62.23,null,{"v":-5.9627142625652682E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.13698748315343917,"d":"0.137"},{"v":61.880396982044836,"d":"61.880"},{"v":65.45337719301713,"d":"65.5"},"CO-4 BL 50/220-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":33,"d":"33.0"},{"v":81.75,"d":"81.8"},130.5,{"v":179.25,"d":"179.3"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":65.75164434291497,"d":"65.8"},{"v":69.09420452120197,"d":"69.1"},{"v":69.60261207656343,"d":"69.6"},{"v":67.27686700899933,"d":"67.3"},{"v":62.116969318509675,"d":"62.1"},{"$nulls":21},{"v":-5.9627142625652682E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.13698748315343917,"d":"0.137"},{"v":61.880396982044836,"d":"61.880"},0.011707382537367639,-0.13698748315343917,-61.880396982044836,{"v":78.78754134109799,"d":"78.8"},{"v":68.97196300639139,"d":"69.0"},"да",130.5,161.70000000000002,97.35000000000001,{"v":58.97196300639139,"d":"59.0"},null,{"v":-8.629380929231935E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.13688748315343913,"d":"0.137"},{"v":61.880896982044845,"d":"61.881"},0.011974049204034306,-0.13688748315343913,-61.880896982044845,{"v":77.83112343146205,"d":"77.8"},{"v":67.30759749559424,"d":"67.3"}]
[{"$nulls":9},2453757,"CO 4 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":64.7505,"d":"64.8"},{"v":59.378,"d":"59.4"},{"v":51.45,"d":"51.5"},{"v":30.743,"d":"30.7"},{"v":10.735,"d":"10.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J351,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.0018276428193764E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.037159003255697404,"d":"0.0"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.1"},{"v":64.64628399699475,"d":"64.6"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":64.52846343601303,"d":"64.5"},{"v":60.28050512772352,"d":"60.3"},{"v":49.93881619083396,"d":"49.9"},{"v":33.50339662534436,"d":"33.5"},{"v":10.974246431254699,"d":"11.0"},{"v":979.4830813910033,"d":"979.5"},1333,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7003/2","MVI 7003/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,262,1440,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},65.13,60.35,52.86,32.75,13.1,null,{"v":-6.046272087263828E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.045792336589030994,"d":"0.046"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},{"v":64.90128399699472,"d":"64.9"},"CO-4 MVI 7003/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":64.907963436013,"d":"64.9"},{"v":61.224067627723514,"d":"61.2"},{"v":51.40131619083396,"d":"51.4"},{"v":35.43970912534435,"d":"35.4"},{"v":13.339246431254686,"d":"13.3"},{"$nulls":21},{"v":-6.046272087263828E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.045792336589030994,"d":"0.046"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},0.011715738319837495,-0.045792336589030994,-64.07167838717754,{"v":75.93183688250295,"d":"75.9"},{"v":64.06270947056706,"d":"64.1"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":54.06270947056706,"d":"54.1"},null,{"v":-6.0018276428193764E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.037159003255697404,"d":"0.037"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.072"},0.011711293875393049,-0.037159003255697404,-64.07167838717757,{"v":75.56921263204917,"d":"75.6"},{"v":63.45228775364289,"d":"63.5"}]
[{"$nulls":9},2453387,"CO 3 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":424,"d":"424.0"},{"v":23.3414,"d":"23.3"},{"v":23.37215,"d":"23.4"},{"v":23.1082,"d":"23.1"},{"v":21.9098,"d":"21.9"},{"v":20.50764,"d":"20.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J352,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9668631963430071E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.006803640065347388,"d":"0.0"},{"v":22.97862856027948,"d":"23.0"},{"v":23.156035993472813,"d":"23.2"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":166,"d":"166.0"},{"v":252,"d":"252.0"},{"v":338,"d":"338.0"},{"v":424,"d":"424.0"},{"v":23.333040520941317,"d":"23.3"},{"v":23.290483988742867,"d":"23.3"},{"v":22.809069052541357,"d":"22.8"},{"v":21.88879571233679,"d":"21.9"},{"v":20.529663968129167,"d":"20.5"},{"v":859.4186321172147,"d":"859.4"},1672.6000000000001,250,250,"2R",null,"CO-3 BL 125/265-15/4","BL 125/265-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-15(32A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,2,16,10,1876,422,1045,null,2032,null,null,600,2080,2061,{"$nulls":4},1618,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":424,"d":"424.0"},23.39,23.5,23.41,22.78,21.86,null,{"v":-2.2168631963430051E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006813640065347386,"d":"0.007"},{"v":22.97842856027948,"d":"22.978"},{"v":23.162885993472813,"d":"23.2"},"CO-3 BL 125/265-15/4 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":166,"d":"166.0"},{"v":252,"d":"252.0"},{"v":338,"d":"338.0"},{"v":424,"d":"424.0"},{"v":23.381640520941318,"d":"23.4"},{"v":23.498613988742868,"d":"23.5"},{"v":23.287669052541357,"d":"23.3"},{"v":22.748805712336793,"d":"22.7"},{"v":21.882023968129168,"d":"21.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.2168631963430051E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006813640065347386,"d":"0.007"},{"v":22.97842856027948,"d":"22.978"},0.011133279743074542,-0.006813640065347386,-22.97842856027948,{"v":45.737647329931335,"d":"45.7"},{"v":23.243693147524166,"d":"23.2"},"да",{"v":252,"d":"252.0"},307.04,193.52,{"v":13.243693147524166,"d":"13.2"},null,{"v":-2.9668631963430071E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006803640065347388,"d":"0.007"},{"v":22.97862856027948,"d":"22.979"},0.011140779743074541,-0.006803640065347388,-22.97862856027948,{"v":45.72189153018661,"d":"45.7"},{"v":23.227681834423894,"d":"23.2"}]
[{"$nulls":9},2453388,"CO 3 BL 125/265-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":700,"d":"700.0"},{"v":23.28275,"d":"23.3"},{"v":23.296599999999998,"d":"23.3"},{"v":22.139,"d":"22.1"},{"v":20.1838,"d":"20.2"},{"v":11.608199999999998,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J353,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.7913983489091173E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.010833665478647742,"d":"0.0"},{"v":22.631644571985653,"d":"22.6"},{"v":22.922531951204903,"d":"22.9"},"не подходит",{"v":70,"d":"70.0"},227.5,{"v":385,"d":"385.0"},542.5,{"v":700,"d":"700.0"},{"v":23.204222636394448,"d":"23.2"},{"v":23.13401786042074,"d":"23.1"},{"v":21.182805578594497,"d":"21.2"},{"v":17.350585790915716,"d":"17.4"},{"v":11.637358497384398,"d":"11.6"},{"v":935.6941153121106,"d":"935.7"},1978.6000000000001,250,300,"2R",null,"CO-3 BL 125/265-18.5/4","BL 125/265-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1913,397,1020,null,2032,null,null,760,2080,2146,{"$nulls":4},1678,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":700,"d":"700.0"},23.32,23.49,22.91,21.64,15.29,null,{"v":-3.0413983489091166E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010843665478647737,"d":"0.011"},{"v":22.631444571985654,"d":"22.631"},{"v":22.929381951204903,"d":"22.9"},"CO-3 BL 125/265-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":70,"d":"70.0"},227.5,{"v":385,"d":"385.0"},542.5,{"v":700,"d":"700.0"},{"v":23.241472636394448,"d":"23.2"},{"v":23.52426473542074,"d":"23.5"},{"v":22.298143078594492,"d":"22.3"},{"v":19.563107665915716,"d":"19.6"},{"v":15.319158497384397,"d":"15.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.0413983489091166E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010843665478647737,"d":"0.011"},{"v":22.631444571985654,"d":"22.631"},0.011141525094600202,-0.010843665478647737,-22.631444571985654,{"v":45.55887172633333,"d":"45.6"},{"v":23.062342144183273,"d":"23.1"},"да",{"v":385,"d":"385.0"},485.8,277.9,{"v":13.062342144183273,"d":"13.1"},null,{"v":-3.7913983489091173E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010833665478647742,"d":"0.011"},{"v":22.631644571985653,"d":"22.632"},0.011149025094600203,-0.010833665478647742,-22.631644571985653,{"v":45.54312565797718,"d":"45.5"},{"v":23.046403274425547,"d":"23.0"}]
[{"$nulls":9},2453389,"CO 3 BL 125/275-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":486,"d":"486.0"},{"v":26.468390000000003,"d":"26.5"},{"v":26.472150000000003,"d":"26.5"},{"v":26.1882,"d":"26.2"},{"v":24.8798,"d":"24.9"},{"v":21.973869999999998,"d":"22.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J354,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.2290303566204547E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.007282170783460031,"d":"0.0"},{"v":26.07981590899325,"d":"26.1"},{"v":26.269219759287466,"d":"26.3"},"не подходит",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":177,"d":"177.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":383,"d":"383.0"},{"v":486,"d":"486.0"},{"v":26.441874844640758,"d":"26.4"},{"v":26.357137217240055,"d":"26.4"},{"v":25.587263928771623,"d":"25.6"},{"v":24.132254979235462,"d":"24.1"},{"v":21.99211036863158,"d":"22.0"},{"v":882.4714398887542,"d":"882.5"},1921.6000000000001,250,250,"2R",null,"CO-3 BL 125/275-18.5/4","BL 125/275-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-18(40A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,2,16,10,1913,397,1020,null,2032,null,null,760,2080,2071,{"$nulls":4},1628,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":486,"d":"486.0"},26.51,26.6,26.49,25.75,23.75,null,{"v":-2.4790303566204548E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00729217078346004,"d":"0.007"},{"v":26.079615908993244,"d":"26.080"},{"v":26.27606975928746,"d":"26.3"},"CO-3 BL 125/275-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":177,"d":"177.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":383,"d":"383.0"},{"v":486,"d":"486.0"},{"v":26.48348484464075,"d":"26.5"},{"v":26.59367471724005,"d":"26.6"},{"v":26.177863928771618,"d":"26.2"},{"v":25.23605247923546,"d":"25.2"},{"v":23.768240368631574,"d":"23.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.4790303566204548E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00729217078346004,"d":"0.007"},{"v":26.079615908993244,"d":"26.080"},0.011135901414677317,-0.00729217078346004,-26.079615908993244,{"v":48.72212212285112,"d":"48.7"},{"v":26.376057601711313,"d":"26.4"},"да",{"v":280,"d":"280.0"},345.92,209.96,{"v":16.376057601711313,"d":"16.4"},null,{"v":-3.2290303566204547E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.007282170783460031,"d":"0.007"},{"v":26.07981590899325,"d":"26.080"},0.011143401414677316,-0.007282170783460031,-26.07981590899325,{"v":48.705346151555226,"d":"48.7"},{"v":26.357897152697948,"d":"26.4"}]
[{"$nulls":9},2453420,"CO 4 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":276,"d":"276.0"},{"v":393,"d":"393.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.6753,"d":"50.7"},{"v":47.9461,"d":"47.9"},{"v":42.80929999999999,"d":"42.8"},{"v":31.396900000000002,"d":"31.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J355,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8157428335313565E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0238870971570857,"d":"0.0"},{"v":50.051887558350444,"d":"50.1"},{"v":50.60508361804519,"d":"50.6"},"не подходит",{"v":39,"d":"39.0"},127.5,{"v":216,"d":"216.0"},304.5,{"v":393,"d":"393.0"},{"v":50.707309862496665,"d":"50.7"},{"v":50.14577550211946,"d":"50.1"},{"v":46.73997078015706,"d":"46.7"},{"v":40.489895696609466,"d":"40.5"},{"v":31.395550251476678,"d":"31.4"},{"v":825.3672314512111,"d":"825.4"},1474.8000000000002,150,200,"2R",null,"CO-4 BL 65/190-18.5/2","BL 65/190-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1845,412,881,null,2144,null,null,800,2144,1821,{"$nulls":4},1481,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":276,"d":"276.0"},{"v":393,"d":"393.0"},50.79,51.19,50,47.05,39.99,null,{"v":-1.2601872779758016E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023920430490419076,"d":"0.024"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},{"v":50.65558361804517,"d":"50.7"},"CO-4 BL 65/190-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":39,"d":"39.0"},127.5,{"v":216,"d":"216.0"},304.5,{"v":393,"d":"393.0"},{"v":50.79260986249665,"d":"50.8"},{"v":51.05265050211944,"d":"51.1"},{"v":49.33867078015704,"d":"49.3"},{"v":45.650670696609446,"d":"45.7"},{"v":39.988650251476656,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.2601872779758016E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023920430490419076,"d":"0.024"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},0.011237129838908691,-0.023920430490419076,-50.05138755835042,{"v":67.81193679519316,"d":"67.8"},{"v":51.09398635461414,"d":"51.1"},"да",{"v":216,"d":"216.0"},272.64,155.82,{"v":41.09398635461414,"d":"41.1"},null,{"v":-1.8157428335313565E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0238870971570857,"d":"0.024"},{"v":50.051887558350444,"d":"50.052"},0.011292685394464248,-0.0238870971570857,-50.051887558350444,{"v":67.6411037977835,"d":"67.6"},{"v":50.83687692202801,"d":"50.8"}]
[{"$nulls":9},2453421,"CO 4 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":57.0499,"d":"57.0"},{"v":55.9579,"d":"56.0"},{"v":54.5345,"d":"54.5"},{"v":50.0397,"d":"50.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J356,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5471799676594568E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.015220225795609303,"d":"0.0"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.8"},{"v":57.12274670927909,"d":"57.1"},"не подходит",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":95.25,"d":"95.3"},151.5,{"v":207.75,"d":"207.8"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":57.16364886544792,"d":"57.2"},{"v":56.85142394399811,"d":"56.9"},{"v":55.5601241992638,"d":"55.6"},{"v":53.28974963124498,"d":"53.3"},{"v":50.040300239941665,"d":"50.0"},{"v":818.8629407937716,"d":"818.9"},1534.8000000000002,125,200,"2R",null,"CO-4 BL 65/210-18.5/2","BL 65/210-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1845,412,881,null,2144,null,null,800,2144,1821,{"$nulls":4},1481,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":138,"d":"138.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":264,"d":"264.0"},57.25,57.39,57.02,56.34,53.92,null,{"v":-9.9162441210390377E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015253559128942731,"d":"0.015"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},{"v":57.173246709279084,"d":"57.2"},"CO-4 BL 65/210-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":95.25,"d":"95.3"},151.5,{"v":207.75,"d":"207.8"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":57.248948865447915,"d":"57.2"},{"v":57.35813019399811,"d":"57.4"},{"v":56.839799199263794,"d":"56.8"},{"v":55.69395588124498,"d":"55.7"},{"v":53.92060023994166,"d":"53.9"},{"$nulls":21},{"v":-9.9162441210390377E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015253559128942731,"d":"0.015"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},0.011210273552321503,-0.015253559128942731,-56.80488613250015,{"v":71.86797517434837,"d":"71.9"},{"v":57.388953951786156,"d":"57.4"},"да",151.5,187.5,113.25,{"v":47.388953951786156,"d":"47.4"},null,{"v":-1.5471799676594568E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015220225795609303,"d":"0.015"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.805"},0.011265829107877058,-0.015220225795609303,-56.80538613250016,{"v":71.687681313488,"d":"71.7"},{"v":57.101373912269075,"d":"57.1"}]
[{"$nulls":9},2453756,"CO 4 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":70.4405,"d":"70.4"},{"v":64.72800000000001,"d":"64.7"},{"v":57.59,"d":"57.6"},{"v":38.353,"d":"38.4"},{"v":19.235000000000003,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J357,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.535424771127256E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.030490783871775774,"d":"0.0"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.8"},{"v":70.25522389181067,"d":"70.3"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":70.08985036313548,"d":"70.1"},{"v":65.90263459804659,"d":"65.9"},{"v":56.09523287002255,"d":"56.1"},{"v":40.667645179063356,"d":"40.7"},{"v":19.61987152516904,"d":"19.6"},{"v":976.8127448615915,"d":"976.8"},1333,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7003/1","MVI 7003/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,null,262,1440,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},70.82,65.7,59,40.36,21.6,null,{"v":-5.5798692155716988E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.039124117205109096,"d":"0.039"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},{"v":70.51022389181067,"d":"70.5"},"CO-4 MVI 7003/1 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":70.46935036313549,"d":"70.5"},{"v":66.84619709804659,"d":"66.8"},{"v":57.55773287002255,"d":"57.6"},{"v":42.60395767906337,"d":"42.6"},{"v":21.984871525169055,"d":"22.0"},{"$nulls":21},{"v":-5.5798692155716988E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.039124117205109096,"d":"0.039"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},0.01166909803266828,-0.039124117205109096,-69.83868860505885,{"v":79.0568633979132,"d":"79.1"},{"v":69.44430722573676,"d":"69.4"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":59.444307225736765,"d":"59.4"},null,{"v":-5.535424771127256E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030490783871775774,"d":"0.030"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},0.011664653588223836,-0.030490783871775774,-69.83868860505885,{"v":78.69505115169302,"d":"78.7"},{"v":68.81012306408424,"d":"68.8"}]
[{"$nulls":9},2453381,"CO 3 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":34.274049999999995,"d":"34.3"},{"v":34.8065,"d":"34.8"},{"v":34.7209,"d":"34.7"},{"v":28.8777,"d":"28.9"},{"v":16.37065,"d":"16.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J358,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2043145146046232E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.028462309994571063,"d":"0.0"},{"v":33.1657414414343,"d":"33.2"},{"v":33.91122243495702,"d":"33.9"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":395,"d":"395.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":34.2877783125117,"d":"34.3"},{"v":34.58327632452744,"d":"34.6"},{"v":31.693362445413953,"d":"31.7"},{"v":25.618036675171233,"d":"25.6"},{"v":16.35729901379929,"d":"16.4"},{"v":805.1198136742214,"d":"805.1"},1810.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/315-22/4","BL 100/315-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1913,486,1024,null,2040,null,null,760,2040,2012,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":510,"d":"510.0"},34.33,35.07,35.18,30.91,20.93,null,{"v":-1.029314514604623E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02845230999457104,"d":"0.028"},{"v":33.1784414414343,"d":"33.178"},{"v":33.939372434957015,"d":"33.9"},"CO-3 BL 100/315-22/4 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":395,"d":"395.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":34.3437283125117,"d":"34.3"},{"v":35.07076382452744,"d":"35.1"},{"v":33.07526244541395,"d":"33.1"},{"v":28.357224175171233,"d":"28.4"},{"v":20.916649013799287,"d":"20.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.029314514604623E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02845230999457104,"d":"0.028"},{"v":33.1784414414343,"d":"33.178"},0.011214042562571573,-0.02845230999457104,-33.1784414414343,{"v":55.676879111392175,"d":"55.7"},{"v":34.443498528717534,"d":"34.4"},"да",{"v":280,"d":"280.0"},353.6,201.8,{"v":24.443498528717534,"d":"24.4"},null,{"v":-1.2043145146046232E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.028462309994571063,"d":"0.028"},{"v":33.1657414414343,"d":"33.166"},0.011231542562571573,-0.028462309994571063,-33.1657414414343,{"v":55.622531005483566,"d":"55.6"},{"v":34.37628839395534,"d":"34.4"}]
[{"$nulls":9},2453382,"CO 3 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":37.50405,"d":"37.5"},{"v":37.9265,"d":"37.9"},{"v":37.72325,"d":"37.7"},{"v":34.225300000000004,"d":"34.2"},{"v":27.9045,"d":"27.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J359,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.087146211730384E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.025109386707701128,"d":"0.0"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.5"},{"v":37.17710940618717,"d":"37.2"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},142.5,{"v":235,"d":"235.0"},327.5,{"v":420,"d":"420.0"},{"v":37.50535374646434,"d":"37.5"},{"v":37.892172293664274,"d":"37.9"},{"v":36.418611886040594,"d":"36.4"},{"v":33.0846725235933,"d":"33.1"},{"v":27.890354206322378,"d":"27.9"},{"v":805.1198136742214,"d":"805.1"},1810.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/330-22/4","BL 100/330-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1913,486,1024,null,2040,null,null,760,2040,2012,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":420,"d":"420.0"},37.56,38.19,38.24,35.81,31,null,{"v":-9.12146211730383e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.02509938670770108,"d":"0.025"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},{"v":37.20525940618718,"d":"37.2"},"CO-3 BL 100/330-22/4 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},142.5,{"v":235,"d":"235.0"},327.5,{"v":420,"d":"420.0"},{"v":37.56130374646434,"d":"37.6"},{"v":38.25880666866428,"d":"38.3"},{"v":37.3953993860406,"d":"37.4"},{"v":34.9710818985933,"d":"35.0"},{"v":30.985854206322387,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-9.12146211730383e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.02509938670770108,"d":"0.025"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},0.011202325732284149,-0.02509938670770108,-36.534370964011885,{"v":58.239232249739615,"d":"58.2"},{"v":37.68675747821234,"d":"37.7"},"да",{"v":235,"d":"235.0"},294.20000000000005,172.10000000000002,{"v":27.686757478212343,"d":"27.7"},null,{"v":-1.087146211730384E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.025109386707701128,"d":"0.025"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.522"},0.01121982573228415,-0.025109386707701128,-36.521670964011875,{"v":58.18344236253745,"d":"58.2"},{"v":37.61458850171908,"d":"37.6"}]
[{"$nulls":9},2453384,"CO 3 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":334,"d":"334.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.716649999999994,"d":"41.7"},{"v":41.7409,"d":"41.7"},{"v":39.8369,"d":"39.8"},{"v":36.70841,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J360,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1758024850316639E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.029478389009140106,"d":"0.0"},{"v":40.02648722805994,"d":"40.0"},{"v":40.8050166746813,"d":"40.8"},"не подходит",{"v":56,"d":"56.0"},125.5,{"v":195,"d":"195.0"},264.5,{"v":334,"d":"334.0"},{"v":41.308545353265856,"d":"41.3"},{"v":41.87410673972003,"d":"41.9"},{"v":41.30378413550936,"d":"41.3"},{"v":39.59757754063386,"d":"39.6"},{"v":36.75548695509351,"d":"36.8"},{"v":742.6786233628027,"d":"742.7"},1738.6000000000001,200,200,"2R",null,"CO-3 BL 100/345-22/4","BL 100/345-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1845,386,924,null,2040,null,null,760,2040,1909,{"$nulls":4},1569,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":334,"d":"334.0"},41.45,41.94,42.2,41.03,38.67,null,{"v":-1.0008024850316647E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02946838900914013,"d":"0.029"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},{"v":40.8331666746813,"d":"40.8"},"CO-3 BL 100/345-22/4 без учёта потерь напора",{"v":56,"d":"56.0"},125.5,{"v":195,"d":"195.0"},264.5,{"v":334,"d":"334.0"},{"v":41.37556535326586,"d":"41.4"},{"v":42.16118111472004,"d":"42.2"},{"v":41.979971635509365,"d":"42.0"},{"v":40.831936915633854,"d":"40.8"},{"v":38.71707695509351,"d":"38.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.0008024850316647E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02946838900914013,"d":"0.029"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},0.011211191359614278,-0.02946838900914013,-40.039187228059944,{"v":61.08953620551894,"d":"61.1"},{"v":41.4659048200601,"d":"41.5"},"да",{"v":195,"d":"195.0"},239.48000000000002,147.74,{"v":31.465904820060103,"d":"31.5"},null,{"v":-1.1758024850316639E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029478389009140106,"d":"0.029"},{"v":40.02648722805994,"d":"40.026"},0.011228691359614278,-0.029478389009140106,-40.02648722805994,{"v":61.03185341391565,"d":"61.0"},{"v":41.387634790418744,"d":"41.4"}]
[{"$nulls":9},2453758,"CO 4 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":76.35050000000001,"d":"76.4"},{"v":70.578,"d":"70.6"},{"v":64.55,"d":"64.6"},{"v":47.143,"d":"47.1"},{"v":28.875,"d":"28.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J361,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.1494426357236243E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.030378737791134338,"d":"0.0"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.5"},{"v":75.95743501126972,"d":"76.0"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":75.83380378161783,"d":"75.8"},{"v":72.0820620210368,"d":"72.1"},{"v":63.10202678437264,"d":"63.1"},{"v":48.89369807162532,"d":"48.9"},{"v":29.457075882794882,"d":"29.5"},{"v":1001.8656464013841,"d":"1001.9"},1393,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7003","MVI 7003","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,null,262,1440,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},76.73,71.55,65.96,49.15,31.24,null,{"v":-5.1938870801680715E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03901207112446775,"d":"0.039"},{"v":75.50952271475083,"d":"75.510"},{"v":76.21243501126973,"d":"76.2"},"CO-4 MVI 7003 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":76.21330378161784,"d":"76.2"},{"v":73.02562452103682,"d":"73.0"},{"v":64.56452678437266,"d":"64.6"},{"v":50.830010571625344,"d":"50.8"},{"v":31.82207588279489,"d":"31.8"},{"$nulls":21},{"v":-5.1938870801680715E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03901207112446775,"d":"0.039"},{"v":75.50952271475083,"d":"75.510"},0.011630499819127919,-0.03901207112446775,-75.50952271475083,{"v":82.26984990782924,"d":"82.3"},{"v":75.20364670951945,"d":"75.2"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":65.20364670951945,"d":"65.2"},null,{"v":-5.1494426357236243E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030378737791134338,"d":"0.030"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.011626055374683473,-0.030378737791134338,-75.50952271475082,{"v":81.90773510737357,"d":"81.9"},{"v":74.54307856021863,"d":"74.5"}]
[{"$nulls":9},2453433,"CO 4 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":315,"d":"315.0"},{"v":477,"d":"477.0"},{"v":25.80798,"d":"25.8"},{"v":26.73285,"d":"26.7"},{"v":26.7368,"d":"26.7"},{"v":22.03795,"d":"22.0"},{"v":10.42297,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J362,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3528296905230175E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.034989670391419626,"d":"0.0"},{"v":24.495233137857248,"d":"24.5"},{"v":25.423168577452767,"d":"25.4"},"не подходит",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":155.25,"d":"155.3"},262.5,{"v":369.75,"d":"369.8"},{"v":477,"d":"477.0"},{"v":25.863045355948888,"d":"25.9"},{"v":26.666713249356476,"d":"26.7"},{"v":24.35817952934473,"d":"24.4"},{"v":18.937444195913656,"d":"18.9"},{"v":10.404507249063244,"d":"10.4"},{"v":885.8748912788927,"d":"885.9"},1722.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 80/270-11/4","BL 80/270-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,1845,455,911,null,2740,null,null,760,2740,1941,{"$nulls":4},1498,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":315,"d":"315.0"},{"v":477,"d":"477.0"},25.86,26.98,27.24,24.25,15.49,null,{"v":-1.1306074683007957E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03501300372475298,"d":"0.035"},{"v":24.494933137857245,"d":"24.495"},{"v":25.443568577452762,"d":"25.4"},"CO-4 BL 80/270-11/4 без учёта потерь напора",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":155.25,"d":"155.3"},262.5,{"v":369.75,"d":"369.8"},{"v":477,"d":"477.0"},{"v":25.915065355948887,"d":"25.9"},{"v":27.205648249356475,"d":"27.2"},{"v":25.895254529344733,"d":"25.9"},{"v":21.983884195913653,"d":"22.0"},{"v":15.471537249063246,"d":"15.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.1306074683007957E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03501300372475298,"d":"0.035"},{"v":24.494933137857245,"d":"24.495"},0.011224171857941192,-0.03501300372475298,-24.494933137857245,{"v":48.30124176766242,"d":"48.3"},{"v":25.922332847757517,"d":"25.9"},"да",262.5,331.14,189.57,{"v":15.922332847757517,"d":"15.9"},null,{"v":-1.3528296905230175E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.034989670391419626,"d":"0.035"},{"v":24.495233137857248,"d":"24.495"},0.011246394080163414,-0.034989670391419626,-24.495233137857248,{"v":48.25112007620968,"d":"48.3"},{"v":25.868562095653388,"d":"25.9"}]
[{"$nulls":9},2453383,"CO 3 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":37.57298,"d":"37.6"},{"v":37.8857,"d":"37.9"},{"v":37.5921,"d":"37.6"},{"v":30.284100000000002,"d":"30.3"},{"v":17.014900000000004,"d":"17.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J363,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0376971689357596E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022893694243389613,"d":"0.0"},{"v":36.693931164720254,"d":"36.7"},{"v":37.287349246817726,"d":"37.3"},"не подходит",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":308,"d":"308.0"},{"v":434,"d":"434.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":37.65055621017182,"d":"37.7"},{"v":37.42331541463435,"d":"37.4"},{"v":33.90117856829207,"d":"33.9"},{"v":27.084145671144952,"d":"27.1"},{"v":16.97221672319302,"d":"17.0"},{"v":855.4269977229238,"d":"855.4"},2040.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/330-30/4","BL 100/330-30/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,1926.5,436.5,974.5,null,2040,null,null,800,2040,2082,{"$nulls":4},1639,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":560,"d":"560.0"},37.64,38.24,38.17,32.82,22.51,null,{"v":-8.6269716893575953E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022883694243389607,"d":"0.023"},{"v":36.70663116472025,"d":"36.707"},{"v":37.31549924681772,"d":"37.3"},"CO-3 BL 100/330-30/4 без учёта потерь напора",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":308,"d":"308.0"},{"v":434,"d":"434.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":37.71757621017181,"d":"37.7"},{"v":38.013865414634346,"d":"38.0"},{"v":35.57091856829206,"d":"35.6"},{"v":30.388735671144946,"d":"30.4"},{"v":22.46731672319301,"d":"22.5"},{"$nulls":21},{"v":-8.6269716893575953E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022883694243389607,"d":"0.023"},{"v":36.70663116472025,"d":"36.707"},0.011197380828004687,-0.022883694243389607,-36.70663116472025,{"v":58.28603185753699,"d":"58.3"},{"v":37.747350107753526,"d":"37.7"},"да",{"v":308,"d":"308.0"},388.64000000000004,222.32000000000002,{"v":27.747350107753526,"d":"27.7"},null,{"v":-1.0376971689357596E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022893694243389613,"d":"0.023"},{"v":36.693931164720254,"d":"36.694"},0.011214880828004687,-0.022893694243389613,-36.693931164720254,{"v":58.230284904129334,"d":"58.2"},{"v":37.67517866684525,"d":"37.7"}]
[{"$nulls":9},2453385,"CO 3 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.7957,"d":"41.8"},{"v":41.5521,"d":"41.6"},{"v":36.5177,"d":"36.5"},{"v":21.474899999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J364,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0338931419786531E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02397751428884415,"d":"0.0"},{"v":40.44064772975443,"d":"40.4"},{"v":41.06692277564168,"d":"41.1"},"не подходит",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":308,"d":"308.0"},{"v":434,"d":"434.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":41.4591596406052,"d":"41.5"},{"v":41.379887686833975,"d":"41.4"},{"v":38.01779822865213,"d":"38.0"},{"v":31.372891266059675,"d":"31.4"},{"v":21.445166799056594,"d":"21.4"},{"v":855.4269977229238,"d":"855.4"},2040.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 100/345-30/4","BL 100/345-30/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-30(65A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,2,16,10,1926.5,436.5,974.5,null,2040,null,null,800,2040,2082,{"$nulls":4},1639,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":560,"d":"560.0"},41.45,42.15,42.13,38.55,26.97,null,{"v":-8.58893141978653e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.02396751428884413,"d":"0.024"},{"v":40.45334772975443,"d":"40.453"},{"v":41.09507277564167,"d":"41.1"},"CO-3 BL 100/345-30/4 без учёта потерь напора",{"v":56,"d":"56.0"},{"v":182,"d":"182.0"},{"v":308,"d":"308.0"},{"v":434,"d":"434.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":41.52617964060519,"d":"41.5"},{"v":41.97043768683397,"d":"42.0"},{"v":39.68753822865212,"d":"39.7"},{"v":34.677481266059665,"d":"34.7"},{"v":26.940266799056587,"d":"26.9"},{"$nulls":21},{"v":-8.58893141978653e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.02396751428884413,"d":"0.024"},{"v":40.45334772975443,"d":"40.453"},0.011197000425308978,-0.02396751428884413,-40.45334772975443,{"v":61.1869773656082,"d":"61.2"},{"v":41.59829110154945,"d":"41.6"},"да",{"v":308,"d":"308.0"},388.64000000000004,222.32000000000002,{"v":31.59829110154945,"d":"31.6"},null,{"v":-1.0338931419786531E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02397751428884415,"d":"0.024"},{"v":40.44064772975443,"d":"40.441"},0.011214500425308976,-0.02397751428884415,-40.44064772975443,{"v":61.12939543773536,"d":"61.1"},{"v":41.52003318425579,"d":"41.5"}]
[{"$nulls":9},2453390,"CO 3 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":758,"d":"758.0"},{"v":26.44839,"d":"26.4"},{"v":26.386599999999998,"d":"26.4"},{"v":24.2734,"d":"24.3"},{"v":19.2914,"d":"19.3"},{"v":12.173389999999998,"d":"12.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J365,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.678530709677838E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.009902268030463356,"d":"0.0"},{"v":25.841796369351886,"d":"25.8"},{"v":26.105757633878685,"d":"26.1"},"не подходит",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":245,"d":"245.0"},{"v":416,"d":"416.0"},{"v":587,"d":"587.0"},{"v":758,"d":"758.0"},{"v":26.373127861944216,"d":"26.4"},{"v":26.059813978331285,"d":"26.1"},{"v":23.595221765084563,"d":"23.6"},{"v":18.979351222204045,"d":"19.0"},{"v":12.212202349689736,"d":"12.2"},{"v":949.1085155818337,"d":"949.1"},2023.6000000000001,250,300,"2R",null,"CO-3 BL 125/275-22/4","BL 125/275-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-22(50A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,2,16,10,1913,397,1020,null,2032,null,null,760,2080,2146,{"$nulls":4},1678,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":758,"d":"758.0"},26.49,26.58,25.36,21.82,16.49,null,{"v":-2.9285307096778381E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009912268030463363,"d":"0.010"},{"v":25.841596369351883,"d":"25.842"},{"v":26.112607633878685,"d":"26.1"},"CO-3 BL 125/275-22/4 без учёта потерь напора",{"v":74,"d":"74.0"},{"v":245,"d":"245.0"},{"v":416,"d":"416.0"},{"v":587,"d":"587.0"},{"v":758,"d":"758.0"},{"v":26.414737861944214,"d":"26.4"},{"v":26.512251478331287,"d":"26.5"},{"v":24.897101765084564,"d":"24.9"},{"v":21.569288722204046,"d":"21.6"},{"v":16.52881234968974,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-2.9285307096778381E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009912268030463363,"d":"0.010"},{"v":25.841596369351883,"d":"25.842"},0.01114039641820789,-0.009912268030463363,-25.841596369351883,{"v":48.60947017250501,"d":"48.6"},{"v":26.25422878279616,"d":"26.3"},"да",{"v":416,"d":"416.0"},525.44,299.72,{"v":16.25422878279616,"d":"16.3"},null,{"v":-3.678530709677838E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009902268030463356,"d":"0.010"},{"v":25.841796369351886,"d":"25.842"},0.01114789641820789,-0.009902268030463356,-25.841796369351886,{"v":48.59269850251727,"d":"48.6"},{"v":26.236114975072713,"d":"26.2"}]
[{"$nulls":9},2453760,"CO 4 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":89.4705,"d":"89.5"},{"v":82.888,"d":"82.9"},{"v":73.21000000000001,"d":"73.2"},{"v":46.983000000000004,"d":"47.0"},{"v":21.295,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J366,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.8106341653449182E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05613178061607846,"d":"0.1"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.2"},{"v":89.16793989481592,"d":"89.2"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":89.13122026045579,"d":"89.1"},{"v":84.15692322032308,"d":"84.2"},{"v":71.25239167918859,"d":"71.3"},{"v":50.41762563705235,"d":"50.4"},{"v":21.652625093914352,"d":"21.7"},{"v":1066.231456318339,"d":"1066.2"},1409,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7004/2","MVI 7004/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,null,262,1525,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},89.85,83.86,74.62,48.99,23.66,null,{"v":-7.8550786097893632E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0647651139494118,"d":"0.065"},{"v":88.1869435512146,"d":"88.187"},{"v":89.42293989481591,"d":"89.4"},"CO-4 MVI 7004/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":89.51072026045578,"d":"89.5"},{"v":85.10048572032306,"d":"85.1"},{"v":72.71489167918858,"d":"72.7"},{"v":52.35393813705234,"d":"52.4"},{"v":24.01762509391432,"d":"24.0"},{"$nulls":21},{"v":-7.8550786097893632E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0647651139494118,"d":"0.065"},{"v":88.1869435512146,"d":"88.187"},0.011896618972090049,-0.0647651139494118,-88.1869435512146,{"v":88.8624802106468,"d":"88.9"},{"v":87.73933765763992,"d":"87.7"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":77.73933765763992,"d":"77.7"},null,{"v":-7.8106341653449182E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05613178061607846,"d":"0.056"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},0.011892174527645603,-0.05613178061607846,-88.18694355121461,{"v":88.50591657322144,"d":"88.5"},{"v":87.03663631628926,"d":"87.0"}]
[{"$nulls":9},2453415,"CO 4 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",34.5,{"v":84,"d":"84.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":232.20000000000002,"d":"232.2"},{"v":97.43965,"d":"97.4"},{"v":99.1105,"d":"99.1"},{"v":97.9485,"d":"97.9"},{"v":92.2773,"d":"92.3"},{"v":79.269456,"d":"79.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J367,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.5322891757734422E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.1353044576554485,"d":"0.1"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.8"},{"v":97.09799255829279,"d":"97.1"},"не подходит",34.5,{"v":83.92500000000001,"d":"83.9"},{"v":133.35000000000002,"d":"133.4"},{"v":182.775,"d":"182.8"},{"v":232.20000000000002,"d":"232.2"},{"v":97.45921292441548,"d":"97.5"},{"v":99.15255410570553,"d":"99.2"},{"v":96.6773078270085,"d":"96.7"},{"v":90.0334740883244,"d":"90.0"},{"v":79.22105288965321,"d":"79.2"},{"v":882.1805192283737,"d":"882.2"},2088.6,125,200,"2R",null,"CO-4 BL 50/260-30/2","BL 50/260-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,1845,393.5,807.5,null,2144,null,null,800,2144,1813,{"$nulls":4},1473,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",34.5,{"v":84,"d":"84.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":232.20000000000002,"d":"232.2"},97.76,101,101.8,99.82,93.67,null,{"v":-5.8656225091067765E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.13540445765544845,"d":"0.135"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},{"v":97.34049255829281,"d":"97.3"},"CO-4 BL 50/260-30/2 без учёта потерь напора",34.5,{"v":83.92500000000001,"d":"83.9"},{"v":133.35000000000002,"d":"133.4"},{"v":182.775,"d":"182.8"},{"v":232.20000000000002,"d":"232.2"},{"v":97.7795629244155,"d":"97.8"},{"v":101.03868810570555,"d":"101.0"},{"v":101.43206882700852,"d":"101.4"},{"v":98.95970508832441,"d":"99.0"},{"v":93.62159688965323,"d":"93.6"},{"$nulls":21},{"v":-5.8656225091067765E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.13540445765544845,"d":"0.135"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},0.01169767336202179,-0.13540445765544845,-93.80626485444897,{"v":95.52462203610887,"d":"95.5"},{"v":101.38837127934951,"d":"101.4"},"да",{"v":133.35000000000002,"d":"133.4"},164.98200000000003,99.74100000000001,{"v":91.38837127934951,"d":"91.4"},null,{"v":-8.5322891757734422E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.1353044576554485,"d":"0.135"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.807"},0.011964340028688457,-0.1353044576554485,-93.80676485444894,{"v":94.38161601721485,"d":"94.4"},{"v":98.97654935578875,"d":"99.0"}]
[{"$nulls":9},2453434,"CO 4 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":546,"d":"546.0"},{"v":9.659980000000001,"d":"9.7"},{"v":9.701099999999999,"d":"9.7"},{"v":9.56765,"d":"9.6"},{"v":7.713850000000001,"d":"7.7"},{"v":3.1542600000000003,"d":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J368,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.251592302541969E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.006286619946440789,"d":"0.0"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.4"},{"v":9.574597035690275,"d":"9.6"},"не подходит",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":177,"d":"177.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":423,"d":"423.0"},{"v":546,"d":"546.0"},{"v":9.659923813585607,"d":"9.7"},{"v":9.509303146076576,"d":"9.5"},{"v":8.374815679664394,"d":"8.4"},{"v":6.256461414349063,"d":"6.3"},{"v":3.154240350130584,"d":"3.2"},{"v":840.0364232138409,"d":"840.0"},1359.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 100/180-4/4","BL 100/180-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,3,16,10,1845,451,974,null,2140,null,null,760,2186,1855,{"$nulls":4},1412,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":546,"d":"546.0"},9.695,9.825,9.791,8.65,5.482,null,{"v":-2.4738145247641903E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006279953279774115,"d":"0.006"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},{"v":9.594097035690274,"d":"9.6"},"CO-4 BL 100/180-4/4 без учёта потерь напора",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":177,"d":"177.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":423,"d":"423.0"},{"v":546,"d":"546.0"},{"v":9.694943813585606,"d":"9.7"},{"v":9.764493146076573,"d":"9.8"},{"v":9.08551567966439,"d":"9.1"},{"v":7.65801141434906,"d":"7.7"},{"v":5.481980350130581,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-2.4738145247641903E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006279953279774115,"d":"0.006"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},0.011135849256358753,-0.006279953279774115,-9.427962768019928,{"v":29.380272251056763,"d":"29.4"},{"v":9.591115528291288,"d":"9.6"},"да",{"v":300,"d":"300.0"},378.72,216.36,{"v":-0.40888447170871167,"d":"-0.4"},null,{"v":-3.251592302541969E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006286619946440789,"d":"0.006"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.415"},0.011143627034136532,-0.006286619946440789,-9.415262768019929,{"v":29.350623607105945,"d":"29.4"},{"v":9.571767845844498,"d":"9.6"}]
[{"$nulls":9},2453759,"CO 4 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":96.30050000000001,"d":"96.3"},{"v":89.61800000000001,"d":"89.6"},{"v":81.13000000000001,"d":"81.1"},{"v":56.853,"d":"56.9"},{"v":31.855,"d":"31.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J369,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.4477502295684111E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05718898071625338,"d":"0.1"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.7"},{"v":95.74070247933886,"d":"95.7"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":95.76066528925622,"d":"95.8"},{"v":91.2786133780992,"d":"91.3"},{"v":79.23476756198349,"d":"79.2"},{"v":59.629127840909106,"d":"59.6"},{"v":32.46169421487605,"d":"32.5"},{"v":1096.9733356816607,"d":"1097.0"},1501,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7004/1","MVI 7004/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,null,262,1568,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},96.68,90.59,82.54,58.86,34.22,null,{"v":-0.000749219467401286,"d":"-0.001"},{"v":0.06582231404958686,"d":"0.066"},{"v":94.69533057851241,"d":"94.695"},{"v":95.99570247933886,"d":"96.0"},"CO-4 MVI 7004/1 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":96.14016528925622,"d":"96.1"},{"v":92.2221758780992,"d":"92.2"},{"v":80.69726756198348,"d":"80.7"},{"v":61.5654403409091,"d":"61.6"},{"v":34.82669421487603,"d":"34.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.000749219467401286,"d":"-0.001"},{"v":0.06582231404958686,"d":"0.066"},{"v":94.69533057851241,"d":"94.695"},0.011860330578512398,-0.06582231404958686,-94.69533057851241,{"v":92.1723585248325,"d":"92.2"},{"v":94.39715195589181,"d":"94.4"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":84.39715195589181,"d":"84.4"},null,{"v":-7.4477502295684111E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05718898071625338,"d":"0.057"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.695"},0.011855886134067952,-0.05718898071625338,-94.69533057851243,{"v":91.81551190793667,"d":"91.8"},{"v":93.66764696573844,"d":"93.7"}]
[{"$nulls":9},2453770,"CO 4 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":58.338,"d":"58.3"},{"v":51.4465,"d":"51.4"},{"v":45.747499999999995,"d":"45.7"},{"v":37.714999999999996,"d":"37.7"},{"v":19.3655,"d":"19.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J370,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.101574266648896E-4,"d":"-0.0"},{"v":3.4873728477117817E-3,"d":"0.0"},{"v":58.21349859497975,"d":"58.2"},{"v":58.1289780964127,"d":"58.1"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":57.66617422984885,"d":"57.7"},{"v":53.781757626544945,"d":"53.8"},{"v":46.203167507647265,"d":"46.2"},{"v":34.93040387315583,"d":"34.9"},{"v":19.96346672307064,"d":"20.0"},{"v":1065.0343416228372,"d":"1065.0"},1637,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9502","MVI 9502","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,null,262,1381,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},58.84,52.75,47.66,40.08,22.28,null,{"v":-2.1460187110933408E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012120706181045124,"d":"0.012"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},{"v":58.38397809641269,"d":"58.4"},"CO-4 MVI 9502 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":58.168174229848844,"d":"58.2"},{"v":55.00407012654493,"d":"55.0"},{"v":48.06766750764726,"d":"48.1"},{"v":37.35896637315582,"d":"37.4"},{"v":22.877966723070628,"d":"22.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.1460187110933408E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012120706181045124,"d":"0.012"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.011325712982220446,-0.012120706181045124,-58.21349859497974,{"v":72.2304768225105,"d":"72.2"},{"v":57.96935313341363,"d":"58.0"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":47.96935313341363,"d":"48.0"},null,{"v":-2.101574266648896E-4,"d":"-0.000"},{"v":3.4873728477117817E-3,"d":"0.003"},{"v":58.21349859497975,"d":"58.213"},0.011321268537776001,-3.4873728477117817E-3,-58.21349859497975,{"v":71.86163830112486,"d":"71.9"},{"v":57.37883399246328,"d":"57.4"}]
[{"$nulls":9},2453422,"CO 4 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":396,"d":"396.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":56.4065,"d":"56.4"},{"v":52.2349,"d":"52.2"},{"v":47.4405,"d":"47.4"},{"v":38.5553,"d":"38.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J371,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5497654004349056E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.015286308703802872,"d":"0.0"},{"v":56.80423986656177,"d":"56.8"},{"v":57.123350241636714,"d":"57.1"},"не подходит",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":128.25,"d":"128.3"},217.5,{"v":306.75,"d":"306.8"},{"v":396,"d":"396.0"},{"v":57.164686588603935,"d":"57.2"},{"v":56.215645141155406,"d":"56.2"},{"v":52.79765306220652,"d":"52.8"},{"v":46.91071035175729,"d":"46.9"},{"v":38.55481700980769,"d":"38.6"},{"v":947.4307500674739,"d":"947.4"},1759.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 65/210-22/2","BL 65/210-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,1845,399,868,null,2140,null,null,800,2140,1944,{"$nulls":4},1501,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":228,"d":"228.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":396,"d":"396.0"},57.25,57.21,55.13,52.45,47.28,null,{"v":-9.9420984487934988E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01531964203713622,"d":"0.015"},{"v":56.803739866561784,"d":"56.804"},{"v":57.17385024163673,"d":"57.2"},"CO-4 BL 65/210-22/2 без учёта потерь напора",{"v":39,"d":"39.0"},{"v":128.25,"d":"128.3"},217.5,{"v":306.75,"d":"306.8"},{"v":396,"d":"396.0"},{"v":57.249986588603946,"d":"57.2"},{"v":57.13320139115542,"d":"57.1"},{"v":55.432528062206536,"d":"55.4"},{"v":52.147966601757304,"d":"52.1"},{"v":47.27951700980772,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-9.9420984487934988E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01531964203713622,"d":"0.015"},{"v":56.803739866561784,"d":"56.804"},0.011210532095599047,-0.01531964203713622,-56.803739866561784,{"v":71.86939593020759,"d":"71.9"},{"v":57.39122301525488,"d":"57.4"},"да",217.5,274.62,156.81,{"v":47.39122301525488,"d":"47.4"},null,{"v":-1.5497654004349056E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015286308703802872,"d":"0.015"},{"v":56.80423986656177,"d":"56.804"},0.011266087651154602,-0.015286308703802872,-56.80423986656177,{"v":71.68909529217078,"d":"71.7"},{"v":57.10362648677714,"d":"57.1"}]
[{"$nulls":9},2453761,"CO 4 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":102.02050000000001,"d":"102.0"},{"v":94.918,"d":"94.9"},{"v":87.37,"d":"87.4"},{"v":64.673,"d":"64.7"},{"v":40.455,"d":"40.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J372,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.9902251161755322E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05142068620085152,"d":"0.1"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.4"},{"v":101.32470398196847,"d":"101.3"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":101.3096139494115,"d":"101.3"},{"v":96.94222451634113,"d":"96.9"},{"v":85.47757214500378,"d":"85.5"},{"v":66.91565683539946,"d":"66.9"},{"v":41.25647858752818,"d":"41.3"},{"v":1094.2984461487888,"d":"1094.3"},1501,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7004","MVI 7004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,null,262,1568,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},102.4,95.89,88.78,66.68,42.82,null,{"v":-7.034669560619974E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.060054019534184835,"d":"0.060"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},{"v":101.57970398196846,"d":"101.6"},"CO-4 MVI 7004 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":101.68911394941148,"d":"101.7"},{"v":97.88578701634111,"d":"97.9"},{"v":86.94007214500377,"d":"86.9"},{"v":68.85196933539947,"d":"68.9"},{"v":43.621478587528195,"d":"43.6"},{"$nulls":21},{"v":-7.034669560619974E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.060054019534184835,"d":"0.060"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},0.011814578067173108,-0.060054019534184835,-100.41120365639871,{"v":94.76615833287207,"d":"94.8"},{"v":99.78471961301088,"d":"99.8"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":89.78471961301088,"d":"89.8"},null,{"v":-6.9902251161755322E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05142068620085152,"d":"0.051"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.411"},0.011810133622728664,-0.05142068620085152,-100.41120365639873,{"v":94.40962340661119,"d":"94.4"},{"v":99.03529990864608,"d":"99.0"}]
[{"$nulls":9},2453763,"CO 4 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":116.1205,"d":"116.1"},{"v":108.528,"d":"108.5"},{"v":97.63000000000001,"d":"97.6"},{"v":66.48299999999999,"d":"66.5"},{"v":34.705,"d":"34.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J373,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.7663488883323671E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.08483618832957703,"d":"0.1"},{"v":113.70654465314298,"d":"113.7"},{"v":115.37265890308038,"d":"115.4"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":115.54648747808665,"d":"115.5"},{"v":110.3704466190834,"d":"110.4"},{"v":95.27850965439521,"d":"95.3"},{"v":70.27067658402203,"d":"70.3"},{"v":35.346947407963924,"d":"35.3"},{"v":1219.9067056089964,"d":"1219.9"},1705,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7005/2","MVI 7005/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,null,262,1689,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},116.5,109.5,99.04,68.49,37.07,null,{"v":-9.8107933327768078E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09346952166291021,"d":"0.093"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},{"v":115.62765890308039,"d":"115.6"},"CO-4 MVI 7005/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":115.92598747808665,"d":"115.9"},{"v":111.31400911908341,"d":"111.3"},{"v":96.7410096543952,"d":"96.7"},{"v":72.20698908402204,"d":"72.2"},{"v":37.71194740796393,"d":"37.7"},{"$nulls":21},{"v":-9.8107933327768078E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09346952166291021,"d":"0.093"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.012092190444388792,-0.09346952166291021,-113.706544653143,{"v":100.91249570522827,"d":"100.9"},{"v":113.1481309939746,"d":"113.1"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":103.1481309939746,"d":"103.1"},null,{"v":-9.7663488883323671E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08483618832957703,"d":"0.085"},{"v":113.70654465314298,"d":"113.707"},0.012087745999944348,-0.08483618832957703,-113.70654465314298,{"v":100.56110536677267,"d":"100.6"},{"v":112.36151013985727,"d":"112.4"}]
[{"$nulls":9},2453423,"CO 4 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",52.5,{"v":120,"d":"120.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":501,"d":"501.0"},{"v":68.655625,"d":"68.7"},{"v":68.5665,"d":"68.6"},{"v":65.87349999999999,"d":"65.9"},{"v":60.26049999999999,"d":"60.3"},{"v":37.109300000000005,"d":"37.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J374,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8110738897022396E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.029907505197119447,"d":"0.0"},{"v":67.58433056821035,"d":"67.6"},{"v":68.31855907405073,"d":"68.3"},"не подходит",52.5,{"v":164.625,"d":"164.6"},{"v":276.75,"d":"276.8"},{"v":388.875,"d":"388.9"},{"v":501,"d":"501.0"},{"v":68.65529735020993,"d":"68.7"},{"v":67.59959151773027,"d":"67.6"},{"v":61.9901158373774,"d":"62.0"},{"v":51.82687030915132,"d":"51.8"},{"v":37.109854933052006,"d":"37.1"},{"v":1000.4134659477508,"d":"1000.4"},1943.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 65/220-30/2","BL 65/220-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,1874.5,449.5,918.5,null,2140,null,null,800,2140,1924,{"$nulls":4},1481,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",52.5,{"v":120,"d":"120.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":501,"d":"501.0"},68.81,69.37,68.33,65.27,51.07,null,{"v":-1.2555183341466853E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02994083853045283,"d":"0.030"},{"v":67.58383056821035,"d":"67.584"},{"v":68.36905907405072,"d":"68.4"},"CO-4 BL 65/220-30/2 без учёта потерь напора",52.5,{"v":164.625,"d":"164.6"},{"v":276.75,"d":"276.8"},{"v":388.875,"d":"388.9"},{"v":501,"d":"501.0"},{"v":68.80967235020994,"d":"68.8"},{"v":69.11021183023028,"d":"69.1"},{"v":66.2538720873774,"d":"66.3"},{"v":60.24065312165131,"d":"60.2"},{"v":51.070554933051994,"d":"51.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.2555183341466853E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02994083853045283,"d":"0.030"},{"v":67.58383056821035,"d":"67.584"},0.01123666294452578,-0.02994083853045283,-67.58383056821035,{"v":78.8974622181115,"d":"78.9"},{"v":69.16455049398147,"d":"69.2"},"да",{"v":276.75,"d":"276.8"},348.51,200.505,{"v":59.164550493981466,"d":"59.2"},null,{"v":-1.8110738897022396E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029907505197119447,"d":"0.030"},{"v":67.58433056821035,"d":"67.584"},0.011292218500081335,-0.029907505197119447,-67.58433056821035,{"v":78.69859821802874,"d":"78.7"},{"v":68.81632623869685,"d":"68.8"}]
[{"$nulls":9},2453436,"CO 4 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":591,"d":"591.0"},{"v":14.354980000000001,"d":"14.4"},{"v":14.21665,"d":"14.2"},{"v":13.4893,"d":"13.5"},{"v":12.0881,"d":"12.1"},{"v":7.984610000000001,"d":"8.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J375,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9826199960661424E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.007695507973608243,"d":"0.0"},{"v":13.924385782274735,"d":"13.9"},{"v":14.128407441518387,"d":"14.1"},"не подходит",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":188.25,"d":"188.3"},322.5,{"v":456.75,"d":"456.8"},{"v":591,"d":"591.0"},{"v":14.25297001376429,"d":"14.3"},{"v":14.31608241996307,"d":"14.3"},{"v":13.304075894104852,"d":"13.3"},{"v":11.216950436189636,"d":"11.2"},{"v":8.054706046217422,"d":"8.1"},{"v":871.1702186107265,"d":"871.2"},1575.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 100/220-7.5/4","BL 100/220-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,1845,406,929,null,2140,null,null,760,2186,1909,{"$nulls":4},1466,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":591,"d":"591.0"},14.39,14.44,14.2,13.47,10.71,null,{"v":-2.2048422182883643E-5,"d":"-0.000"},{"v":7.6888413069415755E-3,"d":"0.008"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},{"v":14.14790744151839,"d":"14.1"},"CO-4 BL 100/220-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":188.25,"d":"188.3"},322.5,{"v":456.75,"d":"456.8"},{"v":591,"d":"591.0"},{"v":14.287990013764293,"d":"14.3"},{"v":14.603156794963072,"d":"14.6"},{"v":14.123563394104853,"d":"14.1"},{"v":12.849209811189638,"d":"12.8"},{"v":10.780096046217427,"d":"10.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.2048422182883643E-5,"d":"-0.000"},{"v":7.6888413069415755E-3,"d":"0.008"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},0.011133159533293996,-7.6888413069415755E-3,-13.937085782274737,{"v":35.728540802086705,"d":"35.7"},{"v":14.183651420515274,"d":"14.2"},"да",322.5,408.42,231.21,{"v":4.1836514205152735,"d":"4.2"},null,{"v":-2.9826199960661424E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.007695507973608243,"d":"0.008"},{"v":13.924385782274735,"d":"13.924"},0.011140937311071773,-0.007695507973608243,-13.924385782274735,{"v":35.70012976311918,"d":"35.7"},{"v":14.161102945594978,"d":"14.2"}]
[{"$nulls":9},2453762,"CO 4 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":121.82050000000001,"d":"121.8"},{"v":113.828,"d":"113.8"},{"v":103.89,"d":"103.9"},{"v":74.283,"d":"74.3"},{"v":43.214999999999996,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J376,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.3427019506358427E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0801265715001254,"d":"0.1"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.4"},{"v":120.91954470323066,"d":"120.9"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":121.070389306286,"d":"121.1"},{"v":116.04551886269722,"d":"116.0"},{"v":101.53488634485349,"d":"101.5"},{"v":77.53849175275481,"d":"77.5"},{"v":44.05633508640118,"d":"44.1"},{"v":1217.2386455813148,"d":"1217.2"},1705,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7005/1","MVI 7005/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,null,262,1689,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},122.2,114.8,105.3,76.29,45.58,null,{"v":-0.000938714639508028,"d":"-0.001"},{"v":0.08875990483345857,"d":"0.089"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},{"v":121.17454470323065,"d":"121.2"},"CO-4 MVI 7005/1 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":121.449889306286,"d":"121.4"},{"v":116.98908136269722,"d":"117.0"},{"v":102.99738634485348,"d":"103.0"},{"v":79.47480425275481,"d":"79.5"},{"v":46.4213350864012,"d":"46.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.000938714639508028,"d":"-0.001"},{"v":0.08875990483345857,"d":"0.089"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},0.01204982575061914,-0.08875990483345857,-119.35659073378412,{"v":103.27630601161118,"d":"103.3"},{"v":118.51105981559952,"d":"118.5"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":108.51105981559952,"d":"108.5"},null,{"v":-9.3427019506358427E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0801265715001254,"d":"0.080"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},0.012045381306174696,-0.0801265715001254,-119.35659073378412,{"v":102.92508385962358,"d":"102.9"},{"v":117.70636541678385,"d":"117.7"}]
[{"$nulls":9},2453764,"CO 4 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":127.52050000000001,"d":"127.5"},{"v":119.028,"d":"119.0"},{"v":109.99000000000001,"d":"110.0"},{"v":82.053,"d":"82.1"},{"v":51.614999999999995,"d":"51.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J377,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.8821014553245984E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.07383418482344103,"d":"0.1"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.1"},{"v":126.47096844477838,"d":"126.5"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":126.57924480340598,"d":"126.6"},{"v":121.63522859691963,"d":"121.6"},{"v":107.67310375657402,"d":"107.7"},{"v":84.69287028236914,"d":"84.7"},{"v":52.694528174305034,"d":"52.7"},{"v":1214.5660325501728,"d":"1214.6"},1705,150,200,"2R",null,"CO-4 MVI 7005","MVI 7005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,null,262,1689,122,1944,2000,null,0,null,null,2112,null,650,null,1494,421,423,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":330,"d":"330.0"},127.9,120,111.4,84.06,53.98,null,{"v":-8.9265458997690467E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08246751815677447,"d":"0.082"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},{"v":126.72596844477837,"d":"126.7"},"CO-4 MVI 7005 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":116.25,"d":"116.3"},187.5,{"v":258.75,"d":"258.8"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":126.95874480340596,"d":"127.0"},{"v":122.57879109691962,"d":"122.6"},{"v":109.135603756574,"d":"109.1"},{"v":86.62918278236913,"d":"86.6"},{"v":55.059528174305,"d":"55.1"},{"$nulls":21},{"v":-8.9265458997690467E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08246751815677447,"d":"0.082"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},0.012003765701088017,-0.08246751815677447,-125.05533203105435,{"v":105.56150060672186,"d":"105.6"},{"v":123.81367122603267,"d":"123.8"},"да",187.5,233.10000000000002,139.05,{"v":113.81367122603267,"d":"113.8"},null,{"v":-8.8821014553245984E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.07383418482344103,"d":"0.074"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.055"},0.011999321256643571,-0.07383418482344103,-125.05533203105436,{"v":105.2104938760954,"d":"105.2"},{"v":122.9916446850212,"d":"123.0"}]
[{"$nulls":9},2453772,"CO 4 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":76.778,"d":"76.8"},{"v":68.3665,"d":"68.4"},{"v":59.3475,"d":"59.3"},{"v":47.175,"d":"47.2"},{"v":21.5855,"d":"21.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J378,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1184883398413738E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.010256352754186703,"d":"0.0"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.7"},{"v":76.6958236700275,"d":"76.7"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":76.16152240089592,"d":"76.2"},{"v":70.87389719684067,"d":"70.9"},{"v":60.10455420790801,"d":"60.1"},{"v":43.853493434097935,"d":"43.9"},{"v":22.120714875410435,"d":"22.1"},{"v":1160.7430273598613,"d":"1160.7"},1747,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9503/2","MVI 9503/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,null,262,1522,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},77.28,69.67,61.26,49.54,24.5,null,{"v":-3.1629327842858194E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018889686087520063,"d":"0.019"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},{"v":76.95082367002749,"d":"77.0"},"CO-4 MVI 9503/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":76.66352240089593,"d":"76.7"},{"v":72.09620969684067,"d":"72.1"},{"v":61.96905420790801,"d":"62.0"},{"v":46.282055934097926,"d":"46.3"},{"v":25.035214875410425,"d":"25.0"},{"$nulls":21},{"v":-3.1629327842858194E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018889686087520063,"d":"0.019"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.011427404389539694,-0.018889686087520063,-76.66879703798762,{"v":82.74041402551626,"d":"82.7"},{"v":76.06640125682053,"d":"76.1"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":66.06640125682053,"d":"66.1"},null,{"v":-3.1184883398413738E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.010256352754186703,"d":"0.010"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.011422959945095248,-0.010256352754186703,-76.66879703798762,{"v":82.37583509470254,"d":"82.4"},{"v":75.39753563944029,"d":"75.4"}]
[{"$nulls":9},2453437,"CO 4 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":591,"d":"591.0"},{"v":20.689700000000002,"d":"20.7"},{"v":21.0765,"d":"21.1"},{"v":20.2193,"d":"20.2"},{"v":17.385299999999997,"d":"17.4"},{"v":12.94461,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J379,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.3369894166890966E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.013648663766149592,"d":"0.0"},{"v":20.026432564809404,"d":"20.0"},{"v":20.39685957304369,"d":"20.4"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":192.75,"d":"192.8"},325.5,{"v":458.25,"d":"458.3"},{"v":591,"d":"591.0"},{"v":20.689220771777574,"d":"20.7"},{"v":21.045909802080935,"d":"21.0"},{"v":19.874021491235457,"d":"19.9"},{"v":17.173555839241136,"d":"17.2"},{"v":12.94451284609797,"d":"12.9"},{"v":935.839648815571,"d":"935.8"},1822.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 100/250-11/4","BL 100/250-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,3,16,10,1845,459,997,null,2740,null,null,760,2740,1947,{"$nulls":4},1504,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":591,"d":"591.0"},20.73,21.34,20.93,18.97,15.67,null,{"v":-3.5592116389113219E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01364199709948294,"d":"0.014"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},{"v":20.416359573043685,"d":"20.4"},"CO-4 BL 100/250-11/4 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":192.75,"d":"192.8"},325.5,{"v":458.25,"d":"458.3"},{"v":591,"d":"591.0"},{"v":20.72952077177757,"d":"20.7"},{"v":21.346289177080934,"d":"21.3"},{"v":20.708608991235455,"d":"20.7"},{"v":18.816480214241132,"d":"18.8"},{"v":15.669902846097962,"d":"15.7"},{"$nulls":21},{"v":-3.5592116389113219E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01364199709948294,"d":"0.014"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},0.011146703227500224,-0.01364199709948294,-20.0391325648094,{"v":43.01638264427673,"d":"43.0"},{"v":20.56010195332036,"d":"20.6"},"да",325.5,410.46000000000004,235.23000000000002,{"v":10.560101953320359,"d":"10.6"},null,{"v":-4.3369894166890966E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013648663766149592,"d":"0.014"},{"v":20.026432564809404,"d":"20.026"},0.011154481005278003,-0.013648663766149592,-20.026432564809404,{"v":42.98803782879068,"d":"43.0"},{"v":20.533015515217095,"d":"20.5"}]
[{"$nulls":9},2453428,"CO 4 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":324,"d":"324.0"},{"v":408,"d":"408.0"},{"v":456,"d":"456.0"},{"v":54.77342,"d":"54.8"},{"v":54.71846,"d":"54.7"},{"v":53.139939999999996,"d":"53.1"},{"v":51.001580000000004,"d":"51.0"},{"v":49.40886,"d":"49.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J380,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.6665425822209234E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.015960845153966285,"d":"0.0"},{"v":53.91712667926329,"d":"53.9"},{"v":54.34495315064229,"d":"54.3"},"не подходит",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":456,"d":"456.0"},{"v":54.77255396288653,"d":"54.8"},{"v":54.999223686723596,"d":"55.0"},{"v":54.181436281805695,"d":"54.2"},{"v":52.31919174813284,"d":"52.3"},{"v":49.412490085705016,"d":"49.4"},{"v":1028.392875504498,"d":"1028.4"},2039.8000000000002,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 80/210-30/2","BL 80/210-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,1845,458.5,914.5,null,2140,null,null,800,2160,2011,{"$nulls":4},1568,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":324,"d":"324.0"},{"v":408,"d":"408.0"},{"v":456,"d":"456.0"},54.89,55.76,55.48,54.71,54.04,null,{"v":-3.4443203599986963E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015984178487299595,"d":"0.016"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},{"v":54.36535315064229,"d":"54.4"},"CO-4 BL 80/210-30/2 без учёта потерь напора",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":456,"d":"456.0"},{"v":54.88913396288653,"d":"54.9"},{"v":55.630043686723596,"d":"55.6"},{"v":55.73609628180569,"d":"55.7"},{"v":55.20729174813284,"d":"55.2"},{"v":54.04363008570502,"d":"54.0"},{"$nulls":21},{"v":-3.4443203599986963E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015984178487299595,"d":"0.016"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},0.011145554314711098,-0.015984178487299595,-53.916826679263295,{"v":70.27303415659394,"d":"70.3"},{"v":54.8699925508202,"d":"54.9"},"да",{"v":264,"d":"264.0"},325.44,198.72,{"v":44.8699925508202,"d":"44.9"},null,{"v":-5.6665425822209234E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015960845153966285,"d":"0.016"},{"v":53.91712667926329,"d":"53.917"},0.011167776536933322,-0.015960845153966285,-53.91712667926329,{"v":70.20150032628551,"d":"70.2"},{"v":54.75834053401628,"d":"54.8"}]
[{"$nulls":9},2453426,"CO 4 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":66,"d":"66.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":225,"d":"225.0"},{"v":405,"d":"405.0"},{"v":648,"d":"648.0"},{"v":48.33196,"d":"48.3"},{"v":48.92145,"d":"48.9"},{"v":48.57005,"d":"48.6"},{"v":44.35585,"d":"44.4"},{"v":31.07398,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J381,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.3721784433794269E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.022988043250219272,"d":"0.0"},{"v":47.13459872184494,"d":"47.1"},{"v":47.7578904133611,"d":"47.8"},"не подходит",{"v":66,"d":"66.0"},211.5,{"v":357,"d":"357.0"},502.5,{"v":648,"d":"648.0"},{"v":48.330677483365804,"d":"48.3"},{"v":48.69882857752772,"d":"48.7"},{"v":45.94556245787057,"d":"45.9"},{"v":40.07087912439436,"d":"40.1"},{"v":31.074778577099075,"d":"31.1"},{"v":1099.289643670588,"d":"1099.3"},2115.8,200,300,"2R",null,"CO-4 BL 80/200-30/2","BL 80/200-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,1874.5,459.5,915.5,null,2140,null,null,800,2160,2061,{"$nulls":4},1593,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":66,"d":"66.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":225,"d":"225.0"},{"v":405,"d":"405.0"},{"v":648,"d":"648.0"},48.43,49.53,49.7,48.01,40.42,null,{"v":-5.1499562211572066E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.023011376583552633,"d":"0.023"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},{"v":47.77829041336109,"d":"47.8"},"CO-4 BL 80/200-30/2 без учёта потерь напора",{"v":66,"d":"66.0"},211.5,{"v":357,"d":"357.0"},502.5,{"v":648,"d":"648.0"},{"v":48.428717483365794,"d":"48.4"},{"v":49.697513577527715,"d":"49.7"},{"v":48.78579245787057,"d":"48.8"},{"v":45.69355412439435,"d":"45.7"},{"v":40.42079857709908,"d":"40.4"},{"$nulls":21},{"v":-5.1499562211572066E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.023011376583552633,"d":"0.023"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},0.011162610673322684,-0.023011376583552633,-47.13429872184493,{"v":66.0197959564113,"d":"66.0"},{"v":48.42903842362425,"d":"48.4"},"да",{"v":357,"d":"357.0"},450.12,258.06,{"v":38.42903842362425,"d":"38.4"},null,{"v":-7.3721784433794269E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022988043250219272,"d":"0.023"},{"v":47.13459872184494,"d":"47.135"},0.011184832895544906,-0.022988043250219272,-47.13459872184494,{"v":65.9522860134994,"d":"66.0"},{"v":48.33004478229366,"d":"48.3"}]
[{"$nulls":9},2453429,"CO 4 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R",{"v":81,"d":"81.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":804,"d":"804.0"},{"v":54.332609999999995,"d":"54.3"},{"v":54.6054,"d":"54.6"},{"v":53.382600000000004,"d":"53.4"},{"v":47.2384,"d":"47.2"},{"v":25.54674,"d":"25.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J382,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.7406244721978221E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.029099057351699105,"d":"0.0"},{"v":52.26401823578692,"d":"52.3"},{"v":53.06732433608811,"d":"53.1"},"не подходит",{"v":81,"d":"81.0"},{"v":261.75,"d":"261.8"},442.5,{"v":623.25,"d":"623.3"},{"v":804,"d":"804.0"},{"v":54.11317950965365,"d":"54.1"},{"v":54.57735761506697,"d":"54.6"},{"v":49.98372460832093,"d":"50.0"},{"v":40.33228048941551,"d":"40.3"},{"v":25.623025258350726,"d":"25.6"},{"v":1230.9737561626298,"d":"1231.0"},2211.8,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 80/210-37/2","BL 80/210-37/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,3,16,10,1845,458.5,914.5,null,2132,null,null,1000,2160,2086,{"$nulls":4},1618,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":81,"d":"81.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":804,"d":"804.0"},54.48,55.59,55.81,53.03,39.93,null,{"v":-5.5184022499755977E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.029122390685032425,"d":"0.029"},{"v":52.26371823578691,"d":"52.264"},{"v":53.0877243360881,"d":"53.1"},"CO-4 BL 80/210-37/2 без учёта потерь напора",{"v":81,"d":"81.0"},{"v":261.75,"d":"261.8"},442.5,{"v":623.25,"d":"623.3"},{"v":804,"d":"804.0"},{"v":54.260569509653635,"d":"54.3"},{"v":56.10567761506696,"d":"56.1"},{"v":54.34499960832092,"d":"54.3"},{"v":48.978535489415506,"d":"49.0"},{"v":40.00628525835072,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-5.5184022499755977E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.029122390685032425,"d":"0.029"},{"v":52.26371823578691,"d":"52.264"},0.011166295133610867,-0.029122390685032425,-52.26371823578691,{"v":69.73055513191863,"d":"69.7"},{"v":54.026114655617164,"d":"54.0"},"да",442.5,558.1800000000001,319.59000000000003,{"v":44.026114655617164,"d":"44.0"},null,{"v":-7.7406244721978221E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.029099057351699105,"d":"0.029"},{"v":52.26401823578692,"d":"52.264"},0.011188517355833089,-0.029099057351699105,-52.26401823578692,{"v":69.65908710074038,"d":"69.7"},{"v":53.91542684120594,"d":"53.9"}]
[{"$nulls":9},2453771,"CO 4 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":83.50800000000001,"d":"83.5"},{"v":74.7265,"d":"74.7"},{"v":66.67750000000001,"d":"66.7"},{"v":55.144999999999996,"d":"55.1"},{"v":29.145500000000002,"d":"29.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J383,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1450405595338674E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.015014377481076136,"d":"0.0"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.9"},{"v":83.05064477013339,"d":"83.1"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":82.65191514349154,"d":"82.7"},{"v":77.757146598589,"d":"77.8"},{"v":67.33398644513085,"d":"67.3"},{"v":51.38243468311708,"d":"51.4"},{"v":29.902491312547667,"d":"29.9"},{"v":1226.5566923771626,"d":"1226.6"},1935,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9503/1","MVI 9503/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,null,262,1558,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},84.01,76.03,68.59,57.51,32.06,null,{"v":-3.1894850039783108E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023647710814409455,"d":"0.024"},{"v":82.88326709605914,"d":"82.883"},{"v":83.30564477013338,"d":"83.3"},"CO-4 MVI 9503/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":83.15391514349152,"d":"83.2"},{"v":78.97945909858899,"d":"79.0"},{"v":69.19848644513084,"d":"69.2"},{"v":53.81099718311707,"d":"53.8"},{"v":32.81699131254767,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-3.1894850039783108E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023647710814409455,"d":"0.024"},{"v":82.88326709605914,"d":"82.883"},0.011430059611508942,-0.023647710814409455,-82.88326709605914,{"v":86.19554541964433,"d":"86.2"},{"v":82.55191166877744,"d":"82.6"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":72.55191166877744,"d":"72.6"},null,{"v":-3.1450405595338674E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015014377481076136,"d":"0.015"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.011425615167064498,-0.015014377481076136,-82.88326709605916,{"v":85.83095366082088,"d":"85.8"},{"v":81.85502895917757,"d":"81.9"}]
[{"$nulls":9},2453446,"CO 4 BL 125/185-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":750,"d":"750.0"},{"v":10.71095,"d":"10.7"},{"v":10.724200000000002,"d":"10.7"},{"v":9.9982,"d":"10.0"},{"v":6.896199999999999,"d":"6.9"},{"v":4.1752,"d":"4.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J384,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4996632996633002E-5,"d":"-0.0"},{"v":2.7166666666666684E-3,"d":"0.0"},{"v":10.603374242424243,"d":"10.6"},{"v":10.671377272727273,"d":"10.7"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":243.75,"d":"243.8"},412.5,{"v":581.25,"d":"581.3"},{"v":750,"d":"750.0"},{"v":10.722768181818182,"d":"10.7"},{"v":10.374550852272728,"d":"10.4"},{"v":9.17222840909091,"d":"9.2"},{"v":7.115800852272727,"d":"7.1"},{"v":4.20526818181818,"d":"4.2"},{"v":1070.4200568944636,"d":"1070.4"},1902.7999999999997,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 125/185-5.5/4","BL 125/185-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,394,1017,null,2732,null,null,760,2780,2038,{"$nulls":4},1570,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":750,"d":"750.0"},10.73,10.8,10.3,8.1,6.055,null,{"v":-1.1663299663299667E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.002723333333333336,"d":"0.003"},{"v":10.603174242424242,"d":"10.603"},{"v":10.674377272727272,"d":"10.7"},"CO-4 BL 125/185-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":243.75,"d":"243.8"},412.5,{"v":581.25,"d":"581.3"},{"v":750,"d":"750.0"},{"v":10.74181818181818,"d":"10.7"},{"v":10.574022727272727,"d":"10.6"},{"v":9.741965909090908,"d":"9.7"},{"v":8.245647727272726,"d":"8.2"},{"v":6.08506818181818,"d":"6.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1663299663299667E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.002723333333333336,"d":"0.003"},{"v":10.603174242424242,"d":"10.603"},0.011122774410774411,-0.002723333333333336,-10.603174242424242,{"v":30.997978306386027,"d":"31.0"},{"v":10.67638510092421,"d":"10.7"},"да",412.5,520.5,297.75,{"v":0.6763851009242092,"d":"0.7"},null,{"v":-1.4996632996633002E-5,"d":"-0.000"},{"v":2.7166666666666684E-3,"d":"0.003"},{"v":10.603374242424243,"d":"10.603"},0.011126107744107744,-2.7166666666666684E-3,-10.603374242424243,{"v":30.99330647939911,"d":"31.0"},{"v":10.67316718362181,"d":"10.7"}]
[{"$nulls":9},2453773,"CO 4 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":89.69800000000001,"d":"89.7"},{"v":80.4065,"d":"80.4"},{"v":73.23750000000001,"d":"73.2"},{"v":62.255,"d":"62.3"},{"v":35.795500000000004,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J385,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1583648248424977E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.01811495176318112,"d":"0.0"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.7"},{"v":88.91340836697398,"d":"88.9"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":88.60409841716194,"d":"88.6"},{"v":83.97330813267813,"d":"84.0"},{"v":73.79070467952587,"d":"73.8"},{"v":58.05628805770516,"d":"58.1"},{"v":36.770058267216,"d":"36.8"},{"v":1223.888632349481,"d":"1223.9"},1935,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9503","MVI 9503","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,null,262,1558,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},90.2,81.71,75.15,64.62,38.71,null,{"v":-3.2028092692869443E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02674828509651455,"d":"0.027"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},{"v":89.16840836697396,"d":"89.2"},"CO-4 MVI 9503 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":89.10609841716193,"d":"89.1"},{"v":85.19562063267813,"d":"85.2"},{"v":75.65520467952587,"d":"75.7"},{"v":60.48485055770515,"d":"60.5"},{"v":39.684558267215984,"d":"39.7"},{"$nulls":21},{"v":-3.2028092692869443E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02674828509651455,"d":"0.027"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},0.011431392038039806,-0.02674828509651455,-88.65421264831436,{"v":89.24206886370888,"d":"89.2"},{"v":88.49052061194398,"d":"88.5"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":78.49052061194398,"d":"78.5"},null,{"v":-3.1583648248424977E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01811495176318112,"d":"0.018"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.654"},0.011426947593595362,-0.01811495176318112,-88.65421264831437,{"v":88.87768156290979,"d":"88.9"},{"v":87.76935866664438,"d":"87.8"}]
[{"$nulls":9},2453775,"CO 4 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":106.89800000000001,"d":"106.9"},{"v":95.9465,"d":"95.9"},{"v":85.1675,"d":"85.2"},{"v":69.775,"d":"69.8"},{"v":35.975500000000004,"d":"36.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J386,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1700071289522083E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022285789473535655,"d":"0.0"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.1"},{"v":106.35418263626893,"d":"106.4"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":105.8968543956579,"d":"105.9"},{"v":99.62984381054999,"d":"99.6"},{"v":86.03274256908077,"d":"86.0"},{"v":65.10555067125023,"d":"65.1"},{"v":36.84826811705841,"d":"36.8"},{"v":1294.9132098269895,"d":"1294.9"},1955,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9504/2","MVI 9504/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,null,262,1656,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},107.4,97.25,87.08,72.14,38.89,null,{"v":-0.000421445157339665,"d":"-0.000"},{"v":0.030919122806868933,"d":"0.031"},{"v":106.06090959366853,"d":"106.061"},{"v":106.6091826362689,"d":"106.6"},"CO-4 MVI 9504/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":106.39885439565786,"d":"106.4"},{"v":100.85215631054996,"d":"100.9"},{"v":87.89724256908073,"d":"87.9"},{"v":67.53411317125021,"d":"67.5"},{"v":39.7627681170584,"d":"39.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.000421445157339665,"d":"-0.000"},{"v":0.030919122806868933,"d":"0.031"},{"v":106.06090959366853,"d":"106.061"},0.011532556268450777,-0.030919122806868933,-106.06090959366853,{"v":97.2490609113764,"d":"97.2"},{"v":105.08199831271776,"d":"105.1"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":95.08199831271776,"d":"95.1"},null,{"v":-4.1700071289522083E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022285789473535655,"d":"0.022"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.061"},0.011528111824006333,-0.022285789473535655,-106.06090959366855,{"v":96.88911648529623,"d":"96.9"},{"v":104.30556548112557,"d":"104.3"}]
[{"$nulls":9},2453438,"CO 4 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R",{"v":90,"d":"90.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":390,"d":"390.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":888,"d":"888.0"},{"v":25.7349,"d":"25.7"},{"v":25.585700000000003,"d":"25.6"},{"v":23.706899999999997,"d":"23.7"},{"v":18.201300000000003,"d":"18.2"},{"v":4.4601,"d":"4.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J387,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.0544311094116861E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01318476459166322,"d":"0.0"},{"v":24.76452214343339,"d":"24.8"},{"v":25.12357520119858,"d":"25.1"},"не подходит",{"v":90,"d":"90.0"},289.5,{"v":489,"d":"489.0"},688.5,{"v":888,"d":"888.0"},{"v":25.622742036820732,"d":"25.6"},{"v":25.183482643844183,"d":"25.2"},{"v":21.516875815620388,"d":"21.5"},{"v":14.62292155214934,"d":"14.6"},{"v":4.501619853431045,"d":"4.5"},{"v":1044.2096843107265,"d":"1044.2"},1992.8000000000002,200,300,"2R",null,"CO-4 BL 100/270-15/4","BL 100/270-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,1845,459,997,null,2740,null,null,800,2740,2112,{"$nulls":4},1644,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":90,"d":"90.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":390,"d":"390.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":888,"d":"888.0"},25.81,25.94,24.9,21.01,10.6,null,{"v":-3.2766533316339087E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013178097924996553,"d":"0.013"},{"v":24.77722214343339,"d":"24.777"},{"v":25.143075201198585,"d":"25.1"},"CO-4 BL 100/270-15/4 без учёта потерь напора",{"v":90,"d":"90.0"},289.5,{"v":489,"d":"489.0"},688.5,{"v":888,"d":"888.0"},{"v":25.697842036820735,"d":"25.7"},{"v":25.846110143844186,"d":"25.8"},{"v":23.386145815620388,"d":"23.4"},{"v":18.317949052149338,"d":"18.3"},{"v":10.641519853431042,"d":"10.6"},{"$nulls":21},{"v":-3.2766533316339087E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013178097924996553,"d":"0.013"},{"v":24.77722214343339,"d":"24.777"},0.01114387764442745,-0.013178097924996553,-24.77722214343339,{"v":47.747848601311915,"d":"47.7"},{"v":25.331744956153383,"d":"25.3"},"да",{"v":489,"d":"489.0"},616.6800000000001,353.34000000000003,{"v":15.331744956153383,"d":"15.3"},null,{"v":-4.0544311094116861E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01318476459166322,"d":"0.013"},{"v":24.76452214343339,"d":"24.765"},0.011151655422205229,-0.01318476459166322,-24.76452214343339,{"v":47.71920772629427,"d":"47.7"},{"v":25.301364289169143,"d":"25.3"}]
[{"$nulls":9},2453776,"CO 4 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":119.798,"d":"119.8"},{"v":107.9965,"d":"108.0"},{"v":98.98750000000001,"d":"99.0"},{"v":84.75500000000001,"d":"84.8"},{"v":50.0555,"d":"50.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J388,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.2161895968337548E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.030101179489046195,"d":"0.0"},{"v":118.04477223547906,"d":"118.0"},{"$f":"$K$1^2*W388+$K$1*X388+Y388","v":{"v":118.5683505564354,"d":"118.6"}},{"$f":"IF($K$1=0,V388,IF(OR($K$1<CK388,$K$1>CO388,EL388>CO388,CY388<$P$1),\"не подходит\",V388))","v":"не подходит"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":118.33301474996168,"d":"118.3"},{"v":112.70615164277962,"d":"112.7"},{"v":99.66801775991323,"d":"99.7"},{"v":79.2186131013625,"d":"79.2"},{"v":51.35793766712743,"d":"51.4"},{"v":1345.7884704913495,"d":"1345.8"},2043,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9504","MVI 9504","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,3,16,10,null,262,1656,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},120.3,109.3,100.9,87.12,52.97,null,{"v":-4.2606340412781993E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03873451282237949,"d":"0.039"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},{"$f":"$K$1^2*CV388+$K$1*CW388+CX388","v":{"v":118.82335055643543,"d":"118.8"}},"CO-4 MVI 9504 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":118.8350147499617,"d":"118.8"},{"v":113.92846414277965,"d":"113.9"},{"v":101.53251775991325,"d":"101.5"},{"v":81.6471756013625,"d":"81.6"},{"v":54.27243766712745,"d":"54.3"},{"$nulls":21},{"$f":"CV388","v":{"v":-4.2606340412781993E-4,"d":"-0.000"}},{"$f":"CW388","v":{"v":0.03873451282237949,"d":"0.039"}},{"$f":"CX388","v":{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"}},{"$f":"$EC$1-EF388","v":0.011537174515238932},{"$f":"$ED$1-EG388","v":-0.03873451282237949},{"$f":"$EE$1-EH388","v":-118.04477223547909},{"$f":"(-EJ388+SQRT(EJ388^2-4*EI388*EK388))/(2*EI388)","v":{"v":102.84441892624996,"d":"102.8"}},{"$f":"$EC$1*EL388^2+$EE$1","v":{"v":117.52193893642225,"d":"117.5"}},"да",{"$f":"(P388-L388)*0.5+L388","v":247.5},{"$f":"(P388-L388)*0.66+L388","v":307.5},{"$f":"(P388-L388)*0.33+L388","v":183.75},{"$f":"EM388-$P$1","v":{"v":107.52193893642225,"d":"107.5"}},null,{"$f":"W388","v":{"v":-4.2161895968337548E-4,"d":"-0.000"}},{"$f":"X388","v":{"v":0.030101179489046195,"d":"0.030"}},{"$f":"Y388","v":{"v":118.04477223547906,"d":"118.045"}},{"$f":"$EC$1-ET388","v":0.011532730070794486},{"$f":"$ED$1-EU388","v":-0.030101179489046195},{"$f":"$EE$1-EV388","v":-118.04477223547906},{"$f":"(-EX388+SQRT(EX388^2-4*EW388*EY388))/(2*EW388)","v":{"v":102.48474584324181,"d":"102.5"}},{"$f":"$EC$1*EZ388^2+$EE$1","v":{"v":116.70136811726522,"d":"116.7"}}]
[{"$nulls":9},2453774,"CO 4 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":113.598,"d":"113.6"},{"v":102.2965,"d":"102.3"},{"v":92.4375,"d":"92.4"},{"v":77.655,"d":"77.7"},{"v":43.42550000000001,"d":"43.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J389,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.2017533667204919E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.027042906770930703,"d":"0.0"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.3"},{"v":112.68966126723544,"d":"112.7"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":112.36647506134882,"d":"112.4"},{"v":106.48182773859384,"d":"106.5"},{"v":93.21128582590049,"d":"93.2"},{"v":72.55484932326878,"d":"72.6"},{"v":44.5125182306987,"d":"44.5"},{"v":1348.458807020761,"d":"1348.5"},2043,200,250,"2R",null,"CO-4 MVI 9504/1","MVI 9504/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,3,16,10,null,262,1656,122,1940,2000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":435,"d":"435.0"},114.1,103.6,94.35,80.02,46.34,null,{"v":-4.2461978111649369E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.035676240104264074,"d":"0.036"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},{"v":112.94466126723543,"d":"112.9"},"CO-4 MVI 9504/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":153.75,"d":"153.8"},247.5,{"v":341.25,"d":"341.3"},{"v":435,"d":"435.0"},{"v":112.86847506134883,"d":"112.9"},{"v":107.70414023859385,"d":"107.7"},{"v":95.0757858259005,"d":"95.1"},{"v":74.9834118232688,"d":"75.0"},{"v":47.42701823069871,"d":"47.4"},{"$nulls":21},{"v":-4.2461978111649369E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.035676240104264074,"d":"0.036"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.011535730892227605,-0.035676240104264074,-112.25653186711236,{"v":100.20531228706426,"d":"100.2"},{"v":111.56782900608968,"d":"111.6"},"да",247.5,307.5,183.75,{"v":101.56782900608968,"d":"101.6"},null,{"v":-4.2017533667204919E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027042906770930703,"d":"0.027"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.011531286447783161,-0.027042906770930703,-112.25653186711236,{"v":99.84542153180331,"d":"99.8"},{"v":110.76786889848326,"d":"110.8"}]
[{"$nulls":9},2453447,"CO 4 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":195,"d":"195.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":636,"d":"636.0"},{"v":23.3414,"d":"23.3"},{"v":23.37215,"d":"23.4"},{"v":23.1082,"d":"23.1"},{"v":21.9098,"d":"21.9"},{"v":20.50764,"d":"20.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J390,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3186058650413345E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.004535760043564909,"d":"0.0"},{"v":22.978628560279482,"d":"23.0"},{"v":23.102833908801056,"d":"23.1"},"не подходит",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":378,"d":"378.0"},{"v":507,"d":"507.0"},{"v":636,"d":"636.0"},{"v":23.333040520941317,"d":"23.3"},{"v":23.290483988742867,"d":"23.3"},{"v":22.809069052541357,"d":"22.8"},{"v":21.88879571233679,"d":"21.9"},{"v":20.529663968129167,"d":"20.5"},{"v":1209.0915337110728,"d":"1209.1"},2372.7999999999997,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 125/265-15/4","BL 125/265-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,3,16,10,1876,422,1045,null,2732,null,null,800,2780,2226,{"$nulls":4},1758,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":195,"d":"195.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":636,"d":"636.0"},23.39,23.5,23.41,22.78,21.86,null,{"v":-9.8527253170800056E-6,"d":"-0.000"},{"v":0.004542426710231577,"d":"0.005"},{"v":22.978428560279482,"d":"22.978"},{"v":23.105833908801056,"d":"23.1"},"CO-4 BL 125/265-15/4 без учёта потерь напора",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":378,"d":"378.0"},{"v":507,"d":"507.0"},{"v":636,"d":"636.0"},{"v":23.38164052094132,"d":"23.4"},{"v":23.498613988742868,"d":"23.5"},{"v":23.28766905254136,"d":"23.3"},{"v":22.748805712336793,"d":"22.7"},{"v":21.88202396812917,"d":"21.9"},{"$nulls":21},{"v":-9.8527253170800056E-6,"d":"-0.000"},{"v":0.004542426710231577,"d":"0.005"},{"v":22.978428560279482,"d":"22.978"},0.011120963836428192,-0.004542426710231577,-22.978428560279482,{"v":45.660449493906945,"d":"45.7"},{"v":23.165296088729193,"d":"23.2"},"да",{"v":378,"d":"378.0"},460.56,290.28,{"v":13.165296088729193,"d":"13.2"},null,{"v":-1.3186058650413345E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.004535760043564909,"d":"0.005"},{"v":22.978628560279482,"d":"22.979"},0.011124297169761524,-0.004535760043564909,-22.978628560279482,{"v":45.6534740971002,"d":"45.7"},{"v":23.1582188570511,"d":"23.2"}]
[{"$nulls":9},2453440,"CO 4 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":507,"d":"507.0"},{"v":34.32405,"d":"34.3"},{"v":34.7565,"d":"34.8"},{"v":34.7109,"d":"34.7"},{"v":31.728099999999998,"d":"31.7"},{"v":29.00141,"d":"29.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J391,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.385972684586995E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.019153328779263158,"d":"0.0"},{"v":33.15614151942791,"d":"33.2"},{"v":33.682267628644524,"d":"33.7"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":183,"d":"183.0"},{"v":291,"d":"291.0"},{"v":399,"d":"399.0"},{"v":507,"d":"507.0"},{"v":34.28968021436463,"d":"34.3"},{"v":34.857492293691735,"d":"34.9"},{"v":34.16886466515838,"d":"34.2"},{"v":32.22379732876457,"d":"32.2"},{"v":29.02229028451031,"d":"29.0"},{"v":1053.6619471442907,"d":"1053.7"},2389.8,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 100/315-18.5/4","BL 100/315-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1913,486,1024,null,2740,null,null,800,2740,2102,{"$nulls":4},1659,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":507,"d":"507.0"},34.38,35.02,35.17,33.11,31.01,null,{"v":-4.6081949068092136E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01914666211259647,"d":"0.019"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},{"v":33.70176762864453,"d":"33.7"},"CO-4 BL 100/315-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":183,"d":"183.0"},{"v":291,"d":"291.0"},{"v":399,"d":"399.0"},{"v":507,"d":"507.0"},{"v":34.34563021436464,"d":"34.3"},{"v":35.12944229369174,"d":"35.1"},{"v":34.83825466515838,"d":"34.8"},{"v":33.472067328764574,"d":"33.5"},{"v":31.030880284510317,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-4.6081949068092136E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01914666211259647,"d":"0.019"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},0.011157193060179203,-0.01914666211259647,-33.16884151942792,{"v":55.388788277654385,"d":"55.4"},{"v":34.08797629852027,"d":"34.1"},"да",{"v":291,"d":"291.0"},360.12,217.56,{"v":24.087976298520267,"d":"24.1"},null,{"v":-5.385972684586995E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.019153328779263158,"d":"0.019"},{"v":33.15614151942791,"d":"33.156"},0.011164970837956981,-0.019153328779263158,-33.15614151942791,{"v":55.359057691777124,"d":"55.4"},{"v":34.0513918724612,"d":"34.1"}]
[{"$nulls":9},2453439,"CO 4 BL 100/305-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":465,"d":"465.0"},{"v":729,"d":"729.0"},{"v":30.614050000000002,"d":"30.6"},{"v":31.1665,"d":"31.2"},{"v":31.0609,"d":"31.1"},{"v":26.93865,"d":"26.9"},{"v":16.00873,"d":"16.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J392,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.9622075920437655E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01746172284533388,"d":"0.0"},{"v":29.628366027850575,"d":"29.6"},{"v":30.107557844882198,"d":"30.1"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},238.5,{"v":402,"d":"402.0"},565.5,{"v":729,"d":"729.0"},{"v":30.658871064198156,"d":"30.7"},{"v":30.970371598437392,"d":"31.0"},{"v":28.62885265462839,"d":"28.6"},{"v":23.634314232771146,"d":"23.6"},{"v":15.986756332865667,"d":"16.0"},{"v":1211.0657810543253,"d":"1211.1"},2517.8,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 100/305-18.5/4","BL 100/305-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1913,486,1024,null,2732,null,null,800,2732,2177,{"$nulls":4},1709,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":465,"d":"465.0"},{"v":729,"d":"729.0"},30.67,31.43,31.52,28.63,20.15,null,{"v":-4.1844298142659867E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017455056178667216,"d":"0.017"},{"v":29.64106602785057,"d":"29.641"},{"v":30.12705784488219,"d":"30.1"},"CO-4 BL 100/305-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},238.5,{"v":402,"d":"402.0"},565.5,{"v":729,"d":"729.0"},{"v":30.714821064198148,"d":"30.7"},{"v":31.42389909843739,"d":"31.4"},{"v":29.895792654628387,"d":"29.9"},{"v":26.130501732771148,"d":"26.1"},{"v":20.128026332865666,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.1844298142659867E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017455056178667216,"d":"0.017"},{"v":29.64106602785057,"d":"29.641"},0.01115295540925377,-0.017455056178667216,-29.64106602785057,{"v":52.34122990884091,"d":"52.3"},{"v":30.4400483152238,"d":"30.4"},"да",{"v":402,"d":"402.0"},506.64000000000004,290.82000000000005,{"v":20.4400483152238,"d":"20.4"},null,{"v":-4.9622075920437655E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01746172284533388,"d":"0.017"},{"v":29.628366027850575,"d":"29.628"},0.011160733187031549,-0.01746172284533388,-29.628366027850575,{"v":52.311974991481534,"d":"52.3"},{"v":30.406030305659883,"d":"30.4"}]
[{"$nulls":9},2453448,"CO 4 BL 125/275-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":111,"d":"111.0"},{"v":195,"d":"195.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":729,"d":"729.0"},{"v":26.468390000000003,"d":"26.5"},{"v":26.472150000000003,"d":"26.5"},{"v":26.1882,"d":"26.2"},{"v":24.8798,"d":"24.9"},{"v":21.973869999999998,"d":"22.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J393,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4351246029424242E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.00485478052230669,"d":"0.0"},{"v":26.07981590899325,"d":"26.1"},{"v":26.21254320323597,"d":"26.2"},"не подходит",{"v":111,"d":"111.0"},265.5,{"v":420,"d":"420.0"},574.5,{"v":729,"d":"729.0"},{"v":26.441874844640758,"d":"26.4"},{"v":26.357137217240055,"d":"26.4"},{"v":25.587263928771623,"d":"25.6"},{"v":24.132254979235466,"d":"24.1"},{"v":21.99211036863158,"d":"22.0"},{"v":1245.330156587543,"d":"1245.3"},2673.7999999999997,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 125/275-18.5/4","BL 125/275-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,3,16,10,1913,397,1020,null,2732,null,null,800,2780,2236,{"$nulls":4},1768,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":111,"d":"111.0"},{"v":195,"d":"195.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":729,"d":"729.0"},26.51,26.6,26.49,25.75,23.75,null,{"v":-1.1017912696090913E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.004861447188973362,"d":"0.005"},{"v":26.079615908993244,"d":"26.080"},{"v":26.215543203235963,"d":"26.2"},"CO-4 BL 125/275-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":111,"d":"111.0"},265.5,{"v":420,"d":"420.0"},574.5,{"v":729,"d":"729.0"},{"v":26.48348484464075,"d":"26.5"},{"v":26.59367471724005,"d":"26.6"},{"v":26.177863928771618,"d":"26.2"},{"v":25.23605247923546,"d":"25.2"},{"v":23.768240368631574,"d":"23.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.1017912696090913E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.004861447188973362,"d":"0.005"},{"v":26.079615908993244,"d":"26.080"},0.011122129023807202,-0.004861447188973362,-26.079615908993244,{"v":48.64259226191699,"d":"48.6"},{"v":26.29001979954563,"d":"26.3"},"да",{"v":420,"d":"420.0"},518.88,314.94,{"v":16.29001979954563,"d":"16.3"},null,{"v":-1.4351246029424242E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00485478052230669,"d":"0.005"},{"v":26.07981590899325,"d":"26.080"},0.011125462357140535,-0.00485478052230669,-26.07981590899325,{"v":48.63515653555717,"d":"48.6"},{"v":26.281982791534993,"d":"26.3"}]
[{"$nulls":9},2453442,"CO 4 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":630,"d":"630.0"},{"v":37.50405,"d":"37.5"},{"v":37.9265,"d":"37.9"},{"v":37.72325,"d":"37.7"},{"v":34.225300000000004,"d":"34.2"},{"v":27.9045,"d":"27.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J394,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8317609410239243E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.016739591138467402,"d":"0.0"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.5"},{"v":36.98037284969668,"d":"37.0"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":213.75,"d":"213.8"},352.5,{"v":491.25,"d":"491.3"},{"v":630,"d":"630.0"},{"v":37.50535374646434,"d":"37.5"},{"v":37.892172293664274,"d":"37.9"},{"v":36.418611886040594,"d":"36.4"},{"v":33.0846725235933,"d":"33.1"},{"v":27.89035420632238,"d":"27.9"},{"v":1139.5658374941177,"d":"1139.6"},2530.8,200,300,"2R",null,"CO-4 BL 100/330-22/4","BL 100/330-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,1913,486,1024,null,2740,null,null,800,2740,2177,{"$nulls":4},1709,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":630,"d":"630.0"},37.56,38.19,38.24,35.81,31,null,{"v":-4.0539831632461435E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.016732924471800706,"d":"0.017"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},{"v":36.99987284969669,"d":"37.0"},"CO-4 BL 100/330-22/4 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":213.75,"d":"213.8"},352.5,{"v":491.25,"d":"491.3"},{"v":630,"d":"630.0"},{"v":37.56130374646434,"d":"37.6"},{"v":38.25880666866428,"d":"38.3"},{"v":37.395399386040594,"d":"37.4"},{"v":34.9710818985933,"d":"35.0"},{"v":30.985854206322387,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-4.0539831632461435E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.016732924471800706,"d":"0.017"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},0.011151650942743573,-0.016732924471800706,-36.534370964011885,{"v":57.99273703730436,"d":"58.0"},{"v":37.36841721197703,"d":"37.4"},"да",352.5,441.3,258.15,{"v":27.368417211977032,"d":"27.4"},null,{"v":-4.8317609410239243E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.016739591138467402,"d":"0.017"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.522"},0.01115942872052135,-0.016739591138467402,-36.521670964011875,{"v":57.9626167823402,"d":"58.0"},{"v":37.329610491738066,"d":"37.3"}]
[{"$nulls":9},2453444,"CO 4 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":390,"d":"390.0"},{"v":501,"d":"501.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.716649999999994,"d":"41.7"},{"v":41.7409,"d":"41.7"},{"v":39.8369,"d":"39.8"},{"v":36.70841,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J395,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.2257888223629546E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.019652259339426756,"d":"0.0"},{"v":40.026487228059935,"d":"40.0"},{"v":40.56902290884147,"d":"40.6"},"не подходит",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":188.25,"d":"188.3"},292.5,{"v":396.75,"d":"396.8"},{"v":501,"d":"501.0"},{"v":41.30854535326585,"d":"41.3"},{"v":41.87410673972003,"d":"41.9"},{"v":41.30378413550935,"d":"41.3"},{"v":39.59757754063385,"d":"39.6"},{"v":36.7554869550935,"d":"36.8"},{"v":1065.416923999308,"d":"1065.4"},2454.8,200,250,"2R",null,"CO-4 BL 100/345-22/4","BL 100/345-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,1913,486,1024,null,2740,null,null,800,2740,2102,{"$nulls":4},1659,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":390,"d":"390.0"},{"v":501,"d":"501.0"},41.45,41.94,42.2,41.03,38.67,null,{"v":-4.4480110445851765E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01964559267276009,"d":"0.020"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},{"v":40.58852290884148,"d":"40.6"},"CO-4 BL 100/345-22/4 без учёта потерь напора",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":188.25,"d":"188.3"},292.5,{"v":396.75,"d":"396.8"},{"v":501,"d":"501.0"},{"v":41.37556535326586,"d":"41.4"},{"v":42.16118111472004,"d":"42.2"},{"v":41.979971635509365,"d":"42.0"},{"v":40.83193691563386,"d":"40.8"},{"v":38.71707695509351,"d":"38.7"},{"$nulls":21},{"v":-4.4480110445851765E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01964559267276009,"d":"0.020"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},0.011155591221556963,-0.01964559267276009,-40.039187228059944,{"v":60.79658486904714,"d":"60.8"},{"v":41.06916368599168,"d":"41.1"},"да",292.5,359.22,221.61,{"v":31.069163685991683,"d":"31.1"},null,{"v":-5.2257888223629546E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.019652259339426756,"d":"0.020"},{"v":40.026487228059935,"d":"40.026"},0.011163368999334742,-0.019652259339426756,-40.026487228059935,{"v":60.765896017083634,"d":"60.8"},{"v":41.02771243065579,"d":"41.0"}]
[{"$nulls":9},2453441,"CO 4 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":765,"d":"765.0"},{"v":34.274049999999995,"d":"34.3"},{"v":34.8065,"d":"34.8"},{"v":34.7209,"d":"34.7"},{"v":28.8777,"d":"28.9"},{"v":16.37065,"d":"16.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J396,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.352508953798327E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01897487332971405,"d":"0.0"},{"v":33.1657414414343,"d":"33.2"},{"v":33.68681506074154,"d":"33.7"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},247.5,{"v":420,"d":"420.0"},592.5,{"v":765,"d":"765.0"},{"v":34.2877783125117,"d":"34.3"},{"v":34.58327632452744,"d":"34.6"},{"v":31.693362445413953,"d":"31.7"},{"v":25.61803667517124,"d":"25.6"},{"v":16.35729901379929,"d":"16.4"},{"v":1222.8207579093425,"d":"1222.8"},2626.8,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 100/315-22/4","BL 100/315-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,3,16,10,1913,486,1024,null,2732,null,null,800,2732,2177,{"$nulls":4},1709,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":765,"d":"765.0"},34.33,35.07,35.18,30.91,20.93,null,{"v":-4.5747311760205482E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.018968206663047365,"d":"0.019"},{"v":33.1784414414343,"d":"33.178"},{"v":33.70631506074154,"d":"33.7"},"CO-4 BL 100/315-22/4 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},247.5,{"v":420,"d":"420.0"},592.5,{"v":765,"d":"765.0"},{"v":34.3437283125117,"d":"34.3"},{"v":35.07076382452744,"d":"35.1"},{"v":33.07526244541395,"d":"33.1"},{"v":28.35722417517123,"d":"28.4"},{"v":20.91664901379928,"d":"20.9"},{"$nulls":21},{"v":-4.5747311760205482E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.018968206663047365,"d":"0.019"},{"v":33.1784414414343,"d":"33.178"},0.011156858422871316,-0.018968206663047365,-33.1784414414343,{"v":55.389398096865555,"d":"55.4"},{"v":34.08872690592282,"d":"34.1"},"да",{"v":420,"d":"420.0"},530.4000000000001,302.70000000000005,{"v":24.08872690592282,"d":"24.1"},null,{"v":-5.352508953798327E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01897487332971405,"d":"0.019"},{"v":33.1657414414343,"d":"33.166"},0.011164636200649095,-0.01897487332971405,-33.1657414414343,{"v":55.35967086898075,"d":"55.4"},{"v":34.052146208020844,"d":"34.1"}]
[{"$nulls":9},2453443,"CO 4 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":570,"d":"570.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":37.57298,"d":"37.6"},{"v":37.8857,"d":"37.9"},{"v":37.5921,"d":"37.6"},{"v":30.284100000000002,"d":"30.3"},{"v":17.014900000000004,"d":"17.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J397,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.6119874174922645E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.015262462828926406,"d":"0.0"},{"v":36.693931164720254,"d":"36.7"},{"v":37.11029716283062,"d":"37.1"},"не подходит",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":273,"d":"273.0"},{"v":462,"d":"462.0"},{"v":651,"d":"651.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":37.65055621017182,"d":"37.7"},{"v":37.42331541463435,"d":"37.4"},{"v":33.90117856829207,"d":"33.9"},{"v":27.084145671144952,"d":"27.1"},{"v":16.972216723193018,"d":"17.0"},{"v":1278.1079764910037,"d":"1278.1"},2906.8,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 100/330-30/4","BL 100/330-30/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,1926.5,436.5,974.5,null,2732,null,null,800,2732,2157,{"$nulls":4},1689,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":570,"d":"570.0"},{"v":840,"d":"840.0"},37.64,38.24,38.17,32.82,22.51,null,{"v":-3.8342096397144857E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015255796162259735,"d":"0.015"},{"v":36.70663116472025,"d":"36.707"},{"v":37.12979716283061,"d":"37.1"},"CO-4 BL 100/330-30/4 без учёта потерь напора",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":273,"d":"273.0"},{"v":462,"d":"462.0"},{"v":651,"d":"651.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":37.71757621017181,"d":"37.7"},{"v":38.013865414634346,"d":"38.0"},{"v":35.57091856829206,"d":"35.6"},{"v":30.38873567114495,"d":"30.4"},{"v":22.467316723193015,"d":"22.5"},{"$nulls":21},{"v":-3.8342096397144857E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015255796162259735,"d":"0.015"},{"v":36.70663116472025,"d":"36.707"},0.011149453207508257,-0.015255796162259735,-36.70663116472025,{"v":58.06623824986596,"d":"58.1"},{"v":37.4632002721133,"d":"37.5"},"да",{"v":462,"d":"462.0"},582.96,333.48,{"v":27.463200272113298,"d":"27.5"},null,{"v":-4.6119874174922645E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015262462828926406,"d":"0.015"},{"v":36.693931164720254,"d":"36.694"},0.011157230985286034,-0.015262462828926406,-36.693931164720254,{"v":58.03613390304445,"d":"58.0"},{"v":37.42436487124562,"d":"37.4"}]
[{"$nulls":9},2453445,"CO 4 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.7957,"d":"41.8"},{"v":41.5521,"d":"41.6"},{"v":36.5177,"d":"36.5"},{"v":21.474899999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J398,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.59508063101623E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.015985009525896057,"d":"0.0"},{"v":40.44064772975443,"d":"40.4"},{"v":40.878842289852166,"d":"40.9"},"не подходит",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":273,"d":"273.0"},{"v":462,"d":"462.0"},{"v":651,"d":"651.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":41.45915964060519,"d":"41.5"},{"v":41.37988768683397,"d":"41.4"},{"v":38.017798228652126,"d":"38.0"},{"v":31.37289126605967,"d":"31.4"},{"v":21.4451667990566,"d":"21.4"},{"v":1278.1079764910037,"d":"1278.1"},2906.8,250,300,"2R",null,"CO-4 BL 100/345-30/4","BL 100/345-30/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,3,16,10,1926.5,436.5,974.5,null,2732,null,null,800,2732,2157,{"$nulls":4},1689,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":840,"d":"840.0"},41.45,42.15,42.13,38.55,26.97,null,{"v":-3.8173028532384519E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015978342859229396,"d":"0.016"},{"v":40.45334772975442,"d":"40.453"},{"v":40.89834228985215,"d":"40.9"},"CO-4 BL 100/345-30/4 без учёта потерь напора",{"v":84,"d":"84.0"},{"v":273,"d":"273.0"},{"v":462,"d":"462.0"},{"v":651,"d":"651.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":41.526179640605186,"d":"41.5"},{"v":41.97043768683396,"d":"42.0"},{"v":39.687538228652116,"d":"39.7"},{"v":34.677481266059665,"d":"34.7"},{"v":26.940266799056594,"d":"26.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.8173028532384519E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015978342859229396,"d":"0.016"},{"v":40.45334772975442,"d":"40.453"},0.011149284139643495,-0.015978342859229396,-40.45334772975442,{"v":60.956495128535515,"d":"61.0"},{"v":41.285492203946376,"d":"41.3"},"да",{"v":462,"d":"462.0"},582.96,333.48,{"v":31.285492203946376,"d":"31.3"},null,{"v":-4.59508063101623E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015985009525896057,"d":"0.016"},{"v":40.44064772975443,"d":"40.441"},0.011157061917421274,-0.015985009525896057,-40.44064772975443,{"v":60.925842119866154,"d":"60.9"},{"v":41.243980422387295,"d":"41.2"}]
[{"$nulls":9},2453465,"CO 5 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":18.1245,"d":"18.1"},{"v":17.956,"d":"18.0"},{"v":17.4123,"d":"17.4"},{"v":15.179300000000001,"d":"15.2"},{"v":12.947000000000001,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J399,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.4173449091136767E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.01626149704710131,"d":"0.0"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.9"},{"v":18.121860185776644,"d":"18.1"},"не подходит",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":69,"d":"69.0"},{"v":106,"d":"106.0"},{"v":143,"d":"143.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":18.124408102997837,"d":"18.1"},{"v":17.822721701204802,"d":"17.8"},{"v":16.859166263296444,"d":"16.9"},{"v":15.233741789272765,"d":"15.2"},{"v":12.946448279133758,"d":"12.9"},{"v":763.890941818339,"d":"763.9"},958,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 50/120-3/2","BL 50/120-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,1346,395,809,null,2694,null,null,0,2694,1234,{"$nulls":4},966,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":180,"d":"180.0"},18.28,18.5,18.58,18.3,17.82,null,{"v":-9.17344909113677e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.016336497047101304,"d":"0.016"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},{"v":18.258610185776643,"d":"18.3"},"CO-5 BL 50/120-3/2 без учёта потерь напора",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":69,"d":"69.0"},{"v":106,"d":"106.0"},{"v":143,"d":"143.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":18.279908102997837,"d":"18.3"},{"v":18.541546701204805,"d":"18.5"},{"v":18.552016263296448,"d":"18.6"},{"v":18.311316789272762,"d":"18.3"},{"v":17.819448279133756,"d":"17.8"},{"$nulls":21},{"v":-9.17344909113677e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.016336497047101304,"d":"0.016"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},0.01120284560202248,-0.016336497047101304,-17.851076316183836,{"v":40.65371246233077,"d":"40.7"},{"v":18.36360374410965,"d":"18.4"},"да",{"v":106,"d":"106.0"},129.68,80.84,{"v":8.36360374410965,"d":"8.4"},null,{"v":-2.4173449091136767E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01626149704710131,"d":"0.016"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.852"},0.011352845602022479,-0.01626149704710131,-17.851576316183834,{"v":40.376554066289295,"d":"40.4"},{"v":18.11406798075536,"d":"18.1"}]
[{"$nulls":9},2453435,"CO 4 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":276,"d":"276.0"},{"v":14.3497,"d":"14.3"},{"v":14.3573,"d":"14.4"},{"v":14.296980000000001,"d":"14.3"},{"v":14.01586,"d":"14.0"},{"v":13.64666,"d":"13.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J400,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9546373477216288E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.00328253040545631,"d":"0.0"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.2"},{"v":14.307271205263463,"d":"14.3"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":222,"d":"222.0"},{"v":276,"d":"276.0"},{"v":14.352971909038668,"d":"14.4"},{"v":14.346570825741384,"d":"14.3"},{"v":14.226175292324976,"d":"14.2"},{"v":13.991785308789442,"d":"14.0"},{"v":13.643400875134782,"d":"13.6"},{"v":773.1405743169552,"d":"773.1"},1355.8000000000002,200,200,"2R",null,"CO-4 BL 100/220-5.5/4","BL 100/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,3,16,10,1845,406,929,null,2140,null,null,760,2186,1806,{"$nulls":4},1466,null,null,"чертеж отсутствует","чертеж отсутствует","чертеж отсутствует","чертеж отсутствует",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":276,"d":"276.0"},14.39,14.46,14.47,14.39,14.25,null,{"v":-1.1768595699438519E-5,"d":"-0.000"},{"v":3.275863738789644E-3,"d":"0.003"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},{"v":14.326771205263466,"d":"14.3"},"CO-4 BL 100/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":114,"d":"114.0"},{"v":168,"d":"168.0"},{"v":222,"d":"222.0"},{"v":276,"d":"276.0"},{"v":14.39327190903867,"d":"14.4"},{"v":14.459590825741387,"d":"14.5"},{"v":14.457275292324978,"d":"14.5"},{"v":14.386325308789445,"d":"14.4"},{"v":14.246740875134783,"d":"14.2"},{"$nulls":21},{"v":-1.1768595699438519E-5,"d":"-0.000"},{"v":3.275863738789644E-3,"d":"0.003"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},0.01112287970681055,-3.275863738789644E-3,-14.239087029229271,{"v":35.92691138558142,"d":"35.9"},{"v":14.341588463415777,"d":"14.3"},"да",{"v":168,"d":"168.0"},202.56,131.28,{"v":4.341588463415777,"d":"4.3"},null,{"v":-1.9546373477216288E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00328253040545631,"d":"0.003"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.226"},0.011130657484588328,-0.00328253040545631,-14.226387029229269,{"v":35.89865206189952,"d":"35.9"},{"v":14.319035776236918,"d":"14.3"}]
[{"$nulls":9},2453483,"CO 5 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.333419999999998,"d":"13.3"},{"v":13.39672,"d":"13.4"},{"v":13.25388,"d":"13.3"},{"v":12.94918,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J401,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.1886136187846134E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.013599551613551796,"d":"0.0"},{"v":12.506970531632984,"d":"12.5"},{"v":12.868259557470477,"d":"12.9"},"не подходит",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":134,"d":"134.0"},{"v":179,"d":"179.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":13.004899242969593,"d":"13.0"},{"v":13.306340540495164,"d":"13.3"},{"v":13.397642986459958,"d":"13.4"},{"v":13.278806580863977,"d":"13.3"},{"v":12.949831323707219,"d":"12.9"},{"v":879.0864823650519,"d":"879.1"},1337,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 80/200-3/4","BL 80/200-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,1377,331,787,null,2694,null,null,0,2710,1506,{"$nulls":4},1166,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":224,"d":"224.0"},13.03,13.45,13.63,13.68,13.58,null,{"v":-3.9386136187846128E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013617051613551789,"d":"0.014"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},{"v":12.879734557470476,"d":"12.9"},"CO-5 BL 80/200-3/4 без учёта потерь напора",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":134,"d":"134.0"},{"v":179,"d":"179.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":13.029569242969593,"d":"13.0"},{"v":13.406610540495164,"d":"13.4"},{"v":13.62413798645996,"d":"13.6"},{"v":13.682151580863977,"d":"13.7"},{"v":13.580651323707219,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-3.9386136187846128E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013617051613551789,"d":"0.014"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},0.011150497247298958,-0.013617051613551789,-12.506670531632984,{"v":34.106831075378295,"d":"34.1"},{"v":12.925288066715451,"d":"12.9"},"да",{"v":134,"d":"134.0"},162.8,103.4,{"v":2.925288066715451,"d":"2.9"},null,{"v":-5.1886136187846134E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013599551613551796,"d":"0.014"},{"v":12.506970531632984,"d":"12.507"},0.011162997247298958,-0.013599551613551796,-12.506970531632984,{"v":34.08698507567592,"d":"34.1"},{"v":12.910250572770588,"d":"12.9"}]
[{"$nulls":9},2453521,"CO 6 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":16.6708,"d":"16.7"},{"v":16.7959,"d":"16.8"},{"v":16.4484,"d":"16.4"},{"v":15.290300000000002,"d":"15.3"},{"v":13.0959,"d":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J402,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.0157694393038141E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.035318459692309026,"d":"0.0"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.8"},{"v":16.59277151851237,"d":"16.6"},"не подходит",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":68.75,"d":"68.8"},102.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":16.671351310196545,"d":"16.7"},{"v":16.807358807080746,"d":"16.8"},{"v":16.25633632857355,"d":"16.3"},{"v":15.018283874674953,"d":"15.0"},{"v":13.093201445384958,"d":"13.1"},{"v":915.336487750173,"d":"915.3"},1176.4,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 50/220-2.2/4","BL 50/220-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,5,16,10,1342,392,806,null,3248,null,null,0,3248,1294,{"$nulls":4},1026,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":170,"d":"170.0"},16.79,17.27,17.32,16.92,15.88,null,{"v":-2.0557694393038146E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.035378459692309044,"d":"0.035"},{"v":15.804136977280448,"d":"15.804"},{"v":16.680471518512377,"d":"16.7"},"CO-6 BL 50/220-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":68.75,"d":"68.8"},102.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":16.79055131019655,"d":"16.8"},{"v":17.264733807080752,"d":"17.3"},{"v":17.270586328573554,"d":"17.3"},{"v":16.808108874674957,"d":"16.8"},{"v":15.877301445384962,"d":"15.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.0557694393038146E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.035378459692309044,"d":"0.035"},{"v":15.804136977280448,"d":"15.804"},0.011316688055041492,-0.035378459692309044,-15.804136977280448,{"v":38.966012144016474,"d":"39.0"},{"v":16.870556693418216,"d":"16.9"},"да",102.5,124.10000000000001,79.55000000000001,{"v":6.870556693418216,"d":"6.9"},null,{"v":-3.0157694393038141E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.035318459692309026,"d":"0.035"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.805"},0.011412688055041493,-0.035318459692309026,-15.804636977280445,{"v":38.79279731843187,"d":"38.8"},{"v":16.720901375432614,"d":"16.7"}]
[{"$nulls":9},2453515,"CO 6 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":225,"d":"225.0"},{"v":18.1245,"d":"18.1"},{"v":17.956,"d":"18.0"},{"v":17.4123,"d":"17.4"},{"v":15.179300000000001,"d":"15.2"},{"v":12.947000000000001,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J403,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5471007418327531E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.013009197637681047,"d":"0.0"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.9"},{"v":18.10261317854932,"d":"18.1"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":86.25,"d":"86.3"},132.5,{"v":178.75,"d":"178.8"},{"v":225,"d":"225.0"},{"v":18.124408102997837,"d":"18.1"},{"v":17.822721701204802,"d":"17.8"},{"v":16.859166263296444,"d":"16.9"},{"v":15.233741789272765,"d":"15.2"},{"v":12.946448279133758,"d":"12.9"},{"v":928.3172307010382,"d":"928.3"},1230.4,125,200,"2R",null,"CO-6 BL 50/120-3/2","BL 50/120-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,1346,395,809,null,3244,null,null,0,3244,1306,{"$nulls":4},966,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":225,"d":"225.0"},18.28,18.5,18.58,18.3,17.82,null,{"v":-5.87100741832753e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.013069197637681043,"d":"0.013"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},{"v":18.190313178549317,"d":"18.2"},"CO-6 BL 50/120-3/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":86.25,"d":"86.3"},132.5,{"v":178.75,"d":"178.8"},{"v":225,"d":"225.0"},{"v":18.279908102997837,"d":"18.3"},{"v":18.541546701204805,"d":"18.5"},{"v":18.552016263296448,"d":"18.6"},{"v":18.311316789272766,"d":"18.3"},{"v":17.81944827913376,"d":"17.8"},{"$nulls":21},{"v":-5.87100741832753e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.013069197637681043,"d":"0.013"},{"v":17.851076316183836,"d":"17.851"},0.011169821185294387,-0.013069197637681043,-17.851076316183836,{"v":40.56620115990127,"d":"40.6"},{"v":18.284629739395278,"d":"18.3"},"да",132.5,162.10000000000002,101.05000000000001,{"v":8.284629739395278,"d":"8.3"},null,{"v":-1.5471007418327531E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.013009197637681047,"d":"0.013"},{"v":17.851576316183834,"d":"17.852"},0.011265821185294386,-0.013009197637681047,-17.851576316183834,{"v":40.38832419369085,"d":"40.4"},{"v":18.124630346385263,"d":"18.1"}]
[{"$nulls":9},2453474,"CO 5 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":272,"d":"272.0"},{"v":408,"d":"408.0"},{"v":15.2795,"d":"15.3"},{"v":15.3853,"d":"15.4"},{"v":14.553700000000001,"d":"14.6"},{"v":12.421700000000001,"d":"12.4"},{"v":6.0383,"d":"6.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J404,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.4095067088380966E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.017044559926105995,"d":"0.0"},{"v":14.747610921556062,"d":"14.7"},{"v":15.1742621589597,"d":"15.2"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":316,"d":"316.0"},{"v":408,"d":"408.0"},{"v":15.278841211258891,"d":"15.3"},{"v":15.357980382854103,"d":"15.4"},{"v":13.844278258777202,"d":"13.8"},{"v":10.737734839028185,"d":"10.7"},{"v":6.038350123607058,"d":"6.0"},{"v":949.1595634230102,"d":"949.2"},1362,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 65/120-4/2","BL 65/120-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,1498,434,903,null,2690,null,null,0,2690,1437,{"$nulls":4},994,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":272,"d":"272.0"},{"v":408,"d":"408.0"},15.33,15.9,15.71,14.74,11.25,null,{"v":-6.2845067088380965E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017069559926105995,"d":"0.017"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},{"v":15.202637158959702,"d":"15.2"},"CO-5 BL 65/120-4/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":316,"d":"316.0"},{"v":408,"d":"408.0"},{"v":15.329341211258894,"d":"15.3"},{"v":15.905280382854105,"d":"15.9"},{"v":15.417378258777205,"d":"15.4"},{"v":13.86563483902819,"d":"13.9"},{"v":11.250050123607062,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-6.2845067088380965E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017069559926105995,"d":"0.017"},{"v":14.747110921556065,"d":"14.747"},0.011173956178199492,-0.017069559926105995,-14.747110921556065,{"v":37.100549935108994,"d":"37.1"},{"v":15.293897838750178,"d":"15.3"},"да",{"v":224,"d":"224.0"},282.88,161.44,{"v":5.293897838750178,"d":"5.3"},null,{"v":-9.4095067088380966E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017044559926105995,"d":"0.017"},{"v":14.747610921556062,"d":"14.748"},0.011205206178199492,-0.017044559926105995,-14.747610921556062,{"v":37.04716849051927,"d":"37.0"},{"v":15.249918812943598,"d":"15.2"}]
[{"$nulls":9},2453492,"CO 5 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":288,"d":"288.0"},{"v":368,"d":"368.0"},{"v":14.3497,"d":"14.3"},{"v":14.3573,"d":"14.4"},{"v":14.296980000000001,"d":"14.3"},{"v":14.01586,"d":"14.0"},{"v":13.64666,"d":"13.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J405,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0994835080934165E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.002461897804092235,"d":"0.0"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.2"},{"v":14.290348611779194,"d":"14.3"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":296,"d":"296.0"},{"v":368,"d":"368.0"},{"v":14.352971909038668,"d":"14.4"},{"v":14.346570825741386,"d":"14.3"},{"v":14.226175292324976,"d":"14.2"},{"v":13.991785308789442,"d":"14.0"},{"v":13.643400875134782,"d":"13.6"},{"v":949.8872038391004,"d":"949.9"},1607,200,200,"2R",null,"CO-5 BL 100/220-5.5/4","BL 100/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,1576,406,929,null,2690,null,null,0,2736,1596,{"$nulls":4},1256,null,null,"чертеж отсутствует","чертеж отсутствует","чертеж отсутствует","чертеж отсутствует",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":288,"d":"288.0"},{"v":368,"d":"368.0"},14.39,14.46,14.47,14.39,14.25,null,{"v":-6.61983508093417e-06,"d":"-0.000"},{"v":0.002456897804092235,"d":"0.002"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},{"v":14.306836111779198,"d":"14.3"},"CO-5 BL 100/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":296,"d":"296.0"},{"v":368,"d":"368.0"},{"v":14.39327190903867,"d":"14.4"},{"v":14.459590825741389,"d":"14.5"},{"v":14.45727529232498,"d":"14.5"},{"v":14.386325308789445,"d":"14.4"},{"v":14.246740875134785,"d":"14.2"},{"$nulls":21},{"v":-6.61983508093417e-06,"d":"-0.000"},{"v":0.002456897804092235,"d":"0.002"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},0.011117730946192046,-0.002456897804092235,-14.239087029229271,{"v":35.898299574012896,"d":"35.9"},{"v":14.31875458117305,"d":"14.3"},"да",{"v":224,"d":"224.0"},270.08000000000004,175.04000000000002,{"v":4.3187545811730494,"d":"4.3"},null,{"v":-1.0994835080934165E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.002461897804092235,"d":"0.002"},{"v":14.226387029229269,"d":"14.226"},0.011122105946192045,-0.002461897804092235,-14.226387029229269,{"v":35.87548202513491,"d":"35.9"},{"v":14.300557894841976,"d":"14.3"}]
[{"$nulls":9},2453485,"CO 5 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":448,"d":"448.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.39326,"d":"13.4"},{"v":13.08586,"d":"13.1"},{"v":11.5347,"d":"11.5"},{"v":8.16366,"d":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J406,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.1976634781459342E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.013591397475491469,"d":"0.0"},{"v":12.507028136663328,"d":"12.5"},{"v":12.86799108962476,"d":"12.9"},"не подходит",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":246,"d":"246.0"},{"v":347,"d":"347.0"},{"v":448,"d":"448.0"},{"v":13.004422860648047,"d":"13.0"},{"v":13.384972024329407,"d":"13.4"},{"v":12.705093885199435,"d":"12.7"},{"v":10.96478844325813,"d":"11.0"},{"v":8.16405569850549,"d":"8.2"},{"v":1008.4346276496537,"d":"1008.4"},1537,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 80/200-4/4","BL 80/200-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,1520,431,887,null,2690,null,null,0,2710,1609,{"$nulls":4},1166,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":448,"d":"448.0"},13.03,13.6,13.63,12.82,10.68,null,{"v":-3.947663478145933E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013608897475491464,"d":"0.014"},{"v":12.506728136663328,"d":"12.507"},{"v":12.87946608962476,"d":"12.9"},"CO-5 BL 80/200-4/4 без учёта потерь напора",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":246,"d":"246.0"},{"v":347,"d":"347.0"},{"v":448,"d":"448.0"},{"v":13.029092860648047,"d":"13.0"},{"v":13.650022024329408,"d":"13.7"},{"v":13.465548885199436,"d":"13.5"},{"v":12.475673443258131,"d":"12.5"},{"v":10.680395698505492,"d":"10.7"},{"$nulls":21},{"v":-3.947663478145933E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013608897475491464,"d":"0.014"},{"v":12.506728136663328,"d":"12.507"},0.011150587745892572,-0.013608897475491464,-12.506728136663328,{"v":34.10639496047139,"d":"34.1"},{"v":12.92495752444076,"d":"12.9"},"да",{"v":246,"d":"246.0"},310.64,177.32,{"v":2.92495752444076,"d":"2.9"},null,{"v":-5.1976634781459342E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013591397475491469,"d":"0.014"},{"v":12.507028136663328,"d":"12.507"},0.01116308774589257,-0.013591397475491469,-12.507028136663328,{"v":34.08654959034092,"d":"34.1"},{"v":12.909920699719677,"d":"12.9"}]
[{"$nulls":9},2453830,"CO 5 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":19.8332,"d":"19.8"},{"v":17.5252,"d":"17.5"},{"v":14.953800000000001,"d":"15.0"},{"v":7.3967,"d":"7.4"},{"v":0.07909999999999995,"d":"0.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J407,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2011410718757829E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.008845369646882047,"d":"0.0"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.6"},{"v":19.735182031304788,"d":"19.7"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":19.67623503130479,"d":"19.7"},{"v":18.063214508452294,"d":"18.1"},{"v":14.282134350864014,"d":"14.3"},{"v":8.332994558539946,"d":"8.3"},{"v":0.215795131480089,"d":"0.2"},{"v":1028.5935382915222,"d":"1028.6"},1626.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7001/1","MVI 7001/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,262,1010,122,2440,2500,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},19.85,17.64,15.21,7.97,0.9338,null,{"v":-1.1573910718757828E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008862869646882047,"d":"0.009"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},{"v":19.739644531304783,"d":"19.7"},"CO-5 MVI 7001/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":19.693035031304785,"d":"19.7"},{"v":18.17103638345229,"d":"18.2"},{"v":14.559946850864012,"d":"14.6"},{"v":8.859766433539944,"d":"8.9"},{"v":1.0704951314800866,"d":"1.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.1573910718757828E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008862869646882047,"d":"0.009"},{"v":19.577923638367142,"d":"19.578"},0.01122685021829869,-0.008862869646882047,-19.577923638367142,{"v":42.155992667377454,"d":"42.2"},{"v":19.7458635307998,"d":"19.7"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":9.745863530799799,"d":"9.7"},null,{"v":-1.2011410718757829E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008845369646882047,"d":"0.009"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},0.011231225218298689,-0.008845369646882047,-19.577923638367146,{"v":42.14691713560151,"d":"42.1"},{"v":19.73736248928067,"d":"19.7"}]
[{"$nulls":9},2453487,"CO 5 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":336,"d":"336.0"},{"v":488,"d":"488.0"},{"v":16.510659999999998,"d":"16.5"},{"v":16.577499999999997,"d":"16.6"},{"v":16.36586,"d":"16.4"},{"v":14.663219999999999,"d":"14.7"},{"v":10.01496,"d":"10.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J408,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.1194131284322482E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01295197763018747,"d":"0.0"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.9"},{"v":16.279748514721486,"d":"16.3"},"не подходит",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":158,"d":"158.0"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":378,"d":"378.0"},{"v":488,"d":"488.0"},{"v":16.441007551741674,"d":"16.4"},{"v":16.70566607615955,"d":"16.7"},{"v":15.731426623496818,"d":"15.7"},{"v":13.518289193753485,"d":"13.5"},{"v":10.066253786929547,"d":"10.1"},{"v":1029.9211182171282,"d":"1029.9"},1642,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 80/220-5.5/4","BL 80/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,1476,386,842,null,2690,null,null,0,2710,1663,{"$nulls":4},1220,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":336,"d":"336.0"},{"v":488,"d":"488.0"},16.54,16.9,16.91,16.08,13,null,{"v":-3.8694131284322476E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012969477630187463,"d":"0.013"},{"v":15.936963903971753,"d":"15.937"},{"v":16.291223514721487,"d":"16.3"},"CO-5 BL 80/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":158,"d":"158.0"},{"v":268,"d":"268.0"},{"v":378,"d":"378.0"},{"v":488,"d":"488.0"},{"v":16.47034755174167,"d":"16.5"},{"v":17.020181076159545,"d":"17.0"},{"v":16.633616623496817,"d":"16.6"},{"v":15.310654193753482,"d":"15.3"},{"v":13.051293786929543,"d":"13.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.8694131284322476E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012969477630187463,"d":"0.013"},{"v":15.936963903971753,"d":"15.937"},0.011149805242395434,-0.012969477630187463,-15.936963903971753,{"v":38.39280766721691,"d":"38.4"},{"v":16.377863117465658,"d":"16.4"},"да",{"v":268,"d":"268.0"},338.40000000000003,193.20000000000002,{"v":6.377863117465658,"d":"6.4"},null,{"v":-5.1194131284322482E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01295197763018747,"d":"0.013"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.937"},0.011162305242395434,-0.01295197763018747,-15.937263903971754,{"v":38.37053383867789,"d":"38.4"},{"v":16.358865189612505,"d":"16.4"}]
[{"$nulls":9},2453533,"CO 6 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.333419999999998,"d":"13.3"},{"v":13.39672,"d":"13.4"},{"v":13.25388,"d":"13.3"},{"v":12.94918,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J409,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.320712716022151E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.010879641290841428,"d":"0.0"},{"v":12.506970531632986,"d":"12.5"},{"v":12.80347335591403,"d":"12.8"},"не подходит",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":111.25,"d":"111.3"},167.5,{"v":223.75,"d":"223.8"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":13.004899242969595,"d":"13.0"},{"v":13.306340540495166,"d":"13.3"},{"v":13.39764298645996,"d":"13.4"},{"v":13.278806580863979,"d":"13.3"},{"v":12.949831323707219,"d":"12.9"},{"v":1040.6973239937715,"d":"1040.7"},1607.1999999999998,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 80/200-3/4","BL 80/200-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,1377,331,787,null,3244,null,null,0,3260,1506,{"$nulls":4},1166,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":280,"d":"280.0"},13.03,13.45,13.63,13.68,13.58,null,{"v":-2.5207127160221525E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010893641290841432,"d":"0.011"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},{"v":12.810793355914027,"d":"12.8"},"CO-6 BL 80/200-3/4 без учёта потерь напора",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":111.25,"d":"111.3"},167.5,{"v":223.75,"d":"223.8"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":13.029569242969593,"d":"13.0"},{"v":13.406610540495164,"d":"13.4"},{"v":13.62413798645996,"d":"13.6"},{"v":13.682151580863977,"d":"13.7"},{"v":13.580651323707217,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-2.5207127160221525E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010893641290841432,"d":"0.011"},{"v":12.506670531632984,"d":"12.507"},0.011136318238271332,-0.010893641290841432,-12.506670531632984,{"v":34.00464941443802,"d":"34.0"},{"v":12.847957575542667,"d":"12.8"},"да",167.5,203.5,129.25,{"v":2.847957575542667,"d":"2.8"},null,{"v":-3.320712716022151E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010879641290841428,"d":"0.011"},{"v":12.506970531632986,"d":"12.507"},0.011144318238271333,-0.010879641290841428,-12.506970531632986,{"v":33.99202840396954,"d":"34.0"},{"v":12.838422166847469,"d":"12.8"}]
[{"$nulls":9},2453524,"CO 6 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":15.2795,"d":"15.3"},{"v":15.3853,"d":"15.4"},{"v":14.553700000000001,"d":"14.6"},{"v":12.421700000000001,"d":"12.4"},{"v":6.0383,"d":"6.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J410,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.0220842936563828E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.013635647940884793,"d":"0.0"},{"v":14.747610921556063,"d":"14.7"},{"v":15.102481601139699,"d":"15.1"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":395,"d":"395.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":15.278841211258893,"d":"15.3"},{"v":15.357980382854103,"d":"15.4"},{"v":13.844278258777202,"d":"13.8"},{"v":10.737734839028185,"d":"10.7"},{"v":6.0383501236070565,"d":"6.0"},{"v":1124.7850212633216,"d":"1124.8"},1637.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 65/120-4/2","BL 65/120-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,1498,434,903,null,3240,null,null,0,3240,1437,{"$nulls":4},994,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":510,"d":"510.0"},15.33,15.9,15.71,14.74,11.25,null,{"v":-4.0220842936563823E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01365564794088479,"d":"0.014"},{"v":14.747110921556066,"d":"14.747"},{"v":15.120581601139703,"d":"15.1"},"CO-6 BL 65/120-4/2 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":395,"d":"395.0"},{"v":510,"d":"510.0"},{"v":15.329341211258896,"d":"15.3"},{"v":15.905280382854107,"d":"15.9"},{"v":15.417378258777203,"d":"15.4"},{"v":13.86563483902819,"d":"13.9"},{"v":11.250050123607059,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-4.0220842936563823E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01365564794088479,"d":"0.014"},{"v":14.747110921556066,"d":"14.747"},0.011151331954047675,-0.01365564794088479,-14.747110921556066,{"v":36.98298700277742,"d":"37.0"},{"v":15.197125862751152,"d":"15.2"},"да",{"v":280,"d":"280.0"},353.6,201.8,{"v":5.197125862751152,"d":"5.2"},null,{"v":-6.0220842936563828E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.013635647940884793,"d":"0.014"},{"v":14.747610921556063,"d":"14.748"},0.011171331954047676,-0.013635647940884793,-14.747610921556063,{"v":36.9490154973971,"d":"36.9"},{"v":15.16921940252101,"d":"15.2"}]
[{"$nulls":9},2453534,"CO 6 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":13.005329999999999,"d":"13.0"},{"v":13.39326,"d":"13.4"},{"v":13.08586,"d":"13.1"},{"v":11.5347,"d":"11.5"},{"v":8.16366,"d":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J411,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3265046260133996E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.010873117980393187,"d":"0.0"},{"v":12.507028136663326,"d":"12.5"},{"v":12.803283134441001,"d":"12.8"},"не подходит",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":181.25,"d":"181.3"},307.5,{"v":433.75,"d":"433.8"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":13.004422860648045,"d":"13.0"},{"v":13.384972024329407,"d":"13.4"},{"v":12.705093885199435,"d":"12.7"},{"v":10.96478844325813,"d":"11.0"},{"v":8.16405569850549,"d":"8.2"},{"v":1195.9150983352943,"d":"1195.9"},1847.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 80/200-4/4","BL 80/200-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,1520,431,887,null,3240,null,null,0,3260,1609,{"$nulls":4},1166,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":560,"d":"560.0"},13.03,13.6,13.63,12.82,10.68,null,{"v":-2.5265046260133985E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010887117980393182,"d":"0.011"},{"v":12.506728136663327,"d":"12.507"},{"v":12.810603134441001,"d":"12.8"},"CO-6 BL 80/200-4/4 без учёта потерь напора",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":181.25,"d":"181.3"},307.5,{"v":433.75,"d":"433.8"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":13.029092860648046,"d":"13.0"},{"v":13.650022024329408,"d":"13.7"},{"v":13.465548885199436,"d":"13.5"},{"v":12.475673443258131,"d":"12.5"},{"v":10.68039569850549,"d":"10.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.5265046260133985E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010887117980393182,"d":"0.011"},{"v":12.506728136663327,"d":"12.507"},0.011136376157371246,-0.010887117980393182,-12.506728136663327,{"v":34.004339709404924,"d":"34.0"},{"v":12.84772354525125,"d":"12.8"},"да",307.5,388.3,221.65,{"v":2.8477235452512506,"d":"2.8"},null,{"v":-3.3265046260133996E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010873117980393187,"d":"0.011"},{"v":12.507028136663326,"d":"12.507"},0.011144376157371245,-0.010873117980393187,-12.507028136663326,{"v":33.9917189905319,"d":"34.0"},{"v":12.838188443680966,"d":"12.8"}]
[{"$nulls":9},2453536,"CO 6 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":610,"d":"610.0"},{"v":16.510659999999998,"d":"16.5"},{"v":16.577499999999997,"d":"16.6"},{"v":16.36586,"d":"16.4"},{"v":14.663219999999999,"d":"14.7"},{"v":10.01496,"d":"10.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J412,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.2764244021966384E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.010361582104149973,"d":"0.0"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.9"},{"v":16.218623547476483,"d":"16.2"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},197.5,{"v":335,"d":"335.0"},472.5,{"v":610,"d":"610.0"},{"v":16.441007551741674,"d":"16.4"},{"v":16.70566607615955,"d":"16.7"},{"v":15.731426623496818,"d":"15.7"},{"v":13.518289193753484,"d":"13.5"},{"v":10.066253786929547,"d":"10.1"},{"v":1222.3628666875431,"d":"1222.4"},1973.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 80/220-5.5/4","BL 80/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,1476,386,842,null,3240,null,null,0,3260,1663,{"$nulls":4},1220,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":610,"d":"610.0"},16.54,16.9,16.91,16.08,13,null,{"v":-2.4764244021966383E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010375582104149968,"d":"0.010"},{"v":15.936963903971755,"d":"15.937"},{"v":16.225943547476483,"d":"16.2"},"CO-6 BL 80/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},197.5,{"v":335,"d":"335.0"},472.5,{"v":610,"d":"610.0"},{"v":16.470347551741675,"d":"16.5"},{"v":17.020181076159545,"d":"17.0"},{"v":16.633616623496817,"d":"16.6"},{"v":15.310654193753482,"d":"15.3"},{"v":13.051293786929545,"d":"13.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.4764244021966383E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010375582104149968,"d":"0.010"},{"v":15.936963903971755,"d":"15.937"},0.011135875355133077,-0.010375582104149968,-15.936963903971755,{"v":38.29910339310501,"d":"38.3"},{"v":16.298014674619417,"d":"16.3"},"да",{"v":335,"d":"335.0"},423,241.5,{"v":6.2980146746194166,"d":"6.3"},null,{"v":-3.2764244021966384E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010361582104149973,"d":"0.010"},{"v":15.937263903971754,"d":"15.937"},0.011143875355133078,-0.010361582104149973,-15.937263903971754,{"v":38.28490457092052,"d":"38.3"},{"v":16.28593242227212,"d":"16.3"}]
[{"$nulls":9},2453909,"CO 6 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":19.8332,"d":"19.8"},{"v":17.5252,"d":"17.5"},{"v":14.953800000000001,"d":"15.0"},{"v":7.3967,"d":"7.4"},{"v":0.07909999999999995,"d":"0.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J413,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.6873028600050111E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.007076295717505639,"d":"0.0"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.6"},{"v":19.72102678415227,"d":"19.7"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":19.67623503130479,"d":"19.7"},{"v":18.063214508452294,"d":"18.1"},{"v":14.282134350864014,"d":"14.3"},{"v":8.332994558539946,"d":"8.3"},{"v":0.215795131480089,"d":"0.2"},{"v":1226.935296295848,"d":"1226.9"},1948,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7001/1","MVI 7001/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,262,1010,122,2940,3000,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},19.85,17.64,15.21,7.97,0.9338,null,{"v":-7.407302860005011E-5,"d":"-0.000"},{"v":7.090295717505639E-3,"d":"0.007"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},{"v":19.72396678415227,"d":"19.7"},"CO-6 MVI 7001/1 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":19.693035031304788,"d":"19.7"},{"v":18.171036383452297,"d":"18.2"},{"v":14.559946850864014,"d":"14.6"},{"v":8.859766433539946,"d":"8.9"},{"v":1.0704951314800901,"d":"1.1"},{"$nulls":21},{"v":-7.407302860005011E-5,"d":"-0.000"},{"v":7.090295717505639E-3,"d":"0.007"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},0.011185184139711162,-7.090295717505639E-3,-19.577923638367146,{"v":42.15526755083115,"d":"42.2"},{"v":19.745184247579527,"d":"19.7"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":9.745184247579527,"d":"9.7"},null,{"v":-7.6873028600050111E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.007076295717505639,"d":"0.007"},{"v":19.577923638367146,"d":"19.578"},0.01118798413971116,-0.007076295717505639,-19.577923638367146,{"v":42.14932178787936,"d":"42.1"},{"v":19.739614746424465,"d":"19.7"}]
[{"$nulls":9},2453540,"CO 6 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":14.3497,"d":"14.3"},{"v":14.3573,"d":"14.4"},{"v":14.296980000000001,"d":"14.3"},{"v":14.01586,"d":"14.0"},{"v":13.64666,"d":"13.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J414,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.0366944517978595E-6,"d":"-0.0"},{"v":0.001969518243273784,"d":"0.0"},{"v":14.22638702922927,"d":"14.2"},{"v":14.279139551520865,"d":"14.3"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":370,"d":"370.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":14.35297190903867,"d":"14.4"},{"v":14.346570825741386,"d":"14.3"},{"v":14.226175292324978,"d":"14.2"},{"v":13.991785308789444,"d":"14.0"},{"v":13.643400875134784,"d":"13.6"},{"v":1251.2045500567474,"d":"1251.2"},2075.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 100/220-5.5/4","BL 100/220-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,1576,406,929,null,3240,null,null,0,3286,1699,{"$nulls":4},1256,null,null,"чертеж отсутствует","чертеж отсутствует","чертеж отсутствует","чертеж отсутствует",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":460,"d":"460.0"},14.39,14.46,14.47,14.39,14.25,null,{"v":-4.236694451797866E-6,"d":"-0.000"},{"v":1.965518243273786E-3,"d":"0.002"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},{"v":14.294239551520867,"d":"14.3"},"CO-6 BL 100/220-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":370,"d":"370.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":14.39327190903867,"d":"14.4"},{"v":14.459590825741387,"d":"14.5"},{"v":14.457275292324978,"d":"14.5"},{"v":14.386325308789443,"d":"14.4"},{"v":14.246740875134783,"d":"14.2"},{"$nulls":21},{"v":-4.236694451797866E-6,"d":"-0.000"},{"v":1.965518243273786E-3,"d":"0.002"},{"v":14.239087029229271,"d":"14.239"},0.01111534780556291,-1.965518243273786E-3,-14.239087029229271,{"v":35.87999448493707,"d":"35.9"},{"v":14.304155602656829,"d":"14.3"},"да",{"v":280,"d":"280.0"},337.6,218.8,{"v":4.304155602656829,"d":"4.3"},null,{"v":-7.0366944517978595E-6,"d":"-0.000"},{"v":0.001969518243273784,"d":"0.002"},{"v":14.22638702922927,"d":"14.226"},0.01111814780556291,-0.001969518243273784,-14.22638702922927,{"v":35.85968244671888,"d":"35.9"},{"v":14.287964724216868,"d":"14.3"}]
[{"$nulls":9},2453493,"CO 5 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":788,"d":"788.0"},{"v":14.354980000000001,"d":"14.4"},{"v":14.21665,"d":"14.2"},{"v":13.4893,"d":"13.5"},{"v":12.0881,"d":"12.1"},{"v":7.984610000000001,"d":"8.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J415,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6777237477872039E-5,"d":"-0.0"},{"v":5.771630980206173E-3,"d":"0.0"},{"v":13.924385782274737,"d":"13.9"},{"v":14.082435197950836,"d":"14.1"},"не подходит",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":251,"d":"251.0"},{"v":430,"d":"430.0"},{"v":609,"d":"609.0"},{"v":788,"d":"788.0"},{"v":14.252970013764292,"d":"14.3"},{"v":14.31608241996307,"d":"14.3"},{"v":13.304075894104852,"d":"13.3"},{"v":11.216950436189636,"d":"11.2"},{"v":8.054706046217426,"d":"8.1"},{"v":1265.6355682461071,"d":"1265.6"},2097,250,300,"2R",null,"CO-5 BL 100/220-7.5/4","BL 100/220-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,1627,406,929,null,2682,null,null,0,2736,1774,{"$nulls":4},1306,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":788,"d":"788.0"},14.39,14.44,14.2,13.47,10.71,null,{"v":-1.2402237477872047E-5,"d":"-0.000"},{"v":5.7666309802061775E-3,"d":"0.006"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},{"v":14.098922697950838,"d":"14.1"},"CO-5 BL 100/220-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":251,"d":"251.0"},{"v":430,"d":"430.0"},{"v":609,"d":"609.0"},{"v":788,"d":"788.0"},{"v":14.287990013764293,"d":"14.3"},{"v":14.603156794963072,"d":"14.6"},{"v":14.123563394104853,"d":"14.1"},{"v":12.849209811189636,"d":"12.8"},{"v":10.780096046217425,"d":"10.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.2402237477872047E-5,"d":"-0.000"},{"v":5.7666309802061775E-3,"d":"0.006"},{"v":13.937085782274737,"d":"13.937"},0.011123513348588984,-5.7666309802061775E-3,-13.937085782274737,{"v":35.65703918597431,"d":"35.7"},{"v":14.126938261223419,"d":"14.1"},"да",{"v":430,"d":"430.0"},544.56,308.28,{"v":4.126938261223419,"d":"4.1"},null,{"v":-1.6777237477872039E-5,"d":"-0.000"},{"v":5.771630980206173E-3,"d":"0.006"},{"v":13.924385782274737,"d":"13.924"},0.011127888348588983,-5.771630980206173E-3,-13.924385782274737,{"v":35.63407652463835,"d":"35.6"},{"v":14.108748997375358,"d":"14.1"}]
[{"$nulls":9},2453498,"CO 5 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":160,"d":"160.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":680,"d":"680.0"},{"v":848,"d":"848.0"},{"v":23.3414,"d":"23.3"},{"v":23.37215,"d":"23.4"},{"v":23.1082,"d":"23.1"},{"v":21.9098,"d":"21.9"},{"v":20.50764,"d":"20.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J416,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.4171579908575177E-6,"d":"-0.0"},{"v":0.003401820032673694,"d":"0.0"},{"v":22.97862856027948,"d":"23.0"},{"v":23.074007719067918,"d":"23.1"},"не подходит",{"v":160,"d":"160.0"},{"v":332,"d":"332.0"},{"v":504,"d":"504.0"},{"v":676,"d":"676.0"},{"v":848,"d":"848.0"},{"v":23.333040520941317,"d":"23.3"},{"v":23.290483988742867,"d":"23.3"},{"v":22.809069052541357,"d":"22.8"},{"v":21.88879571233679,"d":"21.9"},{"v":20.529663968129167,"d":"20.5"},{"v":1501.4182726751733,"d":"1501.4"},2818,250,300,"2R",null,"CO-5 BL 125/265-15/4","BL 125/265-15/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,1876,422,1045,null,3432,null,null,0,3480,1926,{"$nulls":4},1458,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":160,"d":"160.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":680,"d":"680.0"},{"v":848,"d":"848.0"},23.39,23.5,23.41,22.78,21.86,null,{"v":-5.5421579908575128E-6,"d":"-0.000"},{"v":0.003406820032673693,"d":"0.003"},{"v":22.97842856027948,"d":"22.978"},{"v":23.07564521906792,"d":"23.1"},"CO-5 BL 125/265-15/4 без учёта потерь напора",{"v":160,"d":"160.0"},{"v":332,"d":"332.0"},{"v":504,"d":"504.0"},{"v":676,"d":"676.0"},{"v":848,"d":"848.0"},{"v":23.381640520941318,"d":"23.4"},{"v":23.498613988742868,"d":"23.5"},{"v":23.287669052541357,"d":"23.3"},{"v":22.748805712336793,"d":"22.7"},{"v":21.882023968129168,"d":"21.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.5421579908575128E-6,"d":"-0.000"},{"v":0.003406820032673693,"d":"0.003"},{"v":22.97842856027948,"d":"22.978"},0.011116653269101969,-0.003406820032673693,-22.97842856027948,{"v":45.61806334883869,"d":"45.6"},{"v":23.122307818873995,"d":"23.1"},"да",{"v":504,"d":"504.0"},614.08,387.04,{"v":13.122307818873995,"d":"13.1"},null,{"v":-7.4171579908575177E-6,"d":"-0.000"},{"v":0.003401820032673694,"d":"0.003"},{"v":22.97862856027948,"d":"22.979"},0.011118528269101969,-0.003401820032673694,-22.97862856027948,{"v":45.61417599935436,"d":"45.6"},{"v":23.11836724555639,"d":"23.1"}]
[{"$nulls":9},2453497,"CO 5 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":112,"d":"112.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":520,"d":"520.0"},{"v":668,"d":"668.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.716649999999994,"d":"41.7"},{"v":41.7409,"d":"41.7"},{"v":39.8369,"d":"39.8"},{"v":36.70841,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J417,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9395062125791598E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.014739194504570053,"d":"0.0"},{"v":40.02648722805994,"d":"40.0"},{"v":40.44220750728383,"d":"40.4"},"не подходит",{"v":112,"d":"112.0"},{"v":251,"d":"251.0"},{"v":390,"d":"390.0"},{"v":529,"d":"529.0"},{"v":668,"d":"668.0"},{"v":41.308545353265856,"d":"41.3"},{"v":41.87410673972003,"d":"41.9"},{"v":41.30378413550936,"d":"41.3"},{"v":39.59757754063386,"d":"39.6"},{"v":36.75548695509351,"d":"36.8"},{"v":1418.0207592378893,"d":"1418.0"},3003,200,300,"2R",null,"CO-5 BL 100/345-22/4","BL 100/345-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,1913,486,1024,null,3440,null,null,0,3440,1877,{"$nulls":4},1409,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":112,"d":"112.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":520,"d":"520.0"},{"v":668,"d":"668.0"},41.45,41.94,42.2,41.03,38.67,null,{"v":-2.5020062125791617E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014734194504570065,"d":"0.015"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},{"v":40.458695007283836,"d":"40.5"},"CO-5 BL 100/345-22/4 без учёта потерь напора",{"v":112,"d":"112.0"},{"v":251,"d":"251.0"},{"v":390,"d":"390.0"},{"v":529,"d":"529.0"},{"v":668,"d":"668.0"},{"v":41.37556535326586,"d":"41.4"},{"v":42.16118111472004,"d":"42.2"},{"v":41.979971635509365,"d":"42.0"},{"v":40.831936915633854,"d":"40.8"},{"v":38.71707695509351,"d":"38.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.5020062125791617E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014734194504570065,"d":"0.015"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},0.011136131173236903,-0.014734194504570065,-40.039187228059944,{"v":60.6271082454115,"d":"60.6"},{"v":40.84051393556492,"d":"40.8"},"да",{"v":390,"d":"390.0"},478.96000000000004,295.48,{"v":30.84051393556492,"d":"30.8"},null,{"v":-2.9395062125791598E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014739194504570053,"d":"0.015"},{"v":40.02648722805994,"d":"40.026"},0.011140506173236904,-0.014739194504570053,-40.02648722805994,{"v":60.60579022702825,"d":"60.6"},{"v":40.811797878250594,"d":"40.8"}]
[{"$nulls":9},2453535,"CO 6 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":540,"d":"540.0"},{"v":680,"d":"680.0"},{"v":760,"d":"760.0"},{"v":54.77342,"d":"54.8"},{"v":54.71846,"d":"54.7"},{"v":53.139939999999996,"d":"53.1"},{"v":51.001580000000004,"d":"51.0"},{"v":49.40886,"d":"49.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J418,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.03995532959953e-05,"d":"-0.0"},{"v":0.009576507092379751,"d":"0.0"},{"v":53.91712667926329,"d":"53.9"},{"v":54.186062294068286,"d":"54.2"},"не подходит",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":760,"d":"760.0"},{"v":54.772553962886526,"d":"54.8"},{"v":54.99922368672359,"d":"55.0"},{"v":54.18143628180569,"d":"54.2"},{"v":52.31919174813284,"d":"52.3"},{"v":49.412490085705016,"d":"49.4"},{"v":1760.0629815093423,"d":"1760.1"},3125.2000000000003,250,300,"2R",null,"CO-6 BL 80/210-30/2","BL 80/210-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,1843.5,458.5,914.5,null,3232,null,null,0,3260,1786,{"$nulls":4},1318,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":540,"d":"540.0"},{"v":680,"d":"680.0"},{"v":760,"d":"760.0"},54.89,55.76,55.48,54.71,54.04,null,{"v":-1.2399553295995289E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009590507092379743,"d":"0.010"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},{"v":54.19338229406829,"d":"54.2"},"CO-6 BL 80/210-30/2 без учёта потерь напора",{"v":120,"d":"120.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":760,"d":"760.0"},{"v":54.88913396288653,"d":"54.9"},{"v":55.63004368672359,"d":"55.6"},{"v":55.73609628180569,"d":"55.7"},{"v":55.20729174813284,"d":"55.2"},{"v":54.04363008570502,"d":"54.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.2399553295995289E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009590507092379743,"d":"0.010"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},0.011123510664407107,-0.009590507092379743,-53.916826679263295,{"v":70.05358139954947,"d":"70.1"},{"v":54.527825187814486,"d":"54.5"},"да",{"v":440,"d":"440.0"},542.4000000000001,331.20000000000005,{"v":44.527825187814486,"d":"44.5"},null,{"v":-2.03995532959953e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.009576507092379751,"d":"0.010"},{"v":53.91712667926329,"d":"53.917"},0.011131510664407106,-0.009576507092379751,-53.91712667926329,{"v":70.02780884482513,"d":"70.0"},{"v":54.48771124008188,"d":"54.5"}]
[{"$nulls":9},2453541,"CO 6 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":700,"d":"700.0"},{"v":845,"d":"845.0"},{"v":34.32405,"d":"34.3"},{"v":34.7565,"d":"34.8"},{"v":34.7109,"d":"34.7"},{"v":31.728099999999998,"d":"31.7"},{"v":29.00141,"d":"29.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J419,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9389501664513197E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01149199726755791,"d":"0.0"},{"v":33.15614151942791,"d":"33.2"},{"v":33.483450885956586,"d":"33.5"},"не подходит",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":305,"d":"305.0"},{"v":485,"d":"485.0"},{"v":665,"d":"665.0"},{"v":845,"d":"845.0"},{"v":34.28968021436463,"d":"34.3"},{"v":34.857492293691735,"d":"34.9"},{"v":34.16886466515838,"d":"34.2"},{"v":32.223797328764576,"d":"32.2"},{"v":29.022290284510312,"d":"29.0"},{"v":1802.6415478790655,"d":"1802.6"},3660.2000000000003,250,300,"2R",null,"CO-6 BL 100/315-18.5/4","BL 100/315-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,1913,486,1024,null,4132,null,null,0,4132,1877,{"$nulls":4},1409,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":700,"d":"700.0"},{"v":845,"d":"845.0"},34.38,35.02,35.17,33.11,31.01,null,{"v":-1.6589501664513173E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011487997267557887,"d":"0.011"},{"v":33.168841519427914,"d":"33.169"},{"v":33.49855088595659,"d":"33.5"},"CO-6 BL 100/315-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":305,"d":"305.0"},{"v":485,"d":"485.0"},{"v":665,"d":"665.0"},{"v":845,"d":"845.0"},{"v":34.34563021436463,"d":"34.3"},{"v":35.12944229369173,"d":"35.1"},{"v":34.83825466515838,"d":"34.8"},{"v":33.472067328764574,"d":"33.5"},{"v":31.03088028451031,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.6589501664513173E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011487997267557887,"d":"0.011"},{"v":33.168841519427914,"d":"33.169"},0.011127700612775624,-0.011487997267557887,-33.168841519427914,{"v":55.114831751607774,"d":"55.1"},{"v":33.7516075445337,"d":"33.8"},"да",{"v":485,"d":"485.0"},600.2,362.6,{"v":23.751607544533698,"d":"23.8"},null,{"v":-1.9389501664513197E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01149199726755791,"d":"0.011"},{"v":33.15614151942791,"d":"33.156"},0.011130500612775625,-0.01149199726755791,-33.15614151942791,{"v":55.09756341947902,"d":"55.1"},{"v":33.73046105292792,"d":"33.7"}]
[{"$nulls":9},2453542,"CO 6 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":140,"d":"140.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":650,"d":"650.0"},{"v":835,"d":"835.0"},{"v":41.38298,"d":"41.4"},{"v":41.716649999999994,"d":"41.7"},{"v":41.7409,"d":"41.7"},{"v":39.8369,"d":"39.8"},{"v":36.70841,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J420,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8812839760506632E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.011791355603656054,"d":"0.0"},{"v":40.026487228059935,"d":"40.0"},{"v":40.36329634038516,"d":"40.4"},"не подходит",{"v":140,"d":"140.0"},{"v":313.75,"d":"313.8"},487.5,{"v":661.25,"d":"661.3"},{"v":835,"d":"835.0"},{"v":41.30854535326585,"d":"41.3"},{"v":41.87410673972003,"d":"41.9"},{"v":41.30378413550936,"d":"41.3"},{"v":39.59757754063385,"d":"39.6"},{"v":36.7554869550935,"d":"36.8"},{"v":1823.404203040484,"d":"1823.4"},3750.2000000000003,250,300,"2R",null,"CO-6 BL 100/345-22/4","BL 100/345-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,1913,486,1024,null,4132,null,null,0,4132,1877,{"$nulls":4},1409,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":140,"d":"140.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":650,"d":"650.0"},{"v":835,"d":"835.0"},41.45,41.94,42.2,41.03,38.67,null,{"v":-1.6012839760506635E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011787355603656055,"d":"0.012"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},{"v":40.37839634038517,"d":"40.4"},"CO-6 BL 100/345-22/4 без учёта потерь напора",{"v":140,"d":"140.0"},{"v":313.75,"d":"313.8"},487.5,{"v":661.25,"d":"661.3"},{"v":835,"d":"835.0"},{"v":41.37556535326586,"d":"41.4"},{"v":42.16118111472004,"d":"42.2"},{"v":41.979971635509365,"d":"42.0"},{"v":40.83193691563386,"d":"40.8"},{"v":38.71707695509351,"d":"38.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.6012839760506635E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011787355603656055,"d":"0.012"},{"v":40.039187228059944,"d":"40.039"},0.011127123950871618,-0.011787355603656055,-40.039187228059944,{"v":60.51818014430801,"d":"60.5"},{"v":40.69389031087685,"d":"40.7"},"да",487.5,598.7,369.35,{"v":30.693890310876853,"d":"30.7"},null,{"v":-1.8812839760506632E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011791355603656054,"d":"0.012"},{"v":40.026487228059935,"d":"40.026"},0.011129923950871617,-0.011791355603656054,-40.026487228059935,{"v":60.501168665288716,"d":"60.5"},{"v":40.67101566517459,"d":"40.7"}]
[{"$nulls":9},2453475,"CO 5 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":7.0883,"d":"7.1"},{"v":7.1009,"d":"7.1"},{"v":6.4511,"d":"6.5"},{"v":5.3227,"d":"5.3"},{"v":3.580125,"d":"3.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J421,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.6856491988103885E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.008343457365595792,"d":"0.0"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.9"},{"v":7.094887756512717,"d":"7.1"},"не подходит",{"v":28,"d":"28.0"},83.5,{"v":139,"d":"139.0"},194.5,{"v":250,"d":"250.0"},{"v":7.0882761948521456,"d":"7.1"},{"v":7.013848392097328,"d":"7.0"},{"v":6.404341170449797,"d":"6.4"},{"v":5.259754529909552,"d":"5.3"},{"v":3.5800884704765927,"d":"3.6"},{"v":811.0011531838236,"d":"811.0"},1087,125,200,"2R",null,"CO-5 BL 65/150-1.1/4","BL 65/150-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,4,16,10,1265,331,800,null,2694,null,null,0,2694,1354,{"$nulls":4},1014,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":192,"d":"192.0"},{"v":250,"d":"250.0"},7.113,7.23,7.032,6.479,5.539,null,{"v":-5.5606491988103878E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.008368457365595787,"d":"0.008"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},{"v":7.123262756512719,"d":"7.1"},"CO-5 BL 65/150-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},83.5,{"v":139,"d":"139.0"},194.5,{"v":250,"d":"250.0"},{"v":7.112976194852147,"d":"7.1"},{"v":7.2333187045973295,"d":"7.2"},{"v":7.011097420449798,"d":"7.0"},{"v":6.446312342409552,"d":"6.4"},{"v":5.5389634704765935,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-5.5606491988103878E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.008368457365595787,"d":"0.008"},{"v":6.922254878334138,"d":"6.922"},0.011166717603099216,-0.008368457365595787,-6.922254878334138,{"v":25.275327786482343,"d":"25.3"},{"v":7.098246607934739,"d":"7.1"},"да",{"v":139,"d":"139.0"},174.52,101.26,{"v":-2.9017533920652614,"d":"-2.9"},null,{"v":-8.6856491988103885E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.008343457365595792,"d":"0.008"},{"v":6.922754878334137,"d":"6.923"},0.011197967603099216,-0.008343457365595792,-6.922754878334137,{"v":25.239269872561426,"d":"25.2"},{"v":7.078008263333188,"d":"7.1"}]
[{"$nulls":9},2453525,"CO 6 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":240,"d":"240.0"},312.5,{"v":7.0883,"d":"7.1"},{"v":7.1009,"d":"7.1"},{"v":6.4511,"d":"6.5"},{"v":5.3227,"d":"5.3"},{"v":3.580125,"d":"3.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J422,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.5588154872386464E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.006674765892476624,"d":"0.0"},{"v":6.922754878334139,"d":"6.9"},{"v":7.07296851572329,"d":"7.1"},"не подходит",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":104.375,"d":"104.4"},{"v":173.75,"d":"173.8"},{"v":243.125,"d":"243.1"},312.5,{"v":7.088276194852147,"d":"7.1"},{"v":7.01384839209733,"d":"7.0"},{"v":6.404341170449798,"d":"6.4"},{"v":5.259754529909553,"d":"5.3"},{"v":3.580088470476593,"d":"3.6"},{"v":968.7513649624568,"d":"968.8"},1337.1999999999998,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 65/150-1.1/4","BL 65/150-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,5,16,10,1265,331,800,null,3244,null,null,0,3244,1354,{"$nulls":4},1014,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":240,"d":"240.0"},312.5,7.113,7.23,7.032,6.479,5.539,null,{"v":-3.5588154872386473E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006694765892476625,"d":"0.007"},{"v":6.922254878334139,"d":"6.922"},{"v":7.091068515723291,"d":"7.1"},"CO-6 BL 65/150-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":104.375,"d":"104.4"},{"v":173.75,"d":"173.8"},{"v":243.125,"d":"243.1"},312.5,{"v":7.1129761948521475,"d":"7.1"},{"v":7.2333187045973295,"d":"7.2"},{"v":7.011097420449798,"d":"7.0"},{"v":6.446312342409552,"d":"6.4"},{"v":5.5389634704765935,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-3.5588154872386473E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006694765892476625,"d":"0.007"},{"v":6.922254878334139,"d":"6.922"},0.011146699265983499,-0.006694765892476625,-6.922254878334139,{"v":25.22226189468114,"d":"25.2"},{"v":7.068472167598713,"d":"7.1"},"да",{"v":173.75,"d":"173.8"},218.15,126.575,{"v":-2.9315278324012866,"d":"-2.9"},null,{"v":-5.5588154872386464E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.006674765892476624,"d":"0.007"},{"v":6.922754878334139,"d":"6.923"},0.011166699265983498,-0.006674765892476624,-6.922754878334139,{"v":25.19938552284376,"d":"25.2"},{"v":7.055655896987863,"d":"7.1"}]
[{"$nulls":9},2453491,"CO 5 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":728,"d":"728.0"},{"v":9.659980000000001,"d":"9.7"},{"v":9.701099999999999,"d":"9.7"},{"v":9.56765,"d":"9.6"},{"v":7.713850000000001,"d":"7.7"},{"v":3.1542600000000003,"d":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J423,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8290206701798567E-5,"d":"-0.0"},{"v":4.714964959830586E-3,"d":"0.0"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.4"},{"v":9.540250530783227,"d":"9.5"},"не подходит",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":236,"d":"236.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":564,"d":"564.0"},{"v":728,"d":"728.0"},{"v":9.659923813585607,"d":"9.7"},{"v":9.509303146076574,"d":"9.5"},{"v":8.374815679664392,"d":"8.4"},{"v":6.2564614143490624,"d":"6.3"},{"v":3.154240350130583,"d":"3.2"},{"v":1225.9594900899654,"d":"1226.0"},1827,250,300,"2R",null,"CO-5 BL 100/180-4/4","BL 100/180-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,1620,451,974,null,2682,null,null,0,2736,1720,{"$nulls":4},1252,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":728,"d":"728.0"},9.695,9.825,9.791,8.65,5.482,null,{"v":-1.3915206701798564E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.004709964959830583,"d":"0.005"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},{"v":9.556738030783226,"d":"9.6"},"CO-5 BL 100/180-4/4 без учёта потерь напора",{"v":72,"d":"72.0"},{"v":236,"d":"236.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":564,"d":"564.0"},{"v":728,"d":"728.0"},{"v":9.694943813585606,"d":"9.7"},{"v":9.764493146076573,"d":"9.8"},{"v":9.08551567966439,"d":"9.1"},{"v":7.65801141434906,"d":"7.7"},{"v":5.4819803501305815,"d":"5.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.3915206701798564E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.004709964959830583,"d":"0.005"},{"v":9.427962768019928,"d":"9.428"},0.01112502631781291,-0.004709964959830583,-9.427962768019928,{"v":29.323538849548758,"d":"29.3"},{"v":9.554110340677726,"d":"9.6"},"да",{"v":400,"d":"400.0"},504.96000000000004,288.48,{"v":-0.4458896593222743,"d":"-0.4"},null,{"v":-1.8290206701798567E-5,"d":"-0.000"},{"v":4.714964959830586E-3,"d":"0.005"},{"v":9.415262768019929,"d":"9.415"},0.01112940131781291,-4.714964959830586E-3,-9.415262768019929,{"v":29.29834968465407,"d":"29.3"},{"v":9.537703269380769,"d":"9.5"}]
[{"$nulls":9},2453369,"CO 3 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":536,"d":"536.0"},{"v":54.332609999999995,"d":"54.3"},{"v":54.6054,"d":"54.6"},{"v":53.382600000000004,"d":"53.4"},{"v":47.2384,"d":"47.2"},{"v":25.54674,"d":"25.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J424,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.741640506244509E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.043648586027548626,"d":"0.0"},{"v":52.26401823578692,"d":"52.3"},{"v":53.416728171051375,"d":"53.4"},"не подходит",{"v":54,"d":"54.0"},174.5,{"v":295,"d":"295.0"},415.5,{"v":536,"d":"536.0"},{"v":54.11317950965365,"d":"54.1"},{"v":54.57735761506697,"d":"54.6"},{"v":49.98372460832093,"d":"50.0"},{"v":40.33228048941551,"d":"40.3"},{"v":25.62302525835074,"d":"25.6"},{"v":817.2713571306228,"d":"817.3"},1540.6000000000001,200,250,"2R",null,"CO-3 BL 80/210-37/2","BL 80/210-37/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-37(80A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,2,16,10,1845,458.5,914.5,null,1590,null,null,1000,1610,2011,{"$nulls":4},1568,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":54,"d":"54.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":536,"d":"536.0"},54.48,55.59,55.81,53.03,39.93,null,{"v":-1.2416405062445088E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04368358602754861,"d":"0.044"},{"v":52.26371823578691,"d":"52.264"},{"v":53.462478171051366,"d":"53.5"},"CO-3 BL 80/210-37/2 без учёта потерь напора",{"v":54,"d":"54.0"},174.5,{"v":295,"d":"295.0"},415.5,{"v":536,"d":"536.0"},{"v":54.260569509653635,"d":"54.3"},{"v":56.10567761506696,"d":"56.1"},{"v":54.34499960832091,"d":"54.3"},{"v":48.978535489415506,"d":"49.0"},{"v":40.00628525835073,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.2416405062445088E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04368358602754861,"d":"0.044"},{"v":52.26371823578691,"d":"52.264"},0.011235275161735562,-0.04368358602754861,-52.26371823578691,{"v":70.17549391765056,"d":"70.2"},{"v":54.71777718429123,"d":"54.7"},"да",{"v":295,"d":"295.0"},372.12,213.06,{"v":44.71777718429123,"d":"44.7"},null,{"v":-1.741640506244509E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.043648586027548626,"d":"0.044"},{"v":52.26401823578692,"d":"52.264"},0.011285275161735563,-0.043648586027548626,-52.26401823578692,{"v":70.01403949885,"d":"70.0"},{"v":54.46628585496142,"d":"54.5"}]
[{"$nulls":9},2453488,"CO 5 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.22328,"d":"21.2"},{"v":21.2975,"d":"21.3"},{"v":20.87332,"d":"20.9"},{"v":20.27662,"d":"20.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J425,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.88664178913048e-05,"d":"-0.0"},{"v":0.022162326750597063,"d":"0.0"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.8"},{"v":20.363490963284637,"d":"20.4"},"не подходит",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":20.65168439407599,"d":"20.7"},{"v":21.197169433015556,"d":"21.2"},{"v":21.316144883998945,"d":"21.3"},{"v":21.008610747026157,"d":"21.0"},{"v":20.274567022097195,"d":"20.3"},{"v":892.28744162673,"d":"892.3"},1528,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 80/250-5.5/4","BL 80/250-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,1476,395,851,null,3444,null,null,0,3444,1590,{"$nulls":4},1250,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":216,"d":"216.0"},{"v":256,"d":"256.0"},20.68,21.36,21.62,21.46,21.1,null,{"v":-6.636641789130482E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022179826750597063,"d":"0.022"},{"v":19.7693009368689,"d":"19.769"},{"v":20.374965963284637,"d":"20.4"},"CO-5 BL 80/250-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":204,"d":"204.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":20.68102439407599,"d":"20.7"},{"v":21.32361943301556,"d":"21.3"},{"v":21.607304883998946,"d":"21.6"},{"v":21.532080747026157,"d":"21.5"},{"v":21.097947022097195,"d":"21.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.636641789130482E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022179826750597063,"d":"0.022"},{"v":19.7693009368689,"d":"19.769"},0.011177477529002416,-0.022179826750597063,-19.7693009368689,{"v":43.05946013679804,"d":"43.1"},{"v":20.601301191916658,"d":"20.6"},"да",{"v":152,"d":"152.0"},185.28,116.64,{"v":10.601301191916658,"d":"10.6"},null,{"v":-7.88664178913048e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.022162326750597063,"d":"0.022"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.770"},0.011189977529002417,-0.022162326750597063,-19.769600936868898,{"v":43.03435456564452,"d":"43.0"},{"v":20.577285254240106,"d":"20.6"}]
[{"$nulls":9},2453532,"CO 6 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":25.4895,"d":"25.5"},{"v":25.7481,"d":"25.7"},{"v":25.8171,"d":"25.8"},{"v":25.5447,"d":"25.5"},{"v":24.4633,"d":"24.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J426,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.2625567984471146E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.017791254763901795,"d":"0.0"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.8"},{"v":25.226855654250404,"d":"25.2"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},102.5,{"v":155,"d":"155.0"},207.5,{"v":260,"d":"260.0"},{"v":25.466479840753284,"d":"25.5"},{"v":25.819062262182456,"d":"25.8"},{"v":25.771296240097232,"d":"25.8"},{"v":25.32318177449761,"d":"25.3"},{"v":24.47471886538359,"d":"24.5"},{"v":1014.7817150221451,"d":"1014.8"},1715.1999999999998,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 65/265-5.5/4","BL 65/265-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,1476,378,847,null,3244,null,null,0,3244,1498,{"$nulls":4},1158,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":260,"d":"260.0"},25.54,25.93,26.24,26.27,25.82,null,{"v":-5.262556798447112E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01781125476390179,"d":"0.018"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},{"v":25.2449556542504,"d":"25.2"},"CO-6 BL 65/265-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},102.5,{"v":155,"d":"155.0"},207.5,{"v":260,"d":"260.0"},{"v":25.516979840753283,"d":"25.5"},{"v":26.030737262182456,"d":"26.0"},{"v":26.25439624009723,"d":"26.3"},{"v":26.187956774497607,"d":"26.2"},{"v":25.83141886538359,"d":"25.8"},{"$nulls":21},{"v":-5.262556798447112E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01781125476390179,"d":"0.018"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},0.011163736679095582,-0.01781125476390179,-24.75798102251937,{"v":47.89710077464547,"d":"47.9"},{"v":25.490358473517155,"d":"25.5"},"да",{"v":155,"d":"155.0"},188.6,119.3,{"v":15.490358473517155,"d":"15.5"},null,{"v":-7.2625567984471146E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017791254763901795,"d":"0.018"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.758"},0.011183736679095583,-0.017791254763901795,-24.758481022519373,{"v":47.853094864617105,"d":"47.9"},{"v":25.44354097913382,"d":"25.4"}]
[{"$nulls":9},2453489,"CO 5 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":480,"d":"480.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.31326,"d":"21.3"},{"v":21.23002,"d":"21.2"},{"v":19.21978,"d":"19.2"},{"v":12.2619,"d":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J427,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.8648280631245628E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.02210242318895646,"d":"0.0"},{"v":19.772435765374365,"d":"19.8"},{"v":20.364725008474938,"d":"20.4"},"не подходит",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":372,"d":"372.0"},{"v":480,"d":"480.0"},{"v":20.652146439869885,"d":"20.7"},{"v":21.30642922540958,"d":"21.3"},{"v":20.126004920383576,"d":"20.1"},{"v":17.110873524791874,"d":"17.1"},{"v":12.261035038634475,"d":"12.3"},{"v":1037.2875661518165,"d":"1037.3"},1868,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 80/250-7.5/4","BL 80/250-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,1527,395,851,null,3440,null,null,0,3440,1693,{"$nulls":4},1250,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":480,"d":"480.0"},20.68,21.52,21.62,20.38,15.15,null,{"v":-6.61482806312456e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.022119923188956437,"d":"0.022"},{"v":19.772135765374372,"d":"19.772"},{"v":20.376200008474946,"d":"20.4"},"CO-5 BL 80/250-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":48,"d":"48.0"},{"v":156,"d":"156.0"},{"v":264,"d":"264.0"},{"v":372,"d":"372.0"},{"v":480,"d":"480.0"},{"v":20.681486439869893,"d":"20.7"},{"v":21.613059225409582,"d":"21.6"},{"v":21.001524920383577,"d":"21.0"},{"v":18.846883524791878,"d":"18.8"},{"v":15.149135038634476,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.61482806312456e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.022119923188956437,"d":"0.022"},{"v":19.772135765374372,"d":"19.772"},0.011177259391742357,-0.022119923188956437,-19.772135765374372,{"v":43.06016177695653,"d":"43.1"},{"v":20.601972580640755,"d":"20.6"},"да",{"v":264,"d":"264.0"},333.12,190.56,{"v":10.601972580640755,"d":"10.6"},null,{"v":-7.8648280631245628E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.02210242318895646,"d":"0.022"},{"v":19.772435765374365,"d":"19.772"},0.011189759391742358,-0.02210242318895646,-19.772435765374365,{"v":43.03505690617355,"d":"43.0"},{"v":20.577956921306622,"d":"20.6"}]
[{"$nulls":9},2453831,"CO 5 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":26.0732,"d":"26.1"},{"v":22.8552,"d":"22.9"},{"v":20.3738,"d":"20.4"},{"v":13.8667,"d":"13.9"},{"v":6.6633,"d":"6.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J428,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.4497977710994237E-5,"d":"-0.0"},{"v":-2.0979320060105244E-3,"d":"-0.0"},{"v":26.24395303781618,"d":"26.2"},{"v":26.09596689769597,"d":"26.1"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":25.77788439769597,"d":"25.8"},{"v":23.648459662377913,"d":"23.6"},{"v":19.81334642937641,"d":"19.8"},{"v":14.27254469869146,"d":"14.3"},{"v":7.026054470323064,"d":"7.0"},{"v":1042.7600188494812,"d":"1042.8"},1646.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7001","MVI 7001","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,262,989,122,2440,2500,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},26.09,22.97,20.63,14.44,7.518,null,{"v":-9.0122977710994226E-5,"d":"-0.000"},{"v":-2.0804320060105203E-3,"d":"-0.002"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},{"v":26.100429397695965,"d":"26.1"},"CO-5 MVI 7001 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":25.794684397695967,"d":"25.8"},{"v":23.75628153737791,"d":"23.8"},{"v":20.091158929376405,"d":"20.1"},{"v":14.79931657369146,"d":"14.8"},{"v":7.880754470323065,"d":"7.9"},{"$nulls":21},{"v":-9.0122977710994226E-5,"d":"-0.000"},{"v":-2.0804320060105203E-3,"d":"-0.002"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.011201234088822105,2.0804320060105203E-3,-26.243953037816176,{"v":48.31127159295263,"d":"48.3"},{"v":25.93309958808924,"d":"25.9"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":15.933099588089242,"d":"15.9"},null,{"v":-9.4497977710994237E-5,"d":"-0.000"},{"v":-2.0979320060105244E-3,"d":"-0.002"},{"v":26.24395303781618,"d":"26.244"},0.011205609088822106,2.0979320060105244E-3,-26.24395303781618,{"v":48.301078337686874,"d":"48.3"},{"v":25.922157428704047,"d":"25.9"}]
[{"$nulls":9},2453537,"CO 6 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.22328,"d":"21.2"},{"v":21.2975,"d":"21.3"},{"v":20.87332,"d":"20.9"},{"v":20.27662,"d":"20.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J429,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.0474507450435084E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01772986140047766,"d":"0.0"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.8"},{"v":20.256069722177834,"d":"20.3"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":20.651684394075993,"d":"20.7"},{"v":21.197169433015556,"d":"21.2"},{"v":21.31614488399895,"d":"21.3"},{"v":21.00861074702616,"d":"21.0"},{"v":20.274567022097198,"d":"20.3"},{"v":1059.9017354019031,"d":"1059.9"},1836.1999999999998,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 80/250-5.5/4","BL 80/250-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,1476,395,851,null,4144,null,null,0,4144,1590,{"$nulls":4},1250,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":270,"d":"270.0"},{"v":320,"d":"320.0"},20.68,21.36,21.62,21.46,21.1,null,{"v":-4.2474507450435086E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017743861400477665,"d":"0.018"},{"v":19.769300936868895,"d":"19.769"},{"v":20.263389722177834,"d":"20.3"},"CO-6 BL 80/250-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":20.681024394075987,"d":"20.7"},{"v":21.323619433015555,"d":"21.3"},{"v":21.607304883998943,"d":"21.6"},{"v":21.532080747026157,"d":"21.5"},{"v":21.097947022097195,"d":"21.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.2474507450435086E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017743861400477665,"d":"0.018"},{"v":19.769300936868895,"d":"19.769"},0.011153585618561546,-0.017743861400477665,-19.769300936868895,{"v":42.90355815723124,"d":"42.9"},{"v":20.45239225056581,"d":"20.5"},"да",{"v":190,"d":"190.0"},231.6,145.8,{"v":10.452392250565811,"d":"10.5"},null,{"v":-5.0474507450435084E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01772986140047766,"d":"0.018"},{"v":19.769600936868898,"d":"19.770"},0.011161585618561547,-0.01772986140047766,-19.769600936868898,{"v":42.88756985110343,"d":"42.9"},{"v":20.437151641480842,"d":"20.4"}]
[{"$nulls":9},2453490,"CO 5 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":64,"d":"64.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":636,"d":"636.0"},{"v":25.80798,"d":"25.8"},{"v":26.73285,"d":"26.7"},{"v":26.7368,"d":"26.7"},{"v":22.03795,"d":"22.0"},{"v":10.42297,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J430,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.6096670091919748E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.02624225279356474,"d":"0.0"},{"v":24.49523313785724,"d":"24.5"},{"v":25.214013718581455,"d":"25.2"},"не подходит",{"v":64,"d":"64.0"},{"v":207,"d":"207.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":493,"d":"493.0"},{"v":636,"d":"636.0"},{"v":25.86304535594888,"d":"25.9"},{"v":26.666713249356473,"d":"26.7"},{"v":24.35817952934473,"d":"24.4"},{"v":18.937444195913656,"d":"18.9"},{"v":10.404507249063244,"d":"10.4"},{"v":1092.8918932941176,"d":"1092.9"},2068,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 80/270-11/4","BL 80/270-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,1642,455,911,null,3440,null,null,0,3440,1731,{"$nulls":4},1288,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":64,"d":"64.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":420,"d":"420.0"},{"v":636,"d":"636.0"},25.86,26.98,27.24,24.25,15.49,null,{"v":-6.359667009191977E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.026259752793564753,"d":"0.026"},{"v":24.494933137857238,"d":"24.495"},{"v":25.225488718581452,"d":"25.2"},"CO-5 BL 80/270-11/4 без учёта потерь напора",{"v":64,"d":"64.0"},{"v":207,"d":"207.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":493,"d":"493.0"},{"v":636,"d":"636.0"},{"v":25.91506535594888,"d":"25.9"},{"v":27.20564824935647,"d":"27.2"},{"v":25.89525452934473,"d":"25.9"},{"v":21.983884195913653,"d":"22.0"},{"v":15.471537249063243,"d":"15.5"},{"$nulls":21},{"v":-6.359667009191977E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.026259752793564753,"d":"0.026"},{"v":24.494933137857238,"d":"24.495"},0.011174707781203032,-0.026259752793564753,-24.494933137857238,{"v":48.00847934754289,"d":"48.0"},{"v":25.60904543626058,"d":"25.6"},"да",{"v":350,"d":"350.0"},441.52000000000004,252.76000000000002,{"v":15.60904543626058,"d":"15.6"},null,{"v":-7.6096670091919748E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.02624225279356474,"d":"0.026"},{"v":24.49523313785724,"d":"24.495"},0.01118720778120303,-0.02624225279356474,-24.49523313785724,{"v":47.98046277942934,"d":"48.0"},{"v":25.579164539202267,"d":"25.6"}]
[{"$nulls":9},2453846,"CO 5 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":29.8506,"d":"29.9"},{"v":26.2844,"d":"26.3"},{"v":22.9083,"d":"22.9"},{"v":18.5053,"d":"18.5"},{"v":8.318100000000001,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J431,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.6854074241332761E-5,"d":"-0.0"},{"v":2.3138539745327096E-3,"d":"0.0"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.8"},{"v":29.779306152599816,"d":"29.8"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":29.52730144299912,"d":"29.5"},{"v":27.43485679496823,"d":"27.4"},{"v":23.25322232689569,"d":"23.3"},{"v":16.9823980387815,"d":"17.0"},{"v":8.622383930625666,"d":"8.6"},{"v":1174.1752819074393,"d":"1174.2"},1951.5,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9501","MVI 9501","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,4,16,10,null,262,1089,122,2440,2500,null,0,null,null,2518,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},29.88,26.5,23.42,19.36,9.8,null,{"v":-6.2479074241332763E-5,"d":"-0.000"},{"v":2.3313539745327145E-3,"d":"0.002"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},{"v":29.78376865259981,"d":"29.8"},"CO-5 MVI 9501 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":29.556701442999117,"d":"29.6"},{"v":27.62230366996823,"d":"27.6"},{"v":23.735434826895688,"d":"23.7"},{"v":17.8960949137815,"d":"17.9"},{"v":10.104283930625662,"d":"10.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.2479074241332763E-5,"d":"-0.000"},{"v":2.3313539745327145E-3,"d":"0.002"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},0.011173590185352444,-2.3313539745327145E-3,-29.77005920018103,{"v":51.72151532807793,"d":"51.7"},{"v":29.723501642584445,"d":"29.7"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":19.723501642584445,"d":"19.7"},null,{"v":-6.6854074241332761E-5,"d":"-0.000"},{"v":2.3138539745327096E-3,"d":"0.002"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.770"},0.011177965185352445,-2.3138539745327096E-3,-29.770059200181034,{"v":51.71058774432102,"d":"51.7"},{"v":29.710943165145814,"d":"29.7"}]
[{"$nulls":9},2453899,"CO 6 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":26.891299999999998,"d":"26.9"},{"v":25.1983,"d":"25.2"},{"v":23.0773,"d":"23.1"},{"v":17.5353,"d":"17.5"},{"v":4.2513,"d":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J432,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1667487557510996E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.011538019303122815,"d":"-0.0"},{"v":27.56905762722874,"d":"27.6"},{"v":27.11790966011746,"d":"27.1"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":26.813580135548616,"d":"26.8"},{"v":23.9386434040932,"d":"23.9"},{"v":19.225712773343627,"d":"19.2"},{"v":12.6747882432999,"d":"12.7"},{"v":4.2858698139620195,"d":"4.3"},{"v":1192.8220804775085,"d":"1192.8"},1924,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5201","Helix V 5201","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,260,1036,120,2940,3080,null,0,null,null,2420,null,500,null,1677,538.5,638.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},26.9,25.24,23.17,17.79,4.899,null,{"v":-1.1267487557510991E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.011518019303122812,"d":"-0.012"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},{"v":27.12180966011745,"d":"27.1"},"CO-6 Helix V 5201 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":26.82228013554861,"d":"26.8"},{"v":24.012574654093193,"d":"24.0"},{"v":19.427887773343624,"d":"19.4"},{"v":13.068219493299901,"d":"13.1"},{"v":4.933569813962023,"d":"4.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.1267487557510991E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.011518019303122812,"d":"-0.012"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},0.01122378598668622,0.011518019303122812,-27.568757627228734,{"v":49.0504170641225,"d":"49.1"},{"v":26.73270460182622,"d":"26.7"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":16.73270460182622,"d":"16.7"},null,{"v":-1.1667487557510996E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.011538019303122815,"d":"-0.012"},{"v":27.56905762722874,"d":"27.569"},0.011227785986686221,0.011538019303122815,-27.56905762722874,{"v":49.04115757831502,"d":"49.0"},{"v":26.72261262912361,"d":"26.7"}]
[{"$nulls":9},2453538,"CO 6 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":20.65066,"d":"20.7"},{"v":21.31326,"d":"21.3"},{"v":21.23002,"d":"21.2"},{"v":19.21978,"d":"19.2"},{"v":12.2619,"d":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J433,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.0334899603997248E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.017681938551165195,"d":"0.0"},{"v":19.77243576537436,"d":"19.8"},{"v":20.25759251226572,"d":"20.3"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":195,"d":"195.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":465,"d":"465.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":20.65214643986988,"d":"20.7"},{"v":21.30642922540958,"d":"21.3"},{"v":20.126004920383576,"d":"20.1"},{"v":17.11087352479187,"d":"17.1"},{"v":12.261035038634468,"d":"12.3"},{"v":1234.2243892437716,"d":"1234.2"},2244.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 80/250-7.5/4","BL 80/250-7.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,1527,395,851,null,4140,null,null,0,4140,1693,{"$nulls":4},1250,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":600,"d":"600.0"},20.68,21.52,21.62,20.38,15.15,null,{"v":-4.233489960399723E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017695938551165177,"d":"0.018"},{"v":19.772135765374365,"d":"19.772"},{"v":20.264912512265724,"d":"20.3"},"CO-6 BL 80/250-7.5/4 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":195,"d":"195.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":465,"d":"465.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":20.681486439869886,"d":"20.7"},{"v":21.61305922540958,"d":"21.6"},{"v":21.001524920383574,"d":"21.0"},{"v":18.84688352479187,"d":"18.8"},{"v":15.14913503863447,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.233489960399723E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017695938551165177,"d":"0.018"},{"v":19.772135765374365,"d":"19.772"},0.011153446010715109,-0.017695938551165177,-19.772135765374365,{"v":42.90466076380409,"d":"42.9"},{"v":20.45344350285678,"d":"20.5"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},416.40000000000003,238.20000000000002,{"v":10.453443502856778,"d":"10.5"},null,{"v":-5.0334899603997248E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017681938551165195,"d":"0.018"},{"v":19.77243576537436,"d":"19.772"},0.01116144601071511,-0.017681938551165195,-19.77243576537436,{"v":42.88867266614251,"d":"42.9"},{"v":20.438202700705776,"d":"20.4"}]
[{"$nulls":9},2453910,"CO 6 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":26.0732,"d":"26.1"},{"v":22.8552,"d":"22.9"},{"v":20.3738,"d":"20.4"},{"v":13.8667,"d":"13.9"},{"v":6.6633,"d":"6.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J434,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.0478705735036314E-5,"d":"-0.0"},{"v":-1.6783456048084127E-3,"d":"-0.0"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.2"},{"v":26.139171834510393,"d":"26.1"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":25.777884397695967,"d":"25.8"},{"v":23.64845966237791,"d":"23.6"},{"v":19.81334642937641,"d":"19.8"},{"v":14.27254469869146,"d":"14.3"},{"v":7.026054470323064,"d":"7.0"},{"v":1244.5990526366782,"d":"1244.6"},1972,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7001","MVI 7001","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,262,989,122,2940,3000,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},26.09,22.97,20.63,14.44,7.518,null,{"v":-5.7678705735036321E-5,"d":"-0.000"},{"v":-1.6643456048084095E-3,"d":"-0.002"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},{"v":26.14211183451039,"d":"26.1"},"CO-6 MVI 7001 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":25.794684397695967,"d":"25.8"},{"v":23.75628153737791,"d":"23.8"},{"v":20.09115892937641,"d":"20.1"},{"v":14.79931657369146,"d":"14.8"},{"v":7.880754470323065,"d":"7.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.7678705735036321E-5,"d":"-0.000"},{"v":-1.6643456048084095E-3,"d":"-0.002"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.011168789816846148,1.6643456048084095E-3,-26.243953037816176,{"v":48.3998507918555,"d":"48.4"},{"v":26.028283963043062,"d":"26.0"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":16.028283963043062,"d":"16.0"},null,{"v":-6.0478705735036314E-5,"d":"-0.000"},{"v":-1.6783456048084127E-3,"d":"-0.002"},{"v":26.243953037816176,"d":"26.244"},0.011171589816846147,1.6783456048084127E-3,-26.243953037816176,{"v":48.39316874482687,"d":"48.4"},{"v":26.021097568503208,"d":"26.0"}]
[{"$nulls":9},2453494,"CO 5 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":788,"d":"788.0"},{"v":20.689700000000002,"d":"20.7"},{"v":21.0765,"d":"21.1"},{"v":20.2193,"d":"20.2"},{"v":17.385299999999997,"d":"17.4"},{"v":12.94461,"d":"12.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J435,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.4395565468876184E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.010236497824612206,"d":"0.0"},{"v":20.0264325648094,"d":"20.0"},{"v":20.311571490625777,"d":"20.3"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":257,"d":"257.0"},{"v":434,"d":"434.0"},{"v":611,"d":"611.0"},{"v":788,"d":"788.0"},{"v":20.68922077177757,"d":"20.7"},{"v":21.045909802080935,"d":"21.0"},{"v":19.874021491235457,"d":"19.9"},{"v":17.173555839241132,"d":"17.2"},{"v":12.944512846097966,"d":"12.9"},{"v":1348.0374509416088,"d":"1348.0"},2408,250,300,"2R",null,"CO-5 BL 100/250-11/4","BL 100/250-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,1742,459,997,null,3432,null,null,0,3432,1812,{"$nulls":4},1344,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":788,"d":"788.0"},20.73,21.34,20.93,18.97,15.67,null,{"v":-2.0020565468876189E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010231497824612213,"d":"0.010"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},{"v":20.328058990625777,"d":"20.3"},"CO-5 BL 100/250-11/4 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":257,"d":"257.0"},{"v":434,"d":"434.0"},{"v":611,"d":"611.0"},{"v":788,"d":"788.0"},{"v":20.72952077177757,"d":"20.7"},{"v":21.346289177080934,"d":"21.3"},{"v":20.708608991235458,"d":"20.7"},{"v":18.816480214241132,"d":"18.8"},{"v":15.669902846097967,"d":"15.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.0020565468876189E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010231497824612213,"d":"0.010"},{"v":20.0391325648094,"d":"20.039"},0.011131131676579987,-0.010231497824612213,-20.0391325648094,{"v":42.89176246689446,"d":"42.9"},{"v":20.441147639072184,"d":"20.4"},"да",{"v":434,"d":"434.0"},547.28,313.64,{"v":10.441147639072184,"d":"10.4"},null,{"v":-2.4395565468876184E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.010236497824612206,"d":"0.010"},{"v":20.0264325648094,"d":"20.026"},0.011135506676579988,-0.010236497824612206,-20.0264325648094,{"v":42.870027692453135,"d":"42.9"},{"v":20.42043638168554,"d":"20.4"}]
[{"$nulls":9},2453925,"CO 6 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":29.8506,"d":"29.9"},{"v":26.2844,"d":"26.3"},{"v":22.9083,"d":"22.9"},{"v":18.5053,"d":"18.5"},{"v":8.318100000000001,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J436,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.2786607514453016E-5,"d":"-0.0"},{"v":1.8510831796261908E-3,"d":"0.0"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.8"},{"v":29.78708374880681,"d":"29.8"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":29.52730144299912,"d":"29.5"},{"v":27.434856794968233,"d":"27.4"},{"v":23.253222326895692,"d":"23.3"},{"v":16.982398038781497,"d":"17.0"},{"v":8.622383930625656,"d":"8.6"},{"v":1532.6894251401384,"d":"1532.7"},2572,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9501","MVI 9501","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,5,16,10,null,262,1089,122,2932,3000,null,0,null,null,2611,null,650,null,1750,521,579,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},29.88,26.5,23.42,19.36,9.8,null,{"v":-3.9986607514453016E-5,"d":"-0.000"},{"v":1.8650831796261937E-3,"d":"0.002"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},{"v":29.79002374880681,"d":"29.8"},"CO-6 MVI 9501 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":29.55670144299912,"d":"29.6"},{"v":27.62230366996823,"d":"27.6"},{"v":23.73543482689569,"d":"23.7"},{"v":17.896094913781496,"d":"17.9"},{"v":10.104283930625652,"d":"10.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.9986607514453016E-5,"d":"-0.000"},{"v":1.8650831796261937E-3,"d":"0.002"},{"v":29.77005920018103,"d":"29.770"},0.011151097718625564,-1.8650831796261937E-3,-29.77005920018103,{"v":51.752812294441945,"d":"51.8"},{"v":29.759484226486016,"d":"29.8"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":19.759484226486016,"d":"19.8"},null,{"v":-4.2786607514453016E-5,"d":"-0.000"},{"v":1.8510831796261908E-3,"d":"0.002"},{"v":29.770059200181034,"d":"29.770"},0.011153897718625565,-1.8510831796261908E-3,-29.770059200181034,{"v":51.74567693838762,"d":"51.7"},{"v":29.75127868679978,"d":"29.8"}]
[{"$nulls":9},2453539,"CO 6 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":525,"d":"525.0"},{"v":795,"d":"795.0"},{"v":25.80798,"d":"25.8"},{"v":26.73285,"d":"26.7"},{"v":26.7368,"d":"26.7"},{"v":22.03795,"d":"22.0"},{"v":10.42297,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J437,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8701868858828594E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.02099380223485176,"d":"0.0"},{"v":24.495233137857248,"d":"24.5"},{"v":25.081215522929856,"d":"25.1"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":258.75,"d":"258.8"},437.5,{"v":616.25,"d":"616.3"},{"v":795,"d":"795.0"},{"v":25.863045355948884,"d":"25.9"},{"v":26.666713249356473,"d":"26.7"},{"v":24.35817952934473,"d":"24.4"},{"v":18.93744419591366,"d":"18.9"},{"v":10.404507249063254,"d":"10.4"},{"v":1533.0877153785468,"d":"1533.1"},2742.2000000000003,250,300,"2R",null,"CO-6 BL 80/270-11/4","BL 80/270-11/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,1642,455,911,null,4132,null,null,0,4132,1806,{"$nulls":4},1338,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":525,"d":"525.0"},{"v":795,"d":"795.0"},25.86,26.98,27.24,24.25,15.49,null,{"v":-4.0701868858828623E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.02100780223485178,"d":"0.021"},{"v":24.49493313785724,"d":"24.495"},{"v":25.08853552292985,"d":"25.1"},"CO-6 BL 80/270-11/4 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":258.75,"d":"258.8"},437.5,{"v":616.25,"d":"616.3"},{"v":795,"d":"795.0"},{"v":25.91506535594888,"d":"25.9"},{"v":27.20564824935647,"d":"27.2"},{"v":25.89525452934473,"d":"25.9"},{"v":21.983884195913653,"d":"22.0"},{"v":15.471537249063243,"d":"15.5"},{"$nulls":21},{"v":-4.0701868858828623E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.02100780223485178,"d":"0.021"},{"v":24.49493313785724,"d":"24.495"},0.01115181297996994,-0.02100780223485178,-24.49493313785724,{"v":47.818174272070536,"d":"47.8"},{"v":25.40641989682343,"d":"25.4"},"да",437.5,551.9000000000001,315.95000000000005,{"v":15.40641989682343,"d":"15.4"},null,{"v":-4.8701868858828594E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.02099380223485176,"d":"0.021"},{"v":24.495233137857248,"d":"24.495"},0.01115981297996994,-0.02099380223485176,-24.495233137857248,{"v":47.800334448345886,"d":"47.8"},{"v":25.38746637081914,"d":"25.4"}]
[{"$nulls":9},2453527,"CO 6 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.7757,"d":"50.8"},{"v":50.3065,"d":"50.3"},{"v":49.3533,"d":"49.4"},{"v":47.063500000000005,"d":"47.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J438,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.53059656543254e-05,"d":"-0.0"},{"v":0.014317384248877966,"d":"0.0"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.1"},{"v":50.42162062161014,"d":"50.4"},"не подходит",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":136.25,"d":"136.3"},207.5,{"v":278.75,"d":"278.8"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":50.70558673452024,"d":"50.7"},{"v":50.78927403911257,"d":"50.8"},{"v":50.20990171117082,"d":"50.2"},{"v":48.96746975069501,"d":"49.0"},{"v":47.061978157685125,"d":"47.1"},{"v":1183.2639603134949,"d":"1183.3"},2003.1999999999998,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 65/190-15/2","BL 65/190-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,1689,437,906,null,3244,null,null,0,3244,1511,{"$nulls":4},1171,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":350,"d":"350.0"},50.79,51.17,51.11,50.71,49.52,null,{"v":-4.5305965654325586E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014337384248878055,"d":"0.014"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},{"v":50.43972062161013,"d":"50.4"},"CO-6 BL 65/190-15/2 без учёта потерь напора",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":136.25,"d":"136.3"},207.5,{"v":278.75,"d":"278.8"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":50.79088673452023,"d":"50.8"},{"v":51.16278028911256,"d":"51.2"},{"v":51.07467671117082,"d":"51.1"},{"v":50.526576000695,"d":"50.5"},{"v":49.51847815768511,"d":"49.5"},{"$nulls":21},{"v":-4.5305965654325586E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014337384248878055,"d":"0.014"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},0.011156417076765438,-0.014337384248878055,-50.05037446323268,{"v":67.62505079048476,"d":"67.6"},{"v":50.81274993795161,"d":"50.8"},"да",207.5,253.10000000000002,159.05,{"v":40.81274993795161,"d":"40.8"},null,{"v":-6.53059656543254e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.014317384248877966,"d":"0.014"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.051"},0.011176417076765437,-0.014317384248877966,-50.050874463232695,{"v":67.56336753703611,"d":"67.6"},{"v":50.72009592160695,"d":"50.7"}]
[{"$nulls":9},2453526,"CO 6 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":40.7065,"d":"40.7"},{"v":40.8099,"d":"40.8"},{"v":40.4665,"d":"40.5"},{"v":39.7733,"d":"39.8"},{"v":36.692499999999995,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J439,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.2187840482975535E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.01242854649117589,"d":"0.0"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.1"},{"v":40.39654637970479,"d":"40.4"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":156.25,"d":"156.3"},237.5,{"v":318.75,"d":"318.8"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":40.70924342552564,"d":"40.7"},{"v":40.73850223135903,"d":"40.7"},{"v":40.078718455815626,"d":"40.1"},{"v":38.729892098895434,"d":"38.7"},{"v":36.69202316059846,"d":"36.7"},{"v":1256.0288691612457,"d":"1256.0"},2081.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 65/170-11/2","BL 65/170-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,1689.5,441.5,910.5,null,3240,null,null,0,3240,1589,{"$nulls":4},1146,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":400,"d":"400.0"},40.82,41.15,41.27,41.13,39.9,null,{"v":-3.2187840482975489E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012448546491175877,"d":"0.012"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},{"v":40.414646379704784,"d":"40.4"},"CO-6 BL 65/170-11/2 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":156.25,"d":"156.3"},237.5,{"v":318.75,"d":"318.8"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":40.822743425525644,"d":"40.8"},{"v":41.22940848135902,"d":"41.2"},{"v":41.21109345581562,"d":"41.2"},{"v":40.76779834889543,"d":"40.8"},{"v":39.89952316059846,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.2187840482975489E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012448546491175877,"d":"0.012"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},0.011143298951594088,-0.012448546491175877,-40.07015904140419,{"v":60.52696928239318,"d":"60.5"},{"v":40.70571122790854,"d":"40.7"},"да",237.5,289.5,182.25,{"v":30.705711227908537,"d":"30.7"},null,{"v":-5.2187840482975535E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01242854649117589,"d":"0.012"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.071"},0.011163298951594087,-0.01242854649117589,-40.07065904140419,{"v":60.47169023151296,"d":"60.5"},{"v":40.63139243840067,"d":"40.6"}]
[{"$nulls":9},2453486,"CO 5 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":96,"d":"96.0"},{"v":288,"d":"288.0"},{"v":432,"d":"432.0"},{"v":544,"d":"544.0"},{"v":608,"d":"608.0"},{"v":54.77342,"d":"54.8"},{"v":54.71846,"d":"54.7"},{"v":53.139939999999996,"d":"53.1"},{"v":51.001580000000004,"d":"51.0"},{"v":49.40886,"d":"49.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J440,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1874302024992682E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.011970633865474702,"d":"0.0"},{"v":53.9171266792633,"d":"53.9"},{"v":54.24755882340504,"d":"54.2"},"не подходит",{"v":96,"d":"96.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":352,"d":"352.0"},{"v":480,"d":"480.0"},{"v":608,"d":"608.0"},{"v":54.77255396288653,"d":"54.8"},{"v":54.999223686723596,"d":"55.0"},{"v":54.1814362818057,"d":"54.2"},{"v":52.31919174813284,"d":"52.3"},{"v":49.41249008570502,"d":"49.4"},{"v":1279.4814008252595,"d":"1279.5"},2387,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 80/210-30/2","BL 80/210-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,1843.5,458.5,914.5,null,2690,null,null,0,2710,1711,{"$nulls":4},1268,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":96,"d":"96.0"},{"v":288,"d":"288.0"},{"v":432,"d":"432.0"},{"v":544,"d":"544.0"},{"v":608,"d":"608.0"},54.89,55.76,55.48,54.71,54.04,null,{"v":-1.937430202499265E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011988133865474686,"d":"0.012"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},{"v":54.25903382340504,"d":"54.3"},"CO-5 BL 80/210-30/2 без учёта потерь напора",{"v":96,"d":"96.0"},{"v":224,"d":"224.0"},{"v":352,"d":"352.0"},{"v":480,"d":"480.0"},{"v":608,"d":"608.0"},{"v":54.88913396288653,"d":"54.9"},{"v":55.630043686723596,"d":"55.6"},{"v":55.73609628180569,"d":"55.7"},{"v":55.20729174813284,"d":"55.2"},{"v":54.04363008570502,"d":"54.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.937430202499265E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011988133865474686,"d":"0.012"},{"v":53.916826679263295,"d":"53.917"},0.011130485413136104,-0.011988133865474686,-53.916826679263295,{"v":70.1399484912819,"d":"70.1"},{"v":54.662359715107534,"d":"54.7"},"да",{"v":352,"d":"352.0"},433.92,264.96000000000004,{"v":44.662359715107534,"d":"44.7"},null,{"v":-3.1874302024992682E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011970633865474702,"d":"0.012"},{"v":53.9171266792633,"d":"53.917"},0.011142985413136105,-0.011970633865474702,-53.9171266792633,{"v":70.09969448160452,"d":"70.1"},{"v":54.59963518238105,"d":"54.6"}]
[{"$nulls":9},2453481,"CO 5 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":668,"d":"668.0"},{"v":68.655625,"d":"68.7"},{"v":68.5665,"d":"68.6"},{"v":65.87349999999999,"d":"65.9"},{"v":60.26049999999999,"d":"60.3"},{"v":37.109300000000005,"d":"37.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J441,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0187290629575099E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0224306288978396,"d":"0.0"},{"v":67.58433056821033,"d":"67.6"},{"v":68.16556381947935,"d":"68.2"},"не подходит",{"v":70,"d":"70.0"},219.5,{"v":369,"d":"369.0"},518.5,{"v":668,"d":"668.0"},{"v":68.65529735020992,"d":"68.7"},{"v":67.59959151773027,"d":"67.6"},{"v":61.990115837377395,"d":"62.0"},{"v":51.8268703091513,"d":"51.8"},{"v":37.109854933052,"d":"37.1"},{"v":1333.1280990869375,"d":"1333.1"},2362,200,300,"2R",null,"CO-5 BL 65/220-30/2","BL 65/220-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,1874.5,449.5,918.5,null,2690,null,null,0,2690,1699,{"$nulls":4},1231,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":668,"d":"668.0"},68.81,69.37,68.33,65.27,51.07,null,{"v":-7.0622906295751041E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022455628897839634,"d":"0.022"},{"v":67.58383056821033,"d":"67.584"},{"v":68.19393881947934,"d":"68.2"},"CO-5 BL 65/220-30/2 без учёта потерь напора",{"v":70,"d":"70.0"},219.5,{"v":369,"d":"369.0"},518.5,{"v":668,"d":"668.0"},{"v":68.80967235020992,"d":"68.8"},{"v":69.11021183023027,"d":"69.1"},{"v":66.2538720873774,"d":"66.3"},{"v":60.240653121651306,"d":"60.2"},{"v":51.070554933051994,"d":"51.1"},{"$nulls":21},{"v":-7.0622906295751041E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022455628897839634,"d":"0.022"},{"v":67.58383056821033,"d":"67.584"},0.011181734017406863,-0.022455628897839634,-67.58383056821033,{"v":78.75459474892241,"d":"78.8"},{"v":68.91429104518888,"d":"68.9"},"да",{"v":369,"d":"369.0"},464.68,267.34000000000003,{"v":58.914291045188875,"d":"58.9"},null,{"v":-1.0187290629575099E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0224306288978396,"d":"0.022"},{"v":67.58433056821033,"d":"67.584"},0.011212984017406863,-0.0224306288978396,-67.58433056821033,{"v":78.64251743705006,"d":"78.6"},{"v":68.71828387596359,"d":"68.7"}]
[{"$nulls":9},2453529,"CO 6 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":57.0499,"d":"57.0"},{"v":55.9579,"d":"56.0"},{"v":54.5345,"d":"54.5"},{"v":50.0397,"d":"50.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J442,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.5698478835740414E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.009132135477365574,"d":"0.0"},{"v":56.80538613250017,"d":"56.8"},{"v":57.029221565868966,"d":"57.0"},"не подходит",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":158.75,"d":"158.8"},252.5,{"v":346.25,"d":"346.3"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":57.163648865447925,"d":"57.2"},{"v":56.851423943998114,"d":"56.9"},{"v":55.5601241992638,"d":"55.6"},{"v":53.28974963124499,"d":"53.3"},{"v":50.04030023994167,"d":"50.0"},{"v":1370.7654777996538,"d":"1370.8"},2369.2000000000003,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 65/210-18.5/2","BL 65/210-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,1665,412,881,null,3240,null,null,0,3240,1624,{"$nulls":4},1181,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":440,"d":"440.0"},57.25,57.39,57.02,56.34,53.92,null,{"v":-3.5698478835740525E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009152135477365635,"d":"0.009"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},{"v":57.047321565868955,"d":"57.0"},"CO-6 BL 65/210-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":158.75,"d":"158.8"},252.5,{"v":346.25,"d":"346.3"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":57.248948865447915,"d":"57.2"},{"v":57.3581301939981,"d":"57.4"},{"v":56.839799199263794,"d":"56.8"},{"v":55.69395588124498,"d":"55.7"},{"v":53.92060023994166,"d":"53.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.5698478835740525E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009152135477365635,"d":"0.009"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},0.011146809589946852,-0.009152135477365635,-56.80488613250015,{"v":71.79844851308735,"d":"71.8"},{"v":57.27796898762729,"d":"57.3"},"да",252.5,312.5,188.75,{"v":47.27796898762729,"d":"47.3"},null,{"v":-5.5698478835740414E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.009132135477365574,"d":"0.009"},{"v":56.80538613250017,"d":"56.805"},0.011166809589946852,-0.009132135477365574,-56.80538613250017,{"v":71.73316706151616,"d":"71.7"},{"v":57.1738584075043,"d":"57.2"}]
[{"$nulls":9},2453913,"CO 6 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":50.9205,"d":"50.9"},{"v":46.077999999999996,"d":"46.1"},{"v":41.61,"d":"41.6"},{"v":29.493,"d":"29.5"},{"v":16.715,"d":"16.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J443,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.194942749812171E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.004529105935386917,"d":"0.0"},{"v":50.84683561232156,"d":"50.8"},{"v":50.87516394290007,"d":"50.9"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":50.51436326070623,"d":"50.5"},{"v":47.238646830390685,"d":"47.2"},{"v":40.59281842599549,"d":"40.6"},{"v":30.576878047520662,"d":"30.6"},{"v":17.1908256949662,"d":"17.2"},{"v":1379.34134166955,"d":"1379.3"},2176,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7002","MVI 7002","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,null,262,1161,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},51.3,47.05,43.02,31.5,19.08,null,{"v":-1.2109427498121718E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.009709105935386963,"d":"0.010"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},{"v":51.02912394290007,"d":"51.0"},"CO-6 MVI 7002 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":50.89386326070623,"d":"50.9"},{"v":48.182209330390684,"d":"48.2"},{"v":42.055318425995495,"d":"42.1"},{"v":32.51319054752066,"d":"32.5"},{"v":19.555825694966188,"d":"19.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.2109427498121718E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.009709105935386963,"d":"0.010"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.011232205386092329,-0.009709105935386963,-50.846835612321556,{"v":67.71567348757422,"d":"67.7"},{"v":50.94902706528625,"d":"50.9"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":40.94902706528625,"d":"40.9"},null,{"v":-1.194942749812171E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.004529105935386917,"d":"0.005"},{"v":50.84683561232156,"d":"50.847"},0.01123060538609233,-0.004529105935386917,-50.84683561232156,{"v":67.48882184347686,"d":"67.5"},{"v":50.60823415356177,"d":"50.6"}]
[{"$nulls":9},2453911,"CO 6 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":45.4705,"d":"45.5"},{"v":40.888,"d":"40.9"},{"v":35.519999999999996,"d":"35.5"},{"v":21.892999999999997,"d":"21.9"},{"v":8.254999999999999,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J444,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3482710743801653E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.007154049586776854,"d":"0.0"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.4"},{"v":45.51977461157025,"d":"45.5"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":45.20464876033058,"d":"45.2"},{"v":41.75131141528926,"d":"41.8"},{"v":34.495428305785126,"d":"34.5"},{"v":23.43699943181818,"d":"23.4"},{"v":8.576024793388427,"d":"8.6"},{"v":1385.784979816609,"d":"1385.8"},2176,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7002/1","MVI 7002/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,5,16,10,null,262,1161,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},45.85,41.86,36.93,23.9,10.62,null,{"v":-1.3642710743801644E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012334049586776802,"d":"0.012"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},{"v":45.67373461157026,"d":"45.7"},"CO-6 MVI 7002/1 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":45.58414876033059,"d":"45.6"},{"v":42.694873915289264,"d":"42.7"},{"v":35.95792830578513,"d":"36.0"},{"v":25.373311931818186,"d":"25.4"},{"v":10.941024793388443,"d":"10.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.3642710743801644E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012334049586776802,"d":"0.012"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},0.011247538218549128,-0.012334049586776802,-45.42649752066117,{"v":64.10217720854689,"d":"64.1"},{"v":45.65654580973276,"d":"45.7"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":35.65654580973276,"d":"35.7"},null,{"v":-1.3482710743801653E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.007154049586776854,"d":"0.007"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.426"},0.011245938218549129,-0.007154049586776854,-45.42649752066116,{"v":63.87490121712469,"d":"63.9"},{"v":45.3333667277493,"d":"45.3"}]
[{"$nulls":9},2453847,"CO 5 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":52.9606,"d":"53.0"},{"v":47.1344,"d":"47.1"},{"v":40.9483,"d":"40.9"},{"v":32.1453,"d":"32.1"},{"v":14.6781,"d":"14.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J445,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.209884405375504E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.00468032788297207,"d":"0.0"},{"v":52.967531893353325,"d":"53.0"},{"v":52.99905213335869,"d":"53.0"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":52.56763210455077,"d":"52.6"},{"v":48.842459895772045,"d":"48.8"},{"v":41.33639892019487,"d":"41.3"},{"v":30.04944917781925,"d":"30.0"},{"v":14.981610668645168,"d":"15.0"},{"v":1386.6108350216264,"d":"1386.6"},2121.5,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9502/1","MVI 9502/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,262,1381,122,2440,2500,null,0,null,null,2518,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},52.99,47.35,41.46,33,16.16,null,{"v":-1.1661344053755038E-4,"d":"-0.000"},{"v":4.69782788297206E-3,"d":"0.005"},{"v":52.96753189335334,"d":"52.968"},{"v":53.003514633358705,"d":"53.0"},"CO-5 MVI 9502/1 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":52.597032104550784,"d":"52.6"},{"v":49.02990677077206,"d":"49.0"},{"v":41.818611420194884,"d":"41.8"},{"v":30.96314605281926,"d":"31.0"},{"v":16.463510668645185,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.1661344053755038E-4,"d":"-0.000"},{"v":4.69782788297206E-3,"d":"0.005"},{"v":52.96753189335334,"d":"52.968"},0.011227724551648662,-4.69782788297206E-3,-52.96753189335334,{"v":68.89406513258487,"d":"68.9"},{"v":52.73769122769829,"d":"52.7"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":42.73769122769829,"d":"42.7"},null,{"v":-1.209884405375504E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00468032788297207,"d":"0.005"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.011232099551648661,-0.00468032788297207,-52.967531893353325,{"v":68.87982415919318,"d":"68.9"},{"v":52.715890846681916,"d":"52.7"}]
[{"$nulls":9},2453912,"CO 6 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":39.103199999999994,"d":"39.1"},{"v":35.9252,"d":"35.9"},{"v":30.6538,"d":"30.7"},{"v":16.0567,"d":"16.1"},{"v":2.3343,"d":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J446,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5667829100926629E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.020882707738542488,"d":"0.0"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.3"},{"v":38.7964638681693,"d":"38.8"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":38.99588079138493,"d":"39.0"},{"v":36.47546156367393,"d":"36.5"},{"v":29.53622490984223,"d":"29.5"},{"v":18.178170829889808,"d":"18.2"},{"v":2.40129932381668,"d":"2.4"},{"v":1386.9524999896194,"d":"1387.0"},2116,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7002/2","MVI 7002/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,262,1161,122,2940,3000,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},39.12,36.04,30.91,16.63,3.189,null,{"v":-1.5387829100926622E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020896707738542436,"d":"0.021"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},{"v":38.79940386816929,"d":"38.8"},"CO-6 MVI 7002/2 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":39.01268079138492,"d":"39.0"},{"v":36.583283438673924,"d":"36.6"},{"v":29.814037409842218,"d":"29.8"},{"v":18.7049427048898,"d":"18.7"},{"v":3.255999323816674,"d":"3.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.5387829100926622E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020896707738542436,"d":"0.021"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},0.011264989402120378,-0.020896707738542436,-38.31099309792136,{"v":59.2520347165758,"d":"59.3"},{"v":39.00892908949227,"d":"39.0"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":29.00892908949227,"d":"29.0"},null,{"v":-1.5667829100926629E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020882707738542488,"d":"0.021"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},0.011267789402120377,-0.020882707738542488,-38.31099309792136,{"v":59.243924133244036,"d":"59.2"},{"v":38.99825051895083,"d":"39.0"}]
[{"$nulls":9},2453848,"CO 5 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":47.340599999999995,"d":"47.3"},{"v":42.194399999999995,"d":"42.2"},{"v":35.4683,"d":"35.5"},{"v":26.5353,"d":"26.5"},{"v":7.011100000000001,"d":"7.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J447,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4413149865959455E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.016012467478133247,"d":"0.0"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.6"},{"v":46.93439680504613,"d":"46.9"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":46.942296936325015,"d":"46.9"},{"v":43.80917073134362,"d":"43.8"},{"v":36.17193519324989,"d":"36.2"},{"v":24.030590322043828,"d":"24.0"},{"v":7.3851361177254375,"d":"7.4"},{"v":1389.9601381920418,"d":"1390.0"},2121.5,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9502/2","MVI 9502/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,262,1381,122,2440,2500,null,0,null,null,2518,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},47.37,42.41,35.98,27.39,8.493,null,{"v":-1.3975649865959454E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01602996747813322,"d":"0.016"},{"v":46.58374112949577,"d":"46.584"},{"v":46.93885930504613,"d":"46.9"},"CO-5 MVI 9502/2 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":46.971696936325024,"d":"47.0"},{"v":43.99661760634362,"d":"44.0"},{"v":36.65414769324989,"d":"36.7"},{"v":24.944287197043824,"d":"24.9"},{"v":8.867036117725434,"d":"8.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.3975649865959454E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01602996747813322,"d":"0.016"},{"v":46.58374112949577,"d":"46.584"},0.011250867609770706,-0.01602996747813322,-46.58374112949577,{"v":65.06271960708776,"d":"65.1"},{"v":47.03508314078358,"d":"47.0"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":37.03508314078358,"d":"37.0"},null,{"v":-1.4413149865959455E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016012467478133247,"d":"0.016"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},0.011255242609770707,-0.016012467478133247,-46.58374112949576,{"v":65.04914719657731,"d":"65.0"},{"v":47.0154616777998,"d":"47.0"}]
[{"$nulls":9},2453849,"CO 5 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":58.338,"d":"58.3"},{"v":51.4465,"d":"51.4"},{"v":45.747499999999995,"d":"45.7"},{"v":37.714999999999996,"d":"37.7"},{"v":19.3655,"d":"19.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J448,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1821355249900041E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.00261552963578385,"d":"0.0"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.2"},{"v":58.18557228680415,"d":"58.2"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":57.66617422984884,"d":"57.7"},{"v":53.78175762654494,"d":"53.8"},{"v":46.203167507647265,"d":"46.2"},{"v":34.93040387315583,"d":"34.9"},{"v":19.96346672307064,"d":"20.0"},{"v":1395.0417507742218,"d":"1395.0"},2196.5,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9502","MVI 9502","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,null,262,1381,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},58.84,52.75,47.66,40.08,22.28,null,{"v":-1.2071355249900037E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.009090529635783832,"d":"0.009"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},{"v":58.37757228680415,"d":"58.4"},"CO-5 MVI 9502 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":58.168174229848844,"d":"58.2"},{"v":55.00407012654493,"d":"55.0"},{"v":48.067667507647265,"d":"48.1"},{"v":37.35896637315583,"d":"37.4"},{"v":22.877966723070635,"d":"22.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.2071355249900037E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.009090529635783832,"d":"0.009"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.011231824663610113,-0.009090529635783832,-58.21349859497974,{"v":72.39822149054896,"d":"72.4"},{"v":58.238916388828734,"d":"58.2"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":48.238916388828734,"d":"48.2"},null,{"v":-1.1821355249900041E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.00261552963578385,"d":"0.003"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.011229324663610112,-0.00261552963578385,-58.21349859497974,{"v":72.11697421787437,"d":"72.1"},{"v":57.787310781572856,"d":"57.8"}]
[{"$nulls":9},2453495,"CO 5 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":676,"d":"676.0"},{"v":34.32405,"d":"34.3"},{"v":34.7565,"d":"34.8"},{"v":34.7109,"d":"34.7"},{"v":31.728099999999998,"d":"31.7"},{"v":29.00141,"d":"29.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J449,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.0296096350801848E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.014364996584447362,"d":"0.0"},{"v":33.15614151942792,"d":"33.2"},{"v":33.55982493024562,"d":"33.6"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":244,"d":"244.0"},{"v":388,"d":"388.0"},{"v":532,"d":"532.0"},{"v":676,"d":"676.0"},{"v":34.28968021436464,"d":"34.3"},{"v":34.857492293691735,"d":"34.9"},{"v":34.16886466515838,"d":"34.2"},{"v":32.223797328764576,"d":"32.2"},{"v":29.022290284510312,"d":"29.0"},{"v":1400.9082550808826,"d":"1400.9"},2928,200,300,"2R",null,"CO-5 BL 100/315-18.5/4","BL 100/315-18.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,1913,486,1024,null,3440,null,null,0,3440,1877,{"$nulls":4},1409,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":676,"d":"676.0"},34.38,35.02,35.17,33.11,31.01,null,{"v":-2.592109635080183E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014359996584447345,"d":"0.014"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},{"v":33.57631243024562,"d":"33.6"},"CO-5 BL 100/315-18.5/4 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":244,"d":"244.0"},{"v":388,"d":"388.0"},{"v":532,"d":"532.0"},{"v":676,"d":"676.0"},{"v":34.34563021436464,"d":"34.3"},{"v":35.12944229369174,"d":"35.1"},{"v":34.83825466515838,"d":"34.8"},{"v":33.472067328764574,"d":"33.5"},{"v":31.03088028451031,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.592109635080183E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014359996584447345,"d":"0.014"},{"v":33.16884151942792,"d":"33.169"},0.011137032207461914,-0.014359996584447345,-33.16884151942792,{"v":55.22182858581922,"d":"55.2"},{"v":33.882781692906676,"d":"33.9"},"да",{"v":388,"d":"388.0"},480.16,290.08000000000004,{"v":23.882781692906676,"d":"23.9"},null,{"v":-3.0296096350801848E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014364996584447362,"d":"0.014"},{"v":33.15614151942792,"d":"33.156"},0.011141407207461913,-0.014364996584447362,-33.15614151942792,{"v":55.200638268621454,"d":"55.2"},{"v":33.856782947368835,"d":"33.9"}]
[{"$nulls":9},2453484,"CO 5 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":88,"d":"88.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":540,"d":"540.0"},{"v":864,"d":"864.0"},{"v":48.33196,"d":"48.3"},{"v":48.92145,"d":"48.9"},{"v":48.57005,"d":"48.6"},{"v":44.35585,"d":"44.4"},{"v":31.07398,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J450,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1468503744009251E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.017241032437664443,"d":"0.0"},{"v":47.13459872184493,"d":"47.1"},{"v":47.614508041605255,"d":"47.6"},"не подходит",{"v":88,"d":"88.0"},{"v":282,"d":"282.0"},{"v":476,"d":"476.0"},{"v":670,"d":"670.0"},{"v":864,"d":"864.0"},{"v":48.3306774833658,"d":"48.3"},{"v":48.69882857752771,"d":"48.7"},{"v":45.945562457870565,"d":"45.9"},{"v":40.07087912439435,"d":"40.1"},{"v":31.07477857709908,"d":"31.1"},{"v":1472.171011551903,"d":"1472.2"},2602,250,300,"2R",null,"CO-5 BL 80/200-30/2","BL 80/200-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,1874.5,459.5,915.5,null,2682,null,null,0,2710,1761,{"$nulls":4},1293,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":88,"d":"88.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":540,"d":"540.0"},{"v":864,"d":"864.0"},48.43,49.53,49.7,48.01,40.42,null,{"v":-2.8968503744009262E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01725853243766446,"d":"0.017"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},{"v":47.62598304160525,"d":"47.6"},"CO-5 BL 80/200-30/2 без учёта потерь напора",{"v":88,"d":"88.0"},{"v":282,"d":"282.0"},{"v":476,"d":"476.0"},{"v":670,"d":"670.0"},{"v":864,"d":"864.0"},{"v":48.428717483365794,"d":"48.4"},{"v":49.697513577527715,"d":"49.7"},{"v":48.78579245787057,"d":"48.8"},{"v":45.69355412439436,"d":"45.7"},{"v":40.420798577099085,"d":"40.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.8968503744009262E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01725853243766446,"d":"0.017"},{"v":47.13429872184493,"d":"47.134"},0.01114007961485512,-0.01725853243766446,-47.13429872184493,{"v":65.82579311272383,"d":"65.8"},{"v":48.144833765768,"d":"48.1"},"да",{"v":476,"d":"476.0"},600.16,344.08,{"v":38.144833765768,"d":"38.1"},null,{"v":-4.1468503744009251E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017241032437664443,"d":"0.017"},{"v":47.13459872184493,"d":"47.135"},0.011152579614855121,-0.017241032437664443,-47.13459872184493,{"v":65.78786726235987,"d":"65.8"},{"v":48.0893719881098,"d":"48.1"}]
[{"$nulls":9},2453528,"CO 6 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":655,"d":"655.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.6753,"d":"50.7"},{"v":47.9461,"d":"47.9"},{"v":42.80929999999999,"d":"42.8"},{"v":31.396900000000002,"d":"31.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J451,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.5366742007128819E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.014332258294251412,"d":"0.0"},{"v":50.05188755835044,"d":"50.1"},{"v":50.42302523937156,"d":"50.4"},"не подходит",{"v":65,"d":"65.0"},212.5,{"v":360,"d":"360.0"},507.5,{"v":655,"d":"655.0"},{"v":50.70730986249666,"d":"50.7"},{"v":50.14577550211945,"d":"50.1"},{"v":46.73997078015705,"d":"46.7"},{"v":40.48989569660946,"d":"40.5"},{"v":31.39555025147667,"d":"31.4"},{"v":1477.1106300487888,"d":"1477.1"},2363.2000000000003,200,300,"2R",null,"CO-6 BL 65/190-18.5/2","BL 65/190-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,1707,412,881,null,3240,null,null,0,3240,1699,{"$nulls":4},1231,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":460,"d":"460.0"},{"v":655,"d":"655.0"},50.79,51.19,50,47.05,39.99,null,{"v":-4.5366742007128835E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014352258294251435,"d":"0.014"},{"v":50.05138755835043,"d":"50.051"},{"v":50.44112523937155,"d":"50.4"},"CO-6 BL 65/190-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":65,"d":"65.0"},212.5,{"v":360,"d":"360.0"},507.5,{"v":655,"d":"655.0"},{"v":50.792609862496654,"d":"50.8"},{"v":51.05265050211945,"d":"51.1"},{"v":49.338670780157045,"d":"49.3"},{"v":45.65067069660945,"d":"45.7"},{"v":39.98865025147667,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-4.5366742007128835E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014352258294251435,"d":"0.014"},{"v":50.05138755835043,"d":"50.051"},0.01115647785311824,-0.014352258294251435,-50.05138755835043,{"v":67.62621567908707,"d":"67.6"},{"v":50.81450052304891,"d":"50.8"},"да",{"v":360,"d":"360.0"},454.40000000000003,259.70000000000005,{"v":40.81450052304891,"d":"40.8"},null,{"v":-6.5366742007128819E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.014332258294251412,"d":"0.014"},{"v":50.05188755835044,"d":"50.052"},0.01117647785311824,-0.014332258294251412,-50.05188755835044,{"v":67.5645311028047,"d":"67.6"},{"v":50.72184292379848,"d":"50.7"}]
[{"$nulls":9},2453530,"CO 6 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":660,"d":"660.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":56.4065,"d":"56.4"},{"v":52.2349,"d":"52.2"},{"v":47.4405,"d":"47.4"},{"v":38.5553,"d":"38.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J452,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.5791554415656547E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.00917178522228169,"d":"0.0"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.8"},{"$f":"$K$1^2*W452+$K$1*X452+Y452","v":{"v":57.02918102425614,"d":"57.0"}},{"$f":"IF($K$1=0,V452,IF(OR($K$1<CK452,$K$1>CO452,EL452>CO452,CY452<$P$1),\"не подходит\",V452))","v":"не подходит"},{"v":65,"d":"65.0"},{"v":213.75,"d":"213.8"},362.5,{"v":511.25,"d":"511.3"},{"v":660,"d":"660.0"},{"v":57.16468658860394,"d":"57.2"},{"v":56.215645141155406,"d":"56.2"},{"v":52.79765306220652,"d":"52.8"},{"v":46.91071035175729,"d":"46.9"},{"v":38.55481700980771,"d":"38.6"},{"v":1512.5991618659166,"d":"1512.6"},2561.2000000000003,200,300,"2R",null,"CO-6 BL 65/210-22/2","BL 65/210-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,1836,499,968,null,3240,null,null,0,3240,1719,{"$nulls":4},1251,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":660,"d":"660.0"},57.25,57.21,55.13,52.45,47.28,null,{"v":-3.57915544156566e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.009191785222281725,"d":"0.009"},{"v":56.803739866561784,"d":"56.804"},{"$f":"$K$1^2*CV452+$K$1*CW452+CX452","v":{"v":57.047281024256144,"d":"57.0"}},"CO-6 BL 65/210-22/2 без учёта потерь напора",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":213.75,"d":"213.8"},362.5,{"v":511.25,"d":"511.3"},{"v":660,"d":"660.0"},{"v":57.249986588603946,"d":"57.2"},{"v":57.13320139115542,"d":"57.1"},{"v":55.432528062206536,"d":"55.4"},{"v":52.1479666017573,"d":"52.1"},{"v":47.279517009807705,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"$f":"CV452","v":{"v":-3.57915544156566e-05,"d":"-0.000"}},{"$f":"CW452","v":{"v":0.009191785222281725,"d":"0.009"}},{"$f":"CX452","v":{"v":56.803739866561784,"d":"56.804"}},{"$f":"$EC$1-EF452","v":0.011146902665526768},{"$f":"$ED$1-EG452","v":-0.009191785222281725},{"$f":"$EE$1-EH452","v":-56.803739866561784},{"$f":"(-EJ452+SQRT(EJ452^2-4*EI452*EK452))/(2*EI452)","v":{"v":71.79921554755173,"d":"71.8"}},{"$f":"$EC$1*EL452^2+$EE$1","v":{"v":57.27919281381993,"d":"57.3"}},"да",{"$f":"(P452-L452)*0.5+L452","v":362.5},{"$f":"(P452-L452)*0.66+L452","v":457.70000000000005},{"$f":"(P452-L452)*0.33+L452","v":261.35},{"$f":"EM452-$P$1","v":{"v":47.27919281381993,"d":"47.3"}},null,{"$f":"W452","v":{"v":-5.5791554415656547E-5,"d":"-0.000"}},{"$f":"X452","v":{"v":0.00917178522228169,"d":"0.009"}},{"$f":"Y452","v":{"v":56.80423986656178,"d":"56.804"}},{"$f":"$EC$1-ET452","v":0.011166902665526768},{"$f":"$ED$1-EU452","v":-0.00917178522228169},{"$f":"$EE$1-EV452","v":-56.80423986656178},{"$f":"(-EX452+SQRT(EX452^2-4*EW452*EY452))/(2*EW452)","v":{"v":71.73393232804254,"d":"71.7"}},{"$f":"$EC$1*EZ452^2+$EE$1","v":{"v":57.17507830271319,"d":"57.2"}}]
[{"$nulls":9},2453851,"CO 5 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":76.778,"d":"76.8"},{"v":68.3665,"d":"68.4"},{"v":59.3475,"d":"59.3"},{"v":47.175,"d":"47.2"},{"v":21.5855,"d":"21.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J453,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7541496911607725E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.007692264565640005,"d":"0.0"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.7"},{"v":76.74169150275235,"d":"76.7"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":76.16152240089592,"d":"76.2"},{"v":70.87389719684067,"d":"70.9"},{"v":60.10455420790801,"d":"60.1"},{"v":43.85349343409792,"d":"43.9"},{"v":22.120714875410428,"d":"22.1"},{"v":1517.096391033737,"d":"1517.1"},2334,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9503/2","MVI 9503/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,null,262,1522,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},77.28,69.67,61.26,49.54,24.5,null,{"v":-1.7791496911607717E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.014167264565639983,"d":"0.014"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},{"v":76.93369150275235,"d":"76.9"},"CO-5 MVI 9503/2 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":76.66352240089591,"d":"76.7"},{"v":72.09620969684067,"d":"72.1"},{"v":61.96905420790801,"d":"62.0"},{"v":46.28205593409793,"d":"46.3"},{"v":25.035214875410446,"d":"25.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.7791496911607717E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.014167264565639983,"d":"0.014"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.011289026080227188,-0.014167264565639983,-76.66879703798762,{"v":83.04009073135846,"d":"83.0"},{"v":76.61840742969162,"d":"76.6"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":66.61840742969162,"d":"66.6"},null,{"v":-1.7541496911607725E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.007692264565640005,"d":"0.008"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.01128652608022719,-0.007692264565640005,-76.66879703798762,{"v":82.76082548377124,"d":"82.8"},{"v":76.10393594172488,"d":"76.1"}]
[{"$nulls":9},2453496,"CO 5 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":37.50405,"d":"37.5"},{"v":37.9265,"d":"37.9"},{"v":37.72325,"d":"37.7"},{"v":34.225300000000004,"d":"34.2"},{"v":27.9045,"d":"27.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J454,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.71786552932596e-05,"d":"-0.0"},{"v":0.012554693353850564,"d":"0.0"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.5"},{"v":36.87385097486346,"d":"36.9"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":285,"d":"285.0"},{"v":470,"d":"470.0"},{"v":655,"d":"655.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":37.50535374646434,"d":"37.5"},{"v":37.892172293664274,"d":"37.9"},{"v":36.418611886040594,"d":"36.4"},{"v":33.0846725235933,"d":"33.1"},{"v":27.890354206322378,"d":"27.9"},{"v":1522.0894097569203,"d":"1522.1"},3123,250,300,"2R",null,"CO-5 BL 100/330-22/4","BL 100/330-22/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,1913,486,1024,null,3432,null,null,0,3432,1877,{"$nulls":4},1409,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":600,"d":"600.0"},{"v":840,"d":"840.0"},37.56,38.19,38.24,35.81,31,null,{"v":-2.2803655293259574E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01254969335385054,"d":"0.013"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},{"v":36.89033847486347,"d":"36.9"},"CO-5 BL 100/330-22/4 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":285,"d":"285.0"},{"v":470,"d":"470.0"},{"v":655,"d":"655.0"},{"v":840,"d":"840.0"},{"v":37.56130374646434,"d":"37.6"},{"v":38.25880666866428,"d":"38.3"},{"v":37.3953993860406,"d":"37.4"},{"v":34.9710818985933,"d":"35.0"},{"v":30.985854206322387,"d":"31.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.2803655293259574E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01254969335385054,"d":"0.013"},{"v":36.534370964011885,"d":"36.534"},0.01113391476640437,-0.01254969335385054,-36.534370964011885,{"v":57.84949911694053,"d":"57.8"},{"v":37.184050534232256,"d":"37.2"},"да",{"v":470,"d":"470.0"},588.4000000000001,344.20000000000005,{"v":27.184050534232256,"d":"27.2"},null,{"v":-2.71786552932596e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.012554693353850564,"d":"0.013"},{"v":36.521670964011875,"d":"36.522"},0.011138289766404371,-0.012554693353850564,-36.521670964011875,{"v":57.82829681870438,"d":"57.8"},{"v":37.15679903280195,"d":"37.2"}]
[{"$nulls":9},2453852,"CO 5 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":89.69800000000001,"d":"89.7"},{"v":80.4065,"d":"80.4"},{"v":73.23750000000001,"d":"73.2"},{"v":62.255,"d":"62.3"},{"v":35.795500000000004,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J455,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7765802139739056E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.013586213822385855,"d":"0.0"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.7"},{"v":88.9019068437283,"d":"88.9"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":88.60409841716194,"d":"88.6"},{"v":83.97330813267813,"d":"84.0"},{"v":73.79070467952587,"d":"73.8"},{"v":58.05628805770516,"d":"58.1"},{"v":36.77005826721599,"d":"36.8"},{"v":1597.5934922102076,"d":"1597.6"},2569,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9503","MVI 9503","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,null,262,1558,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},90.2,81.71,75.15,64.62,38.71,null,{"v":-1.8015802139739057E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020061213822385893,"d":"0.020"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},{"v":89.09390684372828,"d":"89.1"},"CO-5 MVI 9503 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":89.10609841716193,"d":"89.1"},{"v":85.19562063267813,"d":"85.2"},{"v":75.65520467952587,"d":"75.7"},{"v":60.48485055770516,"d":"60.5"},{"v":39.684558267215984,"d":"39.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.8015802139739057E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.020061213822385893,"d":"0.020"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},0.011291269132508502,-0.020061213822385893,-88.65421264831436,{"v":89.50190031565064,"d":"89.5"},{"v":89.00655733458517,"d":"89.0"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":79.00655733458517,"d":"79.0"},null,{"v":-1.7765802139739056E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.013586213822385855,"d":"0.014"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.654"},0.011288769132508501,-0.013586213822385855,-88.65421264831437,{"v":89.22270878543384,"d":"89.2"},{"v":88.45213070011481,"d":"88.5"}]
[{"$nulls":9},2453850,"CO 5 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":83.50800000000001,"d":"83.5"},{"v":74.7265,"d":"74.7"},{"v":66.67750000000001,"d":"66.7"},{"v":55.144999999999996,"d":"55.1"},{"v":29.145500000000002,"d":"29.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J456,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.7690853147377995E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.011260783110807046,"d":"0.0"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.9"},{"v":83.06187291105697,"d":"83.1"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":82.65191514349154,"d":"82.7"},{"v":77.757146598589,"d":"77.8"},{"v":67.33398644513085,"d":"67.3"},{"v":51.38243468311707,"d":"51.4"},{"v":29.902491312547667,"d":"29.9"},{"v":1600.9285672448095,"d":"1600.9"},2569,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9503/1","MVI 9503/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,null,262,1558,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},84.01,76.03,68.59,57.51,32.06,null,{"v":-1.7940853147377993E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017735783110807063,"d":"0.018"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},{"v":83.25387291105697,"d":"83.3"},"CO-5 MVI 9503/1 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":83.15391514349153,"d":"83.2"},{"v":78.979459098589,"d":"79.0"},{"v":69.19848644513085,"d":"69.2"},{"v":53.81099718311708,"d":"53.8"},{"v":32.816991312547685,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.7940853147377993E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017735783110807063,"d":"0.018"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.011290519642584892,-0.017735783110807063,-82.88326709605916,{"v":86.46843774383565,"d":"86.5"},{"v":83.07545250955091,"d":"83.1"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":73.07545250955091,"d":"73.1"},null,{"v":-1.7690853147377995E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011260783110807046,"d":"0.011"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.011288019642584891,-0.011260783110807046,-82.88326709605916,{"v":86.18914230366977,"d":"86.2"},{"v":82.53964723380264,"d":"82.5"}]
[{"$nulls":9},2453914,"CO 6 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":70.4405,"d":"70.4"},{"v":64.72800000000001,"d":"64.7"},{"v":57.59,"d":"57.6"},{"v":38.353,"d":"38.4"},{"v":19.235000000000003,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J457,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000199275291760581,"d":"-0.0"},{"v":0.018294470323065366,"d":"0.0"},{"v":69.83868860505886,"d":"69.8"},{"v":70.2081749521663,"d":"70.2"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":70.0898503631355,"d":"70.1"},{"v":65.90263459804659,"d":"65.9"},{"v":56.09523287002255,"d":"56.1"},{"v":40.66764517906337,"d":"40.7"},{"v":19.61987152516906,"d":"19.6"},{"v":1630.2383915138407,"d":"1630.2"},2368,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7003/1","MVI 7003/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,262,1440,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},70.82,65.7,59,40.36,21.6,null,{"v":-2.0087529176058107E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02347447032306542,"d":"0.023"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},{"v":70.36213495216629,"d":"70.4"},"CO-6 MVI 7003/1 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":70.46935036313549,"d":"70.5"},{"v":66.84619709804659,"d":"66.8"},{"v":57.55773287002255,"d":"57.6"},{"v":42.60395767906337,"d":"42.6"},{"v":21.984871525169055,"d":"22.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.0087529176058107E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02347447032306542,"d":"0.023"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},0.011311986402871692,-0.02347447032306542,-69.83868860505885,{"v":79.61839595080069,"d":"79.6"},{"v":70.43432193087196,"d":"70.4"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":60.43432193087196,"d":"60.4"},null,{"v":-0.000199275291760581,"d":"-0.000"},{"v":0.018294470323065366,"d":"0.018"},{"v":69.83868860505886,"d":"69.839"},0.011310386402871693,-0.018294470323065366,-69.83868860505886,{"v":79.39241829059273,"d":"79.4"},{"v":70.03506757809382,"d":"70.0"}]
[{"$nulls":9},2453915,"CO 6 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":64.7505,"d":"64.8"},{"v":59.378,"d":"59.4"},{"v":51.45,"d":"51.5"},{"v":30.743,"d":"30.7"},{"v":10.735,"d":"10.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J458,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1606579514149744E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022295401953418396,"d":"0.0"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.1"},{"v":64.54608123015278,"d":"64.5"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":64.52846343601303,"d":"64.5"},{"v":60.280505127723515,"d":"60.3"},{"v":49.93881619083396,"d":"49.9"},{"v":33.50339662534435,"d":"33.5"},{"v":10.974246431254713,"d":"11.0"},{"v":1634.2438963079583,"d":"1634.2"},2368,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7003/2","MVI 7003/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,262,1440,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},65.13,60.35,52.86,32.75,13.1,null,{"v":-2.1766579514149765E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02747540195341854,"d":"0.027"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},{"v":64.70004123015275,"d":"64.7"},"CO-6 MVI 7003/2 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":64.907963436013,"d":"64.9"},{"v":61.22406762772351,"d":"61.2"},{"v":51.40131619083395,"d":"51.4"},{"v":35.43970912534435,"d":"35.4"},{"v":13.3392464312547,"d":"13.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.1766579514149765E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02747540195341854,"d":"0.027"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},0.01132877690625261,-0.02747540195341854,-64.07167838717754,{"v":76.42651707863587,"d":"76.4"},{"v":64.9001390307891,"d":"64.9"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":54.900139030789106,"d":"54.9"},null,{"v":-2.1606579514149744E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022295401953418396,"d":"0.022"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.072"},0.011327176906252609,-0.022295401953418396,-64.07167838717757,{"v":76.20000876806384,"d":"76.2"},{"v":64.51601484725562,"d":"64.5"}]
[{"$nulls":9},2453916,"CO 6 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":76.35050000000001,"d":"76.4"},{"v":70.578,"d":"70.6"},{"v":64.55,"d":"64.6"},{"v":47.143,"d":"47.1"},{"v":28.875,"d":"28.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J459,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8537993488605049E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.018227242674680594,"d":"0.0"},{"v":75.50952271475083,"d":"75.5"},{"v":75.8894980535938,"d":"75.9"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":75.83380378161785,"d":"75.8"},{"v":72.08206202103682,"d":"72.1"},{"v":63.10202678437265,"d":"63.1"},{"v":48.89369807162534,"d":"48.9"},{"v":29.457075882794882,"d":"29.5"},{"v":1670.7582252249135,"d":"1670.8"},2458,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7003","MVI 7003","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,null,262,1440,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},76.73,71.55,65.96,49.15,31.24,null,{"v":-1.8697993488605037E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023407242674680563,"d":"0.023"},{"v":75.50952271475083,"d":"75.510"},{"v":76.0434580535938,"d":"76.0"},"CO-6 MVI 7003 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":76.21330378161784,"d":"76.2"},{"v":73.02562452103682,"d":"73.0"},{"v":64.56452678437265,"d":"64.6"},{"v":50.83001057162535,"d":"50.8"},{"v":31.822075882794906,"d":"31.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.8697993488605037E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023407242674680563,"d":"0.023"},{"v":75.50952271475083,"d":"75.510"},0.011298091045997162,-0.023407242674680563,-75.50952271475083,{"v":82.7944453896726,"d":"82.8"},{"v":76.16577985981644,"d":"76.2"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":66.16577985981644,"d":"66.2"},null,{"v":-1.8537993488605049E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018227242674680594,"d":"0.018"},{"v":75.50952271475083,"d":"75.510"},0.011296491045997161,-0.018227242674680594,-75.50952271475083,{"v":82.56852437348081,"d":"82.6"},{"v":75.75068019126773,"d":"75.8"}]
[{"$nulls":9},2453854,"CO 5 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":106.89800000000001,"d":"106.9"},{"v":95.9465,"d":"95.9"},{"v":85.1675,"d":"85.2"},{"v":69.775,"d":"69.8"},{"v":35.975500000000004,"d":"36.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J460,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.3456290100356159E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.016714342105151683,"d":"0.0"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.1"},{"v":106.3512332459199,"d":"106.4"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":105.8968543956579,"d":"105.9"},{"v":99.62984381054997,"d":"99.6"},{"v":86.03274256908075,"d":"86.0"},{"v":65.10555067125023,"d":"65.1"},{"v":36.84826811705841,"d":"36.8"},{"v":1686.3742140570932,"d":"1686.4"},2594,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9504/2","MVI 9504/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,null,262,1656,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},107.4,97.25,87.08,72.14,38.89,null,{"v":-2.3706290100356154E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02318934210515168,"d":"0.023"},{"v":106.06090959366854,"d":"106.061"},{"v":106.54323324591988,"d":"106.5"},"CO-5 MVI 9504/2 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":106.39885439565788,"d":"106.4"},{"v":100.85215631054996,"d":"100.9"},{"v":87.89724256908075,"d":"87.9"},{"v":67.53411317125023,"d":"67.5"},{"v":39.762768117058414,"d":"39.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.3706290100356154E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02318934210515168,"d":"0.023"},{"v":106.06090959366854,"d":"106.061"},0.011348174012114673,-0.02318934210515168,-106.06090959366854,{"v":97.70223144967002,"d":"97.7"},{"v":106.06362255827656,"d":"106.1"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":96.06362255827656,"d":"96.1"},null,{"v":-2.3456290100356159E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016714342105151683,"d":"0.017"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.061"},0.011345674012114674,-0.016714342105151683,-106.06090959366855,{"v":97.4251629261157,"d":"97.4"},{"v":105.46291523533544,"d":"105.5"}]
[{"$nulls":9},2453531,"CO 6 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",87.5,{"v":200,"d":"200.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":835,"d":"835.0"},{"v":68.655625,"d":"68.7"},{"v":68.5665,"d":"68.6"},{"v":65.87349999999999,"d":"65.9"},{"v":60.26049999999999,"d":"60.3"},{"v":37.109300000000005,"d":"37.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J461,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.5198660029280615E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.017944503118271664,"d":"0.0"},{"v":67.58433056821035,"d":"67.6"},{"v":68.06398686773214,"d":"68.1"},"не подходит",87.5,{"v":274.375,"d":"274.4"},{"v":461.25,"d":"461.3"},{"v":648.125,"d":"648.1"},{"v":835,"d":"835.0"},{"v":68.65529735020993,"d":"68.7"},{"v":67.59959151773027,"d":"67.6"},{"v":61.9901158373774,"d":"62.0"},{"v":51.82687030915132,"d":"51.8"},{"v":37.10985493305201,"d":"37.1"},{"v":1718.0938671742213,"d":"1718.1"},2981.2000000000003,250,300,"2R",null,"CO-6 BL 65/220-30/2","BL 65/220-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,1874.5,449.5,918.5,null,3232,null,null,0,3232,1699,{"$nulls":4},1231,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",87.5,{"v":200,"d":"200.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":835,"d":"835.0"},68.81,69.37,68.33,65.27,51.07,null,{"v":-4.5198660029280664E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017964503118271705,"d":"0.018"},{"v":67.58383056821035,"d":"67.584"},{"v":68.08208686773214,"d":"68.1"},"CO-6 BL 65/220-30/2 без учёта потерь напора",87.5,{"v":274.375,"d":"274.4"},{"v":461.25,"d":"461.3"},{"v":648.125,"d":"648.1"},{"v":835,"d":"835.0"},{"v":68.80967235020994,"d":"68.8"},{"v":69.11021183023028,"d":"69.1"},{"v":66.25387208737742,"d":"66.3"},{"v":60.24065312165132,"d":"60.2"},{"v":51.07055493305201,"d":"51.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.5198660029280664E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017964503118271705,"d":"0.018"},{"v":67.58383056821035,"d":"67.584"},0.011156309771140393,-0.017964503118271705,-67.58383056821035,{"v":78.64181655850261,"d":"78.6"},{"v":68.71705901801306,"d":"68.7"},"да",{"v":461.25,"d":"461.3"},580.85,334.175,{"v":58.71705901801306,"d":"58.7"},null,{"v":-6.5198660029280615E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.017944503118271664,"d":"0.018"},{"v":67.58433056821035,"d":"67.584"},0.011176309771140392,-0.017944503118271664,-67.58433056821035,{"v":78.57007644398136,"d":"78.6"},{"v":68.5917434712564,"d":"68.6"}]
[{"$nulls":9},2453855,"CO 5 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":119.798,"d":"119.8"},{"v":107.9965,"d":"108.0"},{"v":98.98750000000001,"d":"99.0"},{"v":84.75500000000001,"d":"84.8"},{"v":50.0555,"d":"50.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J462,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.3716066482189864E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022575884616784597,"d":"0.0"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.0"},{"v":118.5086041756429,"d":"118.5"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":118.33301474996169,"d":"118.3"},{"v":112.70615164277963,"d":"112.7"},{"v":99.66801775991323,"d":"99.7"},{"v":79.2186131013625,"d":"79.2"},{"v":51.357937667127445,"d":"51.4"},{"v":1754.0470221539792,"d":"1754.0"},2704,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9504","MVI 9504","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,4,16,10,null,262,1656,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},120.3,109.3,100.9,87.12,52.97,null,{"v":-2.3966066482189864E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0290508846167846,"d":"0.029"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},{"v":118.70060417564292,"d":"118.7"},"CO-5 MVI 9504 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":118.8350147499617,"d":"118.8"},{"v":113.92846414277963,"d":"113.9"},{"v":101.53251775991325,"d":"101.5"},{"v":81.64717560136252,"d":"81.6"},{"v":54.27243766712745,"d":"54.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.3966066482189864E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0290508846167846,"d":"0.029"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},0.01135077177593301,-0.0290508846167846,-118.04477223547909,{"v":103.26670104167047,"d":"103.3"},{"v":118.48901715588606,"d":"118.5"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":108.48901715588606,"d":"108.5"},null,{"v":-2.3716066482189864E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022575884616784597,"d":"0.023"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.045"},0.01134827177593301,-0.022575884616784597,-118.04477223547907,{"v":102.98975101985319,"d":"103.0"},{"v":117.85432016812614,"d":"117.9"}]
[{"$nulls":9},2453853,"CO 5 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":113.598,"d":"113.6"},{"v":102.2965,"d":"102.3"},{"v":92.4375,"d":"92.4"},{"v":77.655,"d":"77.7"},{"v":43.42550000000001,"d":"43.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J463,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.3634862687802764E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02028218007819802,"d":"0.0"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.3"},{"v":112.65228350526807,"d":"112.7"},"не подходит",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":112.36647506134882,"d":"112.4"},{"v":106.48182773859384,"d":"106.5"},{"v":93.21128582590049,"d":"93.2"},{"v":72.55484932326878,"d":"72.6"},{"v":44.5125182306987,"d":"44.5"},{"v":1757.3849428157437,"d":"1757.4"},2704,200,300,"2R",null,"CO-5 MVI 9504/1","MVI 9504/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,4,16,10,null,262,1656,122,2440,2500,null,0,null,null,2362,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":580,"d":"580.0"},114.1,103.6,94.35,80.02,46.34,null,{"v":-2.3884862687802765E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.026757180078198033,"d":"0.027"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},{"v":112.84428350526808,"d":"112.8"},"CO-5 MVI 9504/1 без учёта потерь напора",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":330,"d":"330.0"},{"v":455,"d":"455.0"},{"v":580,"d":"580.0"},{"v":112.86847506134882,"d":"112.9"},{"v":107.70414023859384,"d":"107.7"},{"v":95.0757858259005,"d":"95.1"},{"v":74.98341182326878,"d":"75.0"},{"v":47.42701823069872,"d":"47.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.3884862687802765E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.026757180078198033,"d":"0.027"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.01134995973798914,-0.026757180078198033,-112.25653186711236,{"v":100.63660423546503,"d":"100.6"},{"v":112.5302901338402,"d":"112.5"},"да",{"v":330,"d":"330.0"},410,245,{"v":102.5302901338402,"d":"102.5"},null,{"v":-2.3634862687802764E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02028218007819802,"d":"0.020"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.01134745973798914,-0.02028218007819802,-112.25653186711236,{"v":100.3595420999319,"d":"100.4"},{"v":111.91152989453337,"d":"111.9"}]
[{"$nulls":9},2453918,"CO 6 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":89.4705,"d":"89.5"},{"v":82.888,"d":"82.9"},{"v":73.21000000000001,"d":"73.2"},{"v":46.983000000000004,"d":"47.0"},{"v":21.295,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J464,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.811828299524169E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03367906836964701,"d":"0.0"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.2"},{"v":88.94425105534684,"d":"88.9"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":89.13122026045579,"d":"89.1"},{"v":84.15692322032307,"d":"84.2"},{"v":71.25239167918859,"d":"71.3"},{"v":50.41762563705235,"d":"50.4"},{"v":21.652625093914352,"d":"21.7"},{"v":1767.306940100346,"d":"1767.3"},2482,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7004/2","MVI 7004/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,null,262,1525,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},89.85,83.86,74.62,48.99,23.66,null,{"v":-2.8278282995241688E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03885906836964698,"d":"0.039"},{"v":88.1869435512146,"d":"88.187"},{"v":89.09821105534684,"d":"89.1"},"CO-6 MVI 7004/2 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":89.51072026045577,"d":"89.5"},{"v":85.10048572032305,"d":"85.1"},{"v":72.71489167918857,"d":"72.7"},{"v":52.353938137052324,"d":"52.4"},{"v":24.017625093914333,"d":"24.0"},{"$nulls":21},{"v":-2.8278282995241688E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03885906836964698,"d":"0.039"},{"v":88.1869435512146,"d":"88.187"},0.011393893941063528,-0.03885906836964698,-88.1869435512146,{"v":89.69815771752955,"d":"89.7"},{"v":89.39732775465342,"d":"89.4"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":79.39732775465342,"d":"79.4"},null,{"v":-2.811828299524169E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03367906836964701,"d":"0.034"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},0.011392293941063529,-0.03367906836964701,-88.18694355121461,{"v":89.47311917920048,"d":"89.5"},{"v":88.9493228406157,"d":"88.9"}]
[{"$nulls":9},2453926,"CO 6 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":52.9606,"d":"53.0"},{"v":47.1344,"d":"47.1"},{"v":40.9483,"d":"40.9"},{"v":32.1453,"d":"32.1"},{"v":14.6781,"d":"14.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J465,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.7432601944032285E-5,"d":"-0.0"},{"v":3.7442623063776675E-3,"d":"0.0"},{"v":52.967531893353325,"d":"53.0"},{"v":53.01017042079503,"d":"53.0"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":52.56763210455077,"d":"52.6"},{"v":48.842459895772045,"d":"48.8"},{"v":41.33639892019487,"d":"41.3"},{"v":30.049449177819245,"d":"30.0"},{"v":14.98161066864516,"d":"15.0"},{"v":1792.2599465761243,"d":"1792.3"},2776,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9502/1","MVI 9502/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,262,1381,122,2932,3000,null,0,null,null,2611,null,650,null,1750,521,579,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},52.99,47.35,41.46,33,16.16,null,{"v":-7.4632601944032311E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.003758262306377686,"d":"0.004"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},{"v":53.01311042079502,"d":"53.0"},"CO-6 MVI 9502/1 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":52.59703210455077,"d":"52.6"},{"v":49.02990677077205,"d":"49.0"},{"v":41.81861142019487,"d":"41.8"},{"v":30.963146052819244,"d":"31.0"},{"v":16.463510668645164,"d":"16.5"},{"$nulls":21},{"v":-7.4632601944032311E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.003758262306377686,"d":"0.004"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.011185743713055144,-0.003758262306377686,-52.967531893353325,{"v":68.98150651017896,"d":"69.0"},{"v":52.871647115709585,"d":"52.9"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":42.871647115709585,"d":"42.9"},null,{"v":-7.7432601944032285E-5,"d":"-0.000"},{"v":3.7442623063776675E-3,"d":"0.004"},{"v":52.967531893353325,"d":"52.968"},0.011188543713055143,-3.7442623063776675E-3,-52.967531893353325,{"v":68.97222621778602,"d":"69.0"},{"v":52.85742210486054,"d":"52.9"}]
[{"$nulls":9},2453927,"CO 6 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":47.340599999999995,"d":"47.3"},{"v":42.194399999999995,"d":"42.2"},{"v":35.4683,"d":"35.5"},{"v":26.5353,"d":"26.5"},{"v":7.011100000000001,"d":"7.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J466,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.2244159142140553E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.012809973982506618,"d":"0.0"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.6"},{"v":46.88502060574304,"d":"46.9"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":46.94229693632502,"d":"46.9"},{"v":43.80917073134362,"d":"43.8"},{"v":36.171935193249894,"d":"36.2"},{"v":24.030590322043828,"d":"24.0"},{"v":7.3851361177254375,"d":"7.4"},{"v":1796.2791103806228,"d":"1796.3"},2776,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9502/2","MVI 9502/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,262,1381,122,2932,3000,null,0,null,null,2611,null,650,null,1750,521,579,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},47.37,42.41,35.98,27.39,8.493,null,{"v":-8.9444159142140512E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012823973982506584,"d":"0.013"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},{"v":46.88796060574303,"d":"46.9"},"CO-6 MVI 9502/2 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":46.97169693632502,"d":"47.0"},{"v":43.99661760634361,"d":"44.0"},{"v":36.65414769324988,"d":"36.7"},{"v":24.94428719704382,"d":"24.9"},{"v":8.867036117725434,"d":"8.9"},{"$nulls":21},{"v":-8.9444159142140512E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012823973982506584,"d":"0.013"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},0.011200555270253251,-0.012823973982506584,-46.58374112949576,{"v":65.06575791222231,"d":"65.1"},{"v":47.03947614102133,"d":"47.0"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":37.03947614102133,"d":"37.0"},null,{"v":-9.2244159142140553E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.012809973982506618,"d":"0.013"},{"v":46.58374112949576,"d":"46.584"},0.011203355270253252,-0.012809973982506618,-46.58374112949576,{"v":65.05692409716583,"d":"65.1"},{"v":47.02670414427108,"d":"47.0"}]
[{"$nulls":9},2453928,"CO 6 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":58.338,"d":"58.3"},{"v":51.4465,"d":"51.4"},{"v":45.747499999999995,"d":"45.7"},{"v":37.714999999999996,"d":"37.7"},{"v":19.3655,"d":"19.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J467,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.5656673599360245E-5,"d":"-0.0"},{"v":2.0924237086270697E-3,"d":"0.0"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.2"},{"v":58.20818029999913,"d":"58.2"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":57.66617422984884,"d":"57.7"},{"v":53.78175762654494,"d":"53.8"},{"v":46.203167507647265,"d":"46.2"},{"v":34.93040387315583,"d":"34.9"},{"v":19.96346672307064,"d":"20.0"},{"v":1804.0085383858127,"d":"1804.0"},2866,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9502","MVI 9502","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,null,262,1381,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},58.84,52.75,47.66,40.08,22.28,null,{"v":-7.7256673599360257E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.007272423708627076,"d":"0.007"},{"v":58.21349859497973,"d":"58.213"},{"v":58.36214029999912,"d":"58.4"},"CO-6 MVI 9502 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":58.16817422984884,"d":"58.2"},{"v":55.00407012654493,"d":"55.0"},{"v":48.06766750764726,"d":"48.1"},{"v":37.35896637315582,"d":"37.4"},{"v":22.877966723070628,"d":"22.9"},{"$nulls":21},{"v":-7.7256673599360257E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.007272423708627076,"d":"0.007"},{"v":58.21349859497973,"d":"58.213"},0.011188367784710471,-0.007272423708627076,-58.21349859497973,{"v":72.45781607522687,"d":"72.5"},{"v":58.33483455990451,"d":"58.3"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":48.33483455990451,"d":"48.3"},null,{"v":-7.5656673599360245E-5,"d":"-0.000"},{"v":2.0924237086270697E-3,"d":"0.002"},{"v":58.21349859497974,"d":"58.213"},0.011186767784710472,-2.0924237086270697E-3,-58.21349859497974,{"v":72.23082569376515,"d":"72.2"},{"v":57.96991311558983,"d":"58.0"}]
[{"$nulls":9},2453919,"CO 6 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":102.02050000000001,"d":"102.0"},{"v":94.918,"d":"94.9"},{"v":87.37,"d":"87.4"},{"v":64.673,"d":"64.7"},{"v":40.455,"d":"40.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J468,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000251648104182319,"d":"-0.0"},{"v":0.030852411720510828,"d":"0.0"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.4"},{"v":101.11029271424997,"d":"101.1"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":101.3096139494115,"d":"101.3"},{"v":96.94222451634111,"d":"96.9"},{"v":85.47757214500376,"d":"85.5"},{"v":66.91565683539946,"d":"66.9"},{"v":41.25647858752818,"d":"41.3"},{"v":1812.5376147249135,"d":"1812.5"},2620,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7004","MVI 7004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,null,262,1568,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},102.4,95.89,88.78,66.68,42.82,null,{"v":-2.5324810418231916E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.036032411720510915,"d":"0.036"},{"v":100.4112036563987,"d":"100.411"},{"v":101.26425271424993,"d":"101.3"},"CO-6 MVI 7004 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":101.68911394941148,"d":"101.7"},{"v":97.8857870163411,"d":"97.9"},{"v":86.94007214500375,"d":"86.9"},{"v":68.85196933539945,"d":"68.9"},{"v":43.62147858752816,"d":"43.6"},{"$nulls":21},{"v":-2.5324810418231916E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.036032411720510915,"d":"0.036"},{"v":100.4112036563987,"d":"100.411"},0.01136435921529343,-0.036032411720510915,-100.4112036563987,{"v":95.59669232686582,"d":"95.6"},{"v":101.54141759819385,"d":"101.5"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":91.54141759819385,"d":"91.5"},null,{"v":-0.000251648104182319,"d":"-0.000"},{"v":0.030852411720510828,"d":"0.031"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.411"},0.01136275921529343,-0.030852411720510828,-100.41120365639873,{"v":95.37203075252695,"d":"95.4"},{"v":101.06471388734386,"d":"101.1"}]
[{"$nulls":9},2453917,"CO 6 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":96.30050000000001,"d":"96.3"},{"v":89.61800000000001,"d":"89.6"},{"v":81.13000000000001,"d":"81.1"},{"v":56.853,"d":"56.9"},{"v":31.855,"d":"31.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J469,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.6811900826446272E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03431338842975198,"d":"0.0"},{"v":94.69533057851244,"d":"94.7"},{"v":95.48342512396698,"d":"95.5"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":95.76066528925624,"d":"95.8"},{"v":91.27861337809921,"d":"91.3"},{"v":79.23476756198349,"d":"79.2"},{"v":59.62912784090911,"d":"59.6"},{"v":32.46169421487605,"d":"32.5"},{"v":1816.5499490242214,"d":"1816.5"},2620,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7004/1","MVI 7004/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,null,262,1568,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},96.68,90.59,82.54,58.86,34.22,null,{"v":-2.6971900826446276E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03949338842975203,"d":"0.039"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},{"v":95.63738512396694,"d":"95.6"},"CO-6 MVI 7004/1 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":96.1401652892562,"d":"96.1"},{"v":92.22217587809916,"d":"92.2"},{"v":80.69726756198347,"d":"80.7"},{"v":61.56544034090908,"d":"61.6"},{"v":34.82669421487603,"d":"34.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.6971900826446276E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03949338842975203,"d":"0.039"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},0.011380830119375573,-0.03949338842975203,-94.6953305785124,{"v":92.9689049589286,"d":"93.0"},{"v":96.03574765847,"d":"96.0"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":86.03574765847,"d":"86.0"},null,{"v":-2.6811900826446272E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03431338842975198,"d":"0.034"},{"v":94.69533057851244,"d":"94.695"},0.011379230119375574,-0.03431338842975198,-94.69533057851244,{"v":92.74391227334429,"d":"92.7"},{"v":95.5714807085087,"d":"95.6"}]
[{"$nulls":9},2453930,"CO 6 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":76.778,"d":"76.8"},{"v":68.3665,"d":"68.4"},{"v":59.3475,"d":"59.3"},{"v":47.175,"d":"47.2"},{"v":21.5855,"d":"21.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J470,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1226558023428949E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.006153811652512035,"d":"0.0"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.7"},{"v":76.75237236535212,"d":"76.8"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":76.16152240089592,"d":"76.2"},{"v":70.87389719684067,"d":"70.9"},{"v":60.10455420790801,"d":"60.1"},{"v":43.85349343409793,"d":"43.9"},{"v":22.120714875410428,"d":"22.1"},{"v":1950.7017568702422,"d":"1950.7"},3031,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9503/2","MVI 9503/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,null,262,1522,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},77.28,69.67,61.26,49.54,24.5,null,{"v":-1.1386558023428951E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011333811652512044,"d":"0.011"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},{"v":76.90633236535211,"d":"76.9"},"CO-6 MVI 9503/2 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":76.66352240089593,"d":"76.7"},{"v":72.09620969684067,"d":"72.1"},{"v":61.96905420790801,"d":"62.0"},{"v":46.282055934097926,"d":"46.3"},{"v":25.035214875410418,"d":"25.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.1386558023428951E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011333811652512044,"d":"0.011"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.0112249766913454,-0.011333811652512044,-76.66879703798762,{"v":83.15139300149062,"d":"83.2"},{"v":76.82393508987049,"d":"76.8"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":66.82393508987049,"d":"66.8"},null,{"v":-1.1226558023428949E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.006153811652512035,"d":"0.006"},{"v":76.66879703798762,"d":"76.669"},0.011223376691345401,-0.006153811652512035,-76.66879703798762,{"v":82.92550006818198,"d":"82.9"},{"v":76.40709512842277,"d":"76.4"}]
[{"$nulls":9},2453922,"CO 6 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":127.52050000000001,"d":"127.5"},{"v":119.028,"d":"119.0"},{"v":109.99000000000001,"d":"110.0"},{"v":82.053,"d":"82.1"},{"v":51.614999999999995,"d":"51.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J471,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.197556523916855E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.044300510894064546,"d":"0.0"},{"v":125.05533203105438,"d":"125.1"},{"v":126.0965672707238,"d":"126.1"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":126.57924480340598,"d":"126.6"},{"v":121.63522859691963,"d":"121.6"},{"v":107.67310375657401,"d":"107.7"},{"v":84.69287028236914,"d":"84.7"},{"v":52.69452817430502,"d":"52.7"},{"v":1994.0772451920416,"d":"1994.1"},2926,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7005","MVI 7005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,null,262,1689,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},127.9,120,111.4,84.06,53.98,null,{"v":-3.2135565239168549E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04948051089406461,"d":"0.049"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},{"v":126.25052727072377,"d":"126.3"},"CO-6 MVI 7005 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":126.95874480340596,"d":"127.0"},{"v":122.57879109691962,"d":"122.6"},{"v":109.135603756574,"d":"109.1"},{"v":86.62918278236914,"d":"86.6"},{"v":55.05952817430503,"d":"55.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.2135565239168549E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04948051089406461,"d":"0.049"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},0.011432466763502796,-0.04948051089406461,-125.05533203105435,{"v":106.77424583934302,"d":"106.8"},{"v":126.6748841617829,"d":"126.7"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":116.6748841617829,"d":"116.7"},null,{"v":-3.197556523916855E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044300510894064546,"d":"0.044"},{"v":125.05533203105438,"d":"125.055"},0.011430866763502797,-0.044300510894064546,-125.05533203105438,{"v":106.55085114039204,"d":"106.6"},{"v":126.14537643046648,"d":"126.1"}]
[{"$nulls":9},2453920,"CO 6 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":121.82050000000001,"d":"121.8"},{"v":113.828,"d":"113.8"},{"v":103.89,"d":"103.9"},{"v":74.283,"d":"74.3"},{"v":43.214999999999996,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J472,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3633727022288994E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04807594290007509,"d":"0.0"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.4"},{"v":120.49616547758576,"d":"120.5"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":121.07038930628599,"d":"121.1"},{"v":116.04551886269721,"d":"116.0"},{"v":101.53488634485349,"d":"101.5"},{"v":77.53849175275482,"d":"77.5"},{"v":44.056335086401205,"d":"44.1"},{"v":1998.0861647387544,"d":"1998.1"},2926,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7005/1","MVI 7005/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,null,262,1689,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},122.2,114.8,105.3,76.29,45.58,null,{"v":-3.3793727022289003E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0532559429000751,"d":"0.053"},{"v":119.35659073378413,"d":"119.357"},{"v":120.65012547758579,"d":"120.7"},"CO-6 MVI 7005/1 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":121.44988930628601,"d":"121.4"},{"v":116.98908136269722,"d":"117.0"},{"v":102.9973863448535,"d":"103.0"},{"v":79.47480425275482,"d":"79.5"},{"v":46.4213350864012,"d":"46.4"},{"$nulls":21},{"v":-3.3793727022289003E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0532559429000751,"d":"0.053"},{"v":119.35659073378413,"d":"119.357"},0.011449048381334002,-0.0532559429000751,-119.35659073378413,{"v":104.4552671630255,"d":"104.5"},{"v":121.23225375665592,"d":"121.2"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":111.23225375665592,"d":"111.2"},null,{"v":-3.3633727022288994E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04807594290007509,"d":"0.048"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},0.011447448381334002,-0.04807594290007509,-119.35659073378412,{"v":104.23157939748366,"d":"104.2"},{"v":120.71357937437712,"d":"120.7"}]
[{"$nulls":9},2453921,"CO 6 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":116.1205,"d":"116.1"},{"v":108.528,"d":"108.5"},{"v":97.63000000000001,"d":"97.6"},{"v":66.48299999999999,"d":"66.5"},{"v":34.705,"d":"34.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J473,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.5158855997996491E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05090171299774603,"d":"0.1"},{"v":113.706544653143,"d":"113.7"},{"v":114.91716633909341,"d":"114.9"},"не подходит",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":115.54648747808665,"d":"115.5"},{"v":110.3704466190834,"d":"110.4"},{"v":95.27850965439518,"d":"95.3"},{"v":70.27067658402203,"d":"70.3"},{"v":35.34694740796394,"d":"35.3"},{"v":2002.0882547802767,"d":"2002.1"},2926,200,250,"2R",null,"CO-6 MVI 7005/2","MVI 7005/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,null,262,1689,122,2940,3000,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":300,"d":"300.0"},{"v":450,"d":"450.0"},{"v":550,"d":"550.0"},116.5,109.5,99.04,68.49,37.07,null,{"v":-3.531885599799649E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05608171299774605,"d":"0.056"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},{"v":115.07112633909341,"d":"115.1"},"CO-6 MVI 7005/2 без учёта потерь напора",{"v":75,"d":"75.0"},{"v":193.75,"d":"193.8"},312.5,{"v":431.25,"d":"431.3"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":115.92598747808665,"d":"115.9"},{"v":111.3140091190834,"d":"111.3"},{"v":96.74100965439519,"d":"96.7"},{"v":72.20698908402204,"d":"72.2"},{"v":37.71194740796395,"d":"37.7"},{"$nulls":21},{"v":-3.531885599799649E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05608171299774605,"d":"0.056"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.011464299671091076,-0.05608171299774605,-113.706544653143,{"v":102.06670123238297,"d":"102.1"},{"v":115.75123889400587,"d":"115.8"},"да",312.5,388.5,231.75,{"v":105.75123889400587,"d":"105.8"},null,{"v":-3.5158855997996491E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05090171299774603,"d":"0.051"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.011462699671091077,-0.05090171299774603,-113.706544653143,{"v":101.8427570952108,"d":"101.8"},{"v":115.24385747504567,"d":"115.2"}]
[{"$nulls":9},2453931,"CO 6 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":89.69800000000001,"d":"89.7"},{"v":80.4065,"d":"80.4"},{"v":73.23750000000001,"d":"73.2"},{"v":62.255,"d":"62.3"},{"v":35.795500000000004,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J474,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1370113369433001E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.010868971057908718,"d":"0.0"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.7"},{"v":88.87795075972673,"d":"88.9"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":88.60409841716194,"d":"88.6"},{"v":83.97330813267814,"d":"84.0"},{"v":73.79070467952587,"d":"73.8"},{"v":58.05628805770516,"d":"58.1"},{"v":36.77005826721598,"d":"36.8"},{"v":2046.5584152197227,"d":"2046.6"},3313,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9503","MVI 9503","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,null,262,1558,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},90.2,81.71,75.15,64.62,38.71,null,{"v":-1.1530113369433005E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016048971057908774,"d":"0.016"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},{"v":89.03191075972673,"d":"89.0"},"CO-6 MVI 9503 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":89.10609841716193,"d":"89.1"},{"v":85.19562063267813,"d":"85.2"},{"v":75.65520467952588,"d":"75.7"},{"v":60.48485055770516,"d":"60.5"},{"v":39.684558267215984,"d":"39.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.1530113369433005E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016048971057908774,"d":"0.016"},{"v":88.65421264831436,"d":"88.654"},0.011226412244805441,-0.016048971057908774,-88.65421264831436,{"v":89.58234386616427,"d":"89.6"},{"v":89.16662591728554,"d":"89.2"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":79.16662591728554,"d":"79.2"},null,{"v":-1.1370113369433001E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.010868971057908718,"d":"0.011"},{"v":88.65421264831437,"d":"88.654"},0.011224812244805442,-0.010868971057908718,-88.65421264831437,{"v":89.35648424794888,"d":"89.4"},{"v":88.71756974615485,"d":"88.7"}]
[{"$nulls":9},2453929,"CO 6 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":83.50800000000001,"d":"83.5"},{"v":74.7265,"d":"74.7"},{"v":66.67750000000001,"d":"66.7"},{"v":55.144999999999996,"d":"55.1"},{"v":29.145500000000002,"d":"29.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J475,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1322146014321924E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.009008626488645683,"d":"0.0"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.9"},{"v":83.05162657658963,"d":"83.1"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":82.65191514349154,"d":"82.7"},{"v":77.757146598589,"d":"77.8"},{"v":67.33398644513085,"d":"67.3"},{"v":51.38243468311707,"d":"51.4"},{"v":29.902491312547667,"d":"29.9"},{"v":2050.560505261246,"d":"2050.6"},3313,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9503/1","MVI 9503/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,null,262,1558,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},84.01,76.03,68.59,57.51,32.06,null,{"v":-1.1482146014321921E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01418862648864569,"d":"0.014"},{"v":82.88326709605914,"d":"82.883"},{"v":83.20558657658961,"d":"83.2"},"CO-6 MVI 9503/1 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":83.15391514349152,"d":"83.2"},{"v":78.97945909858899,"d":"79.0"},{"v":69.19848644513084,"d":"69.2"},{"v":53.810997183117074,"d":"53.8"},{"v":32.81699131254767,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.1482146014321921E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01418862648864569,"d":"0.014"},{"v":82.88326709605914,"d":"82.883"},0.011225932571254331,-0.01418862648864569,-82.88326709605914,{"v":86.55981082224702,"d":"86.6"},{"v":83.25112055092436,"d":"83.3"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":73.25112055092436,"d":"73.3"},null,{"v":-1.1322146014321924E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.009008626488645683,"d":"0.009"},{"v":82.88326709605916,"d":"82.883"},0.01122433257125433,-0.009008626488645683,-82.88326709605916,{"v":86.33388935574544,"d":"86.3"},{"v":82.81711612544551,"d":"82.8"}]
[{"$nulls":9},2453933,"CO 6 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":106.89800000000001,"d":"106.9"},{"v":95.9465,"d":"95.9"},{"v":85.1675,"d":"85.2"},{"v":69.775,"d":"69.8"},{"v":35.975500000000004,"d":"36.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J476,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5012025664227946E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.013371473684121367,"d":"0.0"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.1"},{"v":106.32694557321415,"d":"106.3"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":105.8968543956579,"d":"105.9"},{"v":99.62984381054997,"d":"99.6"},{"v":86.03274256908075,"d":"86.0"},{"v":65.10555067125023,"d":"65.1"},{"v":36.84826811705841,"d":"36.8"},{"v":2153.0952814359857,"d":"2153.1"},3343,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9504/2","MVI 9504/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,null,262,1656,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},107.4,97.25,87.08,72.14,38.89,null,{"v":-1.5172025664227955E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01855147368412143,"d":"0.019"},{"v":106.06090959366853,"d":"106.061"},{"v":106.48090557321412,"d":"106.5"},"CO-6 MVI 9504/2 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":106.39885439565788,"d":"106.4"},{"v":100.85215631054996,"d":"100.9"},{"v":87.89724256908073,"d":"87.9"},{"v":67.5341131712502,"d":"67.5"},{"v":39.76276811705837,"d":"39.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.5172025664227955E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01855147368412143,"d":"0.019"},{"v":106.06090959366853,"d":"106.061"},0.011262831367753391,-0.01855147368412143,-106.06090959366853,{"v":97.86775685763,"d":"97.9"},{"v":106.42330924826871,"d":"106.4"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":96.42330924826871,"d":"96.4"},null,{"v":-1.5012025664227946E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.013371473684121367,"d":"0.013"},{"v":106.06090959366855,"d":"106.061"},0.01126123136775339,-0.013371473684121367,-106.06090959366855,{"v":97.64309607109993,"d":"97.6"},{"v":105.93526900388946,"d":"105.9"}]
[{"$nulls":9},2453934,"CO 6 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":119.798,"d":"119.8"},{"v":107.9965,"d":"108.0"},{"v":98.98750000000001,"d":"99.0"},{"v":84.75500000000001,"d":"84.8"},{"v":50.0555,"d":"50.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J477,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.517828254860152E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.018060707693427727,"d":"0.0"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.0"},{"v":118.44998892334449,"d":"118.4"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":118.33301474996169,"d":"118.3"},{"v":112.70615164277963,"d":"112.7"},{"v":99.66801775991323,"d":"99.7"},{"v":79.21861310136251,"d":"79.2"},{"v":51.35793766712743,"d":"51.4"},{"v":2238.3244708754323,"d":"2238.3"},3475,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9504","MVI 9504","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,5,16,10,null,262,1656,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},120.3,109.3,100.9,87.12,52.97,null,{"v":-1.5338282548601529E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023240707693427756,"d":"0.023"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},{"v":118.6039489233445,"d":"118.6"},"CO-6 MVI 9504 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":118.83501474996172,"d":"118.8"},{"v":113.92846414277965,"d":"113.9"},{"v":101.53251775991325,"d":"101.5"},{"v":81.6471756013625,"d":"81.6"},{"v":54.27243766712742,"d":"54.3"},{"$nulls":21},{"v":-1.5338282548601529E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.023240707693427756,"d":"0.023"},{"v":118.04477223547909,"d":"118.045"},0.011264493936597127,-0.023240707693427756,-118.04477223547909,{"v":103.40557104894131,"d":"103.4"},{"v":118.80791248841834,"d":"118.8"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":108.80791248841834,"d":"108.8"},null,{"v":-1.517828254860152E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.018060707693427727,"d":"0.018"},{"v":118.04477223547907,"d":"118.045"},0.011262893936597127,-0.018060707693427727,-118.04477223547907,{"v":103.18097185624306,"d":"103.2"},{"v":118.29236614665359,"d":"118.3"}]
[{"$nulls":9},2453932,"CO 6 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":113.598,"d":"113.6"},{"v":102.2965,"d":"102.3"},{"v":92.4375,"d":"92.4"},{"v":77.655,"d":"77.7"},{"v":43.42550000000001,"d":"43.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J478,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5126312120193776E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.016225744062558455,"d":"0.0"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.3"},{"v":112.60716737990737,"d":"112.6"},"не подходит",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":112.36647506134882,"d":"112.4"},{"v":106.48182773859385,"d":"106.5"},{"v":93.2112858259005,"d":"93.2"},{"v":72.55484932326878,"d":"72.6"},{"v":44.5125182306987,"d":"44.5"},{"v":2242.3299756695505,"d":"2242.3"},3475,250,300,"2R",null,"CO-6 MVI 9504/1","MVI 9504/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-37(80A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",37,null,5,16,10,null,262,1656,122,2932,3000,null,0,null,null,2455,null,650,null,1644,471,523,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":425,"d":"425.0"},{"v":550,"d":"550.0"},{"v":725,"d":"725.0"},114.1,103.6,94.35,80.02,46.34,null,{"v":-1.5286312120193774E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021405744062558452,"d":"0.021"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},{"v":112.76112737990736,"d":"112.8"},"CO-6 MVI 9504/1 без учёта потерь напора",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":256.25,"d":"256.3"},412.5,{"v":568.75,"d":"568.8"},{"v":725,"d":"725.0"},{"v":112.86847506134883,"d":"112.9"},{"v":107.70414023859385,"d":"107.7"},{"v":95.0757858259005,"d":"95.1"},{"v":74.9834118232688,"d":"75.0"},{"v":47.42701823069871,"d":"47.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.5286312120193774E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021405744062558452,"d":"0.021"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.011263974232313049,-0.021405744062558452,-112.25653186711236,{"v":100.78445860331087,"d":"100.8"},{"v":112.8611899551387,"d":"112.9"},"да",412.5,512.5,306.25,{"v":102.8611899551387,"d":"102.9"},null,{"v":-1.5126312120193776E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016225744062558455,"d":"0.016"},{"v":112.25653186711236,"d":"112.257"},0.01126237423231305,-0.016225744062558455,-112.25653186711236,{"v":100.55979214911707,"d":"100.6"},{"v":112.35857552304032,"d":"112.4"}]
[{"$nulls":9},2453518,"CO 6 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":51.113400000000006,"d":"51.1"},{"v":51.6303,"d":"51.6"},{"v":50.9033,"d":"50.9"},{"v":48.9138,"d":"48.9"},{"v":47.348299999999995,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J479,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.6447639749768774E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.052377985354071156,"d":"0.1"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.3"},{"v":50.62516778455777,"d":"50.6"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},137.5,{"v":183.75,"d":"183.8"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":51.11330161768394,"d":"51.1"},{"v":51.869168891703204,"d":"51.9"},{"v":51.493573077677674,"d":"51.5"},{"v":49.986514175607354,"d":"50.0"},{"v":47.34799218549223,"d":"47.3"},{"v":1063.0257353641869,"d":"1063.0"},1824.4,125,200,"2R",null,"CO-6 BL 50/200-11/2","BL 50/200-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,1589,407,821,null,3244,null,null,0,3244,1478,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":205,"d":"205.0"},{"v":230,"d":"230.0"},51.31,53.26,53.37,52.96,52.44,null,{"v":-1.6847639749768749E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05243798535407111,"d":"0.052"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},{"v":50.71286778455778,"d":"50.7"},"CO-6 BL 50/200-11/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},137.5,{"v":183.75,"d":"183.8"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":51.30990161768395,"d":"51.3"},{"v":52.67349389170322,"d":"52.7"},{"v":53.31632307767769,"d":"53.3"},{"v":53.23838917560737,"d":"53.2"},{"v":52.43969218549225,"d":"52.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.6847639749768749E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05243798535407111,"d":"0.052"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},0.0112795875086088,-0.05243798535407111,-49.29135698168356,{"v":68.4709987298254,"d":"68.5"},{"v":52.09197407844169,"d":"52.1"},"да",137.5,167.10000000000002,106.05000000000001,{"v":42.09197407844169,"d":"42.1"},null,{"v":-2.6447639749768774E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.052377985354071156,"d":"0.052"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.292"},0.011375587508608799,-0.052377985354071156,-49.29185698168355,{"v":68.1689424936155,"d":"68.2"},{"v":51.63338578553176,"d":"51.6"}]
[{"$nulls":9},2453473,"CO 5 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",{"v":46,"d":"46.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":224,"d":"224.0"},309.6,{"v":97.43965,"d":"97.4"},{"v":99.1105,"d":"99.1"},{"v":97.9485,"d":"97.9"},{"v":92.2773,"d":"92.3"},{"v":79.269456,"d":"79.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J480,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.799412661372559E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.10147834324158633,"d":"0.1"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.8"},{"v":96.419168012173,"d":"96.4"},"не подходит",{"v":46,"d":"46.0"},111.9,177.8,{"v":243.70000000000002,"d":"243.7"},309.6,{"v":97.45921292441548,"d":"97.5"},{"v":99.15255410570553,"d":"99.2"},{"v":96.6773078270085,"d":"96.7"},{"v":90.0334740883244,"d":"90.0"},{"v":79.22105288965322,"d":"79.2"},{"v":1104.8463188019032,"d":"1104.8"},2473,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 50/260-30/2","BL 50/260-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,1712.5,393.5,807.5,null,2694,null,null,0,2694,1513,{"$nulls":4},1173,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":46,"d":"46.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":224,"d":"224.0"},309.6,97.76,101,101.8,99.82,93.67,null,{"v":-3.2994126613725594E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10155334324158628,"d":"0.102"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},{"v":96.55591801217302,"d":"96.6"},"CO-5 BL 50/260-30/2 без учёта потерь напора",{"v":46,"d":"46.0"},111.9,177.8,{"v":243.70000000000002,"d":"243.7"},309.6,{"v":97.7795629244155,"d":"97.8"},{"v":101.03868810570555,"d":"101.0"},{"v":101.43206882700852,"d":"101.4"},{"v":98.95970508832441,"d":"99.0"},{"v":93.62159688965323,"d":"93.6"},{"$nulls":21},{"v":-3.2994126613725594E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10155334324158628,"d":"0.102"},{"v":93.80626485444897,"d":"93.806"},0.011441052377248368,-0.10155334324158628,-93.80626485444897,{"v":95.09565949479307,"d":"95.1"},{"v":100.47982727499587,"d":"100.5"},"да",177.8,219.97600000000003,132.988,{"v":90.47982727499587,"d":"90.5"},null,{"v":-4.799412661372559E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10147834324158633,"d":"0.101"},{"v":93.80676485444894,"d":"93.807"},0.011591052377248367,-0.10147834324158633,-93.80676485444894,{"v":94.44516543273193,"d":"94.4"},{"v":99.1098808179567,"d":"99.1"}]
[{"$nulls":9},2453512,"CO 6 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":102.1176626,"d":"102.1"},{"v":101.52430000000001,"d":"101.5"},{"v":99.5089,"d":"99.5"},{"v":95.0027,"d":"95.0"},{"v":86.6983352,"d":"86.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J481,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000417792825465949,"d":"-0.0"},{"v":0.05649769149109795,"d":"0.1"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.3"},{"v":101.6339064105274,"d":"101.6"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":98.75,"d":"98.8"},152.5,{"v":206.25,"d":"206.3"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":102.01135485424467,"d":"102.0"},{"v":101.82000339387695,"d":"101.8"},{"v":99.21459276386378,"d":"99.2"},{"v":94.19512296420517,"d":"94.2"},{"v":86.76159399490112,"d":"86.8"},{"v":1216.1421468420413,"d":"1216.1"},2426.8,125,200,"2R",null,"CO-6 BL 40/260-22/2","BL 40/260-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,1613,365,779,null,3244,null,null,0,3244,1515,{"$nulls":4},1175,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":260,"d":"260.0"},102.4,102.9,102.6,100.5,96,null,{"v":-2.7959651099767718E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05629045376951693,"d":"0.056"},{"v":100.3276723059119,"d":"100.328"},{"v":101.7647490590995,"d":"101.8"},"CO-6 BL 40/260-22/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":98.75,"d":"98.8"},152.5,{"v":206.25,"d":"206.3"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":102.29455979076987,"d":"102.3"},{"v":103.15985176387592,"d":"103.2"},{"v":102.4096001468735,"d":"102.4"},{"v":100.04380493976264,"d":"100.0"},{"v":96.06246614254333,"d":"96.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.7959651099767718E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05629045376951693,"d":"0.056"},{"v":100.3276723059119,"d":"100.328"},0.011390707622108788,-0.05629045376951693,-100.3276723059119,{"v":96.35357461342224,"d":"96.4"},{"v":103.15568156427031,"d":"103.2"},"да",152.5,186.9,115.95,{"v":93.15568156427031,"d":"93.2"},null,{"v":-0.000417792825465949,"d":"-0.000"},{"v":0.05649769149109795,"d":"0.056"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.315"},0.01152890393657706,-0.05649769149109795,-100.31498920871381,{"v":95.76251786035398,"d":"95.8"},{"v":101.89399807727351,"d":"101.9"}]
[{"$nulls":9},2453476,"CO 5 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":40.7065,"d":"40.7"},{"v":40.8099,"d":"40.8"},{"v":40.4665,"d":"40.5"},{"v":39.7733,"d":"39.8"},{"v":36.692499999999995,"d":"36.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J482,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.1543500754649282E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.015535683113969865,"d":"0.0"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.1"},{"v":40.463340384144104,"d":"40.5"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":40.70924342552564,"d":"40.7"},{"v":40.73850223135903,"d":"40.7"},{"v":40.078718455815626,"d":"40.1"},{"v":38.72989209889544,"d":"38.7"},{"v":36.69202316059846,"d":"36.7"},{"v":931.3344193702421,"d":"931.3"},1547,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 65/170-11/2","BL 65/170-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,1689.5,441.5,910.5,null,2694,null,null,0,2694,1486,{"$nulls":4},1146,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":320,"d":"320.0"},40.82,41.15,41.27,41.13,39.9,null,{"v":-5.02935007546492E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015560683113969848,"d":"0.016"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},{"v":40.4917153841441,"d":"40.5"},"CO-5 BL 65/170-11/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":255,"d":"255.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":40.822743425525644,"d":"40.8"},{"v":41.22940848135902,"d":"41.2"},{"v":41.21109345581562,"d":"41.2"},{"v":40.76779834889544,"d":"40.8"},{"v":39.89952316059846,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.02935007546492E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015560683113969848,"d":"0.016"},{"v":40.07015904140419,"d":"40.070"},0.011161404611865761,-0.015560683113969848,-40.07015904140419,{"v":60.618274634877956,"d":"60.6"},{"v":40.828613552327646,"d":"40.8"},"да",{"v":190,"d":"190.0"},231.6,145.8,{"v":30.828613552327646,"d":"30.8"},null,{"v":-8.1543500754649282E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.015535683113969865,"d":"0.016"},{"v":40.07065904140419,"d":"40.071"},0.011192654611865761,-0.015535683113969865,-40.07065904140419,{"v":60.531851845606184,"d":"60.5"},{"v":40.71227875398241,"d":"40.7"}]
[{"$nulls":9},2453516,"CO 6 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",42.5,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":32.62455,"d":"32.6"},{"v":32.271300000000004,"d":"32.3"},{"v":30.3815,"d":"30.4"},{"v":28.0685,"d":"28.1"},{"v":26.2883,"d":"26.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J483,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6181080579968121E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.010294549242102024,"d":"0.0"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.5"},{"v":32.64381796640339,"d":"32.6"},"не подходит",42.5,{"v":89.375,"d":"89.4"},{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":183.125,"d":"183.1"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":32.6258587891737,"d":"32.6"},{"v":32.10815953420194,"d":"32.1"},{"v":30.879377636555795,"d":"30.9"},{"v":28.93951309623527,"d":"28.9"},{"v":26.28856591324037,"d":"26.3"},{"v":978.2137636489618,"d":"978.2"},1422.4,125,200,"2R",null,"CO-6 BL 50/150-5.5/2","BL 50/150-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,1376,353,767,null,3244,null,null,0,3244,1420,{"$nulls":4},1080,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",42.5,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":230,"d":"230.0"},32.8,32.89,32.55,31.92,31.38,null,{"v":-6.58108057996812e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.010354549242102032,"d":"0.010"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},{"v":32.73151796640339,"d":"32.7"},"CO-6 BL 50/150-5.5/2 без учёта потерь напора",42.5,{"v":89.375,"d":"89.4"},{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":183.125,"d":"183.1"},{"v":230,"d":"230.0"},{"v":32.801308789173696,"d":"32.8"},{"v":32.879859534201934,"d":"32.9"},{"v":32.669202636555795,"d":"32.7"},{"v":32.16933809623527,"d":"32.2"},{"v":31.38026591324037,"d":"31.4"},{"$nulls":21},{"v":-6.58108057996812e-05,"d":"-0.000"},{"v":0.010354549242102032,"d":"0.010"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},0.011176921916910793,-0.010354549242102032,-32.480111214360036,{"v":54.3725092913549,"d":"54.4"},{"v":32.84855296264973,"d":"32.8"},"да",{"v":136.25,"d":"136.3"},166.25,104.375,{"v":22.848552962649727,"d":"22.8"},null,{"v":-1.6181080579968121E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.010294549242102024,"d":"0.010"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.481"},0.011272921916910792,-0.010294549242102024,-32.48061121436004,{"v":54.136240810863164,"d":"54.1"},{"v":32.56369521257518,"d":"32.6"}]
[{"$nulls":9},2453470,"CO 5 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":232,"d":"232.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":65.3668,"d":"65.4"},{"v":67.4205,"d":"67.4"},{"v":66.3935,"d":"66.4"},{"v":59.2995,"d":"59.3"},{"v":48.345299999999995,"d":"48.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J484,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.854026772692961E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.10266561236507937,"d":"0.1"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.9"},{"v":64.52400294345485,"d":"64.5"},"не подходит",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":174,"d":"174.0"},{"v":239,"d":"239.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":65.45844434291497,"d":"65.5"},{"v":67.30437952120198,"d":"67.3"},{"v":65.04866207656343,"d":"65.0"},{"v":58.69129200899934,"d":"58.7"},{"v":48.232269318509694,"d":"48.2"},{"v":985.3696541444637,"d":"985.4"},1598,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 50/220-18.5/2","BL 50/220-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,1565,382,796,null,2694,null,null,0,2694,1488,{"$nulls":4},1148,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":232,"d":"232.0"},{"v":304,"d":"304.0"},65.66,69.31,69.87,67.39,62.23,null,{"v":-3.354026772692962E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10274061236507939,"d":"0.103"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},{"v":64.66075294345484,"d":"64.7"},"CO-5 BL 50/220-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":44,"d":"44.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":174,"d":"174.0"},{"v":239,"d":"239.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":65.75164434291496,"d":"65.8"},{"v":69.09420452120197,"d":"69.1"},{"v":69.60261207656343,"d":"69.6"},{"v":67.27686700899933,"d":"67.3"},{"v":62.11696931850969,"d":"62.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.354026772692962E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10274061236507939,"d":"0.103"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},0.011446513788380408,-0.10274061236507939,-61.88039698204483,{"v":78.15052182394452,"d":"78.2"},{"v":67.86115623727586,"d":"67.9"},"да",{"v":174,"d":"174.0"},215.6,129.8,{"v":57.861156237275864,"d":"57.9"},null,{"v":-4.854026772692961E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.10266561236507937,"d":"0.103"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.881"},0.011596513788380407,-0.10266561236507937,-61.88089698204483,{"v":77.60961901484089,"d":"77.6"},{"v":66.92503292920837,"d":"66.9"}]
[{"$nulls":9},2453477,"CO 5 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.7757,"d":"50.8"},{"v":50.3065,"d":"50.3"},{"v":49.3533,"d":"49.4"},{"v":47.063500000000005,"d":"47.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J485,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0204057133488342E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.01789673031109745,"d":"0.0"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.1"},{"v":50.495939858364224,"d":"50.5"},"не подходит",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":166,"d":"166.0"},{"v":223,"d":"223.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":50.70558673452024,"d":"50.7"},{"v":50.78927403911257,"d":"50.8"},{"v":50.20990171117082,"d":"50.2"},{"v":48.96746975069501,"d":"49.0"},{"v":47.06197815768512,"d":"47.1"},{"v":992.4378939031141,"d":"992.4"},1667,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 65/190-15/2","BL 65/190-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,1689,437,906,null,2694,null,null,0,2694,1511,{"$nulls":4},1171,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":112,"d":"112.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":280,"d":"280.0"},50.79,51.17,51.11,50.71,49.52,null,{"v":-7.0790571334883746E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01792173031109757,"d":"0.018"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},{"v":50.524314858364214,"d":"50.5"},"CO-5 BL 65/190-15/2 без учёта потерь напора",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":166,"d":"166.0"},{"v":223,"d":"223.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":50.79088673452023,"d":"50.8"},{"v":51.16278028911256,"d":"51.2"},{"v":51.07467671117082,"d":"51.1"},{"v":50.526576000695,"d":"50.5"},{"v":49.51847815768511,"d":"49.5"},{"$nulls":21},{"v":-7.0790571334883746E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01792173031109757,"d":"0.018"},{"v":50.05037446323268,"d":"50.050"},0.011181901682445995,-0.01792173031109757,-50.05037446323268,{"v":67.7092082237781,"d":"67.7"},{"v":50.93929864767712,"d":"50.9"},"да",{"v":166,"d":"166.0"},202.48000000000002,127.24000000000001,{"v":40.93929864767712,"d":"40.9"},null,{"v":-1.0204057133488342E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01789673031109745,"d":"0.018"},{"v":50.050874463232695,"d":"50.051"},0.011213151682445995,-0.01789673031109745,-50.050874463232695,{"v":67.61286914606336,"d":"67.6"},{"v":50.79444526847429,"d":"50.8"}]
[{"$nulls":9},2453479,"CO 5 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":352,"d":"352.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":57.0499,"d":"57.0"},{"v":55.9579,"d":"56.0"},{"v":54.5345,"d":"54.5"},{"v":50.0397,"d":"50.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J486,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.7028873180844383E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.011415169346706956,"d":"0.0"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.8"},{"v":57.06951522703861,"d":"57.1"},"не подходит",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":127,"d":"127.0"},{"v":202,"d":"202.0"},{"v":277,"d":"277.0"},{"v":352,"d":"352.0"},{"v":57.16364886544792,"d":"57.2"},{"v":56.85142394399811,"d":"56.9"},{"v":55.56012419926379,"d":"55.6"},{"v":53.28974963124498,"d":"53.3"},{"v":50.040300239941665,"d":"50.0"},{"v":1021.715467730969,"d":"1021.7"},1787,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 65/210-18.5/2","BL 65/210-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,1665,412,881,null,2694,null,null,0,2694,1521,{"$nulls":4},1181,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":352,"d":"352.0"},57.25,57.39,57.02,56.34,53.92,null,{"v":-5.5778873180844565E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011440169346707042,"d":"0.011"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},{"v":57.097890227038604,"d":"57.1"},"CO-5 BL 65/210-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":127,"d":"127.0"},{"v":202,"d":"202.0"},{"v":277,"d":"277.0"},{"v":352,"d":"352.0"},{"v":57.248948865447915,"d":"57.2"},{"v":57.3581301939981,"d":"57.4"},{"v":56.839799199263794,"d":"56.8"},{"v":55.69395588124498,"d":"55.7"},{"v":53.92060023994166,"d":"53.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.5778873180844565E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011440169346707042,"d":"0.011"},{"v":56.80488613250015,"d":"56.805"},0.011166889984291956,-0.011440169346707042,-56.80488613250015,{"v":71.83660353229754,"d":"71.8"},{"v":57.33886230062783,"d":"57.3"},"да",{"v":202,"d":"202.0"},250,151,{"v":47.33886230062783,"d":"47.3"},null,{"v":-8.7028873180844383E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011415169346706956,"d":"0.011"},{"v":56.80538613250016,"d":"56.805"},0.011198139984291956,-0.011415169346706956,-56.80538613250016,{"v":71.7347682138021,"d":"71.7"},{"v":57.17641078542125,"d":"57.2"}]
[{"$nulls":9},2453901,"CO 6 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":54.36014,"d":"54.4"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.7"},{"v":46.609,"d":"46.6"},{"v":36.405,"d":"36.4"},{"v":10.314,"d":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J487,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.2692328875287691E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.021691744927360083,"d":"-0.0"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.4"},{"v":54.5849761419143,"d":"54.6"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":54.004311268156904,"d":"54.0"},{"v":48.47924367037251,"d":"48.5"},{"v":39.379425139452955,"d":"39.4"},{"v":26.704855675398235,"d":"26.7"},{"v":10.455535278208345,"d":"10.5"},{"v":1091.9264776925606,"d":"1091.9"},2140,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5202","Helix V 5202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,260,1298,120,2940,3080,null,0,null,null,2322,null,500,null,1579,538.5,540.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},54.59,51.19,47.35,37.6,12.13,null,{"v":-2.2852328875287698E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.016511744927360104,"d":"-0.017"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},{"v":54.7389361419143,"d":"54.7"},"CO-6 Helix V 5202 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":54.23417126815691,"d":"54.2"},{"v":49.14344617037251,"d":"49.1"},{"v":40.45276513945296,"d":"40.5"},{"v":28.16212817539823,"d":"28.2"},{"v":12.27153527820834,"d":"12.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.2852328875287698E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.016511744927360104,"d":"-0.017"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},0.011339634399863989,0.016511744927360104,-55.439959449612694,{"v":69.19742720040807,"d":"69.2"},{"v":53.20315479061972,"d":"53.2"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":43.20315479061972,"d":"43.2"},null,{"v":-2.2692328875287691E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.021691744927360083,"d":"-0.022"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.440"},0.011338034399863988,0.021691744927360083,-55.43995944961269,{"v":68.97657567875332,"d":"69.0"},{"v":52.86408880407538,"d":"52.9"}]
[{"$nulls":9},2453519,"CO 6 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":57.4675,"d":"57.5"},{"v":58.6609,"d":"58.7"},{"v":57.5493,"d":"57.5"},{"v":52.9853,"d":"53.0"},{"v":47.2609,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J488,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.7441429693797411E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0637318771108187,"d":"0.1"},{"v":54.96646192108726,"d":"55.0"},{"v":56.63144536716764,"d":"56.6"},"не подходит",{"v":50,"d":"50.0"},117.5,{"v":185,"d":"185.0"},252.5,{"v":320,"d":"320.0"},{"v":57.46702003428326,"d":"57.5"},{"v":58.66632509450855,"d":"58.7"},{"v":57.365029873886556,"d":"57.4"},{"v":53.56313437241727,"d":"53.6"},{"v":47.26063859010069,"d":"47.3"},{"v":1139.6489840096885,"d":"1139.6"},1896.4,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 50/210-15/2","BL 50/210-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,1589,407,821,null,3244,null,null,0,3244,1478,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":260,"d":"260.0"},{"v":320,"d":"320.0"},57.71,60.05,60.67,59.49,57.11,null,{"v":-1.7841429693797397E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06379187711081867,"d":"0.064"},{"v":54.96596192108727,"d":"54.966"},{"v":56.719145367167656,"d":"56.7"},"CO-6 BL 50/210-15/2 без учёта потерь напора",{"v":50,"d":"50.0"},117.5,{"v":185,"d":"185.0"},252.5,{"v":320,"d":"320.0"},{"v":57.70952003428327,"d":"57.7"},{"v":59.998275094508564,"d":"60.0"},{"v":60.66122987388656,"d":"60.7"},{"v":59.69838437241728,"d":"59.7"},{"v":57.10973859010071,"d":"57.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.7841429693797397E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06379187711081867,"d":"0.064"},{"v":54.96596192108727,"d":"54.966"},0.011289525408049086,-0.06379187711081867,-54.96596192108727,{"v":72.65892552869819,"d":"72.7"},{"v":58.65910509983234,"d":"58.7"},"да",{"v":185,"d":"185.0"},228.20000000000002,139.10000000000002,{"v":48.65910509983234,"d":"48.7"},null,{"v":-2.7441429693797411E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0637318771108187,"d":"0.064"},{"v":54.96646192108726,"d":"54.966"},0.011385525408049086,-0.0637318771108187,-54.96646192108726,{"v":72.33716494301785,"d":"72.3"},{"v":58.140727022148575,"d":"58.1"}]
[{"$nulls":9},2453903,"CO 6 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":82.09013999999999,"d":"82.1"},{"v":76.688,"d":"76.7"},{"v":70.829,"d":"70.8"},{"v":56.285,"d":"56.3"},{"v":17.624000000000002,"d":"17.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J489,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.4276961111405046E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.026569495698320324,"d":"-0.0"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.3"},{"v":82.23935702534806,"d":"82.2"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":81.45519877736994,"d":"81.5"},{"v":73.65943750033003,"d":"73.7"},{"v":60.46398369320907,"d":"60.5"},{"v":41.8688373560071,"d":"41.9"},{"v":17.873998488724112,"d":"17.9"},{"v":1143.848067334256,"d":"1143.8"},2392,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5203","Helix V 5203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,null,260,1509,120,2940,3080,null,0,null,null,2322,null,500,null,1579,538.5,540.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},82.32,77.19,71.57,57.48,19.44,null,{"v":-3.4436961111405028E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.021389495698320393,"d":"-0.021"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.345"},{"v":82.39331702534805,"d":"82.4"},"CO-6 Helix V 5203 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":81.68505877736993,"d":"81.7"},{"v":74.32364000033002,"d":"74.3"},{"v":61.53732369320907,"d":"61.5"},{"v":43.3261098560071,"d":"43.3"},{"v":19.689998488724108,"d":"19.7"},{"$nulls":21},{"v":-3.4436961111405028E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.021389495698320393,"d":"-0.021"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.345"},0.011455480722225162,0.021389495698320393,-83.34493454630031,{"v":84.36835746493178,"d":"84.4"},{"v":79.08910823700566,"d":"79.1"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":69.08910823700566,"d":"69.1"},null,{"v":-3.4276961111405046E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.026569495698320324,"d":"-0.027"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.345"},0.011453880722225161,0.026569495698320324,-83.34493454630031,{"v":84.15083591473733,"d":"84.2"},{"v":78.68181316832273,"d":"78.7"}]
[{"$nulls":9},2453902,"CO 6 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":65.65014,"d":"65.7"},{"v":63.117999999999995,"d":"63.1"},{"v":59.569,"d":"59.6"},{"v":46.045,"d":"46.0"},{"v":9.223999999999998,"d":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J490,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.146198022018358E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02659085339855492,"d":"0.0"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.0"},{"v":65.43365541983349,"d":"65.4"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":65.36607094333475,"d":"65.4"},{"v":61.14845472658894,"d":"61.1"},{"v":50.39928093828233,"d":"50.4"},{"v":33.11854957841493,"d":"33.1"},{"v":9.306260646986736,"d":"9.3"},{"v":1143.8964592567472,"d":"1143.9"},2392,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5203/2","Helix V 5203/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,null,260,1509,120,2940,3080,null,0,null,null,2322,null,500,null,1579,538.5,540.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},65.88,63.62,60.31,47.24,11.04,null,{"v":-4.1621980220183557E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.031770853398554844,"d":"0.032"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},{"v":65.58761541983348,"d":"65.6"},"CO-6 Helix V 5203/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":65.59593094333475,"d":"65.6"},{"v":61.812657226588925,"d":"61.8"},{"v":51.472620938282326,"d":"51.5"},{"v":34.57582207841493,"d":"34.6"},{"v":11.122260646986732,"d":"11.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.1621980220183557E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.031770853398554844,"d":"0.032"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},0.011527330913312947,-0.031770853398554844,-65.00908763985849,{"v":76.4877209894983,"d":"76.5"},{"v":65.00412735741487,"d":"65.0"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":55.00412735741487,"d":"55.0"},null,{"v":-4.146198022018358E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02659085339855492,"d":"0.027"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},0.011525730913312947,-0.02659085339855492,-65.00908763985849,{"v":76.26462544331947,"d":"76.3"},{"v":64.62547882233125,"d":"64.6"}]
[{"$nulls":9},2453478,"CO 5 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":368,"d":"368.0"},{"v":524,"d":"524.0"},{"v":50.7047,"d":"50.7"},{"v":50.6753,"d":"50.7"},{"v":47.9461,"d":"47.9"},{"v":42.80929999999999,"d":"42.8"},{"v":31.396900000000002,"d":"31.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J491,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0213553438613876E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.017915322867814283,"d":"0.0"},{"v":50.05188755835043,"d":"50.1"},{"v":50.497425263437336,"d":"50.5"},"не подходит",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":288,"d":"288.0"},{"v":406,"d":"406.0"},{"v":524,"d":"524.0"},{"v":50.70730986249665,"d":"50.7"},{"v":50.14577550211945,"d":"50.1"},{"v":46.73997078015705,"d":"46.7"},{"v":40.489895696609466,"d":"40.5"},{"v":31.395550251476678,"d":"31.4"},{"v":1147.3295810527684,"d":"1147.3"},1872,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 65/190-18.5/2","BL 65/190-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,1707,412,881,null,2690,null,null,0,2690,1624,{"$nulls":4},1181,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":368,"d":"368.0"},{"v":524,"d":"524.0"},50.79,51.19,50,47.05,39.99,null,{"v":-7.0885534386138825E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01794032286781431,"d":"0.018"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},{"v":50.525800263437326,"d":"50.5"},"CO-5 BL 65/190-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":170,"d":"170.0"},{"v":288,"d":"288.0"},{"v":406,"d":"406.0"},{"v":524,"d":"524.0"},{"v":50.79260986249665,"d":"50.8"},{"v":51.05265050211944,"d":"51.1"},{"v":49.338670780157045,"d":"49.3"},{"v":45.65067069660945,"d":"45.7"},{"v":39.98865025147666,"d":"40.0"},{"$nulls":21},{"v":-7.0885534386138825E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.01794032286781431,"d":"0.018"},{"v":50.05138755835042,"d":"50.051"},0.01118199664549725,-0.01794032286781431,-50.05138755835042,{"v":67.71043564755009,"d":"67.7"},{"v":50.9411455064558,"d":"50.9"},"да",{"v":288,"d":"288.0"},363.52000000000004,207.76000000000002,{"v":40.9411455064558,"d":"40.9"},null,{"v":-1.0213553438613876E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017915322867814283,"d":"0.018"},{"v":50.05188755835043,"d":"50.052"},0.01121324664549725,-0.017915322867814283,-50.05188755835043,{"v":67.61409448349177,"d":"67.6"},{"v":50.79628636469502,"d":"50.8"}]
[{"$nulls":9},2453900,"CO 6 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":37.761300000000006,"d":"37.8"},{"v":37.0183,"d":"37.0"},{"v":35.2573,"d":"35.3"},{"v":26.3453,"d":"26.3"},{"v":0.7973,"d":"0.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J492,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.2179922084167329E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.039482114887001755,"d":"0.0"},{"v":36.51586923372289,"d":"36.5"},{"v":37.410713381575434,"d":"37.4"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":37.64092098143358,"d":"37.6"},{"v":36.03991572577138,"d":"36.0"},{"v":29.36956711928769,"d":"29.4"},{"v":17.62987516198252,"d":"17.6"},{"v":0.8208398538558654,"d":"0.8"},{"v":1148.9653125887544,"d":"1149.0"},1984,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5202/2","Helix V 5202/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,260,1115,120,2940,3080,null,0,null,null,2420,null,500,null,1677,538.5,638.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},37.77,37.06,35.35,26.6,1.445,null,{"v":-3.177992208416733E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.039502114887001775,"d":"0.040"},{"v":36.515569233722886,"d":"36.516"},{"v":37.414613381575435,"d":"37.4"},"CO-6 Helix V 5202/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":37.64962098143358,"d":"37.6"},{"v":36.11384697577138,"d":"36.1"},{"v":29.57174211928769,"d":"29.6"},{"v":18.02330641198252,"d":"18.0"},{"v":1.468539853855873,"d":"1.5"},{"$nulls":21},{"v":-3.177992208416733E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.039502114887001775,"d":"0.040"},{"v":36.515569233722886,"d":"36.516"},0.011428910331952785,-0.039502114887001775,-36.515569233722886,{"v":58.279064781700555,"d":"58.3"},{"v":37.738326575885,"d":"37.7"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":27.738326575884997,"d":"27.7"},null,{"v":-3.2179922084167329E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.039482114887001755,"d":"0.039"},{"v":36.51586923372289,"d":"36.516"},0.011432910331952786,-0.039482114887001755,-36.51586923372289,{"v":58.267888057306486,"d":"58.3"},{"v":37.72385309620889,"d":"37.7"}]
[{"$nulls":9},2453834,"CO 5 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":50.9205,"d":"50.9"},{"v":46.077999999999996,"d":"46.1"},{"v":41.61,"d":"41.6"},{"v":29.493,"d":"29.5"},{"v":16.715,"d":"16.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J493,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8670980465815179E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.005661382419233659,"d":"0.0"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.8"},{"v":50.84863826070623,"d":"50.8"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":50.514363260706226,"d":"50.5"},{"v":47.23864683039068,"d":"47.2"},{"v":40.59281842599548,"d":"40.6"},{"v":30.57687804752065,"d":"30.6"},{"v":17.19082569496618,"d":"17.2"},{"v":1154.0176721237021,"d":"1154.0"},1816.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7002","MVI 7002","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,null,262,1161,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},51.3,47.05,43.02,31.5,19.08,null,{"v":-1.8920980465815185E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012136382419233711,"d":"0.012"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},{"v":51.04063826070623,"d":"51.0"},"CO-5 MVI 7002 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":50.89386326070623,"d":"50.9"},{"v":48.182209330390684,"d":"48.2"},{"v":42.055318425995495,"d":"42.1"},{"v":32.513190547520665,"d":"32.5"},{"v":19.555825694966188,"d":"19.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.8920980465815185E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012136382419233711,"d":"0.012"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.011300320915769263,-0.012136382419233711,-50.846835612321556,{"v":67.61814173992421,"d":"67.6"},{"v":50.80236769289424,"d":"50.8"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":40.80236769289424,"d":"40.8"},null,{"v":-1.8670980465815179E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.005661382419233659,"d":"0.006"},{"v":50.846835612321556,"d":"50.847"},0.011297820915769263,-0.005661382419233659,-50.846835612321556,{"v":67.33744063928741,"d":"67.3"},{"v":50.38145457610617,"d":"50.4"}]
[{"$nulls":9},2453832,"CO 5 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":45.4705,"d":"45.5"},{"v":40.888,"d":"40.9"},{"v":35.519999999999996,"d":"35.5"},{"v":21.892999999999997,"d":"21.9"},{"v":8.254999999999999,"d":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J494,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.1066735537190087E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.008942561983471077,"d":"0.0"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.4"},{"v":45.50517376033058,"d":"45.5"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":45.20464876033058,"d":"45.2"},{"v":41.75131141528926,"d":"41.8"},{"v":34.495428305785126,"d":"34.5"},{"v":23.43699943181818,"d":"23.4"},{"v":8.57602479338842,"d":"8.6"},{"v":1159.3873705795847,"d":"1159.4"},1816.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7002/1","MVI 7002/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,4,16,10,null,262,1161,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},45.85,41.86,36.93,23.9,10.62,null,{"v":-2.1316735537190083E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015417561983471044,"d":"0.015"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},{"v":45.69717376033059,"d":"45.7"},"CO-5 MVI 7002/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":45.58414876033059,"d":"45.6"},{"v":42.694873915289264,"d":"42.7"},{"v":35.95792830578513,"d":"36.0"},{"v":25.373311931818186,"d":"25.4"},{"v":10.941024793388436,"d":"10.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.1316735537190083E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015417561983471044,"d":"0.015"},{"v":45.42649752066117,"d":"45.426"},0.011324278466483012,-0.015417561983471044,-45.42649752066117,{"v":64.02020254329616,"d":"64.0"},{"v":45.53984815205184,"d":"45.5"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":35.53984815205184,"d":"35.5"},null,{"v":-2.1066735537190087E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008942561983471077,"d":"0.009"},{"v":45.42649752066116,"d":"45.426"},0.011321778466483013,-0.008942561983471077,-45.42649752066116,{"v":63.73896486479,"d":"63.7"},{"v":45.1406182448326,"d":"45.1"}]
[{"$nulls":9},2453833,"CO 5 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":39.103199999999994,"d":"39.1"},{"v":35.9252,"d":"35.9"},{"v":30.6538,"d":"30.7"},{"v":16.0567,"d":"16.1"},{"v":2.3343,"d":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J495,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.4480982970197853E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.026103384673178083,"d":"0.0"},{"v":38.31099309792137,"d":"38.3"},{"v":38.87376579138493,"d":"38.9"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":38.995880791384934,"d":"39.0"},{"v":36.47546156367394,"d":"36.5"},{"v":29.536224909842232,"d":"29.5"},{"v":18.17817082988981,"d":"18.2"},{"v":2.40129932381668,"d":"2.4"},{"v":1161.1191379671282,"d":"1161.1"},1766.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7002/2","MVI 7002/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,262,1161,122,2440,2500,null,0,null,null,2493,null,650,null,1700,521,529,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},39.12,36.04,30.91,16.63,3.189,null,{"v":-2.4043482970197846E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.026120884673178055,"d":"0.026"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},{"v":38.87822829138492,"d":"38.9"},"CO-5 MVI 7002/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":39.01268079138492,"d":"39.0"},{"v":36.58328343867393,"d":"36.6"},{"v":29.81403740984222,"d":"29.8"},{"v":18.704942704889806,"d":"18.7"},{"v":3.255999323816674,"d":"3.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.4043482970197846E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.026120884673178055,"d":"0.026"},{"v":38.31099309792136,"d":"38.311"},0.01135154594081309,-0.026120884673178055,-38.31099309792136,{"v":59.256325494893765,"d":"59.3"},{"v":39.014579012853304,"d":"39.0"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":29.014579012853304,"d":"29.0"},null,{"v":-2.4480982970197853E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.026103384673178083,"d":"0.026"},{"v":38.31099309792137,"d":"38.311"},0.011355920940813091,-0.026103384673178083,-38.31099309792137,{"v":59.24389803421551,"d":"59.2"},{"v":38.99821615876138,"d":"39.0"}]
[{"$nulls":9},2453480,"CO 5 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":528,"d":"528.0"},{"v":57.1647,"d":"57.2"},{"v":56.4065,"d":"56.4"},{"v":52.2349,"d":"52.2"},{"v":47.4405,"d":"47.4"},{"v":38.5553,"d":"38.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J496,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.717430377446335E-5,"d":"-0.0"},{"v":0.0114647315278521,"d":"0.0"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.8"},{"v":57.069724939000324,"d":"57.1"},"не подходит",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":409,"d":"409.0"},{"v":528,"d":"528.0"},{"v":57.16468658860394,"d":"57.2"},{"v":56.215645141155406,"d":"56.2"},{"v":52.79765306220652,"d":"52.8"},{"v":46.91071035175729,"d":"46.9"},{"v":38.55481700980769,"d":"38.6"},{"v":1176.713649089533,"d":"1176.7"},2037,200,250,"2R",null,"CO-5 BL 65/210-22/2","BL 65/210-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,1736,399,868,null,2690,null,null,0,2690,1644,{"$nulls":4},1201,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":304,"d":"304.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":528,"d":"528.0"},57.25,57.21,55.13,52.45,47.28,null,{"v":-5.592430377446341E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011489731527852145,"d":"0.011"},{"v":56.80373986656179,"d":"56.804"},{"v":57.09809993900034,"d":"57.1"},"CO-5 BL 65/210-22/2 без учёта потерь напора",{"v":52,"d":"52.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":409,"d":"409.0"},{"v":528,"d":"528.0"},{"v":57.24998658860395,"d":"57.2"},{"v":57.133201391155424,"d":"57.1"},{"v":55.43252806220654,"d":"55.4"},{"v":52.147966601757304,"d":"52.1"},{"v":47.27951700980772,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-5.592430377446341E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.011489731527852145,"d":"0.011"},{"v":56.80373986656179,"d":"56.804"},0.011167035414885574,-0.011489731527852145,-56.80373986656179,{"v":71.83764791155821,"d":"71.8"},{"v":57.340529527388924,"d":"57.3"},"да",{"v":290,"d":"290.0"},366.16,209.08,{"v":47.340529527388924,"d":"47.3"},null,{"v":-8.717430377446335E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.0114647315278521,"d":"0.011"},{"v":56.80423986656178,"d":"56.804"},0.011198285414885574,-0.0114647315278521,-56.80423986656178,{"v":71.7358092993121,"d":"71.7"},{"v":57.1780703980808,"d":"57.2"}]
[{"$nulls":9},2453905,"CO 6 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":110.13369,"d":"110.1"},{"v":102.951,"d":"103.0"},{"v":95.15849999999999,"d":"95.2"},{"v":75.8475,"d":"75.8"},{"v":23.506,"d":"23.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J497,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.707037952669036E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.030991025212552196,"d":"-0.0"},{"v":111.57317036086754,"d":"111.6"},{"v":110.21980618875075,"d":"110.2"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":109.22539904088721,"d":"109.2"},{"v":99.00767112617184,"d":"99.0"},{"v":81.37488748664254,"d":"81.4"},{"v":56.327048122299274,"d":"56.3"},{"v":23.864153033142088,"d":"23.9"},{"v":1268.8643116790656,"d":"1268.9"},2518,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5204","Helix V 5204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,260,1609,120,2940,3080,null,0,null,null,2306,null,500,null,1563,534.5,528.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},110.4,103.6,96.21,77.86,27.35,null,{"v":-4.6030379526690356E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.025541025212552252,"d":"-0.026"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},{"v":110.39266618875077,"d":"110.4"},"CO-6 Helix V 5204 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":109.49170904088722,"d":"109.5"},{"v":99.92265487617185,"d":"99.9"},{"v":83.10237748664252,"d":"83.1"},{"v":59.030876872299274,"d":"59.0"},{"v":27.708153033142082,"d":"27.7"},{"$nulls":21},{"v":-4.6030379526690356E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.025541025212552252,"d":"-0.026"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},0.011571414906378015,0.025541025212552252,-111.57317036086755,{"v":97.09696075953046,"d":"97.1"},{"v":104.75355320819776,"d":"104.8"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":94.75355320819776,"d":"94.8"},null,{"v":-4.707037952669036E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.030991025212552196,"d":"-0.031"},{"v":111.57317036086754,"d":"111.573"},0.011581814906378015,0.030991025212552196,-111.57317036086754,{"v":96.82148856716977,"d":"96.8"},{"v":104.16000720402873,"d":"104.2"}]
[{"$nulls":9},2453904,"CO 6 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":93.58368999999999,"d":"93.6"},{"v":89.221,"d":"89.2"},{"v":83.76849999999999,"d":"83.8"},{"v":65.4675,"d":"65.5"},{"v":14.905999999999999,"d":"14.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J498,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.4303834547854359E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022189870164724772,"d":"0.0"},{"v":93.11033868819153,"d":"93.1"},{"v":93.28730028220258,"d":"93.3"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":93.0092301960101,"d":"93.0"},{"v":86.36378692056121,"d":"86.4"},{"v":71.16379270899564,"d":"71.2"},{"v":47.40924756131339,"d":"47.4"},{"v":15.100151477514473,"d":"15.1"},{"v":1268.9127036015573,"d":"1268.9"},2518,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5204/2","Helix V 5204/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,260,1609,120,2940,3080,null,0,null,null,2306,null,500,null,1563,534.5,528.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},93.85,89.87,84.82,67.48,18.75,null,{"v":-5.3263834547854366E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.027639870164724745,"d":"0.028"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},{"v":93.4601602822026,"d":"93.5"},"CO-6 Helix V 5204/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":93.27554019601011,"d":"93.3"},{"v":87.27877067056122,"d":"87.3"},{"v":72.89128270899565,"d":"72.9"},{"v":50.1130763113134,"d":"50.1"},{"v":18.944151477514453,"d":"18.9"},{"$nulls":21},{"v":-5.3263834547854366E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.027639870164724745,"d":"0.028"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},0.011643749456589655,-0.027639870164724745,-93.11033868819155,{"v":90.61845141316412,"d":"90.6"},{"v":91.24115262799985,"d":"91.2"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":81.24115262799985,"d":"81.2"},null,{"v":-5.4303834547854359E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.022189870164724772,"d":"0.022"},{"v":93.11033868819153,"d":"93.110"},0.011654149456589656,-0.022189870164724772,-93.11033868819153,{"v":90.3408542361762,"d":"90.3"},{"v":90.68299937913373,"d":"90.7"}]
[{"$nulls":9},2453523,"CO 6 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",57.5,{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":387,"d":"387.0"},{"v":97.43965,"d":"97.4"},{"v":99.1105,"d":"99.1"},{"v":97.9485,"d":"97.9"},{"v":92.2773,"d":"92.3"},{"v":79.269456,"d":"79.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J499,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.0716241032784384E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.08118267459326903,"d":"0.1"},{"v":93.80676485444896,"d":"93.8"},{"v":95.96579892295196,"d":"96.0"},"не подходит",57.5,{"v":139.875,"d":"139.9"},{"v":222.25,"d":"222.3"},{"v":304.625,"d":"304.6"},{"v":387,"d":"387.0"},{"v":97.4592129244155,"d":"97.5"},{"v":99.15255410570553,"d":"99.2"},{"v":96.6773078270085,"d":"96.7"},{"v":90.0334740883244,"d":"90.0"},{"v":79.22105288965322,"d":"79.2"},{"v":1319.2733502093422,"d":"1319.3"},2970.4,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 50/260-30/2","BL 50/260-30/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,5,16,10,1712.5,393.5,807.5,null,3244,null,null,0,3244,1513,{"$nulls":4},1173,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",57.5,{"v":140,"d":"140.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":280,"d":"280.0"},{"v":387,"d":"387.0"},97.76,101,101.8,99.82,93.67,null,{"v":-2.1116241032784392E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08124267459326903,"d":"0.081"},{"v":93.80626485444898,"d":"93.806"},{"v":96.05349892295199,"d":"96.1"},"CO-6 BL 50/260-30/2 без учёта потерь напора",57.5,{"v":139.875,"d":"139.9"},{"v":222.25,"d":"222.3"},{"v":304.625,"d":"304.6"},{"v":387,"d":"387.0"},{"v":97.77956292441552,"d":"97.8"},{"v":101.03868810570556,"d":"101.0"},{"v":101.43206882700854,"d":"101.4"},{"v":98.95970508832443,"d":"99.0"},{"v":93.62159688965323,"d":"93.6"},{"$nulls":21},{"v":-2.1116241032784392E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08124267459326903,"d":"0.081"},{"v":93.80626485444898,"d":"93.806"},0.011322273521438955,-0.08124267459326903,-93.80626485444898,{"v":94.68098779739474,"d":"94.7"},{"v":99.60543833656011,"d":"99.6"},"да",{"v":222.25,"d":"222.3"},274.97,166.235,{"v":89.60543833656011,"d":"89.6"},null,{"v":-3.0716241032784384E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08118267459326903,"d":"0.081"},{"v":93.80676485444896,"d":"93.807"},0.011418273521438956,-0.08118267459326903,-93.80676485444896,{"v":94.26399811606667,"d":"94.3"},{"v":98.73001489806468,"d":"98.7"}]
[{"$nulls":9},2453906,"CO 6 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":120.93369,"d":"120.9"},{"v":114.751,"d":"114.8"},{"v":107.4485,"d":"107.4"},{"v":84.6575,"d":"84.7"},{"v":21.465999999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J500,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.5621068907720335E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.015046216851241407,"d":"0.0"},{"v":120.74011348712904,"d":"120.7"},{"v":120.6009103724968,"d":"120.6"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":120.08836660005356,"d":"120.1"},{"v":111.01355096091241,"d":"111.0"},{"v":91.60136631040196,"d":"91.6"},{"v":61.85181264852216,"d":"61.9"},{"v":21.764889975273064,"d":"21.8"},{"v":1320.3478915474047,"d":"1320.3"},2578,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5205/2","Helix V 5205/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,null,260,1709,120,2940,3080,null,0,null,null,2306,null,500,null,1563,534.5,528.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},121.2,115.4,108.5,86.67,25.31,null,{"v":-6.458106890772032E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.020496216851241353,"d":"0.020"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},{"v":120.77377037249678,"d":"120.8"},"CO-6 Helix V 5205/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":120.35467660005355,"d":"120.4"},{"v":111.9285347109124,"d":"111.9"},{"v":93.32885631040193,"d":"93.3"},{"v":64.55564139852214,"d":"64.6"},{"v":25.608889975273044,"d":"25.6"},{"$nulls":21},{"v":-6.458106890772032E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.020496216851241353,"d":"0.020"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.011756921800188315,-0.020496216851241353,-120.74011348712902,{"v":102.21496551764565,"d":"102.2"},{"v":116.08776861970544,"d":"116.1"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":106.08776861970544,"d":"106.1"},null,{"v":-6.5621068907720335E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.015046216851241407,"d":"0.015"},{"v":120.74011348712904,"d":"120.740"},0.011767321800188316,-0.015046216851241407,-120.74011348712904,{"v":101.93609840399574,"d":"101.9"},{"v":115.45520175365671,"d":"115.5"}]
[{"$nulls":9},2453907,"CO 6 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":137.23369,"d":"137.2"},{"v":128.251,"d":"128.3"},{"v":118.6485,"d":"118.6"},{"v":94.8575,"d":"94.9"},{"v":29.796,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J501,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.8644984783346279E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.03702104480937395,"d":"-0.0"},{"v":138.90076989685085,"d":"138.9"},{"v":137.26233368951952,"d":"137.3"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":136.04726193856627,"d":"136.0"},{"v":123.45816717258877,"d":"123.5"},{"v":101.63065464745978,"d":"101.6"},{"v":70.56472436317927,"d":"70.6"},{"v":30.260376319747223,"d":"30.3"},{"v":1320.3478915474047,"d":"1320.3"},2578,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5205","Helix V 5205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,null,260,1709,120,2940,3080,null,0,null,null,2306,null,500,null,1563,534.5,528.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},137.5,128.9,119.7,96.87,33.64,null,{"v":-5.7604984783346253E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03157104480937404,"d":"-0.032"},{"v":138.90076989685085,"d":"138.901"},{"v":137.4351936895195,"d":"137.4"},"CO-6 Helix V 5205 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":136.31357193856624,"d":"136.3"},{"v":124.37315092258876,"d":"124.4"},{"v":103.35814464745977,"d":"103.4"},{"v":73.26855311317925,"d":"73.3"},{"v":34.10437631974722,"d":"34.1"},{"$nulls":21},{"v":-5.7604984783346253E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03157104480937404,"d":"-0.032"},{"v":138.90076989685085,"d":"138.901"},0.011687160958944573,0.03157104480937404,-138.90076989685085,{"v":107.675595063564,"d":"107.7"},{"v":128.82259746991787,"d":"128.8"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":118.82259746991787,"d":"118.8"},null,{"v":-5.8644984783346279E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03702104480937395,"d":"-0.037"},{"v":138.90076989685085,"d":"138.901"},0.011697560958944574,0.03702104480937395,-138.90076989685085,{"v":107.39849054640909,"d":"107.4"},{"v":128.16039746274583,"d":"128.2"}]
[{"$nulls":9},2453520,"CO 6 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":65.3668,"d":"65.4"},{"v":67.4205,"d":"67.4"},{"v":66.3935,"d":"66.4"},{"v":59.2995,"d":"59.3"},{"v":48.345299999999995,"d":"48.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J502,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1065771345234965E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.08213248989206354,"d":"0.1"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.9"},{"v":64.06527973669962,"d":"64.1"},"не подходит",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":136.25,"d":"136.3"},217.5,{"v":298.75,"d":"298.8"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":65.45844434291497,"d":"65.5"},{"v":67.30437952120198,"d":"67.3"},{"v":65.04866207656343,"d":"65.0"},{"v":58.69129200899934,"d":"58.7"},{"v":48.23226931850969,"d":"48.2"},{"v":1327.1505014958475,"d":"1327.2"},2142.4,200,250,"2R",null,"CO-6 BL 50/220-18.5/2","BL 50/220-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,1665,482,896,null,3240,null,null,0,3240,1591,{"$nulls":4},1148,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":290,"d":"290.0"},{"v":380,"d":"380.0"},65.66,69.31,69.87,67.39,62.23,null,{"v":-2.1465771345234976E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08219248989206357,"d":"0.082"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},{"v":64.15297973669962,"d":"64.2"},"CO-6 BL 50/220-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":55,"d":"55.0"},{"v":136.25,"d":"136.3"},217.5,{"v":298.75,"d":"298.8"},{"v":380,"d":"380.0"},{"v":65.75164434291497,"d":"65.8"},{"v":69.09420452120197,"d":"69.1"},{"v":69.60261207656343,"d":"69.6"},{"v":67.27686700899933,"d":"67.3"},{"v":62.116969318509675,"d":"62.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.1465771345234976E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08219248989206357,"d":"0.082"},{"v":61.88039698204483,"d":"61.880"},0.01132576882456346,-0.08219248989206357,-61.88039698204483,{"v":77.63429239635957,"d":"77.6"},{"v":66.96759284314948,"d":"67.0"},"да",217.5,269.5,162.25,{"v":56.967592843149475,"d":"57.0"},null,{"v":-3.1065771345234965E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08213248989206354,"d":"0.082"},{"v":61.88089698204483,"d":"61.881"},0.011421768824563461,-0.08213248989206354,-61.88089698204483,{"v":77.28892659685543,"d":"77.3"},{"v":66.3730908277123,"d":"66.4"}]
[{"$nulls":9},2453835,"CO 5 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":70.4405,"d":"70.4"},{"v":64.72800000000001,"d":"64.7"},{"v":57.59,"d":"57.6"},{"v":38.353,"d":"38.4"},{"v":19.235000000000003,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J503,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1136764337590805E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02286808790383179,"d":"0.0"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.8"},{"v":70.24450036313549,"d":"70.2"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":70.08985036313548,"d":"70.1"},{"v":65.90263459804659,"d":"65.9"},{"v":56.09523287002254,"d":"56.1"},{"v":40.667645179063356,"d":"40.7"},{"v":19.61987152516904,"d":"19.6"},{"v":1359.2253322448098,"d":"1359.2"},1976.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7003/1","MVI 7003/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,262,1440,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},70.82,65.7,59,40.36,21.6,null,{"v":-3.1386764337590806E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029343087903831836,"d":"0.029"},{"v":69.83868860505883,"d":"69.839"},{"v":70.43650036313547,"d":"70.4"},"CO-5 MVI 7003/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":70.46935036313548,"d":"70.5"},{"v":66.84619709804657,"d":"66.8"},{"v":57.55773287002254,"d":"57.6"},{"v":42.60395767906336,"d":"42.6"},{"v":21.98487152516904,"d":"22.0"},{"$nulls":21},{"v":-3.1386764337590806E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029343087903831836,"d":"0.029"},{"v":69.83868860505883,"d":"69.839"},0.01142497875448702,-0.029343087903831836,-69.83868860505883,{"v":79.47915048613721,"d":"79.5"},{"v":70.18817068886717,"d":"70.2"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":60.188170688867174,"d":"60.2"},null,{"v":-3.1136764337590805E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02286808790383179,"d":"0.023"},{"v":69.83868860505885,"d":"69.839"},0.01142247875448702,-0.02286808790383179,-69.83868860505885,{"v":79.20041648490293,"d":"79.2"},{"v":69.69673301535649,"d":"69.7"}]
[{"$nulls":9},2453836,"CO 5 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":64.7505,"d":"64.8"},{"v":59.378,"d":"59.4"},{"v":51.45,"d":"51.5"},{"v":30.743,"d":"30.7"},{"v":10.735,"d":"10.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J504,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.3760280490859014E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02786925244177312,"d":"0.0"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.1"},{"v":64.60391343601303,"d":"64.6"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":64.52846343601303,"d":"64.5"},{"v":60.28050512772353,"d":"60.3"},{"v":49.93881619083396,"d":"49.9"},{"v":33.50339662534435,"d":"33.5"},{"v":10.974246431254699,"d":"11.0"},{"v":1362.5632529065742,"d":"1362.6"},1976.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7003/2","MVI 7003/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,262,1440,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},65.13,60.35,52.86,32.75,13.1,null,{"v":-3.4010280490859009E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03434425244177315,"d":"0.034"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},{"v":64.79591343601301,"d":"64.8"},"CO-5 MVI 7003/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":64.907963436013,"d":"64.9"},{"v":61.22406762772351,"d":"61.2"},{"v":51.40131619083395,"d":"51.4"},{"v":35.43970912534435,"d":"35.4"},{"v":13.339246431254693,"d":"13.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.4010280490859009E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03434425244177315,"d":"0.034"},{"v":64.07167838717754,"d":"64.072"},0.011451213916019701,-0.03434425244177315,-64.07167838717754,{"v":76.31559999270652,"d":"76.3"},{"v":64.71189780274209,"d":"64.7"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":54.71189780274209,"d":"54.7"},null,{"v":-3.3760280490859014E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02786925244177312,"d":"0.028"},{"v":64.07167838717757,"d":"64.072"},0.011448713916019702,-0.02786925244177312,-64.07167838717757,{"v":76.0361815863838,"d":"76.0"},{"v":64.23889900263924,"d":"64.2"}]
[{"$nulls":9},2453908,"CO 6 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":149.23369,"d":"149.2"},{"v":141.351,"d":"141.4"},{"v":132.3485,"d":"132.3"},{"v":105.3875,"d":"105.4"},{"v":29.756,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J505,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.7272786427817015E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.011704480684217844,"d":"0.0"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.1"},{"v":148.78094635657834,"d":"148.8"},"не подходит",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":148.08719471952867,"d":"148.1"},{"v":136.86736424585257,"d":"136.9"},{"v":113.47465513521945,"d":"113.5"},{"v":77.90906738762928,"d":"77.9"},{"v":30.170601003082055,"d":"30.2"},{"v":1385.7966821195498,"d":"1385.8"},2722,200,250,"2R",null,"CO-6 Helix V 5206/2","Helix V 5206/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,null,260,1809,120,2940,3080,null,0,null,null,2306,null,500,null,1563,534.5,528.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":400,"d":"400.0"},149.5,142,133.4,107.4,33.6,null,{"v":-7.6232786427816958E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.01715448068421767,"d":"0.017"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},{"v":148.95380635657833,"d":"149.0"},"CO-6 Helix V 5206/2 без учёта потерь напора",{"v":45,"d":"45.0"},{"v":133.75,"d":"133.8"},222.5,{"v":311.25,"d":"311.3"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":148.35350471952864,"d":"148.4"},{"v":137.78234799585258,"d":"137.8"},{"v":115.20214513521944,"d":"115.2"},{"v":80.61289613762928,"d":"80.6"},{"v":34.01460100308209,"d":"34.0"},{"$nulls":21},{"v":-7.6232786427816958E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.01715448068421767,"d":"0.017"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.011873438975389282,-0.01715448068421767,-149.12526701390215,{"v":112.79419658989003,"d":"112.8"},{"v":141.3614531595418,"d":"141.4"},"да",222.5,279.3,162.15,{"v":131.3614531595418,"d":"131.4"},null,{"v":-7.7272786427817015E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.011704480684217844,"d":"0.012"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.011883838975389282,-0.011704480684217844,-149.12526701390215,{"v":112.51396676020764,"d":"112.5"},{"v":140.65991906796788,"d":"140.7"}]
[{"$nulls":9},2453837,"CO 5 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":76.35050000000001,"d":"76.4"},{"v":70.578,"d":"70.6"},{"v":64.55,"d":"64.6"},{"v":47.143,"d":"47.1"},{"v":28.875,"d":"28.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J506,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.8965614825945371E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022784053343350697,"d":"0.0"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.5"},{"v":75.93235378161783,"d":"75.9"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":75.83380378161782,"d":"75.8"},{"v":72.0820620210368,"d":"72.1"},{"v":63.10202678437263,"d":"63.1"},{"v":48.89369807162533,"d":"48.9"},{"v":29.457075882794882,"d":"29.5"},{"v":1391.632282915225,"d":"1391.6"},2051.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7003","MVI 7003","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,null,262,1440,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},76.73,71.55,65.96,49.15,31.24,null,{"v":-0.000292156148259454,"d":"-0.000"},{"v":0.029259053343350827,"d":"0.029"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},{"v":76.12435378161783,"d":"76.1"},"CO-5 MVI 7003 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":76.21330378161782,"d":"76.2"},{"v":73.02562452103682,"d":"73.0"},{"v":64.56452678437265,"d":"64.6"},{"v":50.83001057162534,"d":"50.8"},{"v":31.82207588279489,"d":"31.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.000292156148259454,"d":"-0.000"},{"v":0.029259053343350827,"d":"0.029"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.011403267259370565,-0.029259053343350827,-75.50952271475082,{"v":82.66713902251372,"d":"82.7"},{"v":75.93173193519569,"d":"75.9"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":65.93173193519569,"d":"65.9"},null,{"v":-2.8965614825945371E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022784053343350697,"d":"0.023"},{"v":75.50952271475082,"d":"75.510"},0.011400767259370566,-0.022784053343350697,-75.50952271475082,{"v":82.38839137454917,"d":"82.4"},{"v":75.42052259206544,"d":"75.4"}]
[{"$nulls":9},2453839,"CO 5 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":89.4705,"d":"89.5"},{"v":82.888,"d":"82.9"},{"v":73.21000000000001,"d":"73.2"},{"v":46.983000000000004,"d":"47.0"},{"v":21.295,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J507,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.393481718006515E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04209883546205878,"d":"0.0"},{"v":88.18694355121463,"d":"88.2"},{"v":89.05449526045581,"d":"89.1"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":89.1312202604558,"d":"89.1"},{"v":84.15692322032308,"d":"84.2"},{"v":71.2523916791886,"d":"71.3"},{"v":50.41762563705236,"d":"50.4"},{"v":21.652625093914367,"d":"21.7"},{"v":1472.089545311419,"d":"1472.1"},2071.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7004/2","MVI 7004/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,null,262,1525,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},89.85,83.86,74.62,48.99,23.66,null,{"v":-4.418481718006514E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.048573835462058755,"d":"0.049"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},{"v":89.24649526045579,"d":"89.2"},"CO-5 MVI 7004/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":89.5107202604558,"d":"89.5"},{"v":85.10048572032306,"d":"85.1"},{"v":72.71489167918858,"d":"72.7"},{"v":52.35393813705235,"d":"52.4"},{"v":24.01762509391436,"d":"24.0"},{"$nulls":21},{"v":-4.418481718006514E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.048573835462058755,"d":"0.049"},{"v":88.18694355121461,"d":"88.187"},0.011552959282911763,-0.048573835462058755,-88.18694355121461,{"v":89.49614221048658,"d":"89.5"},{"v":88.99510522844042,"d":"89.0"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":78.99510522844042,"d":"79.0"},null,{"v":-4.393481718006515E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04209883546205878,"d":"0.042"},{"v":88.18694355121463,"d":"88.187"},0.011550459282911762,-0.04209883546205878,-88.18694355121463,{"v":89.21947430506118,"d":"89.2"},{"v":88.44571772523858,"d":"88.4"}]
[{"$nulls":9},2453840,"CO 5 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":102.02050000000001,"d":"102.0"},{"v":94.918,"d":"94.9"},{"v":87.37,"d":"87.4"},{"v":64.673,"d":"64.7"},{"v":40.455,"d":"40.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J508,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.9320016278487338E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03856551465063851,"d":"0.0"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.4"},{"v":101.2142889494115,"d":"101.2"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":101.3096139494115,"d":"101.3"},{"v":96.94222451634111,"d":"96.9"},{"v":85.47757214500376,"d":"85.5"},{"v":66.91565683539946,"d":"66.9"},{"v":41.25647858752818,"d":"41.3"},{"v":1509.5920656877163,"d":"1509.6"},2186.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7004","MVI 7004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,null,262,1568,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},102.4,95.89,88.78,66.68,42.82,null,{"v":-3.9570016278487355E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0450405146506386,"d":"0.045"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},{"v":101.40628894941149,"d":"101.4"},"CO-5 MVI 7004 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":101.68911394941148,"d":"101.7"},{"v":97.88578701634111,"d":"97.9"},{"v":86.94007214500377,"d":"86.9"},{"v":68.85196933539946,"d":"68.9"},{"v":43.62147858752819,"d":"43.6"},{"$nulls":21},{"v":-3.9570016278487355E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0450405146506386,"d":"0.045"},{"v":100.41120365639871,"d":"100.411"},0.011506811273895984,-0.0450405146506386,-100.41120365639871,{"v":95.39197265312777,"d":"95.4"},{"v":101.10698274061195,"d":"101.1"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":91.10698274061195,"d":"91.1"},null,{"v":-3.9320016278487338E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03856551465063851,"d":"0.039"},{"v":100.41120365639873,"d":"100.411"},0.011504311273895985,-0.03856551465063851,-100.41120365639873,{"v":95.11566607041334,"d":"95.1"},{"v":100.52211035575978,"d":"100.5"}]
[{"$nulls":9},2453838,"CO 5 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":96.30050000000001,"d":"96.3"},{"v":89.61800000000001,"d":"89.6"},{"v":81.13000000000001,"d":"81.1"},{"v":56.853,"d":"56.9"},{"v":31.855,"d":"31.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J509,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1893595041322322E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04289173553719004,"d":"0.0"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.7"},{"v":95.60504028925622,"d":"95.6"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":95.76066528925622,"d":"95.8"},{"v":91.2786133780992,"d":"91.3"},{"v":79.23476756198349,"d":"79.2"},{"v":59.6291278409091,"d":"59.6"},{"v":32.46169421487603,"d":"32.5"},{"v":1512.9356776038062,"d":"1512.9"},2186.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7004/1","MVI 7004/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,null,262,1568,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},96.68,90.59,82.54,58.86,34.22,null,{"v":-4.2143595041322317E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0493667355371901,"d":"0.049"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},{"v":95.7970402892562,"d":"95.8"},"CO-5 MVI 7004/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":96.1401652892562,"d":"96.1"},{"v":92.22217587809918,"d":"92.2"},{"v":80.69726756198348,"d":"80.7"},{"v":61.5654403409091,"d":"61.6"},{"v":34.82669421487604,"d":"34.8"},{"$nulls":21},{"v":-4.2143595041322317E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0493667355371901,"d":"0.049"},{"v":94.6953305785124,"d":"94.695"},0.011532547061524335,-0.0493667355371901,-94.6953305785124,{"v":92.7809233691054,"d":"92.8"},{"v":95.64777490248676,"d":"95.6"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":85.64777490248676,"d":"85.6"},null,{"v":-4.1893595041322322E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04289173553719004,"d":"0.043"},{"v":94.69533057851243,"d":"94.695"},0.011530047061524334,-0.04289173553719004,-94.69533057851243,{"v":92.5042344649574,"d":"92.5"},{"v":95.07814882164237,"d":"95.1"}]
[{"$nulls":9},2453843,"CO 5 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":127.52050000000001,"d":"127.5"},{"v":119.028,"d":"119.0"},{"v":109.99000000000001,"d":"110.0"},{"v":82.053,"d":"82.1"},{"v":51.614999999999995,"d":"51.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J510,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.9961820686200871E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05537563861758077,"d":"0.1"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.1"},{"v":126.26694480340598,"d":"126.3"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":126.57924480340597,"d":"126.6"},{"v":121.63522859691962,"d":"121.6"},{"v":107.67310375657401,"d":"107.7"},{"v":84.69287028236914,"d":"84.7"},{"v":52.694528174305006,"d":"52.7"},{"v":1661.491643628893,"d":"1661.5"},2441.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7005","MVI 7005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,null,262,1689,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},127.9,120,111.4,84.06,53.98,null,{"v":-5.0211820686200861E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.061850638617580764,"d":"0.062"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},{"v":126.45894480340597,"d":"126.5"},"CO-5 MVI 7005 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":126.95874480340596,"d":"127.0"},{"v":122.57879109691962,"d":"122.6"},{"v":109.135603756574,"d":"109.1"},{"v":86.62918278236914,"d":"86.6"},{"v":55.059528174305015,"d":"55.1"},{"$nulls":21},{"v":-5.0211820686200861E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.061850638617580764,"d":"0.062"},{"v":125.05533203105435,"d":"125.055"},0.01161322931797312,-0.061850638617580764,-125.05533203105435,{"v":106.46776751374425,"d":"106.5"},{"v":125.94872799289662,"d":"125.9"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":115.94872799289662,"d":"115.9"},null,{"v":-4.9961820686200871E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05537563861758077,"d":"0.055"},{"v":125.05533203105436,"d":"125.055"},0.01161072931797312,-0.05537563861758077,-125.05533203105436,{"v":106.193906631184,"d":"106.2"},{"v":125.3016200621403,"d":"125.3"}]
[{"$nulls":9},2453841,"CO 5 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":121.82050000000001,"d":"121.8"},{"v":113.828,"d":"113.8"},{"v":103.89,"d":"103.9"},{"v":74.283,"d":"74.3"},{"v":43.214999999999996,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J511,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.2552698472326583E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.060094928625093934,"d":"0.1"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.4"},{"v":120.686464306286,"d":"120.7"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":121.07038930628599,"d":"121.1"},{"v":116.04551886269721,"d":"116.0"},{"v":101.53488634485348,"d":"101.5"},{"v":77.53849175275481,"d":"77.5"},{"v":44.05633508640119,"d":"44.1"},{"v":1664.8324099178199,"d":"1664.8"},2441.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7005/1","MVI 7005/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,null,262,1689,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},122.2,114.8,105.3,76.29,45.58,null,{"v":-5.2802698472326594E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06656992862509394,"d":"0.067"},{"v":119.35659073378415,"d":"119.357"},{"v":120.87846430628602,"d":"120.9"},"CO-5 MVI 7005/1 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":121.44988930628602,"d":"121.4"},{"v":116.98908136269725,"d":"117.0"},{"v":102.99738634485351,"d":"103.0"},{"v":79.47480425275482,"d":"79.5"},{"v":46.421335086401186,"d":"46.4"},{"$nulls":21},{"v":-5.2802698472326594E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06656992862509394,"d":"0.067"},{"v":119.35659073378415,"d":"119.357"},0.011639138095834377,-0.06656992862509394,-119.35659073378415,{"v":104.16591493046859,"d":"104.2"},{"v":120.5615314811291,"d":"120.6"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":110.5615314811291,"d":"110.6"},null,{"v":-5.2552698472326583E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.060094928625093934,"d":"0.060"},{"v":119.35659073378412,"d":"119.357"},0.011636638095834378,-0.060094928625093934,-119.35659073378412,{"v":103.8917307340992,"d":"103.9"},{"v":119.92768572140635,"d":"119.9"}]
[{"$nulls":9},2453842,"CO 5 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":116.1205,"d":"116.1"},{"v":108.528,"d":"108.5"},{"v":97.63000000000001,"d":"97.6"},{"v":66.48299999999999,"d":"66.5"},{"v":34.705,"d":"34.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J512,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.4935712496869543E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.06362714124718263,"d":"0.1"},{"v":113.706544653143,"d":"113.7"},{"v":115.12093747808665,"d":"115.1"},"не подходит",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":115.54648747808665,"d":"115.5"},{"v":110.3704466190834,"d":"110.4"},{"v":95.2785096543952,"d":"95.3"},{"v":70.27067658402203,"d":"70.3"},{"v":35.346947407963924,"d":"35.3"},{"v":1668.1674849524218,"d":"1668.2"},2441.5,200,250,"2R",null,"CO-5 MVI 7005/2","MVI 7005/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-30(65A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",30,null,4,16,10,null,262,1689,122,2440,2500,null,0,null,null,2337,null,650,null,1594,471,473,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":240,"d":"240.0"},{"v":360,"d":"360.0"},{"v":440,"d":"440.0"},116.5,109.5,99.04,68.49,37.07,null,{"v":-5.5185712496869544E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.07010214124718266,"d":"0.070"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},{"v":115.31293747808665,"d":"115.3"},"CO-5 MVI 7005/2 без учёта потерь напора",{"v":60,"d":"60.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":345,"d":"345.0"},{"v":440,"d":"440.0"},{"v":115.92598747808665,"d":"115.9"},{"v":111.31400911908341,"d":"111.3"},{"v":96.7410096543952,"d":"96.7"},{"v":72.20698908402204,"d":"72.2"},{"v":37.71194740796393,"d":"37.7"},{"$nulls":21},{"v":-5.5185712496869544E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.07010214124718266,"d":"0.070"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.011662968236079808,-0.07010214124718266,-113.706544653143,{"v":101.78993373308747,"d":"101.8"},{"v":115.12434010429266,"d":"115.1"},"да",{"v":250,"d":"250.0"},310.8,185.4,{"v":105.12434010429266,"d":"105.1"},null,{"v":-5.4935712496869543E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06362714124718263,"d":"0.064"},{"v":113.706544653143,"d":"113.707"},0.011660468236079807,-0.06362714124718263,-113.706544653143,{"v":101.51547150828796,"d":"101.5"},{"v":114.50434395055584,"d":"114.5"}]
[{"$nulls":9},2453462,"CO 5 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":102.1176626,"d":"102.1"},{"v":101.52430000000001,"d":"101.5"},{"v":99.5089,"d":"99.5"},{"v":95.0027,"d":"95.0"},{"v":86.6983352,"d":"86.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J513,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.528012897905448E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0706221143638723,"d":"0.1"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.3"},{"v":101.84613147881849,"d":"101.8"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":102.01135485424467,"d":"102.0"},{"v":101.82000339387693,"d":"101.8"},{"v":99.21459276386376,"d":"99.2"},{"v":94.19512296420515,"d":"94.2"},{"v":86.76159399490112,"d":"86.8"},{"v":996.7416339744809,"d":"996.7"},1955,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 40/260-22/2","BL 40/260-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,1613,365,779,null,2694,null,null,0,2694,1443,{"$nulls":4},1175,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":208,"d":"208.0"},102.4,102.9,102.6,100.5,96,null,{"v":-4.3686954843387004E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07036306721189603,"d":"0.070"},{"v":100.32767230591193,"d":"100.328"},{"v":102.04538172867834,"d":"102.0"},"CO-5 BL 40/260-22/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":102.2945597907699,"d":"102.3"},{"v":103.15985176387593,"d":"103.2"},{"v":102.40960014687353,"d":"102.4"},{"v":100.04380493976267,"d":"100.0"},{"v":96.06246614254336,"d":"96.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.3686954843387004E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07036306721189603,"d":"0.070"},{"v":100.32767230591193,"d":"100.328"},0.011547980659544982,-0.07036306721189603,-100.32767230591193,{"v":96.30521994425783,"d":"96.3"},{"v":103.0521709834653,"d":"103.1"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},149.52,92.76,{"v":93.0521709834653,"d":"93.1"},null,{"v":-6.528012897905448E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0706221143638723,"d":"0.071"},{"v":100.31498920871381,"d":"100.315"},0.011763912400901657,-0.0706221143638723,-100.31498920871381,{"v":95.39406123086809,"d":"95.4"},{"v":101.1114102013179,"d":"101.1"}]
[{"$nulls":9},2453507,"CO 6 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":62.517494199999994,"d":"62.5"},{"v":63.1834536,"d":"63.2"},{"v":62.217754400000004,"d":"62.2"},{"v":58.5993768,"d":"58.6"},{"v":61.30890000000001,"d":"61.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J514,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.6894664186191343E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05773310384428156,"d":"0.1"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.9"},{"v":62.34908392395608,"d":"62.3"},"не подходит",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":63.75,"d":"63.8"},92.5,{"v":121.25,"d":"121.3"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":62.51784178457237,"d":"62.5"},{"v":63.13020594468437,"d":"63.1"},{"v":63.1326551874684,"d":"63.1"},{"v":62.525189512924456,"d":"62.5"},{"v":61.30780892105254,"d":"61.3"},{"v":1029.3644213999999,"d":"1029.4"},1724.8,125,150,"2R",null,"CO-6 BL 40/220-11/2","BL 40/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,1589,407,821,null,3244,null,null,0,3244,1368,{"$nulls":4},1100,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":150,"d":"150.0"},62.69,63.86,64.54,63.56,64.4,null,{"v":-0.000231279884200028,"d":"-0.000"},{"v":0.05764451631007077,"d":"0.058"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},{"v":62.47770832742942,"d":"62.5"},"CO-6 BL 40/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":63.75,"d":"63.8"},92.5,{"v":121.25,"d":"121.3"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":62.69076494661476,"d":"62.7"},{"v":63.691426744292656,"d":"63.7"},{"v":64.30975398340237,"d":"64.3"},{"v":64.54574666394393,"d":"64.5"},{"v":64.39940478591731,"d":"64.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.000231279884200028,"d":"-0.000"},{"v":0.05764451631007077,"d":"0.058"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},0.01134239099531114,-0.05764451631007077,-60.95652473390732,{"v":75.89422141053949,"d":"75.9"},{"v":63.9992538167999,"d":"64.0"},"да",92.5,110.9,72.95,{"v":53.9992538167999,"d":"54.0"},null,{"v":-3.6894664186191343E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05773310384428156,"d":"0.058"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.949"},0.011480057752973024,-0.05773310384428156,-60.949142786303355,{"v":75.42166069313957,"d":"75.4"},{"v":63.204743352345275,"d":"63.2"}]
[{"$nulls":9},2453482,"CO 5 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":25.4895,"d":"25.5"},{"v":25.7481,"d":"25.7"},{"v":25.8171,"d":"25.8"},{"v":25.5447,"d":"25.5"},{"v":24.4633,"d":"24.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J515,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.1347744997573615E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.022239068454877248,"d":"0.0"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.8"},{"v":25.323523371187527,"d":"25.3"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":124,"d":"124.0"},{"v":166,"d":"166.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":25.466479840753284,"d":"25.5"},{"v":25.819062262182456,"d":"25.8"},{"v":25.771296240097232,"d":"25.8"},{"v":25.32318177449761,"d":"25.3"},{"v":24.47471886538359,"d":"24.5"},{"v":827.2609990380623,"d":"827.3"},1337,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 65/265-5.5/4","BL 65/265-5.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,1476,378,847,null,2694,null,null,0,2694,1426,{"$nulls":4},1158,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":208,"d":"208.0"},25.54,25.93,26.24,26.27,25.82,null,{"v":-8.2227449975736153E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022264068454877252,"d":"0.022"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},{"v":25.351898371187524,"d":"25.4"},"CO-5 BL 65/265-5.5/4 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":124,"d":"124.0"},{"v":166,"d":"166.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":25.516979840753283,"d":"25.5"},{"v":26.030737262182456,"d":"26.0"},{"v":26.25439624009723,"d":"26.3"},{"v":26.187956774497607,"d":"26.2"},{"v":25.83141886538359,"d":"25.8"},{"$nulls":21},{"v":-8.2227449975736153E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.022264068454877252,"d":"0.022"},{"v":24.75798102251937,"d":"24.758"},0.011193338561086848,-0.022264068454877252,-24.75798102251937,{"v":48.03534202083619,"d":"48.0"},{"v":25.637712033985682,"d":"25.6"},"да",{"v":124,"d":"124.0"},150.88,95.44,{"v":15.637712033985682,"d":"15.6"},null,{"v":-1.1347744997573615E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022239068454877248,"d":"0.022"},{"v":24.758481022519373,"d":"24.758"},0.011224588561086848,-0.022239068454877248,-24.758481022519373,{"v":47.96635295855288,"d":"48.0"},{"v":25.564122401605275,"d":"25.6"}]
[{"$nulls":9},2453820,"CO 5 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":26.891299999999998,"d":"26.9"},{"v":25.1983,"d":"25.2"},{"v":23.0773,"d":"23.1"},{"v":17.5353,"d":"17.5"},{"v":4.2513,"d":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J516,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8230449308610921E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.014422524128903519,"d":"-0.0"},{"v":27.569057627228737,"d":"27.6"},{"$f":"$K$1^2*W516+$K$1*X516+Y516","v":{"v":26.972307859584134,"d":"27.0"}},{"$f":"IF($K$1=0,V516,IF(OR($K$1<CK516,$K$1>CO516,EL516>CO516,CY516<$P$1),\"не подходит\",V516))","v":"не подходит"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":26.813580135548612,"d":"26.8"},{"v":23.938643404093195,"d":"23.9"},{"v":19.225712773343627,"d":"19.2"},{"v":12.674788243299904,"d":"12.7"},{"v":4.28586981396203,"d":"4.3"},{"v":858.3181196885811,"d":"858.3"},1291.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5201","Helix V 5201","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,260,1036,120,2444,2580,null,0,null,null,2195,null,500,null,1577,488.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},26.9,25.24,23.17,17.79,4.899,null,{"v":-1.7605449308610928E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.014397524128903503,"d":"-0.014"},{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"},{"$f":"$K$1^2*CV516+$K$1*CW516+CX516","v":{"v":26.97838285958413,"d":"27.0"}},"CO-5 Helix V 5201 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":26.82228013554861,"d":"26.8"},{"v":24.012574654093193,"d":"24.0"},{"v":19.427887773343624,"d":"19.4"},{"v":13.068219493299901,"d":"13.1"},{"v":4.933569813962023,"d":"4.9"},{"$nulls":21},{"$f":"CV516","v":{"v":-1.7605449308610928E-4,"d":"-0.000"}},{"$f":"CW516","v":{"v":-0.014397524128903503,"d":"-0.014"}},{"$f":"CX516","v":{"v":27.568757627228734,"d":"27.569"}},{"$f":"$EC$1-EF516","v":0.01128716560419722},{"$f":"$ED$1-EG516","v":0.014397524128903503},{"$f":"$EE$1-EH516","v":-27.568757627228734},{"$f":"(-EJ516+SQRT(EJ516^2-4*EI516*EK516))/(2*EI516)","v":{"v":48.787857913432155,"d":"48.8"}},{"$f":"$EC$1*EL516^2+$EE$1","v":{"v":26.447278664236052,"d":"26.4"}},"да",{"$f":"(P516-L516)*0.5+L516","v":{"v":178,"d":"178.0"}},{"$f":"(P516-L516)*0.66+L516","v":223.44},{"$f":"(P516-L516)*0.33+L516","v":129.72},{"$f":"EM516-$P$1","v":{"v":16.447278664236052,"d":"16.4"}},null,{"$f":"W516","v":{"v":-1.8230449308610921E-4,"d":"-0.000"}},{"$f":"X516","v":{"v":-0.014422524128903519,"d":"-0.014"}},{"$f":"Y516","v":{"v":27.569057627228737,"d":"27.569"}},{"$f":"$EC$1-ET516","v":0.011293415604197221},{"$f":"$ED$1-EU516","v":0.014422524128903519},{"$f":"$EE$1-EV516","v":-27.569057627228737},{"$f":"(-EX516+SQRT(EX516^2-4*EW516*EY516))/(2*EW516)","v":{"v":48.77370639457464,"d":"48.8"}},{"$f":"$EC$1*EZ516^2+$EE$1","v":{"v":26.43193817182412,"d":"26.4"}}]
[{"$nulls":9},2453504,"CO 6 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":27.0474942,"d":"27.0"},{"v":26.8725,"d":"26.9"},{"v":26.304074999999997,"d":"26.3"},{"v":24.112725,"d":"24.1"},{"v":21.3497378,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J517,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.8050094055308142E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.012276333510474479,"d":"0.0"},{"v":26.96086620343147,"d":"27.0"},{"v":27.076705362247928,"d":"27.1"},"не подходит",{"v":35,"d":"35.0"},67.5,{"v":100,"d":"100.0"},132.5,{"v":165,"d":"165.0"},{"v":27.046924224120552,"d":"27.0"},{"v":26.511486304993518,"d":"26.5"},{"v":25.383490148948102,"d":"25.4"},{"v":23.6629357559843,"d":"23.7"},{"v":21.349823126102116,"d":"21.3"},{"v":884.6206905923873,"d":"884.6"},1082.8,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 40/140-3/2","BL 40/140-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,1346,422,816,null,3248,null,null,0,3248,1196,{"$nulls":4},928,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":35,"d":"35.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":165,"d":"165.0"},27.22,27.22,27.08,26.26,25.09,null,{"v":-1.4305977920648453E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01222912000047474,"d":"0.012"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},{"v":27.20504309360138,"d":"27.2"},"CO-6 BL 40/140-3/2 без учёта потерь напора",{"v":35,"d":"35.0"},67.5,{"v":100,"d":"100.0"},132.5,{"v":165,"d":"165.0"},{"v":27.219694265361646,"d":"27.2"},{"v":27.140572775895475,"d":"27.1"},{"v":26.7592375028556,"d":"26.8"},{"v":26.075688446242033,"d":"26.1"},{"v":25.089925606054763,"d":"25.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.4305977920648453E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01222912000047474,"d":"0.012"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},0.011254170890317597,-0.01222912000047474,-26.966923294872974,{"v":49.497034678427006,"d":"49.5"},{"v":27.221738243971178,"d":"27.2"},"да",{"v":100,"d":"100.0"},120.8,77.9,{"v":17.221738243971178,"d":"17.2"},null,{"v":-2.8050094055308142E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012276333510474479,"d":"0.012"},{"v":26.96086620343147,"d":"26.961"},0.011391612051664193,-0.012276333510474479,-26.96086620343147,{"v":49.190861985247714,"d":"49.2"},{"v":26.88601003168543,"d":"26.9"}]
[{"$nulls":9},2453466,"CO 5 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":34,"d":"34.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":32.62455,"d":"32.6"},{"v":32.271300000000004,"d":"32.3"},{"v":30.3815,"d":"30.4"},{"v":28.0685,"d":"28.1"},{"v":26.2883,"d":"26.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J518,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.528293840620017E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.012868186552627508,"d":"0.0"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.5"},{"v":32.63911036528306,"d":"32.6"},"не подходит",{"v":34,"d":"34.0"},71.5,{"v":109,"d":"109.0"},146.5,{"v":184,"d":"184.0"},{"v":32.6258587891737,"d":"32.6"},{"v":32.10815953420194,"d":"32.1"},{"v":30.879377636555795,"d":"30.9"},{"v":28.939513096235274,"d":"28.9"},{"v":26.28856591324037,"d":"26.3"},{"v":804.9180695488753,"d":"804.9"},1118,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 50/150-5.5/2","BL 50/150-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,1376,353,767,null,2694,null,null,0,2694,1348,{"$nulls":4},1080,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":34,"d":"34.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":184,"d":"184.0"},32.8,32.89,32.55,31.92,31.38,null,{"v":-1.0282938406200181E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012943186552627538,"d":"0.013"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},{"v":32.77586036528306,"d":"32.8"},"CO-5 BL 50/150-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":34,"d":"34.0"},71.5,{"v":109,"d":"109.0"},146.5,{"v":184,"d":"184.0"},{"v":32.801308789173696,"d":"32.8"},{"v":32.879859534201934,"d":"32.9"},{"v":32.669202636555795,"d":"32.7"},{"v":32.16933809623527,"d":"32.2"},{"v":31.380265913240372,"d":"31.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.0282938406200181E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012943186552627538,"d":"0.013"},{"v":32.480111214360036,"d":"32.480"},0.011213940495173113,-0.012943186552627538,-32.480111214360036,{"v":54.398453851442696,"d":"54.4"},{"v":32.87990868252823,"d":"32.9"},"да",{"v":109,"d":"109.0"},133,83.5,{"v":22.87990868252823,"d":"22.9"},null,{"v":-2.528293840620017E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.012868186552627508,"d":"0.013"},{"v":32.48061121436004,"d":"32.481"},0.011363940495173114,-0.012868186552627508,-32.48061121436004,{"v":54.03148086720015,"d":"54.0"},{"v":32.43778805225129,"d":"32.4"}]
[{"$nulls":9},2453821,"CO 5 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":37.761300000000006,"d":"37.8"},{"v":37.0183,"d":"37.0"},{"v":35.2573,"d":"35.3"},{"v":26.3453,"d":"26.3"},{"v":0.7973,"d":"0.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J519,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.0281128256511457E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04935264360875222,"d":"0.0"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.5"},{"v":37.54391838767685,"d":"37.5"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":37.640920981433574,"d":"37.6"},{"v":36.03991572577137,"d":"36.0"},{"v":29.369567119287687,"d":"29.4"},{"v":17.629875161982515,"d":"17.6"},{"v":0.8208398538558583,"d":"0.8"},{"v":821.2174967218859,"d":"821.2"},1341.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5202/2","Helix V 5202/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,260,1115,120,2444,2580,null,0,null,null,2195,null,500,null,1577,488.5,588.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},37.77,37.06,35.35,26.6,1.445,null,{"v":-4.965612825651145E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04937764360875226,"d":"0.049"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},{"v":37.549993387676835,"d":"37.5"},"CO-5 Helix V 5202/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":37.649620981433564,"d":"37.6"},{"v":36.11384697577137,"d":"36.1"},{"v":29.571742119287684,"d":"29.6"},{"v":18.02330641198252,"d":"18.0"},{"v":1.468539853855873,"d":"1.5"},{"$nulls":21},{"v":-4.965612825651145E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04937764360875226,"d":"0.049"},{"v":36.51556923372287,"d":"36.516"},0.011607672393676226,-0.04937764360875226,-36.51556923372287,{"v":58.254803681817954,"d":"58.3"},{"v":37.70691280007946,"d":"37.7"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":27.706912800079458,"d":"27.7"},null,{"v":-5.0281128256511457E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04935264360875222,"d":"0.049"},{"v":36.51586923372288,"d":"36.516"},0.011613922393676226,-0.04935264360875222,-36.51586923372288,{"v":58.23764594646865,"d":"58.2"},{"v":37.684704504291524,"d":"37.7"}]
[{"$nulls":9},2453468,"CO 5 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":164,"d":"164.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":51.113400000000006,"d":"51.1"},{"v":51.6303,"d":"51.6"},{"v":50.9033,"d":"50.9"},{"v":48.9138,"d":"48.9"},{"v":47.348299999999995,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J520,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1324437109013708E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.06547248169258896,"d":"0.1"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.3"},{"v":50.884111498480095,"d":"50.9"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":147,"d":"147.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":51.11330161768394,"d":"51.1"},{"v":51.869168891703204,"d":"51.9"},{"v":51.49357307767768,"d":"51.5"},{"v":49.986514175607354,"d":"50.0"},{"v":47.34799218549224,"d":"47.3"},{"v":874.567125058391,"d":"874.6"},1453,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 50/200-11/2","BL 50/200-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,1589,407,821,null,2694,null,null,0,2694,1406,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":164,"d":"164.0"},{"v":184,"d":"184.0"},51.31,53.26,53.37,52.96,52.44,null,{"v":-2.6324437109013674E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06554748169258891,"d":"0.066"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},{"v":51.02086149848011,"d":"51.0"},"CO-5 BL 50/200-11/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":147,"d":"147.0"},{"v":184,"d":"184.0"},{"v":51.30990161768395,"d":"51.3"},{"v":52.67349389170322,"d":"52.7"},{"v":53.31632307767769,"d":"53.3"},{"v":53.23838917560737,"d":"53.2"},{"v":52.439692185492255,"d":"52.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.6324437109013674E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06554748169258891,"d":"0.066"},{"v":49.29135698168356,"d":"49.291"},0.011374355482201249,-0.06554748169258891,-49.29135698168356,{"v":68.7741170661287,"d":"68.8"},{"v":52.55421309139527,"d":"52.6"},"да",{"v":110,"d":"110.0"},133.68,84.84,{"v":42.55421309139527,"d":"42.6"},null,{"v":-4.1324437109013708E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06547248169258896,"d":"0.065"},{"v":49.29185698168355,"d":"49.292"},0.01152435548220125,-0.06547248169258896,-49.29185698168355,{"v":68.30250323280899,"d":"68.3"},{"v":51.83591053186536,"d":"51.8"}]
[{"$nulls":9},2453458,"CO 5 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":212,"d":"212.0"},{"v":71.3059928,"d":"71.3"},{"v":71.3147522,"d":"71.3"},{"v":69.1358902,"d":"69.1"},{"v":64.1693768,"d":"64.2"},{"v":52.8659738,"d":"52.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J521,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.1296427059338132E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0715673996909115,"d":"0.1"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.7"},{"v":71.24816681012324,"d":"71.2"},"не подходит",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":77,"d":"77.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":212,"d":"212.0"},{"v":71.30289403995148,"d":"71.3"},{"v":71.02633727878197,"d":"71.0"},{"v":67.86227522170925,"d":"67.9"},{"v":61.810707868733346,"d":"61.8"},{"v":52.87163521985424,"d":"52.9"},{"v":935.7053975462801,"d":"935.7"},1545,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 40/230-15/2","BL 40/230-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,1589,403,817,null,2694,null,null,0,2694,1413,{"$nulls":4},1145,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":212,"d":"212.0"},71.53,72.31,71.64,69.13,62.53,null,{"v":-0.000497039368390205,"d":"-0.000"},{"v":0.07131601305278275,"d":"0.071"},{"v":69.75490420391922,"d":"69.755"},{"v":71.44704916395152,"d":"71.4"},"CO-5 BL 40/230-15/2 без учёта потерь напора",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":77,"d":"77.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":167,"d":"167.0"},{"v":212,"d":"212.0"},{"v":71.5280483083767,"d":"71.5"},{"v":72.29929079379797,"d":"72.3"},{"v":71.0575238372389,"d":"71.1"},{"v":67.80274743869951,"d":"67.8"},{"v":62.53496159817979,"d":"62.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.000497039368390205,"d":"-0.000"},{"v":0.07131601305278275,"d":"0.071"},{"v":69.75490420391922,"d":"69.755"},0.011608150479501316,-0.07131601305278275,-69.75490420391922,{"v":80.65123563545504,"d":"80.7"},{"v":72.27357566139659,"d":"72.3"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},150.8,91.4,{"v":62.27357566139659,"d":"62.3"},null,{"v":-7.1296427059338132E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0715673996909115,"d":"0.072"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.743"},0.011824075381704493,-0.0715673996909115,-69.74281266292994,{"v":79.88681480100483,"d":"79.9"},{"v":70.91003532277828,"d":"70.9"}]
[{"$nulls":9},2453469,"CO 5 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":57.4675,"d":"57.5"},{"v":58.6609,"d":"58.7"},{"v":57.5493,"d":"57.5"},{"v":52.9853,"d":"53.0"},{"v":47.2609,"d":"47.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J522,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.2877233896558418E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.07966484638852328,"d":"0.1"},{"v":54.966461921087266,"d":"55.0"},{"v":56.97051220767394,"d":"57.0"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":94,"d":"94.0"},{"v":148,"d":"148.0"},{"v":202,"d":"202.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":57.467020034283266,"d":"57.5"},{"v":58.66632509450855,"d":"58.7"},{"v":57.365029873886556,"d":"57.4"},{"v":53.563134372417274,"d":"53.6"},{"v":47.2606385901007,"d":"47.3"},{"v":956.0920803166089,"d":"956.1"},1578,150,200,"2R",null,"CO-5 BL 50/210-15/2","BL 50/210-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,1589,407,821,null,2694,null,null,0,2694,1478,{"$nulls":4},1138,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":208,"d":"208.0"},{"v":256,"d":"256.0"},57.71,60.05,60.67,59.49,57.11,null,{"v":-2.7877233896558411E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07973984638852327,"d":"0.080"},{"v":54.96596192108728,"d":"54.966"},{"v":57.10726220767395,"d":"57.1"},"CO-5 BL 50/210-15/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":94,"d":"94.0"},{"v":148,"d":"148.0"},{"v":202,"d":"202.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":57.70952003428327,"d":"57.7"},{"v":59.998275094508564,"d":"60.0"},{"v":60.66122987388657,"d":"60.7"},{"v":59.69838437241729,"d":"59.7"},{"v":57.10973859010072,"d":"57.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.7877233896558411E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07973984638852327,"d":"0.080"},{"v":54.96596192108728,"d":"54.966"},0.011389883450076696,-0.07973984638852327,-54.96596192108728,{"v":73.05700211894668,"d":"73.1"},{"v":59.30361731786423,"d":"59.3"},"да",{"v":148,"d":"148.0"},182.56,111.28,{"v":49.30361731786423,"d":"49.3"},null,{"v":-4.2877233896558418E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07966484638852328,"d":"0.080"},{"v":54.966461921087266,"d":"54.966"},0.011539883450076695,-0.07966484638852328,-54.966461921087266,{"v":72.5537252825718,"d":"72.6"},{"v":58.48936724865444,"d":"58.5"}]
[{"$nulls":9},2453459,"CO 5 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":83.4559928,"d":"83.5"},{"v":83.51345359999999,"d":"83.5"},{"v":81.5714666,"d":"81.6"},{"v":74.7759896,"d":"74.8"},{"v":66.140275,"d":"66.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J523,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.8154622364185547E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.08131612245631956,"d":"0.1"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.4"},{"v":83.18049916234773,"d":"83.2"},"не подходит",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":126,"d":"126.0"},{"v":173,"d":"173.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":83.25861967552879,"d":"83.3"},{"v":83.52485078223624,"d":"83.5"},{"v":80.78001067289398,"d":"80.8"},{"v":75.02409934750202,"d":"75.0"},{"v":66.25711680606031,"d":"66.3"},{"v":965.3059094052769,"d":"965.3"},1655,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 40/240-18.5/2","BL 40/240-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,1564,378,792,null,2694,null,null,0,2694,1423,{"$nulls":4},1155,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":116,"d":"116.0"},{"v":176,"d":"176.0"},{"v":220,"d":"220.0"},83.68,84.19,84.46,81.43,76.55,null,{"v":-4.6546503517816542E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08102971417255654,"d":"0.081"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},{"v":83.37968413120969,"d":"83.4"},"CO-5 BL 40/240-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":79,"d":"79.0"},{"v":126,"d":"126.0"},{"v":173,"d":"173.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":83.48402589519272,"d":"83.5"},{"v":84.86409137277838,"d":"84.9"},{"v":84.18773232494691,"d":"84.2"},{"v":81.45494875169831,"d":"81.5"},{"v":76.66574065303257,"d":"76.7"},{"$nulls":21},{"v":-4.6546503517816542E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.08102971417255654,"d":"0.081"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},0.011576576146289277,-0.08102971417255654,-81.36771123769334,{"v":87.40979140126588,"d":"87.4"},{"v":84.89412925347571,"d":"84.9"},"да",{"v":126,"d":"126.0"},156.08,94.04,{"v":74.89412925347571,"d":"74.9"},null,{"v":-6.8154622364185547E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08131612245631956,"d":"0.081"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.354"},0.011792657334752966,-0.08131612245631956,-81.35440708993582,{"v":86.57788888002291,"d":"86.6"},{"v":83.28589825468438,"d":"83.3"}]
[{"$nulls":9},2453461,"CO 5 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":93.0859928,"d":"93.1"},{"v":92.7548008,"d":"92.8"},{"v":91.03589020000001,"d":"91.0"},{"v":78.9321,"d":"78.9"},{"v":65.8978136,"d":"65.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J524,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.4400594390878253E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.06488621329229995,"d":"0.1"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.6"},{"v":92.93459953857884,"d":"92.9"},"не подходит",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":92.98451522811875,"d":"93.0"},{"v":92.29042322942053,"d":"92.3"},{"v":87.55712595052643,"d":"87.6"},{"v":78.78462339143643,"d":"78.8"},{"v":65.97291555215055,"d":"66.0"},{"v":1017.9452963032007,"d":"1017.9"},2020,125,200,"2R",null,"CO-5 BL 40/245-22/2","BL 40/245-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,1613,365,779,null,2694,null,null,0,2694,1515,{"$nulls":4},1175,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":256,"d":"256.0"},93.31,93.87,93.54,87.53,80.01,null,{"v":-4.2753524685205815E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06452232088332005,"d":"0.065"},{"v":91.58407187869221,"d":"91.584"},{"v":93.13495978302497,"d":"93.1"},"CO-5 BL 40/245-22/2 без учёта потерь напора",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":88,"d":"88.0"},{"v":144,"d":"144.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":256,"d":"256.0"},{"v":93.21099005418195,"d":"93.2"},{"v":93.95120316480204,"d":"94.0"},{"v":92.00991520716602,"d":"92.0"},{"v":87.3871261812739,"d":"87.4"},{"v":80.08283608712566,"d":"80.1"},{"$nulls":21},{"v":-4.2753524685205815E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06452232088332005,"d":"0.065"},{"v":91.58407187869221,"d":"91.584"},0.01153864635796317,-0.06452232088332005,-91.58407187869221,{"v":91.93051886252739,"d":"91.9"},{"v":93.90244775926116,"d":"93.9"},"да",{"v":144,"d":"144.0"},179.84,105.92,{"v":83.90244775926116,"d":"83.9"},null,{"v":-6.4400594390878253E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.06488621329229995,"d":"0.065"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.568"},0.011755117055019894,-0.06488621329229995,-91.56761848932774,{"v":91.0617459460242,"d":"91.1"},{"v":92.13601749709173,"d":"92.1"}]
[{"$nulls":9},2453508,"CO 6 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":265,"d":"265.0"},{"v":71.3059928,"d":"71.3"},{"v":71.3147522,"d":"71.3"},{"v":69.1358902,"d":"69.1"},{"v":64.1693768,"d":"64.2"},{"v":52.8659738,"d":"52.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J525,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.5629713317976397E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0572539197527292,"d":"0.1"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.7"},{"v":71.04976283565003,"d":"71.0"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":96.25,"d":"96.3"},152.5,{"v":208.75,"d":"208.8"},{"v":265,"d":"265.0"},{"v":71.30289403995148,"d":"71.3"},{"v":71.02633727878197,"d":"71.0"},{"v":67.86227522170925,"d":"67.9"},{"v":61.810707868733346,"d":"61.8"},{"v":52.871635219854255,"d":"52.9"},{"v":1141.039520048616,"d":"1141.0"},1934.8,125,200,"2R",null,"CO-6 BL 40/230-15/2","BL 40/230-15/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,1589,403,817,null,3244,null,null,0,3244,1485,{"$nulls":4},1145,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":85,"d":"85.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":190,"d":"190.0"},{"v":265,"d":"265.0"},71.53,72.31,71.64,69.13,62.53,null,{"v":-3.1810519576973111E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05705281044222618,"d":"0.057"},{"v":69.75490420391922,"d":"69.755"},{"v":71.18019384099325,"d":"71.2"},"CO-6 BL 40/230-15/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":96.25,"d":"96.3"},152.5,{"v":208.75,"d":"208.8"},{"v":265,"d":"265.0"},{"v":71.5280483083767,"d":"71.5"},{"v":72.29929079379797,"d":"72.3"},{"v":71.0575238372389,"d":"71.1"},{"v":67.80274743869951,"d":"67.8"},{"v":62.5349615981798,"d":"62.5"},{"$nulls":21},{"v":-3.1810519576973111E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05705281044222618,"d":"0.057"},{"v":69.75490420391922,"d":"69.755"},0.011429216306880843,-0.05705281044222618,-69.75490420391922,{"v":80.65882225080843,"d":"80.7"},{"v":72.28717340986121,"d":"72.3"},"да",152.5,188.5,114.25,{"v":62.28717340986121,"d":"62.3"},null,{"v":-4.5629713317976397E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.0572539197527292,"d":"0.057"},{"v":69.74281266292994,"d":"69.743"},0.011567408244290875,-0.0572539197527292,-69.74281266292994,{"v":80.16247728548723,"d":"80.2"},{"v":71.40025293940285,"d":"71.4"}]
[{"$nulls":9},2453509,"CO 6 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":83.4559928,"d":"83.5"},{"v":83.51345359999999,"d":"83.5"},{"v":81.5714666,"d":"81.6"},{"v":74.7759896,"d":"74.8"},{"v":66.140275,"d":"66.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J526,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.3618958313078749E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.06505289796505564,"d":"0.1"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.4"},{"v":82.91342340406977,"d":"82.9"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":98.75,"d":"98.8"},157.5,{"v":216.25,"d":"216.3"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":83.25861967552879,"d":"83.3"},{"v":83.52485078223624,"d":"83.5"},{"v":80.78001067289398,"d":"80.8"},{"v":75.02409934750202,"d":"75.0"},{"v":66.25711680606031,"d":"66.3"},{"v":1187.948063172145,"d":"1187.9"},2096.8,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 40/240-18.5/2","BL 40/240-18.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,1564,378,792,null,3244,null,null,0,3244,1495,{"$nulls":4},1155,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":145,"d":"145.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":275,"d":"275.0"},83.68,84.19,84.46,81.43,76.55,null,{"v":-2.9789762251402588E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06482377133804523,"d":"0.065"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},{"v":83.04431651757207,"d":"83.0"},"CO-6 BL 40/240-18.5/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":98.75,"d":"98.8"},157.5,{"v":216.25,"d":"216.3"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":83.48402589519272,"d":"83.5"},{"v":84.86409137277838,"d":"84.9"},{"v":84.18773232494691,"d":"84.2"},{"v":81.45494875169831,"d":"81.5"},{"v":76.66574065303257,"d":"76.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.9789762251402588E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06482377133804523,"d":"0.065"},{"v":81.36771123769334,"d":"81.368"},0.011409008733625138,-0.06482377133804523,-81.36771123769334,{"v":87.33914759440204,"d":"87.3"},{"v":84.75696336129714,"d":"84.8"},"да",157.5,195.1,117.55,{"v":74.75696336129714,"d":"74.8"},null,{"v":-4.3618958313078749E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.06505289796505564,"d":"0.065"},{"v":81.35440708993582,"d":"81.354"},0.011547300694241898,-0.06505289796505564,-81.35440708993582,{"v":86.80044538405303,"d":"86.8"},{"v":83.71463687633305,"d":"83.7"}]
[{"$nulls":9},2453511,"CO 6 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":93.0859928,"d":"93.1"},{"v":92.7548008,"d":"92.8"},{"v":91.03589020000001,"d":"91.0"},{"v":78.9321,"d":"78.9"},{"v":65.8978136,"d":"65.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J527,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1216380410162069E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05190897063383993,"d":"0.1"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.6"},{"v":92.75394018465148,"d":"92.8"},"не подходит",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":92.98451522811875,"d":"93.0"},{"v":92.29042322942053,"d":"92.3"},{"v":87.55712595052643,"d":"87.6"},{"v":78.78462339143643,"d":"78.8"},{"v":65.97291555215057,"d":"66.0"},{"v":1225.4884222593423,"d":"1225.5"},2456.8,150,200,"2R",null,"CO-6 BL 40/245-22/2","BL 40/245-22/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,5,16,10,1613,365,779,null,3244,null,null,0,3244,1515,{"$nulls":4},1175,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":320,"d":"320.0"},93.31,93.87,93.54,87.53,80.01,null,{"v":-2.7362255798531713E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05161785670665599,"d":"0.052"},{"v":91.5840718786922,"d":"91.584"},{"v":92.8863472777051,"d":"92.9"},"CO-6 BL 40/245-22/2 без учёта потерь напора",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":93.21099005418193,"d":"93.2"},{"v":93.95120316480202,"d":"94.0"},{"v":92.009915207166,"d":"92.0"},{"v":87.38712618127387,"d":"87.4"},{"v":80.08283608712564,"d":"80.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.7362255798531713E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05161785670665599,"d":"0.052"},{"v":91.5840718786922,"d":"91.584"},0.011384733669096429,-0.05161785670665599,-91.5840718786922,{"v":91.9865536907236,"d":"92.0"},{"v":94.01695622107083,"d":"94.0"},"да",{"v":180,"d":"180.0"},224.8,132.4,{"v":84.01695622107083,"d":"84.0"},null,{"v":-4.1216380410162069E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.05190897063383993,"d":"0.052"},{"v":91.56761848932774,"d":"91.568"},0.011523274915212732,-0.05190897063383993,-91.56761848932774,{"v":91.42293189933542,"d":"91.4"},{"v":92.86836085633914,"d":"92.9"}]
[{"$nulls":9},2453822,"CO 5 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":54.36014,"d":"54.4"},{"v":50.687999999999995,"d":"50.7"},{"v":46.609,"d":"46.6"},{"v":36.405,"d":"36.4"},{"v":10.314,"d":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J528,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.5456763867637033E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.02711468115920006,"d":"-0.0"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.4"},{"v":54.30740814002795,"d":"54.3"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":54.00431126815691,"d":"54.0"},{"v":48.47924367037252,"d":"48.5"},{"v":39.37942513945296,"d":"39.4"},{"v":26.704855675398235,"d":"26.7"},{"v":10.455535278208345,"d":"10.5"},{"v":773.4163806319203,"d":"773.4"},1471.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5202","Helix V 5202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,260,1298,120,2444,2580,null,0,null,null,2097,null,500,null,1479,488.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},54.59,51.19,47.35,37.6,12.13,null,{"v":-3.5706763867637028E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.02063968115920011,"d":"-0.021"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},{"v":54.49940814002796,"d":"54.5"},"CO-5 Helix V 5202 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":54.23417126815691,"d":"54.2"},{"v":49.14344617037252,"d":"49.1"},{"v":40.45276513945296,"d":"40.5"},{"v":28.162128175398234,"d":"28.2"},{"v":12.27153527820834,"d":"12.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.5706763867637028E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.02063968115920011,"d":"-0.021"},{"v":55.439959449612694,"d":"55.440"},0.011468178749787481,0.02063968115920011,-55.439959449612694,{"v":68.63467409378283,"d":"68.6"},{"v":52.341316532886495,"d":"52.3"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":42.341316532886495,"d":"42.3"},null,{"v":-3.5456763867637033E-4,"d":"-0.000"},{"v":-0.02711468115920006,"d":"-0.027"},{"v":55.43995944961269,"d":"55.440"},0.011465678749787482,0.02711468115920006,-55.43995944961269,{"v":68.36392270497545,"d":"68.4"},{"v":51.92917697346509,"d":"51.9"}]
[{"$nulls":9},2453824,"CO 5 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":82.09013999999999,"d":"82.1"},{"v":76.688,"d":"76.7"},{"v":70.829,"d":"70.8"},{"v":56.285,"d":"56.3"},{"v":17.624000000000002,"d":"17.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J529,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.3557751736570385E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.033211869622900354,"d":"-0.0"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.3"},{"v":81.86655869198417,"d":"81.9"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":81.45519877736994,"d":"81.5"},{"v":73.65943750033003,"d":"73.7"},{"v":60.46398369320909,"d":"60.5"},{"v":41.86883735600711,"d":"41.9"},{"v":17.873998488724112,"d":"17.9"},{"v":815.9255380899655,"d":"815.9"},1681.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5203","Helix V 5203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,null,260,1509,120,2444,2580,null,0,null,null,2097,null,500,null,1479,488.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},82.32,77.19,71.57,57.48,19.44,null,{"v":-5.3807751736570342E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.026736869622900467,"d":"-0.027"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},{"v":82.05855869198415,"d":"82.1"},"CO-5 Helix V 5203 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":81.68505877736993,"d":"81.7"},{"v":74.32364000033,"d":"74.3"},{"v":61.53732369320906,"d":"61.5"},{"v":43.32610985600709,"d":"43.3"},{"v":19.689998488724115,"d":"19.7"},{"$nulls":21},{"v":-5.3807751736570342E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.026736869622900467,"d":"-0.027"},{"v":83.3449345463003,"d":"83.345"},0.011649188628476815,0.026736869622900467,-83.3449345463003,{"v":83.44489020297229,"d":"83.4"},{"v":77.36721889984557,"d":"77.4"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":67.36721889984557,"d":"67.4"},null,{"v":-5.3557751736570385E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.033211869622900354,"d":"-0.033"},{"v":83.34493454630031,"d":"83.345"},0.011646688628476815,0.033211869622900354,-83.34493454630031,{"v":83.17997608051398,"d":"83.2"},{"v":76.87676023060975,"d":"76.9"}]
[{"$nulls":9},2453823,"CO 5 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":65.65014,"d":"65.7"},{"v":63.117999999999995,"d":"63.1"},{"v":59.569,"d":"59.6"},{"v":46.045,"d":"46.0"},{"v":9.223999999999998,"d":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J530,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.4784344094036836E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03323856674819369,"d":"0.0"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.0"},{"v":65.42318554545795,"d":"65.4"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":65.36607094333473,"d":"65.4"},{"v":61.14845472658892,"d":"61.1"},{"v":50.399280938282324,"d":"50.4"},{"v":33.11854957841493,"d":"33.1"},{"v":9.306260646986736,"d":"9.3"},{"v":815.9658646920415,"d":"816.0"},1681.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5203/2","Helix V 5203/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,null,260,1509,120,2444,2580,null,0,null,null,2097,null,500,null,1479,488.5,490.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},65.88,63.62,60.31,47.24,11.04,null,{"v":-6.5034344094036837E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.039713566748193596,"d":"0.040"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},{"v":65.61518554545796,"d":"65.6"},"CO-5 Helix V 5203/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":65.59593094333475,"d":"65.6"},{"v":61.81265722658893,"d":"61.8"},{"v":51.47262093828232,"d":"51.5"},{"v":34.575822078414916,"d":"34.6"},{"v":11.122260646986717,"d":"11.1"},{"$nulls":21},{"v":-6.5034344094036837E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.039713566748193596,"d":"0.040"},{"v":65.00908763985849,"d":"65.009"},0.01176145455205148,-0.039713566748193596,-65.00908763985849,{"v":76.05327366917132,"d":"76.1"},{"v":64.2677826199763,"d":"64.3"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":54.2677826199763,"d":"54.3"},null,{"v":-6.4784344094036836E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03323856674819369,"d":"0.033"},{"v":65.00908763985848,"d":"65.009"},0.01175895455205148,-0.03323856674819369,-65.00908763985848,{"v":75.78047745230135,"d":"75.8"},{"v":63.80756403220838,"d":"63.8"}]
[{"$nulls":9},2453826,"CO 5 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":110.13369,"d":"110.1"},{"v":102.951,"d":"103.0"},{"v":95.15849999999999,"d":"95.2"},{"v":75.8475,"d":"75.8"},{"v":23.506,"d":"23.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J531,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.3547468010453688E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.03873878151569019,"d":"-0.0"},{"v":111.57317036086752,"d":"111.6"},{"v":109.74907970330273,"d":"109.7"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":109.2253990408872,"d":"109.2"},{"v":99.00767112617183,"d":"99.0"},{"v":81.37488748664252,"d":"81.4"},{"v":56.327048122299274,"d":"56.3"},{"v":23.864153033142088,"d":"23.9"},{"v":928.428071944204,"d":"928.4"},1786.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5204","Helix V 5204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,260,1609,120,2444,2580,null,0,null,null,2081,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},110.4,103.6,96.21,77.86,27.35,null,{"v":-7.19224680104537E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03192628151569022,"d":"-0.032"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},{"v":109.96807970330276,"d":"110.0"},"CO-5 Helix V 5204 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":109.49170904088722,"d":"109.5"},{"v":99.92265487617185,"d":"99.9"},{"v":83.10237748664254,"d":"83.1"},{"v":59.03087687229928,"d":"59.0"},{"v":27.708153033142096,"d":"27.7"},{"$nulls":21},{"v":-7.19224680104537E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03192628151569022,"d":"-0.032"},{"v":111.57317036086755,"d":"111.573"},0.01183033579121565,0.03192628151569022,-111.57317036086755,{"v":95.7739241548107,"d":"95.8"},{"v":101.9182727556826,"d":"101.9"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":91.9182727556826,"d":"91.9"},null,{"v":-7.3547468010453688E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03873878151569019,"d":"-0.039"},{"v":111.57317036086752,"d":"111.573"},0.011846585791215648,0.03873878151569019,-111.57317036086752,{"v":95.4260148304257,"d":"95.4"},{"v":101.17915896018474,"d":"101.2"}]
[{"$nulls":9},2453825,"CO 5 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":93.58368999999999,"d":"93.6"},{"v":89.221,"d":"89.2"},{"v":83.76849999999999,"d":"83.8"},{"v":65.4675,"d":"65.5"},{"v":14.905999999999999,"d":"14.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J532,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.4849741481022461E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.027737337705906043,"d":"0.0"},{"v":93.11033868819152,"d":"93.1"},{"v":93.1788111460395,"d":"93.2"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":93.00923019601008,"d":"93.0"},{"v":86.36378692056121,"d":"86.4"},{"v":71.16379270899564,"d":"71.2"},{"v":47.409247561313386,"d":"47.4"},{"v":15.100151477514444,"d":"15.1"},{"v":928.4683985462802,"d":"928.5"},1786.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5204/2","Helix V 5204/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,260,1609,120,2444,2580,null,0,null,null,2081,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},93.85,89.87,84.82,67.48,18.75,null,{"v":-8.3224741481022484E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.034549837705906014,"d":"0.035"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},{"v":93.39781114603953,"d":"93.4"},"CO-5 Helix V 5204/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":93.27554019601011,"d":"93.3"},{"v":87.27877067056123,"d":"87.3"},{"v":72.89128270899565,"d":"72.9"},{"v":50.11307631131339,"d":"50.1"},{"v":18.94415147751444,"d":"18.9"},{"$nulls":21},{"v":-8.3224741481022484E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.034549837705906014,"d":"0.035"},{"v":93.11033868819155,"d":"93.110"},0.011943358525921337,-0.034549837705906014,-93.11033868819155,{"v":89.75317032659626,"d":"89.8"},{"v":89.50701759638889,"d":"89.5"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":79.50701759638889,"d":"79.5"},null,{"v":-8.4849741481022461E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.027737337705906043,"d":"0.028"},{"v":93.11033868819152,"d":"93.110"},0.011959608525921336,-0.027737337705906043,-93.11033868819152,{"v":89.40216039855547,"d":"89.4"},{"v":88.808292043656,"d":"88.8"}]
[{"$nulls":9},2453827,"CO 5 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":120.93369,"d":"120.9"},{"v":114.751,"d":"114.8"},{"v":107.4485,"d":"107.4"},{"v":84.6575,"d":"84.7"},{"v":21.465999999999998,"d":"21.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J533,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0253292016831304E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.018807771064051848,"d":"0.0"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.7"},{"v":120.38155033753576,"d":"120.4"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":120.08836660005355,"d":"120.1"},{"v":111.01355096091241,"d":"111.0"},{"v":91.60136631040194,"d":"91.6"},{"v":61.85181264852216,"d":"61.9"},{"v":21.76488997527305,"d":"21.8"},{"v":969.9714777456746,"d":"970.0"},1836.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5205/2","Helix V 5205/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,null,260,1709,120,2444,2580,null,0,null,null,2081,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},121.2,115.4,108.5,86.67,25.31,null,{"v":-1.0090792016831302E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.025620271064051778,"d":"0.026"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},{"v":120.60055033753576,"d":"120.6"},"CO-5 Helix V 5205/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":120.35467660005355,"d":"120.4"},{"v":111.9285347109124,"d":"111.9"},{"v":93.32885631040195,"d":"93.3"},{"v":64.55564139852216,"d":"64.6"},{"v":25.608889975273044,"d":"25.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.0090792016831302E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.025620271064051778,"d":"0.026"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.012120190312794241,-0.025620271064051778,-120.74011348712902,{"v":100.87183515661131,"d":"100.9"},{"v":113.05696808736185,"d":"113.1"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":103.05696808736185,"d":"103.1"},null,{"v":-1.0253292016831304E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.018807771064051848,"d":"0.019"},{"v":120.74011348712902,"d":"120.740"},0.012136440312794242,-0.018807771064051848,-120.74011348712902,{"v":100.52032878382641,"d":"100.5"},{"v":112.27040554231735,"d":"112.3"}]
[{"$nulls":9},2453828,"CO 5 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":137.23369,"d":"137.2"},{"v":128.251,"d":"128.3"},{"v":118.6485,"d":"118.6"},{"v":94.8575,"d":"94.9"},{"v":29.796,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J534,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.1632788723978564E-4,"d":"-0.0"},{"v":-0.04627630601171741,"d":"-0.0"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.9"},{"v":136.68778561798348,"d":"136.7"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":136.04726193856624,"d":"136.0"},{"v":123.45816717258874,"d":"123.5"},{"v":101.63065464745975,"d":"101.6"},{"v":70.56472436317924,"d":"70.6"},{"v":30.260376319747195,"d":"30.3"},{"v":969.9714777456746,"d":"970.0"},1836.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5205","Helix V 5205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,null,260,1709,120,2444,2580,null,0,null,null,2081,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},137.5,128.9,119.7,96.87,33.64,null,{"v":-9.0007788723978522E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03946380601171753,"d":"-0.039"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},{"v":136.90678561798347,"d":"136.9"},"CO-5 Helix V 5205 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":136.3135719385662,"d":"136.3"},{"v":124.37315092258874,"d":"124.4"},{"v":103.35814464745974,"d":"103.4"},{"v":73.26855311317924,"d":"73.3"},{"v":34.1043763197472,"d":"34.1"},{"$nulls":21},{"v":-9.0007788723978522E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.03946380601171753,"d":"-0.039"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.012011188998350898,0.03946380601171753,-138.90076989685082,{"v":105.90710285079098,"d":"105.9"},{"v":124.62571593608911,"d":"124.6"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":114.62571593608911,"d":"114.6"},null,{"v":-9.1632788723978564E-4,"d":"-0.001"},{"v":-0.04627630601171741,"d":"-0.046"},{"v":138.90076989685082,"d":"138.901"},0.012027438998350896,0.04627630601171741,-138.90076989685082,{"v":105.55811619456964,"d":"105.6"},{"v":123.80573216162516,"d":"123.8"}]
[{"$nulls":9},2453829,"CO 5 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":149.23369,"d":"149.2"},{"v":141.351,"d":"141.4"},{"v":132.3485,"d":"132.3"},{"v":105.3875,"d":"105.4"},{"v":29.756,"d":"29.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J535,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.2073872879346404E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.014630600855272348,"d":"0.0"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.1"},{"v":148.47753648041913,"d":"148.5"},"не подходит",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":148.08719471952867,"d":"148.1"},{"v":136.8673642458526,"d":"136.9"},{"v":113.47465513521948,"d":"113.5"},{"v":77.90906738762932,"d":"77.9"},{"v":30.170601003082126,"d":"30.2"},{"v":1024.322428078287,"d":"1024.3"},1956.5,150,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 5206/2","Helix V 5206/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-22(50A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",22,null,4,16,10,null,260,1809,120,2444,2580,null,0,null,null,2081,null,500,null,1463,484.5,478.5,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":320,"d":"320.0"},149.5,142,133.4,107.4,33.6,null,{"v":-1.1911372879346402E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.02144310085527217,"d":"0.021"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},{"v":148.69653648041913,"d":"148.7"},"CO-5 Helix V 5206/2 без учёта потерь напора",{"v":36,"d":"36.0"},{"v":107,"d":"107.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":249,"d":"249.0"},{"v":320,"d":"320.0"},{"v":148.35350471952864,"d":"148.4"},{"v":137.78234799585258,"d":"137.8"},{"v":115.20214513521944,"d":"115.2"},{"v":80.61289613762928,"d":"80.6"},{"v":34.01460100308208,"d":"34.0"},{"$nulls":21},{"v":-1.1911372879346402E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.02144310085527217,"d":"0.021"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.012302248399045751,-0.02144310085527217,-149.12526701390215,{"v":110.97395992087353,"d":"111.0"},{"v":136.83577533910716,"d":"136.8"},"да",{"v":178,"d":"178.0"},223.44,129.72,{"v":126.83577533910716,"d":"126.8"},null,{"v":-1.2073872879346404E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.014630600855272348,"d":"0.015"},{"v":149.12526701390215,"d":"149.125"},0.012318498399045752,-0.014630600855272348,-149.12526701390215,{"v":110.62180579710811,"d":"110.6"},{"v":135.96871019792334,"d":"136.0"}]
[{"$nulls":9},2453456,"CO 5 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":14.391061599999999,"d":"14.4"},{"v":13.6634536,"d":"13.7"},{"v":10.1558902,"d":"10.2"},{"v":8.033039200000001,"d":"8.0"},{"v":7.559737800000001,"d":"7.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J536,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.3573640978060309E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.020391000321846847,"d":"0.0"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.2"},{"v":14.331440478034219,"d":"14.3"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":103,"d":"103.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":14.390980721427072,"d":"14.4"},{"v":14.034602021858744,"d":"14.0"},{"v":12.777114681039441,"d":"12.8"},{"v":10.618518698969163,"d":"10.6"},{"v":7.558814075647912,"d":"7.6"},{"v":749.5454442106401,"d":"749.5"},905,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 40/210-1.5/4","BL 40/210-1.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,4,16,10,1286,392,806,null,2698,null,null,0,2698,1243,{"$nulls":4},988,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":132,"d":"132.0"},14.45,14.34,12.66,11.55,11.3,null,{"v":-3.2118660901744444E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02036938870215021,"d":"0.020"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},{"v":14.528399999765268,"d":"14.5"},"CO-5 BL 40/210-1.5/4 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":103,"d":"103.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":14.4500727341424,"d":"14.5"},{"v":14.472605895152897,"d":"14.5"},{"v":13.954903179796052,"d":"14.0"},{"v":12.896964588071866,"d":"12.9"},{"v":11.298790119980339,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.2118660901744444E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02036938870215021,"d":"0.020"},{"v":14.206386286816462,"d":"14.206"},0.011432297720128557,-0.02036938870215021,-14.206386286816462,{"v":36.153418154575796,"d":"36.2"},{"v":14.522996047329011,"d":"14.5"},"да",{"v":74,"d":"74.0"},92.56,54.28,{"v":4.522996047329011,"d":"4.5"},null,{"v":-5.3573640978060309E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.020391000321846847,"d":"0.020"},{"v":14.201873237181356,"d":"14.202"},0.011646847520891715,-0.020391000321846847,-14.201873237181356,{"v":35.805906389930904,"d":"35.8"},{"v":14.245143693383275,"d":"14.2"}]
[{"$nulls":9},2453471,"CO 5 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":16.6708,"d":"16.7"},{"v":16.7959,"d":"16.8"},{"v":16.4484,"d":"16.4"},{"v":15.290300000000002,"d":"15.3"},{"v":13.0959,"d":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J537,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.7121397489122087E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04414807461538628,"d":"0.0"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.8"},{"v":16.704986638339935,"d":"16.7"},"по запросу",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":16.671351310196545,"d":"16.7"},{"v":16.807358807080746,"d":"16.8"},{"v":16.25633632857355,"d":"16.3"},{"v":15.018283874674955,"d":"15.0"},{"v":13.09320144538496,"d":"13.1"},{"v":766.4887555069203,"d":"766.5"},953,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 50/220-2.2/4","BL 50/220-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,4,16,10,1342,392,806,null,2698,null,null,0,2698,1281,{"$nulls":4},1026,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":136,"d":"136.0"},16.79,17.27,17.32,16.92,15.88,null,{"v":-3.2121397489122096E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044223074615386306,"d":"0.044"},{"v":15.804136977280447,"d":"15.804"},{"v":16.84173663833994,"d":"16.8"},"CO-5 BL 50/220-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":82,"d":"82.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":136,"d":"136.0"},{"v":16.790551310196545,"d":"16.8"},{"v":17.26473380708075,"d":"17.3"},{"v":17.270586328573554,"d":"17.3"},{"v":16.808108874674957,"d":"16.8"},{"v":15.877301445384962,"d":"15.9"},{"$nulls":21},{"v":-3.2121397489122096E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.044223074615386306,"d":"0.044"},{"v":15.804136977280447,"d":"15.804"},0.011432325086002332,-0.044223074615386306,-15.804136977280447,{"v":39.165143279458306,"d":"39.2"},{"v":17.043427201116646,"d":"17.0"},"да",{"v":82,"d":"82.0"},99.28,63.64,{"v":7.043427201116646,"d":"7.0"},null,{"v":-4.7121397489122087E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.04414807461538628,"d":"0.044"},{"v":15.804636977280445,"d":"15.805"},0.011582325086002333,-0.04414807461538628,-15.804636977280445,{"v":38.89475658292362,"d":"38.9"},{"v":16.808912107165337,"d":"16.8"}]
[{"$nulls":9},2453506,"CO 6 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":14.391061599999999,"d":"14.4"},{"v":13.6634536,"d":"13.7"},{"v":10.1558902,"d":"10.2"},{"v":8.033039200000001,"d":"8.0"},{"v":7.559737800000001,"d":"7.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J538,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.4287130225958636E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.016312800257477507,"d":"0.0"},{"v":14.20187323718136,"d":"14.2"},{"v":14.382673072872057,"d":"14.4"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":56.25,"d":"56.3"},92.5,{"v":128.75,"d":"128.8"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":14.390980721427075,"d":"14.4"},{"v":14.034602021858747,"d":"14.0"},{"v":12.777114681039443,"d":"12.8"},{"v":10.618518698969165,"d":"10.6"},{"v":7.558814075647909,"d":"7.6"},{"v":895.0045141946366,"d":"895.0"},1118.8,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 40/210-1.5/4","BL 40/210-1.5/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,5,16,10,1286,392,806,null,3248,null,null,0,3248,1256,{"$nulls":4},988,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":135,"d":"135.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":165,"d":"165.0"},14.45,14.34,12.66,11.55,11.3,null,{"v":-2.0555942977116426E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016295510961720123,"d":"0.016"},{"v":14.206386286816464,"d":"14.206"},{"v":14.51024812887402,"d":"14.5"},"CO-6 BL 40/210-1.5/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":56.25,"d":"56.3"},92.5,{"v":128.75,"d":"128.8"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":14.4500727341424,"d":"14.5"},{"v":14.472605895152897,"d":"14.5"},{"v":13.954903179796052,"d":"14.0"},{"v":12.896964588071864,"d":"12.9"},{"v":11.298790119980337,"d":"11.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.0555942977116426E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016295510961720123,"d":"0.016"},{"v":14.206386286816464,"d":"14.206"},0.011316670540882276,-0.016295510961720123,-14.206386286816464,{"v":36.15821618422209,"d":"36.2"},{"v":14.52685108472156,"d":"14.5"},"да",92.5,115.7,67.85,{"v":4.52685108472156,"d":"4.5"},null,{"v":-3.4287130225958636E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.016312800257477507,"d":"0.016"},{"v":14.20187323718136,"d":"14.202"},0.011453982413370698,-0.016312800257477507,-14.20187323718136,{"v":35.931614907687894,"d":"35.9"},{"v":14.345343887493101,"d":"14.3"}]
[{"$nulls":9},2453467,"CO 5 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":10.6523,"d":"10.7"},{"v":10.5434,"d":"10.5"},{"v":10.116,"d":"10.1"},{"v":9.6784,"d":"9.7"},{"v":7.7965,"d":"7.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J539,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.4917112461008258E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.006156061161656565,"d":"0.0"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.6"},{"v":10.606832958083809,"d":"10.6"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":10.650628035487536,"d":"10.7"},{"v":10.36780580004107,"d":"10.4"},{"v":9.79793842904379,"d":"9.8"},{"v":8.941025922495694,"d":"8.9"},{"v":7.797068280396784,"d":"7.8"},{"v":743.7480073403979,"d":"743.7"},873,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 50/170-1.1/4","BL 50/170-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,4,16,10,1265,394,808,null,2698,null,null,0,2698,1241,{"$nulls":4},986,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":120,"d":"120.0"},10.74,10.74,10.66,10.55,9.965,null,{"v":-9.9171124610082943E-5,"d":"-0.000"},{"v":6.2310611616566165E-3,"d":"0.006"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},{"v":10.743582958083808,"d":"10.7"},"CO-5 BL 50/170-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":10.738328035487536,"d":"10.7"},{"v":10.716505800041071,"d":"10.7"},{"v":10.580438429043792,"d":"10.6"},{"v":10.330125922495695,"d":"10.3"},{"v":9.965568280396784,"d":"10.0"},{"$nulls":21},{"v":-9.9171124610082943E-5,"d":"-0.000"},{"v":6.2310611616566165E-3,"d":"0.006"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},0.011210282235721195,-6.2310611616566165E-3,-10.645905135383185,{"v":31.095649862683032,"d":"31.1"},{"v":10.743771559806436,"d":"10.7"},"да",{"v":72,"d":"72.0"},87.36,55.68,{"v":0.7437715598064365,"d":"0.7"},null,{"v":-2.4917112461008258E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.006156061161656565,"d":"0.006"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.646"},0.011360282235721194,-0.006156061161656565,-10.646405135383185,{"v":30.885219141435467,"d":"30.9"},{"v":10.598852904605463,"d":"10.6"}]
[{"$nulls":9},2453517,"CO 6 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":10.6523,"d":"10.7"},{"v":10.5434,"d":"10.5"},{"v":10.116,"d":"10.1"},{"v":9.6784,"d":"9.7"},{"v":7.7965,"d":"7.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J540,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5946951975045283E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.004924848929325245,"d":"0.0"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.6"},{"v":10.650628035487536,"d":"10.7"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":10.650628035487536,"d":"10.7"},{"v":10.36780580004107,"d":"10.4"},{"v":9.79793842904379,"d":"9.8"},{"v":8.941025922495694,"d":"8.9"},{"v":7.7970682803967835,"d":"7.8"},{"v":878.2911539641868,"d":"878.3"},1050.4,100,125,"2R",null,"CO-6 BL 50/170-1.1/4","BL 50/170-1.1/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.1,null,5,16,10,1265,394,808,null,3248,null,null,0,3248,1241,{"$nulls":4},986,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":150,"d":"150.0"},10.74,10.74,10.66,10.55,9.965,null,{"v":-6.3469519750453056E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00498484892932529,"d":"0.005"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},{"v":10.738328035487536,"d":"10.7"},"CO-6 BL 50/170-1.1/4 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":10.738328035487536,"d":"10.7"},{"v":10.716505800041071,"d":"10.7"},{"v":10.580438429043792,"d":"10.6"},{"v":10.330125922495695,"d":"10.3"},{"v":9.965568280396784,"d":"10.0"},{"$nulls":21},{"v":-6.3469519750453056E-5,"d":"-0.000"},{"v":0.00498484892932529,"d":"0.005"},{"v":10.645905135383185,"d":"10.646"},0.011174580630861564,-0.00498484892932529,-10.645905135383185,{"v":31.089517903884218,"d":"31.1"},{"v":10.739534705510415,"d":"10.7"},"да",{"v":90,"d":"90.0"},109.2,69.6,{"v":0.7395347055104153,"d":"0.7"},null,{"v":-1.5946951975045283E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.004924848929325245,"d":"0.005"},{"v":10.646405135383185,"d":"10.646"},0.011270580630861565,-0.004924848929325245,-10.646405135383185,{"v":30.953914508416016,"d":"31.0"},{"v":10.646053593270306,"d":"10.6"}]
[{"$nulls":9},2453780,"CO 5 Helix V 1004/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":40.10805,"d":"40.1"},{"v":39.8491,"d":"39.8"},{"v":33.656699999999994,"d":"33.7"},{"v":23.3751,"d":"23.4"},{"v":6.2745,"d":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J541,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010884643465270029,"d":"-0.0"},{"v":0.1843703971675556,"d":"0.2"},{"v":39.205796936043576,"d":"39.2"},{"v":34.94072973232722,"d":"34.9"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":39.92017215429919,"d":"39.9"},{"v":38.41111866169874,"d":"38.4"},{"v":32.325072591952235,"d":"32.3"},{"v":21.66203394505969,"d":"21.7"},{"v":6.422002721021094,"d":"6.4"},{"v":471.0583451989619,"d":"471.1"},541.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1004","Helix V 1004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,4,16,10,null,180,819,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},40.12,39.87,33.98,24.1,7.561,null,{"v":-0.010572143465270039,"d":"-0.011"},{"v":0.18447039716755614,"d":"0.184"},{"v":39.20589693604358,"d":"39.206"},{"v":35.22507973232723,"d":"35.2"},"CO-5 Helix V 1004 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":39.93212215429919,"d":"39.9"},{"v":38.54459678669875,"d":"38.5"},{"v":32.71148509195225,"d":"32.7"},{"v":22.432787070059696,"d":"22.4"},{"v":7.708502721021095,"d":"7.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.010572143465270039,"d":"-0.011"},{"v":0.18447039716755614,"d":"0.184"},{"v":39.20589693604358,"d":"39.206"},0.02168325457638115,-0.18447039716755614,-39.20589693604358,{"v":46.987966646259444,"d":"47.0"},{"v":24.53187788388878,"d":"24.5"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":14.531877883888779,"d":"14.5"},null,{"v":-0.010884643465270029,"d":"-0.011"},{"v":0.1843703971675556,"d":"0.184"},{"v":39.205796936043576,"d":"39.206"},0.02199575457638114,-0.1843703971675556,-39.205796936043576,{"v":46.61733996262519,"d":"46.6"},{"v":24.146404279899684,"d":"24.1"}]
[{"$nulls":9},2453859,"CO 6 Helix V 1004/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":40.10805,"d":"40.1"},{"v":39.8491,"d":"39.8"},{"v":33.656699999999994,"d":"33.7"},{"v":23.3751,"d":"23.4"},{"v":6.2745,"d":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J542,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006966171817772817,"d":"-0.0"},{"v":0.1474963177340442,"d":"0.1"},{"v":39.20579693604358,"d":"39.2"},{"v":37.361131832069375,"d":"37.4"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":39.920172154299195,"d":"39.9"},{"v":38.41111866169874,"d":"38.4"},{"v":32.325072591952235,"d":"32.3"},{"v":21.66203394505969,"d":"21.7"},{"v":6.422002721021087,"d":"6.4"},{"v":554.9336123356401,"d":"554.9"},646,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1004","Helix V 1004","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,5,16,10,null,180,819,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},40.12,39.87,33.98,24.1,7.561,null,{"v":-6.7661718177728205E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.14757631773404478,"d":"0.148"},{"v":39.20589693604357,"d":"39.206"},{"v":37.54363183206938,"d":"37.5"},"CO-6 Helix V 1004 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":39.932122154299186,"d":"39.9"},{"v":38.54459678669874,"d":"38.5"},{"v":32.71148509195224,"d":"32.7"},{"v":22.432787070059696,"d":"22.4"},{"v":7.708502721021105,"d":"7.7"},{"$nulls":21},{"v":-6.7661718177728205E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.14757631773404478,"d":"0.148"},{"v":39.20589693604357,"d":"39.206"},0.017877282928883933,-0.14757631773404478,-39.20589693604357,{"v":51.13910698351243,"d":"51.1"},{"v":29.057869589679214,"d":"29.1"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":19.057869589679214,"d":"19.1"},null,{"v":-0.006966171817772817,"d":"-0.007"},{"v":0.1474963177340442,"d":"0.147"},{"v":39.20579693604358,"d":"39.206"},0.018077282928883928,-0.1474963177340442,-39.20579693604358,{"v":50.82820112109941,"d":"50.8"},{"v":28.705622546743683,"d":"28.7"}]
[{"$nulls":9},2453790,"CO 5 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":25.402,"d":"25.4"},{"v":23.7198,"d":"23.7"},{"v":19.868,"d":"19.9"},{"v":13.176599999999999,"d":"13.2"},{"v":5.0456,"d":"5.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J543,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.3867279107899213E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.05798851889815925,"d":"0.1"},{"v":24.946421659632705,"d":"24.9"},{"v":24.538022106866553,"d":"24.5"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":25.298595067256866,"d":"25.3"},{"v":24.052278130350626,"d":"24.1"},{"v":20.280803063828646,"d":"20.3"},{"v":13.98416986769093,"d":"14.0"},{"v":5.162378541937478,"d":"5.2"},{"v":561.2218385878026,"d":"561.2"},616.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1602","Helix V 1602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,4,16,10,null,180,778,100,1448,1500,null,0,null,null,1742,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},25.44,24.08,20.86,15.11,8,null,{"v":-2.1179779107899223E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.058513518898159374,"d":"0.059"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},{"v":24.78864710686656,"d":"24.8"},"CO-5 Helix V 1602 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":25.33659506725687,"d":"25.3"},{"v":24.39287188035063,"d":"24.4"},{"v":21.208328063828652,"d":"21.2"},{"v":15.782963617690935,"d":"15.8"},{"v":8.116778541937485,"d":"8.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.1179779107899223E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.058513518898159374,"d":"0.059"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},0.013229089021901034,-0.058513518898159374,-24.939421659632707,{"v":45.68667419502149,"d":"45.7"},{"v":23.191913322244915,"d":"23.2"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":13.191913322244915,"d":"13.2"},null,{"v":-2.3867279107899213E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.05798851889815925,"d":"0.058"},{"v":24.946421659632705,"d":"24.946"},0.013497839021901032,-0.05798851889815925,-24.946421659632705,{"v":45.192150209435034,"d":"45.2"},{"v":22.69256045057932,"d":"22.7"}]
[{"$nulls":9},2453869,"CO 6 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":25.402,"d":"25.4"},{"v":23.7198,"d":"23.7"},{"v":19.868,"d":"19.9"},{"v":13.176599999999999,"d":"13.2"},{"v":5.0456,"d":"5.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J544,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5275058629055497E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.046390815118527357,"d":"0.0"},{"v":24.946421659632712,"d":"24.9"},{"v":24.963390836573538,"d":"25.0"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":25.298595067256873,"d":"25.3"},{"v":24.05227813035063,"d":"24.1"},{"v":20.28080306382865,"d":"20.3"},{"v":13.984169867690932,"d":"14.0"},{"v":5.162378541937478,"d":"5.2"},{"v":663.4062367551903,"d":"663.4"},736,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1602","Helix V 1602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-1,5(4A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",1.5,null,5,16,10,null,180,778,100,1748,1800,null,0,null,null,1742,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},25.44,24.08,20.86,15.11,8,null,{"v":-1.3555058629055505E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04681081511852749,"d":"0.047"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},{"v":25.123790836573537,"d":"25.1"},"CO-6 Helix V 1602 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":25.33659506725687,"d":"25.3"},{"v":24.39287188035063,"d":"24.4"},{"v":21.20832806382865,"d":"21.2"},{"v":15.782963617690934,"d":"15.8"},{"v":8.116778541937478,"d":"8.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.3555058629055505E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04681081511852749,"d":"0.047"},{"v":24.939421659632707,"d":"24.939"},0.012466616974016662,-0.04681081511852749,-24.939421659632707,{"v":46.64374137104051,"d":"46.6"},{"v":24.173762323205736,"d":"24.2"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":14.173762323205736,"d":"14.2"},null,{"v":-1.5275058629055497E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.046390815118527357,"d":"0.046"},{"v":24.946421659632712,"d":"24.946"},0.01263861697401666,-0.046390815118527357,-24.946421659632712,{"v":46.300924927528136,"d":"46.3"},{"v":23.81972943493996,"d":"23.8"}]
[{"$nulls":9},2453449,"CO 5 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":26.6504,"d":"26.7"},{"v":25.362000000000002,"d":"25.4"},{"v":24.6994,"d":"24.7"},{"v":23.4445,"d":"23.4"},{"v":20.687,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J545,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.0631122684422176E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.010705147010350038,"d":"0.0"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.6"},{"v":25.99764086294416,"d":"26.0"},"по запросу",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":62,"d":"62.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":26.650889485134154,"d":"26.7"},{"v":26.192957423033818,"d":"26.2"},{"v":25.046128610982926,"d":"25.0"},{"v":23.210403048981473,"d":"23.2"},{"v":20.685780737029468,"d":"20.7"},{"v":713.0215350155709,"d":"713.0"},790,80,100,"2R",null,"CO-5 BL 32/140-2.2/2","BL 32/140-2.2/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,4,16,10,1296,433,820,null,2704,null,null,0,2704,1165,{"$nulls":4},940,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},26.68,26.21,25.92,25.35,24.07,null,{"v":-5.3811226844221864E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.01108014701035016,"d":"0.011"},{"v":26.62628749423165,"d":"26.626"},{"v":26.47439086294416,"d":"26.5"},"CO-5 BL 32/140-2.2/2 без учёта потерь напора",{"v":8,"d":"8.0"},{"v":26,"d":"26.0"},{"v":44,"d":"44.0"},{"v":62,"d":"62.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":26.68048948513415,"d":"26.7"},{"v":26.550607423033814,"d":"26.6"},{"v":26.072028610982922,"d":"26.1"},{"v":25.244753048981472,"d":"25.2"},{"v":24.068780737029464,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-5.3811226844221864E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.01108014701035016,"d":"0.011"},{"v":26.62628749423165,"d":"26.626"},0.01164922337955333,-0.01108014701035016,-26.62628749423165,{"v":48.2866273985847,"d":"48.3"},{"v":25.90664872810834,"d":"25.9"},"да",{"v":44,"d":"44.0"},55.52,31.76,{"v":15.90664872810834,"d":"15.9"},null,{"v":-1.0631122684422176E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.010705147010350038,"d":"0.011"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.633"},0.01217422337955333,-0.010705147010350038,-26.633287494231656,{"v":47.21435706052652,"d":"47.2"},{"v":24.768839029321004,"d":"24.8"}]
[{"$nulls":9},2453450,"CO 5 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":30.0969,"d":"30.1"},{"v":29.312,"d":"29.3"},{"v":27.6645,"d":"27.7"},{"v":25.117,"d":"25.1"},{"v":20.8696,"d":"20.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J546,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001128139263013686,"d":"-0.0"},{"v":0.030557003634748104,"d":"0.0"},{"v":29.893189739540663,"d":"29.9"},{"v":29.79457451187079,"d":"29.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":30.09742172928367,"d":"30.1"},{"v":29.58071426956508,"d":"29.6"},{"v":27.870435469578013,"d":"27.9"},{"v":24.966585329322466,"d":"25.0"},{"v":20.869163848798436,"d":"20.9"},{"v":725.2548455358994,"d":"725.3"},860,80,125,"2R",null,"CO-5 BL 32/150-3/2","BL 32/150-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,1351,433,820,null,2704,null,null,0,2704,1195,{"$nulls":4},940,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":104,"d":"104.0"},30.17,30.16,29.57,28.5,26.58,null,{"v":-6.031392630136852E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030932003634748042,"d":"0.031"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},{"v":30.27132451187079,"d":"30.3"},"CO-5 BL 32/150-3/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":30.17052172928367,"d":"30.2"},{"v":30.229964269565084,"d":"30.2"},{"v":29.651285469578013,"d":"29.7"},{"v":28.434485329322467,"d":"28.4"},{"v":26.579563848798443,"d":"26.6"},{"$nulls":21},{"v":-6.031392630136852E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.030932003634748042,"d":"0.031"},{"v":29.886189739540665,"d":"29.886"},0.011714250374124796,-0.030932003634748042,-29.886189739540665,{"v":51.84760083623859,"d":"51.8"},{"v":29.868596805265877,"d":"29.9"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":19.868596805265877,"d":"19.9"},null,{"v":-0.001128139263013686,"d":"-0.001"},{"v":0.030557003634748104,"d":"0.031"},{"v":29.893189739540663,"d":"29.893"},0.012239250374124797,-0.030557003634748104,-29.893189739540663,{"v":50.68476359668818,"d":"50.7"},{"v":28.543836231690744,"d":"28.5"}]
[{"$nulls":9},2453460,"CO 5 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":20.7810616,"d":"20.8"},{"v":20.6625,"d":"20.7"},{"v":19.974075,"d":"20.0"},{"v":19.5147522,"d":"19.5"},{"v":18.802001075,"d":"18.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J547,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.2805004054551264E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.036761211517242494,"d":"0.0"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.4"},{"v":20.82182197159834,"d":"20.8"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},31.5,{"v":47,"d":"47.0"},62.5,{"v":78,"d":"78.0"},{"v":20.776029236468254,"d":"20.8"},{"v":20.80980117263388,"d":"20.8"},{"v":20.493745064317384,"d":"20.5"},{"v":19.827860911518773,"d":"19.8"},{"v":18.81214871423804,"d":"18.8"},{"v":751.0939938607266,"d":"751.1"},943,80,100,"2R",null,"CO-5 BL 40/240-2.2/4","BL 40/240-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,4,16,10,1342,470,804,null,2704,null,null,0,2704,1278,{"$nulls":4},1053,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":78,"d":"78.0"},20.84,21.01,20.75,20.51,20.11,null,{"v":-0.000514215017516678,"d":"-0.001"},{"v":0.036805610272783625,"d":"0.037"},{"v":20.377740330334056,"d":"20.378"},{"v":21.019115122752556,"d":"21.0"},"CO-5 BL 40/240-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},31.5,{"v":47,"d":"47.0"},62.5,{"v":78,"d":"78.0"},{"v":20.834991050214324,"d":"20.8"},{"v":21.026887202795816,"d":"21.0"},{"v":20.971703039460543,"d":"21.0"},{"v":20.66943856020851,"d":"20.7"},{"v":20.12009376503971,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.000514215017516678,"d":"-0.001"},{"v":0.036805610272783625,"d":"0.037"},{"v":20.377740330334056,"d":"20.378"},0.011625326128627789,-0.036805610272783625,-20.377740330334056,{"v":43.48025490845755,"d":"43.5"},{"v":21.005917410049413,"d":"21.0"},"да",{"v":47,"d":"47.0"},56.92,36.46,{"v":11.005917410049413,"d":"11.0"},null,{"v":-7.2805004054551264E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.036761211517242494,"d":"0.037"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.374"},0.011839161151656624,-0.036761211517242494,-20.374230662572025,{"v":43.06552122168999,"d":"43.1"},{"v":20.6071013121759,"d":"20.6"}]
[{"$nulls":9},2453499,"CO 6 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":26.6504,"d":"26.7"},{"v":25.362000000000002,"d":"25.4"},{"v":24.6994,"d":"24.7"},{"v":23.4445,"d":"23.4"},{"v":20.687,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J548,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.000680391851803019,"d":"-0.0"},{"v":0.00856411760828002,"d":"0.0"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.6"},{"v":26.27785835585734,"d":"26.3"},"по запросу",{"v":10,"d":"10.0"},32.5,{"v":55,"d":"55.0"},77.5,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":26.650889485134154,"d":"26.7"},{"v":26.192957423033818,"d":"26.2"},{"v":25.046128610982926,"d":"25.0"},{"v":23.210403048981476,"d":"23.2"},{"v":20.685780737029468,"d":"20.7"},{"v":851.1758231605536,"d":"851.2"},992.8,80,125,"2R",null,"CO-6 BL 32/140-2.2/2","BL 32/140-2.2/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,5,16,10,1296,433,820,null,3254,null,null,0,3254,1195,{"$nulls":4},940,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},26.68,26.21,25.92,25.35,24.07,null,{"v":-3.4439185180301987E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008864117608280113,"d":"0.009"},{"v":26.626287494231654,"d":"26.626"},{"v":26.58225835585734,"d":"26.6"},"CO-6 BL 32/140-2.2/2 без учёта потерь напора",{"v":10,"d":"10.0"},32.5,{"v":55,"d":"55.0"},77.5,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":26.680489485134153,"d":"26.7"},{"v":26.550607423033817,"d":"26.6"},{"v":26.072028610982926,"d":"26.1"},{"v":25.244753048981476,"d":"25.2"},{"v":24.068780737029467,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.4439185180301987E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.008864117608280113,"d":"0.009"},{"v":26.626287494231654,"d":"26.626"},0.011455502962914131,-0.008864117608280113,-26.626287494231654,{"v":48.59967756110013,"d":"48.6"},{"v":26.24365176714333,"d":"26.2"},"да",{"v":55,"d":"55.0"},69.4,39.7,{"v":16.24365176714333,"d":"16.2"},null,{"v":-0.000680391851803019,"d":"-0.001"},{"v":0.00856411760828002,"d":"0.009"},{"v":26.633287494231656,"d":"26.633"},0.011791502962914131,-0.00856411760828002,-26.633287494231656,{"v":47.89015689656076,"d":"47.9"},{"v":25.48296808419118,"d":"25.5"}]
[{"$nulls":9},2453510,"CO 6 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":85,"d":"85.0"},97.5,{"v":20.7810616,"d":"20.8"},{"v":20.6625,"d":"20.7"},{"v":19.974075,"d":"20.0"},{"v":19.5147522,"d":"19.5"},{"v":18.802001075,"d":"18.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J549,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.6595202594912886E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02940896921379409,"d":"0.0"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.4"},{"v":20.83714291563163,"d":"20.8"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":39.375,"d":"39.4"},{"v":58.75,"d":"58.8"},{"v":78.125,"d":"78.1"},97.5,{"v":20.776029236468254,"d":"20.8"},{"v":20.809801172633883,"d":"20.8"},{"v":20.493745064317388,"d":"20.5"},{"v":19.827860911518776,"d":"19.8"},{"v":18.81214871423804,"d":"18.8"},{"v":896.8627737747403,"d":"896.9"},1176.4,80,125,"2R",null,"CO-6 BL 40/240-2.2/4","BL 40/240-2.2/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,5,16,10,1342,390,804,null,3254,null,null,0,3254,1308,{"$nulls":4},1053,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":85,"d":"85.0"},97.5,20.84,21.01,20.75,20.51,20.11,null,{"v":-3.2909761121067467E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029444488218226983,"d":"0.029"},{"v":20.377740330334053,"d":"20.378"},{"v":20.964887126791254,"d":"21.0"},"CO-6 BL 40/240-2.2/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":39.375,"d":"39.4"},{"v":58.75,"d":"58.8"},{"v":78.125,"d":"78.1"},97.5,{"v":20.834991050214324,"d":"20.8"},{"v":21.026887202795816,"d":"21.0"},{"v":20.971703039460543,"d":"21.0"},{"v":20.66943856020851,"d":"20.7"},{"v":20.12009376503971,"d":"20.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.2909761121067467E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.029444488218226983,"d":"0.029"},{"v":20.377740330334053,"d":"20.378"},0.011440208722321786,-0.029444488218226983,-20.377740330334053,{"v":43.51122237513179,"d":"43.5"},{"v":21.03584969531299,"d":"21.0"},"да",{"v":58.75,"d":"58.8"},71.15,45.575,{"v":11.03584969531299,"d":"11.0"},null,{"v":-4.6595202594912886E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02940896921379409,"d":"0.029"},{"v":20.374230662572025,"d":"20.374"},0.01157706313706024,-0.02940896921379409,-20.374230662572025,{"v":43.240275092450766,"d":"43.2"},{"v":20.77468211189798,"d":"20.8"}]
[{"$nulls":9},2453791,"CO 5 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":38.332,"d":"38.3"},{"v":36.089800000000004,"d":"36.1"},{"v":30.778,"d":"30.8"},{"v":21.276600000000002,"d":"21.3"},{"v":9.675600000000001,"d":"9.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J550,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.462313211150498E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0937287321979742,"d":"0.1"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.5"},{"v":37.24314318855975,"d":"37.2"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":38.173534796625994,"d":"38.2"},{"v":36.58653505592571,"d":"36.6"},{"v":31.336407937828202,"d":"31.3"},{"v":22.423153442333465,"d":"22.4"},{"v":9.8467715694415,"d":"9.8"},{"v":566.2168085981833,"d":"566.2"},631.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1603","Helix V 1603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,4,16,10,null,180,828,100,1448,1500,null,0,null,null,1742,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},38.37,36.45,31.77,23.21,12.63,null,{"v":-0.003193563211150498,"d":"-0.003"},{"v":0.0942537321979743,"d":"0.094"},{"v":37.54036311265596,"d":"37.540"},{"v":37.49376818855974,"d":"37.5"},"CO-5 Helix V 1603 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":38.21153479662598,"d":"38.2"},{"v":36.9271288059257,"d":"36.9"},{"v":32.263932937828194,"d":"32.3"},{"v":24.22194719233346,"d":"24.2"},{"v":12.801171569441497,"d":"12.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.003193563211150498,"d":"-0.003"},{"v":0.0942537321979743,"d":"0.094"},{"v":37.54036311265596,"d":"37.540"},0.01430467432226161,-0.0942537321979743,-37.54036311265596,{"v":54.62866994907984,"d":"54.6"},{"v":33.15879533783888,"d":"33.2"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":23.158795337838882,"d":"23.2"},null,{"v":-3.462313211150498E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.0937287321979742,"d":"0.094"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.547"},0.01457342432226161,-0.0937287321979742,-37.54736311265597,{"v":54.07602014841429,"d":"54.1"},{"v":32.49128838990787,"d":"32.5"}]
[{"$nulls":9},2453454,"CO 5 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":27.0474942,"d":"27.0"},{"v":26.8725,"d":"26.9"},{"v":26.304074999999997,"d":"26.3"},{"v":24.112725,"d":"24.1"},{"v":21.3497378,"d":"21.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J551,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.3828271961418938E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.01534541688809306,"d":"0.0"},{"v":26.960866203431465,"d":"27.0"},{"v":27.026774262421487,"d":"27.0"},"по запросу",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":106,"d":"106.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":27.046924224120545,"d":"27.0"},{"v":26.511486304993515,"d":"26.5"},{"v":25.3834901489481,"d":"25.4"},{"v":23.662935755984297,"d":"23.7"},{"v":21.349823126102113,"d":"21.3"},{"v":740.8922578754324,"d":"740.9"},875,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 40/140-3/2","BL 40/140-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,1346,422,816,null,2698,null,null,0,2698,1183,{"$nulls":4},928,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":132,"d":"132.0"},27.22,27.22,27.08,26.26,25.09,null,{"v":-2.2353090501013194E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015286400000593408,"d":"0.015"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},{"v":27.224337480381656,"d":"27.2"},"CO-5 BL 40/140-3/2 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":54,"d":"54.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":106,"d":"106.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":27.219694265361646,"d":"27.2"},{"v":27.14057277589547,"d":"27.1"},{"v":26.7592375028556,"d":"26.8"},{"v":26.075688446242033,"d":"26.1"},{"v":25.089925606054763,"d":"25.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.2353090501013194E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015286400000593408,"d":"0.015"},{"v":26.966923294872974,"d":"26.967"},0.011334642016121244,-0.015286400000593408,-26.966923294872974,{"v":49.455613552205406,"d":"49.5"},{"v":27.17619679805648,"d":"27.2"},"да",{"v":80,"d":"80.0"},96.64,62.32,{"v":17.17619679805648,"d":"17.2"},null,{"v":-4.3828271961418938E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01534541688809306,"d":"0.015"},{"v":26.960866203431465,"d":"26.961"},0.0115493938307253,-0.01534541688809306,-26.960866203431465,{"v":48.98449994973899,"d":"49.0"},{"v":26.6609026147331,"d":"26.7"}]
[{"$nulls":9},2453463,"CO 5 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":25.4610616,"d":"25.5"},{"v":25.1825,"d":"25.2"},{"v":24.414075,"d":"24.4"},{"v":23.154300000000003,"d":"23.2"},{"v":19.1889,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J552,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.077865891286684E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02233386693518598,"d":"0.0"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.3"},{"v":25.383283944368486,"d":"25.4"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":94,"d":"94.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":25.462024370674744,"d":"25.5"},{"v":25.12616273458355,"d":"25.1"},{"v":23.96857362999039,"d":"24.0"},{"v":21.989257056895276,"d":"22.0"},{"v":19.188213015298203,"d":"19.2"},{"v":773.7047375177336,"d":"773.7"},1040,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 40/265-3/4","BL 40/265-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,1377,390,804,null,2698,null,null,0,2698,1308,{"$nulls":4},1053,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},25.52,25.53,25.19,24.53,22.28,null,{"v":-3.9339341142561593E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022329094301973346,"d":"0.022"},{"v":25.264588722193476,"d":"25.265"},{"v":25.580407480969622,"d":"25.6"},"CO-5 BL 40/265-3/4 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":68,"d":"68.0"},{"v":94,"d":"94.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":25.52114551770009,"d":"25.5"},{"v":25.508464705121572,"d":"25.5"},{"v":24.963916000295615,"d":"25.0"},{"v":23.88749940322223,"d":"23.9"},{"v":22.27921491390141,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-3.9339341142561593E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.022329094301973346,"d":"0.022"},{"v":25.264588722193476,"d":"25.265"},0.011504504522536728,-0.022329094301973346,-25.264588722193476,{"v":47.84264160765871,"d":"47.8"},{"v":25.4324261777653,"d":"25.4"},"да",{"v":68,"d":"68.0"},84.64,50.32,{"v":15.4324261777653,"d":"15.4"},null,{"v":-6.077865891286684E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02233386693518598,"d":"0.022"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.260"},0.01171889770023978,-0.02233386693518598,-25.26027586652871,{"v":47.39021643678915,"d":"47.4"},{"v":24.953695710285785,"d":"25.0"}]
[{"$nulls":9},2453472,"CO 5 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":124,"d":"124.0"},{"v":22.8923,"d":"22.9"},{"v":22.966,"d":"23.0"},{"v":22.3945,"d":"22.4"},{"v":21.640900000000002,"d":"21.6"},{"v":19.8448,"d":"19.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J553,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.9220051566379111E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.042092276052967365,"d":"0.0"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.2"},{"v":22.996742563596563,"d":"23.0"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":49,"d":"49.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":124,"d":"124.0"},{"v":22.903661874353826,"d":"22.9"},{"v":23.05770283459159,"d":"23.1"},{"v":22.596493150249618,"d":"22.6"},{"v":21.520032821327906,"d":"21.5"},{"v":19.828321847826455,"d":"19.8"},{"v":787.9689314922146,"d":"788.0"},1023,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 50/250-3/4","BL 50/250-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,1377,385,799,null,2698,null,null,0,2698,1326,{"$nulls":4},1071,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":124,"d":"124.0"},22.98,23.51,23.36,23.03,22.16,null,{"v":-3.422005156637905E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.042167276052967266,"d":"0.042"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},{"v":23.133492563596555,"d":"23.1"},"CO-5 BL 50/250-3/4 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":49,"d":"49.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":99,"d":"99.0"},{"v":124,"d":"124.0"},{"v":22.99136187435382,"d":"23.0"},{"v":23.421027834591584,"d":"23.4"},{"v":23.42294315024961,"d":"23.4"},{"v":22.997107821327898,"d":"23.0"},{"v":22.143521847826445,"d":"22.1"},{"$nulls":21},{"v":-3.422005156637905E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.042167276052967266,"d":"0.042"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},0.011453311626774902,-0.042167276052967266,-22.176454746104948,{"v":45.88214271775988,"d":"45.9"},{"v":23.390789115254293,"d":"23.4"},"да",{"v":74,"d":"74.0"},90,57,{"v":13.390789115254293,"d":"13.4"},null,{"v":-4.9220051566379111E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.042092276052967365,"d":"0.042"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.177"},0.011603311626774903,-0.042092276052967365,-22.176954746104954,{"v":45.56938343065837,"d":"45.6"},{"v":23.07298562500402,"d":"23.1"}]
[{"$nulls":9},2453464,"CO 5 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":178,"d":"178.0"},{"v":25.491061600000002,"d":"25.5"},{"v":24.583453600000002,"d":"24.6"},{"v":21.412725,"d":"21.4"},{"v":18.2030392,"d":"18.2"},{"v":9.543577325000001,"d":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J554,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.4453884118908426E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02714298894575041,"d":"0.0"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.2"},{"v":25.40877774898482,"d":"25.4"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},56.5,{"v":97,"d":"97.0"},137.5,{"v":178,"d":"178.0"},{"v":25.443858917470088,"d":"25.4"},{"v":24.65062279733153,"d":"24.7"},{"v":21.74297700867218,"d":"21.7"},{"v":16.72092155149204,"d":"16.7"},{"v":9.584456425791114,"d":"9.6"},{"v":793.7714904913494,"d":"793.8"},1115,125,150,"2R",null,"CO-5 BL 40/265-4/4","BL 40/265-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,1420,390,804,null,2694,null,null,0,2694,1321,{"$nulls":4},1053,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":178,"d":"178.0"},25.55,25.26,23.56,21.72,16.35,null,{"v":-4.2927957790795757E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027025754136293097,"d":"0.027"},{"v":25.181042476214994,"d":"25.181"},{"v":25.605463480186625,"d":"25.6"},"CO-5 BL 40/265-4/4 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},56.5,{"v":97,"d":"97.0"},137.5,{"v":178,"d":"178.0"},{"v":25.503558970451248,"d":"25.5"},{"v":25.33762985233888,"d":"25.3"},{"v":23.763449078899452,"d":"23.8"},{"v":20.781016650132973,"d":"20.8"},{"v":16.39033256603944,"d":"16.4"},{"$nulls":21},{"v":-4.2927957790795757E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.027025754136293097,"d":"0.027"},{"v":25.181042476214994,"d":"25.181"},0.011540390689019069,-0.027025754136293097,-25.181042476214994,{"v":47.897392984677836,"d":"47.9"},{"v":25.490669496985173,"d":"25.5"},"да",{"v":97,"d":"97.0"},122.92,69.46000000000001,{"v":15.490669496985173,"d":"15.5"},null,{"v":-6.4453884118908426E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02714298894575041,"d":"0.027"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.175"},0.011755649952300195,-0.02714298894575041,-25.174573037682485,{"v":47.44506859318885,"d":"47.4"},{"v":25.01149482013772,"d":"25.0"}]
[{"$nulls":9},2453807,"CO 5 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":24.9953,"d":"25.0"},{"v":23.9729,"d":"24.0"},{"v":19.7169,"d":"19.7"},{"v":16.2209,"d":"16.2"},{"v":5.2594,"d":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J555,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8654129890320677E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.037980111759767635,"d":"0.0"},{"v":23.660114378152674,"d":"23.7"},{"v":24.361630561932817,"d":"24.4"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":24.29138927221885,"d":"24.3"},{"v":23.839883954760523,"d":"23.8"},{"v":21.052007319968997,"d":"21.1"},{"v":15.92775936784427,"d":"15.9"},{"v":8.467140098386347,"d":"8.5"},{"v":808.6798124999999,"d":"808.7"},1121.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3601","Helix V 3601","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,null,225,969,120,2444,2580,null,0,null,null,2099,null,500,null,1494,462,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},25,24,20,17,6.2,null,{"v":-0.000467791298903207,"d":"-0.000"},{"v":0.038180111759767675,"d":"0.038"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},{"v":24.373605561932823,"d":"24.4"},"CO-5 Helix V 3601 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":24.296089272218854,"d":"24.3"},{"v":23.943502704760526,"d":"23.9"},{"v":21.344582319969,"d":"21.3"},{"v":16.499328117844275,"d":"16.5"},{"v":9.407740098386348,"d":"9.4"},{"$nulls":21},{"v":-0.000467791298903207,"d":"-0.000"},{"v":0.038180111759767675,"d":"0.038"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},0.011578902410014318,-0.038180111759767675,-23.649214378152678,{"v":46.87211916452384,"d":"46.9"},{"v":24.411061721925808,"d":"24.4"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":14.411061721925808,"d":"14.4"},null,{"v":-4.8654129890320677E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.037980111759767635,"d":"0.038"},{"v":23.660114378152674,"d":"23.660"},0.011597652410014318,-0.037980111759767635,-23.660114378152674,{"v":46.83429660058323,"d":"46.8"},{"v":24.37168153412669,"d":"24.4"}]
[{"$nulls":9},2453500,"CO 6 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":30.0969,"d":"30.1"},{"v":29.312,"d":"29.3"},{"v":27.6645,"d":"27.7"},{"v":25.117,"d":"25.1"},{"v":20.8696,"d":"20.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J556,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.2200912832875877E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02444560290779845,"d":"0.0"},{"v":29.893189739540666,"d":"29.9"},{"v":29.976749611278738,"d":"30.0"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":30.097421729283674,"d":"30.1"},{"v":29.580714269565085,"d":"29.6"},{"v":27.870435469578016,"d":"27.9"},{"v":24.96658532932247,"d":"25.0"},{"v":20.869163848798443,"d":"20.9"},{"v":871.2218355773356,"d":"871.2"},1061.1999999999998,100,125,"2R",null,"CO-6 BL 32/150-3/2","BL 32/150-3/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,1351,433,820,null,3248,null,null,0,3248,1195,{"$nulls":4},940,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":130,"d":"130.0"},30.17,30.16,29.57,28.5,26.58,null,{"v":-3.8600912832875857E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.024745602907798418,"d":"0.025"},{"v":29.88618973954067,"d":"29.886"},{"v":30.28114961127874,"d":"30.3"},"CO-6 BL 32/150-3/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":30.170521729283674,"d":"30.2"},{"v":30.229964269565084,"d":"30.2"},{"v":29.651285469578017,"d":"29.7"},{"v":28.43448532932247,"d":"28.4"},{"v":26.579563848798443,"d":"26.6"},{"$nulls":21},{"v":-3.8600912832875857E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.024745602907798418,"d":"0.025"},{"v":29.88618973954067,"d":"29.886"},0.01149712023943987,-0.024745602907798418,-29.88618973954067,{"v":52.072323729051625,"d":"52.1"},{"v":30.12807665047948,"d":"30.1"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":20.12807665047948,"d":"20.1"},null,{"v":-7.2200912832875877E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02444560290779845,"d":"0.024"},{"v":29.893189739540666,"d":"29.893"},0.01183312023943987,-0.02444560290779845,-29.893189739540666,{"v":51.305165166478055,"d":"51.3"},{"v":29.2468885862177,"d":"29.2"}]
[{"$nulls":9},2453513,"CO 6 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":25.4610616,"d":"25.5"},{"v":25.1825,"d":"25.2"},{"v":24.414075,"d":"24.4"},{"v":23.154300000000003,"d":"23.2"},{"v":19.1889,"d":"19.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J557,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.8898341704234746E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.017867093548148718,"d":"0.0"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.3"},{"v":25.44620359763506,"d":"25.4"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},52.5,{"v":85,"d":"85.0"},117.5,{"v":150,"d":"150.0"},{"v":25.462024370674744,"d":"25.5"},{"v":25.126162734583545,"d":"25.1"},{"v":23.968573629990388,"d":"24.0"},{"v":21.989257056895273,"d":"22.0"},{"v":19.1882130152982,"d":"19.2"},{"v":923.9956661631487,"d":"924.0"},1280.8,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 40/265-3/4","BL 40/265-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,1377,390,804,null,3248,null,null,0,3248,1321,{"$nulls":4},1053,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},25.52,25.53,25.19,24.53,22.28,null,{"v":-2.5177178331239403E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01786327544157864,"d":"0.018"},{"v":25.26458872219348,"d":"25.265"},{"v":25.573892380459686,"d":"25.6"},"CO-6 BL 40/265-3/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},52.5,{"v":85,"d":"85.0"},117.5,{"v":150,"d":"150.0"},{"v":25.521145517700095,"d":"25.5"},{"v":25.508464705121572,"d":"25.5"},{"v":24.96391600029562,"d":"25.0"},{"v":23.88749940322223,"d":"23.9"},{"v":22.27921491390141,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-2.5177178331239403E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01786327544157864,"d":"0.018"},{"v":25.26458872219348,"d":"25.265"},0.011362882894423505,-0.01786327544157864,-25.26458872219348,{"v":47.94586115025684,"d":"47.9"},{"v":25.542284460441202,"d":"25.5"},"да",{"v":85,"d":"85.0"},105.8,62.9,{"v":15.542284460441202,"d":"15.5"},null,{"v":-3.8898341704234746E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.017867093548148718,"d":"0.018"},{"v":25.26027586652871,"d":"25.260"},0.011500094528153459,-0.017867093548148718,-25.26027586652871,{"v":47.65038910787816,"d":"47.7"},{"v":25.228439801468824,"d":"25.2"}]
[{"$nulls":9},2453522,"CO 6 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":22.8923,"d":"22.9"},{"v":22.966,"d":"23.0"},{"v":22.3945,"d":"22.4"},{"v":21.640900000000002,"d":"21.6"},{"v":19.8448,"d":"19.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J558,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1500833002482651E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03367382084237393,"d":"0.0"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.2"},{"v":22.90366187435383,"d":"22.9"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":61.25,"d":"61.3"},92.5,{"v":123.75,"d":"123.8"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":22.90366187435383,"d":"22.9"},{"v":23.057702834591595,"d":"23.1"},{"v":22.59649315024962,"d":"22.6"},{"v":21.52003282132791,"d":"21.5"},{"v":19.828321847826455,"d":"19.8"},{"v":931.3562629463667,"d":"931.4"},1230.4,100,125,"2R",null,"CO-6 BL 50/250-3/4","BL 50/250-3/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,1377,385,799,null,3248,null,null,0,3248,1326,{"$nulls":4},1071,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":155,"d":"155.0"},22.98,23.51,23.36,23.03,22.16,null,{"v":-2.1900833002482596E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03373382084237382,"d":"0.034"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},{"v":22.99136187435382,"d":"23.0"},"CO-6 BL 50/250-3/4 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":61.25,"d":"61.3"},92.5,{"v":123.75,"d":"123.8"},{"v":155,"d":"155.0"},{"v":22.99136187435382,"d":"23.0"},{"v":23.421027834591584,"d":"23.4"},{"v":23.42294315024961,"d":"23.4"},{"v":22.997107821327898,"d":"23.0"},{"v":22.143521847826445,"d":"22.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.1900833002482596E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03373382084237382,"d":"0.034"},{"v":22.176454746104948,"d":"22.176"},0.011330119441135938,-0.03373382084237382,-22.176454746104948,{"v":45.755113432955,"d":"45.8"},{"v":23.261448947361988,"d":"23.3"},"да",92.5,112.5,71.25,{"v":13.261448947361988,"d":"13.3"},null,{"v":-3.1500833002482651E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03367382084237393,"d":"0.034"},{"v":22.176954746104954,"d":"22.177"},0.011426119441135939,-0.03367382084237393,-22.176954746104954,{"v":45.553828198431496,"d":"45.6"},{"v":23.05723626146903,"d":"23.1"}]
[{"$nulls":9},2453514,"CO 6 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":160,"d":"160.0"},222.5,{"v":25.491061600000002,"d":"25.5"},{"v":24.583453600000002,"d":"24.6"},{"v":21.412725,"d":"21.4"},{"v":18.2030392,"d":"18.2"},{"v":9.543577325000001,"d":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J559,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.1250485836101368E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.021714391156600288,"d":"0.0"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.2"},{"v":25.45475039985558,"d":"25.5"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":70.625,"d":"70.6"},{"v":121.25,"d":"121.3"},{"v":171.875,"d":"171.9"},222.5,{"v":25.443858917470084,"d":"25.4"},{"v":24.65062279733153,"d":"24.7"},{"v":21.74297700867218,"d":"21.7"},{"v":16.720921551492044,"d":"16.7"},{"v":9.584456425791114,"d":"9.6"},{"v":964.1738891086504,"d":"964.2"},1418.8,125,200,"2R",null,"CO-6 BL 40/265-4/4","BL 40/265-4/4","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,1420,390,804,null,3244,null,null,0,3244,1393,{"$nulls":4},1053,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":70,"d":"70.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":160,"d":"160.0"},222.5,25.55,25.26,23.56,21.72,16.35,null,{"v":-2.7473892986109276E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021620603309034463,"d":"0.022"},{"v":25.181042476214998,"d":"25.181"},{"v":25.58239553861105,"d":"25.6"},"CO-6 BL 40/265-4/4 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":70.625,"d":"70.6"},{"v":121.25,"d":"121.3"},{"v":171.875,"d":"171.9"},222.5,{"v":25.50355897045125,"d":"25.5"},{"v":25.33762985233888,"d":"25.3"},{"v":23.763449078899455,"d":"23.8"},{"v":20.781016650132976,"d":"20.8"},{"v":16.390332566039444,"d":"16.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.7473892986109276E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021620603309034463,"d":"0.022"},{"v":25.181042476214998,"d":"25.181"},0.011385850040972204,-0.021620603309034463,-25.181042476214998,{"v":47.98677545932271,"d":"48.0"},{"v":25.58589576648285,"d":"25.6"},"да",{"v":121.25,"d":"121.3"},153.65,86.825,{"v":15.58589576648285,"d":"15.6"},null,{"v":-4.1250485836101368E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.021714391156600288,"d":"0.022"},{"v":25.174573037682485,"d":"25.175"},0.011523615969472125,-0.021714391156600288,-25.174573037682485,{"v":47.69144469489542,"d":"47.7"},{"v":25.271932189847426,"d":"25.3"}]
[{"$nulls":9},2453886,"CO 6 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":24.9953,"d":"25.0"},{"v":23.9729,"d":"24.0"},{"v":19.7169,"d":"19.7"},{"v":16.2209,"d":"16.2"},{"v":5.2594,"d":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J560,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.1138643129805242E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03038408940781412,"d":"0.0"},{"v":23.660114378152677,"d":"23.7"},{"v":24.291389272218854,"d":"24.3"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":24.291389272218854,"d":"24.3"},{"v":23.839883954760527,"d":"23.8"},{"v":21.052007319969,"d":"21.1"},{"v":15.927759367844272,"d":"15.9"},{"v":8.467140098386347,"d":"8.5"},{"v":973.3969082179931,"d":"973.4"},1450,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3601","Helix V 3601","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,null,225,969,120,2944,3080,null,0,null,null,2112,null,500,null,1494,462,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},25,24,20,17,6.2,null,{"v":-2.9938643129805251E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03054408940781414,"d":"0.031"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},{"v":24.296089272218854,"d":"24.3"},"CO-6 Helix V 3601 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":24.296089272218854,"d":"24.3"},{"v":23.943502704760526,"d":"23.9"},{"v":21.344582319969,"d":"21.3"},{"v":16.49932811784427,"d":"16.5"},{"v":9.407740098386345,"d":"9.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.9938643129805251E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03054408940781414,"d":"0.031"},{"v":23.649214378152678,"d":"23.649"},0.011410497542409165,-0.03054408940781414,-23.649214378152678,{"v":46.88373149727575,"d":"46.9"},{"v":24.423158656762734,"d":"24.4"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":14.423158656762734,"d":"14.4"},null,{"v":-3.1138643129805242E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03038408940781412,"d":"0.030"},{"v":23.660114378152677,"d":"23.660"},0.011422497542409165,-0.03038408940781412,-23.660114378152677,{"v":46.861645840874274,"d":"46.9"},{"v":24.400153899061433,"d":"24.4"}]
[{"$nulls":9},2453800,"CO 5 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.6514,"d":"34.7"},{"v":30.1288,"d":"30.1"},{"v":18.4322,"d":"18.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J561,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002241875000000001,"d":"-0.0"},{"v":0.1559600000000001,"d":"0.2"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.0"},{"v":34.6611125,"d":"34.7"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.377818125,"d":"34.4"},{"v":30.5253125,"d":"30.5"},{"v":22.363923124999996,"d":"22.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"v":614.4671814641002,"d":"614.5"},926.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2202","Helix V 2202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,null,210,988,120,2448,2580,null,0,null,null,1827,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},34.04,35,31,20,11.874999999999993,null,{"v":-0.0021875,"d":"-0.002"},{"v":0.16250000000000003,"d":"0.163"},{"v":32,"d":"32.000"},{"v":34.90625,"d":"34.9"},"CO-5 Helix V 2202 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":34.04,"d":"34.0"},{"v":34.8053125,"d":"34.8"},{"v":31.36625,"d":"31.4"},{"v":23.7228125,"d":"23.7"},{"v":11.874999999999996,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.0021875,"d":"-0.002"},{"v":0.16250000000000003,"d":"0.163"},{"v":32,"d":"32.000"},0.013298611111111112,-0.16250000000000003,-32,{"v":55.54238527043137,"d":"55.5"},{"v":34.27729512810035,"d":"34.3"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":24.27729512810035,"d":"24.3"},null,{"v":-0.002241875000000001,"d":"-0.002"},{"v":0.1559600000000001,"d":"0.156"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.000"},0.013352986111111112,-0.1559600000000001,-31.999999999999996,{"v":55.140724363473915,"d":"55.1"},{"v":33.78332759254007,"d":"33.8"}]
[{"$nulls":9},2453870,"CO 6 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":38.332,"d":"38.3"},{"v":36.089800000000004,"d":"36.1"},{"v":30.778,"d":"30.8"},{"v":21.276600000000002,"d":"21.3"},{"v":9.675600000000001,"d":"9.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J562,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002215880455136319,"d":"-0.0"},{"v":0.07498298575837936,"d":"0.1"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.5"},{"v":37.802560275784664,"d":"37.8"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":38.173534796625994,"d":"38.2"},{"v":36.58653505592571,"d":"36.6"},{"v":31.3364079378282,"d":"31.3"},{"v":22.423153442333458,"d":"22.4"},{"v":9.846771569441493,"d":"9.8"},{"v":669.400200767647,"d":"669.4"},754,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1603","Helix V 1603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,5,16,10,null,180,828,100,1748,1800,null,0,null,null,1742,null,450,null,1262,396,416,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},38.37,36.45,31.77,23.21,12.63,null,{"v":-2.0438804551363193E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07540298575837942,"d":"0.075"},{"v":37.54036311265597,"d":"37.540"},{"v":37.96296027578466,"d":"38.0"},"CO-6 Helix V 1603 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":38.21153479662598,"d":"38.2"},{"v":36.927128805925705,"d":"36.9"},{"v":32.263932937828194,"d":"32.3"},{"v":24.22194719233346,"d":"24.2"},{"v":12.801171569441493,"d":"12.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.0438804551363193E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07540298575837942,"d":"0.075"},{"v":37.54036311265597,"d":"37.540"},0.01315499156624743,-0.07540298575837942,-37.54036311265597,{"v":56.36277640555532,"d":"56.4"},{"v":35.29736182380693,"d":"35.3"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":25.29736182380693,"d":"25.3"},null,{"v":-0.002215880455136319,"d":"-0.002"},{"v":0.07498298575837936,"d":"0.075"},{"v":37.54736311265597,"d":"37.547"},0.01332699156624743,-0.07498298575837936,-37.54736311265597,{"v":55.966811098700525,"d":"56.0"},{"v":34.80315493952921,"d":"34.8"}]
[{"$nulls":9},2453879,"CO 6 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.6514,"d":"34.7"},{"v":30.1288,"d":"30.1"},{"v":18.4322,"d":"18.4"},{"v":9.893649999999994,"d":"9.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J563,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4348000000000004E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.12476800000000009,"d":"0.1"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.0"},{"v":34.45172,"d":"34.5"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":33.92144,"d":"33.9"},{"v":34.377818125,"d":"34.4"},{"v":30.525312500000002,"d":"30.5"},{"v":22.363923125000003,"d":"22.4"},{"v":9.893649999999997,"d":"9.9"},{"v":738.8782855769895,"d":"738.9"},1150,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2202","Helix V 2202","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,null,210,988,120,2944,3080,null,0,null,null,1857,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},34.04,35,31,20,11.874999999999993,null,{"v":-1.4000000000000006E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.13000000000000006,"d":"0.130"},{"v":32,"d":"32.000"},{"v":34.64,"d":"34.6"},"CO-6 Helix V 2202 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":34.04,"d":"34.0"},{"v":34.8053125,"d":"34.8"},{"v":31.36625,"d":"31.4"},{"v":23.722812499999996,"d":"23.7"},{"v":11.87499999999999,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.4000000000000006E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.13000000000000006,"d":"0.130"},{"v":32,"d":"32.000"},0.012511111111111112,-0.13000000000000006,-32,{"v":56.03550834083493,"d":"56.0"},{"v":34.88864661128646,"d":"34.9"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":24.88864661128646,"d":"24.9"},null,{"v":-1.4348000000000004E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.12476800000000009,"d":"0.125"},{"v":31.999999999999996,"d":"32.000"},0.012545911111111111,-0.12476800000000009,-31.999999999999996,{"v":55.72043341338528,"d":"55.7"},{"v":34.497407775283364,"d":"34.5"}]
[{"$nulls":9},2453451,"CO 5 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":35.2269,"d":"35.2"},{"v":34.652,"d":"34.7"},{"v":33.1845,"d":"33.2"},{"v":30.837,"d":"30.8"},{"v":20.609900000000003,"d":"20.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J564,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001100891633185978,"d":"-0.0"},{"v":0.036721307050499426,"d":"0.0"},{"v":34.94468073448136,"d":"34.9"},{"v":35.05551747612896,"d":"35.1"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":35.226808023908575,"d":"35.2"},{"v":34.54500278966227,"d":"34.5"},{"v":31.881592615681207,"d":"31.9"},{"v":27.236577501965385,"d":"27.2"},{"v":20.609957448514805,"d":"20.6"},{"v":742.4284087214533,"d":"742.4"},917,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 32/160-4/2","BL 32/160-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,1404,433,820,null,2698,null,null,0,2698,1195,{"$nulls":4},940,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":132,"d":"132.0"},35.3,35.5,35.09,34.22,29.8,null,{"v":-5.7589163318597948E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03709630705049965,"d":"0.037"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},{"v":35.53226747612897,"d":"35.5"},"CO-5 BL 32/160-4/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":42,"d":"42.0"},{"v":72,"d":"72.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":132,"d":"132.0"},{"v":35.29990802390858,"d":"35.3"},{"v":35.47985278966228,"d":"35.5"},{"v":34.62319261568122,"d":"34.6"},{"v":32.72992750196539,"d":"32.7"},{"v":29.80005744851481,"d":"29.8"},{"$nulls":21},{"v":-5.7589163318597948E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03709630705049965,"d":"0.037"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},0.011687002744297091,-0.03709630705049965,-34.93768073448136,{"v":56.28594434636432,"d":"56.3"},{"v":35.20119478846691,"d":"35.2"},"да",{"v":72,"d":"72.0"},91.2,51.6,{"v":25.201194788466907,"d":"25.2"},null,{"v":-0.001100891633185978,"d":"-0.001"},{"v":0.036721307050499426,"d":"0.037"},{"v":34.94468073448136,"d":"34.945"},0.012212002744297089,-0.036721307050499426,-34.94468073448136,{"v":55.01763396684546,"d":"55.0"},{"v":33.63266719233097,"d":"33.6"}]
[{"$nulls":9},2453809,"CO 5 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":36.8253,"d":"36.8"},{"v":36.572900000000004,"d":"36.6"},{"v":29.7169,"d":"29.7"},{"v":12.2209,"d":"12.2"},{"v":6.554399999999998,"d":"6.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J565,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.0340395491257084E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.041207749379020046,"d":"0.0"},{"v":36.26781058919478,"d":"36.3"},{"v":36.78097951114407,"d":"36.8"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":36.79403589626162,"d":"36.8"},{"v":34.99463661813415,"d":"35.0"},{"v":29.33729154851652,"d":"29.3"},{"v":19.822000687408725,"d":"19.8"},{"v":6.448764034810765,"d":"6.4"},{"v":764.5179147858996,"d":"764.5"},1161.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3602/2","Helix V 3602/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,225,1068,120,2444,2580,null,0,null,null,2099,null,500,null,1494,462,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},36.83,36.6,30,13,7.494999999999997,null,{"v":-7.8465395491257128E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04140774937902012,"d":"0.041"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},{"v":36.792954511144075,"d":"36.8"},"CO-5 Helix V 3602/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":36.79873589626163,"d":"36.8"},{"v":35.09825536813416,"d":"35.1"},{"v":29.62986654851653,"d":"29.6"},{"v":20.393569437408733,"d":"20.4"},{"v":7.3893640348107645,"d":"7.4"},{"$nulls":21},{"v":-7.8465395491257128E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04140774937902012,"d":"0.041"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},0.011895765066023682,-0.04140774937902012,-36.25691058919479,{"v":56.97551129710288,"d":"57.0"},{"v":36.06898763962553,"d":"36.1"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":26.068987639625533,"d":"26.1"},null,{"v":-8.0340395491257084E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.041207749379020046,"d":"0.041"},{"v":36.26781058919478,"d":"36.268"},0.011914515066023682,-0.041207749379020046,-36.26781058919478,{"v":56.92888073774708,"d":"56.9"},{"v":36.009971800584786,"d":"36.0"}]
[{"$nulls":9},2453501,"CO 6 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":35.2269,"d":"35.2"},{"v":34.652,"d":"34.7"},{"v":33.1845,"d":"33.2"},{"v":30.837,"d":"30.8"},{"v":20.609900000000003,"d":"20.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J566,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.0457064523902623E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02937704564039961,"d":"0.0"},{"v":34.94468073448135,"d":"34.9"},{"v":35.191878522978215,"d":"35.2"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},52.5,{"v":90,"d":"90.0"},127.5,{"v":165,"d":"165.0"},{"v":35.22680802390857,"d":"35.2"},{"v":34.54500278966226,"d":"34.5"},{"v":31.881592615681203,"d":"31.9"},{"v":27.23657750196538,"d":"27.2"},{"v":20.6099574485148,"d":"20.6"},{"v":886.4640716076124,"d":"886.5"},1133.1999999999998,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 32/160-4/2","BL 32/160-4/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,1404,433,820,null,3248,null,null,0,3248,1208,{"$nulls":4},940,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":165,"d":"165.0"},35.3,35.5,35.09,34.22,29.8,null,{"v":-0.000368570645239027,"d":"-0.000"},{"v":0.029677045640399743,"d":"0.030"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},{"v":35.49627852297823,"d":"35.5"},"CO-6 BL 32/160-4/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},52.5,{"v":90,"d":"90.0"},127.5,{"v":165,"d":"165.0"},{"v":35.29990802390858,"d":"35.3"},{"v":35.47985278966228,"d":"35.5"},{"v":34.62319261568122,"d":"34.6"},{"v":32.7299275019654,"d":"32.7"},{"v":29.80005744851481,"d":"29.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.000368570645239027,"d":"-0.000"},{"v":0.029677045640399743,"d":"0.030"},{"v":34.93768073448136,"d":"34.938"},0.011479681756350139,-0.029677045640399743,-34.93768073448136,{"v":56.47507950287148,"d":"56.5"},{"v":35.43816227617394,"d":"35.4"},"да",{"v":90,"d":"90.0"},114,64.5,{"v":25.43816227617394,"d":"25.4"},null,{"v":-7.0457064523902623E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02937704564039961,"d":"0.029"},{"v":34.94468073448135,"d":"34.945"},0.011815681756350139,-0.02937704564039961,-34.94468073448135,{"v":55.640092216677786,"d":"55.6"},{"v":34.39799846533787,"d":"34.4"}]
[{"$nulls":9},2453888,"CO 6 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":36.8253,"d":"36.8"},{"v":36.572900000000004,"d":"36.6"},{"v":29.7169,"d":"29.7"},{"v":12.2209,"d":"12.2"},{"v":6.554399999999998,"d":"6.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J567,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.1417853114404542E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03296619950321603,"d":"0.0"},{"v":36.26781058919479,"d":"36.3"},{"v":36.794035896261626,"d":"36.8"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":36.794035896261626,"d":"36.8"},{"v":34.99463661813416,"d":"35.0"},{"v":29.337291548516525,"d":"29.3"},{"v":19.82200068740873,"d":"19.8"},{"v":6.448764034810765,"d":"6.4"},{"v":920.4026309610724,"d":"920.4"},1498,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3602/2","Helix V 3602/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,225,1068,120,2944,3080,null,0,null,null,2112,null,500,null,1494,462,532,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},36.83,36.6,30,13,7.494999999999997,null,{"v":-5.0217853114404567E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.033126199503216096,"d":"0.033"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},{"v":36.79873589626163,"d":"36.8"},"CO-6 Helix V 3602/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":36.79873589626163,"d":"36.8"},{"v":35.09825536813416,"d":"35.1"},{"v":29.62986654851653,"d":"29.6"},{"v":20.39356943740873,"d":"20.4"},{"v":7.389364034810757,"d":"7.4"},{"$nulls":21},{"v":-5.0217853114404567E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.033126199503216096,"d":"0.033"},{"v":36.25691058919479,"d":"36.257"},0.011613289642255158,-0.033126199503216096,-36.25691058919479,{"v":57.31944869684963,"d":"57.3"},{"v":36.50576887678641,"d":"36.5"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":26.505768876786412,"d":"26.5"},null,{"v":-5.1417853114404542E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03296619950321603,"d":"0.033"},{"v":36.26781058919479,"d":"36.268"},0.011625289642255157,-0.03296619950321603,-36.26781058919479,{"v":57.29043750605366,"d":"57.3"},{"v":36.46882477372266,"d":"36.5"}]
[{"$nulls":9},2453505,"CO 6 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":41.2321704,"d":"41.2"},{"v":41.014075,"d":"41.0"},{"v":40.5379846,"d":"40.5"},{"v":39.382725,"d":"39.4"},{"v":37.3730392,"d":"37.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J568,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.9224831285759264E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02583865009490265,"d":"0.0"},{"v":40.72012937329241,"d":"40.7"},{"v":41.232265394567655,"d":"41.2"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},62.5,{"v":95,"d":"95.0"},127.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":41.232265394567655,"d":"41.2"},{"v":41.193450032123856,"d":"41.2"},{"v":40.537260108768386,"d":"40.5"},{"v":39.26369562450125,"d":"39.3"},{"v":37.37275657932246,"d":"37.4"},{"v":934.2034565589965,"d":"934.2"},1274.8,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 40/170-5.5/2","BL 40/170-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,1375.8600000000001,380.8600000000001,774.8600000000001,null,3248,null,null,0,3248,1310,{"$nulls":4},1042,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":95,"d":"95.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":160,"d":"160.0"},41.36,41.79,41.78,41.53,40.89,null,{"v":-1.5488413669266518E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02580748832840533,"d":"0.026"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},{"v":41.36021193111866,"d":"41.4"},"CO-6 BL 40/170-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},62.5,{"v":95,"d":"95.0"},127.5,{"v":160,"d":"160.0"},{"v":41.36021193111866,"d":"41.4"},{"v":41.73333486585951,"d":"41.7"},{"v":41.77926506183711,"d":"41.8"},{"v":41.49800251905145,"d":"41.5"},{"v":40.889547237502526,"d":"40.9"},{"$nulls":21},{"v":-1.5488413669266518E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02580748832840533,"d":"0.026"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},0.011265995247803777,-0.02580748832840533,-40.7253830042899,{"v":61.28027153671289,"d":"61.3"},{"v":41.72524088459182,"d":"41.7"},"да",{"v":95,"d":"95.0"},115.8,72.9,{"v":31.72524088459182,"d":"31.7"},null,{"v":-2.9224831285759264E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.02583865009490265,"d":"0.026"},{"v":40.72012937329241,"d":"40.720"},0.011403359423968704,-0.02583865009490265,-40.72012937329241,{"v":60.90059401398691,"d":"60.9"},{"v":41.20980390284954,"d":"41.2"}]
[{"$nulls":9},2453887,"CO 6 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":44.10714,"d":"44.1"},{"v":43.4515,"d":"43.5"},{"v":35.658500000000004,"d":"35.7"},{"v":14.557500000000001,"d":"14.6"},{"v":7.412750000000001,"d":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J569,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-6.3592624599777877E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.04504617139378009,"d":"0.0"},{"v":43.09706661949634,"d":"43.1"},{"v":43.87611813991174,"d":"43.9"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":43.87611813991174,"d":"43.9"},{"v":41.91245012648789,"d":"41.9"},{"v":35.177347998561956,"d":"35.2"},{"v":23.670811756133944,"d":"23.7"},{"v":7.392841399203839,"d":"7.4"},{"v":945.3717626574394,"d":"945.4"},1528,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3602/1","Helix V 3602/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,225,1046,120,2944,3080,null,0,null,null,2036,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},44.28,43.75,36.71,16.57,9.698,null,{"v":-6.2552624599777884E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05049617139378002,"d":"0.050"},{"v":43.09706661949636,"d":"43.097"},{"v":44.04897813991176,"d":"44.0"},"CO-6 Helix V 3602/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":44.04897813991176,"d":"44.0"},{"v":42.4963588764879,"d":"42.5"},{"v":36.25033799856197,"d":"36.3"},{"v":25.31091550613395,"d":"25.3"},{"v":9.678091399203844,"d":"9.7"},{"$nulls":21},{"v":-6.2552624599777884E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05049617139378002,"d":"0.050"},{"v":43.09706661949636,"d":"43.097"},0.01173663735710889,-0.05049617139378002,-43.09706661949636,{"v":62.78651623930972,"d":"62.8"},{"v":43.80162912743448,"d":"43.8"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":33.80162912743448,"d":"33.8"},null,{"v":-6.3592624599777877E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.04504617139378009,"d":"0.045"},{"v":43.09706661949634,"d":"43.097"},0.01174703735710889,-0.04504617139378009,-43.09706661949634,{"v":62.51797460688128,"d":"62.5"},{"v":43.42774609940726,"d":"43.4"}]
[{"$nulls":9},2453457,"CO 5 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":62.517494199999994,"d":"62.5"},{"v":63.1834536,"d":"63.2"},{"v":62.217754400000004,"d":"62.2"},{"v":58.5993768,"d":"58.6"},{"v":61.30890000000001,"d":"61.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J570,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.7647912790923981E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.07216637980535194,"d":"0.1"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.9"},{"v":62.595302965345596,"d":"62.6"},"по запросу",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":97,"d":"97.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":62.51784178457237,"d":"62.5"},{"v":63.13020594468437,"d":"63.1"},{"v":63.1326551874684,"d":"63.1"},{"v":62.525189512924456,"d":"62.5"},{"v":61.30780892105253,"d":"61.3"},{"v":851.8007662474049,"d":"851.8"},1375,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 40/220-11/2","BL 40/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,1489,307,721,null,2698,null,null,0,2698,1355,{"$nulls":4},1100,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":120,"d":"120.0"},62.69,63.86,64.54,63.56,64.4,null,{"v":-3.6137481906254378E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07205564538758845,"d":"0.072"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},{"v":62.792956758378686,"d":"62.8"},"CO-5 BL 40/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":51,"d":"51.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":97,"d":"97.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":62.69076494661476,"d":"62.7"},{"v":63.691426744292656,"d":"63.7"},{"v":64.30975398340237,"d":"64.3"},{"v":64.54574666394393,"d":"64.5"},{"v":64.39940478591731,"d":"64.4"},{"$nulls":21},{"v":-3.6137481906254378E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.07205564538758845,"d":"0.072"},{"v":60.95652473390732,"d":"60.957"},0.011472485930173656,-0.07205564538758845,-60.95652473390732,{"v":76.10022944480605,"d":"76.1"},{"v":64.34716579502361,"d":"64.3"},"да",{"v":74,"d":"74.0"},88.72,58.36,{"v":54.347165795023614,"d":"54.3"},null,{"v":-5.7647912790923981E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.07216637980535194,"d":"0.072"},{"v":60.949142786303355,"d":"60.949"},0.011687590239020352,-0.07216637980535194,-60.949142786303355,{"v":75.36725758640486,"d":"75.4"},{"v":63.113594623283355,"d":"63.1"}]
[{"$nulls":9},2453898,"CO 6 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":153.81172,"d":"153.8"},{"v":152.6514,"d":"152.7"},{"v":128.4322,"d":"128.4"},{"v":72.517,"d":"72.5"},{"v":53.74195,"d":"53.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J571,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.5755669907881603E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.07206283734214584,"d":"0.1"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.0"},{"v":153.7797155226966,"d":"153.8"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":153.7797155226966,"d":"153.8"},{"v":146.49251757987784,"d":"146.5"},{"v":127.38364355930165,"d":"127.4"},{"v":96.45309346096806,"d":"96.5"},{"v":53.70086728487705,"d":"53.7"},{"v":1114.6514881858132,"d":"1114.7"},2110,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3606","Helix V 3606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,5,16,10,null,225,1608,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},154,153,130,76,57.8125,null,{"v":-1.540766990788161E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07729483734214602,"d":"0.077"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},{"v":153.9679955226966,"d":"154.0"},"CO-6 Helix V 3606 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":153.9679955226966,"d":"154.0"},{"v":147.25970195487784,"d":"147.3"},{"v":128.99084105930166,"d":"129.0"},{"v":99.16141283596808,"d":"99.2"},{"v":57.77141728487706,"d":"57.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.540766990788161E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07729483734214602,"d":"0.077"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},0.012651878101899272,-0.07729483734214602,-153.03584069414157,{"v":113.07844918919548,"d":"113.1"},{"v":142.07484078926072,"d":"142.1"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":132.07484078926072,"d":"132.1"},null,{"v":-1.5755669907881603E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.07206283734214584,"d":"0.072"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},0.012686678101899272,-0.07206283734214584,-153.03584069414157,{"v":112.70722654245107,"d":"112.7"},{"v":141.14354349879318,"d":"141.1"}]
[{"$nulls":9},2453889,"CO 6 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":50.51714,"d":"50.5"},{"v":49.4915,"d":"49.5"},{"v":40.7485,"d":"40.7"},{"v":20.1175,"d":"20.1"},{"v":12.684750000000001,"d":"12.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J572,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-5.8625289107111641E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.02624033036065024,"d":"0.0"},{"v":49.98161420712978,"d":"50.0"},{"v":50.24119651598528,"d":"50.2"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":50.24119651598528,"d":"50.2"},{"v":47.49457301422977,"d":"47.5"},{"v":40.34922078915629,"d":"40.3"},{"v":28.805139840764838,"d":"28.8"},{"v":12.862330169055419,"d":"12.9"},{"v":860.4691590721454,"d":"860.5"},1528,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3602","Helix V 3602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,225,1046,120,2944,3080,null,0,null,null,2036,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},50.69,49.79,41.8,22.13,14.97,null,{"v":-5.7585289107111649E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.031690330360650235,"d":"0.032"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},{"v":50.41405651598528,"d":"50.4"},"CO-6 Helix V 3602 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":50.41405651598528,"d":"50.4"},{"v":48.07848176422977,"d":"48.1"},{"v":41.42221078915629,"d":"41.4"},{"v":30.445243590764836,"d":"30.4"},{"v":15.14758016905541,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-5.7585289107111649E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.031690330360650235,"d":"0.032"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},0.011686964002182228,-0.031690330360650235,-49.98161420712978,{"v":66.76631781737098,"d":"66.8"},{"v":49.5304577210021,"d":"49.5"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":39.5304577210021,"d":"39.5"},null,{"v":-5.8625289107111641E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.02624033036065024,"d":"0.026"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},0.011697364002182228,-0.02624033036065024,-49.98161420712978,{"v":66.49864544511415,"d":"66.5"},{"v":49.134109400388894,"d":"49.1"}]
[{"$nulls":9},2453892,"CO 6 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":76.81172,"d":"76.8"},{"v":75.6514,"d":"75.7"},{"v":63.4322,"d":"63.4"},{"v":32.517,"d":"32.5"},{"v":21.86695,"d":"21.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J573,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.0404060653635765E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.05311023454396445,"d":"0.1"},{"v":75.69326068128657,"d":"75.7"},{"v":76.47293117172279,"d":"76.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":76.47293117172279,"d":"76.5"},{"v":73.01201897056043,"d":"73.0"},{"v":62.767977093479985,"d":"62.8"},{"v":45.74080554048142,"d":"45.7"},{"v":21.930504311564746,"d":"21.9"},{"v":902.2451989593427,"d":"902.2"},1738,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3603","Helix V 3603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,5,16,10,null,225,1297,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},77,76,65,36,25.9375,null,{"v":-8.6924060653635789E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05834223454396441,"d":"0.058"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},{"v":76.6612111717228,"d":"76.7"},"CO-6 Helix V 3603 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":76.6612111717228,"d":"76.7"},{"v":73.77920334556045,"d":"73.8"},{"v":64.37517459347998,"d":"64.4"},{"v":48.44912491548142,"d":"48.4"},{"v":26.00105431156473,"d":"26.0"},{"$nulls":21},{"v":-8.6924060653635789E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05834223454396441,"d":"0.058"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},0.01198035171764747,-0.05834223454396441,-75.69326068128659,{"v":81.95878098553473,"d":"82.0"},{"v":74.63601978483166,"d":"74.6"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":64.63601978483166,"d":"64.6"},null,{"v":-9.0404060653635765E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.05311023454396445,"d":"0.053"},{"v":75.69326068128657,"d":"75.693"},0.01201515171764747,-0.05311023454396445,-75.69326068128657,{"v":81.6122894668693,"d":"81.6"},{"v":74.00628657804518,"d":"74.0"}]
[{"$nulls":9},2453890,"CO 6 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":69.62714,"d":"69.6"},{"v":65.7015,"d":"65.7"},{"v":54.9485,"d":"54.9"},{"v":24.9875,"d":"25.0"},{"v":14.647250000000005,"d":"14.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J574,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-8.244569114715612E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03379648897922668,"d":"0.0"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.9"},{"v":68.19730059401374,"d":"68.2"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":68.19730059401374,"d":"68.2"},{"v":64.14445476239085,"d":"64.1"},{"v":53.90560566688292,"d":"53.9"},{"v":37.48075330748992,"d":"37.5"},{"v":14.869897684211864,"d":"14.9"},{"v":910.300226334602,"d":"910.3"},1708,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3603/1","Helix V 3603/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,225,1297,120,2944,3080,null,0,null,null,2036,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},69.8,66,56,27,16.932500000000005,null,{"v":-8.1405691147156127E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03924648897922667,"d":"0.039"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},{"v":68.37016059401374,"d":"68.4"},"CO-6 Helix V 3603/1 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":68.37016059401374,"d":"68.4"},{"v":64.72836351239086,"d":"64.7"},{"v":54.97859566688291,"d":"55.0"},{"v":39.120857057489914,"d":"39.1"},{"v":17.155147684211855,"d":"17.2"},{"$nulls":21},{"v":-8.1405691147156127E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03924648897922667,"d":"0.039"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.011925168022582673,-0.03924648897922667,-67.92541714496134,{"v":77.1351290160858,"d":"77.1"},{"v":66.1092014258689,"d":"66.1"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":56.1092014258689,"d":"56.1"},null,{"v":-8.244569114715612E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03379648897922668,"d":"0.034"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.011935568022582672,-0.03379648897922668,-67.92541714496134,{"v":76.8678451611283,"d":"76.9"},{"v":65.65184021905773,"d":"65.7"}]
[{"$nulls":9},2453893,"CO 6 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":88.81172,"d":"88.8"},{"v":87.6514,"d":"87.7"},{"v":74.4322,"d":"74.4"},{"v":34.517,"d":"34.5"},{"v":20.67945,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J575,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.268913249986541E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.11138528627290421,"d":"0.1"},{"v":86.02587493859994,"d":"86.0"},{"v":88.22541160179918,"d":"88.2"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":88.22541160179918,"d":"88.2"},{"v":85.62409682791139,"d":"85.6"},{"v":73.50196732521835,"d":"73.5"},{"v":51.85902309372002,"d":"51.9"},{"v":20.69526413341643,"d":"20.7"},{"v":921.4911836252595,"d":"921.5"},1948,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3604/2","Helix V 3604/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,null,225,1474,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},89,88,76,38,24.75,null,{"v":-1.2341132499865404E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.1166172862729041,"d":"0.117"},{"v":86.02587493859994,"d":"86.026"},{"v":88.41369160179917,"d":"88.4"},"CO-6 Helix V 3604/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":88.41369160179917,"d":"88.4"},{"v":86.39128120291139,"d":"86.4"},{"v":75.10916482521833,"d":"75.1"},{"v":54.56734246872003,"d":"54.6"},{"v":24.765814133416455,"d":"24.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.2341132499865404E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.1166172862729041,"d":"0.117"},{"v":86.02587493859994,"d":"86.026"},0.012345224361097652,-0.1166172862729041,-86.02587493859994,{"v":88.33334605047591,"d":"88.3"},{"v":86.6975558274792,"d":"86.7"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":76.6975558274792,"d":"76.7"},null,{"v":-1.268913249986541E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.11138528627290421,"d":"0.111"},{"v":86.02587493859994,"d":"86.026"},0.012380024361097652,-0.11138528627290421,-86.02587493859994,{"v":87.97913715546846,"d":"88.0"},{"v":86.00365082911925,"d":"86.0"}]
[{"$nulls":9},2453894,"CO 6 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":101.81172,"d":"101.8"},{"v":99.6514,"d":"99.7"},{"v":81.4322,"d":"81.4"},{"v":43.517,"d":"43.5"},{"v":31.11695,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J576,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.5121580429611055E-4,"d":"-0.0"},{"v":2.8337730227845715E-3,"d":"0.0"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.3"},{"v":101.51150770031045,"d":"101.5"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":101.51150770031045,"d":"101.5"},{"v":94.62081267636317,"d":"94.6"},{"v":80.59302657080664,"d":"80.6"},{"v":59.42814938364085,"d":"59.4"},{"v":31.126181114865815,"d":"31.1"},{"v":921.4911836252595,"d":"921.5"},1948,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3604","Helix V 3604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,null,225,1474,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},102,100,83,47,35.1875,null,{"v":-9.1641580429611079E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.008065773022784616,"d":"0.008"},{"v":102.28258873349343,"d":"102.283"},{"v":101.69978770031047,"d":"101.7"},"CO-6 Helix V 3604 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":101.69978770031047,"d":"101.7"},{"v":95.38799705136319,"d":"95.4"},{"v":82.20022407080666,"d":"82.2"},{"v":62.13646875864086,"d":"62.1"},{"v":35.19673111486581,"d":"35.2"},{"$nulls":21},{"v":-9.1641580429611079E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.008065773022784616,"d":"0.008"},{"v":102.28258873349343,"d":"102.283"},0.012027526915407222,-0.008065773022784616,-102.28258873349343,{"v":92.5532746995608,"d":"92.6"},{"v":95.1789850845818,"d":"95.2"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":85.1789850845818,"d":"85.2"},null,{"v":-9.5121580429611055E-4,"d":"-0.001"},{"v":2.8337730227845715E-3,"d":"0.003"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.283"},0.012062326915407222,-2.8337730227845715E-3,-102.28258873349341,{"v":92.20177875527176,"d":"92.2"},{"v":94.45742228484538,"d":"94.5"}]
[{"$nulls":9},2453891,"CO 6 Helix V 3603/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":63.22714,"d":"63.2"},{"v":62.471500000000006,"d":"62.5"},{"v":51.788500000000006,"d":"51.8"},{"v":20.767500000000002,"d":"20.8"},{"v":10.53475,"d":"10.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J577,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.5879992236504836E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.07808946544214379,"d":"0.1"},{"v":61.419800171421706,"d":"61.4"},{"v":62.89956420455748,"d":"62.9"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":62.89956420455748,"d":"62.9"},{"v":60.561956414449604,"d":"60.6"},{"v":51.03035295684648,"d":"51.0"},{"v":34.3047538317481,"d":"34.3"},{"v":10.385159039154466,"d":"10.4"},{"v":1028.4997409999999,"d":"1028.5"},1708,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3603/2","Helix V 3603/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,225,1297,120,2944,3080,null,0,null,null,2036,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},63.4,62.77,52.84,22.78,12.82,null,{"v":-9.4839992236504822E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08353946544214377,"d":"0.084"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.420"},{"v":63.07242420455747,"d":"63.1"},"CO-6 Helix V 3603/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":63.07242420455747,"d":"63.1"},{"v":61.145865164449596,"d":"61.1"},{"v":52.10334295684647,"d":"52.1"},{"v":35.944857581748096,"d":"35.9"},{"v":12.670409039154464,"d":"12.7"},{"$nulls":21},{"v":-9.4839992236504822E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.08353946544214377,"d":"0.084"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.420"},0.01205951103347616,-0.08353946544214377,-61.4198001714217,{"v":74.91330634574489,"d":"74.9"},{"v":62.35559408501579,"d":"62.4"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":52.35559408501579,"d":"52.4"},null,{"v":-9.5879992236504836E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.07808946544214379,"d":"0.078"},{"v":61.419800171421706,"d":"61.420"},0.01206991103347616,-0.07808946544214379,-61.419800171421706,{"v":74.64310907122909,"d":"74.6"},{"v":61.90659702021559,"d":"61.9"}]
[{"$nulls":9},2453895,"CO 6 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":114.81172,"d":"114.8"},{"v":109.6514,"d":"109.7"},{"v":96.4322,"d":"96.4"},{"v":46.517,"d":"46.5"},{"v":28.30445,"d":"28.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J578,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6130760387829126E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.150734940671077,"d":"0.2"},{"v":109.29933741094081,"d":"109.3"},{"v":112.36961719616849,"d":"112.4"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":112.36961719616849,"d":"112.4"},{"v":109.62252229299824,"d":"109.6"},{"v":94.77231623633494,"d":"94.8"},{"v":67.8189990261786,"d":"67.8"},{"v":28.762570662529214,"d":"28.8"},{"v":1067.9275856133218,"d":"1067.9"},2068,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3605/2","Helix V 3605/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,225,1541,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},115,110,98,50,32.375,null,{"v":-1.5782760387829126E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.15596694067107697,"d":"0.156"},{"v":109.29933741094084,"d":"109.299"},{"v":112.55789719616853,"d":"112.6"},"CO-6 Helix V 3605/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":112.55789719616853,"d":"112.6"},{"v":110.38970666799827,"d":"110.4"},{"v":96.37951373633496,"d":"96.4"},{"v":70.5273184011786,"d":"70.5"},{"v":32.83312066252924,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.5782760387829126E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.15596694067107697,"d":"0.156"},{"v":109.29933741094084,"d":"109.299"},0.012689387149894024,-0.15596694067107697,-109.29933741094084,{"v":99.15746295746429,"d":"99.2"},{"v":109.24669400178782,"d":"109.2"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":99.24669400178782,"d":"99.2"},null,{"v":-1.6130760387829126E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.150734940671077,"d":"0.151"},{"v":109.29933741094081,"d":"109.299"},0.012724187149894024,-0.150734940671077,-109.29933741094081,{"v":98.79389044024981,"d":"98.8"},{"v":108.44703098133427,"d":"108.4"}]
[{"$nulls":9},2453896,"CO 6 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":128.61172000000002,"d":"128.6"},{"v":124.6514,"d":"124.7"},{"v":108.4322,"d":"108.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":38.11695,"d":"38.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J579,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.6192067406813123E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.13280252960729838,"d":"0.1"},{"v":124.33074915734841,"d":"124.3"},{"v":126.85753897895418,"d":"126.9"},"по запросу",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":126.85753897895418,"d":"126.9"},{"v":122.96655385731015,"d":"123.0"},{"v":106.92645815949165,"d":"106.9"},{"v":78.73725188549867,"d":"78.7"},{"v":38.39893503533122,"d":"38.4"},{"v":1067.9275856133218,"d":"1067.9"},2068,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3605","Helix V 3605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,225,1541,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},128.8,125,110,60,42.1875,null,{"v":-1.5844067406813132E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13803452960729856,"d":"0.138"},{"v":124.33074915734841,"d":"124.331"},{"v":127.04581897895419,"d":"127.0"},"CO-6 Helix V 3605 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":127.04581897895419,"d":"127.0"},{"v":123.73373823231016,"d":"123.7"},{"v":108.53365565949164,"d":"108.5"},{"v":81.44557126049867,"d":"81.4"},{"v":42.46948503533122,"d":"42.5"},{"$nulls":21},{"v":-1.5844067406813132E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13803452960729856,"d":"0.138"},{"v":124.33074915734841,"d":"124.331"},0.012695517851792425,-0.13803452960729856,-124.33074915734841,{"v":104.546555014592,"d":"104.5"},{"v":121.44424628243459,"d":"121.4"},"да",152.5,191.70000000000002,110.85000000000001,{"v":111.44424628243459,"d":"111.4"},null,{"v":-1.6192067406813123E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13280252960729838,"d":"0.133"},{"v":124.33074915734841,"d":"124.331"},0.012730317851792424,-0.13280252960729838,-124.33074915734841,{"v":104.17919165970075,"d":"104.2"},{"v":120.59226638742959,"d":"120.6"}]
[{"$nulls":9},2453897,"CO 6 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":140.81172,"d":"140.8"},{"v":139.6514,"d":"139.7"},{"v":116.4322,"d":"116.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":35.80445,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J580,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8053222479306756E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.123595974771299,"d":"0.1"},{"v":138.40395815289966,"d":"138.4"},{"$f":"$K$1^2*W580+$K$1*X580+Y580","v":{"v":140.48704737290103,"d":"140.5"}},{"$f":"IF($K$1=0,V580,IF(OR($K$1<CK580,$K$1>CO580,EL580>CO580,CY580<$P$1),\"не подходит\",V580))","v":"по запросу"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":140.48704737290103,"d":"140.5"},{"v":134.64996232074543,"d":"134.6"},{"v":115.26731877708498,"d":"115.3"},{"v":82.3391167419197,"d":"82.3"},{"v":35.865356215249534,"d":"35.9"},{"v":1085.560831410727,"d":"1085.6"},2092,150,200,"2R",null,"CO-6 Helix V 3606/2","Helix V 3606/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,5,16,10,null,225,1608,120,2944,3080,null,0,null,null,2022,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":250,"d":"250.0"},{"v":275,"d":"275.0"},141,140,118,60,39.875,null,{"v":-1.7705222479306765E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12882797477129923,"d":"0.129"},{"v":138.40395815289966,"d":"138.404"},{"$f":"$K$1^2*CV580+$K$1*CW580+CX580","v":{"v":140.67532737290102,"d":"140.7"}},"CO-6 Helix V 3606/2 без учёта потерь напора",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":91.25,"d":"91.3"},152.5,{"v":213.75,"d":"213.8"},{"v":275,"d":"275.0"},{"v":140.67532737290102,"d":"140.7"},{"v":135.41714669574543,"d":"135.4"},{"v":116.87451627708501,"d":"116.9"},{"v":85.0474361169197,"d":"85.0"},{"v":39.93590621524956,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"$f":"CV580","v":{"v":-1.7705222479306765E-3,"d":"-0.002"}},{"$f":"CW580","v":{"v":0.12882797477129923,"d":"0.129"}},{"$f":"CX580","v":{"v":138.40395815289966,"d":"138.404"}},{"$f":"$EC$1-EF580","v":0.012881633359041788},{"$f":"$ED$1-EG580","v":-0.12882797477129923},{"$f":"$EE$1-EH580","v":-138.40395815289966},{"$f":"(-EJ580+SQRT(EJ580^2-4*EI580*EK580))/(2*EI580)","v":{"v":108.77564600784285,"d":"108.8"}},{"$f":"$EC$1*EL580^2+$EE$1","v":{"v":131.46823516026154,"d":"131.5"}},"да",{"$f":"(P580-L580)*0.5+L580","v":152.5},{"$f":"(P580-L580)*0.66+L580","v":191.70000000000002},{"$f":"(P580-L580)*0.33+L580","v":110.85000000000001},{"$f":"EM580-$P$1","v":{"v":121.46823516026154,"d":"121.5"}},null,{"$f":"W580","v":{"v":-1.8053222479306756E-3,"d":"-0.002"}},{"$f":"X580","v":{"v":0.123595974771299,"d":"0.124"}},{"$f":"Y580","v":{"v":138.40395815289966,"d":"138.404"}},{"$f":"$EC$1-ET580","v":0.012916433359041787},{"$f":"$ED$1-EU580","v":-0.123595974771299},{"$f":"$EE$1-EV580","v":-138.40395815289966},{"$f":"(-EX580+SQRT(EX580^2-4*EW580*EY580))/(2*EW580)","v":{"v":108.40987615998216,"d":"108.4"}},{"$f":"$EC$1*EZ580^2+$EE$1","v":{"v":130.5855694335852,"d":"130.6"}}]
[{"$nulls":9},2453781,"CO 5 Helix V 1005/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":50.94805,"d":"50.9"},{"v":50.649100000000004,"d":"50.6"},{"v":43.646699999999996,"d":"43.6"},{"v":31.4051,"d":"31.4"},{"v":10.3835,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J581,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01366285609474305,"d":"-0.0"},{"v":0.26515859377500883,"d":"0.3"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.6"},{"v":45.24553161606059,"d":"45.2"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":50.68643303131837,"d":"50.7"},{"v":49.28128018665098,"d":"49.3"},{"v":42.13089635414414,"d":"42.1"},{"v":29.235281533797846,"d":"29.2"},{"v":10.594435725612101,"d":"10.6"},{"v":475.6113486591695,"d":"475.6"},556.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1005","Helix V 1005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,4,16,10,null,180,857,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},50.96,50.67,43.97,32.13,11.67,null,{"v":-0.013350356094743053,"d":"-0.013"},{"v":0.265258593775009,"d":"0.265"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},{"v":45.52988161606058,"d":"45.5"},"CO-5 Helix V 1005 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":50.69838303131836,"d":"50.7"},{"v":49.41475831165097,"d":"49.4"},{"v":42.51730885414413,"d":"42.5"},{"v":30.006034658797837,"d":"30.0"},{"v":11.88093572561209,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.013350356094743053,"d":"-0.013"},{"v":0.265258593775009,"d":"0.265"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},0.024461467205854164,-0.265258593775009,-49.587444288079055,{"v":50.77131565515423,"d":"50.8"},{"v":28.64140548172566,"d":"28.6"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":18.64140548172566,"d":"18.6"},null,{"v":-0.01366285609474305,"d":"-0.014"},{"v":0.26515859377500883,"d":"0.265"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.587"},0.02477396720585416,-0.26515859377500883,-49.587344288079066,{"v":50.40962994062871,"d":"50.4"},{"v":28.23478656390145,"d":"28.2"}]
[{"$nulls":9},2453860,"CO 6 Helix V 1005/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":50.94805,"d":"50.9"},{"v":50.649100000000004,"d":"50.6"},{"v":43.646699999999996,"d":"43.6"},{"v":31.4051,"d":"31.4"},{"v":10.3835,"d":"10.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J582,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008744227900635547,"d":"-0.0"},{"v":0.21212687502000674,"d":"0.2"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.6"},{"v":48.08134542810728,"d":"48.1"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":50.686433031318366,"d":"50.7"},{"v":49.281280186650974,"d":"49.3"},{"v":42.130896354144134,"d":"42.1"},{"v":29.235281533797846,"d":"29.2"},{"v":10.594435725612101,"d":"10.6"},{"v":560.3972164878893,"d":"560.4"},664,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1005","Helix V 1005","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,5,16,10,null,180,857,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},50.96,50.67,43.97,32.13,11.67,null,{"v":-0.008544227900635549,"d":"-0.009"},{"v":0.21220687502000699,"d":"0.212"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},{"v":48.263845428107274,"d":"48.3"},"CO-6 Helix V 1005 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":50.69838303131836,"d":"50.7"},{"v":49.41475831165097,"d":"49.4"},{"v":42.51730885414413,"d":"42.5"},{"v":30.006034658797844,"d":"30.0"},{"v":11.880935725612105,"d":"11.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.008544227900635549,"d":"-0.009"},{"v":0.21220687502000699,"d":"0.212"},{"v":49.587444288079055,"d":"49.587"},0.01965533901174666,-0.21220687502000699,-49.587444288079055,{"v":55.91541562972405,"d":"55.9"},{"v":34.739263389386544,"d":"34.7"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":24.739263389386544,"d":"24.7"},null,{"v":-0.008744227900635547,"d":"-0.009"},{"v":0.21212687502000674,"d":"0.212"},{"v":49.587344288079066,"d":"49.587"},0.01985533901174666,-0.21212687502000674,-49.587344288079066,{"v":55.60080054597768,"d":"55.6"},{"v":34.34943357059546,"d":"34.3"}]
[{"$nulls":9},2453455,"CO 5 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":41.2321704,"d":"41.2"},{"v":41.014075,"d":"41.0"},{"v":40.5379846,"d":"40.5"},{"v":39.382725,"d":"39.4"},{"v":37.3730392,"d":"37.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J583,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.5663798883998876E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.03229831261862835,"d":"0.0"},{"v":40.7201293732924,"d":"40.7"},{"v":41.27810456189526,"d":"41.3"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":41.23226539456765,"d":"41.2"},{"v":41.19345003212385,"d":"41.2"},{"v":40.53726010876838,"d":"40.5"},{"v":39.26369562450125,"d":"39.3"},{"v":37.372756579322456,"d":"37.4"},{"v":781.6579131215399,"d":"781.7"},1035,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 40/170-5.5/2","BL 40/170-5.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,1375.8600000000001,380.8600000000001,774.8600000000001,null,2698,null,null,0,2698,1297,{"$nulls":4},1042,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":128,"d":"128.0"},41.36,41.79,41.78,41.53,40.89,null,{"v":-2.4200646358228949E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03225936041050669,"d":"0.032"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},{"v":41.475357999381046,"d":"41.5"},"CO-5 BL 40/170-5.5/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":102,"d":"102.0"},{"v":128,"d":"128.0"},{"v":41.36021193111866,"d":"41.4"},{"v":41.73333486585951,"d":"41.7"},{"v":41.77926506183711,"d":"41.8"},{"v":41.49800251905145,"d":"41.5"},{"v":40.889547237502526,"d":"40.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.4200646358228949E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03225936041050669,"d":"0.032"},{"v":40.7253830042899,"d":"40.725"},0.011353117574693402,-0.03225936041050669,-40.7253830042899,{"v":61.33043093921324,"d":"61.3"},{"v":41.793575102106715,"d":"41.8"},"да",{"v":76,"d":"76.0"},92.64,58.32,{"v":31.793575102106715,"d":"31.8"},null,{"v":-4.5663798883998876E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03229831261862835,"d":"0.032"},{"v":40.7201293732924,"d":"40.720"},0.0115677490999511,-0.03229831261862835,-40.7201293732924,{"v":60.743264046881684,"d":"60.7"},{"v":40.99715696743543,"d":"41.0"}]
[{"$nulls":9},2453801,"CO 5 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":47.6514,"d":"47.7"},{"v":40.1288,"d":"40.1"},{"v":23.4322,"d":"23.4"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J584,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.8668749999999988E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.15595999999999982,"d":"0.2"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":48.098612499999994,"d":"48.1"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":46.997193124999995,"d":"47.0"},{"v":40.72281249999999,"d":"40.7"},{"v":28.938298125,"d":"28.9"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"v":628.7370666929064,"d":"628.7"},961.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2203","Helix V 2203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,210,1070,120,2448,2580,null,0,null,null,1827,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},47.88,48,41,25,13.625,null,{"v":-2.812499999999999E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.16249999999999976,"d":"0.163"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},{"v":48.34375000000001,"d":"48.3"},"CO-5 Helix V 2203 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":47.88000000000001,"d":"47.9"},{"v":47.424687500000005,"d":"47.4"},{"v":41.56375,"d":"41.6"},{"v":30.297187499999996,"d":"30.3"},{"v":13.625,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-2.812499999999999E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.16249999999999976,"d":"0.163"},{"v":46.000000000000014,"d":"46.000"},0.01392361111111111,-0.16249999999999976,-46.000000000000014,{"v":63.60904451805578,"d":"63.6"},{"v":44.956783827777805,"d":"45.0"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":34.956783827777805,"d":"35.0"},null,{"v":-2.8668749999999988E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.15595999999999982,"d":"0.156"},{"v":46,"d":"46.000"},0.013977986111111111,-0.15595999999999982,-46,{"v":63.21566701303821,"d":"63.2"},{"v":44.40245062114808,"d":"44.4"}]
[{"$nulls":9},2453880,"CO 6 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":47.76144,"d":"47.8"},{"v":47.6514,"d":"47.7"},{"v":40.1288,"d":"40.1"},{"v":23.4322,"d":"23.4"},{"v":11.643650000000001,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J585,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8347999999999988E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.1247679999999998,"d":"0.1"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":48.091719999999995,"d":"48.1"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":47.76143999999999,"d":"47.8"},{"v":46.997193124999995,"d":"47.0"},{"v":40.72281249999999,"d":"40.7"},{"v":28.938298124999996,"d":"28.9"},{"v":11.643649999999994,"d":"11.6"},{"v":756.002147851557,"d":"756.0"},1192,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2203","Helix V 2203","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,210,1070,120,2944,3080,null,0,null,null,1857,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},47.88,48,41,25,13.625,null,{"v":-1.7999999999999993E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12999999999999984,"d":"0.130"},{"v":46.00000000000001,"d":"46.000"},{"v":48.28,"d":"48.3"},"CO-6 Helix V 2203 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":47.88,"d":"47.9"},{"v":47.4246875,"d":"47.4"},{"v":41.56375,"d":"41.6"},{"v":30.2971875,"d":"30.3"},{"v":13.625,"d":"13.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.7999999999999993E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.12999999999999984,"d":"0.130"},{"v":46.00000000000001,"d":"46.000"},0.012911111111111111,-0.12999999999999984,-46.00000000000001,{"v":64.93574341423621,"d":"64.9"},{"v":46.851675252883574,"d":"46.9"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":36.851675252883574,"d":"36.9"},null,{"v":-1.8347999999999988E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.1247679999999998,"d":"0.125"},{"v":46,"d":"46.000"},0.01294591111111111,-0.1247679999999998,-46,{"v":64.62238462474035,"d":"64.6"},{"v":46.40058438430976,"d":"46.4"}]
[{"$nulls":9},2453808,"CO 5 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":44.10714,"d":"44.1"},{"v":43.4515,"d":"43.5"},{"v":35.658500000000004,"d":"35.7"},{"v":14.557500000000001,"d":"14.6"},{"v":7.412750000000001,"d":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J586,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.9363475937152938E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.0563077142422251,"d":"0.1"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.1"},{"v":43.89202676332872,"d":"43.9"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":43.876118139911746,"d":"43.9"},{"v":41.9124501264879,"d":"41.9"},{"v":35.17734799856196,"d":"35.2"},{"v":23.670811756133947,"d":"23.7"},{"v":7.392841399203846,"d":"7.4"},{"v":784.7722081401383,"d":"784.8"},1186.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3602/1","Helix V 3602/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,225,1046,120,2444,2580,null,0,null,null,2023,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},44.28,43.75,36.71,16.57,9.698,null,{"v":-0.000977384759371529,"d":"-0.001"},{"v":0.06312021424222504,"d":"0.063"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},{"v":44.111026763328724,"d":"44.1"},"CO-5 Helix V 3602/1 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":44.048978139911746,"d":"44.0"},{"v":42.496358876487896,"d":"42.5"},{"v":36.25033799856196,"d":"36.3"},{"v":25.310915506133945,"d":"25.3"},{"v":9.67809139920385,"d":"9.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.000977384759371529,"d":"-0.001"},{"v":0.06312021424222504,"d":"0.063"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.01208849587048264,-0.06312021424222504,-43.097066619496346,{"v":62.3765203794025,"d":"62.4"},{"v":43.23144771824462,"d":"43.2"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":33.23144771824462,"d":"33.2"},null,{"v":-9.9363475937152938E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.0563077142422251,"d":"0.056"},{"v":43.097066619496346,"d":"43.097"},0.012104745870482641,-0.0563077142422251,-43.097066619496346,{"v":62.03978914475913,"d":"62.0"},{"v":42.765949301401925,"d":"42.8"}]
[{"$nulls":9},2453575,"CO 2 Helix V 3603/2/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":63.22714,"d":"63.2"},{"v":62.471500000000006,"d":"62.5"},{"v":51.788500000000006,"d":"51.8"},{"v":20.767500000000002,"d":"20.8"},{"v":10.53475,"d":"10.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J587,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.023969998059126207,"d":"-0.0"},{"v":0.39044732721071895,"d":"0.4"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.4"},{"v":51.56022173452968,"d":"51.6"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":62.89956420455747,"d":"62.9"},{"v":60.5619564144496,"d":"60.6"},{"v":51.03035295684647,"d":"51.0"},{"v":34.3047538317481,"d":"34.3"},{"v":10.385159039154459,"d":"10.4"},{"v":355.21850046020757,"d":"355.2"},494,125,125,"2R",null,"CO-2 Helix V 3603/2","Helix V 3603/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/2-7,5(18A)/J-6,3A/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,1,16,10,null,225,1695,120,944,1080,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":10,"d":"10.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":55,"d":"55.0"},63.4,62.77,52.84,22.78,12.82,null,{"v":-0.023709998059126196,"d":"-0.024"},{"v":0.4176973272107189,"d":"0.418"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},{"v":52.611721734529674,"d":"52.6"},"CO-2 Helix V 3603/2 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":18.25,"d":"18.3"},30.5,{"v":42.75,"d":"42.8"},{"v":55,"d":"55.0"},{"v":63.07242420455746,"d":"63.1"},{"v":61.14586516444959,"d":"61.1"},{"v":52.10334295684646,"d":"52.1"},{"v":35.944857581748096,"d":"35.9"},{"v":12.670409039154478,"d":"12.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.023709998059126196,"d":"-0.024"},{"v":0.4176973272107189,"d":"0.418"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},0.034821109170237306,-0.4176973272107189,-61.419800171421684,{"v":48.42228118342198,"d":"48.4"},{"v":26.052414611182027,"d":"26.1"},"да",30.5,38.34,22.17,{"v":16.052414611182027,"d":"16.1"},null,{"v":-0.023969998059126207,"d":"-0.024"},{"v":0.39044732721071895,"d":"0.390"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.420"},0.035081109170237317,-0.39044732721071895,-61.4198001714217,{"v":47.775851462889094,"d":"47.8"},{"v":25.36146647782269,"d":"25.4"}]
[{"$nulls":9},2453782,"CO 5 Helix V 1006/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":60.76805,"d":"60.8"},{"v":60.3891,"d":"60.4"},{"v":51.726699999999994,"d":"51.7"},{"v":36.8151,"d":"36.8"},{"v":11.6435,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J588,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01624385813917543,"d":"-0.0"},{"v":0.2992747070939418,"d":"0.3"},{"v":59.25516698366262,"d":"59.3"},{"v":53.613935871222985,"d":"53.6"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":60.46603633321595,"d":"60.5"},{"v":58.56381709609995,"d":"58.6"},{"v":49.831055511460676,"d":"49.8"},{"v":34.26775157929814,"d":"34.3"},{"v":11.873905299612332,"d":"11.9"},{"v":478.68747162197224,"d":"478.7"},561.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1006","Helix V 1006","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,4,16,10,null,180,894,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},60.78,60.41,52.05,37.54,12.93,null,{"v":-0.015931358139175438,"d":"-0.016"},{"v":0.2993747070939423,"d":"0.299"},{"v":59.25526698366262,"d":"59.255"},{"v":53.898285871222996,"d":"53.9"},"CO-5 Helix V 1006 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":60.47798633321596,"d":"60.5"},{"v":58.697295221099964,"d":"58.7"},{"v":50.21746801146069,"d":"50.2"},{"v":35.03850470429815,"d":"35.0"},{"v":13.160405299612336,"d":"13.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.015931358139175438,"d":"-0.016"},{"v":0.2993747070939423,"d":"0.299"},{"v":59.25526698366262,"d":"59.255"},0.027042469250286548,-0.2993747070939423,-59.25526698366262,{"v":52.67158368852096,"d":"52.7"},{"v":30.82550809174297,"d":"30.8"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":20.82550809174297,"d":"20.8"},null,{"v":-0.01624385813917543,"d":"-0.016"},{"v":0.2992747070939418,"d":"0.299"},{"v":59.25516698366262,"d":"59.255"},0.02735496925028654,-0.2992747070939418,-59.25516698366262,{"v":52.332564216454436,"d":"52.3"},{"v":30.429969749659193,"d":"30.4"}]
[{"$nulls":9},2453783,"CO 5 Helix V 1007/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":71.83805,"d":"71.8"},{"v":71.4391,"d":"71.4"},{"v":61.906699999999994,"d":"61.9"},{"v":45.0251,"d":"45.0"},{"v":15.933499999999999,"d":"15.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J589,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01899522887925487,"d":"-0.0"},{"v":0.37713237678256695,"d":"0.4"},{"v":69.89512731117361,"d":"69.9"},{"v":64.11339262332123,"d":"64.1"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":71.47409333221583,"d":"71.5"},{"v":69.64359609870937,"d":"69.6"},{"v":59.82560512147624,"d":"59.8"},{"v":42.02012040051643,"d":"42.0"},{"v":16.22714193582995,"d":"16.2"},{"v":490.12404718858124,"d":"490.1"},606.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1007","Helix V 1007","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,null,180,967,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},71.85,71.46,62.23,45.75,17.22,null,{"v":-0.018682728879254876,"d":"-0.019"},{"v":0.37723237678256727,"d":"0.377"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},{"v":64.39774262332125,"d":"64.4"},"CO-5 Helix V 1007 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":71.48604333221584,"d":"71.5"},{"v":69.77707422370938,"d":"69.8"},{"v":60.21201762147624,"d":"60.2"},{"v":42.79087352551643,"d":"42.8"},{"v":17.513641935829945,"d":"17.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.018682728879254876,"d":"-0.019"},{"v":0.37723237678256727,"d":"0.377"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},0.029793839990365986,-0.37723237678256727,-69.89522731117361,{"v":55.17782205306082,"d":"55.2"},{"v":33.828800516880506,"d":"33.8"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":23.828800516880506,"d":"23.8"},null,{"v":-0.01899522887925487,"d":"-0.019"},{"v":0.37713237678256695,"d":"0.377"},{"v":69.89512731117361,"d":"69.895"},0.03010633999036598,-0.37713237678256695,-69.89512731117361,{"v":54.85179004213872,"d":"54.9"},{"v":33.430209675854094,"d":"33.4"}]
[{"$nulls":9},2453784,"CO 5 Helix V 1008/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":81.79805,"d":"81.8"},{"v":81.3191,"d":"81.3"},{"v":70.1167,"d":"70.1"},{"v":50.695100000000004,"d":"50.7"},{"v":17.4835,"d":"17.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J590,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.02151796965690798,"d":"-0.0"},{"v":0.41006664538165755,"d":"0.4"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.7"},{"v":72.64045141588731,"d":"72.6"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":81.39037771029602,"d":"81.4"},{"v":79.06806422766317,"d":"79.1"},{"v":67.6974445043005,"d":"67.7"},{"v":47.27851854020804,"d":"47.3"},{"v":17.81128633538576,"d":"17.8"},{"v":492.7078766522491,"d":"492.7"},611.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1008","Helix V 1008","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,null,180,1004,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},81.81,81.34,70.44,51.42,18.77,null,{"v":-0.021205469656907977,"d":"-0.021"},{"v":0.41016664538165765,"d":"0.410"},{"v":79.70472474565473,"d":"79.705"},{"v":72.92480141588727,"d":"72.9"},"CO-5 Helix V 1008 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":81.40232771029599,"d":"81.4"},{"v":79.20154235266314,"d":"79.2"},{"v":68.08385700430047,"d":"68.1"},{"v":48.04927166520801,"d":"48.0"},{"v":19.09778633538575,"d":"19.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.021205469656907977,"d":"-0.021"},{"v":0.41016664538165765,"d":"0.410"},{"v":79.70472474565473,"d":"79.705"},0.03231658076801909,-0.41016664538165765,-79.70472474565473,{"v":56.41247788596238,"d":"56.4"},{"v":35.35964068037994,"d":"35.4"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":25.35964068037994,"d":"25.4"},null,{"v":-0.02151796965690798,"d":"-0.022"},{"v":0.41006664538165755,"d":"0.410"},{"v":79.70462474565477,"d":"79.705"},0.03262908076801909,-0.41006664538165755,-79.70462474565477,{"v":56.10578088636416,"d":"56.1"},{"v":34.97620720965229,"d":"35.0"}]
[{"$nulls":9},2453788,"CO 5 Helix V 1012/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":124.68805,"d":"124.7"},{"v":124.0791,"d":"124.1"},{"v":109.3767,"d":"109.4"},{"v":81.7751,"d":"81.8"},{"v":32.80350000000001,"d":"32.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J591,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.03262015715535932,"d":"-0.0"},{"v":0.7202315852280122,"d":"0.7"},{"v":120.87198439417953,"d":"120.9"},{"v":113.12079051119652,"d":"113.1"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":124.01904824795467,"d":"124.0"},{"v":121.92811084681404,"d":"121.9"},{"v":106.1203973618448,"d":"106.1"},{"v":76.59590779304696,"d":"76.6"},{"v":33.35464214042055,"d":"33.4"},{"v":530.8288466652249,"d":"530.8"},691.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1012","Helix V 1012","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,180,1198,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},124.7,124.1,109.7,82.5,34.09,null,{"v":-0.03230765715535933,"d":"-0.032"},{"v":0.7203315852280129,"d":"0.720"},{"v":120.87208439417952,"d":"120.872"},{"v":113.4051405111965,"d":"113.4"},"CO-5 Helix V 1012 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":124.03099824795467,"d":"124.0"},{"v":122.06158897181403,"d":"122.1"},{"v":106.5068098618448,"d":"106.5"},{"v":77.36666091804696,"d":"77.4"},{"v":34.64114214042053,"d":"34.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.03230765715535933,"d":"-0.032"},{"v":0.7203315852280129,"d":"0.720"},{"v":120.87208439417952,"d":"120.872"},0.043418768266470446,-0.7203315852280129,-120.87208439417952,{"v":61.705620885249196,"d":"61.7"},{"v":42.30648498704558,"d":"42.3"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":32.30648498704558,"d":"32.3"},null,{"v":-0.03262015715535932,"d":"-0.033"},{"v":0.7202315852280122,"d":"0.720"},{"v":120.87198439417953,"d":"120.872"},0.04373126826647043,-0.7202315852280122,-120.87198439417953,{"v":61.44924024737869,"d":"61.4"},{"v":41.95565696644517,"d":"42.0"}]
[{"$nulls":9},2453789,"CO 5 Helix V 1013/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":134.88805,"d":"134.9"},{"v":134.17909999999998,"d":"134.2"},{"v":118.1767,"d":"118.2"},{"v":88.23509999999999,"d":"88.2"},{"v":35.1935,"d":"35.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J592,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.035275628995459656,"d":"-0.0"},{"v":0.7734857336952715,"d":"0.8"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.8"},{"v":122.23161324254154,"d":"122.2"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":134.14609908593218,"d":"134.1"},{"v":131.80698178300824,"d":"131.8"},{"v":114.63446248749351,"d":"114.6"},{"v":82.628541199388,"d":"82.6"},{"v":35.78921791869172,"d":"35.8"},{"v":535.9025998961938,"d":"535.9"},696.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1013","Helix V 1013","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,180,1273,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},134.9,134.2,118.5,88.96,36.48,null,{"v":-0.034963128995459634,"d":"-0.035"},{"v":0.77358573369527,"d":"0.774"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},{"v":122.51596324254155,"d":"122.5"},"CO-5 Helix V 1013 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":134.1580490859322,"d":"134.2"},{"v":131.94045990800825,"d":"131.9"},{"v":115.02087498749351,"d":"115.0"},{"v":83.399294324388,"d":"83.4"},{"v":37.07571791869174,"d":"37.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.034963128995459634,"d":"-0.035"},{"v":0.77358573369527,"d":"0.774"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},0.04607424010657075,-0.77358573369527,-130.77520732759712,{"v":62.32860195166992,"d":"62.3"},{"v":43.16505134721901,"d":"43.2"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":33.16505134721901,"d":"33.2"},null,{"v":-0.035275628995459656,"d":"-0.035"},{"v":0.7734857336952715,"d":"0.773"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.775"},0.04638674010657077,-0.7734857336952715,-130.77510732759708,{"v":62.08441615351009,"d":"62.1"},{"v":42.82749699024694,"d":"42.8"}]
[{"$nulls":9},2453793,"CO 5 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":64.2237,"d":"64.2"},{"v":60.9113,"d":"60.9"},{"v":52.6789,"d":"52.7"},{"v":37.4965,"d":"37.5"},{"v":18.5795,"d":"18.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J593,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005738589321265848,"d":"-0.0"},{"v":0.17624670382162613,"d":"0.2"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.6"},{"v":62.76335756503788,"d":"62.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":63.929290423125586,"d":"63.9"},{"v":61.77954955473461,"d":"61.8"},{"v":53.55838118444436,"d":"53.6"},{"v":39.26578531225485,"d":"39.3"},{"v":18.90176193816606,"d":"18.9"},{"v":493.3465166911764,"d":"493.3"},711.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1605","Helix V 1605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,180,977,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},64.27,61.32,53.81,39.71,21.97,null,{"v":-0.00542608932126585,"d":"-0.005"},{"v":0.1763467038216264,"d":"0.176"},{"v":62.640786839528346,"d":"62.641"},{"v":63.047707565037875,"d":"63.0"},"CO-5 Helix V 1605 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":63.97559042312558,"d":"64.0"},{"v":62.16596205473461,"d":"62.2"},{"v":54.61553118444436,"d":"54.6"},{"v":41.32429781225484,"d":"41.3"},{"v":22.29226193816605,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.00542608932126585,"d":"-0.005"},{"v":0.1763467038216264,"d":"0.176"},{"v":62.640786839528346,"d":"62.641"},0.016537200432376963,-0.1763467038216264,-62.640786839528346,{"v":67.10802419921222,"d":"67.1"},{"v":50.0387434658006,"d":"50.0"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":40.0387434658006,"d":"40.0"},null,{"v":-0.005738589321265848,"d":"-0.006"},{"v":0.17624670382162613,"d":"0.176"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.641"},0.01684970043237696,-0.17624670382162613,-62.64068683952836,{"v":66.42609946954758,"d":"66.4"},{"v":49.02696323042477,"d":"49.0"}]
[{"$nulls":9},2453794,"CO 5 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":76.7437,"d":"76.7"},{"v":72.43130000000001,"d":"72.4"},{"v":62.3689,"d":"62.4"},{"v":44.216499999999996,"d":"44.2"},{"v":21.7695,"d":"21.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J594,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006693532550912697,"d":"-0.0"},{"v":0.18672915161093906,"d":"0.2"},{"v":75.12405778593475,"d":"75.1"},{"v":74.7017530384415,"d":"74.7"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":76.4009389179346,"d":"76.4"},{"v":73.46000071744956,"d":"73.5"},{"v":63.4373050780989,"d":"63.4"},{"v":46.332851999882614,"d":"46.3"},{"v":22.14664148280069,"d":"22.1"},{"v":496.5168299130622,"d":"496.5"},716.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1606","Helix V 1606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,180,1027,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},76.79,72.84,63.5,46.43,25.16,null,{"v":-0.006381032550912699,"d":"-0.006"},{"v":0.18682915161093921,"d":"0.187"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},{"v":74.9861030384415,"d":"75.0"},"CO-5 Helix V 1606 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":76.4472389179346,"d":"76.4"},{"v":73.84641321744957,"d":"73.8"},{"v":64.49445507809891,"d":"64.5"},{"v":48.39136449988261,"d":"48.4"},{"v":25.537141482800678,"d":"25.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.006381032550912699,"d":"-0.006"},{"v":0.18682915161093921,"d":"0.187"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},0.017492143662023812,-0.18682915161093921,-75.12415778593476,{"v":71.09184967585081,"d":"71.1"},{"v":56.15612322593077,"d":"56.2"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":46.15612322593077,"d":"46.2"},null,{"v":-0.006693532550912697,"d":"-0.007"},{"v":0.18672915161093906,"d":"0.187"},{"v":75.12405778593475,"d":"75.124"},0.01780464366202381,-0.18672915161093906,-75.12405778593475,{"v":70.41169093476304,"d":"70.4"},{"v":55.0867357810288,"d":"55.1"}]
[{"$nulls":9},2453785,"CO 5 Helix V 1009/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":93.17805,"d":"93.2"},{"v":92.6991,"d":"92.7"},{"v":81.13669999999999,"d":"81.1"},{"v":60.015100000000004,"d":"60.0"},{"v":23.0035,"d":"23.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J595,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.024435386656422184,"d":"-0.0"},{"v":0.5158329793771369,"d":"0.5"},{"v":90.47653769226658,"d":"90.5"},{"v":83.95967908280072,"d":"84.0"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":92.6918616488982,"d":"92.7"},{"v":90.78214252713646,"d":"90.8"},{"v":78.5973433163492,"d":"78.6"},{"v":56.1374640165364,"d":"56.1"},{"v":23.402504627698065,"d":"23.4"},{"v":501.1508524437716,"d":"501.2"},646.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1009","Helix V 1009","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,180,1056,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},93.19,92.72,81.46,60.74,24.29,null,{"v":-0.024122886656422187,"d":"-0.024"},{"v":0.5159329793771372,"d":"0.516"},{"v":90.47663769226656,"d":"90.477"},{"v":84.24402908280071,"d":"84.2"},"CO-5 Helix V 1009 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":92.7038116488982,"d":"92.7"},{"v":90.91562065213645,"d":"90.9"},{"v":78.98375581634919,"d":"79.0"},{"v":56.9082171415364,"d":"56.9"},{"v":24.68900462769807,"d":"24.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.024122886656422187,"d":"-0.024"},{"v":0.5159329793771372,"d":"0.516"},{"v":90.47663769226656,"d":"90.477"},0.0352339977675333,-0.5159329793771372,-90.47663769226656,{"v":58.52194714178663,"d":"58.5"},{"v":38.05353663628966,"d":"38.1"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":28.053536636289657,"d":"28.1"},null,{"v":-0.024435386656422184,"d":"-0.024"},{"v":0.5158329793771369,"d":"0.516"},{"v":90.47653769226658,"d":"90.477"},0.0355464977675333,-0.5158329793771369,-90.47653769226658,{"v":58.22580894831487,"d":"58.2"},{"v":37.66938697428515,"d":"37.7"}]
[{"$nulls":9},2453786,"CO 5 Helix V 1010/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":103.28805,"d":"103.3"},{"v":102.7791,"d":"102.8"},{"v":89.7367,"d":"89.7"},{"v":66.2051,"d":"66.2"},{"v":25.1135,"d":"25.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J596,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.027033003983254516,"d":"-0.0"},{"v":0.5609680704303212,"d":"0.6"},{"v":100.37716336840325,"d":"100.4"},{"v":92.87650189638381,"d":"92.9"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":102.76978364758801,"d":"102.8"},{"v":100.51638888826211,"d":"100.5"},{"v":86.89561595397771,"d":"86.9"},{"v":61.90746484473476,"d":"61.9"},{"v":25.55193556053331,"d":"25.6"},{"v":504.5229206314878,"d":"504.5"},651.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1010","Helix V 1010","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,180,1093,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},103.3,102.8,90.06,66.93,26.4,null,{"v":-0.02672050398325453,"d":"-0.027"},{"v":0.5610680704303219,"d":"0.561"},{"v":100.37726336840323,"d":"100.377"},{"v":93.16085189638382,"d":"93.2"},"CO-5 Helix V 1010 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":102.781733647588,"d":"102.8"},{"v":100.64986701326211,"d":"100.6"},{"v":87.2820284539777,"d":"87.3"},{"v":62.67821796973476,"d":"62.7"},{"v":26.838435560533284,"d":"26.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.02672050398325453,"d":"-0.027"},{"v":0.5610680704303219,"d":"0.561"},{"v":100.37726336840323,"d":"100.377"},0.03783161509436564,-0.5610680704303219,-100.37726336840323,{"v":59.45619410963204,"d":"59.5"},{"v":39.27821131113604,"d":"39.3"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":29.27821131113604,"d":"29.3"},null,{"v":-0.027033003983254516,"d":"-0.027"},{"v":0.5609680704303212,"d":"0.561"},{"v":100.37716336840325,"d":"100.377"},0.038144115094365626,-0.5609680704303212,-100.37716336840325,{"v":59.175996642517205,"d":"59.2"},{"v":38.90887309594675,"d":"38.9"}]
[{"$nulls":9},2453787,"CO 5 Helix V 1011/SK-FFS-R",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},{"v":113.38805,"d":"113.4"},{"v":112.7791,"d":"112.8"},{"v":98.24669999999999,"d":"98.2"},{"v":72.29509999999999,"d":"72.3"},{"v":27.1135,"d":"27.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J597,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.029606886292579116,"d":"-0.0"},{"v":0.6033002522524715,"d":"0.6"},{"v":110.25264452189495,"d":"110.3"},{"v":101.7054544261479,"d":"101.7"},"по запросу",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":112.80659812887693,"d":"112.8"},{"v":110.17800572861424,"d":"110.2"},{"v":95.09971764232203,"d":"95.1"},{"v":67.5717338700003,"d":"67.6"},{"v":27.59405441164907,"d":"27.6"},{"v":513.4382705320069,"d":"513.4"},656.5,80,100,"2R",null,"CO-5 Helix V 1011","Helix V 1011","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,4,16,10,null,180,1168,100,1454,1500,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":6,"d":"6.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":48,"d":"48.0"},{"v":64,"d":"64.0"},113.4,112.8,98.57,73.02,28.4,null,{"v":-0.02929438629257912,"d":"-0.029"},{"v":0.6034002522524716,"d":"0.603"},{"v":110.25274452189493,"d":"110.253"},{"v":101.98980442614787,"d":"102.0"},"CO-5 Helix V 1011 без учёта потерь напора",{"v":6,"d":"6.0"},20.5,{"v":35,"d":"35.0"},49.5,{"v":64,"d":"64.0"},{"v":112.81854812887691,"d":"112.8"},{"v":110.31148385361422,"d":"110.3"},{"v":95.48613014232201,"d":"95.5"},{"v":68.34248699500029,"d":"68.3"},{"v":28.88055441164903,"d":"28.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.02929438629257912,"d":"-0.029"},{"v":0.6034002522524716,"d":"0.603"},{"v":110.25274452189493,"d":"110.253"},0.04040549740369023,-0.6034002522524716,-110.25274452189493,{"v":60.23432030814482,"d":"60.2"},{"v":40.31303714426875,"d":"40.3"},"да",{"v":35,"d":"35.0"},44.28,25.14,{"v":30.313037144268748,"d":"30.3"},null,{"v":-0.029606886292579116,"d":"-0.030"},{"v":0.6033002522524715,"d":"0.603"},{"v":110.25264452189495,"d":"110.253"},0.040717997403690226,-0.6033002522524715,-110.25264452189495,{"v":59.968672575135706,"d":"60.0"},{"v":39.958241004709265,"d":"40.0"}]
[{"$nulls":9},2453795,"CO 5 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":90.6737,"d":"90.7"},{"v":86.6213,"d":"86.6"},{"v":75.8689,"d":"75.9"},{"v":55.296499999999995,"d":"55.3"},{"v":29.1895,"d":"29.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J598,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.008069852134143438,"d":"-0.0"},{"v":0.2780794857478816,"d":"0.3"},{"v":88.04696486322429,"d":"88.0"},{"v":89.12648251493164,"d":"89.1"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":90.22185998488222,"d":"90.2"},{"v":87.89417800007443,"d":"87.9"},{"v":77.0285924573429,"d":"77.0"},{"v":57.6251033566876,"d":"57.6"},{"v":29.68371069810855,"d":"29.7"},{"v":513.9767580454152,"d":"514.0"},756.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1607","Helix V 1607","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,180,1107,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},90.72,87.03,77,57.51,32.58,null,{"v":-7.7573521341434346E-3,"d":"-0.008"},{"v":0.2781794857478811,"d":"0.278"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},{"v":89.41083251493166,"d":"89.4"},"CO-5 Helix V 1607 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":90.26815998488223,"d":"90.3"},{"v":88.28059050007444,"d":"88.3"},{"v":78.08574245734289,"d":"78.1"},{"v":59.68361585668761,"d":"59.7"},{"v":33.07421069810855,"d":"33.1"},{"$nulls":21},{"v":-7.7573521341434346E-3,"d":"-0.008"},{"v":0.2781794857478811,"d":"0.278"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},0.018868463245254548,-0.2781794857478811,-88.0470648632243,{"v":76.078902804201,"d":"76.1"},{"v":64.3111050210118,"d":"64.3"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":54.3111050210118,"d":"54.3"},null,{"v":-0.008069852134143438,"d":"-0.008"},{"v":0.2780794857478816,"d":"0.278"},{"v":88.04696486322429,"d":"88.047"},0.019180963245254548,-0.2780794857478816,-88.04696486322429,{"v":75.38749625481319,"d":"75.4"},{"v":63.147495461883025,"d":"63.1"}]
[{"$nulls":9},2453796,"CO 5 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":103.3537,"d":"103.4"},{"v":98.5013,"d":"98.5"},{"v":86.0489,"d":"86.0"},{"v":62.586499999999994,"d":"62.6"},{"v":32.9195,"d":"32.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J599,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.009089443727845896,"d":"-0.0"},{"v":0.300300638639631,"d":"0.3"},{"v":100.55564913101486,"d":"100.6"},{"v":101.38416893514248,"d":"101.4"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":102.85037689788062,"d":"102.9"},{"v":99.93160291679072,"d":"99.9"},{"v":87.39619747163987,"d":"87.4"},{"v":65.24416056242805,"d":"65.2"},{"v":33.475492189155275,"d":"33.5"},{"v":516.9710082495676,"d":"517.0"},761.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1608","Helix V 1608","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,180,1157,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},103.4,98.91,87.18,64.8,36.31,null,{"v":-0.00877694372784589,"d":"-0.009"},{"v":0.3004006386396307,"d":"0.300"},{"v":100.55574913101488,"d":"100.556"},{"v":101.6685189351425,"d":"101.7"},"CO-5 Helix V 1608 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":102.89667689788064,"d":"102.9"},{"v":100.31801541679073,"d":"100.3"},{"v":88.45334747163989,"d":"88.5"},{"v":67.30267306242808,"d":"67.3"},{"v":36.86599218915532,"d":"36.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.00877694372784589,"d":"-0.009"},{"v":0.3004006386396307,"d":"0.300"},{"v":100.55574913101488,"d":"100.556"},0.019888054838957003,-0.3004006386396307,-100.55574913101488,{"v":79.05840486665026,"d":"79.1"},{"v":69.447015333991,"d":"69.4"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":59.447015333991004,"d":"59.4"},null,{"v":-0.009089443727845896,"d":"-0.009"},{"v":0.300300638639631,"d":"0.300"},{"v":100.55564913101486,"d":"100.556"},0.020200554838957007,-0.300300638639631,-100.55564913101486,{"v":78.37742932054003,"d":"78.4"},{"v":68.25579363218054,"d":"68.3"}]
[{"$nulls":9},2453861,"CO 6 Helix V 1006/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":60.76805,"d":"60.8"},{"v":60.3891,"d":"60.4"},{"v":51.726699999999994,"d":"51.7"},{"v":36.8151,"d":"36.8"},{"v":11.6435,"d":"11.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J600,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.01039606920907227,"d":"-0.0"},{"v":0.23941976567515308,"d":"0.2"},{"v":59.255166983662626,"d":"59.3"},{"v":57.081297665752174,"d":"57.1"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":60.46603633321596,"d":"60.5"},{"v":58.56381709609995,"d":"58.6"},{"v":49.831055511460676,"d":"49.8"},{"v":34.267751579298135,"d":"34.3"},{"v":11.873905299612332,"d":"11.9"},{"v":564.0885640432525,"d":"564.1"},670,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1006","Helix V 1006","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-2,2(6A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",2.2,null,5,16,10,null,180,894,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},60.78,60.41,52.05,37.54,12.93,null,{"v":-0.010196069209072275,"d":"-0.010"},{"v":0.23949976567515346,"d":"0.239"},{"v":59.25526698366264,"d":"59.255"},{"v":57.26379766575219,"d":"57.3"},"CO-6 Helix V 1006 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":60.47798633321597,"d":"60.5"},{"v":58.69729522109997,"d":"58.7"},{"v":50.217468011460696,"d":"50.2"},{"v":35.03850470429816,"d":"35.0"},{"v":13.16040529961235,"d":"13.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.010196069209072275,"d":"-0.010"},{"v":0.23949976567515346,"d":"0.239"},{"v":59.25526698366264,"d":"59.255"},0.02130718032018339,-0.23949976567515346,-59.25526698366264,{"v":58.65398685520485,"d":"58.7"},{"v":38.225446377894926,"d":"38.2"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":28.225446377894926,"d":"28.2"},null,{"v":-0.01039606920907227,"d":"-0.010"},{"v":0.23941976567515308,"d":"0.239"},{"v":59.255166983662626,"d":"59.255"},0.02150718032018338,-0.23941976567515308,-59.255166983662626,{"v":58.34970471343327,"d":"58.3"},{"v":37.82986711272063,"d":"37.8"}]
[{"$nulls":9},2453862,"CO 6 Helix V 1007/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":71.83805,"d":"71.8"},{"v":71.4391,"d":"71.4"},{"v":61.906699999999994,"d":"61.9"},{"v":45.0251,"d":"45.0"},{"v":15.933499999999999,"d":"15.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J601,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.012156946482723112,"d":"-0.0"},{"v":0.3017059014260529,"d":"0.3"},{"v":69.89512731117362,"d":"69.9"},{"v":68.0050525195044,"d":"68.0"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":71.47409333221584,"d":"71.5"},{"v":69.64359609870938,"d":"69.6"},{"v":59.82560512147623,"d":"59.8"},{"v":42.020120400516426,"d":"42.0"},{"v":16.22714193582994,"d":"16.2"},{"v":577.8124547231834,"d":"577.8"},724,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1007","Helix V 1007","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,null,180,967,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},71.85,71.46,62.23,45.75,17.22,null,{"v":-0.011956946482723116,"d":"-0.012"},{"v":0.3017859014260533,"d":"0.302"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},{"v":68.18755251950441,"d":"68.2"},"CO-6 Helix V 1007 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":71.48604333221584,"d":"71.5"},{"v":69.77707422370938,"d":"69.8"},{"v":60.21201762147623,"d":"60.2"},{"v":42.79087352551642,"d":"42.8"},{"v":17.513641935829938,"d":"17.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.011956946482723116,"d":"-0.012"},{"v":0.3017859014260533,"d":"0.302"},{"v":69.89522731117361,"d":"69.895"},0.023068057593834228,-0.3017859014260533,-69.89522731117361,{"v":61.97355001901239,"d":"62.0"},{"v":42.67467668843368,"d":"42.7"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":32.67467668843368,"d":"32.7"},null,{"v":-0.012156946482723112,"d":"-0.012"},{"v":0.3017059014260529,"d":"0.302"},{"v":69.89512731117362,"d":"69.895"},0.023268057593834223,-0.3017059014260529,-69.89512731117362,{"v":61.67331427053054,"d":"61.7"},{"v":42.26219659012918,"d":"42.3"}]
[{"$nulls":9},2453863,"CO 6 Helix V 1008/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":81.79805,"d":"81.8"},{"v":81.3191,"d":"81.3"},{"v":70.1167,"d":"70.1"},{"v":50.695100000000004,"d":"50.7"},{"v":17.4835,"d":"17.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J602,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.013771500580421099,"d":"-0.0"},{"v":0.3280533163053255,"d":"0.3"},{"v":79.70462474565475,"d":"79.7"},{"v":77.15187371243553,"d":"77.2"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":81.39037771029601,"d":"81.4"},{"v":79.06806422766314,"d":"79.1"},{"v":67.69744450430049,"d":"67.7"},{"v":47.278518540208026,"d":"47.3"},{"v":17.811286335385766,"d":"17.8"},{"v":580.9130500795848,"d":"580.9"},730,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1008","Helix V 1008","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,null,180,1004,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},81.81,81.34,70.44,51.42,18.77,null,{"v":-0.013571500580421106,"d":"-0.014"},{"v":0.3281333163053259,"d":"0.328"},{"v":79.70472474565474,"d":"79.705"},{"v":77.33437371243552,"d":"77.3"},"CO-6 Helix V 1008 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":81.402327710296,"d":"81.4"},{"v":79.20154235266314,"d":"79.2"},{"v":68.08385700430048,"d":"68.1"},{"v":48.04927166520801,"d":"48.0"},{"v":19.09778633538574,"d":"19.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.013571500580421106,"d":"-0.014"},{"v":0.3281333163053259,"d":"0.328"},{"v":79.70472474565474,"d":"79.705"},0.024682611691532217,-0.3281333163053259,-79.70472474565474,{"v":63.86041406441553,"d":"63.9"},{"v":45.312805383095565,"d":"45.3"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":35.312805383095565,"d":"35.3"},null,{"v":-0.013771500580421099,"d":"-0.014"},{"v":0.3280533163053255,"d":"0.328"},{"v":79.70462474565475,"d":"79.705"},0.024882611691532212,-0.3280533163053255,-79.70462474565475,{"v":63.57166976592064,"d":"63.6"},{"v":44.903968853636314,"d":"44.9"}]
[{"$nulls":9},2453864,"CO 6 Helix V 1009/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":93.17805,"d":"93.2"},{"v":92.6991,"d":"92.7"},{"v":81.13669999999999,"d":"81.1"},{"v":60.015100000000004,"d":"60.0"},{"v":23.0035,"d":"23.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J603,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.0156386474601102,"d":"-0.0"},{"v":0.412666383501709,"d":"0.4"},{"v":90.47653769226659,"d":"90.5"},{"v":88.78174648321868,"d":"88.8"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":92.69186164889821,"d":"92.7"},{"v":90.78214252713646,"d":"90.8"},{"v":78.59734331634918,"d":"78.6"},{"v":56.13746401653637,"d":"56.1"},{"v":23.40250462769805,"d":"23.4"},{"v":591.0446210294117,"d":"591.0"},772,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1009","Helix V 1009","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,180,1056,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},93.19,92.72,81.46,60.74,24.29,null,{"v":-0.015438647460110193,"d":"-0.015"},{"v":0.41274638350170895,"d":"0.413"},{"v":90.47663769226659,"d":"90.477"},{"v":88.96424648321869,"d":"89.0"},"CO-6 Helix V 1009 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":92.70381164889821,"d":"92.7"},{"v":90.91562065213647,"d":"90.9"},{"v":78.9837558163492,"d":"79.0"},{"v":56.9082171415364,"d":"56.9"},{"v":24.68900462769807,"d":"24.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.015438647460110193,"d":"-0.015"},{"v":0.41274638350170895,"d":"0.413"},{"v":90.47663769226659,"d":"90.477"},0.026549758571221306,-0.41274638350170895,-90.47663769226659,{"v":66.66479157798324,"d":"66.7"},{"v":49.379938179288274,"d":"49.4"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":39.379938179288274,"d":"39.4"},null,{"v":-0.0156386474601102,"d":"-0.016"},{"v":0.412666383501709,"d":"0.413"},{"v":90.47653769226659,"d":"90.477"},0.026749758571221312,-0.412666383501709,-90.47653769226659,{"v":66.3805586286304,"d":"66.4"},{"v":48.95976182054486,"d":"49.0"}]
[{"$nulls":9},2453865,"CO 6 Helix V 1010/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":103.28805,"d":"103.3"},{"v":102.7791,"d":"102.8"},{"v":89.7367,"d":"89.7"},{"v":66.2051,"d":"66.2"},{"v":25.1135,"d":"25.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J604,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.017301122549282885,"d":"-0.0"},{"v":0.44877445634425633,"d":"0.4"},{"v":100.37716336840327,"d":"100.4"},{"v":98.26938676437636,"d":"98.3"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":102.76978364758803,"d":"102.8"},{"v":100.51638888826213,"d":"100.5"},{"v":86.89561595397771,"d":"86.9"},{"v":61.90746484473478,"d":"61.9"},{"v":25.55193556053331,"d":"25.6"},{"v":595.0911028546711,"d":"595.1"},778,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1010","Helix V 1010","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,180,1093,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},103.3,102.8,90.06,66.93,26.4,null,{"v":-0.017101122549282897,"d":"-0.017"},{"v":0.44885445634425697,"d":"0.449"},{"v":100.37726336840326,"d":"100.377"},{"v":98.45188676437637,"d":"98.5"},"CO-6 Helix V 1010 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":102.78173364758803,"d":"102.8"},{"v":100.64986701326214,"d":"100.6"},{"v":87.28202845397772,"d":"87.3"},{"v":62.67821796973475,"d":"62.7"},{"v":26.838435560533284,"d":"26.8"},{"$nulls":21},{"v":-0.017101122549282897,"d":"-0.017"},{"v":0.44885445634425697,"d":"0.449"},{"v":100.37726336840326,"d":"100.377"},0.028212233660394007,-0.44885445634425697,-100.37726336840326,{"v":68.13149613462106,"d":"68.1"},{"v":51.57667517268761,"d":"51.6"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":41.57667517268761,"d":"41.6"},null,{"v":-0.017301122549282885,"d":"-0.017"},{"v":0.44877445634425633,"d":"0.449"},{"v":100.37716336840327,"d":"100.377"},0.028412233660394,-0.44877445634425633,-100.37716336840327,{"v":67.85801647487048,"d":"67.9"},{"v":51.16344888781993,"d":"51.2"}]
[{"$nulls":9},2453866,"CO 6 Helix V 1011/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":113.38805,"d":"113.4"},{"v":112.7791,"d":"112.8"},{"v":98.24669999999999,"d":"98.2"},{"v":72.29509999999999,"d":"72.3"},{"v":27.1135,"d":"27.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J605,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.018948407227250625,"d":"-0.0"},{"v":0.4826402018019763,"d":"0.5"},{"v":110.25264452189496,"d":"110.3"},{"v":107.67828407142869,"d":"107.7"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":112.80659812887694,"d":"112.8"},{"v":110.17800572861424,"d":"110.2"},{"v":95.09971764232203,"d":"95.1"},{"v":67.5717338700003,"d":"67.6"},{"v":27.59405441164907,"d":"27.6"},{"v":605.789522735294,"d":"605.8"},784,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1011","Helix V 1011","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,180,1168,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},113.4,112.8,98.57,73.02,28.4,null,{"v":-0.018748407227250633,"d":"-0.019"},{"v":0.4827202018019768,"d":"0.483"},{"v":110.25274452189495,"d":"110.253"},{"v":107.86078407142868,"d":"107.9"},"CO-6 Helix V 1011 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":112.81854812887693,"d":"112.8"},{"v":110.31148385361423,"d":"110.3"},{"v":95.48613014232203,"d":"95.5"},{"v":68.3424869950003,"d":"68.3"},{"v":28.88055441164903,"d":"28.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.018748407227250633,"d":"-0.019"},{"v":0.4827202018019768,"d":"0.483"},{"v":110.25274452189495,"d":"110.253"},0.029859518338361743,-0.4827202018019768,-110.25274452189495,{"v":69.38343117315051,"d":"69.4"},{"v":53.48956134843683,"d":"53.5"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":43.48956134843683,"d":"43.5"},null,{"v":-0.018948407227250625,"d":"-0.019"},{"v":0.4826402018019763,"d":"0.483"},{"v":110.25264452189496,"d":"110.253"},0.030059518338361735,-0.4826402018019763,-110.25264452189496,{"v":69.12031310762671,"d":"69.1"},{"v":53.08464093440393,"d":"53.1"}]
[{"$nulls":9},2453875,"CO 6 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":103.3537,"d":"103.4"},{"v":98.5013,"d":"98.5"},{"v":86.0489,"d":"86.0"},{"v":62.586499999999994,"d":"62.6"},{"v":32.9195,"d":"32.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J606,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005817243985821375,"d":"-0.0"},{"v":0.24024051091170476,"d":"0.2"},{"v":100.55564913101489,"d":"100.6"},{"v":102.52734487112679,"d":"102.5"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":102.85037689788065,"d":"102.9"},{"v":99.93160291679075,"d":"99.9"},{"v":87.39619747163988,"d":"87.4"},{"v":65.24416056242806,"d":"65.2"},{"v":33.475492189155275,"d":"33.5"},{"v":610.9692200205883,"d":"611.0"},910,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1608","Helix V 1608","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,180,1157,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},103.4,98.91,87.18,64.8,36.31,null,{"v":-0.005617243985821372,"d":"-0.006"},{"v":0.24032051091170448,"d":"0.240"},{"v":100.55574913101489,"d":"100.556"},{"v":102.70984487112679,"d":"102.7"},"CO-6 Helix V 1608 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":102.89667689788065,"d":"102.9"},{"v":100.31801541679074,"d":"100.3"},{"v":88.45334747163989,"d":"88.5"},{"v":67.30267306242807,"d":"67.3"},{"v":36.8659921891553,"d":"36.9"},{"$nulls":21},{"v":-0.005617243985821372,"d":"-0.006"},{"v":0.24032051091170448,"d":"0.240"},{"v":100.55574913101489,"d":"100.556"},0.016728355096932483,-0.24032051091170448,-100.55574913101489,{"v":85.04631884012478,"d":"85.0"},{"v":80.36529275840182,"d":"80.4"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":70.36529275840182,"d":"70.4"},null,{"v":-0.005817243985821375,"d":"-0.006"},{"v":0.24024051091170476,"d":"0.240"},{"v":100.55564913101489,"d":"100.556"},0.016928355096932485,-0.24024051091170476,-100.55564913101489,{"v":84.49362148437014,"d":"84.5"},{"v":79.32413412826683,"d":"79.3"}]
[{"$nulls":9},2453797,"CO 5 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":116.8537,"d":"116.9"},{"v":111.99130000000001,"d":"112.0"},{"v":98.5989,"d":"98.6"},{"v":72.5865,"d":"72.6"},{"v":39.299499999999995,"d":"39.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J607,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.010373511785461377,"d":"-0.0"},{"v":0.3739644726343669,"d":"0.4"},{"v":113.26286362574369,"d":"113.3"},{"v":115.14563719785946,"d":"115.1"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":116.25665160024965,"d":"116.3"},{"v":113.64406823075635,"d":"113.6"},{"v":100.0563093922449,"d":"100.1"},{"v":75.49337508471531,"d":"75.5"},{"v":39.9552653081676,"d":"40.0"},{"v":625.9274028373702,"d":"625.9"},856.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1609","Helix V 1609","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,180,1392,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},116.9,112.4,99.73,74.8,42.69,null,{"v":-0.010061011785461371,"d":"-0.010"},{"v":0.37406447263436626,"d":"0.374"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},{"v":115.42998719785946,"d":"115.4"},"CO-5 Helix V 1609 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":116.30295160024967,"d":"116.3"},{"v":114.03048073075635,"d":"114.0"},{"v":101.11345939224489,"d":"101.1"},{"v":77.55188758471532,"d":"77.6"},{"v":43.345765308167614,"d":"43.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.010061011785461371,"d":"-0.010"},{"v":0.37406447263436626,"d":"0.374"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},0.021172122896572484,-0.37406447263436626,-113.26296362574371,{"v":82.50657839948389,"d":"82.5"},{"v":75.63706087989091,"d":"75.6"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":65.63706087989091,"d":"65.6"},null,{"v":-0.010373511785461377,"d":"-0.010"},{"v":0.3739644726343669,"d":"0.374"},{"v":113.26286362574369,"d":"113.263"},0.021484622896572488,-0.3739644726343669,-113.26286362574369,{"v":81.83004533294098,"d":"81.8"},{"v":74.40173687990196,"d":"74.4"}]
[{"$nulls":9},2453867,"CO 6 Helix V 1012/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":124.68805,"d":"124.7"},{"v":124.0791,"d":"124.1"},{"v":109.3767,"d":"109.4"},{"v":81.7751,"d":"81.8"},{"v":32.80350000000001,"d":"32.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J608,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.020876900579429963,"d":"-0.0"},{"v":0.5761852681824093,"d":"0.6"},{"v":120.87198439417955,"d":"120.9"},{"v":119.36833191816486,"d":"119.4"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":124.01904824795469,"d":"124.0"},{"v":121.92811084681404,"d":"121.9"},{"v":106.1203973618448,"d":"106.1"},{"v":76.59590779304696,"d":"76.6"},{"v":33.35464214042052,"d":"33.4"},{"v":627.322193766436,"d":"627.3"},826,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1012","Helix V 1012","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,180,1198,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},124.7,124.1,109.7,82.5,34.09,null,{"v":-0.020676900579429967,"d":"-0.021"},{"v":0.5762652681824096,"d":"0.576"},{"v":120.87208439417954,"d":"120.872"},{"v":119.55083191816486,"d":"119.6"},"CO-6 Helix V 1012 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":124.03099824795467,"d":"124.0"},{"v":122.06158897181403,"d":"122.1"},{"v":106.50680986184479,"d":"106.5"},{"v":77.36666091804695,"d":"77.4"},{"v":34.64114214042051,"d":"34.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.020676900579429967,"d":"-0.021"},{"v":0.5762652681824096,"d":"0.576"},{"v":120.87208439417954,"d":"120.872"},0.03178801169054108,-0.5762652681824096,-120.87208439417954,{"v":71.39076718005482,"d":"71.4"},{"v":56.629351539519924,"d":"56.6"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":46.629351539519924,"d":"46.6"},null,{"v":-0.020876900579429963,"d":"-0.021"},{"v":0.5761852681824093,"d":"0.576"},{"v":120.87198439417955,"d":"120.872"},0.03198801169054107,-0.5761852681824093,-120.87198439417955,{"v":71.13338059335575,"d":"71.1"},{"v":56.22175371821334,"d":"56.2"}]
[{"$nulls":9},2453868,"CO 6 Helix V 1013/SK-FFS-R",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":134.88805,"d":"134.9"},{"v":134.17909999999998,"d":"134.2"},{"v":118.1767,"d":"118.2"},{"v":88.23509999999999,"d":"88.2"},{"v":35.1935,"d":"35.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J609,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.022576402557094165,"d":"-0.0"},{"v":0.6187885869562161,"d":"0.6"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.8"},{"v":129.02000263489882,"d":"129.0"},"по запросу",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":134.14609908593215,"d":"134.1"},{"v":131.8069817830082,"d":"131.8"},{"v":114.6344624874935,"d":"114.6"},{"v":82.628541199388,"d":"82.6"},{"v":35.789217918691705,"d":"35.8"},{"v":633.4106976435986,"d":"633.4"},832,80,100,"2R",null,"CO-6 Helix V 1013","Helix V 1013","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,180,1273,100,1754,1800,null,0,null,null,1642,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",7.5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},134.9,134.2,118.5,88.96,36.48,null,{"v":-0.02237640255709416,"d":"-0.022"},{"v":0.6188685869562157,"d":"0.619"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},{"v":129.20250263489885,"d":"129.2"},"CO-6 Helix V 1013 без учёта потерь напора",7.5,{"v":25.625,"d":"25.6"},{"v":43.75,"d":"43.8"},{"v":61.875,"d":"61.9"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":134.1580490859322,"d":"134.2"},{"v":131.94045990800822,"d":"131.9"},{"v":115.02087498749351,"d":"115.0"},{"v":83.39929432438802,"d":"83.4"},{"v":37.075717918691765,"d":"37.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.02237640255709416,"d":"-0.022"},{"v":0.6188685869562157,"d":"0.619"},{"v":130.77520732759712,"d":"130.775"},0.03348751366820527,-0.6188685869562157,-130.77520732759712,{"v":72.41129496734088,"d":"72.4"},{"v":58.25995154274718,"d":"58.3"},"да",{"v":43.75,"d":"43.8"},55.35,31.425,{"v":48.25995154274718,"d":"48.3"},null,{"v":-0.022576402557094165,"d":"-0.023"},{"v":0.6187885869562161,"d":"0.619"},{"v":130.77510732759708,"d":"130.775"},0.03368751366820528,-0.6187885869562161,-130.77510732759708,{"v":72.1632519105309,"d":"72.2"},{"v":57.86149918114158,"d":"57.9"}]
[{"$nulls":9},2453799,"CO 5 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":142.3537,"d":"142.4"},{"v":135.79129999999998,"d":"135.8"},{"v":119.0689,"d":"119.1"},{"v":87.26650000000001,"d":"87.3"},{"v":46.869499999999995,"d":"46.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J610,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.012392603867818822,"d":"-0.0"},{"v":0.41606706942527694,"d":"0.4"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.4"},{"v":139.75534605563794,"d":"139.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":141.634947330054,"d":"141.6"},{"v":137.8080851457232,"d":"137.8"},{"v":120.8698480692401,"d":"120.9"},{"v":90.8202361006047,"d":"90.8"},{"v":47.65924923981697,"d":"47.7"},{"v":639.3359980276816,"d":"639.3"},871.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1611","Helix V 1611","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,180,1542,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},142.4,136.2,120.2,89.48,50.26,null,{"v":-0.012080103867818824,"d":"-0.012"},{"v":0.41616706942527715,"d":"0.416"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},{"v":140.03969605563796,"d":"140.0"},"CO-5 Helix V 1611 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":141.68124733005402,"d":"141.7"},{"v":138.19449764572323,"d":"138.2"},{"v":121.92699806924016,"d":"121.9"},{"v":92.87874860060475,"d":"92.9"},{"v":51.04974923981703,"d":"51.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.012080103867818824,"d":"-0.012"},{"v":0.41616706942527715,"d":"0.416"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},0.023191214978929935,-0.41616706942527715,-138.4267774539166,{"v":86.75064669060068,"d":"86.8"},{"v":83.61860779152695,"d":"83.6"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":73.61860779152695,"d":"73.6"},null,{"v":-0.012392603867818822,"d":"-0.012"},{"v":0.41606706942527694,"d":"0.416"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.427"},0.023503714978929932,-0.41606706942527694,-138.42667745391657,{"v":86.10332581815463,"d":"86.1"},{"v":82.3753635216366,"d":"82.4"}]
[{"$nulls":9},2453798,"CO 5 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":129.6537,"d":"129.7"},{"v":123.99130000000001,"d":"124.0"},{"v":108.96889999999999,"d":"109.0"},{"v":80.0365,"d":"80.0"},{"v":43.189499999999995,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J611,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.011406225543390089,"d":"-0.0"},{"v":0.3982359376640393,"d":"0.4"},{"v":125.8603004203196,"d":"125.9"},{"v":127.5417755611897,"d":"127.5"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":128.9966351940399,"d":"129.0"},{"v":125.82593194790812,"d":"125.8"},{"v":110.58744207686962,"d":"110.6"},{"v":83.28116558092441,"d":"83.3"},{"v":43.907102460072494,"d":"43.9"},{"v":666.2422158866783,"d":"666.2"},866.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1610","Helix V 1610","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,180,1542,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},129.7,124.4,110.1,82.25,46.58,null,{"v":-0.011093725543390087,"d":"-0.011"},{"v":0.3983359376640395,"d":"0.398"},{"v":125.86040042031959,"d":"125.860"},{"v":127.8261255611897,"d":"127.8"},"CO-5 Helix V 1610 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":129.0429351940399,"d":"129.0"},{"v":126.21234444790812,"d":"126.2"},{"v":111.64459207686963,"d":"111.6"},{"v":85.33967808092444,"d":"85.3"},{"v":47.297602460072525,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.011093725543390087,"d":"-0.011"},{"v":0.3983359376640395,"d":"0.398"},{"v":125.86040042031959,"d":"125.860"},0.0222048366545012,-0.3983359376640395,-125.86040042031959,{"v":84.78913671017396,"d":"84.8"},{"v":79.87997448951745,"d":"79.9"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":69.87997448951745,"d":"69.9"},null,{"v":-0.011406225543390089,"d":"-0.011"},{"v":0.3982359376640393,"d":"0.398"},{"v":125.8603004203196,"d":"125.860"},0.022517336654501202,-0.3982359376640393,-125.8603004203196,{"v":84.1268745387521,"d":"84.1"},{"v":78.63701132954375,"d":"78.6"}]
[{"$nulls":9},2453806,"CO 5 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":137.45,"d":"137.5"},{"v":115.36,"d":"115.4"},{"v":72.73,"d":"72.7"},{"v":43.7125,"d":"43.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J612,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006418749999999999,"d":"-0.0"},{"v":0.21799999999999986,"d":"0.2"},{"v":139,"d":"139.0"},{"v":139.763125,"d":"139.8"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":135.06698125,"d":"135.1"},{"v":116.952325,"d":"117.0"},{"v":86.50083124999999,"d":"86.5"},{"v":43.712500000000006,"d":"43.7"},{"v":708.6982414204151,"d":"708.7"},1346.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2208","Helix V 2208","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,null,210,1553,120,2448,2580,null,0,null,null,1809,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},141,138,117,76,48,null,{"v":-0.006249999999999999,"d":"-0.006"},{"v":0.22499999999999962,"d":"0.225"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},{"v":140.12500000000003,"d":"140.1"},"CO-5 Helix V 2208 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":141.00000000000003,"d":"141.0"},{"v":135.76875,"d":"135.8"},{"v":118.525,"d":"118.5"},{"v":89.26875000000001,"d":"89.3"},{"v":48,"d":"48.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.006249999999999999,"d":"-0.006"},{"v":0.22499999999999962,"d":"0.225"},{"v":139.00000000000003,"d":"139.000"},0.017361111111111112,-0.22499999999999962,-139.00000000000003,{"v":96.19282182609128,"d":"96.2"},{"v":102.81176634295714,"d":"102.8"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":92.81176634295714,"d":"92.8"},null,{"v":-0.006418749999999999,"d":"-0.006"},{"v":0.21799999999999986,"d":"0.218"},{"v":139,"d":"139.000"},0.01752986111111111,-0.21799999999999986,-139,{"v":95.48155974203213,"d":"95.5"},{"v":101.29698056412502,"d":"101.3"}]
[{"$nulls":9},2453876,"CO 6 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":116.8537,"d":"116.9"},{"v":111.99130000000001,"d":"112.0"},{"v":98.5989,"d":"98.6"},{"v":72.5865,"d":"72.6"},{"v":39.299499999999995,"d":"39.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J613,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006639047542695283,"d":"-0.0"},{"v":0.2991715781074934,"d":"0.3"},{"v":113.26286362574372,"d":"113.3"},{"v":116.26286818054277,"d":"116.3"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":116.25665160024968,"d":"116.3"},{"v":113.64406823075636,"d":"113.6"},{"v":100.05630939224491,"d":"100.1"},{"v":75.49337508471532,"d":"75.5"},{"v":39.95526530816757,"d":"40.0"},{"v":742.0393979377162,"d":"742.0"},1024,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1609","Helix V 1609","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,180,1392,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},116.9,112.4,99.73,74.8,42.69,null,{"v":-6.43904754269528E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.2992515781074931,"d":"0.299"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},{"v":116.44536818054274,"d":"116.4"},"CO-6 Helix V 1609 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":116.30295160024967,"d":"116.3"},{"v":114.03048073075635,"d":"114.0"},{"v":101.11345939224489,"d":"101.1"},{"v":77.5518875847153,"d":"77.6"},{"v":43.345765308167586,"d":"43.3"},{"$nulls":21},{"v":-6.43904754269528E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.2992515781074931,"d":"0.299"},{"v":113.26296362574371,"d":"113.263"},0.01755015865380639,-0.2992515781074931,-113.26296362574371,{"v":89.31148507158362,"d":"89.3"},{"v":88.62823739657449,"d":"88.6"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":78.62823739657449,"d":"78.6"},null,{"v":-0.006639047542695283,"d":"-0.007"},{"v":0.2991715781074934,"d":"0.299"},{"v":113.26286362574372,"d":"113.263"},0.017750158653806393,-0.2991715781074934,-113.26286362574372,{"v":88.7514403474888,"d":"88.8"},{"v":87.52020181948735,"d":"87.5"}]
[{"$nulls":9},2453878,"CO 6 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":142.3537,"d":"142.4"},{"v":135.79129999999998,"d":"135.8"},{"v":119.0689,"d":"119.1"},{"v":87.26650000000001,"d":"87.3"},{"v":46.869499999999995,"d":"46.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J614,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.007931266475404049,"d":"-0.0"},{"v":0.3328536555402216,"d":"0.3"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.4"},{"v":141.27414729225958,"d":"141.3"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":141.634947330054,"d":"141.6"},{"v":137.8080851457232,"d":"137.8"},{"v":120.8698480692401,"d":"120.9"},{"v":90.82023610060469,"d":"90.8"},{"v":47.65924923981697,"d":"47.7"},{"v":758.1297121660899,"d":"758.1"},1042,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1611","Helix V 1611","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,180,1542,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},142.4,136.2,120.2,89.48,50.26,null,{"v":-0.007731266475404047,"d":"-0.008"},{"v":0.3329336555402215,"d":"0.333"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},{"v":141.4566472922596,"d":"141.5"},"CO-6 Helix V 1611 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":141.68124733005402,"d":"141.7"},{"v":138.19449764572323,"d":"138.2"},{"v":121.92699806924014,"d":"121.9"},{"v":92.87874860060472,"d":"92.9"},{"v":51.049749239817004,"d":"51.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.007731266475404047,"d":"-0.008"},{"v":0.3329336555402215,"d":"0.333"},{"v":138.4267774539166,"d":"138.427"},0.01884237758651516,-0.3329336555402215,-138.4267774539166,{"v":95.00092913026019,"d":"95.0"},{"v":100.27973928458577,"d":"100.3"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":90.27973928458577,"d":"90.3"},null,{"v":-0.007931266475404049,"d":"-0.008"},{"v":0.3328536555402216,"d":"0.333"},{"v":138.42667745391657,"d":"138.427"},0.019042377586515162,-0.3328536555402216,-138.42667745391657,{"v":94.44737014999777,"d":"94.4"},{"v":99.11450809167432,"d":"99.1"}]
[{"$nulls":9},2453452,"CO 5 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":60.636900000000004,"d":"60.6"},{"v":60.312,"d":"60.3"},{"v":58.034499999999994,"d":"58.0"},{"v":54.056999999999995,"d":"54.1"},{"v":48.3595,"d":"48.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J615,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002133010337558098,"d":"-0.0"},{"v":0.09941735223895716,"d":"0.1"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.8"},{"v":60.81285324858399,"d":"60.8"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":60.635896723476684,"d":"60.6"},{"v":60.66447201112494,"d":"60.7"},{"v":58.62829329201697,"d":"58.6"},{"v":54.52736056615275,"d":"54.5"},{"v":48.36167383353229,"d":"48.4"},{"v":784.0691485224914,"d":"784.1"},1070,80,125,"2R",null,"CO-5 BL 32/210-7.5/2","BL 32/210-7.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,1376,381,768,null,2704,null,null,0,2704,1309,{"$nulls":4},1054,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":100,"d":"100.0"},60.71,61.16,59.94,57.44,53.64,null,{"v":-1.6080103375580984E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09979235223895731,"d":"0.100"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},{"v":61.28960324858397,"d":"61.3"},"CO-5 BL 32/210-7.5/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":34,"d":"34.0"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":60.708996723476666,"d":"60.7"},{"v":61.27712201112493,"d":"61.3"},{"v":60.28869329201696,"d":"60.3"},{"v":57.74371056615274,"d":"57.7"},{"v":53.64217383353229,"d":"53.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.6080103375580984E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09979235223895731,"d":"0.100"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},0.01271912144866921,-0.09979235223895731,-59.743041985217545,{"v":72.57053225873075,"d":"72.6"},{"v":58.516468359060894,"d":"58.5"},"да",{"v":56,"d":"56.0"},70.08000000000001,41.040000000000006,{"v":48.516468359060894,"d":"48.5"},null,{"v":-0.002133010337558098,"d":"-0.002"},{"v":0.09941735223895716,"d":"0.099"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.750"},0.01324412144866921,-0.09941735223895716,-59.750041985217564,{"v":71.0252908650717,"d":"71.0"},{"v":56.05102158297819,"d":"56.1"}]
[{"$nulls":9},2453877,"CO 6 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":129.6537,"d":"129.7"},{"v":123.99130000000001,"d":"124.0"},{"v":108.96889999999999,"d":"109.0"},{"v":80.0365,"d":"80.0"},{"v":43.189499999999995,"d":"43.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J616,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-7.2999843477696575E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.3185887501312314,"d":"0.3"},{"v":125.86030042031962,"d":"125.9"},{"v":128.84797701126388,"d":"128.8"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":128.99663519403992,"d":"129.0"},{"v":125.82593194790813,"d":"125.8"},{"v":110.58744207686964,"d":"110.6"},{"v":83.28116558092442,"d":"83.3"},{"v":43.90710246007248,"d":"43.9"},{"v":790.4171735968857,"d":"790.4"},1036,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1610","Helix V 1610","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,180,1542,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},129.7,124.4,110.1,82.25,46.58,null,{"v":-0.007099984347769656,"d":"-0.007"},{"v":0.31866875013123125,"d":"0.319"},{"v":125.86040042031962,"d":"125.860"},{"v":129.03047701126386,"d":"129.0"},"CO-6 Helix V 1610 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":129.04293519403993,"d":"129.0"},{"v":126.21234444790812,"d":"126.2"},{"v":111.64459207686963,"d":"111.6"},{"v":85.33967808092441,"d":"85.3"},{"v":47.29760246007248,"d":"47.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.007099984347769656,"d":"-0.007"},{"v":0.31866875013123125,"d":"0.319"},{"v":125.86040042031962,"d":"125.860"},0.018211095458880767,-0.31866875013123125,-125.86040042031962,{"v":92.34202638198191,"d":"92.3"},{"v":94.74499818145159,"d":"94.7"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":84.74499818145159,"d":"84.7"},null,{"v":-7.2999843477696575E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.3185887501312314,"d":"0.319"},{"v":125.86030042031962,"d":"125.860"},0.01841109545888077,-0.3185887501312314,-125.86030042031962,{"v":91.78432990967262,"d":"91.8"},{"v":93.60403574408471,"d":"93.6"}]
[{"$nulls":9},2453502,"CO 6 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":125,"d":"125.0"},{"v":60.636900000000004,"d":"60.6"},{"v":60.312,"d":"60.3"},{"v":58.034499999999994,"d":"58.0"},{"v":54.056999999999995,"d":"54.1"},{"v":48.3595,"d":"48.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J617,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.3651266160371826E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.07953388179116574,"d":"0.1"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.8"},{"v":60.907444484519075,"d":"60.9"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},42.5,{"v":70,"d":"70.0"},97.5,{"v":125,"d":"125.0"},{"v":60.635896723476684,"d":"60.6"},{"v":60.66447201112495,"d":"60.7"},{"v":58.62829329201697,"d":"58.6"},{"v":54.52736056615276,"d":"54.5"},{"v":48.3616738335323,"d":"48.4"},{"v":942.7854832442906,"d":"942.8"},1313.1999999999998,100,125,"2R",null,"CO-6 BL 32/210-7.5/2","BL 32/210-7.5/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,1376,381,768,null,3248,null,null,0,3248,1309,{"$nulls":4},1054,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":125,"d":"125.0"},60.71,61.16,59.94,57.44,53.64,null,{"v":-0.001029126616037183,"d":"-0.001"},{"v":0.07983388179116585,"d":"0.080"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},{"v":61.211844484519055,"d":"61.2"},"CO-6 BL 32/210-7.5/2 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},42.5,{"v":70,"d":"70.0"},97.5,{"v":125,"d":"125.0"},{"v":60.708996723476666,"d":"60.7"},{"v":61.27712201112493,"d":"61.3"},{"v":60.28869329201696,"d":"60.3"},{"v":57.74371056615274,"d":"57.7"},{"v":53.64217383353229,"d":"53.6"},{"$nulls":21},{"v":-0.001029126616037183,"d":"-0.001"},{"v":0.07983388179116585,"d":"0.080"},{"v":59.743041985217545,"d":"59.743"},0.012140237727148295,-0.07983388179116585,-59.743041985217545,{"v":73.51538623457276,"d":"73.5"},{"v":60.05013348020456,"d":"60.1"},"да",{"v":70,"d":"70.0"},87.60000000000001,51.300000000000004,{"v":50.05013348020456,"d":"50.1"},null,{"v":-1.3651266160371826E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.07953388179116574,"d":"0.080"},{"v":59.750041985217564,"d":"59.750"},0.012476237727148294,-0.07953388179116574,-59.750041985217564,{"v":72.46415644449091,"d":"72.5"},{"v":58.34504410235171,"d":"58.3"}]
[{"$nulls":9},2453654,"CO 3 Helix V 3603/2/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},{"v":63.22714,"d":"63.2"},{"v":62.471500000000006,"d":"62.5"},{"v":51.788500000000006,"d":"51.8"},{"v":20.767500000000002,"d":"20.8"},{"v":10.53475,"d":"10.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J618,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005992499514781552,"d":"-0.0"},{"v":0.19522366360535948,"d":"0.2"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.4"},{"v":61.88326051627909,"d":"61.9"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":62.89956420455747,"d":"62.9"},{"v":60.5619564144496,"d":"60.6"},{"v":51.03035295684647,"d":"51.0"},{"v":34.3047538317481,"d":"34.3"},{"v":10.385159039154459,"d":"10.4"},{"v":513.5994414342559,"d":"513.6"},738.5,125,125,"2R",null,"CO-3 Helix V 3603/2","Helix V 3603/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/3-7,5(18A)/V-3~1,0A","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,2,16,10,null,225,1695,120,1444,1580,null,600,null,null,1878,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110,"d":"110.0"},63.4,62.77,52.84,22.78,12.82,null,{"v":-0.005927499514781549,"d":"-0.006"},{"v":0.20884866360535945,"d":"0.209"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},{"v":62.35051051627907,"d":"62.4"},"CO-3 Helix V 3603/2 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},36.5,{"v":61,"d":"61.0"},85.5,{"v":110,"d":"110.0"},{"v":63.07242420455746,"d":"63.1"},{"v":61.14586516444959,"d":"61.1"},{"v":52.10334295684646,"d":"52.1"},{"v":35.944857581748096,"d":"35.9"},{"v":12.670409039154478,"d":"12.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.005927499514781549,"d":"-0.006"},{"v":0.20884866360535945,"d":"0.209"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},0.01703861062589266,-0.20884866360535945,-61.419800171421684,{"v":66.48018446701822,"d":"66.5"},{"v":49.10683251965301,"d":"49.1"},"да",{"v":61,"d":"61.0"},76.68,44.34,{"v":39.10683251965301,"d":"39.1"},null,{"v":-0.005992499514781552,"d":"-0.006"},{"v":0.19522366360535948,"d":"0.195"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.420"},0.017103610625892662,-0.19522366360535948,-61.4198001714217,{"v":65.90354930110304,"d":"65.9"},{"v":48.258642338699104,"d":"48.3"}]
[{"$nulls":9},2453792,"CO 5 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":51.55200000000001,"d":"51.6"},{"v":48.9498,"d":"48.9"},{"v":42.378,"d":"42.4"},{"v":30.196600000000004,"d":"30.2"},{"v":15.005600000000001,"d":"15.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J619,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004626853465060213,"d":"-0.0"},{"v":0.14484134808651491,"d":"0.1"},{"v":50.243885511570234,"d":"50.2"},{"v":50.424957835611494,"d":"50.4"},"по запросу",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":51.31571478963974,"d":"51.3"},{"v":49.6454371998995,"d":"49.6"},{"v":43.079948644125544,"d":"43.1"},{"v":31.619249122317886,"d":"31.6"},{"v":15.263338634476526,"d":"15.3"},{"v":556.1180436643597,"d":"556.1"},676.5,100,125,"2R",null,"CO-5 Helix V 1604","Helix V 1604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,4,16,10,null,180,913,100,1448,1500,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":36,"d":"36.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":84,"d":"84.0"},{"v":104,"d":"104.0"},51.59,49.31,43.37,32.13,17.96,null,{"v":-0.004358103465060215,"d":"-0.004"},{"v":0.14536634808651505,"d":"0.145"},{"v":50.236885511570236,"d":"50.237"},{"v":50.67558283561149,"d":"50.7"},"CO-5 Helix V 1604 без учёта потерь напора",{"v":12,"d":"12.0"},{"v":35,"d":"35.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":81,"d":"81.0"},{"v":104,"d":"104.0"},{"v":51.353714789639746,"d":"51.4"},{"v":49.9860309498995,"d":"50.0"},{"v":44.00747364412555,"d":"44.0"},{"v":33.41804287231788,"d":"33.4"},{"v":18.217738634476525,"d":"18.2"},{"$nulls":21},{"v":-0.004358103465060215,"d":"-0.004"},{"v":0.14536634808651505,"d":"0.145"},{"v":50.236885511570236,"d":"50.237"},0.015469214576171326,-0.14536634808651505,-50.236885511570236,{"v":61.879125797259434,"d":"61.9"},{"v":42.54473566036731,"d":"42.5"},"да",{"v":58,"d":"58.0"},72.72,42.36,{"v":32.54473566036731,"d":"32.5"},null,{"v":-0.004626853465060213,"d":"-0.005"},{"v":0.14484134808651491,"d":"0.145"},{"v":50.243885511570234,"d":"50.244"},0.015737964576171326,-0.14484134808651491,-50.243885511570234,{"v":61.29118408033436,"d":"61.3"},{"v":41.74010273299369,"d":"41.7"}]
[{"$nulls":9},2453872,"CO 6 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":64.2237,"d":"64.2"},{"v":60.9113,"d":"60.9"},{"v":52.6789,"d":"52.7"},{"v":37.4965,"d":"37.5"},{"v":18.5795,"d":"18.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J620,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-3.6726971656101453E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.14099736305730112,"d":"0.1"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.6"},{"v":63.56518028219826,"d":"63.6"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":63.92929042312559,"d":"63.9"},{"v":61.779549554734615,"d":"61.8"},{"v":53.558381184444364,"d":"53.6"},{"v":39.26578531225484,"d":"39.3"},{"v":18.901761938166047,"d":"18.9"},{"v":581.9558504792388,"d":"582.0"},850,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1605","Helix V 1605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,180,977,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},64.27,61.32,53.81,39.71,21.97,null,{"v":-0.003472697165610143,"d":"-0.003"},{"v":0.14107736305730087,"d":"0.141"},{"v":62.64078683952836,"d":"62.641"},{"v":63.74768028219826,"d":"63.7"},"CO-6 Helix V 1605 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":63.97559042312559,"d":"64.0"},{"v":62.16596205473461,"d":"62.2"},{"v":54.61553118444436,"d":"54.6"},{"v":41.32429781225484,"d":"41.3"},{"v":22.292261938166057,"d":"22.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.003472697165610143,"d":"-0.003"},{"v":0.14107736305730087,"d":"0.141"},{"v":62.64078683952836,"d":"62.641"},0.014583808276721254,-0.14107736305730087,-62.64078683952836,{"v":70.55301000777895,"d":"70.6"},{"v":55.30808023508619,"d":"55.3"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":45.30808023508619,"d":"45.3"},null,{"v":-3.6726971656101453E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.14099736305730112,"d":"0.141"},{"v":62.64068683952836,"d":"62.641"},0.014783808276721256,-0.14099736305730112,-62.64068683952836,{"v":70.03620108223708,"d":"70.0"},{"v":54.50077180035053,"d":"54.5"}]
[{"$nulls":9},2453873,"CO 6 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":76.7437,"d":"76.7"},{"v":72.43130000000001,"d":"72.4"},{"v":62.3689,"d":"62.4"},{"v":44.216499999999996,"d":"44.2"},{"v":21.7695,"d":"21.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J621,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004283860832584127,"d":"-0.0"},{"v":0.14938332128875112,"d":"0.1"},{"v":75.12405778593478,"d":"75.1"},{"v":75.7500826752716,"d":"75.8"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":76.40093891793462,"d":"76.4"},{"v":73.46000071744959,"d":"73.5"},{"v":63.437305078098916,"d":"63.4"},{"v":46.332851999882614,"d":"46.3"},{"v":22.146641482800675,"d":"22.1"},{"v":585.7602263455018,"d":"585.8"},856,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1606","Helix V 1606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-4,0(10A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",4,null,5,16,10,null,180,1027,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},76.79,72.84,63.5,46.43,25.16,null,{"v":-4.083860832584124E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.149463321288751,"d":"0.149"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},{"v":75.93258267527158,"d":"75.9"},"CO-6 Helix V 1606 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":76.4472389179346,"d":"76.4"},{"v":73.84641321744957,"d":"73.8"},{"v":64.4944550780989,"d":"64.5"},{"v":48.39136449988261,"d":"48.4"},{"v":25.537141482800692,"d":"25.5"},{"$nulls":21},{"v":-4.083860832584124E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.149463321288751,"d":"0.149"},{"v":75.12415778593476,"d":"75.124"},0.015194971943695235,-0.149463321288751,-75.12415778593476,{"v":75.4036627158209,"d":"75.4"},{"v":63.17458167734755,"d":"63.2"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":53.17458167734755,"d":"53.2"},null,{"v":-0.004283860832584127,"d":"-0.004"},{"v":0.14938332128875112,"d":"0.149"},{"v":75.12405778593478,"d":"75.124"},0.015394971943695239,-0.14938332128875112,-75.12405778593478,{"v":74.87538587850767,"d":"74.9"},{"v":62.292482338393626,"d":"62.3"}]
[{"$nulls":9},2453874,"CO 6 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":90.6737,"d":"90.7"},{"v":86.6213,"d":"86.6"},{"v":75.8689,"d":"75.9"},{"v":55.296499999999995,"d":"55.3"},{"v":29.1895,"d":"29.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J622,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.005164705365851801,"d":"-0.0"},{"v":0.22246358859830506,"d":"0.2"},{"v":88.04696486322432,"d":"88.0"},{"v":90.07263769190685,"d":"90.1"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":90.22185998488224,"d":"90.2"},{"v":87.89417800007445,"d":"87.9"},{"v":77.02859245734291,"d":"77.0"},{"v":57.62510335668761,"d":"57.6"},{"v":29.68371069810855,"d":"29.7"},{"v":607.3761197756056,"d":"607.4"},904,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1607","Helix V 1607","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,180,1107,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},90.72,87.03,77,57.51,32.58,null,{"v":-0.0049647053658518,"d":"-0.005"},{"v":0.22254358859830492,"d":"0.223"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},{"v":90.25513769190684,"d":"90.3"},"CO-6 Helix V 1607 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":90.26815998488223,"d":"90.3"},{"v":88.28059050007444,"d":"88.3"},{"v":78.08574245734289,"d":"78.1"},{"v":59.68361585668759,"d":"59.7"},{"v":33.07421069810853,"d":"33.1"},{"$nulls":21},{"v":-0.0049647053658518,"d":"-0.005"},{"v":0.22254358859830492,"d":"0.223"},{"v":88.0470648632243,"d":"88.047"},0.016075816476962913,-0.22254358859830492,-88.0470648632243,{"v":81.25134916225609,"d":"81.3"},{"v":73.35313045207616,"d":"73.4"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":63.35313045207616,"d":"63.4"},null,{"v":-0.005164705365851801,"d":"-0.005"},{"v":0.22246358859830506,"d":"0.222"},{"v":88.04696486322432,"d":"88.047"},0.016275816476962912,-0.22246358859830506,-88.04696486322432,{"v":80.70153231381259,"d":"80.7"},{"v":72.36374797552598,"d":"72.4"}]
[{"$nulls":9},2453802,"CO 5 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":70.6514,"d":"70.7"},{"v":58.1288,"d":"58.1"},{"v":36.4322,"d":"36.4"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J623,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002866875,"d":"-0.0"},{"v":0.030960000000000022,"d":"0.0"},{"v":74,"d":"74.0"},{"v":72.3486125,"d":"72.3"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":69.122193125,"d":"69.1"},{"v":58.9728125,"d":"59.0"},{"v":43.313298125,"d":"43.3"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"v":646.7312409991349,"d":"646.7"},991.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2204","Helix V 2204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,210,1098,120,2448,2580,null,0,null,null,1827,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},73.88,71,59,38,24.125,null,{"v":-2.8124999999999986E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.037499999999999735,"d":"0.037"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},{"v":72.59375000000001,"d":"72.6"},"CO-5 Helix V 2204 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":73.88000000000001,"d":"73.9"},{"v":69.5496875,"d":"69.5"},{"v":59.81375,"d":"59.8"},{"v":44.6721875,"d":"44.7"},{"v":24.125000000000007,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-2.8124999999999986E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.037499999999999735,"d":"0.037"},{"v":74.00000000000001,"d":"74.000"},0.01392361111111111,-0.037499999999999735,-74.00000000000001,{"v":74.26114938218359,"d":"74.3"},{"v":61.27464786181096,"d":"61.3"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":51.27464786181096,"d":"51.3"},null,{"v":-0.002866875,"d":"-0.003"},{"v":0.030960000000000022,"d":"0.031"},{"v":74,"d":"74.000"},0.013977986111111111,-0.030960000000000022,-74,{"v":73.87602855562156,"d":"73.9"},{"v":60.64075105723347,"d":"60.6"}]
[{"$nulls":9},2453871,"CO 6 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":51.55200000000001,"d":"51.6"},{"v":48.9498,"d":"48.9"},{"v":42.378,"d":"42.4"},{"v":30.196600000000004,"d":"30.2"},{"v":15.005600000000001,"d":"15.0"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J624,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.002961186217638537,"d":"-0.0"},{"v":0.11587307846921188,"d":"0.1"},{"v":50.24388551157024,"d":"50.2"},{"v":51.05501026977191,"d":"51.1"},"по запросу",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":51.31571478963975,"d":"51.3"},{"v":49.6454371998995,"d":"49.6"},{"v":43.07994864412554,"d":"43.1"},{"v":31.61924912231788,"d":"31.6"},{"v":15.263338634476511,"d":"15.3"},{"v":657.2816828470587,"d":"657.3"},808,100,125,"2R",null,"CO-6 Helix V 1604","Helix V 1604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-3,0(8A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",3,null,5,16,10,null,180,913,100,1748,1800,null,0,null,null,1696,null,450,null,1216,396,370,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":105,"d":"105.0"},{"v":130,"d":"130.0"},51.59,49.31,43.37,32.13,17.96,null,{"v":-2.7891862176385365E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.11629307846921184,"d":"0.116"},{"v":50.23688551157025,"d":"50.237"},{"v":51.21541026977192,"d":"51.2"},"CO-6 Helix V 1604 без учёта потерь напора",{"v":15,"d":"15.0"},{"v":43.75,"d":"43.8"},72.5,{"v":101.25,"d":"101.3"},{"v":130,"d":"130.0"},{"v":51.35371478963976,"d":"51.4"},{"v":49.98603094989951,"d":"50.0"},{"v":44.007473644125554,"d":"44.0"},{"v":33.41804287231789,"d":"33.4"},{"v":18.217738634476525,"d":"18.2"},{"$nulls":21},{"v":-2.7891862176385365E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.11629307846921184,"d":"0.116"},{"v":50.23688551157025,"d":"50.237"},0.013900297328749648,-0.11629307846921184,-50.23688551157025,{"v":64.44575301893495,"d":"64.4"},{"v":46.14727869086181,"d":"46.1"},"да",72.5,90.9,52.95,{"v":36.14727869086181,"d":"36.1"},null,{"v":-0.002961186217638537,"d":"-0.003"},{"v":0.11587307846921188,"d":"0.116"},{"v":50.24388551157024,"d":"50.244"},0.014072297328749648,-0.11587307846921188,-50.24388551157024,{"v":64.01164767261194,"d":"64.0"},{"v":45.527678197362285,"d":"45.5"}]
[{"$nulls":9},2453803,"CO 5 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":92.60480000000001,"d":"92.6"},{"v":86.45,"d":"86.5"},{"v":69.36,"d":"69.4"},{"v":43.73,"d":"43.7"},{"v":25.7125,"d":"25.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J625,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.00296549037476652,"d":"-0.0"},{"v":-0.0717044646622891,"d":"-0.1"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.3"},{"v":89.49233057932157,"d":"89.5"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":92.40596888594325,"d":"92.4"},{"v":84.39152777949329,"d":"84.4"},{"v":70.67741417274206,"d":"70.7"},{"v":51.26362806568957,"d":"51.3"},{"v":26.15016945833584,"d":"26.2"},{"v":666.5440556250002,"d":"666.5"},1126.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2205","Helix V 2205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,210,1332,120,2448,2580,null,0,null,null,1809,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},92.76,87,71,47,30,null,{"v":-2.7967403747665215E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.06470446466228877,"d":"-0.065"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},{"v":89.85420557932156,"d":"89.9"},"CO-5 Helix V 2205 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":92.56116888594323,"d":"92.6"},{"v":85.09329652949327,"d":"85.1"},{"v":72.25008917274204,"d":"72.3"},{"v":54.031546815689566,"d":"54.0"},{"v":30.437669458335833,"d":"30.4"},{"$nulls":21},{"v":-2.7967403747665215E-3,"d":"-0.003"},{"v":-0.06470446466228877,"d":"-0.065"},{"v":94.31240585648008,"d":"94.312"},0.013907851485877632,0.06470446466228877,-94.31240585648008,{"v":80.05491676330597,"d":"80.1"},{"v":71.2087744219983,"d":"71.2"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":61.2087744219983,"d":"61.2"},null,{"v":-0.00296549037476652,"d":"-0.003"},{"v":-0.0717044646622891,"d":"-0.072"},{"v":94.31240585648011,"d":"94.312"},0.014076601485877631,0.0717044646622891,-94.31240585648011,{"v":79.34584762204945,"d":"79.3"},{"v":69.95292816512767,"d":"70.0"}]
[{"$nulls":9},2453733,"CO 4 Helix V 3603/2/SK-FFS-R",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":63.22714,"d":"63.2"},{"v":62.471500000000006,"d":"62.5"},{"v":51.788500000000006,"d":"51.8"},{"v":20.767500000000002,"d":"20.8"},{"v":10.53475,"d":"10.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J626,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.663333117680688E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.1301491090702396,"d":"0.1"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.4"},{"v":62.92727363761625,"d":"62.9"},"по запросу",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":62.89956420455746,"d":"62.9"},{"v":60.56195641444958,"d":"60.6"},{"v":51.03035295684647,"d":"51.0"},{"v":34.3047538317481,"d":"34.3"},{"v":10.385159039154487,"d":"10.4"},{"v":672.9560260069202,"d":"673.0"},977,125,150,"2R",null,"CO-4 Helix V 3603/2","Helix V 3603/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/4-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,3,16,10,null,225,1695,120,1944,2080,null,760,null,null,1891,null,500,null,1368,412,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":30,"d":"30.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":165,"d":"165.0"},63.4,62.77,52.84,22.78,12.82,null,{"v":-2.6344442287917994E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1392324424035729,"d":"0.139"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},{"v":63.22577363761625,"d":"63.2"},"CO-4 Helix V 3603/2 без учёта потерь напора",{"v":18,"d":"18.0"},{"v":54.75,"d":"54.8"},91.5,{"v":128.25,"d":"128.3"},{"v":165,"d":"165.0"},{"v":63.07242420455746,"d":"63.1"},{"v":61.14586516444958,"d":"61.1"},{"v":52.10334295684646,"d":"52.1"},{"v":35.944857581748096,"d":"35.9"},{"v":12.670409039154464,"d":"12.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.6344442287917994E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1392324424035729,"d":"0.139"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},0.013745555339902911,-0.1392324424035729,-61.419800171421684,{"v":72.1018595312429,"d":"72.1"},{"v":57.763090531812026,"d":"57.8"},"да",91.5,115.02000000000001,66.51,{"v":47.763090531812026,"d":"47.8"},null,{"v":-2.663333117680688E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1301491090702396,"d":"0.130"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},0.0137744442287918,-0.1301491090702396,-61.419800171421684,{"v":71.6667083843357,"d":"71.7"},{"v":57.06796767383793,"d":"57.1"}]
[{"$nulls":9},2453804,"CO 5 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":106.8448,"d":"106.8"},{"v":99.45,"d":"99.5"},{"v":85.36,"d":"85.4"},{"v":51.73,"d":"51.7"},{"v":27.5875,"d":"27.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J627,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-4.8188322300853886E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.130664049362699,"d":"0.1"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.6"},{"v":104.153754707176,"d":"104.2"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":105.42778597227321,"d":"105.4"},{"v":100.06719215716012,"d":"100.1"},{"v":85.44480279582291,"d":"85.4"},{"v":61.560617888261575,"d":"61.6"},{"v":28.414637434476134,"d":"28.4"},{"v":674.1960690207611,"d":"674.2"},1136.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2206","Helix V 2206","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,210,1382,120,2448,2580,null,0,null,null,1809,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},107,100,87,55,31.875,null,{"v":-0.004650082230085391,"d":"-0.005"},{"v":0.13766404936269933,"d":"0.138"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},{"v":104.51562970717599,"d":"104.5"},"CO-5 Helix V 2206 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":105.58298597227319,"d":"105.6"},{"v":100.76896090716009,"d":"100.8"},{"v":87.01747779582288,"d":"87.0"},{"v":64.32853663826155,"d":"64.3"},{"v":32.702137434476114,"d":"32.7"},{"$nulls":21},{"v":-0.004650082230085391,"d":"-0.005"},{"v":0.13766404936269933,"d":"0.138"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},0.0157611933411965,-0.13766404936269933,-104.57078223337186,{"v":85.93783904502254,"d":"85.9"},{"v":82.05902421920224,"d":"82.1"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":72.05902421920224,"d":"72.1"},null,{"v":-4.8188322300853886E-3,"d":"-0.005"},{"v":0.130664049362699,"d":"0.131"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},0.0159299433411965,-0.130664049362699,-104.57078223337189,{"v":85.22602855470234,"d":"85.2"},{"v":80.70528825785487,"d":"80.7"}]
[{"$nulls":9},2453805,"CO 5 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":122.8448,"d":"122.8"},{"v":118.45,"d":"118.5"},{"v":103.36,"d":"103.4"},{"v":61.73,"d":"61.7"},{"v":31.3375,"d":"31.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J628,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.006987830460871895,"d":"-0.0"},{"v":0.36875294275526166,"d":"0.4"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.4"},{"v":122.16832059257699,"d":"122.2"},"по запросу",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":121.50594221080483,"d":"121.5"},{"v":119.29005054613513,"d":"119.3"},{"v":103.64354873566965,"d":"103.6"},{"v":74.56643677940838,"d":"74.6"},{"v":32.05871467735133,"d":"32.1"},{"v":705.0686033226644,"d":"705.1"},1171.5,100,150,"2R",null,"CO-5 Helix V 2207","Helix V 2207","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,4,16,10,null,210,1432,120,2448,2580,null,0,null,null,1809,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":80,"d":"80.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":140,"d":"140.0"},123,119,105,65,35.625,null,{"v":-0.006819080460871896,"d":"-0.007"},{"v":0.37575294275526194,"d":"0.376"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},{"v":122.53019559257697,"d":"122.5"},"CO-5 Helix V 2207 без учёта потерь напора",{"v":16,"d":"16.0"},{"v":47,"d":"47.0"},{"v":78,"d":"78.0"},{"v":109,"d":"109.0"},{"v":140,"d":"140.0"},{"v":121.66114221080481,"d":"121.7"},{"v":119.99181929613512,"d":"120.0"},{"v":105.21622373566964,"d":"105.2"},{"v":77.33435552940838,"d":"77.3"},{"v":36.34621467735133,"d":"36.3"},{"$nulls":21},{"v":-0.006819080460871896,"d":"-0.007"},{"v":0.37575294275526194,"d":"0.376"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},0.017930191571983008,-0.37575294275526194,-117.39477972470382,{"v":92.06937898574769,"d":"92.1"},{"v":94.18633940912488,"d":"94.2"},"да",{"v":78,"d":"78.0"},97.84,56.92,{"v":84.18633940912488,"d":"84.2"},null,{"v":-0.006987830460871895,"d":"-0.007"},{"v":0.36875294275526166,"d":"0.369"},{"v":117.39477972470385,"d":"117.395"},0.018098941571983006,-0.36875294275526166,-117.39477972470385,{"v":91.36630450043701,"d":"91.4"},{"v":92.75335108962864,"d":"92.8"}]
[{"$nulls":9},2453810,"CO 5 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":50.51714,"d":"50.5"},{"v":49.4915,"d":"49.5"},{"v":40.7485,"d":"40.7"},{"v":20.1175,"d":"20.1"},{"v":12.684750000000001,"d":"12.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J629,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-9.160201422986191E-4,"d":"-0.0"},{"v":0.032800412950812756,"d":"0.0"},{"v":49.98161420712979,"d":"50.0"},{"v":50.141208467585415,"d":"50.1"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":50.24119651598529,"d":"50.2"},{"v":47.49457301422978,"d":"47.5"},{"v":40.3492207891563,"d":"40.3"},{"v":28.80513984076485,"d":"28.8"},{"v":12.862330169055426,"d":"12.9"},{"v":714.0200384857267,"d":"714.0"},1186.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3602","Helix V 3602","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,4,16,10,null,225,1046,120,2444,2580,null,0,null,null,2023,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},50.69,49.79,41.8,22.13,14.97,null,{"v":-8.9977014229861911E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03961291295081276,"d":"0.040"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},{"v":50.36020846758541,"d":"50.4"},"CO-5 Helix V 3602 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":50.41405651598528,"d":"50.4"},{"v":48.07848176422977,"d":"48.1"},{"v":41.42221078915629,"d":"41.4"},{"v":30.44524359076484,"d":"30.4"},{"v":15.147580169055423,"d":"15.1"},{"$nulls":21},{"v":-8.9977014229861911E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.03961291295081276,"d":"0.040"},{"v":49.98161420712978,"d":"49.982"},0.01201088125340973,-0.03961291295081276,-49.98161420712978,{"v":66.17872936970207,"d":"66.2"},{"v":48.662491344314084,"d":"48.7"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":38.662491344314084,"d":"38.7"},null,{"v":-9.160201422986191E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.032800412950812756,"d":"0.033"},{"v":49.98161420712979,"d":"49.982"},0.01202713125340973,-0.032800412950812756,-49.98161420712979,{"v":65.84303988932326,"d":"65.8"},{"v":48.17006557630017,"d":"48.2"}]
[{"$nulls":9},2453811,"CO 5 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":69.62714,"d":"69.6"},{"v":65.7015,"d":"65.7"},{"v":54.9485,"d":"54.9"},{"v":24.9875,"d":"25.0"},{"v":14.647250000000005,"d":"14.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J630,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.288213924174314E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.04224561122403324,"d":"0.0"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.9"},{"v":68.03339294992546,"d":"68.0"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":68.19730059401374,"d":"68.2"},{"v":64.14445476239085,"d":"64.1"},{"v":53.90560566688291,"d":"53.9"},{"v":37.48075330748991,"d":"37.5"},{"v":14.869897684211857,"d":"14.9"},{"v":755.2771741946367,"d":"755.3"},1336.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3603/1","Helix V 3603/1","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,225,1297,120,2444,2580,null,0,null,null,2023,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},69.8,66,56,27,16.932500000000005,null,{"v":-1.2719639241743144E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.049058111224033314,"d":"0.049"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},{"v":68.25239294992546,"d":"68.3"},"CO-5 Helix V 3603/1 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":68.37016059401374,"d":"68.4"},{"v":64.72836351239086,"d":"64.7"},{"v":54.97859566688291,"d":"55.0"},{"v":39.120857057489914,"d":"39.1"},{"v":17.155147684211855,"d":"17.2"},{"$nulls":21},{"v":-1.2719639241743144E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.049058111224033314,"d":"0.049"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.012383075035285426,-0.049058111224033314,-67.92541714496134,{"v":76.07044125719125,"d":"76.1"},{"v":64.29680036737538,"d":"64.3"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":54.29680036737538,"d":"54.3"},null,{"v":-1.288213924174314E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.04224561122403324,"d":"0.042"},{"v":67.92541714496134,"d":"67.925"},0.012399325035285425,-0.04224561122403324,-67.92541714496134,{"v":75.7377022932166,"d":"75.7"},{"v":63.73555054062119,"d":"63.7"}]
[{"$nulls":9},2453881,"CO 6 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":73.76144,"d":"73.8"},{"v":70.6514,"d":"70.7"},{"v":58.1288,"d":"58.1"},{"v":36.4322,"d":"36.4"},{"v":22.14365,"d":"22.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J631,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8347999999999997E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.024768,"d":"0.0"},{"v":73.99999999999999,"d":"74.0"},{"v":73.09171999999998,"d":"73.1"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":73.76143999999998,"d":"73.8"},{"v":69.12219312499998,"d":"69.1"},{"v":58.97281249999999,"d":"59.0"},{"v":43.31329812499999,"d":"43.3"},{"v":22.143649999999994,"d":"22.1"},{"v":778.2591366903115,"d":"778.3"},1228,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2204","Helix V 2204","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-5,5(12A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",5.5,null,5,16,10,null,210,1098,120,2944,3080,null,0,null,null,1857,null,500,null,1334,396,438,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},73.88,71,59,38,24.125,null,{"v":-1.7999999999999995E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.029999999999999926,"d":"0.030"},{"v":74,"d":"74.000"},{"v":73.28,"d":"73.3"},"CO-6 Helix V 2204 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":73.88,"d":"73.9"},{"v":69.5496875,"d":"69.5"},{"v":59.81375,"d":"59.8"},{"v":44.6721875,"d":"44.7"},{"v":24.125,"d":"24.1"},{"$nulls":21},{"v":-1.7999999999999995E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.029999999999999926,"d":"0.030"},{"v":74,"d":"74.000"},0.012911111111111111,-0.029999999999999926,-74,{"v":76.87735759937078,"d":"76.9"},{"v":65.66809012735035,"d":"65.7"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":55.668090127350354,"d":"55.7"},null,{"v":-1.8347999999999997E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.024768,"d":"0.025"},{"v":73.99999999999999,"d":"74.000"},0.01294591111111111,-0.024768,-73.99999999999999,{"v":76.56747837169897,"d":"76.6"},{"v":65.139763824451,"d":"65.1"}]
[{"$nulls":9},2453882,"CO 6 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":92.60480000000001,"d":"92.6"},{"v":86.45,"d":"86.5"},{"v":69.36,"d":"69.4"},{"v":43.73,"d":"43.7"},{"v":25.7125,"d":"25.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J632,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.8979138398505732E-3,"d":"-0.0"},{"v":-0.05736357172983118,"d":"-0.1"},{"v":94.3124058564801,"d":"94.3"},{"v":90.88337624871964,"d":"90.9"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":92.40596888594324,"d":"92.4"},{"v":84.39152777949327,"d":"84.4"},{"v":70.67741417274205,"d":"70.7"},{"v":51.26362806568957,"d":"51.3"},{"v":26.15016945833584,"d":"26.2"},{"v":802.3570186531142,"d":"802.4"},1390,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2205","Helix V 2205","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,210,1332,120,2944,3080,null,0,null,null,1839,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},92.76,87,71,47,30,null,{"v":-1.789913839850574E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.05176357172983092,"d":"-0.052"},{"v":94.3124058564801,"d":"94.312"},{"v":91.14857624871965,"d":"91.1"},"CO-6 Helix V 2205 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":92.56116888594325,"d":"92.6"},{"v":85.09329652949329,"d":"85.1"},{"v":72.25008917274207,"d":"72.3"},{"v":54.03154681568959,"d":"54.0"},{"v":30.43766945833586,"d":"30.4"},{"$nulls":21},{"v":-1.789913839850574E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.05176357172983092,"d":"-0.052"},{"v":94.3124058564801,"d":"94.312"},0.012901024950961685,0.05176357172983092,-94.3124058564801,{"v":83.51857098551483,"d":"83.5"},{"v":77.50390777180532,"d":"77.5"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":67.50390777180532,"d":"67.5"},null,{"v":-1.8979138398505732E-3,"d":"-0.002"},{"v":-0.05736357172983118,"d":"-0.057"},{"v":94.3124058564801,"d":"94.312"},0.013009024950961685,0.05736357172983118,-94.3124058564801,{"v":82.96934598670465,"d":"83.0"},{"v":76.48791526068337,"d":"76.5"}]
[{"$nulls":9},2453883,"CO 6 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":106.8448,"d":"106.8"},{"v":99.45,"d":"99.5"},{"v":85.36,"d":"85.4"},{"v":51.73,"d":"51.7"},{"v":27.5875,"d":"27.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J633,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.003084052627254649,"d":"-0.0"},{"v":0.10453123949015929,"d":"0.1"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.6"},{"v":104.93107205354748,"d":"104.9"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":105.42778597227321,"d":"105.4"},{"v":100.06719215716012,"d":"100.1"},{"v":85.44480279582291,"d":"85.4"},{"v":61.56061788826158,"d":"61.6"},{"v":28.414637434476134,"d":"28.4"},{"v":811.5394347280277,"d":"811.5"},1402,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2206","Helix V 2206","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,5,16,10,null,210,1382,120,2944,3080,null,0,null,null,1839,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},107,100,87,55,31.875,null,{"v":-2.9760526272546513E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.11013123949015967,"d":"0.110"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},{"v":105.19627205354746,"d":"105.2"},"CO-6 Helix V 2206 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":105.58298597227319,"d":"105.6"},{"v":100.7689609071601,"d":"100.8"},{"v":87.0174777958229,"d":"87.0"},{"v":64.32853663826157,"d":"64.3"},{"v":32.7021374344761,"d":"32.7"},{"$nulls":21},{"v":-2.9760526272546513E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.11013123949015967,"d":"0.110"},{"v":104.57078223337186,"d":"104.571"},0.014087163738365762,-0.11013123949015967,-104.57078223337186,{"v":90.15511010061486,"d":"90.2"},{"v":90.31048752504431,"d":"90.3"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":80.31048752504431,"d":"80.3"},null,{"v":-0.003084052627254649,"d":"-0.003"},{"v":0.10453123949015929,"d":"0.105"},{"v":104.57078223337189,"d":"104.571"},0.014195163738365761,-0.10453123949015929,-104.57078223337189,{"v":89.59005189730655,"d":"89.6"},{"v":89.18197109957869,"d":"89.2"}]
[{"$nulls":9},2453884,"CO 6 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":122.8448,"d":"122.8"},{"v":118.45,"d":"118.5"},{"v":103.36,"d":"103.4"},{"v":61.73,"d":"61.7"},{"v":31.3375,"d":"31.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J634,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004472211494958013,"d":"-0.0"},{"v":0.29500235420420956,"d":"0.3"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.4"},{"v":122.2198600053679,"d":"122.2"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":121.5059422108048,"d":"121.5"},{"v":119.29005054613512,"d":"119.3"},{"v":103.64354873566964,"d":"103.6"},{"v":74.56643677940839,"d":"74.6"},{"v":32.05871467735135,"d":"32.1"},{"v":849.4970765823529,"d":"849.5"},1444,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2207","Helix V 2207","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,5,16,10,null,210,1432,120,2944,3080,null,0,null,null,1839,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},123,119,105,65,35.625,null,{"v":-4.3642114949580145E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.3006023542042098,"d":"0.301"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},{"v":122.4850600053679,"d":"122.5"},"CO-6 Helix V 2207 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":121.66114221080481,"d":"121.7"},{"v":119.99181929613513,"d":"120.0"},{"v":105.21622373566964,"d":"105.2"},{"v":77.33435552940838,"d":"77.3"},{"v":36.34621467735133,"d":"36.3"},{"$nulls":21},{"v":-4.3642114949580145E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.3006023542042098,"d":"0.301"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},0.015475322606069125,-0.3006023542042098,-117.39477972470382,{"v":97.34942427135012,"d":"97.3"},{"v":105.2990045107037,"d":"105.3"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":95.2990045107037,"d":"95.3"},null,{"v":-0.004472211494958013,"d":"-0.004"},{"v":0.29500235420420956,"d":"0.295"},{"v":117.39477972470382,"d":"117.395"},0.015583322606069126,-0.29500235420420956,-117.39477972470382,{"v":96.77484318318916,"d":"96.8"},{"v":104.05966970145393,"d":"104.1"}]
[{"$nulls":9},2453453,"CO 5 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":172,"d":"172.0"},{"v":72.8995,"d":"72.9"},{"v":73.012,"d":"73.0"},{"v":71.7945,"d":"71.8"},{"v":57.762,"d":"57.8"},{"v":35.1109,"d":"35.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J635,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.909548895063769E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.11700260320429735,"d":"0.1"},{"v":71.41137997853427,"d":"71.4"},{"v":73.2028640691058,"d":"73.2"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":134,"d":"134.0"},{"v":172,"d":"172.0"},{"v":72.9876124845947,"d":"73.0"},{"v":71.773808481389,"d":"71.8"},{"v":65.04522726923912,"d":"65.0"},{"v":52.80186884814508,"d":"52.8"},{"v":35.04373321810687,"d":"35.0"},{"v":852.1143543607267,"d":"852.1"},1357,100,125,"2R",null,"CO-5 BL 32/220-11/2","BL 32/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,1489,341,728,null,2698,null,null,0,2698,1347,{"$nulls":4},1092,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":60,"d":"60.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":172,"d":"172.0"},73.11,73.86,73.7,65.36,50.7,null,{"v":-1.38454889506377E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.1173776032042975,"d":"0.117"},{"v":71.40437997853428,"d":"71.404"},{"v":73.67961406910581,"d":"73.7"},"CO-5 BL 32/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58,"d":"58.0"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":134,"d":"134.0"},{"v":172,"d":"172.0"},{"v":73.19811248459472,"d":"73.2"},{"v":73.55465848138901,"d":"73.6"},{"v":69.91262726923914,"d":"69.9"},{"v":62.272018848145095,"d":"62.3"},{"v":50.63283321810688,"d":"50.6"},{"$nulls":21},{"v":-1.38454889506377E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.1173776032042975,"d":"0.117"},{"v":71.40437997853428,"d":"71.404"},0.012495660006174882,-0.1173776032042975,-71.40437997853428,{"v":80.43571905069581,"d":"80.4"},{"v":71.88783221336077,"d":"71.9"},"да",{"v":96,"d":"96.0"},120.32000000000001,70.16,{"v":61.88783221336077,"d":"61.9"},null,{"v":-1.909548895063769E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.11700260320429735,"d":"0.117"},{"v":71.41137997853427,"d":"71.411"},0.01302066000617488,-0.11700260320429735,-71.41137997853427,{"v":78.68631308859555,"d":"78.7"},{"v":68.79484297196093,"d":"68.8"}]
[{"$nulls":9},2453812,"CO 5 Helix V 3603/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":63.22714,"d":"63.2"},{"v":62.471500000000006,"d":"62.5"},{"v":51.788500000000006,"d":"51.8"},{"v":20.767500000000002,"d":"20.8"},{"v":10.53475,"d":"10.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J636,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.001498124878695388,"d":"-0.0"},{"v":0.09761183180267974,"d":"0.1"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.4"},{"v":62.99984273467624,"d":"63.0"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":62.89956420455747,"d":"62.9"},{"v":60.5619564144496,"d":"60.6"},{"v":51.03035295684647,"d":"51.0"},{"v":34.3047538317481,"d":"34.3"},{"v":10.385159039154459,"d":"10.4"},{"v":853.776769749135,"d":"853.8"},1336.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3603/2","Helix V 3603/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-7,5(18A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",7.5,null,4,16,10,null,225,1297,120,2444,2580,null,0,null,null,2023,null,500,null,1418,462,456,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},63.4,62.77,52.84,22.78,12.82,null,{"v":-1.4818748786953873E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.10442433180267972,"d":"0.104"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},{"v":63.21884273467623,"d":"63.2"},"CO-5 Helix V 3603/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":63.07242420455746,"d":"63.1"},{"v":61.14586516444959,"d":"61.1"},{"v":52.10334295684646,"d":"52.1"},{"v":35.944857581748096,"d":"35.9"},{"v":12.670409039154478,"d":"12.7"},{"$nulls":21},{"v":-1.4818748786953873E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.10442433180267972,"d":"0.104"},{"v":61.419800171421684,"d":"61.420"},0.012592985989806498,-0.10442433180267972,-61.419800171421684,{"v":74.10678215175503,"d":"74.1"},{"v":61.02016845430754,"d":"61.0"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":51.02016845430754,"d":"51.0"},null,{"v":-0.001498124878695388,"d":"-0.001"},{"v":0.09761183180267974,"d":"0.098"},{"v":61.4198001714217,"d":"61.420"},0.012609235989806499,-0.09761183180267974,-61.4198001714217,{"v":73.77056734138485,"d":"73.8"},{"v":60.467740065219964,"d":"60.5"}]
[{"$nulls":9},2453885,"CO 6 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":137.45,"d":"137.5"},{"v":115.36,"d":"115.4"},{"v":72.73,"d":"72.7"},{"v":43.7125,"d":"43.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J637,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-0.004108,"d":"-0.0"},{"v":0.1744,"d":"0.2"},{"v":139,"d":"139.0"},{"v":140.5348,"d":"140.5"},"по запросу",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":140.8448,"d":"140.8"},{"v":135.06698125,"d":"135.1"},{"v":116.952325,"d":"117.0"},{"v":86.50083125,"d":"86.5"},{"v":43.712500000000006,"d":"43.7"},{"v":853.852642299654,"d":"853.9"},1654,125,150,"2R",null,"CO-6 Helix V 2208","Helix V 2208","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,null,210,1553,120,2944,3080,null,0,null,null,1839,null,500,null,1316,396,420,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":175,"d":"175.0"},141,138,117,76,48,null,{"v":-0.003999999999999999,"d":"-0.004"},{"v":0.17999999999999977,"d":"0.180"},{"v":139,"d":"139.000"},{"v":140.79999999999998,"d":"140.8"},"CO-6 Helix V 2208 без учёта потерь напора",{"v":20,"d":"20.0"},{"v":58.75,"d":"58.8"},97.5,{"v":136.25,"d":"136.3"},{"v":175,"d":"175.0"},{"v":141,"d":"141.0"},{"v":135.76874999999998,"d":"135.8"},{"v":118.52499999999999,"d":"118.5"},{"v":89.26874999999998,"d":"89.3"},{"v":47.999999999999986,"d":"48.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.003999999999999999,"d":"-0.004"},{"v":0.17999999999999977,"d":"0.180"},{"v":139,"d":"139.000"},0.01511111111111111,-0.17999999999999977,-139,{"v":102.04959674866417,"d":"102.0"},{"v":115.71244662849966,"d":"115.7"},"да",97.5,122.30000000000001,71.15,{"v":105.71244662849966,"d":"105.7"},null,{"v":-0.004108,"d":"-0.004"},{"v":0.1744,"d":"0.174"},{"v":139,"d":"139.000"},0.01521911111111111,-0.1744,-139,{"v":101.46929696447884,"d":"101.5"},{"v":114.40020251628441,"d":"114.4"}]
[{"$nulls":9},2453817,"CO 5 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":128.61172000000002,"d":"128.6"},{"v":124.6514,"d":"124.7"},{"v":108.4322,"d":"108.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":38.11695,"d":"38.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J638,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.5300105323145506E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.1660031620091229,"d":"0.2"},{"v":124.33074915734844,"d":"124.3"},{"v":127.03383453853903,"d":"127.0"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":126.85753897895421,"d":"126.9"},{"v":122.96655385731017,"d":"123.0"},{"v":106.92645815949166,"d":"106.9"},{"v":78.73725188549868,"d":"78.7"},{"v":38.398935035331235,"d":"38.4"},{"v":882.0012582677333,"d":"882.0"},1636.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3605","Helix V 3605","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,225,1541,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},128.8,125,110,60,42.1875,null,{"v":-0.002475635532314551,"d":"-0.002"},{"v":0.17254316200912312,"d":"0.173"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},{"v":127.27897203853898,"d":"127.3"},"CO-5 Helix V 3605 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":127.04581897895414,"d":"127.0"},{"v":123.73373823231013,"d":"123.7"},{"v":108.53365565949163,"d":"108.5"},{"v":81.44557126049864,"d":"81.4"},{"v":42.4694850353312,"d":"42.5"},{"$nulls":21},{"v":-0.002475635532314551,"d":"-0.002"},{"v":0.17254316200912312,"d":"0.173"},{"v":124.33074915734838,"d":"124.331"},0.013586746643425662,-0.17254316200912312,-124.33074915734838,{"v":102.2204484645682,"d":"102.2"},{"v":116.10022315886047,"d":"116.1"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":106.10022315886047,"d":"106.1"},null,{"v":-2.5300105323145506E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1660031620091229,"d":"0.166"},{"v":124.33074915734844,"d":"124.331"},0.013641121643425663,-0.1660031620091229,-124.33074915734844,{"v":101.74777233786668,"d":"101.7"},{"v":115.02899084131498,"d":"115.0"}]
[{"$nulls":9},2453818,"CO 5 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":140.81172,"d":"140.8"},{"v":139.6514,"d":"139.7"},{"v":116.4322,"d":"116.4"},{"v":56.517,"d":"56.5"},{"v":35.80445,"d":"35.8"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J639,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.8208160123916813E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.15449496846412378,"d":"0.2"},{"v":138.4039581528997,"d":"138.4"},{"v":140.5000727956709,"d":"140.5"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":140.48704737290106,"d":"140.5"},{"v":134.64996232074546,"d":"134.6"},{"v":115.26731877708501,"d":"115.3"},{"v":82.3391167419197,"d":"82.3"},{"v":35.865356215249534,"d":"35.9"},{"v":896.6956297655709,"d":"896.7"},1656.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3606/2","Helix V 3606/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,225,1608,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},141,140,118,60,39.875,null,{"v":-2.7664410123916816E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1610349684641241,"d":"0.161"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},{"v":140.74521029567083,"d":"140.7"},"CO-5 Helix V 3606/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":140.675327372901,"d":"140.7"},{"v":135.41714669574543,"d":"135.4"},{"v":116.87451627708498,"d":"116.9"},{"v":85.0474361169197,"d":"85.0"},{"v":39.93590621524953,"d":"39.9"},{"$nulls":21},{"v":-2.7664410123916816E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.1610349684641241,"d":"0.161"},{"v":138.40395815289963,"d":"138.404"},0.013877552123502793,-0.1610349684641241,-138.40395815289963,{"v":105.83643252813744,"d":"105.8"},{"v":124.45944944758875,"d":"124.5"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":114.45944944758875,"d":"114.5"},null,{"v":-2.8208160123916813E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.15449496846412378,"d":"0.154"},{"v":138.4039581528997,"d":"138.404"},0.013931927123502793,-0.15449496846412378,-138.4039581528997,{"v":105.36970463042522,"d":"105.4"},{"v":123.36416282114504,"d":"123.4"}]
[{"$nulls":9},2453819,"CO 5 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":153.81172,"d":"153.8"},{"v":152.6514,"d":"152.7"},{"v":128.4322,"d":"128.4"},{"v":72.517,"d":"72.5"},{"v":53.74195,"d":"53.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J640,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.4618234231064996E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0900785466776822,"d":"0.1"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.0"},{"v":153.5225560136762,"d":"153.5"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":153.7797155226966,"d":"153.8"},{"v":146.49251757987784,"d":"146.5"},{"v":127.38364355930166,"d":"127.4"},{"v":96.45309346096808,"d":"96.5"},{"v":53.70086728487706,"d":"53.7"},{"v":919.5782663226646,"d":"919.6"},1671.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3606","Helix V 3606","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-18(40A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",18.5,null,4,16,10,null,225,1608,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},154,153,130,76,57.8125,null,{"v":-2.4074484231065008E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09661854667768258,"d":"0.097"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},{"v":153.76769351367616,"d":"153.8"},"CO-5 Helix V 3606 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":153.96799552269658,"d":"154.0"},{"v":147.25970195487784,"d":"147.3"},{"v":128.99084105930166,"d":"129.0"},{"v":99.16141283596806,"d":"99.2"},{"v":57.77141728487706,"d":"57.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.4074484231065008E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.09661854667768258,"d":"0.097"},{"v":153.03584069414154,"d":"153.036"},0.013518559534217612,-0.09661854667768258,-153.03584069414154,{"v":110.03103337808297,"d":"110.0"},{"v":134.52031451387566,"d":"134.5"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":124.52031451387566,"d":"124.5"},null,{"v":-2.4618234231064996E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.0900785466776822,"d":"0.090"},{"v":153.03584069414157,"d":"153.036"},0.013572934534217611,-0.0900785466776822,-153.03584069414157,{"v":109.55430320273564,"d":"109.6"},{"v":133.35717055818816,"d":"133.4"}]
[{"$nulls":9},2453503,"CO 6 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":215,"d":"215.0"},{"v":72.8995,"d":"72.9"},{"v":73.012,"d":"73.0"},{"v":71.7945,"d":"71.8"},{"v":57.762,"d":"57.8"},{"v":35.1109,"d":"35.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J641,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.222111292840812E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.0936020825634378,"d":"0.1"},{"v":71.41137997853428,"d":"71.4"},{"v":73.11954229188069,"d":"73.1"},"по запросу",{"v":25,"d":"25.0"},72.5,{"v":120,"d":"120.0"},167.5,{"v":215,"d":"215.0"},{"v":72.98761248459472,"d":"73.0"},{"v":71.77380848138901,"d":"71.8"},{"v":65.04522726923912,"d":"65.0"},{"v":52.80186884814508,"d":"52.8"},{"v":35.04373321810688,"d":"35.0"},{"v":1019.9842911498267,"d":"1020.0"},1661.1999999999998,100,150,"2R",null,"CO-6 BL 32/220-11/2","BL 32/220-11/2","BL","EN-GJL-250","EN-GJL-200",null,1.4122,"1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/6-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,5,16,10,1489,341,728,null,3248,null,null,0,3248,1360,{"$nulls":4},1092,null,null,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":50,"d":"50.0"},{"v":75,"d":"75.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":215,"d":"215.0"},73.11,73.86,73.7,65.36,50.7,null,{"v":-8.8611129284081266E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09390208256343795,"d":"0.094"},{"v":71.4043799785343,"d":"71.404"},{"v":73.4239422918807,"d":"73.4"},"CO-6 BL 32/220-11/2 без учёта потерь напора",{"v":25,"d":"25.0"},72.5,{"v":120,"d":"120.0"},167.5,{"v":215,"d":"215.0"},{"v":73.19811248459473,"d":"73.2"},{"v":73.55465848138903,"d":"73.6"},{"v":69.91262726923915,"d":"69.9"},{"v":62.2720188481451,"d":"62.3"},{"v":50.63283321810688,"d":"50.6"},{"$nulls":21},{"v":-8.8611129284081266E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.09390208256343795,"d":"0.094"},{"v":71.4043799785343,"d":"71.404"},0.011997222403951924,-0.09390208256343795,-71.4043799785343,{"v":81.16022750244066,"d":"81.2"},{"v":73.18869475831029,"d":"73.2"},"да",{"v":120,"d":"120.0"},150.4,87.7,{"v":63.18869475831029,"d":"63.2"},null,{"v":-1.222111292840812E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.0936020825634378,"d":"0.094"},{"v":71.41137997853428,"d":"71.411"},0.012333222403951924,-0.0936020825634378,-71.41137997853428,{"v":79.9824012428245,"d":"80.0"},{"v":71.0798278729797,"d":"71.1"}]
[{"$nulls":9},2453813,"CO 5 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":76.81172,"d":"76.8"},{"v":75.6514,"d":"75.7"},{"v":63.4322,"d":"63.4"},{"v":32.517,"d":"32.5"},{"v":21.86695,"d":"21.9"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J642,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.412563447713059E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.06638779317995558,"d":"0.1"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.7"},{"v":76.4135873737435,"d":"76.4"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":76.4729311717228,"d":"76.5"},{"v":73.01201897056045,"d":"73.0"},{"v":62.76797709348,"d":"62.8"},{"v":45.74080554048143,"d":"45.7"},{"v":21.930504311564754,"d":"21.9"},{"v":747.8058174718858,"d":"747.8"},1361.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3603","Helix V 3603","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",9,null,4,16,10,null,225,1297,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},77,76,65,36,25.9375,null,{"v":-0.001358188447713059,"d":"-0.001"},{"v":0.07292779317995547,"d":"0.073"},{"v":75.6932606812866,"d":"75.693"},{"v":76.65872487374351,"d":"76.7"},"CO-5 Helix V 3603 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":76.66121117172281,"d":"76.7"},{"v":73.77920334556046,"d":"73.8"},{"v":64.37517459348,"d":"64.4"},{"v":48.44912491548142,"d":"48.4"},{"v":26.001054311564744,"d":"26.0"},{"$nulls":21},{"v":-0.001358188447713059,"d":"-0.001"},{"v":0.07292779317995547,"d":"0.073"},{"v":75.6932606812866,"d":"75.693"},0.01246929955882417,-0.07292779317995547,-75.6932606812866,{"v":80.89173192011309,"d":"80.9"},{"v":72.70524770039381,"d":"72.7"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":62.70524770039381,"d":"62.7"},null,{"v":-1.412563447713059E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.06638779317995558,"d":"0.066"},{"v":75.69326068128659,"d":"75.693"},0.012523674558824171,-0.06638779317995558,-75.69326068128659,{"v":80.43891517341504,"d":"80.4"},{"v":71.89354526973179,"d":"71.9"}]
[{"$nulls":9},2453814,"CO 5 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":88.81172,"d":"88.8"},{"v":87.6514,"d":"87.7"},{"v":74.4322,"d":"74.4"},{"v":34.517,"d":"34.5"},{"v":20.67945,"d":"20.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J643,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.9826769531039695E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.13923160784113023,"d":"0.1"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.0"},{"v":88.41841391604027,"d":"88.4"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":88.22541160179917,"d":"88.2"},{"v":85.62409682791139,"d":"85.6"},{"v":73.50196732521833,"d":"73.5"},{"v":51.859023093720026,"d":"51.9"},{"v":20.695264133416444,"d":"20.7"},{"v":763.8441380268165,"d":"763.8"},1536.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3604/2","Helix V 3604/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,null,225,1474,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},89,88,76,38,24.75,null,{"v":-1.9283019531039693E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.14577160784113016,"d":"0.146"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},{"v":88.66355141604026,"d":"88.7"},"CO-5 Helix V 3604/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":88.41369160179916,"d":"88.4"},{"v":86.39128120291137,"d":"86.4"},{"v":75.10916482521833,"d":"75.1"},{"v":54.56734246872002,"d":"54.6"},{"v":24.76581413341645,"d":"24.8"},{"$nulls":21},{"v":-1.9283019531039693E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.14577160784113016,"d":"0.146"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.013039413064215081,-0.14577160784113016,-86.02587493859993,{"v":87.00597567433843,"d":"87.0"},{"v":84.11155336715079,"d":"84.1"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":74.11155336715079,"d":"74.1"},null,{"v":-1.9826769531039695E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.13923160784113023,"d":"0.139"},{"v":86.02587493859993,"d":"86.026"},0.013093788064215081,-0.13923160784113023,-86.02587493859993,{"v":86.54627729170915,"d":"86.5"},{"v":83.2250901450379,"d":"83.2"}]
[{"$nulls":9},2453815,"CO 5 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":101.81172,"d":"101.8"},{"v":99.6514,"d":"99.7"},{"v":81.4322,"d":"81.4"},{"v":43.517,"d":"43.5"},{"v":31.11695,"d":"31.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J644,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-1.4862746942126727E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.003542216278480687,"d":"0.0"},{"v":102.28258873349341,"d":"102.3"},{"$f":"$K$1^2*W644+$K$1*X644+Y644","v":{"v":101.05120799705642,"d":"101.1"}},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":101.51150770031045,"d":"101.5"},{"v":94.62081267636317,"d":"94.6"},{"v":80.59302657080664,"d":"80.6"},{"v":59.42814938364085,"d":"59.4"},{"v":31.1261811148658,"d":"31.1"},{"v":763.8441380268165,"d":"763.8"},1536.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3604","Helix V 3604","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-11(24A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",11,null,4,16,10,null,225,1474,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},102,100,83,47,35.1875,null,{"v":-1.4318996942126732E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.010082216278480742,"d":"0.010"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},{"$f":"$K$1^2*CV644+$K$1*CW644+CX644","v":{"v":101.29634549705646,"d":"101.3"}},"CO-5 Helix V 3604 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":101.69978770031048,"d":"101.7"},{"v":95.3879970513632,"d":"95.4"},{"v":82.20022407080666,"d":"82.2"},{"v":62.13646875864087,"d":"62.1"},{"v":35.19673111486583,"d":"35.2"},{"$nulls":21},{"v":-1.4318996942126732E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.010082216278480742,"d":"0.010"},{"v":102.28258873349344,"d":"102.283"},0.012543010805323785,-0.010082216278480742,-102.28258873349344,{"$f":"(-EJ644+SQRT(EJ644^2-4*EI644*EK644))/(2*EI644)","v":{"v":90.70533830397012,"d":"90.7"}},{"$f":"$EC$1*EL644^2+$EE$1","v":{"v":91.41620440930745,"d":"91.4"}},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":81.41620440930745,"d":"81.4"},null,{"$f":"W644","v":{"v":-1.4862746942126727E-3,"d":"-0.001"}},{"$f":"X644","v":{"v":0.003542216278480687,"d":"0.004"}},{"$f":"Y644","v":{"v":102.28258873349341,"d":"102.283"}},{"$f":"$EC$1-ET644","v":0.012597385805323784},{"$f":"$ED$1-EU644","v":-0.003542216278480687},{"$f":"$EE$1-EV644","v":-102.28258873349341},{"$f":"(-EX644+SQRT(EX644^2-4*EW644*EY644))/(2*EW644)","v":{"v":90.24814075757814,"d":"90.2"}},{"$f":"$EC$1*EZ644^2+$EE$1","v":{"v":90.49696566888485,"d":"90.5"}}]
[{"$nulls":9},2453816,"CO 5 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":114.81172,"d":"114.8"},{"v":109.6514,"d":"109.7"},{"v":96.4322,"d":"96.4"},{"v":46.517,"d":"46.5"},{"v":28.30445,"d":"28.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(J645,Прайс!A:E,Настройки!$E$1,0)*Настройки!$E$2,\"по запросу\")","v":"по запросу"},{"v":-2.5204313105983006E-3,"d":"-0.0"},{"v":0.18841867583884617,"d":"0.2"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.3"},{"v":112.68350950656773,"d":"112.7"},"по запросу",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":112.3696171961685,"d":"112.4"},{"v":109.62252229299826,"d":"109.6"},{"v":94.77231623633494,"d":"94.8"},{"v":67.8189990261786,"d":"67.8"},{"v":28.762570662529228,"d":"28.8"},{"v":882.0012582677333,"d":"882.0"},1636.5,125,200,"2R",null,"CO-5 Helix V 3605/2","Helix V 3605/2","Helix","EN-GJL-250","1.4307 [AISI304L]","EPDM","1.4057 [AISI431]","1.4571 [AISI316Ti ]","вода 100%","20°","998.3 kg/m3","1.00 mm2/s","SK-FFS/5-15(32A)","IP54","нет","нет","IE2","3~400/50 Гц","±10%",15,null,4,16,10,null,225,1541,120,2444,2580,null,0,null,null,2009,null,500,null,1404,456,448,"чертеж pdf","чертеж dwg","чертеж step","чертеж 3d_dwg",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":120,"d":"120.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":220,"d":"220.0"},115,110,98,50,32.375,null,{"v":-2.4660563105983E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.19495867583884607,"d":"0.195"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},{"v":112.92864700656773,"d":"112.9"},"CO-5 Helix V 3605/2 без учёта потерь напора",{"v":24,"d":"24.0"},{"v":73,"d":"73.0"},{"v":122,"d":"122.0"},{"v":171,"d":"171.0"},{"v":220,"d":"220.0"},{"v":112.55789719616851,"d":"112.6"},{"v":110.38970666799824,"d":"110.4"},{"v":96.37951373633494,"d":"96.4"},{"v":70.5273184011786,"d":"70.5"},{"v":32.83312066252924,"d":"32.8"},{"$nulls":21},{"v":-2.4660563105983E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.19495867583884607,"d":"0.195"},{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"},0.013577167421709412,-0.19495867583884607,-109.29933741094082,{"v":97.18953289481117,"d":"97.2"},{"v":104.95339227012869,"d":"105.0"},"да",{"v":122,"d":"122.0"},153.36,88.68,{"v":94.95339227012869,"d":"95.0"},null,{"$f":"W645","v":{"v":-2.5204313105983006E-3,"d":"-0.003"}},{"$f":"X645","v":{"v":0.18841867583884617,"d":"0.188"}},{"$f":"Y645","v":{"v":109.29933741094082,"d":"109.299"}},{"$f":"$EC$1-ET645","v":0.013631542421709412},{"$f":"$ED$1-EU645","v":-0.18841867583884617},{"$f":"$EE$1-EV645","v":-109.29933741094082},{"$f":"(-EX645+SQRT(EX645^2-4*EW645*EY645))/(2*EW645)","v":{"v":96.72139096725016,"d":"96.7"}},{"v":103.94474967377401,"d":"103.9"}]

{"sheet":"Региональные настройки","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2}
["Регион","Пароль"]
["Беларусь"]

{"sheet":"Прайс","index":2,"n_rows":668,"n_cols":5,"rows_kept":668,"hidden":true}
["Артикул","Наименование",null,"Стандартная цена","Цена WILO RUS"]
[2453271,"CO 2 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":421598.98,"d":"421599"},{"v":18068.527714285716,"d":"18,069"},{"v":16215,"d":"16,215"}]
[2453272,"CO 2 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":423620.4,"d":"423620"},{"v":18155.16,"d":"18,155"},{"v":17125,"d":"17,125"}]
[2453273,"CO 2 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":425869.5,"d":"425870"},{"v":18251.550000000003,"d":"18,252"},{"v":18402,"d":"18,402"}]
[2453274,"CO 2 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":388125.44,"d":"388125"},{"v":16633.947428571428,"d":"16,634"},{"v":19932,"d":"19,932"}]
[2453275,"CO 2 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":412402.18,"d":"412402"},{"v":17674.379142857142,"d":"17,674"},{"v":21093,"d":"21,093"}]
[2453276,"CO 2 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":367350.71,"d":"367351"},{"v":15743.601857142858,"d":"15,744"},{"v":18513,"d":"18,513"}]
[2453277,"CO 2 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":389102.06,"d":"389102"},{"v":16675.802571428572,"d":"16,676"},{"v":20329,"d":"20,329"}]
[2453278,"CO 2 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":369404.11,"d":"369404"},{"v":15831.604714285713,"d":"15,832"},{"v":16793,"d":"16,793"}]
[2453279,"CO 2 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":417423.22,"d":"417423"},{"v":17889.56657142857,"d":"17,890"},{"v":21029,"d":"21,029"}]
[2453280,"CO 2 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":436286.22,"d":"436286"},{"v":18697.980857142855,"d":"18,698"},{"v":22189,"d":"22,189"}]
[2453281,"CO 2 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":447196.13,"d":"447196"},{"v":19165.548428571426,"d":"19,166"},{"v":22719,"d":"22,719"}]
[2453282,"CO 2 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":381601.31,"d":"381601"},{"v":16354.341857142856,"d":"16,354"},{"v":17350,"d":"17,350"}]
[2453283,"CO 2 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":458793.96,"d":"458794"},{"v":19662.598285714288,"d":"19,663"},{"v":23977,"d":"23,977"}]
[2453284,"CO 2 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":458793.96,"d":"458794"},{"v":19662.598285714288,"d":"19,663"},{"v":23934,"d":"23,934"}]
[2453285,"CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":382513.95,"d":"382514"},{"v":16393.455,"d":"16,393"},{"v":18513,"d":"18,513"}]
[2453286,"CO 2 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":384351.03,"d":"384351"},{"v":16472.187,"d":"16,472"},{"v":19351,"d":"19,351"}]
[2453287,"CO 2 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":379454.39,"d":"379454"},{"v":16262.331,"d":"16,262"},{"v":19208,"d":"19,208"}]
[2453288,"CO 2 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":401329.85,"d":"401330"},{"v":17199.850714285712,"d":"17,200"},{"v":21015,"d":"21,015"}]
[2453289,"CO 2 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":377214.7,"d":"377215"},{"v":16166.344285714285,"d":"16,166"},{"v":17214,"d":"17,214"}]
[2453290,"CO 2 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":432164.61,"d":"432165"},{"v":18521.340428571428,"d":"18,521"},{"v":23299,"d":"23,299"}]
[2453291,"CO 2 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":441505.49,"d":"441505"},{"v":18921.663857142856,"d":"18,922"},{"v":24912,"d":"24,912"}]
[2453292,"CO 2 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":452425.16,"d":"452425"},{"v":19389.64971428571,"d":"19,390"},{"v":25049,"d":"25,049"}]
[2453293,"CO 2 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":389079.2,"d":"389079"},{"v":16674.822857142855,"d":"16,675"},{"v":18079,"d":"18,079"}]
[2453294,"CO 2 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":400208.06,"d":"400208"},{"v":17151.773999999998,"d":"17,152"},{"v":19208,"d":"19,208"}]
[2453295,"CO 2 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",{"v":509374.39,"d":"509374"},{"v":21830.331,"d":"21,830"},{"v":28211,"d":"28,211"}]
[2453296,"CO 2 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":426728.1,"d":"426728"},{"v":18288.347142857143,"d":"18,288"},{"v":20728,"d":"20,728"}]
[2453297,"CO 2 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":416940.93,"d":"416941"},{"v":17868.897,"d":"17,869"},{"v":18940,"d":"18,940"}]
[2453298,"CO 2 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":471394.78,"d":"471395"},{"v":20202.63342857143,"d":"20,203"},{"v":24202,"d":"24,202"}]
[2453299,"CO 2 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":486288.55,"d":"486289"},{"v":20840.937857142857,"d":"20,841"},{"v":25458,"d":"25,458"}]
[2453300,"CO 2 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":496095.33,"d":"496095"},{"v":21261.22842857143,"d":"21,261"},{"v":26958,"d":"26,958"}]
[2453301,"CO 2 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":496095.33,"d":"496095"},{"v":21261.22842857143,"d":"21,261"},{"v":26598,"d":"26,598"}]
[2453302,"CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":508496.16,"d":"508496"},{"v":21792.692571428568,"d":"21,793"},{"v":27156,"d":"27,156"}]
[2453303,"CO 2 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",{"v":552132.21,"d":"552132"},{"v":23662.808999999997,"d":"23,663"},{"v":28146,"d":"28,146"}]
[2453304,"CO 2 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":439228.22,"d":"439228"},{"v":18824.06657142857,"d":"18,824"},{"v":22228,"d":"22,228"}]
[2453305,"CO 2 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":498220.36,"d":"498220"},{"v":21352.30114285714,"d":"21,352"},{"v":20220,"d":"20,220"}]
[2453306,"CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":603524.96,"d":"603525"},{"v":25865.355428571427,"d":"25,865"},{"v":28092,"d":"28,092"}]
[2453307,"CO 2 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":500057.44,"d":"500057"},{"v":21431.033142857144,"d":"21,431"},{"v":21057,"d":"21,057"}]
[2453308,"CO 2 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":603927.91,"d":"603928"},{"v":25882.624714285717,"d":"25,883"},{"v":28092,"d":"28,092"}]
[2453309,"CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R",{"v":646489.07,"d":"646489"},{"v":27706.674428571427,"d":"27,707"},{"v":30329,"d":"30,329"}]
[2453310,"CO 2 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":508662.43,"d":"508662"},{"v":21799.81842857143,"d":"21,800"},{"v":22748,"d":"22,748"}]
[2453311,"CO 2 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":520813.04,"d":"520813"},{"v":22320.558857142856,"d":"22,321"},{"v":22748,"d":"22,748"}]
[2453312,"CO 2 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":528999.79,"d":"529000"},{"v":22671.419571428574,"d":"22,671"},{"v":24999,"d":"24,999"}]
[2453313,"CO 2 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":553228.74,"d":"553229"},{"v":23709.80314285714,"d":"23,710"},{"v":26865,"d":"26,865"}]
[2453314,"CO 2 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":568001.06,"d":"568001"},{"v":24342.902571428574,"d":"24,343"},{"v":31001,"d":"31,001"}]
[2453315,"CO 2 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":576297.16,"d":"576297"},{"v":24698.449714285714,"d":"24,698"},{"v":32434,"d":"32,434"}]
[2453316,"CO 2 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":584036.05,"d":"584036"},{"v":25030.116428571433,"d":"25,030"},{"v":32747,"d":"32,747"}]
[2453317,"CO 2 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":637668.91,"d":"637669"},{"v":27328.667571428574,"d":"27,329"},{"v":33970,"d":"33,970"}]
[2453318,"CO 2 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R",{"v":646661.23,"d":"646661"},{"v":27714.05271428571,"d":"27,714"},{"v":34266,"d":"34,266"}]
[2453319,"CO 2 BL 100/305-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":697269.7,"d":"697270"},{"v":29882.98714285714,"d":"29,883"},{"v":36093,"d":"36,093"}]
[2453320,"CO 2 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":697269.7,"d":"697270"},{"v":29882.98714285714,"d":"29,883"},{"v":36093,"d":"36,093"}]
[2453321,"CO 2 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R",{"v":702553.13,"d":"702553"},{"v":30109.419857142857,"d":"30,109"},{"v":36556,"d":"36,556"}]
[2453322,"CO 2 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":702553.13,"d":"702553"},{"v":30109.419857142857,"d":"30,109"},{"v":36556,"d":"36,556"}]
[2453323,"CO 2 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R",{"v":739003.4,"d":"739003"},{"v":31671.574285714283,"d":"31,672"},{"v":38025,"d":"38,025"}]
[2453324,"CO 2 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":702553.13,"d":"702553"},{"v":30109.419857142857,"d":"30,109"},{"v":36556,"d":"36,556"}]
[2453325,"CO 2 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R",{"v":739003.4,"d":"739003"},{"v":31671.574285714283,"d":"31,672"},{"v":38025,"d":"38,025"}]
[2453326,"CO 2 BL 125/185-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":814120.61,"d":"814121"},{"v":34890.883285714284,"d":"34,891"},{"v":34898,"d":"34,898"}]
[2453327,"CO 2 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":888036.59,"d":"888037"},{"v":38058.710999999996,"d":"38,059"},{"v":36987,"d":"36,987"}]
[2453328,"CO 2 BL 125/265-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":906176.85,"d":"906177"},{"v":38836.150714285715,"d":"38,836"},{"v":37712,"d":"37,712"}]
[2453329,"CO 2 BL 125/275-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":906133.37,"d":"906133"},{"v":38834.28728571429,"d":"38,834"},{"v":37712,"d":"37,712"}]
[2453330,"CO 2 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R",{"v":911617.22,"d":"911617"},{"v":39069.309428571425,"d":"39,069"},{"v":38210,"d":"38,210"}]
[2453331,"CO 3 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":512659.71,"d":"512660"},{"v":21971.13042857143,"d":"21,971"},{"v":19717.261169962985,"d":"19,717"}]
[2453332,"CO 3 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":515698.8,"d":"515699"},{"v":22101.37714285714,"d":"22,101"},{"v":20847.300909021375,"d":"20,847"}]
[2453333,"CO 3 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":528188.2,"d":"528188"},{"v":22636.637142857144,"d":"22,637"},{"v":22823.234010418684,"d":"22,823"}]
[2453334,"CO 3 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":559796.05,"d":"559796"},{"v":23991.259285714288,"d":"23,991"},{"v":28748.06368940928,"d":"28,748"}]
[2453335,"CO 3 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":603847.56,"d":"603848"},{"v":25879.181142857145,"d":"25,879"},{"v":30884.794505887436,"d":"30,885"}]
[2453336,"CO 3 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":526574.61,"d":"526575"},{"v":22567.483285714283,"d":"22,567"},{"v":26537.244898560286,"d":"26,537"}]
[2453337,"CO 3 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":559222.48,"d":"559222"},{"v":23966.677714285714,"d":"23,967"},{"v":29217.099996643552,"d":"29,217"}]
[2453338,"CO 3 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":529654.71,"d":"529655"},{"v":22699.48757142857,"d":"22,699"},{"v":24077.944192418432,"d":"24,078"}]
[2453339,"CO 3 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":604464.6,"d":"604465"},{"v":25905.625714285714,"d":"25,906"},{"v":30451.79440041692,"d":"30,452"}]
[2453340,"CO 3 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":660868.26,"d":"660868"},{"v":28322.92542857143,"d":"28,323"},{"v":33610.97634745375,"d":"33,611"}]
[2453341,"CO 3 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":681484.29,"d":"681484"},{"v":29206.469571428577,"d":"29,206"},{"v":34621.59116741462,"d":"34,622"}]
[2453342,"CO 3 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":547950.51,"d":"547951"},{"v":23483.593285714287,"d":"23,484"},{"v":24913.282788520828,"d":"24,913"}]
[2453343,"CO 3 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":711917.81,"d":"711918"},{"v":30510.76328571429,"d":"30,511"},{"v":36718,"d":"36,718"}]
[2453344,"CO 3 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":703859.92,"d":"703860"},{"v":30165.425142857144,"d":"30,165"},{"v":36718.40694084115,"d":"36,718"}]
[2453345,"CO 3 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":549319.47,"d":"549319"},{"v":23542.263,"d":"23,542"},{"v":26586.09273755898,"d":"26,586"}]
[2453346,"CO 3 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":553132.97,"d":"553133"},{"v":23705.698714285714,"d":"23,706"},{"v":27848.69888984036,"d":"27,849"}]
[2453347,"CO 3 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":544985.57,"d":"544986"},{"v":23356.524428571425,"d":"23,357"},{"v":27587.196523302835,"d":"27,587"}]
[2453348,"CO 3 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":577819.63,"d":"577820"},{"v":24763.698428571428,"d":"24,764"},{"v":30256.6069392795,"d":"30,257"}]
[2453349,"CO 3 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":541626.05,"d":"541626"},{"v":23212.545000000002,"d":"23,213"},{"v":24716.827909145642,"d":"24,717"}]
[2453350,"CO 3 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":626832.11,"d":"626832"},{"v":26864.233285714283,"d":"26,864"},{"v":33793.97801890812,"d":"33,794"}]
[2453351,"CO 3 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":669237.17,"d":"669237"},{"v":28681.593,"d":"28,682"},{"v":37761.78724083363,"d":"37,762"}]
[2453352,"CO 3 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":704042.57,"d":"704043"},{"v":30173.252999999997,"d":"30,173"},{"v":38980.065423262495,"d":"38,980"}]
[2453353,"CO 3 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":559422.81,"d":"559423"},{"v":23975.26328571429,"d":"23,975"},{"v":25994.20627468649,"d":"25,994"}]
[2453354,"CO 3 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":576116.08,"d":"576116"},{"v":24690.68914285714,"d":"24,691"},{"v":27587,"d":"27,587"}]
[2453355,"CO 3 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",{"v":786006.62,"d":"786007"},{"v":33685.998,"d":"33,686"},{"v":43531.89558041973,"d":"43,532"}]
[2453356,"CO 3 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":633052.11,"d":"633052"},{"v":27130.804714285714,"d":"27,131"},{"v":30750.035294324418,"d":"30,750"}]
[2453357,"CO 3 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":603138.8,"d":"603139"},{"v":25848.805714285718,"d":"25,849"},{"v":27398.24289258433,"d":"27,398"}]
[2453358,"CO 3 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":701775.46,"d":"701775"},{"v":30076.09114285714,"d":"30,076"},{"v":36030.033431681186,"d":"36,030"}]
[2453359,"CO 3 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":716937.79,"d":"716938"},{"v":30725.905285714285,"d":"30,726"},{"v":37532.86450569317,"d":"37,533"}]
[2453360,"CO 3 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":789581.7,"d":"789582"},{"v":33839.21571428571,"d":"33,839"},{"v":40304,"d":"40,304"}]
[2453361,"CO 3 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":751743.22,"d":"751743"},{"v":32217.56657142857,"d":"32,218"},{"v":40304.48374823444,"d":"40,304"}]
[2453362,"CO 3 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":811020.17,"d":"811020"},{"v":34758.00728571429,"d":"34,758"},{"v":43312.1535008642,"d":"43,312"}]
[2453363,"CO 3 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",{"v":887413.24,"d":"887413"},{"v":38031.996,"d":"38,032"},{"v":45237.594548305744,"d":"45,238"}]
[2453364,"CO 3 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":636590.58,"d":"636591"},{"v":27282.45342857143,"d":"27,282"},{"v":32215.906829119496,"d":"32,216"}]
[2453365,"CO 3 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":726758.38,"d":"726758"},{"v":31146.787714285714,"d":"31,147"},{"v":29495.090171746495,"d":"29,495"}]
[2453366,"CO 3 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":1037866.21,"d":"1037866"},{"v":44479.98042857143,"d":"44,480"},{"v":48309,"d":"48,309"}]
[2453367,"CO 3 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":730571.88,"d":"730572"},{"v":31310.22342857143,"d":"31,310"},{"v":31764,"d":"31,764"}]
[2453368,"CO 3 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":950141.7,"d":"950142"},{"v":40720.35857142857,"d":"40,720"},{"v":48309.083308368885,"d":"48,309"}]
[2453369,"CO 3 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R",{"v":1684410.03,"d":"1684410"},{"v":72189.00128571429,"d":"72,189"},"по запросу"]
[2453370,"CO 3 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":777593.75,"d":"777594"},{"v":33325.44642857143,"d":"33,325"},{"v":33065,"d":"33,065"}]
[2453371,"CO 3 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":757023.25,"d":"757023"},{"v":32443.85357142857,"d":"32,444"},{"v":33065.15691504191,"d":"33,065"}]
[2453372,"CO 3 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":805960.36,"d":"805960"},{"v":34541.158285714286,"d":"34,541"},{"v":38087.35545932825,"d":"38,087"}]
[2453373,"CO 3 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":842674.12,"d":"842674"},{"v":36114.605142857145,"d":"36,115"},{"v":40920.578771449946,"d":"40,921"}]
[2453374,"CO 3 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":837041.19,"d":"837041"},{"v":35873.193857142855,"d":"35,873"},{"v":45684.97448083987,"d":"45,685"}]
[2453375,"CO 3 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":848448.32,"d":"848448"},{"v":36362.070857142855,"d":"36,362"},{"v":47750.665318010586,"d":"47,751"}]
[2453376,"CO 3 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":916388.65,"d":"916389"},{"v":39273.79928571429,"d":"39,274"},{"v":51382.066435025714,"d":"51,382"}]
[2453377,"CO 3 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":998316.59,"d":"998317"},{"v":42784.99671428571,"d":"42,785"},{"v":53182.480799165816,"d":"53,182"}]
[2453378,"CO 3 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R",{"v":1018832.51,"d":"1018833"},{"v":43664.25042857143,"d":"43,664"},{"v":53987.02313985949,"d":"53,987"}]
[2453379,"CO 3 BL 100/305-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1098618.31,"d":"1098618"},{"v":47083.64185714286,"d":"47,084"},{"v":54868,"d":"54,868"}]
[2453380,"CO 3 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1041958.99,"d":"1041959"},{"v":44655.385285714285,"d":"44,655"},{"v":54868,"d":"54,868"}]
[2453381,"CO 3 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R",{"v":1110999.87,"d":"1111000"},{"v":47614.28014285715,"d":"47,614"},{"v":57808.74002756205,"d":"57,809"}]
[2453382,"CO 3 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":1110999.87,"d":"1111000"},{"v":47614.28014285715,"d":"47,614"},{"v":57808.74002756205,"d":"57,809"}]
[2453383,"CO 3 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R",{"v":1171925.61,"d":"1171926"},{"v":50225.383285714284,"d":"50,225"},{"v":60300.76630263135,"d":"60,301"}]
[2453384,"CO 3 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":1054340.55,"d":"1054341"},{"v":45186.02357142857,"d":"45,186"},{"v":57809,"d":"57,809"}]
[2453385,"CO 3 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R",{"v":1171925.61,"d":"1171926"},{"v":50225.383285714284,"d":"50,225"},{"v":60300.76630263135,"d":"60,301"}]
[2453386,"CO 3 BL 125/185-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":1212545.21,"d":"1212545"},{"v":51966.22328571428,"d":"51,966"},{"v":51976.82286728989,"d":"51,977"}]
[2453387,"CO 3 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":1332165.41,"d":"1332165"},{"v":57092.80328571428,"d":"57,093"},{"v":55485.10340060425,"d":"55,485"}]
[2453388,"CO 3 BL 125/265-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1427189.64,"d":"1427190"},{"v":61165.27028571428,"d":"61,165"},{"v":56818,"d":"56,818"}]
[2453389,"CO 3 BL 125/275-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1365213.08,"d":"1365213"},{"v":58509.132000000005,"d":"58,509"},{"v":56818.25366718367,"d":"56,818"}]
[2453390,"CO 3 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R",{"v":1439021.33,"d":"1439021"},{"v":61672.34271428572,"d":"61,672"},{"v":60315.89115802354,"d":"60,316"}]
[2453391,"CO 4 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R",{"v":637912.49,"d":"637912"},{"v":27339.106714285714,"d":"27,339"},{"v":24534.573175082165,"d":"24,535"}]
[2453392,"CO 4 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R",{"v":661742.36,"d":"661742"},{"v":28360.386857142857,"d":"28,360"},{"v":26751.161924685395,"d":"26,751"}]
[2453393,"CO 4 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R",{"v":666240.56,"d":"666241"},{"v":28553.16685714286,"d":"28,553"},{"v":28788.534480914932,"d":"28,789"}]
[2453394,"CO 4 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R",{"v":721851.57,"d":"721852"},{"v":30936.495857142858,"d":"30,936"},{"v":37070.348939868505,"d":"37,070"}]
[2453395,"CO 4 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":773206.43,"d":"773206"},{"v":33137.41842857143,"d":"33,137"},{"v":39546.93747736736,"d":"39,547"}]
[2453396,"CO 4 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R",{"v":678919.69,"d":"678920"},{"v":29096.55814285714,"d":"29,097"},{"v":33251,"d":"33,251"}]
[2453397,"CO 4 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":727955.62,"d":"727956"},{"v":31198.097999999998,"d":"31,198"},{"v":38032.72025591435,"d":"38,033"}]
[2453398,"CO 4 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R",{"v":688389.78,"d":"688390"},{"v":29502.419142857143,"d":"29,502"},{"v":31293.992845775323,"d":"31,294"}]
[2453399,"CO 4 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R",{"v":805876.09,"d":"805876"},{"v":34537.54671428571,"d":"34,538"},{"v":40598.5280277652,"d":"40,599"}]
[2453400,"CO 4 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R",{"v":887128.32,"d":"887128"},{"v":38019.785142857145,"d":"38,020"},{"v":45118.29480307676,"d":"45,118"}]
[2453401,"CO 4 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":915607.86,"d":"915608"},{"v":39240.33685714286,"d":"39,240"},{"v":46515.8206340918,"d":"46,516"}]
[2453402,"CO 4 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":685206.28,"d":"685206"},{"v":29365.98342857143,"d":"29,366"},{"v":31153.79493325115,"d":"31,154"}]
[2453403,"CO 4 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R",{"v":964466.82,"d":"964467"},{"v":41334.292285714284,"d":"41,334"},{"v":49155,"d":"49,155"}]
[2453404,"CO 4 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R",{"v":942252.21,"d":"942252"},{"v":40382.237571428566,"d":"40,382"},{"v":49154.667149802925,"d":"49,155"}]
[2453405,"CO 4 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R",{"v":687031.56,"d":"687032"},{"v":29444.209714285716,"d":"29,444"},{"v":33251.114816283174,"d":"33,251"}]
[2453406,"CO 4 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R",{"v":728777.97,"d":"728778"},{"v":31233.34157142857,"d":"31,233"},{"v":36691.93366665363,"d":"36,692"}]
[2453407,"CO 4 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R",{"v":708265.76,"d":"708266"},{"v":30354.24685714286,"d":"30,354"},{"v":35852.447821410104,"d":"35,852"}]
[2453408,"CO 4 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R",{"v":779490.65,"d":"779491"},{"v":33406.74214285714,"d":"33,407"},{"v":40816.789505565066,"d":"40,817"}]
[2453409,"CO 4 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":676839.3,"d":"676839"},{"v":29007.398571428574,"d":"29,007"},{"v":30887.215451041546,"d":"30,887"}]
[2453410,"CO 4 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R",{"v":824293.93,"d":"824294"},{"v":35326.88271428572,"d":"35,327"},{"v":44439.60433287215,"d":"44,440"}]
[2453411,"CO 4 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R",{"v":909756.29,"d":"909756"},{"v":38989.55528571429,"d":"38,990"},{"v":51333.10731080604,"d":"51,333"}]
[2453412,"CO 4 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":992379.3,"d":"992379"},{"v":42530.54142857143,"d":"42,531"},{"v":54944.13503815748,"d":"54,944"}]
[2453413,"CO 4 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R",{"v":700568.32,"d":"700568"},{"v":30024.356571428565,"d":"30,024"},{"v":32552.690190788915,"d":"32,553"}]
[2453414,"CO 4 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R",{"v":722826.02,"d":"722826"},{"v":30978.258,"d":"30,978"},{"v":35852,"d":"35,852"}]
[2453415,"CO 4 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R",{"v":1123820.62,"d":"1123821"},{"v":48163.74085714287,"d":"48,164"},{"v":62241.25934328971,"d":"62,241"}]
[2453416,"CO 4 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R",{"v":870649.51,"d":"870650"},{"v":37313.55042857143,"d":"37,314"},{"v":42291.152242563825,"d":"42,291"}]
[2453417,"CO 4 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R",{"v":779604.55,"d":"779605"},{"v":33411.62357142857,"d":"33,412"},{"v":35414.39353771289,"d":"35,414"}]
[2453418,"CO 4 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R",{"v":968409.92,"d":"968410"},{"v":41503.28228571429,"d":"41,503"},{"v":49719.38145738482,"d":"49,719"}]
[2453419,"CO 4 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R",{"v":951718.74,"d":"951719"},{"v":40787.945999999996,"d":"40,788"},{"v":52824,"d":"52,824"}]
[2453420,"CO 4 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":1051753.38,"d":"1051753"},{"v":45075.14485714285,"d":"45,075"},{"v":57152.65978827093,"d":"57,153"}]
[2453421,"CO 4 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R",{"v":1032287.32,"d":"1032287"},{"v":44240.885142857136,"d":"44,241"},{"v":57153,"d":"57,153"}]
[2453422,"CO 4 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R",{"v":1203740.6,"d":"1203741"},{"v":51588.88285714286,"d":"51,589"},{"v":64285.20469771101,"d":"64,285"}]
[2453423,"CO 4 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R",{"v":1293144.7,"d":"1293145"},{"v":55420.487142857135,"d":"55,420"},{"v":65920.5350946651,"d":"65,921"}]
[2453424,"CO 4 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":851926.96,"d":"851927"},{"v":36511.15542857142,"d":"36,511"},{"v":43113.423966429116,"d":"43,113"}]
[2453425,"CO 4 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R",{"v":926098.26,"d":"926098"},{"v":39689.92542857143,"d":"39,690"},{"v":37585.18984892548,"d":"37,585"}]
[2453426,"CO 4 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R",{"v":1453822.48,"d":"1453822"},{"v":62306.67771428572,"d":"62,307"},{"v":69819.12710163702,"d":"69,819"}]
[2453427,"CO 4 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R",{"v":978194.23,"d":"978194"},{"v":41922.60985714286,"d":"41,923"},{"v":43191,"d":"43,191"}]
[2453428,"CO 4 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R",{"v":1373200.64,"d":"1373201"},{"v":58851.45599999999,"d":"58,851"},{"v":69819,"d":"69,819"}]
[2453429,"CO 4 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R",{"v":1571920.79,"d":"1571921"},{"v":67368.03385714286,"d":"67,368"},{"v":70822,"d":"70,822"}]
[2453430,"CO 4 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":1023152.03,"d":"1023152"},{"v":43849.37271428571,"d":"43,849"},{"v":45701,"d":"45,701"}]
[2453431,"CO 4 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":1046308.37,"d":"1046308"},{"v":44841.78728571429,"d":"44,842"},{"v":45700.51241566455,"d":"45,701"}]
[2453432,"CO 4 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":1039471.53,"d":"1039472"},{"v":44548.77985714286,"d":"44,549"},{"v":49122.417947405986,"d":"49,122"}]
[2453433,"CO 4 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R",{"v":1217228.49,"d":"1217228"},{"v":52166.93528571428,"d":"52,167"},{"v":59109.08277080833,"d":"59,109"}]
[2453434,"CO 4 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R",{"v":1149625.56,"d":"1149626"},{"v":49269.66685714286,"d":"49,270"},{"v":62745.555414209965,"d":"62,746"}]
[2453435,"CO 4 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453436,"CO 4 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R",{"v":1187044.03,"d":"1187044"},{"v":50873.31557142857,"d":"50,873"},{"v":66557.75932052483,"d":"66,558"}]
[2453437,"CO 4 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R",{"v":1304558.54,"d":"1304559"},{"v":55909.65171428572,"d":"55,910"},{"v":69496.65086196533,"d":"69,497"}]
[2453438,"CO 4 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R",{"v":1432506.72,"d":"1432507"},{"v":61393.145142857145,"d":"61,393"},{"v":75907.2494071123,"d":"75,907"}]
[2453439,"CO 4 BL 100/305-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1619140.28,"d":"1619140"},{"v":69391.72628571428,"d":"69,392"},{"v":78812,"d":"78,812"}]
[2453440,"CO 4 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1455107.97,"d":"1455108"},{"v":62361.770142857145,"d":"62,362"},{"v":78812,"d":"78,812"}]
[2453441,"CO 4 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R",{"v":1632458.48,"d":"1632458"},{"v":69962.50628571428,"d":"69,963"},{"v":80823,"d":"80,823"}]
[2453442,"CO 4 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R",{"v":1553292.39,"d":"1553292"},{"v":66569.67385714286,"d":"66,570"},{"v":80822.58007852019,"d":"80,823"}]
[2453443,"CO 4 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R",{"v":1720183.1,"d":"1720183"},{"v":73722.13285714286,"d":"73,722"},{"v":88511.04389709167,"d":"88,511"}]
[2453444,"CO 4 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R",{"v":1468426.17,"d":"1468426"},{"v":62932.550142857144,"d":"62,933"},{"v":80823,"d":"80,823"}]
[2453445,"CO 4 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R",{"v":1720183.1,"d":"1720183"},{"v":73722.13285714286,"d":"73,722"},{"v":88511.04389709167,"d":"88,511"}]
[2453446,"CO 4 BL 125/185-5.5/4/SK-FFS-R",{"v":1705156.95,"d":"1705157"},{"v":73078.155,"d":"73,078"},{"v":73093.06079488639,"d":"73,093"}]
[2453447,"CO 4 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R",{"v":1857343.57,"d":"1857344"},{"v":79600.43871428572,"d":"79,600"},{"v":77358.93700460023,"d":"77,359"}]
[2453448,"CO 4 BL 125/275-18.5/4/SK-FFS-R",{"v":1902494.21,"d":"1902494"},{"v":81535.46614285714,"d":"81,535"},{"v":79175.34159862944,"d":"79,175"}]
[2453449,"CO 5 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453450,"CO 5 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453451,"CO 5 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453452,"CO 5 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453453,"CO 5 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453454,"CO 5 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453455,"CO 5 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453456,"CO 5 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453457,"CO 5 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453458,"CO 5 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453459,"CO 5 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453460,"CO 5 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453461,"CO 5 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453462,"CO 5 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453463,"CO 5 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453464,"CO 5 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453465,"CO 5 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453466,"CO 5 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453467,"CO 5 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453468,"CO 5 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453469,"CO 5 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453470,"CO 5 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453471,"CO 5 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453472,"CO 5 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453473,"CO 5 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453474,"CO 5 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453475,"CO 5 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453476,"CO 5 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453477,"CO 5 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453478,"CO 5 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453479,"CO 5 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453480,"CO 5 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453481,"CO 5 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453482,"CO 5 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453483,"CO 5 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453484,"CO 5 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453485,"CO 5 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453486,"CO 5 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453487,"CO 5 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453488,"CO 5 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453489,"CO 5 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453490,"CO 5 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453491,"CO 5 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453492,"CO 5 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453493,"CO 5 BL 100/220-7.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453494,"CO 5 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453495,"CO 5 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453496,"CO 5 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453497,"CO 5 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453498,"CO 5 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453499,"CO 6 BL 32/140-2.2/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453500,"CO 6 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453501,"CO 6 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453502,"CO 6 BL 32/210-7.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453503,"CO 6 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453504,"CO 6 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453505,"CO 6 BL 40/170-5.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453506,"CO 6 BL 40/210-1.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453507,"CO 6 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453508,"CO 6 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453509,"CO 6 BL 40/240-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453510,"CO 6 BL 40/240-2.2/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453511,"CO 6 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453512,"CO 6 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453513,"CO 6 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453514,"CO 6 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453515,"CO 6 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453516,"CO 6 BL 50/150-5.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453517,"CO 6 BL 50/170-1.1/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453518,"CO 6 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453519,"CO 6 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453520,"CO 6 BL 50/220-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453521,"CO 6 BL 50/220-2.2/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453522,"CO 6 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453523,"CO 6 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453524,"CO 6 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453525,"CO 6 BL 65/150-1.1/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453526,"CO 6 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453527,"CO 6 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453528,"CO 6 BL 65/190-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453529,"CO 6 BL 65/210-18.5/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453530,"CO 6 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453531,"CO 6 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453532,"CO 6 BL 65/265-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453533,"CO 6 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453534,"CO 6 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453535,"CO 6 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453536,"CO 6 BL 80/220-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453537,"CO 6 BL 80/250-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453538,"CO 6 BL 80/250-7.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453539,"CO 6 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453540,"CO 6 BL 100/220-5.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453541,"CO 6 BL 100/315-18.5/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453542,"CO 6 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453543,"CO 2 Helix V 1004/SK-FFS-R",{"v":272148.88,"d":"272149"},{"v":11663.523428571429,"d":"11,664"},{"v":11796,"d":"11,796"}]
[2453544,"CO 2 Helix V 1005/SK-FFS-R",274393,{"v":11759.7,"d":"11,760"},{"v":11876,"d":"11,876"}]
[2453545,"CO 2 Helix V 1006/SK-FFS-R",{"v":275211.13,"d":"275211"},{"v":11794.762714285715,"d":"11,795"},{"v":11911,"d":"11,911"}]
[2453546,"CO 2 Helix V 1007/SK-FFS-R",{"v":280841.85,"d":"280842"},{"v":12036.079285714284,"d":"12,036"},{"v":12141,"d":"12,141"}]
[2453547,"CO 2 Helix V 1008/SK-FFS-R",{"v":282117.18,"d":"282117"},{"v":12090.736285714285,"d":"12,091"},{"v":12177,"d":"12,177"}]
[2453548,"CO 2 Helix V 1009/SK-FFS-R",{"v":286275.12,"d":"286275"},{"v":12268.933714285715,"d":"12,269"},{"v":12354,"d":"12,354"}]
[2453549,"CO 2 Helix V 1010/SK-FFS-R",{"v":287938.25,"d":"287938"},{"v":12340.210714285713,"d":"12,340"},{"v":12429,"d":"12,429"}]
[2453550,"CO 2 Helix V 1011/SK-FFS-R",{"v":292328.58,"d":"292329"},{"v":12528.367714285716,"d":"12,528"},{"v":12513,"d":"12,513"}]
[2453551,"CO 2 Helix V 1012/SK-FFS-R",{"v":299176.82,"d":"299177"},{"v":12821.863714285715,"d":"12,822"},{"v":12752,"d":"12,752"}]
[2453552,"CO 2 Helix V 1013/SK-FFS-R",{"v":301679.68,"d":"301680"},{"v":12929.129142857142,"d":"12,929"},{"v":13266,"d":"13,266"}]
[2453553,"CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":267526.83,"d":"267527"},{"v":11465.435571428572,"d":"11,465"},{"v":11663,"d":"11,663"}]
[2453554,"CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":270443.34,"d":"270443"},{"v":11590.428857142859,"d":"11,590"},{"v":11747,"d":"11,747"}]
[2453555,"CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":264799.41,"d":"264799"},{"v":11348.546142857142,"d":"11,349"},{"v":11973,"d":"11,973"}]
[2453556,"CO 2 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":268318.46,"d":"268318"},{"v":11499.362571428572,"d":"11,499"},{"v":12057,"d":"12,057"}]
[2453557,"CO 2 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":269898.41,"d":"269898"},{"v":11567.074714285713,"d":"11,567"},{"v":12181,"d":"12,181"}]
[2453558,"CO 2 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":279860.62,"d":"279861"},{"v":11994.02657142857,"d":"11,994"},{"v":12469,"d":"12,469"}]
[2453559,"CO 2 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":281328.48,"d":"281328"},{"v":12056.934857142856,"d":"12,057"},{"v":12588,"d":"12,588"}]
[2453560,"CO 2 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":327829.49,"d":"327829"},{"v":14049.835285714285,"d":"14,050"},{"v":14634,"d":"14,634"}]
[2453561,"CO 2 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":347683.68,"d":"347684"},{"v":14900.729142857144,"d":"14,901"},{"v":14896,"d":"14,896"}]
[2453562,"CO 2 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":334446.28,"d":"334446"},{"v":14333.412,"d":"14,333"},{"v":14980,"d":"14,980"}]
[2453563,"CO 2 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":345136.5,"d":"345137"},{"v":14791.564285714285,"d":"14,792"},{"v":15580,"d":"15,580"}]
[2453564,"CO 2 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":350826.47,"d":"350826"},{"v":15035.42014285714,"d":"15,035"},{"v":15786,"d":"15,786"}]
[2453565,"CO 2 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":359967.2,"d":"359967"},{"v":15427.165714285715,"d":"15,427"},{"v":16956,"d":"16,956"}]
[2453566,"CO 2 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":356113.33,"d":"356113"},{"v":15261.999857142859,"d":"15,262"},{"v":17346,"d":"17,346"}]
[2453567,"CO 2 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":360118.36,"d":"360118"},{"v":15433.644,"d":"15,434"},{"v":17518,"d":"17,518"}]
[2453568,"CO 2 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":372758.42,"d":"372758"},{"v":15975.360857142856,"d":"15,975"},{"v":17725,"d":"17,725"}]
[2453569,"CO 2 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":375087.38,"d":"375087"},{"v":16075.173428571428,"d":"16,075"},{"v":18767,"d":"18,767"}]
[2453570,"CO 2 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":429027.6,"d":"429028"},{"v":18386.897142857142,"d":"18,387"},{"v":16653,"d":"16,653"}]
[2453571,"CO 2 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":418763.35,"d":"418763"},{"v":17947.000714285714,"d":"17,947"},{"v":17965,"d":"17,965"}]
[2453572,"CO 2 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":411513.63,"d":"411514"},{"v":17636.298428571426,"d":"17,636"},{"v":17010,"d":"17,010"}]
[2453573,"CO 2 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":390802.26,"d":"390802"},{"v":16748.668285714288,"d":"16,749"},{"v":18021,"d":"18,021"}]
[2453574,"CO 2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":413365.97,"d":"413366"},{"v":17715.684428571425,"d":"17,716"},{"v":18526,"d":"18,526"}]
[2453575,"CO 2 Helix V 3603/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453576,"CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":404938.92,"d":"404939"},{"v":17354.525142857143,"d":"17,355"},{"v":18606,"d":"18,606"}]
[2453577,"CO 2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":413259.22,"d":"413259"},{"v":17711.109428571428,"d":"17,711"},{"v":19556,"d":"19,556"}]
[2453578,"CO 2 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":413259.22,"d":"413259"},{"v":17711.109428571428,"d":"17,711"},{"v":19556,"d":"19,556"}]
[2453579,"CO 2 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":458688.21,"d":"458688"},{"v":19658.066142857144,"d":"19,658"},{"v":20380,"d":"20,380"}]
[2453580,"CO 2 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":458688.21,"d":"458688"},{"v":19658.066142857144,"d":"19,658"},{"v":20380,"d":"20,380"}]
[2453581,"CO 2 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":465938.17,"d":"465938"},{"v":19968.778714285712,"d":"19,969"},{"v":20876,"d":"20,876"}]
[2453582,"CO 2 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":473035.68,"d":"473036"},{"v":20272.957714285716,"d":"20,273"},{"v":21090,"d":"21,090"}]
[2453583,"CO 2 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":480535.35,"d":"480535"},{"v":20594.37214285714,"d":"20,594"},{"v":17859,"d":"17,859"}]
[2453584,"CO 2 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":468151.15,"d":"468151"},{"v":20063.620714285717,"d":"20,064"},{"v":19206,"d":"19,206"}]
[2453585,"CO 2 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":454289.01,"d":"454289"},{"v":19469.529,"d":"19,470"},{"v":20252,"d":"20,252"}]
[2453586,"CO 2 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":473301.21,"d":"473301"},{"v":20284.337571428572,"d":"20,284"},{"v":20585,"d":"20,585"}]
[2453587,"CO 2 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":473281.37,"d":"473281"},{"v":20283.487285714287,"d":"20,283"},{"v":20585,"d":"20,585"}]
[2453588,"CO 2 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":488544.23,"d":"488544"},{"v":20937.60985714286,"d":"20,938"},{"v":21646,"d":"21,646"}]
[2453589,"CO 2 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":488524.39,"d":"488524"},{"v":20936.75957142857,"d":"20,937"},{"v":21646,"d":"21,646"}]
[2453590,"CO 2 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":504875.96,"d":"504876"},{"v":21637.541142857146,"d":"21,638"},{"v":21929,"d":"21,929"}]
[2453591,"CO 2 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":504856.12,"d":"504856"},{"v":21636.690857142858,"d":"21,637"},{"v":22351,"d":"22,351"}]
[2453592,"CO 2 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":531600.44,"d":"531600"},{"v":22782.875999999997,"d":"22,783"},{"v":23665,"d":"23,665"}]
[2453593,"CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":618450.46,"d":"618450"},{"v":26505.01971428571,"d":"26,505"},{"v":22960,"d":"22,960"}]
[2453594,"CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":624353.9,"d":"624354"},{"v":26758.024285714288,"d":"26,758"},{"v":22971,"d":"22,971"}]
[2453595,"CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":537530.53,"d":"537531"},{"v":23037.02271428572,"d":"23,037"},{"v":25122,"d":"25,122"}]
[2453596,"CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":681093.6,"d":"681094"},{"v":29189.725714285712,"d":"29,190"},{"v":25030,"d":"25,030"}]
[2453597,"CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":534582.73,"d":"534583"},{"v":22910.68842857143,"d":"22,911"},{"v":25025,"d":"25,025"}]
[2453598,"CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":619385.28,"d":"619385"},{"v":26545.08342857143,"d":"26,545"},{"v":27983,"d":"27,983"}]
[2453599,"CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":621065.76,"d":"621066"},{"v":26617.104,"d":"26,617"},{"v":27057,"d":"27,057"}]
[2453600,"CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":630593.41,"d":"630593"},{"v":27025.43185714286,"d":"27,025"},{"v":28186,"d":"28,186"}]
[2453601,"CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":687232.76,"d":"687233"},{"v":29452.832571428575,"d":"29,453"},{"v":30553,"d":"30,553"}]
[2453602,"CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":670910.3,"d":"670910"},{"v":28753.298571428575,"d":"28,753"},{"v":29645,"d":"29,645"}]
[2453603,"CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":686287.17,"d":"686287"},{"v":29412.307285714283,"d":"29,412"},{"v":31478,"d":"31,478"}]
[2453604,"CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":763324.42,"d":"763324"},{"v":32713.90371428572,"d":"32,714"},{"v":32837,"d":"32,837"}]
[2453605,"CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":764328.82,"d":"764329"},{"v":32756.949428571425,"d":"32,757"},{"v":31299,"d":"31,299"}]
[2453606,"CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":761680.82,"d":"761681"},{"v":32643.463714285714,"d":"32,643"},{"v":33150,"d":"33,150"}]
[2453607,"CO 2 MVI 7006/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453608,"CO 2 MVI 7006/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453609,"CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":655684.56,"d":"655685"},{"v":28100.76685714286,"d":"28,101"},{"v":23900,"d":"23,900"}]
[2453610,"CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":742370.56,"d":"742371"},{"v":31815.881142857146,"d":"31,816"},{"v":26911,"d":"26,911"}]
[2453611,"CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":744018.36,"d":"744018"},{"v":31886.501142857145,"d":"31,887"},{"v":26785,"d":"26,785"}]
[2453612,"CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":601388.41,"d":"601388"},{"v":25773.789000000004,"d":"25,774"},{"v":27114,"d":"27,114"}]
[2453613,"CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":700227.3,"d":"700227"},{"v":30009.741428571433,"d":"30,010"},{"v":30812,"d":"30,812"}]
[2453614,"CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":658397.36,"d":"658397"},{"v":28217.029714285716,"d":"28,217"},{"v":29553,"d":"29,553"}]
[2453615,"CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":698586.5,"d":"698587"},{"v":29939.421428571426,"d":"29,939"},{"v":31738,"d":"31,738"}]
[2453616,"CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":765771.45,"d":"765771"},{"v":32818.77642857142,"d":"32,819"},{"v":33013,"d":"33,013"}]
[2453617,"CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":742357.76,"d":"742358"},{"v":31815.332571428575,"d":"31,815"},{"v":32487,"d":"32,487"}]
[2453618,"CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":764828.66,"d":"764829"},{"v":32778.37114285715,"d":"32,778"},{"v":32939,"d":"32,939"}]
[2453619,"CO 2 MVI 9505/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453620,"CO 2 MVI 9505/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453621,"CO 2 MVI 9505/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453622,"CO 3 Helix V 1004/SK-FFS-R",{"v":379961.44,"d":"379961"},{"v":16284.061714285714,"d":"16,284"},{"v":16469.019259752236,"d":"16,469"}]
[2453623,"CO 3 Helix V 1005/SK-FFS-R",{"v":383325.57,"d":"383326"},{"v":16428.238714285715,"d":"16,428"},{"v":16590.709199287154,"d":"16,591"}]
[2453624,"CO 3 Helix V 1006/SK-FFS-R",{"v":384552.81,"d":"384553"},{"v":16480.834714285716,"d":"16,481"},{"v":16643.253199498144,"d":"16,643"}]
[2453625,"CO 3 Helix V 1007/SK-FFS-R",{"v":393005.08,"d":"393005"},{"v":16843.074857142856,"d":"16,843"},{"v":16989.89903491948,"d":"16,990"}]
[2453626,"CO 3 Helix V 1008/SK-FFS-R",{"v":394916.02,"d":"394916"},{"v":16924.972285714284,"d":"16,925"},{"v":17045.726798842952,"d":"17,046"}]
[2453627,"CO 3 Helix V 1009/SK-FFS-R",{"v":402208.72,"d":"402209"},{"v":17237.51657142857,"d":"17,238"},{"v":17357.03237808441,"d":"17,357"}]
[2453628,"CO 3 Helix V 1010/SK-FFS-R",{"v":404701.35,"d":"404701"},{"v":17344.343571428573,"d":"17,344"},{"v":17469.138189004065,"d":"17,469"}]
[2453629,"CO 3 Helix V 1011/SK-FFS-R",{"v":411293.05,"d":"411293"},{"v":17626.845,"d":"17,627"},{"v":17605.22332318653,"d":"17,605"}]
[2453630,"CO 3 Helix V 1012/SK-FFS-R",{"v":420511.46,"d":"420511"},{"v":18021.919714285716,"d":"18,022"},{"v":17923.721957870934,"d":"17,924"}]
[2453631,"CO 3 Helix V 1013/SK-FFS-R",{"v":424275.73,"d":"424276"},{"v":18183.24557142857,"d":"18,183"},{"v":18657.013406338803,"d":"18,657"}]
[2453632,"CO 3 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":372988.22,"d":"372988"},{"v":15985.209428571427,"d":"15,985"},{"v":16260.655463453886,"d":"16,261"}]
[2453633,"CO 3 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":377234.75,"d":"377235"},{"v":16167.20357142857,"d":"16,167"},{"v":16385.60079996793,"d":"16,386"}]
[2453634,"CO 3 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":368951.19,"d":"368951"},{"v":15812.193857142858,"d":"15,812"},{"v":16682.25997131187,"d":"16,682"}]
[2453635,"CO 3 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":375109.5,"d":"375110"},{"v":16076.121428571427,"d":"16,076"},{"v":16855.699162480283,"d":"16,856"}]
[2453636,"CO 3 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":377477.33,"d":"377477"},{"v":16177.599857142857,"d":"16,178"},{"v":17036.229878975577,"d":"17,036"}]
[2453637,"CO 3 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":391381.61,"d":"391382"},{"v":16773.497571428572,"d":"16,773"},{"v":17437.742027049037,"d":"17,438"}]
[2453638,"CO 3 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":393580.06,"d":"393580"},{"v":16867.716857142856,"d":"16,868"},{"v":17610.679854666687,"d":"17,611"}]
[2453639,"CO 3 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":465852.04,"d":"465852"},{"v":19965.087428571427,"d":"19,965"},{"v":20795.19677549448,"d":"20,795"}]
[2453640,"CO 3 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":495636.64,"d":"495637"},{"v":21241.570285714286,"d":"21,242"},{"v":21234.82870820972,"d":"21,235"}]
[2453641,"CO 3 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":475780.54,"d":"475781"},{"v":20390.59457142857,"d":"20,391"},{"v":21310.42536696775,"d":"21,310"}]
[2453642,"CO 3 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":485017.56,"d":"485018"},{"v":20786.466857142856,"d":"20,786"},{"v":21894.4492535562,"d":"21,894"}]
[2453643,"CO 3 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":494606.28,"d":"494606"},{"v":21197.412,"d":"21,197"},{"v":22255.603278965813,"d":"22,256"}]
[2453644,"CO 3 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":507277.23,"d":"507277"},{"v":21740.45271428571,"d":"21,740"},{"v":23894.934627043793,"d":"23,895"}]
[2453645,"CO 3 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":506494.69,"d":"506495"},{"v":21706.915285714284,"d":"21,707"},{"v":24670.95767726527,"d":"24,671"}]
[2453646,"CO 3 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":512498.93,"d":"512499"},{"v":21964.239857142857,"d":"21,964"},{"v":24930.570759402548,"d":"24,931"}]
[2453647,"CO 3 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":531797.29,"d":"531797"},{"v":22791.31242857143,"d":"22,791"},{"v":25287.442105935534,"d":"25,287"}]
[2453648,"CO 3 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":535300.55,"d":"535301"},{"v":22941.452142857146,"d":"22,941"},{"v":26783.053649658916,"d":"26,783"}]
[2453649,"CO 3 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":611538.95,"d":"611539"},{"v":26208.812142857143,"d":"26,209"},{"v":23737.30299484229,"d":"23,737"}]
[2453650,"CO 3 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":596154.89,"d":"596155"},{"v":25549.495285714285,"d":"25,549"},{"v":25575.119214348633,"d":"25,575"}]
[2453651,"CO 3 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",586328,{"v":25128.34285714286,"d":"25,128"},{"v":24235.98771199875,"d":"24,236"}]
[2453652,"CO 3 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":554215.36,"d":"554215"},{"v":23752.08685714286,"d":"23,752"},{"v":25556.44126152187,"d":"25,556"}]
[2453653,"CO 3 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":590461.86,"d":"590462"},{"v":25305.508285714284,"d":"25,306"},{"v":26462.982471343737,"d":"26,463"}]
[2453654,"CO 3 Helix V 3603/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453655,"CO 3 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":570455.83,"d":"570456"},{"v":24448.107,"d":"24,448"},{"v":26211.116414742253,"d":"26,211"}]
[2453656,"CO 3 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":582964.91,"d":"582965"},{"v":24984.21042857143,"d":"24,984"},{"v":27586.70884574578,"d":"27,587"}]
[2453657,"CO 3 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":582964.91,"d":"582965"},{"v":24984.21042857143,"d":"24,984"},{"v":27586.70884574578,"d":"27,587"}]
[2453658,"CO 3 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":658015.79,"d":"658016"},{"v":28200.676714285713,"d":"28,201"},{"v":29236.334197907552,"d":"29,236"}]
[2453659,"CO 3 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":658015.79,"d":"658016"},{"v":28200.676714285713,"d":"28,201"},{"v":29236.334197907552,"d":"29,236"}]
[2453660,"CO 3 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":668894.53,"d":"668895"},{"v":28666.90842857143,"d":"28,667"},{"v":29969.30302636507,"d":"29,969"}]
[2453661,"CO 3 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":687205.94,"d":"687206"},{"v":29451.68314285714,"d":"29,452"},{"v":30638.64711981134,"d":"30,639"}]
[2453662,"CO 3 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":693184.03,"d":"693184"},{"v":29707.887000000002,"d":"29,708"},{"v":25762.045584721294,"d":"25,762"}]
[2453663,"CO 3 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":673862.49,"d":"673862"},{"v":28879.821,"d":"28,880"},{"v":27645.35125661872,"d":"27,645"}]
[2453664,"CO 3 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":655150.81,"d":"655151"},{"v":28077.89185714286,"d":"28,078"},{"v":29206.328817243455,"d":"29,206"}]
[2453665,"CO 3 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":684027.66,"d":"684028"},{"v":29315.471142857143,"d":"29,315"},{"v":29749.99658483865,"d":"29,750"}]
[2453666,"CO 3 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":683997.9,"d":"683998"},{"v":29314.195714285714,"d":"29,314"},{"v":29749.949319788357,"d":"29,750"}]
[2453667,"CO 3 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":709558.51,"d":"709559"},{"v":30409.650428571425,"d":"30,410"},{"v":31438.511734055275,"d":"31,439"}]
[2453668,"CO 3 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":709528.75,"d":"709529"},{"v":30408.375,"d":"30,408"},{"v":31438.469883765676,"d":"31,438"}]
[2453669,"CO 3 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":741732.85,"d":"741733"},{"v":31788.550714285717,"d":"31,789"},{"v":32216.744222977064,"d":"32,217"}]
[2453670,"CO 3 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":741703.09,"d":"741703"},{"v":31787.275285714284,"d":"31,787"},{"v":32836.693679359574,"d":"32,837"}]
[2453671,"CO 3 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":786306.76,"d":"786307"},{"v":33698.861142857146,"d":"33,699"},{"v":35003.638212564314,"d":"35,004"}]
[2453672,"CO 3 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":881287.65,"d":"881288"},{"v":37769.470714285715,"d":"37,769"},{"v":32717.842014378974,"d":"32,718"}]
[2453673,"CO 3 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":888786.53,"d":"888787"},{"v":38090.851285714285,"d":"38,091"},{"v":32699.90846638421,"d":"32,700"}]
[2453674,"CO 3 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":833276.42,"d":"833276"},{"v":35711.84657142857,"d":"35,712"},{"v":38943.9651422962,"d":"38,944"}]
[2453675,"CO 3 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":976287.04,"d":"976287"},{"v":41840.87314285714,"d":"41,841"},{"v":35878.27665859729,"d":"35,878"}]
[2453676,"CO 3 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":828849.63,"d":"828850"},{"v":35522.127,"d":"35,522"},{"v":38800.28445877778,"d":"38,800"}]
[2453677,"CO 3 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":962997.5,"d":"962998"},{"v":41271.32142857143,"d":"41,271"},{"v":43506.9413378697,"d":"43,507"}]
[2453678,"CO 3 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":965460.8,"d":"965461"},{"v":41376.89142857143,"d":"41,377"},{"v":42060.71973054834,"d":"42,061"}]
[2453679,"CO 3 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":987407.66,"d":"987408"},{"v":42317.471142857146,"d":"42,317"},{"v":44134.733829140394,"d":"44,135"}]
[2453680,"CO 3 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":1076855.62,"d":"1076856"},{"v":46150.95514285714,"d":"46,151"},{"v":47874.856486556324,"d":"47,875"}]
[2453681,"CO 3 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":1047911.63,"d":"1047912"},{"v":44910.49842857143,"d":"44,910"},{"v":46303.269261703084,"d":"46,303"}]
[2453682,"CO 3 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":1075435.13,"d":"1075435"},{"v":46090.077,"d":"46,090"},{"v":49327.0871173943,"d":"49,327"}]
[2453683,"CO 3 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":1197634.07,"d":"1197634"},{"v":51327.17442857142,"d":"51,327"},{"v":51520.30896193522,"d":"51,520"}]
[2453684,"CO 3 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":1199497.16,"d":"1199497"},{"v":51407.021142857135,"d":"51,407"},{"v":49118.99254412518,"d":"49,119"}]
[2453685,"CO 3 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":1195168.67,"d":"1195169"},{"v":51221.51442857142,"d":"51,222"},{"v":52016.330686257796,"d":"52,016"}]
[2453686,"CO 3 MVI 7006/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453687,"CO 3 MVI 7006/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453688,"CO 3 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":938515.06,"d":"938515"},{"v":40222.074,"d":"40,222"},{"v":34209.30017629209,"d":"34,209"}]
[2453689,"CO 3 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":1075430.52,"d":"1075431"},{"v":46089.879428571425,"d":"46,090"},{"v":38984.45369886435,"d":"38,984"}]
[2453690,"CO 3 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":1077902.22,"d":"1077902"},{"v":46195.809428571425,"d":"46,196"},{"v":38804.9711067614,"d":"38,805"}]
[2453691,"CO 3 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":943571.2,"d":"943571"},{"v":40438.76571428571,"d":"40,439"},{"v":42541.54069380884,"d":"42,542"}]
[2453692,"CO 3 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":1102962.89,"d":"1102963"},{"v":47269.83814285714,"d":"47,270"},{"v":48533.51556941581,"d":"48,534"}]
[2453693,"CO 3 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":1033573.57,"d":"1033574"},{"v":44296.010142857136,"d":"44,296"},{"v":46393.25970901524,"d":"46,393"}]
[2453694,"CO 3 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":1100501.69,"d":"1100502"},{"v":47164.35814285714,"d":"47,164"},{"v":49997.706278635495,"d":"49,998"}]
[2453695,"CO 3 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":1214418.24,"d":"1214418"},{"v":52046.496,"d":"52,046"},{"v":52354.510418376136,"d":"52,355"}]
[2453696,"CO 3 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":1166144.53,"d":"1166145"},{"v":49977.62271428571,"d":"49,978"},{"v":51032.7222094506,"d":"51,033"}]
[2453697,"CO 3 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":1213001.95,"d":"1213002"},{"v":51985.797857142854,"d":"51,986"},{"v":52240.55180025549,"d":"52,241"}]
[2453698,"CO 3 MVI 9505/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453699,"CO 3 MVI 9505/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453700,"CO 3 MVI 9505/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453701,"CO 4 Helix V 1004/SK-FFS-R",{"v":465539.01,"d":"465539"},{"v":19951.671857142857,"d":"19,952"},{"v":20178.286833148093,"d":"20,178"}]
[2453702,"CO 4 Helix V 1005/SK-FFS-R",{"v":470023.13,"d":"470023"},{"v":20143.84842857143,"d":"20,144"},{"v":20343.06520895212,"d":"20,343"}]
[2453703,"CO 4 Helix V 1006/SK-FFS-R",{"v":471663.54,"d":"471664"},{"v":20214.151714285712,"d":"20,214"},{"v":20413.362006616517,"d":"20,413"}]
[2453704,"CO 4 Helix V 1007/SK-FFS-R",{"v":482929.13,"d":"482929"},{"v":20696.962714285713,"d":"20,697"},{"v":20877.381940512074,"d":"20,877"}]
[2453705,"CO 4 Helix V 1008/SK-FFS-R",{"v":485475.66,"d":"485476"},{"v":20806.099714285712,"d":"20,806"},{"v":20954.54488741168,"d":"20,955"}]
[2453706,"CO 4 Helix V 1009/SK-FFS-R",{"v":493791.52,"d":"493792"},{"v":21162.493714285716,"d":"21,162"},{"v":21309.223232811848,"d":"21,309"}]
[2453707,"CO 4 Helix V 1010/SK-FFS-R",{"v":497117.78,"d":"497118"},{"v":21305.047714285713,"d":"21,305"},{"v":21458.340069858732,"d":"21,458"}]
[2453708,"CO 4 Helix V 1011/SK-FFS-R",{"v":505902.56,"d":"505903"},{"v":21681.538285714287,"d":"21,682"},{"v":21654.942986689835,"d":"21,655"}]
[2453709,"CO 4 Helix V 1012/SK-FFS-R",{"v":547317.5,"d":"547318"},{"v":23456.464285714286,"d":"23,456"},{"v":23328.654806879753,"d":"23,329"}]
[2453710,"CO 4 Helix V 1013/SK-FFS-R",{"v":552329.87,"d":"552330"},{"v":23671.280142857144,"d":"23,671"},{"v":24288.03973612011,"d":"24,288"}]
[2453711,"CO 4 Helix V 1602/SK-FFS-R",{"v":467639.61,"d":"467640"},{"v":20041.69757142857,"d":"20,042"},{"v":20387.042194721176,"d":"20,387"}]
[2453712,"CO 4 Helix V 1603/SK-FFS-R",{"v":473220.31,"d":"473220"},{"v":20280.87042857143,"d":"20,281"},{"v":20554.837776999793,"d":"20,555"}]
[2453713,"CO 4 Helix V 1604/SK-FFS-R",{"v":461935.06,"d":"461935"},{"v":19797.216857142856,"d":"19,797"},{"v":20886.55889897942,"d":"20,887"}]
[2453714,"CO 4 Helix V 1605/SK-FFS-R",{"v":468974.73,"d":"468975"},{"v":20098.917,"d":"20,099"},{"v":21073.571753542412,"d":"21,074"}]
[2453715,"CO 4 Helix V 1606/SK-FFS-R",{"v":472134.6,"d":"472135"},{"v":20234.34,"d":"20,234"},{"v":21308.282485250656,"d":"21,308"}]
[2453716,"CO 4 Helix V 1607/SK-FFS-R",{"v":519785.7,"d":"519786"},{"v":22276.53,"d":"22,277"},{"v":23158.699117081927,"d":"23,159"}]
[2453717,"CO 4 Helix V 1608/SK-FFS-R",{"v":522721.43,"d":"522721"},{"v":22402.346999999998,"d":"22,402"},{"v":23389.09079109232,"d":"23,389"}]
[2453718,"CO 4 Helix V 1609/SK-FFS-R",{"v":592765.45,"d":"592765"},{"v":25404.23357142857,"d":"25,404"},{"v":26460.491993261498,"d":"26,460"}]
[2453719,"CO 4 Helix V 1610/SK-FFS-R",{"v":632473.81,"d":"632474"},{"v":27106.020428571428,"d":"27,106"},{"v":27097.41761177862,"d":"27,097"}]
[2453720,"CO 4 Helix V 1611/SK-FFS-R",{"v":605999.01,"d":"605999"},{"v":25971.386142857144,"d":"25,971"},{"v":27142.969477190774,"d":"27,143"}]
[2453721,"CO 4 Helix V 2202/SK-FFS-R",{"v":591858.05,"d":"591858"},{"v":25365.345,"d":"25,365"},{"v":26717.395636219288,"d":"26,717"}]
[2453722,"CO 4 Helix V 2203/SK-FFS-R",{"v":603233.87,"d":"603234"},{"v":25852.880142857142,"d":"25,853"},{"v":27143.47600915062,"d":"27,143"}]
[2453723,"CO 4 Helix V 2204/SK-FFS-R",{"v":649255.62,"d":"649256"},{"v":27825.24085714286,"d":"27,825"},{"v":30582.72612815834,"d":"30,583"}]
[2453724,"CO 4 Helix V 2205/SK-FFS-R",{"v":636379.28,"d":"636379"},{"v":27273.39771428572,"d":"27,273"},{"v":30997.533821269764,"d":"30,998"}]
[2453725,"CO 4 Helix V 2206/SK-FFS-R",{"v":644389.36,"d":"644389"},{"v":27616.686857142857,"d":"27,617"},{"v":31346.39624727826,"d":"31,346"}]
[2453726,"CO 4 Helix V 2207/SK-FFS-R",{"v":673441.64,"d":"673442"},{"v":28861.784571428572,"d":"28,862"},{"v":32022.75905397389,"d":"32,023"}]
[2453727,"CO 4 Helix V 2208/SK-FFS-R",{"v":678152.76,"d":"678153"},{"v":29063.689714285712,"d":"29,064"},{"v":33930.474672115066,"d":"33,930"}]
[2453728,"CO 4 Helix V 3601/SK-FFS-R",{"v":767760.24,"d":"767760"},{"v":32904.010285714285,"d":"32,904"},{"v":29801.13931299525,"d":"29,801"}]
[2453729,"CO 4 Helix V 3602/1/SK-FFS-R",{"v":774967.88,"d":"774968"},{"v":33212.90914285714,"d":"33,213"},{"v":33246.21881117343,"d":"33,246"}]
[2453730,"CO 4 Helix V 3602/2/SK-FFS-R",{"v":732736.49,"d":"732736"},{"v":31402.992428571426,"d":"31,403"},{"v":30287.81256868697,"d":"30,288"}]
[2453731,"CO 4 Helix V 3602/SK-FFS-R",{"v":719049.88,"d":"719050"},{"v":30816.423428571426,"d":"30,816"},{"v":33157.428228485674,"d":"33,157"}]
[2453732,"CO 4 Helix V 3603/1/SK-FFS-R",{"v":740966.96,"d":"740967"},{"v":31755.726857142854,"d":"31,756"},{"v":33208.23410054776,"d":"33,208"}]
[2453733,"CO 4 Helix V 3603/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453734,"CO 4 Helix V 3603/SK-FFS-R",{"v":742056.43,"d":"742056"},{"v":31802.41842857143,"d":"31,802"},{"v":34095.764211995236,"d":"34,096"}]
[2453735,"CO 4 Helix V 3604/2/SK-FFS-R",{"v":758771.12,"d":"758771"},{"v":32518.762285714285,"d":"32,519"},{"v":35906.10276697517,"d":"35,906"}]
[2453736,"CO 4 Helix V 3604/SK-FFS-R",{"v":758771.12,"d":"758771"},{"v":32518.762285714285,"d":"32,519"},{"v":35906.10276697517,"d":"35,906"}]
[2453737,"CO 4 Helix V 3605/2/SK-FFS-R",{"v":873075.64,"d":"873076"},{"v":37417.527428571426,"d":"37,418"},{"v":38791.66971219949,"d":"38,792"}]
[2453738,"CO 4 Helix V 3605/SK-FFS-R",{"v":873075.64,"d":"873076"},{"v":37417.527428571426,"d":"37,418"},{"v":38791.66971219949,"d":"38,792"}]
[2453739,"CO 4 Helix V 3606/2/SK-FFS-R",{"v":887586.26,"d":"887586"},{"v":38039.41114285714,"d":"38,039"},{"v":39767.61715778727,"d":"39,768"}]
[2453740,"CO 4 Helix V 3606/SK-FFS-R",{"v":912069.17,"d":"912069"},{"v":39088.678714285714,"d":"39,089"},{"v":40664.033620677415,"d":"40,664"}]
[2453741,"CO 4 Helix V 5201/SK-FFS-R",{"v":944653.82,"d":"944654"},{"v":40485.163714285714,"d":"40,485"},{"v":35107.86994417789,"d":"35,108"}]
[2453742,"CO 4 Helix V 5202/2/SK-FFS-R",{"v":947597.28,"d":"947597"},{"v":40611.312000000005,"d":"40,611"},{"v":38875.378944770295,"d":"38,875"}]
[2453743,"CO 4 Helix V 5202/SK-FFS-R",{"v":896610.48,"d":"896610"},{"v":38426.163428571424,"d":"38,426"},{"v":39970.49244259727,"d":"39,970"}]
[2453744,"CO 4 Helix V 5203/2/SK-FFS-R",{"v":938481.12,"d":"938481"},{"v":40220.61942857143,"d":"40,221"},{"v":40816.785267039566,"d":"40,817"}]
[2453745,"CO 4 Helix V 5203/SK-FFS-R",{"v":938441.44,"d":"938441"},{"v":40218.91885714285,"d":"40,219"},{"v":40816.7704602444,"d":"40,817"}]
[2453746,"CO 4 Helix V 5204/2/SK-FFS-R",{"v":992580.4,"d":"992580"},{"v":42539.16,"d":"42,539"},{"v":43978.40363072142,"d":"43,978"}]
[2453747,"CO 4 Helix V 5204/SK-FFS-R",{"v":992540.72,"d":"992541"},{"v":42537.45942857143,"d":"42,537"},{"v":43978.43150701236,"d":"43,978"}]
[2453748,"CO 4 Helix V 5205/2/SK-FFS-R",{"v":1035496.17,"d":"1035496"},{"v":44378.40728571429,"d":"44,378"},{"v":44976.18684781506,"d":"44,976"}]
[2453749,"CO 4 Helix V 5205/SK-FFS-R",{"v":1035456.49,"d":"1035456"},{"v":44376.70671428571,"d":"44,377"},{"v":45841.74993855675,"d":"45,842"}]
[2453750,"CO 4 Helix V 5206/2/SK-FFS-R",{"v":1091737.49,"d":"1091737"},{"v":46788.74957142857,"d":"46,789"},{"v":48600.350482873946,"d":"48,600"}]
[2453751,"CO 4 MVI 7001/1/SK-FFS-R",{"v":1134843.75,"d":"1134844"},{"v":48636.16071428571,"d":"48,636"},{"v":42131.12316223357,"d":"42,131"}]
[2453752,"CO 4 MVI 7001/SK-FFS-R",{"v":1174426.88,"d":"1174427"},{"v":50332.58057142857,"d":"50,333"},{"v":43209.08359902933,"d":"43,209"}]
[2453753,"CO 4 MVI 7002/1/SK-FFS-R",{"v":1081395.08,"d":"1081395"},{"v":46345.50342857143,"d":"46,346"},{"v":50540.026442330636,"d":"50,540"}]
[2453754,"CO 4 MVI 7002/2/SK-FFS-R",{"v":1264689.3,"d":"1264689"},{"v":54200.97,"d":"54,201"},{"v":46476.979344689185,"d":"46,477"}]
[2453755,"CO 4 MVI 7002/SK-FFS-R",{"v":1075490.38,"d":"1075490"},{"v":46092.44485714285,"d":"46,092"},{"v":50346.08349487832,"d":"50,346"}]
[2453756,"CO 4 MVI 7003/1/SK-FFS-R",{"v":1268590.91,"d":"1268591"},{"v":54368.18185714286,"d":"54,368"},{"v":57313.24359941198,"d":"57,313"}]
[2453757,"CO 4 MVI 7003/2/SK-FFS-R",{"v":1271875.31,"d":"1271875"},{"v":54508.94185714286,"d":"54,509"},{"v":55409.801149994164,"d":"55,410"}]
[2453758,"CO 4 MVI 7003/SK-FFS-R",{"v":1301202.03,"d":"1301202"},{"v":55765.80128571429,"d":"55,766"},{"v":58160.58308884008,"d":"58,161"}]
[2453759,"CO 4 MVI 7004/1/SK-FFS-R",{"v":1417266.38,"d":"1417266"},{"v":60739.98771428571,"d":"60,740"},{"v":63008.84100481473,"d":"63,009"}]
[2453760,"CO 4 MVI 7004/2/SK-FFS-R",{"v":1381845.44,"d":"1381845"},{"v":59221.947428571424,"d":"59,222"},{"v":61058.54697535571,"d":"61,059"}]
[2453761,"CO 4 MVI 7004/SK-FFS-R",{"v":1415371.02,"d":"1415371"},{"v":60658.758,"d":"60,659"},{"v":64918.95946060014,"d":"64,919"}]
[2453762,"CO 4 MVI 7005/1/SK-FFS-R",{"v":1586234.23,"d":"1586234"},{"v":67981.467,"d":"67,981"},{"v":68237.26851357643,"d":"68,237"}]
[2453763,"CO 4 MVI 7005/2/SK-FFS-R",{"v":1588292.8,"d":"1588293"},{"v":68069.69142857143,"d":"68,070"},{"v":65040.03911196232,"d":"65,040"}]
[2453764,"CO 4 MVI 7005/SK-FFS-R",{"v":1582947.03,"d":"1582947"},{"v":67840.587,"d":"67,841"},{"v":68893.28530617326,"d":"68,893"}]
[2453765,"CO 4 MVI 7006/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453766,"CO 4 MVI 7006/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453767,"CO 4 MVI 9501/SK-FFS-R",{"v":1237135.6,"d":"1237136"},{"v":53020.09714285715,"d":"53,020"},{"v":45094.15448184414,"d":"45,094"}]
[2453768,"CO 4 MVI 9502/1/SK-FFS-R",{"v":1433956.5,"d":"1433957"},{"v":61455.27857142857,"d":"61,455"},{"v":51981.052927934,"d":"51,981"}]
[2453769,"CO 4 MVI 9502/2/SK-FFS-R",{"v":1437252.1,"d":"1437252"},{"v":61596.518571428576,"d":"61,597"},{"v":51741.73053807436,"d":"51,742"}]
[2453770,"CO 4 MVI 9502/SK-FFS-R",{"v":1421996.58,"d":"1421997"},{"v":60942.71057142858,"d":"60,943"},{"v":64111.66997734459,"d":"64,112"}]
[2453771,"CO 4 MVI 9503/1/SK-FFS-R",{"v":1639231.82,"d":"1639232"},{"v":70252.79228571428,"d":"70,253"},{"v":72130.87926997419,"d":"72,131"}]
[2453772,"CO 4 MVI 9503/2/SK-FFS-R",{"v":1538827.32,"d":"1538827"},{"v":65949.7422857143,"d":"65,950"},{"v":69072.21466981582,"d":"69,072"}]
[2453773,"CO 4 MVI 9503/SK-FFS-R",{"v":1635950.22,"d":"1635950"},{"v":70112.15228571428,"d":"70,112"},{"v":74324.06449646535,"d":"74,324"}]
[2453774,"CO 4 MVI 9504/1/SK-FFS-R",{"v":1773135.63,"d":"1773136"},{"v":75991.527,"d":"75,992"},{"v":76441.2496093841,"d":"76,441"}]
[2453775,"CO 4 MVI 9504/2/SK-FFS-R",{"v":1723474.01,"d":"1723474"},{"v":73863.17185714286,"d":"73,863"},{"v":75422.52964779407,"d":"75,423"}]
[2453776,"CO 4 MVI 9504/SK-FFS-R",{"v":1771245.87,"d":"1771246"},{"v":75910.5372857143,"d":"75,911"},{"v":76282.53328259168,"d":"76,283"}]
[2453777,"CO 4 MVI 9505/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453778,"CO 4 MVI 9505/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453779,"CO 4 MVI 9505/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453780,"CO 5 Helix V 1004/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453781,"CO 5 Helix V 1005/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453782,"CO 5 Helix V 1006/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453783,"CO 5 Helix V 1007/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453784,"CO 5 Helix V 1008/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453785,"CO 5 Helix V 1009/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453786,"CO 5 Helix V 1010/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453787,"CO 5 Helix V 1011/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453788,"CO 5 Helix V 1012/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453789,"CO 5 Helix V 1013/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453790,"CO 5 Helix V 1602/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453791,"CO 5 Helix V 1603/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453792,"CO 5 Helix V 1604/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453793,"CO 5 Helix V 1605/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453794,"CO 5 Helix V 1606/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453795,"CO 5 Helix V 1607/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453796,"CO 5 Helix V 1608/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453797,"CO 5 Helix V 1609/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453798,"CO 5 Helix V 1610/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453799,"CO 5 Helix V 1611/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453800,"CO 5 Helix V 2202/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453801,"CO 5 Helix V 2203/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453802,"CO 5 Helix V 2204/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453803,"CO 5 Helix V 2205/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453804,"CO 5 Helix V 2206/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453805,"CO 5 Helix V 2207/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453806,"CO 5 Helix V 2208/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453807,"CO 5 Helix V 3601/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453808,"CO 5 Helix V 3602/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453809,"CO 5 Helix V 3602/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453810,"CO 5 Helix V 3602/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453811,"CO 5 Helix V 3603/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453812,"CO 5 Helix V 3603/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453813,"CO 5 Helix V 3603/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453814,"CO 5 Helix V 3604/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453815,"CO 5 Helix V 3604/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453816,"CO 5 Helix V 3605/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453817,"CO 5 Helix V 3605/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453818,"CO 5 Helix V 3606/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453819,"CO 5 Helix V 3606/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453820,"CO 5 Helix V 5201/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453821,"CO 5 Helix V 5202/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453822,"CO 5 Helix V 5202/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453823,"CO 5 Helix V 5203/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453824,"CO 5 Helix V 5203/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453825,"CO 5 Helix V 5204/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453826,"CO 5 Helix V 5204/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453827,"CO 5 Helix V 5205/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453828,"CO 5 Helix V 5205/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453829,"CO 5 Helix V 5206/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453830,"CO 5 MVI 7001/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453831,"CO 5 MVI 7001/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453832,"CO 5 MVI 7002/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453833,"CO 5 MVI 7002/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453834,"CO 5 MVI 7002/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453835,"CO 5 MVI 7003/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453836,"CO 5 MVI 7003/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453837,"CO 5 MVI 7003/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453838,"CO 5 MVI 7004/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453839,"CO 5 MVI 7004/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453840,"CO 5 MVI 7004/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453841,"CO 5 MVI 7005/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453842,"CO 5 MVI 7005/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453843,"CO 5 MVI 7005/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453844,"CO 5 MVI 7006/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453845,"CO 5 MVI 7006/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453846,"CO 5 MVI 9501/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453847,"CO 5 MVI 9502/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453848,"CO 5 MVI 9502/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453849,"CO 5 MVI 9502/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453850,"CO 5 MVI 9503/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453851,"CO 5 MVI 9503/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453852,"CO 5 MVI 9503/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453853,"CO 5 MVI 9504/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453854,"CO 5 MVI 9504/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453855,"CO 5 MVI 9504/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453856,"CO 5 MVI 9505/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453857,"CO 5 MVI 9505/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453858,"CO 5 MVI 9505/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453859,"CO 6 Helix V 1004/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453860,"CO 6 Helix V 1005/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453861,"CO 6 Helix V 1006/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453862,"CO 6 Helix V 1007/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453863,"CO 6 Helix V 1008/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453864,"CO 6 Helix V 1009/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453865,"CO 6 Helix V 1010/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453866,"CO 6 Helix V 1011/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453867,"CO 6 Helix V 1012/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453868,"CO 6 Helix V 1013/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453869,"CO 6 Helix V 1602/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453870,"CO 6 Helix V 1603/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453871,"CO 6 Helix V 1604/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453872,"CO 6 Helix V 1605/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453873,"CO 6 Helix V 1606/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453874,"CO 6 Helix V 1607/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453875,"CO 6 Helix V 1608/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453876,"CO 6 Helix V 1609/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453877,"CO 6 Helix V 1610/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453878,"CO 6 Helix V 1611/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453879,"CO 6 Helix V 2202/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453880,"CO 6 Helix V 2203/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453881,"CO 6 Helix V 2204/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453882,"CO 6 Helix V 2205/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453883,"CO 6 Helix V 2206/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453884,"CO 6 Helix V 2207/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453885,"CO 6 Helix V 2208/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453886,"CO 6 Helix V 3601/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453887,"CO 6 Helix V 3602/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453888,"CO 6 Helix V 3602/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453889,"CO 6 Helix V 3602/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453890,"CO 6 Helix V 3603/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453891,"CO 6 Helix V 3603/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453892,"CO 6 Helix V 3603/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453893,"CO 6 Helix V 3604/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453894,"CO 6 Helix V 3604/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453895,"CO 6 Helix V 3605/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453896,"CO 6 Helix V 3605/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453897,"CO 6 Helix V 3606/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453898,"CO 6 Helix V 3606/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453899,"CO 6 Helix V 5201/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453900,"CO 6 Helix V 5202/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453901,"CO 6 Helix V 5202/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453902,"CO 6 Helix V 5203/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453903,"CO 6 Helix V 5203/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453904,"CO 6 Helix V 5204/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453905,"CO 6 Helix V 5204/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453906,"CO 6 Helix V 5205/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453907,"CO 6 Helix V 5205/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453908,"CO 6 Helix V 5206/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453909,"CO 6 MVI 7001/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453910,"CO 6 MVI 7001/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453911,"CO 6 MVI 7002/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453912,"CO 6 MVI 7002/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453913,"CO 6 MVI 7002/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453914,"CO 6 MVI 7003/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453915,"CO 6 MVI 7003/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453916,"CO 6 MVI 7003/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453917,"CO 6 MVI 7004/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453918,"CO 6 MVI 7004/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453919,"CO 6 MVI 7004/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453920,"CO 6 MVI 7005/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453921,"CO 6 MVI 7005/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453922,"CO 6 MVI 7005/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453923,"CO 6 MVI 7006/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453924,"CO 6 MVI 7006/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453925,"CO 6 MVI 9501/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453926,"CO 6 MVI 9502/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453927,"CO 6 MVI 9502/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453928,"CO 6 MVI 9502/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453929,"CO 6 MVI 9503/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453930,"CO 6 MVI 9503/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453931,"CO 6 MVI 9503/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453932,"CO 6 MVI 9504/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453933,"CO 6 MVI 9504/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453934,"CO 6 MVI 9504/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453935,"CO 6 MVI 9505/1/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453936,"CO 6 MVI 9505/2/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]
[2453937,"CO 6 MVI 9505/SK-FFS-R","по запросу","по запросу","по запросу"]

{"sheet":"Настройки","index":3,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"hidden":true}
["Пользователь","Пароль","Столбец","Группа",{"$f":"dec(VLOOKUP('Региональные настройки'!A2,Настройки!A2:D8,3,0),'Региональные настройки'!B2)","v":""}]
["Admin","ICICICGBGBGBICICICGBGBGB","ICICICGBGBGBGBGBGBGBGBGB","ICICICGBGBGBGBGBGBGBGBGB",{"$f":"dec(VLOOKUP('Региональные настройки'!A2,Настройки!A2:D8,4,0),'Региональные настройки'!B2)","v":""}]
["Россия","ICICICGBGBGBGBGBGBGBGBGB","CBCCCDCECFCGDMCICJCKCLCM","CBCCCDCECFCGDICICJCKCLCM"]
["Беларусь","ICICICGBGBGBJDIGJHHFHBHB","KEIKKMGIGAGAIGGFHGFEFAFA","KEIKKMGIGAGAICHDIKGFGGFA"]
["Казахстан","ICICICGBGBGBJHKGKPKFLALD","KMMKNMMINOOEIKIFIOIEIPJC","KMMKNMMINOOEIGJDKCJGKGJC"]
["Экспорт","ICICICGBGBGBIGHDHJHKHKGB","IKGEHAHCHCGFGGFIFJFJGFFC","IKGEHAHCHCGFGCGGGOGOHKFC"]
[null,"ICICICGBGBGBGBGBGBGBGBGB","CBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCM","CBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCM"]
[null,"ICICICGBGBGBGBGBGBGBGBGB","CBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCM","CBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCM"]

{"sheet":"Pictures","index":4,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"hidden":true}
[null,null,"pic 3",{"$nulls":6},"Имя прокта",123]
[{"$nulls":9},"Номер проекта",123]
[]
[{"$nulls":9},"Место установки",123]
[{"$nulls":9},"Номер позиции клиента",123]
[{"$nulls":4},"  pic 2"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":4},"  pic 1"]

{"sheet":"Настройки2","index":5,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"hidden":true}
["Пользователь","Пароль","Столбец","К"]
[{"$f":"Настройки!A4","v":"Беларусь"},{"$f":"dec(Настройки!B4,'Региональные настройки'!$B$2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!C4,Настройки2!$B2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!D4,Настройки2!$B2)","v":""}]
[{"$f":"Настройки!A5","v":"Казахстан"},{"$f":"dec(Настройки!B5,'Региональные настройки'!$B$2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!C5,Настройки2!$B3)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!D5,Настройки2!$B3)","v":""}]
[{"$f":"Настройки!A6","v":"Экспорт"},{"$f":"dec(Настройки!B6,'Региональные настройки'!$B$2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!C6,Настройки2!$B4)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!D6,Настройки2!$B4)","v":""}]
[{"$f":"Настройки!A7","v":0},{"$f":"dec(Настройки!B7,'Региональные настройки'!$B$2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!C7,Настройки2!$B5)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!D7,Настройки2!$B5)","v":""}]
[{"$f":"Настройки!A8","v":0},{"$f":"dec(Настройки!B8,'Региональные настройки'!$B$2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!C8,Настройки2!$B6)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!D8,Настройки2!$B6)","v":""}]
[{"$f":"Настройки!A9","v":0},{"$f":"dec(Настройки!B9,'Региональные настройки'!$B$2)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!C9,Настройки2!$B7)","v":""},{"$f":"dec(Настройки!D9,Настройки2!$B7)","v":""}]

{"sheet":"листы данных","index":6,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"merged":[[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,0,7,4]]}
[{"$nulls":7},"Установка подачи воды для пожаротушения"]
[{"$nulls":7},"CO 2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R"]
[{"$nulls":7},"Имя проекта",123]
[{"$nulls":7},"Номер проекта",123]
[]
["Дата","2018-04-02",{"$nulls":5},"Место установки",123]
[{"$nulls":7},"Номер позиции клиента",123]
["Рабочая характеристика"]
[{"$nulls":7},"Расчетные параметры"]
[{"$nulls":7},"Производительность",40]
[{"$nulls":7},"Напор",20]
[{"$nulls":7},"Перекачиваемая жидкость","вода 100%"]
[{"$nulls":7},"Т жидкости","20°"]
[{"$nulls":7},"Плотность ","998.3 kg/m3"]
[{"$nulls":7},"Кинематическая вязкость","1.00 mm2/s"]
[{"$nulls":7},"Факт. параметры на выходе насоса"]
[{"$nulls":7},"Производительность М3/ч",{"v":51.77535348107271,"d":"51.8"}]
[{"$nulls":7},"Напор М",{"v":33.508590351125356,"d":"33.5"}]
[{"$nulls":7},"Факт. параметры на выходе станции"]
[{"$nulls":7},"Производительность М3/ч",{"v":50.84939454455385,"d":"50.8"}]
[{"$nulls":7},"Напор М",{"v":32.320761569346296,"d":"32.3"}]
[{"$nulls":7},"Данные продукта"]
[{"$nulls":7},"Установка подачи воды для пожаротушения"]
[{"$nulls":7},"CO 2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R"]
[{"$nulls":7},"Управление","SK-FFS/2-11(24A)/J-6,3A/V-3~1,0A"]
[{"$nulls":7},"Количество раб. насосов",1]
[{"$nulls":7},"Наличие концевых выключателей","да"]
[{"$nulls":7},"Макс. Давление на входе Bar",10]
[{"$nulls":7},"Макс. Рабочее давление Bar",16]
[{"$nulls":7},"Т перекач. Жидкости"]
[{"$nulls":7},"Макс. Т окруж. Среды"]
[{"$nulls":7},"Степень защиты установки"]
[{"$nulls":7},"Класс защиты прибора упр.","IP54"]
[{"$nulls":7},"Мембранный напорный бак","нет"]
[{"$nulls":7},"Защита от сухого хода","нет"]
[]
[{"$nulls":7},"Данные мотора"]
[{"$nulls":7},"Класс энергоэффективности","IE2"]
[{"$nulls":7},"Подключение к сети","3~400/50 Гц"]
[{"$nulls":7},"Допустимый перепад напряжения","±10%"]
[{"$nulls":7},"Номинальная частота вращения"]
[{"$nulls":7},"Ном. мощность каждого мотора","11кВт"]
[{"$nulls":7},"Номинальный ток"]
[{"$nulls":7},"Коэффициент мощности"]
[{"$nulls":7},"КПД"]
[{"$nulls":7},"50%/75%/100%"]
[{"$nulls":7},"Класс изоляции"]
[{"$nulls":7},"Защита электродвигателя"]
[{"$nulls":7},"Присоеденительные Размеры"]
[{"$nulls":7},"Патрубок на стороне всас.","DN 100"]
[{"$nulls":7},"Патрубок с напорной стороны","DN 100"]
[{"$nulls":7},"Материалы"]
[{"$nulls":7},"Корпус насоса","EN-GJL-250"]
[{"$nulls":7},"Рабочее колесо","1.4307 [AISI304L]"]
["Размеры",null,"mm",{"$nulls":4},"Вал насоса","1.4057 [AISI431]"]
[{"$nulls":7},"Система накопит. трубороводов","1.4571 [AISI316Ti ]"]
["H1",225,null,"P5",1354,null,null,"Уплотнение","EPDM"]
["H2",1695,null,"P7",406,null,null,"Данные для заказа"]
["H3",120,null,"P12",448,null,null,"Вес прим.","546 kg"]
["L1",948,{"$nulls":5},"Номер позиции",2453577]
["L2",1080]
["L6",600]
["P1",1804]
["P3",500]